

1.pielikums 
Iepirkuma “Arhīva plauktu iegāde, piegāde un uzstādīšana ”
 nolikumam
 Identifikācijas Nr. LNA 2024/3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam „Arhīva plauktu iegāde, piegāde un uzstādīšana”,
 iepirkuma identifikācijas Nr. LNA 2024/3
	
Nr.p.k.
	
Prasības
	
Plauktu raksturojums

	1.
	Pielietojuma veids
	Arhīva dokumentu kārbu glabāšana


	2.
	Plauktu moduļa augstums (seši plaukti + noslēdzošais):

	 2600 +/-10 mm


	3.
	Plauktu garums
	 1000 mm 


	4.
	Plauktu dziļums
	 400 mm
 


	5.
	Plauktu biezums
	Ne mazāks kā 32 mm


	6.
	Plauktu skaits vienā plauktu modulī
	6 + noslēdzošais

	7.
	Attālums starp plauktiem
	Regulējams (neskrūvējot)


	8.
	Plauktu regulēšanas solis
	 Vismaz 100 mm (vai biežāk)


	9.
	Nestspēja (vienam plauktam)
	Ne mazāk kā 150 kg


	10.
	Prasības plauktu drošībai
	Jābūt līmeņošanas iespējām.
Jābūt aprīkotiem ar diagonāliem stiprības šķēršļiem (metāla biezums ne mazāk kā 2 mm), kuri tiek montēti saskaņā ar ražotāja apstiprinātu shēmu, vai bez diagonāliem stiprības šķēršļiem, ja to paredz ražotājs. 

	11.
	Plauktu uzbūve un pamata aprīkojums :

Sānu rāmis



Plaukti
 
	Atsevišķas T  profila statnes, (stiprības nolūkā izgatavotas no auksti velmētas tērauda loksnes ( divās kārtās,  kuras savā starpā sametinātas), savā starpā sastiprinātas ar horizontālām metāla plāksnēm un aprīkotas ar atbalsta pēdām.
Izgatavoti Plaukti to garenvirzienā aprīkoti  stiprības ribām. 

	12.
	Plauktu un statņu pārklājums


	Plauktiem un statnēm jābūt krāsotām ar karsto pulverkrāsošanas metodi, vai cinkotiem

	13.
	Noslēdzošais plaukts
	Noslēdzošajam plauktam pēc tehniskajiem parametriem un izskata jāatbilst pārējiem plauktiem, lai tos jebkurā brīdī varētu mainīt vietām.

	14.
	Kvalitātes kontrole
	Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz plauktu moduļa daļu (sānu rāmis, plaukts) paraugi.

	15.
	Piegādes veikšana
	Izpildītājs ir atbildīgs, lai piegādes laikā uz pasūtījumā norādīto adresi netiktu bojātas pasūtītās plauktu moduļu daļas 

	16.
	Uzstādīšanas  veikšana
	 Izpildītājs uzstādīšanu veic pasūtītāja norādītās telpās pasūtījumā norādītajā  apjomā,  atbilstoši ražotāja montāžas instrukcijai. Instrukcija jāiesniedz Pasūtītājam pēc pieprasījuma.

	17.
	Piegādes un uzstādīšanas  termiņš 
	 60(sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas 

	18.
	Piegādes un uzstādīšanas  vietas
	Dārza iela 7a, Rēzekne (aptuveni 60(sešdesmit) plauktu moduļi)
Slokas iela 16, Rīga ( aptuveni 46(četrdesmit seši) plauktu moduļi)
Krūmu iela 7/9, Liepāja ( aptuveni 7(septiņi) plauktu moduļi)
Republikas iela 11, Liepāja                                       ( aptuveni19(deviņpadsmit) plauktu moduļi)
Rīgas iela 4, Madona  (aptuveni15(piecpadsmit)plauktu moduļu)
Pils iela 21B, Alūksne  (aptuveni 36(trīsdesmit seši) plauktu moduļi)

	19.
	Piegādes nosacījumi 
	Par katru norādīto adresi tiek veikts viens pasūtījums.

	20.
	Garantijas saistības uzstādīšanas  darbiem un precei (ja ekspluatācija veikta atbilstoši lietošanas prasībām)
	Ne mazāk par 5 (pieci) gadiem.

	21.
	Bojātu plauktu moduļa detaļu aizvietošana  uzstādīšanas  laikā 
	Ja uzstādīšanas laikā tiek konstatēts, ka ir bojāta plauktu moduļa daļa, Izpildītājs aizvieto to ar kvalitatīvu daļu 7 (septiņi) darba dienu laikā.

	22.
	Nekvalitatīvu  plauktu moduļa daļu apmaiņa  vai nepareizas uzstādīšanas darbu seku  novēršanas laiks garantijas periodā
	No pretenzijas saņemšanas brīža Izpildītājs apņemas  apmainīt nekvalitatīvo plauktu moduļa daļu pret kvalitatīvu un/vai novērst nekvalitatīvas montāžas sekas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā.










