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TEHNISKĀS PRASĪBAS IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM
Logu un durvju nomaiņai pret PVC logiem un durvīm daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Ogrē.	



1. Brīvības iela 117, Ogre, Pagraba logu nomaiņa pret PVC logiem.
900 x 1150 mm– logu profils - balts, veramais un atgāžamais , sertificēti ar CE sertifikātu – 14 logi.
900 x 90 mm – 14 palodzes (ārējās cinkotas b=0,45mm).
                          900mm

	                                                 
		1150mm
			
	         
                    	
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to logu izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms logu pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu logu uzmērīšanas darbus.

2. Draudzības iela 12, Ogre, Pagraba logu nomaiņa pret PVC logiem.
790 x 700 mm– logu profils - balts, veramais un atgāžamais, sertificēti ar CE sertifikātu – 2 logi.
790 x 90 mm – 2 palodzes (ārējās cinkotas b=0,45mm).
                          790 mm

	                                                 
		700 mm
			
	         
                    	
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to logu izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms logu pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu logu uzmērīšanas darbus.
	


3. Tīnūžu iela 20, Ogre, Pagraba logu nomaiņa pret PVC logiem.
800 x 1110 mm– logu profils - balts, veramais un atgāžamais, sertificēti ar CE sertifikātu – 1 logs.
800 x 90 mm – 1 palodzes (ārējās cinkotas b=0,45mm).
                          800 mm

	                                                 
		1110 mm
			
	         
                    	
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to logu izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms logu pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu logu uzmērīšanas darbus.

4. Grīvas prospekts 23, Ogre, Pagraba un vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 2 kompl.
Pagraba PVC durvis 940 x 2000 mm – ( RAL 7016 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis – 2 durvis.
Vējtvera PVC durvis 1050 x 2000 mm - ( RAL 7016 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 2 durvis.
Pagraba durvis:	Vējtvera durvis:



                            



                            

				 
				
	2000mm	     	2000mm



                 940 mm	1050 mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.

5. Mālkalnes prospekts 4, Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 1 kompl.
      Vējtvera PVC durvis 1260 x 2100 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 1 durvis.
Vējtvera durvis:
         


                            


	2100mm
                               
	

	        	
	          1260mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.
 
6. Mālkalnes prospekts 19, Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 6 kompl.
Vējtvera PVC durvis 1150 x 2250 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 6 durvis.         



                            

	200mm
                                          
	
	2050mm
             


1000mm     150mm

* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.

7. Mālkalnes prospekts 35, Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 4 kompl.
Vējtvera PVC durvis 1760 x 2050 mm - ( RAL 7016 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 4 durvis.         
       Vējtvera durvis: 



                            

                                          

             	2050mm


1000mm     150mm
760mm     1000mm

* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.

8. Skolas iela 5, Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 3 kompl.
      Vējtvera PVC durvis 1080 x 2120 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 3 durvis.
Vējtvera durvis:
         


                            


	2120mm
                               
	

	        	
	          1080mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.

9. Skolas iela 5, Ogre, pagraba durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 3 kompl.
      Pagraba PVC durvis 870 x 2100 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis – 3 durvis.
Pagraba durvis:
         


                            


	2100mm
                               
	

	        	
	          870 mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.

10. Skolas iela 11, Ogre, pagraba durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 3 kompl.
      Pagraba PVC durvis 870 x 2100 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis – 3 durvis.
Pagraba durvis:
         


                            


	2100mm
                               
	

	        	
	          870 mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.



11. Turkalnes iela 3, Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 2 kompl.
      Vējtvera PVC durvis 1160 x 2050 mm - ( RAL 7016 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 2 durvis.
Vējtvera durvis:
         


                            


	2050mm
                               
	

	        	
	          1160mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.

12. Turkalnes iela 13, Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 2 kompl.
      Vējtvera PVC durvis 970 x 2000 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 2 durvis.
Vējtvera durvis:
         


                            


	2000mm
                               
	

	        	
	          970mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.



13. Doles , Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 3 kompl.
      Vējtvera PVC durvis 1260 x 2050 mm - ( RAL 7016 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 3 durvis.
Vējtvera durvis:
         


                            


	        2050mm
                               
	

	        	
	     260mm    1000mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.

14. Ausekļa prospekts 2a , Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 1 kompl.
      Vējtvera PVC durvis 1260 x 2050 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 1 durvis.
Vējtvera durvis:
         


                            


	        2050mm
                               
	

	        	
	        1000mm    260mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.


15. Mālkalnes prospekts 14, Ogre, Pagraba un vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 6  kompl.
Pagraba PVC durvis 900 x 2130 mm – ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis  – 6 durvis.
Vējtvera PVC durvis 1760 x 2130 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 6 durvis.
Pagraba durvis:	Vējtvera durvis:


                            




                            

				 
				
	2130mm	     	           2130mm



                 900 mm                                                           760mm       1000 mm

* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.













16. Mālkalnes pr. 15, Ogre, vējtvera durvju nomaiņa pret PVC durvīm – 4 kompl.
      Vējtvera PVC durvis 1050 x 2050 mm - ( RAL 8017 ) ar stikla pakešu logu (200x800mm), PVC 5 kameru profilu biezums ne mazāk kā 72mm, bez sliekšņa, ar birsti, 2 atdurgumiju blīvejumu, Stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, stikla biezums - 24mm. vērtnei 3 eņģes, kustīgais rokturis, aizvērējs – 4 durvis.
Vējtvera durvis:
         


                            


	2050mm
                               
	

	        	
	          1050mm
* Norādīti izmēri ir ailas izmēri, līdz ar to durvju izmēri objektā var atšķirties no uzrādītiem zīmējuma, pirms durvju pasūtīšanas nepieciešams apsekot objektu un veikt precīzu durvju uzmērīšanas darbus.

     * Pretendentiem jāveic objektu apskati un jāprecizē logu, palodžu izmēri un tehnisko risinājumu uz vietas objektos, lai nerastos domstarpības par izmēru neatbilstību. Kontakttālrunis: 25430072



Prasības PVC durvīm un logiem:
1. Logi veras uz iekšu.
2. Durvis veras uz āru.
3. Pirms durvju un logu izgatavošanas un uzstādīšanas Būvuzņēmējs veic precīzus visus nepieciešamos mērījumus.
4. Būvuzņēmējs nodrošina durvju un logu izgatavošanu un uzstādīšanu ar konfigurāciju un aprīkojumu atbilstoši pieprasījumam.
5. Redzamajiem rāmju durvju un logu profilu virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas.
6. Krāsa durvju un logu rāmim – saskaņā ar tehniskajās prasībās norādīto.
7. Visos blīvējuma līmeņos blīvējumiem jābūt nepārtrauktiem ar augstu laika apstākļu noturību un augstu elastības spēju. Ieklājot putas, jāseko, lai neveidotos ar putām neaizpildīti tukšumi.
8. Saskaņā ar LLDRA prasībām, horizontālās un vertikālās novirzes nedrīkst pārsniegt 3 mm un 1,5 mm uz metru.
9. Ne mazāk kā 5  kameru profils, ražots un sertificēts Eiropas Savienībā, CE sertifikāts. Rāmja biezums ne mazāk kā 72 mm, biezums ne mazāk kā 72 mm, vērtnes apakšā birste. Furnitūra – Roto NT (vai ekvivalents). Ekvivalenta piedāvājuma gadījumā Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka piedāvātā furnitūra ir ekvivalents.
10. Jāiesniedz apliecinājums, kas apliecina durvju un  logu rezultējošo siltumizolācijas koeficientu Uw ne mazāku par 1,4 W/m2*K (T.sk. stikla paketes ar siltumizolācijas koeficientu Ug ne mazāku par 1,1 W/m2*K, Psig < 0,04 W/m*K) katram objektam.
11. Jāiesniedz apliecinājums, kas apliecina vēja slodžu izturību, kas atbilst klasei C3 saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1:2006.                
12. Ūdens necaurlaidības klase 9A, saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1:2006.
13. Gaisa caurlaidības klase 3, saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1:2006.
14. Ārējās palodzes no cinkota skārda. Skārda cinka pārklājums ne mazāk kā  275 g/m2 bez baltam oksidējoša cinka pleķiem.
15. Iekšējās palodzes no mitrumizturīga lamināta vai PVC baltā krāsā.
16. Iekšējām palodzēm jānodrošina montāžas stiprinājumi slodžu uzņemšanai, kas saistītas ar regulāru logu kopšanu.
17. Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un sienas. Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām pret mitruma nokļūšanu zem palodzes.
18. Pirms durvju un logu uzstādīšanas Būvuzņēmējs veic arī veco durvju un logu demontāžu, kā arī durvju un logu nomaiņas rezultātā bojāto aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus un atjaunojot krāsojumu.
19. Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs savāc būvgružus un veic telpas, durvju un logu tīrīšanu.
20. Durvju un logu demontāža: pirms demontāžas darbiem no āras norobežot būvlaukumu.  Demontējot, nesabojāt esošas ailes konstrukcijas.
21. Būvuzņēmējs nodrošina demontēto durvju,  logu un citu būvgružu utilizāciju.
22. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
23. Durvju un logu montāža un apdare: ārējo aiļu apdari veikt ar sala izturīgiem materiāliem uz cementa vai polimeru bāzes (nesaturošo ģipsi), no iekšpuses atkarībā no ailes lieluma nošūt ar reģipsi, ārējos stūrus nostiprināt ar sieta stūrīšiem, pa sietu pārklāt ar armēšanas javu uz cementa bāzes ar tādu slāni, lai pārklāj armēšanas sietu un stūrus (šo darbu vēlams veikt divos piegājienos) lai virsma būtu gluda, adhēzijas nodrošināšanai stūrīša sietam ar armēšanas javu jāpārklāj min. 10cm kapitālo konstrukciju (neskaitot spraugu starp reģipsi un kapitālo konstrukciju), jā tas nav iespējams - ailes apdari jāveic ar reģipsi skrūvējot pie metāla profiliem.   Nogruntēt un nokrāsot. 
24. Izpildītājs nodrošina visus darba drošības apstākļus. 
25. Veikto darbu tai skaitā materiālu un izstrādājumu garantija 24 mēneši. 
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