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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Kokskaidu granulu iegāde


	Mērķis

	Mērķis ir nodrošināt Valsta aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra apsaimniekošanā esošajos objektos biomasas kurināmā materiāla iegādi.

	Darba uzdevums

	
I daļa
Kokskaidu granulu iegāde „Big bag” iepakojumā

1. Kokskaidu granulu piegādi veikt ar kravas automašīnu, kas aprīkota ar manipulatoru vai elektrisko rohli un izkraušanu veikt norādītajā vietā (noliktavā, katlu telpā u.c.).
2. Pēc pieprasījuma nodrošināt granulu iebēršanu tvertnē (tvertnes atvere, kurā jāieber granulas atrodas ne zemāk kā 3m augstumā no zemes).
3. Kokskaidu granulām jābūt 700-1100 kg ietilpības maisos.
4. Kokskaidu granulām ir jābūt iegūtām no koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski labi noturīgām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
5. Kokskaidu granulu kvalitātes prasības: 
kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf. 
5.1. neto siltumspēja ne mazāka kā 4,6 kWh/kg;
5.2. ģeometriskajam lielumam jābūt robežās 6±1 mm vai 8±1 mm diametrā un 3,15- 40 mm garumā;
5.3. sapresējuma tilpumsvars: 600-750 kg uz kubikmetru;
5.4. pelnu un smilšu saturs nedrīkst pārsniegt 0,7% no sadedzinātā tilpuma;
5.5. relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 10%.
6.   Piegādājot kokskaidu granulas, Piegādātājs iesniedz kvalitātes atbilstības sertifikātu.
7. Prece tiek piegādāta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
8. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ir ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas no akta sastādīšanas dienas.
9. Minimālais Preces partijas apjoms – ir 4 (četras) tonnas katrā objektā atsevišķi.

	
II daļa
 Kokskaidu granulu iegāde maisos

1. Kokskaidu granulu piegāde un izkraušana norādītajā vietā (noliktavā, katlu telpā u.c.).
2. Kokskaidu granulām ir jābūt iegūtām no koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski labi noturīgām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, maisiem jābūt sakrautiem uz paletes.
3. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15-25 kg ietilpības polietilēna maisos.
4. Kokskaidu granulu kvalitātes prasības: 
kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf.
4.1. neto siltumspēja ne mazāka kā 4,6 kWh/kg;
4.2. ģeometriskajam lielumam jābūt robežās 6±1 mm vai 8±1 mm diametrā un 3,15-     40 mm garumā;
4.3. sapresējuma tilpumsvars: 600-750 kg uz kubikmetru;
4.4. pelnu un smilšu saturs nedrīkst pārsniegt 0,7% no sadedzinātā tilpuma;
4.5. relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 10%.
5. Prece tiek piegādāta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
6. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ir ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas no akta sastādīšanas dienas.
7. Minimālais Preces partijas apjoms – ir 4 (četras) tonnas katrā objektā atsevišķi.

	
III daļa
Kokskaidu granulu iegāde beramā veidā

1. Pēc pieprasījuma veikt beramo kokskaidu granulu piegādi ar autocisternu un tvertnes uzpildīšanu.
2. Kokskaidu granulām ir jābūt iegūtām no koksnes, sausām, ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām, mehāniski labi noturīgām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
3. Kokskaidu granulu kvalitātes prasības: 
kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf.
3.1. neto siltumspēja ne mazāka kā 4,6 kWh/kg.
3.2. ģeometriskajam lielumam jābūt robežās 6±1 mm diametrā un 3,15- 40 mm garumā.
3.3. sapresējuma tilpumsvars: 600-750 kg uz kubikmetru.
3.4. pelnu un smilšu saturs nedrīkst pārsniegt 0,7% no sadedzinātā tilpuma.
3.5. relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 10%.
4. Prece tiek piegādāta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
5. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ir ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas no akta sastādīšanas dienas.
6. Minimālais Preces partijas apjoms – ir 4 (četras) tonnas katrā objektā atsevišķi.
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IZRAKSTS PAREIZS
Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta 
Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas eksperte
V.Roķe (personīgais paraksts)
Rīgā, 13.06.2024.
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