
Atbildes uz 17.10.2024. jautājumiem


Jautājumi: 

	punkts Alfa (TS-L)
	p.7
	Noenkurota plastmasas apmale apdobei, ieklājot visus nepieciešamos materiālus
	m
	148,00
	Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs

	 
	p.15
	Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši  Hydrorock sistēmai
	kpl
	2,00
	1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits).
2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)?

	
	
	
	
	
	

	punkts Atgāzene, Rīga (TS-L)
	p.12
	Noenkurota plastmasas apmale apdobei
	m
	86,00
	Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs

	 
	p.19
	Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši  Hydrorock sistēmai
	kpl
	4,00
	1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits).
2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)?

	
	
	
	
	
	

	punkts Slokas iela, Rīga (TS-L)
	p.5
	Noenkurota plastmasas apmale apdobei
	m
	86,00
	Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs

	 
	p.12
	Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši  Hydrorock sistēmai
	kpl
	6,00
	1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits).
2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)?

	
	
	
	
	
	

	punkts Turība, Rīga (TS-L)
	p.3
	Noenkurota plastmasas apmale apdobei
	t/m
	12,00
	Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs

	 
	p.7
	Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši  Hydrorock sistēmai
	kpl
	1,00
	1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits).
2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)?

	
	
	
	
	
	

	punkts Mangaļi, Rīga (TS-L)
	p.12
	Noenkurota plastmasas apmale apdobei
	m
	205,00
	Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs

	 
	p.19
	Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši  Hydrorock sistēmai
	kpl
	33,00
	1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits).
2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)?

	 
	p.1
	Pinus peuce  - Maķedonijas priede ( stāda augstums h=2.25-2.5m, Soliteris 5xv, ar stiepļu saknes kamolu)
	gab.
	4,00
	Vai tiešām ir vajadzīgi koka mieti?

	 
	p.2
	Pinus sylvestris  - Parastā priede ( stāda augstums h=2-2.25m, Soliteris 4xv, ar stiepļu saknes kamolu)
	gab.
	3,00
	

	
	
	
	
	
	

	punkts Gaisma, Rīga (TS-L)
	p.5
	Noenkurota plastmasas apmale apdobei
	m
	207,00
	Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs

	 
	p.12
	Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši  Hydrorock sistēmai
	kpl
	5,00
	1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits).
2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)?

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	punkts Brasa, Rīga (TS-L)
	p.4
	Noenkurota plastmasas apmale apdobei
	m
	75,00
	Kādi izmēri (h-?), krāsa, ražotājs

	 
	p.9
	Laistīšanas un aerācijas sistēma uzstādīta atbilstoši  Hydrorock sistēmai
	kpl
	2,00
	1. Hydrorck sistēma - kādi parametri, apzīmējums (D vai BD vai kāds cits).
2. Laistīšanas un aerācijas sistēma ar noslēgtapu DN80, L-4,5/7,5m - ir vēl kādi parametri (perforēta, diametrs utt)?



Atbilde:
Iepirkuma komisija skaidro, ka apmalēm jābūt lokanām, jo tās paredzētas izbūvēt dažādās formās. Apmale L veida, posma garums 500-1000 mm, augstums 80mm +/- 5mm, apakšējās daļas platums 79 mm +/- 5 mm, biezums vismaz 4 mm, stiprināšana ar plastmasas naglām un atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijām.

Attiecībā par Laistīšanas un airācijas sistēmu: 
- Hydrorock sistēmas parametri – caurules horizontālais un vertikālais diametrs 80mm, melnā krāsā, gofrēta un atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijai;
- Laistīšanas un aerācijas sistēmas parametri – caurules horizontālais un vertikālais diametrs 80mm, melnā krāsā, gofrēta un atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijai.
Attiecībā par koku stādiem: atbilstoši būvprojekta risinājumiem un apstādījumu vadlīnijām, kokus ir nepieciešams stiprināt ar koka mietiem.
 
 

 
 



