“APSTIPRINĀTS”
Ar iepirkuma komisijas 2024.gada 14.maija
sēdes protokolu Nr.9

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
atklātā konkursā ““Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Rēzeknē, Krāslavā, Kauguros, Dobelē, Balvos, Limbažos, Saldū”
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/120)

	Nr. p.k.
	Ieinteresētā piegādātāja jautājums
	Iepirkuma komisijas atbilde 

	1.
	Iepirkuma dokumentācija satur sekojošus dokumentus ar līdzīgu nosaukumu, bet nedaudz atšķirīgu saturu:
nolikuma 11.pielikums "Pirms līguma BIM izpildes plāns (veidne)" un tehniskās specifikācijas pielikumos:
PIP_Pielikums Nr.2 "Pirms līguma BIM izpildes plāna veidne".
Lūgums precizēt, kurš no dokumentiem ir jāaizpilda un jāiesniedz.

	Atbilstoši nolikuma 7.1.2. punktā noteiktajam, Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj “aizpildīts “Pirms līguma BIM izpildes plāns” (Nolikuma 11.pielikuma veidne)…”.
[bookmark: _GoBack] Jāizmanto veidne, kas ir  nolikuma 11.pielikumā ” Pirms – kontrakta BIM īstenošanas plāns”.

	2.
	Vai Pretendents drīkst paredzēt visas NMPD nepieciešamās telpas izvietot ēkas otrajā stāvā?
	Visas NMPD telpas paredzēt 2.stāvā nedrīkst. Vēršam uzmanību, ka TS lietotāja prasībās ir noteikts, ka telpu gruaiā jānodrošina atsevišķu ieeju  no ārpuses 1.stāvā, lai  brigādei ir tiešā izeja uz OMT stāvvietu. Otrā stāvā izvietot ir pieļaujamas tikai NMPD administratīvās un palīgtelpas. Pārējām telpām jāatrodas pirmajā stāvā. Telpu izvietojums projektēšanas laikā jāsaskaņo ar lietotāju.


	3.
	Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis konkursa nolikuma 3.11.punkta 16) apakšpunkta prasību, ja uzrādīs ceļu būvdarbu vadītāja pieredzi, kas ekspluatācijas aktā uzrādīta kā “Brauktuve ar cieto segumu” pie ēkas un papildus iesniegs rasējumu, kur redzams, ka  tas sevī ietver gan brauktuves (iebrauktuves un stāvlaukumu savienojošo ceļu) daļu, gan stāvlaukumu.
	Pretendents būs izpildījis nolikuma 3.11.punkta 16) apakšpunkta prasību, ja pēc iesniegtiem papildus dokumentiem( rasējuma) komisija varēs pārliecināties, ka stāvlaukuma ar cieto segumu platība ir  ne mazāka kā 3000 m2.  



