APSTIPRINĀTS 
ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 
iepirkuma komisijas 
2024.gada 24.septembra 4.sēdes protokolu

Atklāts konkurss
„Dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegāde”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/67-AK)

Skaidrojums Nr.2
	[bookmark: _Hlk110329419]Jautājumi (13.09.2024.)
	Atbildes

	1. Vai piegādātājam jābūt sertificētam notificētās (akreditētās) sertifikācijas institūcijās Eiropas Savienības valstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī dzelzceļa pārmiju projektēšanai, izgatavošanai un piegādei atbilstoši NE 13232 (vai līdzvērtīgu vai augstāku tehnisko standartu noteikšanas prasībām)?

	Piegādātājs sniedz informāciju par standartu, saskaņā ar kuru tiek ražota prece. (Kā noteikts nolikuma 4.punkta “Prasības kvalitātes vadības standartiem un citas produktu prasības” 4.2.11. un 4.2.12.apakšpunktos.)


	2. 2. pielikuma (Tehniskā Specifikācija) pielikums Nr. 4 – krusteņu shēmas:
Shēma Nr.2 - Pārmijas krusteņa markas 1/11 shēmā pamatojoties uz rasējumu Dn 680.20.000SB TP un tehniskajā specifikācijā norādītajiem izmēriem, būs atšķirības krusteņa pēdas platumā 292,9-304,8-337,4 mm vietā, ja tiks izmantots krustojuma veids ar Mangāna serdi.

	Gadījumā, ja piedāvātās detaļas  izmēri atšķiras no norādītajiem, ir jāiesniedz rasējumi, kuros varētu pārliecināties, ka rezerves daļa atbilst uzstādīšanai aizvietojamās vietā un nodrošina funkciju. Ja nav iespējams uzstādīt detaļas uz esošajiem stiprinājumu veidiem, ir jāparedz šo detaļu piegāde kopā ar paliktņiem.


	3. 2. pielikuma (Tehniskā Specifikācija) pielikums Nr. 5 – rāmjsliedes ar asmeņiem:
Shēma Nr. 4 un Nr. 5 pārmijas asmeņu daļai asmeņu profils norādīts kā “R65”. Šādu profilu nevaram identificēt esošajos normatīvajos dokumentos un mūsuprāt pareizajam asmeņu profilam būtu jābūt 60E1A1 (tādam pašam kā 60E1 pārmiju asmeņiem).

	Pielikumā Nr. 5 (rāmjsliedes ar asmeņiem)
shēmās Nr. 4 (Pārmiju rāmjsliedes ar asmeņiem tipa R65 markas 1/11 shēma) un Nr. 5 (Pārmiju rāmjsliedes ar asmeņiem tipa R65 markas 1/9 shēma) pārmijas asmeņu daļai kļūdaini norādīts asmeņu profils kā “R65”. Jābūt asmeņu profils kā “60E1A1”. Shēmās ir veiktas izmaiņas.




	4. Tehniskās Specifikācijas tabulā 6.1. rindiņā (Pārmiju krusteņi (R65 1/6) rasējuma numurs norādīts kā 11242-000-00:
	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Rasējums Nr.
	Piegādes grafiks

	6.
	Pārmiju krusteņi (R65 1/6)

	6.1.
	simetriskā pārmiju pārveda R65-200 1/6
	gab.
	1
	112242-000-00* vai ekvivalents
	90 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 



Mūsuprāt tam vajadzētu 107196-000-00, saskaņā ar Tehniskajā Specifikācijā tālāk esošo tabulu:
	Pārmijas tips
	Daudzums
	Ras. Nr.
	Rezerves daļa
	Vlg.2 vai garums
	Shēmas

	R65
	 
	 
	 
	 
	 

	simetriskā pārmiju pārveda R65-200-1:6
	1
	107196* vai ekvivalents
	Pārmiju krusteņi 
	0+1400
	Pielikums 4 Shēma 6



	Tehniskajā specifikācijā tabulā 6.1. rindiņā kļūdaini ievietots rasējuma numurs 112242-000-00*, pareizais numurs ir 107196-000-00. Tehniskajā Specifikācijā ir veiktas izmaiņas.
	6.1.
	simetriskā pārmiju pārveda R65-200 1/6
	gab.
	1
	107196-000-00* vai ekvivalents
	90 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 




	Jautājumi (19.09.2024.)
	Atbildes

	1. VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa „Dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegāde”(ID Nr. LDZ 2024/67-AK) nolikuma (turpmāk tekstā – nolikums) 33. lapā sākas un 34. lapā tiek turpināta tabulā ar dažādu pārmiju tipu raksturlielumiem attiecīgajā iepirkumā. Minētā tabula satur arī norādi uz katrai pārmijai atbilstošajām shēmām, t.i.: pielikuma Nr. 4 shēmas, 1, 2, 3, 4, 5 un 6, pielikuma Nr. 5 shēmas 1, 2, 3, 4 un 5, un pielikuma Nr. 6 shēmas 1, 2, 3 un 4.
Aplūkojot nolikuma 35. lapā ietvertos pielikumus (shēmas), SIA “Premium Storage” kā ieinteresētas piegādātājs konstatējis, ka pievienots Pielikums Nr. 4 (shēma 1), Pielikums Nr. 5 (shēma 1) un Pielikums Nr. 6 (shēma 1). Tādejādi redzama nolikuma nepilnība - sekojošu shēmu iztrūkums tā sastāvā:
· Pielikuma Nr. 4 shēmas 2, 3, 4, 5, 6;
· Pielikuma Nr. 5 shēmas 2, 3, 4, 5;
· Un Pielikuma Nr. 6 shēmas Nr. 2, 3 un 4. 

Piegādātājs lūdz VAS “Latvijas dzelzceļš” papildināt nolikumu ar iztrūkstošajām shēmām un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, pamatojoties uz iepriekš minēto nolikuma nepilnību.

	Atklātā konkursa Dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegāde”(ID Nr. LDZ 2024/67-AK) nolikumiem pievienotie faili ar paplašinājumu "pdf", kas apzīmēti kā pielikumi Nr. 4, 5 un 6 (pievienotas shēmas), ietver visus jūsu norādītos rasējumus. Gadījumā, ja jums nav iespējas atvērt minētos failus tieši no noteikumiem, VAS “Latvijas dzelzceļš” var nodrošināt šos pielikumus kā atsevišķus failus.







	2. Piegādātājs lūdz skaidrojumu par nolikuma 33. lapā tabulai sekojošā teikuma saturu: “Visi krusteņi un rāmjsliedes ar asmeņiem ar 2.pagarinājumu”.  Lūdzam sniegt definīciju frāzei “2. Pagarinājums”, nodrošināt ieinteresētos piegādātājus ar atbilstošu tehnisko dokumentāciju un prasībām. 

	Tā kā pasūtītās rezerves daļas ir paredzētas uzstādīšanai uz pārmijām pārvedam, kur elementi ir savienoti ar metināšanas metodi, VAS Latvijas dzelzceļš” ir nepieciešami garākas formas rāmju sliedes un krusteņi. Šo pagarinājumu esam atzīmējuši ar zīmi "*" Shēmas pievienotas.
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Pielikums Nr.6 _    Kontrsliedes shemas.pdf
Parmiju kontrsliede tipa 60E1

markas 1/11 shema ( pamat izméri )
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Pretsliezu profils 33C1 un materiala klase R320Cr atbilstoSi EN 13674-3 standarta prasibam.
Maksimalais pielaujamais pretsliezu ekspluatacijas nodilums ne mazaks par 14 mm.
Pretsliezu skrives M22 ar stipribas klasi 5.6, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.





Parmiju kontrsliede tipa 60E1 markas 1/9 shema ( pamat izméri )
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Pretsliezu profils 33C1 un materiala klase R320Cr atbilstoSi EN 13674-3 standarta prasibam.
Maksimalais pielaujamais pretsliezu ekspluatacijas nodilums ne mazaks par 14 mm.
Pretsliezu skrives M22 ar stipribas klasi 5.6, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “SlieZzu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.

Pielikums N.6
(Shema 2)





Parmiju kontrsliede tipa 60E1 markas 1/6 (lab.) shema ( pamat izméri ) Pielikums N.6

(kreisajai kontrsliedai, spogulattélam) (Shema 3)
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Pretsliezu profils 33C1 un materiala klase R320Cr atbilstoSi EN 13674-3 standarta prasibam.
Maksimalais pielaujamais pretsliezu ekspluatacijas nodilums ne mazaks par 14 mm.
Pretsliezu skrives M22 ar stipribas klasi 5.6, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “SlieZzu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.





Parmiju kontrsliede tipa R65 markas 1/11 shema ( pamat izméri )

Pielikums N.6
(Shema 4)
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Pretsliezu profils 33C1 un materiala klase R320Cr atbilstoSi EN 13674-3 standarta prasibam.
Maksimalais pielaujamais pretsliezu ekspluatacijas nodilums ne mazaks par 14 mm.
Pretsliezu skrives M22 ar stipribas klasi 5.6, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.
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Pielikums Nr.5 _      Ramsliedes ar asmeniem shemas izl.pdf


Pielikums Nr.5 _     Ramsliedes ar asmeniem shemas izl.pdf
Pielikums Nr.5
Parmiju ramjsliedes ar asmeniem tipa 60E1 markas 1/11 shema ( pamat izméri ) (Shema 1)
(kreisajai parmijai parvedai, spogulattélam)
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* Pagarinajums

Asmenu dalas geometrija - atbilsto$i EN 13232-5 standarta prasibam

Ramijsliedes profils 60E1 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstosi EN 13674-2 standarta prasibam. Janodrosina vienmeériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (60E1).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.





Parmiju ramjsliedes ar asmeniem tipa 60E1 markas 1/9 shema ( pamat izméri ) Pielikums Nr.5

(kreisajai parmijai parvedai, spogulattélam) (Shema 2)
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* Pagarinajums

Asmenu dalas geometrija - atbilstoS$i EN 13232-5 standarta prasibam

Ramijsliedes profils 60E1 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstosi EN 13674-2 standarta prasibam. Janodrosina vienmériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (60E1).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.





Parmiju ramjsliedes ar asmeniem tipa 60E1 markas 1/6 shema ( pamat izméri ) Pielikums Nr.5

(Shema 3)
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* Pagarinajums

Asmenu dalas geometrija - atbilstoSi EN 13232-5 standarta prasibam

Ramjsliedes profils 60E1 un materiala klase R350HT atbilstosi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstosi EN 13674-2 standarta prasibam. Janodrosina vienmériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (60E1).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.





Parmiju ramjsliedes ar asmeniem tipa R65 markas 1/11 shema ( pamat izméri ) Pielikums Nr.5

(kreisajai parmijai parvedai, spogulattélam) (Shema 4)
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Asmenu dalas geometrija - atbilsto$i EN 13232-5 standarta prasibam

Ramijsliedes profils R65 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN 13674-2 standarta prasibam. JanodroSina vienmériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (R65).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.
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Asmenu dalas geometrija - atbilstoS$i EN 13232-5 standarta prasibam

Ramijsliedes profils R65 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN 13674-2 standarta prasibam. JanodroSina vienmériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (R65).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.
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Pielikums Nr.4 _    Krustenu shemas.pdf
Parmijas krustena tipa 60E1 markas 1/14 shema Pielikums Nr.4

(Shema 1)
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Raksturojums pa krustenu veidiem:

1. Saliekama tipa krustenis. Sparnsliedes no ne zemak R400HT klases materiala, atbilstosi standarta

EN13674-1 prasibam. Krustena serde no augsti legéta térauda ar cietibu 50...55 HRC (570+/- 10 HB)
un pieslégsliedém no R350HT materiala klases. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6 standarta

prasibam.

2. Blokveida mangana krustenis, kas sastav no lietas mangana centralas dalas ar sakotnéjo cietibu
ne zemaku ka 240 HB, un, kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas
uzsakSanas, bet ne vélak ka péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiSanas, kuram ar
sadurkontaktmetinaSanas panémienu pievienotas R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu
350- 390 HB atbilstosi standarta EN13674-1 prasibam. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6
standarta prasibam.

3. Saliekama tipa krustenis ar lieto mangana serdi ar sakotnéjo cietibu ne zemaku ka 240 HB, un
kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas uzsaksanas, bet ne vélak ka
péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiS8anas, kuram ar sadurkontaktmetindSanas panémienu pievienotas
R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu 350 - 390 HB atbilstoSi standarta EN13674-1
prasibam. Krustena geometrija atbilstoSi EN 13232-6 standarta prasibam.

4. Saliekama tipa krustenu stiprindjuma elementi ir augstas stipribas 10.9 klases
skraves un 10 klases uzgriezni, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “SlieZu celu uzturé$anas instrukciju C-014” prasibam.
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(Izméri noradtti saliekama tipa krustenim)
Raksturojums pa krustenu veidiem:

1. Saliekama tipa krustenis. Sparnsliedes no ne zemak R400HT klases materiala, atbilstosi standarta
EN13674-1 prasibam. Krustena serde no augsti legéta térauda ar cietibu 50...55 HRC (570+/- 10 HB)

un pieslégsliedém no R350HT materiala klases. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6 standarta
prasibam.

2. Blokveida mangana krustenis, kas sastav no lietas mangana centralas dalas ar sakotnéjo cietibu
ne zemaku ka 240 HB, un, kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas
uzsakSanas, bet ne vélak ka péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiSanas, kuram ar
sadurkontaktmetinaSanas panémienu pievienotas R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu
350- 390 HB atbilstosi standarta EN13674-1 prasibam. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6
standarta prasibam.

3. Saliekama tipa krustenis ar lieto mangana serdi ar sakotnéjo cietibu ne zemaku ka 240 HB, un
kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas uzsaksanas, bet ne vélak ka
péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiS8anas, kuram ar sadurkontaktmetindSanas panémienu pievienotas
R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu 350 - 390 HB atbilstoSi standarta EN13674-1
prasibam. Krustena geometrija atbilstoSi EN 13232-6 standarta prasibam.

4. Saliekama tipa krustenu stiprindjuma elementi ir augstas stipribas 10.9 klases
skraves un 10 klases uzgriezni, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “SlieZu celu uzturé$anas instrukciju C-014” prasibam.





Parmijas krustena tipa 60E1 markas 1/9 shema Pielikums Nr.4
(Shema 3)
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(Izméri noradtti saliekama tipa krustenim)
Raksturojums pa krustenu veidiem:

1. Saliekama tipa krustenis. Sparnsliedes no ne zemak R400HT klases materiala, atbilstosi standarta

EN13674-1 prasibam. Krustena serde no augsti legéta térauda ar cietibu 50...55 HRC (570+/- 10 HB)
un pieslégsliedém no R350HT materiala klases. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6 standarta

prasibam.

2. Blokveida mangana krustenis, kas sastav no lietas mangana centralas dalas ar sakotnéjo cietibu
ne zemaku ka 240 HB, un, kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas
uzsakSanas, bet ne vélak ka péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiSanas, kuram ar
sadurkontaktmetinaSanas panémienu pievienotas R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu
350- 390 HB atbilstosi standarta EN13674-1 prasibam. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6
standarta prasibam.

3. Saliekama tipa krustenis ar lieto mangana serdi ar sakotnéjo cietibu ne zemaku ka 240 HB, un
kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas uzsaksanas, bet ne vélak ka
péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiS8anas, kuram ar sadurkontaktmetindSanas panémienu pievienotas
R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu 350 - 390 HB atbilstoSi standarta EN13674-1
prasibam. Krustena geometrija atbilstoSi EN 13232-6 standarta prasibam.

4. Saliekama tipa krustenu stiprindjuma elementi ir augstas stipribas 10.9 klases
skraves un 10 klases uzgriezni, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “SlieZu celu uzturé$anas instrukciju C-014” prasibam.
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Raksturojums pa krustenu veidiem:

1. Saliekama tipa krustenis. Sparnsliedes no ne zemak R400HT klases materiala, atbilstosi standarta

EN13674-1 prasibam. Krustena serde no augsti legéta térauda ar cietibu 50...55 HRC (570+/- 10 HB)
un pieslégsliedém no R350HT materiala klases. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6 standarta

prasibam.

2. Blokveida mangana krustenis, kas sastav no lietas mangana centralas dalas ar sakotnéjo cietibu
ne zemaku ka 240 HB, un, kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas
uzsakSanas, bet ne vélak ka péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiSanas, kuram ar
sadurkontaktmetinaSanas panémienu pievienotas R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu
350- 390 HB atbilstosi standarta EN13674-1 prasibam. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6
standarta prasibam.

3. Saliekama tipa krustenis ar lieto mangana serdi ar sakotnéjo cietibu ne zemaku ka 240 HB, un
kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas uzsaksanas, bet ne vélak ka
péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiS8anas, kuram ar sadurkontaktmetindSanas panémienu pievienotas
R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu 350 - 390 HB atbilstoSi standarta EN13674-1
prasibam. Krustena geometrija atbilstoSi EN 13232-6 standarta prasibam.

4. Saliekama tipa krustenu stiprindjuma elementi ir augstas stipribas 10.9 klases
skraves un 10 klases uzgriezni, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “SlieZu celu uzturé$anas instrukciju C-014” prasibam.
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(Izméri noradtti saliekama tipa krustenim)
Raksturojums pa krustenu veidiem:

1. Saliekama tipa krustenis. Sparnsliedes no ne zemak R350HT klases materiala, atbilstosi standarta
EN13674-1 prasibam. Krustena serde no augsti legéta térauda ar cietibu 50...55 HRC (570+/- 10 HB)

un pieslégsliedém no R350HT materiala klases. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6 standarta
prasibam.

2. Blokveida mangana krustenis, kas sastav no lietas mangana centralas dalas ar sakotnéjo cietibu
ne zemaku ka 240 HB, un, kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas
uzsakSanas, bet ne vélak ka péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiSanas, kuram ar
sadurkontaktmetinaSanas panémienu pievienotas R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu
350- 390 HB atbilstosi standarta EN13674-1 prasibam. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6
standarta prasibam.

3. Saliekama tipa krustenis ar lieto mangana serdi ar sakotnéjo cietibu ne zemaku ka 240 HB, un
kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas uzsaksanas, bet ne vélak ka
péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiS8anas, kuram ar sadurkontaktmetindSanas panémienu pievienotas
R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu 350 - 390 HB atbilstoSi standarta EN13674-1
prasibam. Krustena geometrija atbilstoSi EN 13232-6 standarta prasibam.

4. Saliekama tipa krustenu stiprindjuma elementi ir augstas stipribas 10.9 klases
skraves un 10 klases uzgriezni, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “SlieZu celu uzturé$anas instrukciju C-014” prasibam.
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Raksturojums pa krustenu veidiem:

1. Saliekama tipa krustenis. Sparnsliedes no ne zemak R350HT klases materiala, atbilstosi standarta

EN13674-1 prasibam. Krustena serde no augsti legéta térauda ar cietibu 50...55 HRC (570+/- 10 HB)
un pieslégsliedém no R350HT materiala klases. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6 standarta

prasibam.

2. Blokveida mangana krustenis, kas sastav no lietas mangana centralas dalas ar sakotnéjo cietibu
ne zemaku ka 240 HB, un, kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas
uzsakSanas, bet ne vélak ka péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiSanas, kuram ar
sadurkontaktmetinaSanas panémienu pievienotas R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu
350- 390 HB atbilstosi standarta EN13674-1 prasibam. Krustena geometrija atbilstosi EN 13232-6
standarta prasibam.

3. Saliekama tipa krustenis ar lieto mangana serdi ar sakotnéjo cietibu ne zemaku ka 240 HB, un
kura cietiba vismaz 450 HB tiek sasniegta péc parmijas ekspluatacijas uzsaksanas, bet ne vélak ka
péc 20 milj. t. bruto vilcienu caurlaiS8anas, kuram ar sadurkontaktmetindSanas panémienu pievienotas
R350HT materiala klases pieslégsliedes ar cietibu 350 - 390 HB atbilstoSi standarta EN13674-1
prasibam. Krustena geometrija atbilstoSi EN 13232-6 standarta prasibam.

4. Saliekama tipa krustenu stiprindjuma elementi ir augstas stipribas 10.9 klases
skraves un 10 klases uzgriezni, atbilstoSi EN ISO 898-1 standarta prasibam.

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “SlieZu celu uzturé$anas instrukciju C-014” prasibam.






image1.emf
Pielikums Nr.5 _  Ramsliedes ar asmeniem shemas izl.pdf
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Asmenu dalas geometrija - atbilsto$i EN 13232-5 standarta prasibam

Ramijsliedes profils 60E1 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstosi EN 13674-2 standarta prasibam. Janodrosina vienmeériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (60E1).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.
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Asmenu dalas geometrija - atbilstoS$i EN 13232-5 standarta prasibam

Ramijsliedes profils 60E1 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstosi EN 13674-2 standarta prasibam. Janodrosina vienmériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (60E1).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.
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Asmenu dalas geometrija - atbilstoSi EN 13232-5 standarta prasibam
Ramjsliedes profils 60E1 un materiala klase R350HT atbilstosi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstosi EN 13674-2 standarta prasibam. Janodrosina vienmériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (60E1).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.
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Parmiju ramjsliedes ar asmeniem tipa R65 markas 1/11 shema ( pamat izméri ) Pielikums Nr.5

(kreisajai parmijai parvedai, spogulattélam) (Shema 4)
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Asmenu dalas geometrija - atbilsto$i EN 13232-5 standarta prasibam

Ramijsliedes profils R65 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN 13674-2 standarta prasibam. JanodroSina vienmériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (R65).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.
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Asmenu dalas geometrija - atbilstoS$i EN 13232-5 standarta prasibam

Ramijsliedes profils R65 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN13674-1 standarta prasibam.

Asmeni — profils 60E1A1 un materiala klase R350HT atbilstoSi EN 13674-2 standarta prasibam. JanodroSina vienmériga pareja no asmens profila (60E1A1) uz braucamas sliedes profilu (R65).
Asmenu profila gali izpreséti un ar sadurkontaktmetindSanas panémienu sametinati ar pilna profila sliedes nogriezni atbilstosi EN 14587-1 standarta prasibam.

Sliezu un asmenu stiprindjumi atbilstoSi EN 13481-7 standarta prasibam

Parmiju detalu parametriem jaatbilst instrukcijas “Sliezu celu uzturéSanas instrukciju C-014” prasibam.
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