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    Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP/2024/2/KT

______________________	                                                                        											
Vieta, Datums	                                                                                                               

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā/faktiskā adrese
	

	Bankas rekvizīti
	

	Mēs, _________________  piedāvājam nodrošināt JAUNU vai MAZLIETOTU (atbilstošo pasvītrot) komunālo tehniku ar papildaprīkojumu (turpmāk specifikācija– komunālā tehnika), atbilstoši šādiem nosacījumiem un prasībām, saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

	TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
	PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
(Aizpilda pretendents)

	Marka, modelis, izgatavotājs
	Nav noteikts (norāda pretendents)
	

	Sertifikācija
	ES sertificēts
	

	Izgatavošanas laiks
	Mazlietota, ražota ne agrāk kā 2021.gadā un darbināta līdz 700 motorstundām.
	

	DZINĒJS

	Nominālā dzinēja jauda
	 30 - 35 ZS 
	

	Degvielas tips
	Dīzeļdegviela / benzīns
	

	Degvielas tvertnes tilpums
	Ne mazāk kā 40 litri , ne lielāka kā 45 litri
	

	Dzesēšanas sistēmas tips
	Šķidrā dzesēšana
	

	TEHNISKIE DATI

	Augstums ar kabīni, m
	Ne vairāk kā 2 m
	

	Garums, m
	Ne vairāk kā 3.3 m
	

	Platums, m
	Ar standarta riepām, ne vairāk kā 1,10 m un ne vairāk kā 1,20 m ar zāliena riepām
	

	Asis un kabīnes novietojums

	Stūrēšanas princips – šarnīrveida rāmis ar kabīni transportlīdzekļa priekšpusē, lai nodrošinātu labu pārskatāmību un vislabāko manevrētspēju. Vēlams  ar pieļaujošu torsionālu brīvkusību līdz 15°.
	

	Transportlīdzekļa pilna masa
	Maks. 2,5 tonnas augsnes aizsardzībai
	

	Priekšējās ass kravnesība / Aizmugurējās ass kravnesība

	Vismaz 1700 kg / vismaz 1700 kg dažādu uzkabju un lielām slogojuma iespējām
	

	Riteņu bāze

	Vismaz 1500 mm (braukšanas komfortam)
	

	Priekšējie un aizmugurējie riteņi vienā līnijā
	100% simetrisks asu izvietojums uz šarnīrrāmja, lai nodrošinātu riteņu rites ceļu sakritību.
	

	Slaucīšanas funkcija
	Slaucīšanas funkcija ar trīs birstēm
	

	TRANSMISIJA

	Piedziņa
	Visu četru riteņu pastāvīgā
	

	Iekšējais / ārējais pagrieziena rādiuss bez agregātiem
	Ne vairāk kā 850-950 mm / 2000-2100 mm
	

	Maksimālais Braukšanas ātrums, km/h
	Vismaz 25 km/h 
	

	Riepu veids

	Zālienam paredzētās, ar samazinātu spiedienu uz virsmu
	

	4 vienāda izmēra riepas
	Jā
	

	TEHNISKAIS APRĪKOJUMS

	Sakabes āķis ar piekabes apgaismojuma pieslēgumu 
	Komplektācijā
	

	Pretkorozijas apstrāde
	Nodrošināta
	

	Ātrie hidrauliskie savienojumi
	Komplektācijā
	

	Klimata kontrole vai gaisa kondicionieris
	Komplektācijā
	

	Centrālā atslēga ar tālvadību (2 komplekti)
	Komplektācijā
	

	Gumijas paklājiņš, pirmās palīdzības aptieciņa, avārijas trijstūris, 
ugunsdzēšamais aparāts ar derīguma termiņu vismaz 12 mēneši, 
komunālās tehnikas pacēlājs riteņu nomaiņai, rezerves ritenis vai remonta komplekts caurdurtas riepas salabošanai.
	Nodrošināta
	

	KABĪNES APRĪKOJUMS

	Slēgta tipa kabīne ar apsildi un vadītāja sēdeklis ar amortizāciju
	Kabīne ar 360° redzamības leņķi. Durvis abās pusēs.
	

	LED darba gaismas
	Komplektācijā ar papildus darba zonas izgaismošanas gaismām
	

	Kabīnes standarts
	ROPS apstiprinājums
	

	PAPILDAPRĪKOJUMI

	V VEIDA SNIEGA LĀPSTA

	Darba platums: 
taisnā veidā, mm
V veidā, mm
	
Ne vairāk kā 1400 mm 
Ne vairāk kā 1200 mm
	

	Maksimālais augstums 
	Ne vairāk ka 600 mm
	

	Sagriešanas leņķis
	Ne mazāk kā 30 grādi 
	

	Svars 
	80-150 kg
	

	Gumijas nazis
	Iekļauts komplektācijā
	

	

	SNIEGA BIRSTE

	Tīrīšanas platums taisni, mm
	Ne vairāk kā 1320 mm 
	

	Tīrīšanas platums 25 grādu savērsumā
	Ne vairāk kā 1250 mm 
	

	Svars 
	Ne vairāk ka 130 kg 
	

	Birstes diametrs, mm
	Ne mazāk kā 420 mm
	

	Birstes griešanās ātrums regulējams, rpm/min
	Jā
	

	

	SĀLS / SMILTS KAISĪTĀJS AR KAISĪŠANAS DISKU

	Tilpums, m3
	Ne mazāk 0.12
	

	Kaisāmo materiālu kaisīšanas platuma regulācija
	Ne vairāk kā 500 cm
	

	Mehānisms, kas veic kaisāmā materiāla sasalušo gabalu smalcināšanu 
	Iekļauts komplektācijā
	

	Kaisāmā materiāla patēriņa regulēšana
	Iekļauta komplektācijā
	

	

	ZĀLES PĻAUJMAŠĪNA AR SAVĀCĒJTVERTNI

	Pļaušanas platums, mm
	Ne mazāk kā 1250 mm
	

	Nažu skaits 
	Ne mazāk kā 2
	

	Pļaujmašīna aprīkota ar atbalsta riteņiem
	Iekļauts komplektācijā
	

	Savācējtvertnes tilpums, litros
	Ne mazāk kā 100 l
	

	Savācējtvertnes izkraušanas augstums, mm
	Ne mazāks kā 1550 mm
	

	Centrāli novietota sūkšanas šļūtene šasijas centrā
	Lai samazinātu aizsprostojuma  risku, bez instrumentiem nodrošināma aizsērējumu iztīrīšana
	

	

	PRASĪBAS IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM

	Piegāde



	Piedāvājuma uzvarētājam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības,būs jānodrošina komunālās tehnikas bezmaksas piegāde Pasūtītājam uz norādīto adresi -  Miera iela 29, Aucē, Dobeles novadsLatvija, LV-3708,
Piegāde jāveic 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās (līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, kad līgumu ir parakstījušas visas no pusēm)
	

	Reģistrācija VTUA


	Piedāvājuma uzvarētājs, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, par saviem līdzekļiem nodrošinās komunālās tehnikas reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) uz Pasūtītāja vārda.
	

	Tehniskā apskate
	Piedāvājuma uzvarētājs, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, par saviem līdzekļiem jānodrošina komunālās tehnikas tehniskās apskates saņemšana, ne mazāk kā 23 (divdesmit trīs)  mēnešus no komunālās tehnikas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Apdrošināšana
	Piedāvājuma uzvarētājs, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, par saviem līdzekļiem jānodrošina komunālās tehnikas OCTA esība 12 (divpadsmit)  mēnešus no komunālās tehnikas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Garantijas termiņš


	Ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no komunālās tehnikas (komunālās tehnikas un agregātu papildaprīkojuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Garantijas remonts


	Piedāvājuma uzvarētājs, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jānodrošina komunālās tehnikas bezmaksas garantijas remonts (pie pareizas ekspluatācijas no Pasūtītāja puses) ne mazāk kā 12 (divpadsmit)  mēnešus no komunālās tehnikas (gan komunālai tehnikai, gan tās agregātiem papildaprīkojumam nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	

	Finanšu līzings
	Finanšu līzinga termiņš – 60 (sešdesmit) mēneši no komunālās tehnikas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas
	




Sagatavojot piedāvājumu un tehnisko specifikāciju, jāņem vērā LVS EN ISO 50001:2012 energopārvaldības sistēmas standarti, piedāvājot energoefektīvu tehniku.


Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	                                                                        z.v.

	Datums
	



