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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


1.daļa Autoklāvs


	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Autoklāvs vertikāls, bioloģisko materiālu autoklavēšanai

	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Sterilizācijas kamera izgatavota no korozijas noturīga nerūsējošā tērauda 
	AISI 316Ti vai ekvivalenta
	

	3. 
	Sterilizācijas kameras tilpums
	Ne mazāk kā 65L
	

	4. 
	Sterilizācijas kameras iekšējie izmēri ne mazāki
	Ø 400x500 mm
	

	5. 
	Autoklāva nesošais rāmis un paneļi izgatavoti no nerūsējošā tērauda
	Jānodrošina
	

	6. 
	Autoklāva ārējie izmēri ne lielāki (augstums x platums x dziļums)
	1000x600x800 mm
	

	7. 
	Sildelementa jauda
	Ne mazāka kā 9000 W
	

	8. 
	Pieslēgums
	380 – 400 V, 50 / 60 Hz, 16 A
	

	9. [bookmark: _GoBack]
	Automātiska darbība ar atliktā starta iespēju
	Jānodrošina
	

	10. 
	Mikroprocesora vadība ar vienlaicīgu kameras spiediena un temperatūras kontroli 
	Iespēja izveidot un saglabāt atmiņā ne mazāk kā 10 sterilizācijas cikla programmas
	

	11. 
	Iebūvēts tvaika ģenerators
	Jānodrošina
	

	12. 
	Vakuumsistēma
	Jānodrošina
	

	13. 
	Kondensāta izplūdes HEPA filtrs
	Jānodrošina
	

	14. 
	Digitāla temperatūras, spiediena un laika indikācija
	Jānodrošina
	

	15. 
	Automātisks, programmējams vāka atvēršanas mehānisms
	Jānodrošina
	

	Papildaprīkojums

	16. 
	Trauks atkritumu sterilizēšanai maisos, no nerūsējošā tērauda
	Jānodrošina atbilstoši iekārtai
	

	17. 
	Demineralizētā ūdens sagatavošanas iekārta ar spiediena tvertni un ārējo filtru komplektu
	Jānodrošina atbilstoši iekārtai
	

	18. 
	Kondensāta izplūdes HEPA filtrs (papildu)
	1 gab.
	

	19. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 12 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	20. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem:
2014/68/EU Pressure Equipment Directive;
2014 / 35 / EU Low Voltage Directive;
CE marķējums

	Jānodrošina
	

	21. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	22. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 10 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	23. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	24. 
	Piegādes vieta
	Piegādes adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	25. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	26. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	27. 
	Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B)

	Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W)



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


