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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

atklātam konkursam “BAXE risinājuma paplašināšana, pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/176/ANM  (turpmāk – Konkurss)
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Pieļaujama dokumentā iekļautās informācijas citēšana un izmantošana atvasinātu darbu veidošanai, iekļaujot atsauci uz šo dokumentu.
Visas tekstā izmantotās tirdzniecības zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.
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Šis dokuments ir izstrādāts kā pielikums Baltijas valstu muitas rentgena kontroles sistēmu vienoto datu apmaiņas sistēmu iepirkuma nolikumam. 
Tehniskā specifikācija Konkursam ir VID sagatavots un apstiprināts dokuments, kas ir iepirkuma dokumentācijas sastāvdaļa. Dokuments ir adresēts pretendentiem, kuri veiks piedāvājumu sagatavošanu, un VID atbildīgajiem darbiniekiem, kuri piedalīsies Konkursa procedūrā. 
Dokuments izstrādāts, ņemot vērā esošo situāciju, kas aprakstīta dokumentā “Esošās situācijas procesu apraksts” [1]. (ar visiem SISTĒMAS dokumentiem var iepazīties klātienē).
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1.tabula. Definīcijas un saīsinājumi
	[bookmark: _Hlk136863357]Saīsinājums, termins
	Skaidrojums

	Apakšsistēma
	UVSS, LPR un CCR

	APOVS
	Automatizētā pārvadājumu operatīvas vadības sistēma (Latvijas dzelzceļš)

	BAXE
	Baltijas valstu kravas rentgeniekārtu attēlu apmaiņas sistēma – nākotnes programmatūras risinājums

	CCR
	Rentgeniekārtu konteineru numuru atpazīšanas apakšsistēma autoceļā

	Centrālais mezgls
	BAXE darbināšanai nepieciešana infrastruktūra un programmatūra, kas izvietota Rīgā, Talejas ielā 1.

	DB
	Datu bāze

	DBVS
	Datubāzes vadības sistēma  

	EMDAS
	Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas

	EMS
	Elektroniskā mācību sistēma

	e-pasts
	Elektroniskais pasts

	ES
	Eiropas Savienība

	EXCEL XLSX
	XML bāzēts Excel lietojumprogrammatūras dokumentu formāts

	FKS
	Koplietošanas sistēma

	FTPS
	Failu pārsūtīšanas protokols (angļu val. – File Transfer Protocol Secure)

	GUI
	BAXE grafiskā lietotāja saskarne (angl. GUI – Graphic user interface)

	IIAT
	SISTĒMAS attēlu analīzes rīks

	ID
	Identifikators

	IPPV
	IZPILDĪTĀJA projekta pārvaldības vide, kurā IZPILDĪTĀJS izstrādā, iesniedz VID (sinhronizējot no IPPV uz ISIPS) un uztur reģistrētos pieteikumus, saskaņošanai iesniegtos dokumentus, dokumentu saskaņošanas vēsturi, tajā skaitā saraksti dokumentu saskaņošanas procesā, saskaņotās versijas, testēšanas piemērus, testēšanas procesa vēsturi, pieteiktās kļūdas, izmaiņu pieprasījumus, informāciju par kļūdu novēršanu, konsultāciju, uzturēšanas pakalpojumu un pēc garantijas kļūdu novēršanu.

	IS
	Informācijas sistēma

	ISIPS
	VID informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēma, kurā VID uztur reģistrētos pieteikumus, saskaņošanai iesniegtos dokumentus, dokumentu saskaņošanas vēsturi, tajā skaitā saraksti dokumentu saskaņošanas procesā, saskaņotās versijas, testēšanas piemērus, testēšanas procesa vēsturi, pieteiktās kļūdas, izmaiņu pieprasījumus, informāciju par kļūdu novēršanu, konsultāciju, uzturēšanas pakalpojumu un pēcgarantijas kļūdu novēršanu, kā arī uztur saistītās dokumentācijas izskatīšanas vēsturi.

	IZPILDĪTĀJS
	Komersants vai komersantu grupa, kas saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, veiks pasūtījuma izpildi

	LAN
	Lokālais tīkls (angļu val. – Local Area Network)

	LPR
	Rentgeniekārtu transporta līdzekļu valsts reģistrācijas numurzīmju atpazīšanas apakšsistēma autoceļā

	LT
	Lietuva

	LV
	Latvija

	MA
	Muitas amatpersona

	MI
	Mākslīgais intelekts

	MK noteikumi Nr. 442
	Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība” 

	MKP
	Muitas kontroles punkts

	MRN
	Kustības atsauces numurs (ang. val. Movement Reference Number)

	Notikums
	Brīdis, kad veikta transportlīdzekļu reģistrēšana skenēšanai ar rentgeniekārtu

	NPA
	Nodošanas-pieņemšanas akts

	NPIV
	Datu pārraides saskarnes īpašības (no angļu val. - N_Port ID Virtualization)

	Objekts
	MKP, kurā ir uzstādīta rentgeniekārta vai centrālais mezgls

	ORF
	Neapstrādāts datnes formāts no dažādu ražotāju sistēmām

	Pasūtītājs
	Valsts ieņēmumu dienests

	PDF
	Portatīvā dokumentu formāts (no angļu val. – Portable Document Format)

	Pretendents
	Komersants vai komersantu grupa, kas sagatavo un iesniedz Tehnisko piedāvājumu.

	Programmatūra
	Jebkura no jauna izstrādāta/pielāgota programmatūra, kura izstrādāta atbilstoši šīs Tehniskā specifikācijas prasībām, kuras autora mantiskās tiesības un pirmkodu IZPILDĪTĀJS nodod Pasūtītājam.

	programmatūra
	
	Gan no jauna izstrādātā/pielāgotā programmatūra, kura izstrādāta atbilstoši šīs Tehniskā specifikācijas prasībām (Programmatūra), gan programmatūra, kas paredzēta noteiktu uzdevumu veikšanai un tirgū tiek piedāvāta kā brīvi iegādājams produkts (Standartprogrammatūra).

	Projekts
	BAXE sistēmas izstrāde, uzturēšana un garantija

	RKS
	Rentgena kontroles sistēma

	RUT
	Rīgas universālais termināls

	SISTĒMA
	Esošais risinājums

	SLA
	Service Level Agreement

	Standartprogrammatūra
	programmatūra, kas paredzēta noteiktu uzdevumu veikšanai un tirgū tiek piedāvāta kā brīvi iegādājams produkts (piemēram, operētājsistēma, datubāzes programmatūra, WEB un FTPS serveru vadības sistēmas, antivīrusa programmatūra, programmēšanas ietvars, dziņi). 

	TL
	Transportlīdzeklis (šī dokumenta kontekstā – gan vieglie, gan smagie, piekabes, konteineri un vagoni. Kravu pārvietošanas standartizēta vienība, ko izmanto gan sauszemes, gan jūras, gan dzelzceļa pārvadājumiem.

	TLKAIS
	Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēma

	TP
	Pretendenta izstrādātais BAXE tehniskais piedāvājums

	TS
	Tehniskā specifikācija, kas ietver BAXE prasības

	UFF
	Unificētais datnes formāts (angl. Unified File Format), Pasaules muitas organizācijas izveidotais formāts, 2.0 versija

	UPS
	Nepārtrauktās barošanas avots (angļu val. – Uninterruptible Power Supply)

	URF
	SISTĒMAS unificētais datnes formāts

	UUID
	Universālais unikālais identifikators

	UVSS
	Rentgeniekārtas fotofiksācijas sistēma

	VAS “LDZ”
	Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

	VID
	Valsts ieņēmumu dienests

	VID darba laiks
	(darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.15 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.15 līdz plkst.15.45)

	VID DNS
	VID datu noliktavas sistēma

	VID ISS
	VID informācijas sistēmu savietotājs

	WEB
	Globālais tīmeklis (angļu val. – World Wide Web)

	XML
	Paplašināmās iezīmes valoda (angļu val. – eXtensible Markup Language)
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2. tabula. Saistītie dokumenti
	Nr. p.k.
	Dokumenta nosaukums
	Kods
	

	[1] [bookmark: _Ref499727522][bookmark: _Ref366744454]
	Konkursa  nolikuma 2-1.pielikums
“Esošās situācijas procesu apraksts”
	VID_BAXE____
	

	[2] 
	[bookmark: _Hlk155621760]Konkursa  nolikuma 2-2.pielikums
“Konceptuāls apraksts (autoceļš)”
	VID_BAXE____
	

	[3] 
	[bookmark: _Hlk155621877]Konkursa  nolikuma 2-3.pielikums
“Konceptuāls apraksts (dzelzceļš)”
	VID_BAXE____
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Šajā dokumentā konkrētās prasības ir sanumurētas un nosauktas īsā nosaukumā. Pēc prasības nosaukuma un numura seko detalizētāks prasības izklāsts – tas turpinās līdz nākamās konkrētās prasības nosaukumam un numuram vai numurētam dokumenta nodalījuma nosaukumam. Katrai prasībai ir norādīta tās izpildes prioritāte. Numurēti dokumenta nodalījumi lietoti tikai dokumenta lasāmības vienkāršošanai.
[bookmark: _Hlk157431857]Šī dokumenta izklāsts ir sešās nodaļās:
1. nodaļā “Ievads” ir sniegts vispārējs dokumenta raksturojums – dokumenta nolūks un darbības sfēra, iekļauts dokumentā izmantoto jēdzienu un saīsinājumu atšifrējums, aprakstīta dokumenta organizācija;
2. nodaļā “Vispārīgās prasības” ir aprakstītas plānotās BAXE vispārīgās prasības;
3. nodaļā “Funkcionālās prasības” ir aprakstītas plānotās BAXE funkcionālās prasības;
4. nodaļā “Infrastruktūras prasības” ir aprakstītas plānotās BAXE infrastruktūras prasības;
5. nodaļā “Nefunkcionālās prasības” ir aprakstītas plānotās BAXE nefunkcionālās prasības;
6. nodaļā “Organizatoriskās prasības” ir aprakstītas plānotās BAXE izstrādes un uzturēšanas projekta organizatoriskās prasības.
[bookmark: _Toc501548350][bookmark: _Toc502665640][bookmark: _Toc502937633][bookmark: _Toc505008639][bookmark: _Toc505009569][bookmark: _Toc506297230][bookmark: _Toc505025083][bookmark: _Toc511812857][bookmark: _Toc511896545][bookmark: _Toc132702483][bookmark: _Toc157449805]Vispārīgās prasības
Šajā nodaļā ir aprakstītas nākotnes risinājuma, kas paredzēts notikuma apstrādei, veicot kravas un TL skenēšanu ar kravu rentgeniekārtu dzelzceļā un autoceļā, vispārīgās prasības.
Visas prasības ir obligāti izpildāmas prasības, kuras ir obligāti nepieciešamas, izstrādājot BAXE. IZPILDĪTĀJAM ir jārealizē visas prasības saskaņojot to realizāciju ar Pasūtītāju.
Tiks izveidots kopīgs muitas kontroles rentgeniekārtu sistēmu datu apmaiņas tīkls, kas ļaus izveidot vienotu valsts robežu šķērsojošo transporta/kravu rentgena attēlu informācijas apmaiņas tīklu, nodrošinot efektīvu kontroles un informācijas apmaiņas mehānismu.
Tiks panākts, ka visu LV kravu skenēšanas attēlu analīzi būs iespējams veikt centralizēti Talejas ielā 1, Rīgā. Šāds risinājums potenciāli samazinās kontrabandas preču ievešanas riskus un stiprinās VID Muitas pārvaldes muitas kontroles atbalsta centra analītisko kapacitāti.
BAXE garantijas apkopes pakalpojumus, ko nodrošina vismaz 60 mēnešus pēc BAXE izveides un ieviešanas pakalpojumu sniegšanas.
IZPILDĪTĀJAM jāpiegādā produkcijas vidē uzstādāma BAXE Programmatūra (iekļaujot visas ar PASŪTĪTĀJU saskaņotās prasības) un nepieciešamais tehniskais nodrošinājums un Standartprogrammatūras licences, ja Pasūtītājs tādus pasūta, līdz 2025. gada 28. februārim. Testa vidē Programmatūras nodevumi jāpiegādā iteratīvi, nodrošinot to secīgumu un paredzot pietiekamu laiku to uzstādīšanai, akcepttestēšanai un pieņemšanai. Pirmo testa vides versiju jāpiegādā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc Līguma noslēgšanas. Darbi jāsaskaņo projekta pārvaldības plānā. 
[bookmark: _Hlk155639289]IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz detalizēts piedāvātā tehniskā risinājuma apraksts vai savā piedāvājumā jāapliecina attiecīgās tehniskās prasības izpilde, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai jānorāda informācija par piedāvāto tehniku, tās ražotājs, modelis, informāciju, kur var pārliecināties par piedāvāto tehniku, atbilstoši prasībā norādītajam;
Ja rodas BAXE programmatūras vai tehniskā aprīkojuma darbības traucējumi, lietotājiem jābūt iespējai veikt pārbaudes procedūras, izmantojot attiecīgā RKS standarta programmatūru;
Jāizveido BAXE programmatūras un tehniskā aprīkojuma un RKS bojājumu reģistrācijas žurnāls. Veicot ierakstu žurnālā, automātiski jāizveido un jānosūta paziņojums par datu apmaiņas traucējumiem LT muitas administrācijas struktūrvienībai.
IZPILDĪTĀJAM 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas jāizveido un ar Iepirkuma organizētāju jāsaskaņo BAXE projekta logotips;
IZPILDĪTĀJAM pildot līgumsaistības, jāveic visi BAXE veiksmīgai izmantošanai nepieciešamie programmatūras un tehniskā aprīkojuma instalēšanas, uzstādīšanas, konfigurācijas un citi darbi, kā arī ar to saistītie pakalpojumi.
1. 
1. 
[bookmark: _Toc157449806]2.1. BAXE komponentes
Šajā specifikāciju dokumentā sniegtas minimālās un galvenās BAXE programmatūras prasības. IZPILDĪTĀJAM būs jāprojektē, jāizveido un jāievieš jauni programmatūras moduļi un (vai) funkcijas saskaņā ar šajā dokumentā norādītajām Iepirkuma organizētāja prasībām, kuras var precizēt un papildināt projekta īstenošanas posmā.
  [image: ]

[bookmark: _Ref502300620]1. attēls. BAXE konceptuālā arhitektūra
Attēlā redzamajam piemēram ir informatīvs raksturs, kas parāda kopējo nepieciešamo BAXE konceptuālo funkcionalitāti, kā arī ataino esošās un plānotās nepieciešamās integrācijas ar citām IS.

 [image: ]
Attēls 2. BAXE topoloģija
BAXE programmatūrai (informācijas sistēmai) jābūt veidotai kā trīs līmeņu tīmekļa informācijas sistēmai, kurā trijos līmeņos ir nodalīta informācijas prezentācija (lietotāja saskarnes) no biznesa loģikas (BAXE funkcionalitāte) un no datu glabāšanas (datu bāze). DBVS jāizmanto tikai un vienīgi datu glabāšanai, bet pati IS loģika jārealizē mikroservisu arhitektūrā. Bināriem datiem jāglabājas ārpus DBVS.
Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu, ir jāiesniedz detalizēts BAXE tehnoloģiskās un funkcionālās arhitektūras plānojums un apraksts.

3. tabula. Kopējās obligātās prasības
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums 

	KOP-01

	BAXE jābūt veidotai saskaņā ar konceptuālo arhitektūras shēmu parādīta augstāk (skat. 1.attēlu BAXE konceptuālā arhitektūra).
	*Apraksts

	KOP-02
BAXE darbības principi un darbības vide
	1. BAXE jāpārņem SISTĒMAS dati, datu apmaiņas saskarnes un funkcionalitāte vismaz tādā apmērā, kas ir pietiekams pilnvērtīgam prasībā KOP-03 “BAXE atbalstāmie VID darbības procesi” aprakstīto procesu atbalstam.
2. Pretendentam Piedāvājums jāsagatavo, ņemot vērā to, kāda šobrīd ir darbības vide, SISTĒMAS tehnoloģiskā, funkcionālā arhitektūra un darbības principi tādā mērā, cik tas ietekmē šo pašu vai līdzvērtīgu funkciju nodrošināšanu piedāvātajā BAXE, kā arī SISTĒMAS datu migrēšanu uz piedāvāto BAXE.
3. BAXE jābūt veidotai kā uz noteikumiem balstītai sistēmai (Rule-Based System, Rule-Based Work flow ).
BAXE jābūt iespējai darba plūsmas veidot balstoties uz  dažādiem parametriem sākot no notikumu attēlu ieguves brīža līdz attēlu analīzes pabeigšanai.
Izstrādes laikā  prasība var tikt precizēta.
	*Apraksts

	KOP-03
BAXE atbalstāmie VID darbības procesi
	IZPILDĪTĀJAM BAXE jāveido tā, lai nodrošinātu vismaz 8. tabulā BAXE biznesa procesu vispārīgs apraksts uzskaitītos biznesa procesus, ņemot vērā funkcionālās prasības un to realizācijas prioritātes. Ar esošajiem SISTĒMAS atbalstāmajiem procesiem un to izpildi ir iespējams iepazīties dokumentā “Esošās situācijas procesu apraksts” [1]. 
Biznesa procesu un prasību analīzes laikā IZPILDĪTĀJS var precizēt procesu soļu izpildi, ņemot vērā piedāvātās BAXE iespējas un ierobežojumus, bet tie ir jāskaņo ar Pasūtītāju.
	*Apliecinājums

	KOP-04	
BAXE lietotāji
	Ir plānots, ka BAXE izmantos gan ārējie, gan iekšējie lietotāji (VID darbinieki – detalizētu lietotāju dalījumu pēc funkcijām skatīt dokumentā “Esošās situācijas procesu apraksts” [1]). 
Lietotājiem ar BAXE administrēšanas tiesībām ir jānodrošina BAXE satura - biznesa datu, t.i., Notikumu (Vēsturiskās informācijas nosacījumu) un Vēsturiskās informācijas - apskates ierobežošana.
	*Apliecinājums

	KOP-05	
BAXE lietotāju kategorijas un tiesību grupas
	BAXE ir jānodrošina lietotāju dalījums pēc lomām un tiesībām darbībai BAXE, jābūt iespējai veidot lomas, balstoties uz funkcijām un objektiem.
BAXE lietotāju tiesības ir attēlotas matricās (skat. 4.tabulu BAXE lietotāju tiesību matricas piemērs), bet BAXE izstrādes fāzē ir jāveic detalizēta nepieciešamo lietotāju lomu un tiesību saskaņošana. Līdz ar to matricā var tikt papildinātas gan lietotāju kategorijas, gan BAXE objekti, gan lietotājiem pieejamajās tiesības jeb BAXE lomas.
	[bookmark: _Hlk155635137]*Apliecinājums


[bookmark: _Hlk155206632]PIEZĪMES: 
[bookmark: _Hlk140048890]* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai 
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.


4. tabula. BAXE lietotāju tiesību matricas piemērs 
	[bookmark: _Hlk136862877][bookmark: _Toc499552459][bookmark: _Toc499565401][bookmark: _Toc499567321][bookmark: _Toc499725026][bookmark: _Toc499738046][bookmark: _Toc499819022][bookmark: _Toc499820426][bookmark: _Toc499825057][bookmark: _Toc500256949][bookmark: _Toc500319781][bookmark: _Toc500327218][bookmark: _Toc500332560][bookmark: _Toc500416917]Lietotāju kategorijas / Lomas

	MKP ___(skatīt 7.tabula. Objekti)
	MKP ___(skatīt 7.tabula. Objekti)
	MP Riska vadības nodaļa
	Citi VID darbinieki    
	Ārējais lietotājs
	BAXE administrators
	Klasifikatoru satura pārvaldnieks
	Lietotāju pārvaldnieks
	Administrators
	Atskaišu pārvaldnieks

	Notikumi – skatīt
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x

	Notikumi – rediģēt
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Attēlu analīze – skatīt
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Attēlu analīze – rediģēt
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Fiziskā kontrole- skatīt
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fiziskā kontrole – rediģēt
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fiziskā kontrole – dzēst
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Auditācijas ieraksti - Tabulu vēsture - skatīt
	
	
	
	x
	
	x
	x
	
	
	

	Auditācijas ieraksti - Lietotāju aktivitāte – skatīt
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	x
	

	Lietotāju administrēšana – skatīt
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	Lietotāju administrēšana – rediģēt
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	Lietotāju administrēšana – pievienot
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	Atskaites
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Parametri – skatīt
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	Parametri – rediģēt
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	Parametri – pievienot
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	Parametri – dzēst
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	



5. tabula. Kopējās obligātās prasības (2)
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	KOP-06	
Notikumu datu plūsmu apstrāde
	Notikuma datus BAXE ir jāvar apstrādāt neatkarīgi no tā, vai tie ir radīti BAXE vai importēti no LT SISTĒMAS.
	*Apliecinājums


	KOP-07	
BAXE infrastruktūras izveides aktivitātes esošajiem MKP, ieskaitot tos, kuros jau bija izveidota SISTĒMAS infrastruktūra
	Infrastruktūras darbu realizācijas ietvaros ir jānodrošina vismaz šādu darbu un aktivitāšu realizācija:
a. Esošās infrastruktūras apsekošana.
b. Iepazīšanās ar pieejamo VID dokumentāciju par SISTĒMAS projekta realizāciju iepriekšējā periodā.
c. VID centrālā mezgla (Rīga, Talejas iela 1) un MKP mezglu nomaiņa un izveide (esošajās serveru statnēs), nodrošinot:
· Serveru un datu glabāšanas aparatūras piegādi;
· BAXE darbināšanai nepieciešamās programmatūras (kopā ar instalācijas instrukcijām) piegādi.
d. IZPILDĪTĀJS sagatavo visu nepieciešamo izpilddokumentāciju.
e. IZPILDĪTĀJS sagatavo risinājuma akcepttestēšanas plānus:
· BAXE darbības kopējam testam, izmantojot testēšanai paredzētus resursus, piem., reāllaika notikumu plūsma katrā MKP;
· Tiek sagatavots testēšanas plāns BAXE lokālā objekta darbība kopā ar centrālo mezglu (datu kanālā pietiekamība, datu nodošanas un saņemšanas pārbaude). Attiecīgi BAXE centrālajā mezglā tiek plānots BAXE elementu (lietotnes, datu bāzes, web servera utt.) darbības pārbaude saņemt un apstrādāt lokālo MKP objektu datus. Papildus tam tiek testēta BAXE centrālā mezgla sadarbība ar citām iesaistītājām informācijas sistēmām. 
· BAXE darbības nepārtrauktības testēšanas plāns, pārbaudot visus dublētos un rezervētos elementus, kā arī imitējot iespējamās avārijas situācijas.
f. Tiek realizēti augstāk minētie testi. Par tiem tiek sagatavoti protokoli, kuros tiek fiksētas konstatētās neatbilstības vai nepilnības. Pēc trūkumu novēršanas IZPILDĪTĀJS kopā ar Pasūtītāju veic atkārtotu testēšanu .
g. nodotā risinājuma garantijas termiņa (5 gadi) un uzturēšanas darbu nodrošināšana.
Atbilstoši definētajai garantijas prasību realizācijai (6.3.punkts), kas ir iekļauts kopējās SLA prasībās (ORG-18), tiek nodrošināta BAXE kā risinājuma un arī atsevišķo tās elementu bojājumu novēršana garantijas perioda laikā.
	*Apliecinājums


	KOP-08
	BAXE infrastruktūras darbu realizācijas ietvaros ir jāparedz un jānodrošina šāda darbu un aktivitāšu realizācijas secība un apjoms, kas pirms darbu uzsākšanas tiek saskaņots ar Pasūtītāju:
· BAXE centrālā mezgla (Rīga, Talejas iela 1) ieviešana, 1 (viena) vai vairāku objektu ieviešana;
· SISTĒMĀ esošo MKP pieslēgšana BAXE (KOP-07);
· [bookmark: _Hlk131498055]Datu migrēšana no SISTĒMAS centrālā mezgla uz izveidoto BAXE centrālo mezglu.
Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt vai atlikt viena vai vairāku objektu un objekta infrastruktūras realizāciju un ieviešanu pilnā apjomā.
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc500497315][bookmark: _Toc500497439][bookmark: _Toc500771890][bookmark: _Toc500773339][bookmark: _Toc500774169][bookmark: _Toc500860167][bookmark: _Toc500862201][bookmark: _Toc500864906]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc132702484][bookmark: _Toc157449807]2.2. BAXE objekti
6. tabula. Kopējās obligātās prasības (3)
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	KOP-11
	Notikuma datus BAXE ir jāvar apstrādāt no visiem BAXE objektiem neatkarīgi no tā, vai tie ir radīti BAXE  (7. tabula Objekti) vai importēti no ārvalstu SISTĒMĀM.
	*Apliecinājums


PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai

7. tabula. Objekti
	Nr. p.k.
	Uzstādīšanas objekts*
	Uzstādīšanas vieta

	1.
	BAXE centrālais mezgls
	Rīga, Talejas iela 1

	2.
	Datu apmaiņa ar LT SISTĒMU
	Rīga, Talejas iela 1

	3.
	Terehovas MKP
	Terehovas MKP

	4.
	Indras MKP 
	Indras MKP 

	5.
	Vientuļu MKP
	Vientuļu MKP

	6.
	Kārsavas MKP 
	Kārsavas MKP 

	7.
	Grebņevas MKP
	Grebņevas MKP

	8.
	Pāternieku MKP
	Pāternieku MKP

	9.
	Silenes MKP
	Silenes MKP

	10.
	Rīgas brīvostas MKP
	Kundziņsala, Rīgas brīvostas MKP

	11.
	Rīgas brīvostas MKP (pārvietojamā RKS - mikroautobuss)
	Kundziņsala, Rīgas brīvostas MKP, RUT

	12.
	Liepājas MKP
	Liepājas ostas teritorija

	13.
	Ventspils MKP
	Ventspils ostas teritorija
Plosta iela 20/14

	14.
	Zilupes MKP 
	Zilupes MKP 


[bookmark: _Hlk155209299]* Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt kādu no komponentēm.
[bookmark: _Toc501548355][bookmark: _Toc502665645][bookmark: _Toc502937638][bookmark: _Toc505008644][bookmark: _Toc505009574][bookmark: _Toc506297235][bookmark: _Toc505025088][bookmark: _Toc511812862][bookmark: _Toc511896550][bookmark: _Toc132702485][bookmark: _Toc157449808]Funkcionālās prasības
Šajā nodaļā ir aprakstītas nākotnes risinājuma, kas paredzēts BAXE darbībai, funkcionālās prasības. 
BAXE jāsatur RKS attēla datu konvertācijas modulis, kurš darbosies saskaņā ar BAXE biznesa procesu vispārīgo aprakstu. BAXE jāvar nodrošināt datu apmaiņu starp objektiem un Centrālo mezglu, saskaņā ar pasūtīto darbu apjomu.
[bookmark: _Toc132702486][bookmark: _Toc132702487][bookmark: _Toc499819020][bookmark: _Toc499820424][bookmark: _Toc499825055][bookmark: _Toc500256947][bookmark: _Toc500319779][bookmark: _Toc500327216][bookmark: _Toc500332558][bookmark: _Toc500416915][bookmark: _Toc500497313][bookmark: _Toc500497437][bookmark: _Toc500771888][bookmark: _Toc500773337][bookmark: _Toc500774167][bookmark: _Toc500860165][bookmark: _Toc500862199][bookmark: _Toc500864904][bookmark: _Toc501548352][bookmark: _Toc502665642][bookmark: _Toc502937635][bookmark: _Toc505008641][bookmark: _Toc505009571][bookmark: _Toc506297232][bookmark: _Toc505025085][bookmark: _Toc511812859][bookmark: _Toc511896547]8. tabula. BAXE biznesa procesu vispārīgs apraksts
	Biznesa procesa ID
	Autoceļš
	Dzelzceļš
	Pretendenta piedāvājums (autoceļš un dzelzceļš)

	BP_1
	Notikuma izveidošana
	

	
	Datu par TL reģistrēšana 
	Automātiskā datu par TL reģistrēšana
	*Apliecinājums

	BP_1.1.
	MA izveido jaunu notikumu, ievadot datus manuāli vai ielasot informāciju no VID sistēmām  (TL numurs no TLKAIS, skenēšanas iemeslu automātiska reģistrēšana)  par transportlīdzekli un kravu, pievienojot dokumentu kopijas (skatīt pielikumu Nr. [1]). Izstrādes laikā  prasība var tikt precizēta.
	BAXE ielasa datus par vagoniem automātiski no APOVS (dati no APOVS novietoti uz VID FTPS servera). Notikums tiek izveidots katram vagonam atsevišķi 
	[bookmark: _Hlk155635505]**Apraksts

	BP_1.2.
	BAXE automātiski pārbauda vai ir saistītie vēsturiskie ieraksti BAXE un informē par to MA
	*Apliecinājums

	BP_1.3.
	MA ievada BAXE MRN numuru (ja uzrādīts), vai/un automātiski no MRN numuru lasītāja.
	-
	*Apliecinājums

	BP_1.4.
	MA apstiprina, ka notikums izveidots, saglabājot ievadītos notikuma datus.
	-
	*Apliecinājums

	BP_1.5.
	TL tiek novirzīts uz skenēšanu
	-
	*Apliecinājums

	BP_1.6.
	RKS operators automātiski vai manuāli identificē attiecīgā TL notikumu un uzsāk skenēšanas procesu, izmantojot oriģinālo ražotāja (vai BAXE pie attiecīgā notikuma) rentgena kontroles sistēmas pārvaldības programmatūru.
	RKS operators automātiski vai manuāli uzsāk vilciena sastāva skenēšanu (skatīt pielikumu Nr.[3])
	**Apraksts


	BP_1.7.
(skatīt nodaļu 3.2. “Attēlu koplietošana un konvertēšana”)
	Kad TL skanēšanas process tiek pabeigts, BAXE programmatūra piesaista oriģinālo sistēmas rentgena attēlu RAW formātā (ORF attēls) pie attiecīgā TL notikuma, piesaista attēlus no skenēšanas sistēmas (CCR, UVSS, LPR) konvertē iegūto attēlu UFF. Ja oriģinālais sistēmas rentgena attēla formāts ir UFF, konvertācija nav nepieciešama. 
	Kad TL kravas vagonu sastāva skenēšanas process tiek pabeigts, BAXE programmatūra piesaista oriģinālo sistēmas rentgena attēlu RAW formātā (ORF attēls) pie attiecīgā TL notikuma, konvertē iegūto attēlu UFF. Ja oriģinālais sistēmas rentgena attēla formāts ir UFF, konvertācija nav nepieciešama.
	**Apraksts


	BP_1.7.1
	URF un UFF rentgena attēlu, kas saistīti ar katru konkrēto nolasīto lietu, apmaiņa jāveic saņemot pieprasījumu (ne ilgāk par 60 sekundēm) no BAXE lietotāja saskarnes.
	**Apraksts


	BP_1.7.2
	IZPILDĪTĀJAM jāsniedz apraksts, kādā veidā tiks nodrošināta konvertēšana no URF un ORF uz UFF 
	**Apraksts


	BP_1.8.
(skatīt attēlu 3. Attēlu analīzes secība)
	Prioritārā kārtā tiek nosūtīti attēli uz centrālo mezglu pēc iepriekš definētiem likumiem (Rules). Izstrādes laikā  prasība tiks detalizēta.
	Prioritārā kārtā tiek nosūtīti attēli uz centrālo mezglu pēc iepriekš definētiem likumiem (Rules). Izstrādes laikā  prasība tiks detalizēta.
	**Apraksts


	BP_2
(skatīt sadaļu 3.3. BP_2 Attēla analīze)
	Attēlu analīze
Rentgena attēla analīze tiek veikta attālināti 
	*Apliecinājums 


	BP_2.1.
	MA veic rentgena attēlu analīzi un sniedz piezīmes, informāciju par pārbaudes rezultātiem vai anomālijām un citus komentārus. Jāīsteno attālinātās attēla analīzes, rezultātu novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas programmatūras risinājums.
	*Apliecinājums


	BP_2.2.
	MA apstiprina attēla analīzi, izvēloties rezultātu (skatīt pielikuma Nr. [2] “Attēla analīzes logs” 19. punkts)
	MA apstiprina attēla analīzi, izvēloties rezultātu (skatīt pielikuma Nr. [3] “Attēlu analīze” 11. punkts)
Automātiski tiek izveidota riska veidlapas sagatave pie rezultāta " Kontrole "
	*Apliecinājums


	BP_3
	Muitas fiziskā kontrole
Ja nepieciešams MA veic muitas fizisko kontroli un sniedz piezīmes, informāciju par pārbaudes rezultātiem, citus komentārus, veic fotofiksāciju, pievienojot attēlus pie attiecīgā notikuma
	*Apliecinājums


	BP_3.1.
	BAXE programmatūrai jāsniedz iespēja saglabāt nepabeigtas lietas, lai būtu iesējams vēlāk tās atjaunot ar papildu informāciju.
	*Apliecinājums


	BP_3.2.
	Pabeigtu lietu labošanu var veikt tikai BAXE operators ar attiecīgu pielaidi (piem., operatoru maiņas vadītājs)
	*Apliecinājums


	BP_4
	Notikumu meklēšana
	*Apliecinājums


	
	MA veic notikuma meklēšanu pēc izvēlētiem kritērijiem (skatīt pielikuma Nr. [2] “Notikumu meklēšana”)
	MA veic notikuma meklēšanu pēc izvēlētiem kritērijiem (skatīt pielikuma Nr. [3] “Notikuma meklēšana”)
	*Apliecinājums


	BP_5
	Atskaites
Ir iespēja veidot MA definētas atskaites, atverot tās ar MS Excel, PDF (ATP-01)
	**Apraksts


	BP_6
	Administrēšana
Administrators administrēšanas sadaļā administrē lietotājus, grupas, to piekļuves tiesības, lomas un BAXE parametrus.
	*Apliecinājums


	BP_6.1.
	Lietotāji
	*Apliecinājums


	BP_6.2.
	Tiesības
	*Apliecinājums


	BP_6.3.
	Grupu tiesības
	*Apliecinājums


	BP_6.4.
	Objekti
	*Apliecinājums


	BP_7
	Audits
Auditors pārvalda lietotāju veiktās darbības un datu izmaiņu vēsturi
	*Apliecinājums

	BP_7.1.
	Lietotāju veiktās darbības
	*Apliecinājums

	BP_7.2.
	Datu izmaiņu vēsturiskā informācija
	*Apliecinājums

	BP_8.
	Parametri
	**Apraksts

	BP_8.1.
	TL attēla analīzes laiks
	Vilciena sastāva attēla analīzes laiks (minūtes)
	**Apraksts


	BP_8.2.
	Uz likumu (rules) balstītu darba sadalījumu
	**Apraksts


	BP_9.
	Datu apmaiņa ar citām sistēmām
	*Apliecinājums


	BP_9.1.
	Informācijas apmaiņa starp ārvalstu sistēmām veicama tiešsaistes režīmā, pie nosacījuma, ja LT SISTĒMĀI ir atbilstoša infrastruktūra datu apmaiņas veikšanai.
	*Apliecinājums


	BP_9.2.
	Saspiesta formāta (JPEG vai TIFF) rentgena attēli un saistītie metadati ir pieejami integrācijai citās sistēmās vai apskatei citiem lietotājiem. Izstrādes laikā  prasība var tikt precizēta.
	*Apliecinājums



PIEZĪMES: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai;
[bookmark: _Hlk155635472]** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.
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[bookmark: _Toc511812864][bookmark: _Toc513019232][bookmark: _Toc499552463][bookmark: _Toc499565405][bookmark: _Toc499567325][bookmark: _Toc499725030][bookmark: _Toc499738050][bookmark: _Toc499819026][bookmark: _Toc499820430][bookmark: _Toc499825061][bookmark: _Toc500256952][bookmark: _Toc500319784][bookmark: _Toc500327221][bookmark: _Toc500332563][bookmark: _Toc500416920][bookmark: _Toc500497317][bookmark: _Toc500497441][bookmark: _Toc500771892][bookmark: _Toc500773341][bookmark: _Toc500774171][bookmark: _Toc500860169][bookmark: _Toc500862203][bookmark: _Toc500864908][bookmark: _Toc501548357][bookmark: _Toc502665647][bookmark: _Toc502937640][bookmark: _Toc505008646][bookmark: _Toc505009576][bookmark: _Toc506297237][bookmark: _Toc505025090][bookmark: _Toc511812865][bookmark: _Toc511896552][bookmark: _Toc132702488][bookmark: _Toc157449809]3.1. (NK) Prasības notikuma izveidei un aprakstīšanai
9. tabula. Notikuma izveides iniciēšana
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NK-01 (autoceļš)
	Brīdis, kad TL tiek apstiprināta reģistrēšana MKP (tiek ievadīti/nodoti dati BAXE no TLKAIS (RP)), uzskatāms par Notikuma izveidi. BAXE, nepieciešamības gadījumā, veic automātisko attēla konvertēšanu uz formātu, kas ļaus veikt visu MKP esošo rentgeniekārtu attēlu analīzi un turpmāko apstrādi, kā arī datu nodošanu un apstrādi URF un UFF formātā uz SISTĒMU LT. Rentgeniekārtas attēla konvertēšana nedrīkst ietekmēt attēla sākotnējo kvalitāti (izšķirtspēju). Automātiski un manuāli pie notikuma jāpievieno TL papildu attēli (attēli no apakšsistēmām, LPR, CCR, dokumentu skenējumi), jāsaņem apakšsistēmas piefiksētās un atpazītās TL numura zīmes un rentgeniekārtas attēli.
	*Apliecinājums


	NK-02.a (dzelzceļš)
	Notikums tiek izveidots katram vagonam atsevišķi brīdī, kad no APOVS tiek saņemta naturlapā norādītā informācija par sastāvu. BAXE jāspēj pēc sastāva numura apvienot visus sastāvā esošos vagonus, lai nodrošinātu, ka uz visu sastāvu attiecināmās darbības nav nepieciešams dublēt.
	*Apliecinājums


	NK-02.b (dzelzceļš)
	BAXE jānodrošina iespēja automātiski sasaistīt naturlapā norādīto informāciju par vagonu ar rentgeniekārtas attēlu pēc sastāva numura un vagona kārtas numura, t.sk., ņemot vērā nenoskenētos vagonus. Nenoskenētajiem vagoniem automātiski pievienojot pazīmi “NS” (nav skenēts), ka netika noskenēts. BAXE ir jābūt arī pazīmei par gadījumiem, kad muitas amatpersona pieņēma lēmumu neskenēt.
BAXE saliek vagonus pēc pirmajiem diviem cipariem saskaņā ar Kravas vagonu numerācijas sistēmu1
	*Apliecinājums



PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
1Kravas vagonu numerācijas sistēma – ļauj astoņu ciparu skaitļa apvienot vienreizēju uzskaiti numurs, kas piešķirts šai ritošā sastāva vienībai, galvenais tā raksturlielums un koda aizsardzība skaitļa nolasīšanas uzticamībai.
Pirmais cipars raksturo ritošā sastāva veidu:
2 - segtie kravas vagoni;
3 - platformas, sešu asu vagoni, četrasu hoperi un pašizgāzēj;
4 - platformas;
5 - uzņēmumiem piederošie vagoni;
6 - pusvagoni;
7 - cisternas;
8 – izotermiskie vagoni;
9 - citi vagoni (specializētās utt.);
otrā skaitļa rakstzīme (izņemot citus, kuru numurs sākas ar 3) kodē asi:
cipari 0-5 un 7-8 nozīmē četrasu,
9 - astoņu asu vagoni.
Sešu asu vagoniem skaitļa otrais cipars ir 6.
Tajā pašā laikā otrā zīme kopā ar asi satur informāciju par vagonu galvenajām īpašībām. Piemēram, segtiem vagoniem numurs
0 - nozīmē, ka vagona virsbūves tilpums ir 120 m3,
cipari 2 un 3 - korpusa tilpums ir lielāks par 120 m3,
numuri 4-7 - korpuss ir izgatavots ar paplašinātām durvīm.
Visiem vagoniem, izņemot platformas, numura trešā, ceturtā, piektā un sestā rakstzīme nesatur raksturlielumus, un arī septītā rakstzīme, izņemot platformas, kodē pārejas platformas esamību vai neesamību.
BAXE, nepieciešamības gadījumā, veic automātisko attēla konvertēšanu uz UFF, kas ļaus veikt visu MKP esošo rentgeniekārtu attēlu analīzi un turpmāko apstrādi, kā arī datu nodošanu UFF formātā uz SISTĒMU LT un datu saņemšanu no SISTĒMĀM LT URF formātā. Rentgeniekārtas attēla konvertēšana nedrīkst ietekmēt attēla sākotnējo kvalitāti (izšķirtspēju). Automātiski un manuāli pie notikuma jāpievieno TL papildu attēli no apakšsistēmām.
Pirms notikuma izveides pastāv iespēja definēt uz likumu (rules) balstītu darba sadalījumu nosacījumus, pēc kuriem tiek noteikta prioritāte, pārsūtot attēlus prioritātes secībā uz centrālo serveri (BP_8.2.). 
[bookmark: _Toc448221348][bookmark: _Toc452033328][bookmark: _Toc132702489][bookmark: _Toc157449810]3.2. (BP_1.7.) Attēlu koplietošana un konvertēšana[footnoteRef:2] [2:  Universālā RAW attēla formāta saīsinājums ir URF un UFF.] 

10. tabula. Notikuma izveides iniciēšana
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	BP_1.7.a
	BAXE ir jāspēj atvērt un apstrādāt  ražotāja Nuctech attēlu formātus (ORF), kā arī URF un UFF attēlu formātus.
	**Apraksts


	BP_1.7.b
	ORF un UFF piemērojami šādi principi:
· Katra pārbaudes lieta atbilst ORF un UFF datu paketei.
· Datu paketes sastāvā jābūt: 
· Viens vai vairāki ORF un UFF attēlu faili, ņemot vērā RKS ģenerējamo attēlu skaitu;
· Metadatu faili, kuri aptver saistīto pārbaudes faila informāciju;
· LPR, CCR un UVSS (autoceļā un dzelzceļā) attēli, piemēram, reģistrācijas numurs vai konteinera kods (ja rentgena kontroles sistēmu tehniskās iespējas ļauj iegūt šādus datus);
· Citi nolasītie un pievienotie dokumenti, piemēram, kravas deklarācija, vadītāja apliecība un transportlīdzekļa reģistrācijas dati, kravas fotogrāfijas u. tml.
	**Apraksts


	BP_1.7.c
	Ja vienā ORF attēlā ir vairāki attēli, visi attēli jāsaglabā vienā vienādotā datu paketē; visi izveidotie marķieri un saistītie punktu izmēri jāsaglabā tajā pašā vienādotajā attēla datu paketē.
	**Apraksts


	BP_1.7.d
	Veidi, kuri ir paredzēti attēla informācijas apjoma aprēķināšanai:
· Punktu vērtība
· Izšķirtspēja
· Dziļums: biti, kas izmantojami katra punkta ierakstīšanai (piemēram, 8 bitu izmēra punktam ir 256 pelēkās krāsas nokrāsu vērtība. 16 bitu izmēra punktam ir 65536 pelēkās krāsas nokrāsu vērtība).
	**Apraksts


	BP_1.7.e
	· URF un UFF attēls nedrīkst zaudēt kvalitāti un konvertēšanas laikā ORF informācija nedrīkst būt zaudēta. 
	**Apraksts


	BP_1.7.f BAXE attēla kvalitāte:
	URF un UFF attēlam ir jāatbalsta RKS visas attēla analīzes funkcijas, ieskaitot, 3.3. nodaļā izklāstītās prasības.
	**Apraksts


	BP_1.7.g
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina datu apmaiņu ar LT, saskaņā ar 3.12. punkta 21. tabulas INP-03 (Integrācija ar ārvalstu IS) prasībām. 
	**Apraksts


	PIEZĪME: 
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.



[bookmark: _Toc448221350][bookmark: _Toc452033330][bookmark: _Toc132702490][bookmark: _Toc157449811]3.3. BP_2 Attēla analīze
[image: ] 
[bookmark: _Hlk156214659] Attēls 3. Attēlu analīzes secība
11. tabula. Notikuma izveides iniciēšana
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	BP_2.a
	IZPILDĪTĀJS nodrošina attēlu analīzes rīku, piegādājot vienu no variantiem:
a) jaunu attēlu analīzes rīku, nododot Pasūtītājam pirmkodus un izpildkodus;
b) [bookmark: _Hlk132102523]standartprogrammatūru, nodrošinot iespēju to pilnveidot, nododot ar visiem veiktajiem pielāgojumiem/pilnveidojumiem;
c) pilnveidot IIAT, nododot Pasūtītājam pirmkodus un izpildkodus.
	**Apraksts par piedāvāto variantu


	BP_2.b GUI būtu jābūt piedāvātam vismaz šādam attēla analīzes rīku sarakstam
	Darbības ar attēlu datnēm: 
· atvērt, analizēt un apstrādāt URF un UFF attēlus; 
· atvērt un analizēt attēla formātus, piemēram: JPEG, BMP, TIFF, GIF un PNG;
· vienlaicīgi var atvērt vismaz 10 attēlus tiešsaistes režīmā;
· saglabāt atvērtu ORF attēlu URF un UFF attēla formātā;
· saglabāt jebkādu ORF rentgena attēla daļu kā atsevišķu URF un UFF attēlu, nezaudējot kvalitāti;
· ja viena transportlīdzekļa pārbaudei ražotāja programmatūra izveido vairākus ORF failus, tiem konvertēšanas laikā jābūt apvienotiem vienā UFF; 
· saglabāt jebkādu URF un UFF / standarta attēlu standarta formātā, piemēram: JPEG, BMP, TIFF, GIF un PNG;
· atvērt un analizēt vairāku atsevišķu pārbaužu failu attēlus vienlaicīgi;
· blakus rādāmo dažādo pārbaudes failu rentgena attēlu (atvērt tajā pašā vai dažādos logos) salīdzināšana.
	*Apliecinājums


	BP_2.c
	Drukāšanas funkcija: 
· drukāt jebkādus atvērtos attēlus;
· drukāt visu vai izvēlēto atvērto attēla daļu; 
· drukāt atvērto attēlu ar vai bez marķieriem; 
· drukāt atvērto attēlu ar vai bez lineāliem; 
· drukāt atvērto attēlu ar vai bez attēla kopsavilkuma. 

	*Apliecinājums

	BP_2.d
	Pārskatīšanas funkcijas: 
· vienmērīgas tālummaiņas funkcija, ja ir tālummaiņas diapazons: no 0,01 līdz 16 reizes;
· “Ietilpināt platumā” – attēla tālummaiņa maināma līdz noteiktam līmenim tā, lai tas būtu pilnībā redzams visā attēla loga platumā; 
· “Ietilpināt augstumā” – attēla tālummaiņa maināma līdz noteiktam līmenim tā, lai tas būtu pilnībā redzams visā attēla loga augstumā; 
· “Viss logs” – attēla tālummaiņa maināma līdz noteiktam līmenim tā, lai tas tiktu pilnībā rādīts attēla logā (ja ir oriģinālais attēla formāts);
· lietotāji manuāli var iestatīt jebkādu tālummaiņu no atbalstītā diapazona vai nospiest pogu “Palielināt” un “Samazināt”, lai mainītu mērogu;
· pagriezt attēlu 90°, 180° un 270° leņķī, pulksteņrādītāja kustības virzienā un pretēji tam;
· parādīt attēlu horizontāli un vertikāli;
· izvēloties funkcijas “Tālummaiņa”, “Pagriezt” un “Parādīt”, attēla centram vienmēr jāpaliek nemainītam, ja ir iespējams;
· funkcija rādīt tikai lielas/mazas/kombinētas enerģijas ģenerētos attēlus; 

	*Apliecinājums

	BP_2.e
	Krāsu funkcijas: 
· jābūt vismaz integrētai 8 krāsu paletei;
· jābūt vismaz 3 izvēles krāsu paletes; lietotāji var konfigurēt izvēles krāsu paletes pēc sava ieskata;
· jābūt negatīvas krāsas funkcijai;
· izvēles krāsu palete var tikt saglabāta kā atsevišķs paletes fails un izveidota no atsevišķa paletes faila.

	*Apliecinājums

	BP_2.f
	Attēla apstrādes rīks: 
· aptver vismaz šādus attēla apstrādes rīkus: normalizēšana, histogrammas izlīdzināšana, malu izcelšana, malu konstatēšana, logaritms, eksponents, filtrēšana, līdzināšana un lineārais rīks. Katrā iepriekš norādītajā rīkā jābūt iekļautām vismaz 3 izvēlnēm dažādos līmeņos;
· no visiem attēla apstrādes rīkiem dažiem rīkiem jābūt piemērotiem tumšu attēlu apstrādei; dažiem jābūt piemērotiem gaišu attēlu apstrādei; dažiem jābūt piemērotiem trokšņu novēršanai;
· visiem attēla apstrādes rīkiem jābūt izmantojamiem jebkurā kombinācijā un kārtībā; tie paši rīki var tikt izmantoti vienam attēlam vairākkārt pēc kārtas, piemēram, vispirms izmantojat logaritma rīku, pēc tam to izmantojat atkārtoti vai vairākas reizes;
· attēlam piemērojamiem attēla apstrādes rīkiem jābūt ar ierakstīšanas funkciju, lai lietotāji varētu atgriezties un paveikt jebkādu saglabāto darbību; jābūt iespējai saglabāt maksimāli 50 darbības;
· jābūt realizētai iespējai izveidot lietotāju makrokomandas (vairāku attēla apstrādes komandu pastāvīgā secība;);
· jābūt iespējai salīdzināt blīvuma lielumus attēlā iezīmētājos laukumos.

	*Apliecinājums

	BP_2.g
	Histogrammas un pelēkās krāsas līmeņa regulēšana: 
· attēla histogrammas rādāmas, kad attēls ir atvērts;
· histogrammas mazākā un lielākā vērtība var tikt regulēta, velkot slīdni vai ievadot precīzus ciparus;
· pelēkās krāsas līmenis var tikt regulēts velkot slīdni vai ievadot precīzus ciparus.

	*Apliecinājums

	BP_2.h
	Lineāli un mērīšanas funkcijas: 
· izmērīt attālumu atvērtajā attēlā;
· izmērīt leņķi atvērtajā attēlā;
· izmērīt taisnstūrveida vai elipsveida laukumu atvērtajā attēlā;
· lineāls un mērīšanas funkcija varētu atbalstīt dažādu tipu mērīšanas vienības, piemēram: milimetrus (mm), centimetrus (cm), decimetrus (dm), metrus (m), collas (col.), punktus (p.), procentus (%);
· lietotājs var noteikt mērīšanas līnijas, taisnstūrveidā vai elipses krāsas BAXE konfigurācijas izvēlni.
Operācijas ar marķieriem: 
· izveidot, rediģēt, pārvietot un dzēst marķierus atvērtajā attēlā (neieskaitot iepriekš nolasīto failu);
· marķieri var būt taisnstūrveida vai elipsveida;
· var iestatīt katra marķiera krāsu;
· katram marķierim jābūt apraksta tekstam, kas tiek rādīts kopā ar taisnstūri vai elipsi;
· marķieru ekrānu var ieslēgts vai izslēgt manuāli; ja marķieru ekrāns ir izslēgts, tie tiek paslēpti, nevis izdzēšami.
	*Apliecinājums

	BP_2.j
	Sakārtojums: 
· funkcijas “Sakārtot kaskādē”, “Sakārtot horizontāli” un “Sakārtot vertikāli” var izmantot, lai iestatītu vairāku atvērto attēlu sakārtojumus;
· salīdzināt cita attēla mērogu un/vai stāvokli ar izvēlēto attēlu;
· ļauj izvelēties līdzīgu attēlu no bibliotēkas, prasība var tik realizēta BAXE reģistrēšanas logā:
· pēc iepriekš skenēta a/m numura – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikuma numuri;
· pēc iepriekš skenēta a/m zīmola un izlaiduma gada – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikumu numuri;
· pēc iepriekš skenēta piekabes numura – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikuma numuri;
· pēc iepriekš skenēta piekabes zīmola un izlaiduma gada – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikumu numuri;
· pēc iepriekš skenēta preces koda – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikumu numuri.
	*Apliecinājums

	BP_2.k
	Sinhronizācijas funkcijas: 
· ļauj pielietot vienu un to pašu analīzes rīku visiem atvērtiem attēliem vienlaicīgi vienā logā.
· tālummaiņas, stāvokļa, pagriešanas un rādīšanas funkcijas var tikt sinhronizētas ar visu atvērto attēlu sakārtojumiem; šo funkciju var manuāli izslēgt un ieslēgt.

	*Apliecinājums

	BP_2.l
	Materiālu atpazīšanas un MI
· Jābūt iespējai BAXE attēla analīzes rīkā integrēt trešo pušu analīžu rīku rezultātus, piemēram,  no MI risinājuma. Izstrādes laikā  prasība var tikt precizēta.
	*Apliecinājums

	BP_2.m
	Makrokomandu izveide un pārvaldība: 

Jābūt realizētai iespējai BAXE lietotājiem saglabāt attēlu analizēšanai izmantoto komandu sarakstu, saglabājot to rindas secību (makrokomandas) sasaistot tās ar konkrēto skanēšanas failu. Lietotājiem jābūt nodrošinātai iespējai izveidot, saglabāt un eksportēt un importēt makrokomandas.
BAXE nodrošinās iespēju saglabāt lietotāja profila iestatījumu parametrus (piemēram, filtrēšana, attēla analīzes rīki, u.c.), kā arī dzēst iepriekš saglabātos parametrus. Lietotājs varēs, analīzes procesā, atkārtoti izmantot saglabātos parametrus arī pēc darba sesijas beigām, atkārtoti uzsakot darbu ar BAXE.
BAXE izstrādes analīzes fāzē tiks precizēti ātrās un pilnās meklēšanas parametri un izpildes nosacījumi.

	*Apliecinājums

	BP_2.n
	Attēlu un ierakstu meklēšana (skatīt funkcionālu aprakstu)
· BAXE programmatūrai jānodrošina iespēja meklēt informāciju pēc viena vai vairākiem kritērijiem, kas norādīti pielikumā ([2] un  [3]); 
· Jābūt realizētai iespējai veikt meklēšanu pēc daļējas kritēriju informācijas (piemēram, tikai pēc daļas transportlīdzekļa valsts numura); 
· Jānodrošina visu pēc meklēšanas kritērija atrasto failu rādīšana; 
· Jābūt iespējai sašķirot meklēšanas rezultātus; 
· Rezultātus jābūt iespējai eksportēt “Excel”, PDF, HTML vai kopsavilkuma tabulā; 
· Jābūt iespējai atzīmēt vienu vai vairākus atrastos failus un tās pārskatīt/eksportēt; 
· Jābūt norādītam kopējam pēc meklēšanas kritērijiem atrasto failu (rezultātu) skaitam. 
	*Apliecinājums

	BP_2.o
	Ir jābūt iespējai veikt analīzi/salīdzināšanu ar citiem skenēšanas iekārtu attēliem (ceļu MKP, Dzelzceļu MKP) 
	*Apliecinājums

	BP_2.p
	Mikroskopa funkcija: 
· mikroskopa funkcija; izmanto, lai izvēlētos noteiktu viena atvērtā attēla apgabalu un izanalizētu to atsevišķi; visi attēla apstrādes rīki, pārskata un krāsu funkcijas var tikt izmantotas mikroskopa funkcijas logā;
· attēla saturs mikroskopa funkcijas logā var būt ierakstīts kā vienādota attēla fails nezaudējot nekādu punktu informāciju.

	*Apliecinājums


BAXE izstrādes analīzes fāzē, Visi SISTĒMAS lietotāja saskarnē attēlojamie un pēc noklusējuma atrādāmie lauki (ekrānformas) tiks precizēti un saskaņoti ar Pasūtītāju.
PIEZĪMES: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai;
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.

12. tabula. Notikuma ieraksts
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NK-03 Notikuma ieraksts (skatīt [2] un [3])
	Katram BAXE saglabātajam Notikumam jānodrošina Notikuma ieraksts, kas satur Notikumu aprakstošu informāciju. Notikuma ierakstam ir jāsatur vismaz šāda informācija:
	unikāls Notikuma identifikācijas numurs;
	Notikuma datums un laiks;
	Notikuma valsts;
	objekts (MKP);
	skatīt šīs Tehniskās specifikācijas pielikumu [2] un [3]
BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta. 
	*Apliecinājums


	NK-04 Notikuma apskate
	Notikuma detaļu apskates laikā BAXE ir jānodrošina iespēja Notikumam veikt vienkāršu attēla apstrādi - vismaz attēla palielināšanu/ samazināšanu, kontrastu un krāsu maiņu. Veiktās izmaiņas ir īslaicīgas – tikai apskates laikā un netiek saglabātas.
BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta . 
	*Apliecinājums


	NK-05 Jauna Notikuma ieraksta manuāla izveide
(skatīt [2] un [3])
	BAXE jānodrošina iespēja lietotājam ar atbilstošām tiesībām manuāli izveidot jaunu Notikumu. Jaunam Notikumam unikālu identifikācijas numuru (Notikuma ID) BAXE piešķir automātiski, bet lietotājam jābūt iespējai norādīt šādu informāciju:
Autoceļš
	Notikuma datums un laiks (BAXE automātiski piešķir Notikuma izveides brīdī, bet lietotājam jāvar nomainīt uz nepieciešamo);
	Notikuma valsts;
	objekts (MKP);
	priekšējo un aizmugurējo numura zīmju un to attiecīgo valstu kodu identifikācijas dati;
	konteinera identifikācijas numurs (katram konteineram);
	norādīt „bez kravas” vai „ar kravu”,
	norādīt TL svara informāciju:
□	kravas deklarēto svaru;
□	TL pašmasas svaru;
□	ass svaru informāciju;
□	platformas svaru informāciju.
	sasaiste ar Vēsturiskās informācijas ierakstiem;
	TL veids;
	Degvielas daudzums;
	TL Zīmols/Modelis/Gads;
	Piekabes Zīmols/Modelis/Gads;
	Preces kods un apraksts;
	CMR kopija;
	TL reģistrācijas apliecību kopijas;
	Maršruts;
	Novirzīja (Vārds/Uzvārds);
	Iemesls;
	Analīzi veica (Vārds/Uzvārds);
	Rezultāts;
	Uzdevums uz MFK
	Attēlu analīzes datums un laiks;
	Aizdomīgas vietas apraksts
	Skenēšanas attēls (PDF);
	TL attēli no apakšsistēmām;
	MFK datums un laiks
	MFK rezultāts;
	MFK veica (Vārds/Uzvārds)
Dzelzceļš
	Notikuma datums un laiks (BAXE automātiski piešķir Notikuma izveides brīdī, bet lietotājam jāvar nomainīt uz nepieciešamo);
	Notikuma valsts;
	objekts (MKP);
□	Dzelzceļa sastāva numurs;
□	Vagona numurs;
□	Datums un laiks;
□	Reģistrāciju veica (Vārds/Uzvārds);
□	Virziens;
□	Preces kods un apraksts;
□	Vagona svars;
□	Skenēšanas attēls (PDF);
□	Vagona fotogrāfijas;
□	Analīzi veica (Vārds/Uzvārds)
□	Rezultāts;
□	Uzdevums uz MFK;
□	Attēlu analīzes datums un laiks;
	MFK datums un laiks
	MFK rezultāts;
	MFK veica (Vārds/Uzvārds)
Izstrādes laikā  prasība var tikt precizēta. 
	*Apliecinājums


	NK-06 Notikuma datu lauku rediģēšana
	Lietotājam (ar atbilstošām tiesībām) jāvar labot Notikuma informāciju, bet nedrīkst būt iespējai pievienot attēlus, kā arī labot Notikuma ID.
Notikuma ierakstam jābūt pieejamai izmaiņu vēsturei, kas parāda izmaiņu datumus, autorus un tos datus, kuri tika mainīti. Notikuma izmaiņu vēsturei ir jābūt apskatāmai no BAXE lietojumprogrammatūras lietotāja saskarnes lietotājiem ar atbilstošām tiesībām.
Rediģējamo lauku saraksts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju BAXE izstrādes analīzes fāzē.
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc499565406][bookmark: _Toc499567326][bookmark: _Toc499725031][bookmark: _Toc499738051][bookmark: _Toc499819027][bookmark: _Toc499820431][bookmark: _Toc499825062][bookmark: _Toc500256953][bookmark: _Toc500319785][bookmark: _Toc500327222][bookmark: _Toc500332564][bookmark: _Toc500416921][bookmark: _Toc500497318][bookmark: _Toc500497442][bookmark: _Toc500771893][bookmark: _Toc500773342][bookmark: _Toc500774172][bookmark: _Toc500860170][bookmark: _Toc500862204][bookmark: _Toc500864909][bookmark: _Toc501548358][bookmark: _Toc502665648][bookmark: _Toc502937641][bookmark: _Toc505008647][bookmark: _Toc505009577][bookmark: _Toc506297238][bookmark: _Toc505025091][bookmark: _Toc511812866][bookmark: _Toc511896553][bookmark: _Toc132702491]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449812]3.4. (NS) Prasības vēsturisko un jauno notikumu sasaistei
13. tabula. Notikuma vēsturiskie dati
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NS-01	
TL skenēšanas vēstures datu veidošana
	Pēc BAXE saglabā Notikuma datus, BAXE jānodrošina identificēta TL skenēšanas vēsturiskās informācijas izveide – sasaiste ar citiem Notikumiem, kam ir identisks.
	*Apliecinājums


	NS-02 
TL piekabes vēstures datu veidošana
	Pēc BAXE saglabāta Notikuma datiem, BAXE jānodrošina identificētas TL kustības vēsturiskās informācijas izveide – sasaiste ar citiem Notikumiem, kam ir identisks, viennozīmīgi atpazīts TL numurs.
	*Apliecinājums


	NS-03 Vēstures datu apskate
	Notikumu labojumu vēstures datiem ir jābūt pieejamiem apskatei gan no katra Notikuma ieraksta, gan no Notikumu  vēsturiskās informācijas saraksta (atskaites).
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc499565407][bookmark: _Toc499567327][bookmark: _Toc499725032][bookmark: _Toc499738052][bookmark: _Toc499819028][bookmark: _Toc499820432][bookmark: _Toc499825063][bookmark: _Toc500256954][bookmark: _Toc500319786][bookmark: _Toc500327223][bookmark: _Toc500332565][bookmark: _Toc500416922][bookmark: _Toc500497319][bookmark: _Toc500497443][bookmark: _Toc500771894][bookmark: _Toc500773343][bookmark: _Toc500774173][bookmark: _Toc500860171][bookmark: _Toc500862205][bookmark: _Toc500864910][bookmark: _Toc501548359][bookmark: _Toc502665649][bookmark: _Toc502937642][bookmark: _Toc505008648][bookmark: _Toc505009578][bookmark: _Toc506297239][bookmark: _Toc505025092][bookmark: _Toc511812867][bookmark: _Toc511896554][bookmark: _Toc132702492]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449813]3.5. (NP) Prasības Notikuma pārbaudei 
14. tabula. Notikuma ieraksts
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NP-01
Izveidota Notikuma pārbaude
	Jebkuru izveidotu (automātiski vai manuāli) Notikumu ar TL datiem (tā fiksētos parametrus) BAXE jāpārbauda attiecībā pret izveidotajiem skenēšanas rezultatīvajiem Notikumiem - ja jaunam Notikumam atbilst kāds rezultatīvs Notikums, tad BAXE jāizveido trauksmes ieraksta pazīmes (ieraksta datu lauku krāsa). Pārbaudes rezultātiem jābūt norādītiem četrās krāsās: sarkanā – ja BAXE datu bāzē ir informācija par iepriekšējām konkrētā TL pārbaudēm, kuru laikā tika konstatēti tiesību aktu pārkāpumi, zaļā – TL tika pārbaudīti, bet netika atrasti nekādi pārkāpumi, dzeltenā – ja TL tika atzīmēti kā aizdomīgi iepriekšējās nolasīšanas laikā, baltā – ja TL tika pārbaudīta pirmo reizi. BAXE programmatūrai ir jādod iespēja pārskatīt iepriekšējos konkrētā TL pārbaudes failus jaunā programmas logā.
Jābūt iespējai lietotājam viegli un vienkārši atvērt šim TL rezultatīvos notikumus.
BAXE izstrādes laikā prasība var tikt precizēta. 
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc499565408][bookmark: _Toc499567328][bookmark: _Toc499725033][bookmark: _Toc499738053][bookmark: _Toc499819029][bookmark: _Toc499820433][bookmark: _Toc499825064][bookmark: _Toc500256955][bookmark: _Toc500319787][bookmark: _Toc500327224][bookmark: _Toc500332566][bookmark: _Toc500416923][bookmark: _Toc500497320][bookmark: _Toc500497444][bookmark: _Toc500771895][bookmark: _Toc500773344][bookmark: _Toc500774174][bookmark: _Toc500860172][bookmark: _Toc500862206][bookmark: _Toc500864911][bookmark: _Toc501548360][bookmark: _Toc502665650][bookmark: _Toc502937643][bookmark: _Toc505008649][bookmark: _Toc505009579][bookmark: _Toc506297240][bookmark: _Toc505025093][bookmark: _Toc511812868][bookmark: _Toc511896555][bookmark: _Toc132702493]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449814]3.6. (RP) Prasības Notikuma pārvaldībai
15. tabula. Notikuma pārvaldība
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	RP-01
Izveidota Notikuma pārbaude
	Jebkuru izveidotu (automātiski vai manuāli) Notikumu ar TL datiem (tā fiksētos parametrus) BAXE jāpārbauda attiecībā pret izveidotajiem skenēšanas rezultatīvajiem Notikumiem - ja jaunam Notikumam atbilst kāds rezultatīvs Notikums, tad BAXE jāizveido trauksmes ieraksta pazīmes (ieraksta datu lauku krāsa). Pārbaudes rezultātiem jābūt norādītiem četrās krāsās: sarkanā – ja BAXE datu bāzē ir informācija par iepriekšējām konkrētā TL pārbaudēm, kuru laikā tika konstatēti tiesību aktu pārkāpumi, zaļā – TL tika pārbaudīti, bet netika atrasti nekādi pārkāpumi, dzeltenā – ja TL tika atzīmēti kā aizdomīgi iepriekšējās nolasīšanas laikā, baltā – ja TL tika pārbaudīta pirmo reizi. BAXE programmatūrai ir jādod iespēja pārskatīt iepriekšējos konkrētā TL pārbaudes failus jaunā programmas logā.

Jābūt iespējai lietotājam viegli un vienkārši atvērt šim TL rezultatīvos notikumus.
BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta. 
	*Apliecinājums


	RP-02 Notikuma labošana
	Lietotājam (ar atbilstošajām tiesībām) jāvar labot izveidotā Notikuma informācija.
Notikumam jābūt pieejamai izmaiņu vēsturei, kas parāda izmaiņu datumus, autorus un tos datus, kuri tika mainīti.
BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta.
	*Apliecinājums


	RP-03 Notikuma statuss
	Ja Notikuma derīguma periods nav sācies vai ir beidzies, tad Notikums ir neaktīvs (citādi – aktīvs). Notikumam ir jāsatur informācija par statusu. 
Notikumu pārskatā (sarakstā) neaktīviem Notikumiem jābūt vizuāli atšķirīgiem no aktīvajiem. BAXE izstrādes analīzes fāzē nepieciešams precizēt gan Notikuma statusa nosaukumu, statusa maiņas nosacījumus, ka arī statusa attēlošanu, ņemot vērā piedāvātās BAXE iespējas, kas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta.
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc500256964][bookmark: _Toc500319796][bookmark: _Toc500327233][bookmark: _Toc500332575][bookmark: _Toc500416932][bookmark: _Toc500497329][bookmark: _Toc500497453][bookmark: _Toc500771897][bookmark: _Toc500773346][bookmark: _Toc500774176][bookmark: _Toc500860174][bookmark: _Toc500862208][bookmark: _Toc500864913][bookmark: _Toc501548362][bookmark: _Toc502665652][bookmark: _Toc502937645][bookmark: _Toc505008651][bookmark: _Toc505009581][bookmark: _Toc506297242][bookmark: _Toc505025095][bookmark: _Toc511812870][bookmark: _Toc511896557][bookmark: _Toc132702494]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449815]3.7. (MFP) Prasības meklēšanai, datu atlasei un filtrēšanai
(BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta).

16. tabula. Notikuma meklēšana
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	MFP-01 Prasības meklēšanai 
	BAXE jānodrošina informācijas meklēšanas iespējas visās BAXE funkcionālajās komponentēs, datu bāzē (Notikumu, Notikumu vēsturiskās informācijas metadatos) un BAXE auditācijas ierakstos.
BAXE jānodrošina iespēja meklēt, izmantojot:
	ātrās meklēšanas iespēju, ietverot 2 - 3 parametrus; 
	pilno meklēšanu, ietverot visus definētos metadatus, kur iespējams veikt meklēšanu, izmantojot: 
□	daļu no metadatiem;
□	pilnus vārdus vai vārdu daļas;
□	simbolus izlaistu rakstu zīmju vai simbolu vietā;
□	loģiskos operatorus (piemēram, >,<,=);
BAXE jānodrošina iespēja saglabāt meklēšanas parametrus, kā arī dzēst iepriekš saglabātos meklēšanas parametrus. Lietotājam jāvar meklēšanas procesā atkārtoti izmantot saglabātos parametrus.
BAXE izstrādes analīzes fāzē tiks precizēti ātrās un pilnās meklēšanas parametri un izpildes nosacījumi.
	*Apliecinājums


	MFP-02 Meklēšanas rezultātu attēlošana
	BAXE jānodrošina meklēšanas rezultātos atlasīto datu attēlošana strukturētos sarakstos.
Meklēšanas rezultātu sarakstos datus ir jāvar kārtot un tos jāvar atkārtoti filtrēt.
BAXE jānodrošina meklēšanas rezultātos atlasīto datu attēlošana atbilstoši lietotāja tiesībām.
	*Apliecinājums


	MFP-03 Prasības filtriem
	Ikvienā sarakstā jābūt iespējai filtrēt ierakstus pēc jebkura strukturēta lauka, kolonnās norādītajiem parametriem, kā arī kārtot ierakstus (piemēram, datuma tipa laukam - kārtot rezultātus dilstošā vai augošā secībā, teksta tipa laukam – kārtot alfabēta secībā u.tml.).
BAXE izstrādes analīzes fāzē tiks precizēti filtrēšanas parametri un izpildes nosacījumi.
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc499552473][bookmark: _Toc499565419][bookmark: _Toc499567339][bookmark: _Toc499725044][bookmark: _Toc499738065][bookmark: _Toc499819040][bookmark: _Toc499820444][bookmark: _Toc499825075][bookmark: _Toc500256965][bookmark: _Toc500319797][bookmark: _Toc500327234][bookmark: _Toc500332576][bookmark: _Toc500416933][bookmark: _Toc500497330][bookmark: _Toc500497454][bookmark: _Toc500771898][bookmark: _Toc500773347][bookmark: _Toc500774177][bookmark: _Toc500860175][bookmark: _Toc500862209][bookmark: _Toc500864914][bookmark: _Toc501548363][bookmark: _Toc502665653][bookmark: _Toc502937646][bookmark: _Toc505008652][bookmark: _Toc505009582][bookmark: _Toc506297243][bookmark: _Toc505025096][bookmark: _Toc511812871][bookmark: _Toc511896558][bookmark: _Toc132702495]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449816]3.8. (AP) Prasības BAXE auditācijai
17. tabula. BAXE datu auditācija
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	AP-01 Auditācijas pierakstu veikšana
	BAXE jānodrošina iespēja veikt auditācijas pierakstus. Auditācijas funkcijai jābūt konfigurējamai, lai varētu norādīt, par kādām darbībām jāveic auditācijas pieraksti, un vajadzības gadījumā būtu iespējams pārtraukt, vai būtiski samazināt vai palielināt auditācijas pierakstu veikšanu. 
Auditācijas pierakstu atspoguļošana lietotājiem var tikt ierobežota. BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta.
	*Apliecinājums


	AP-02
Auditācijas pierakstu veikšana attēlu analīzes rīkā
	Attēlu analīzes rīkā jānodrošina iespēja veikt šādus auditācijas pierakstus: 
- jebkurā lietotāja veiktā darbība ar attēlu;
- katrai darbībai patērētais laiks;
- auditējamas darbības 
BAXE jānodrošina iespēja lietotājam ar atbilstošām tiesībām skatīt auditācijas pierakstus attēlu analīzes rīkā.
Auditācijas funkcijai jābūt konfigurējamai, lai varētu norādīt, par kādām darbībām jāveic auditācijas pieraksti, un vajadzības gadījumā būtu iespējams pārtraukt, vai būtiski samazināt vai palielināt auditācijas pierakstu veikšanu. 
BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta.
	*Apliecinājums


	[bookmark: _Hlk153656254]AP-03 Auditācijas pierakstu uzkrāšana
	BAXE jāspēj reģistrēt visu BAXE lietotāju veiktās darbības BAXE, piemēram, pieslēgšanos pie BAXE un atslēgšanos no BAXE (veiksmīgu, neveiksmīgu), katru izveidoto, apskatīto, laboto un dzēsto ierakstu, lietotāju ģenerētajām atskaitēm u.c.
Auditācijas pierakstos par vienu darbību jāreģistrē vismaz šāda informācija: 
	darbības IZPILDĪTĀJS – lietotājvārds, IP adrese, UTC laiks atbilstoši MK noteikumiem Nr. 442; 
	darbības veids (kāda tieši darbība veikta – dzēšana, rediģēšana, apskate, pieslēgšanās BAXE u.c.); 
	darbības apraksts, kurā jāiekļauj identificējoša informācija: vecā un jaunā informācija;
	darbības izpildes laiks.
Auditācijas pieraksti jāuzglabā vismaz „n” mēnešus (kur „n” ir konfigurējams parametrs), pēc tam tos automātiski dzēšot, pirms dzēšanas nodrošinot iespēju veikt datu arhivēšanu. Auditācijas pierakstu glabāšanas sākotnējai vērtībai jābūt 36 mēneši.
	*Apliecinājums


	AP-04 Darbības ar auditācijas pierakstiem
	1. Lietotājam jāvar eksportēt auditācijas pierakstus .csv formātā. BAXE jānodrošina auditācijas pierakstu arhivēšana un piekļūšana arhivētajiem datiem datu analīzes vajadzībām (tai skaitā pārnešana uz citiem datu nesējiem).
2.BAXE jānodrošina iespēja pārsūtīt auditācijas pierakstus pārsūtīšanu uz VID izmantoto datortīkla drošības pārvaldības risinājumu IBM Security Qradar SIEM.
	*Apliecinājums


	AP-05 Auditācijas ierakstu filtrēšana
	BAXE jānodrošina iespēja filtrēt BAXE auditācijas ierakstus ar BAXE darbībām vismaz pēc šādiem kritērijiem:
	aktivitātes datums un laiks; 
	BAXE process;
	darbības tips/ raksturs.
BAXE jānodrošina iespēja filtrēt BAXE auditācijas ierakstus ar lietotāju darbībām pēc vismaz šādiem kritērijiem: 
	aktivitātes datums un laiks, 
	cita atslēgas vārda, piemēram, lietotāja ID. Notikuma informācija - BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta.
	*Apliecinājums


	AP-06 Lietotāja konta informācija
	BAXE jāuzglabā un lietotājam jāvar apskatīt vismaz šādu informācija par lietotāju kontu:
	lietotājvārds; 
	pievienošanas datums;
	piekļuves tiesību izmaiņu veikšanas laiks un raksturs;
	piekļuves tiesību slēgšanas datums;
	cita par lietotāju uzturamā informācija, kas var tikt identificēta BAXE izstrādes prasību analīzes fāzē.
	*Apliecinājums


	AP-07 Žurnalēšanas ieraksti
	BAXE jānodrošina iespēja veikt žurnalēšanas ierakstus (angļu val. – LOG files), kuros BAXE jāspēj reģistrēt paši BAXE notikumi, piemēram, attēla ieguve, kļūdu paziņojumi u.c. BAXE jānodrošina visu neparedzēto kļūdu (neskaitot paredzēto loģisko validāciju apstrādes laikā identificētās datu kļūdas) auditācija. Par katru kļūdu jāsaglabā visa pieejamā ar kļūdu saistītā informācija. Atbilstoši auditācijas pierakstu uzstādījumiem, jānodrošina iespēja nosūtīt ziņojumu par kļūdu BAXE administratoram.
BAXE notikumu ierakstus jāveido LOG repozitorijā. LOG repozitorija atrašanās vieta norādāma, izmantojot BAXE administratīvo interfeisu. BAXE jānodrošina administratoram iespēja noteikt LOG failā fiksējamo datu detalizācijas līmeni katram notikuma veidam atsevišķi vismaz šādās kategorijās:
	Debug – detalizēta līmeņa notikumi, kuri pamatā izmantojami BAXE atkļūdošanas vajadzībām;
	Info – vispārēja līmeņa notikumi, kuri pamatā izmantojami, lai sekotu BAXE darbības gaitai;
	Warning – notikumi, kas var potenciāli novest pie BAXE darbības traucējumiem;
	Critical – notikumi, kas visticamāk novedīs pie BAXE darbības traucējumiem.
BAXE jānodrošina iespēja automātiski mainīt LOG failus – pēc administratora noteikta intervāla vai failā uzkrāto LOG datu apjoma slēgt aktīvo LOG failu un uzsākt informācijas uzkrāšanu jaunā LOG failā (nav pieļaujama nedefinēta LOG failu pārrakstīšanās). Administratora rokasgrāmatā jāapraksta BAXE LOG failu rotēšanas politika. 
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc499552474][bookmark: _Toc499565420][bookmark: _Toc499567340][bookmark: _Toc499725045][bookmark: _Toc499738066][bookmark: _Toc499819041][bookmark: _Toc499820445][bookmark: _Toc499825076][bookmark: _Toc500256966][bookmark: _Toc500319798][bookmark: _Toc500327235][bookmark: _Toc500332577][bookmark: _Toc500416934][bookmark: _Toc500497331][bookmark: _Toc500497455][bookmark: _Toc500771899][bookmark: _Toc500773348][bookmark: _Toc500774178][bookmark: _Toc500860176][bookmark: _Toc500862210][bookmark: _Toc500864915][bookmark: _Ref501377160][bookmark: _Toc501548364][bookmark: _Toc502665654][bookmark: _Toc502937647][bookmark: _Toc505008653][bookmark: _Toc505009583][bookmark: _Toc506297244][bookmark: _Toc505025097][bookmark: _Toc511812872][bookmark: _Toc511896559][bookmark: _Toc132702496]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449817]3.9. (KZP) Prasības BAXE kļūdu ziņojumiem
18. tabula. BAXE kļūdu ziņojumi
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	KZP-01 Klasificēta paziņojuma izveide
	BAXE ir jāattēlo konfigurējams klasificēts kļūdas paziņojums (kļūda, brīdinājums, informācija) latviešu valodā ar detalizētu aprakstu un iespējamām turpmākām darbībām.  Kļūdu paziņojumā jābūt lietotājam saprotamai informācijai par problēmu un turpmākajām darbībām, kas jāveic.
Nodrošināt, ka BAXE nesniedz lietotājam informāciju, kas varētu apdraudēt tās drošību, tai skaitā, nepieļaujot iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un BAXE veikto pārbaužu raksturu. Kļūdas situācijās lietotājam parādīt nepieciešamo informāciju, detalizētu tehnisko informāciju nosūtot sistēmas administratoram un veicot informācijas ierakstīšanu sistēmas  žurnālā, lai pārāk detalizēti kļūdu paziņojumi neļauj lietotājam iegūt nevēlamu informāciju par izmantotajām tehnoloģijām, BAXE un VID IS arhitektūru un veiktajām drošības pārbaudēm, kas varētu atvieglot tālākos uzbrukumus informācijas sistēmām.
	**Apraksts


	KZP-02 Kļūdas paziņojuma izplatīšana
	Sistēmas darbības problēmu un kļūdu gadījumus nepieciešams detalizēti fiksēt BAXE DB auditācijas pierakstu tabulā(-s), kā arī nosūtīt detalizētu informāciju e-pastā par to BAXE administratoriem. Šīs informācijas saņēmēju un sistēmas administratoru sarakstam jābūt konfigurējamam/labojamam BAXE aplikācijā.

	**Apraksts



[bookmark: _Toc499552475][bookmark: _Toc499565421][bookmark: _Toc499567341][bookmark: _Toc499725046][bookmark: _Toc499738067][bookmark: _Toc499819042][bookmark: _Toc499820446][bookmark: _Toc499825077][bookmark: _Toc500256967][bookmark: _Toc500319799][bookmark: _Toc500327236][bookmark: _Toc500332578][bookmark: _Toc500416935][bookmark: _Toc500497332][bookmark: _Toc500497456][bookmark: _Toc500771900][bookmark: _Toc500773349][bookmark: _Toc500774179][bookmark: _Ref500857485][bookmark: _Toc500860177][bookmark: _Toc500862211][bookmark: _Toc500864916][bookmark: _Ref501094573][bookmark: _Toc501548365][bookmark: _Toc502665655][bookmark: _Toc502937648][bookmark: _Toc505008654][bookmark: _Toc505009584][bookmark: _Toc506297245][bookmark: _Toc505025098][bookmark: _Toc511812873][bookmark: _Toc511896560][bookmark: _Toc132702497]PIEZĪME: 
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.
[bookmark: _Toc157449818]3.10. (ADMP) Prasības BAXE administrēšanai
19. tabula. BAXE administrēšana
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	ADMP-01 BAXE parametru administrēšana
	BAXE administratoram jāvar veikt lietotāju tiesību administrēšana, BAXE klasifikatoru uzturēšana un dažādu citu BAXE parametru administrēšana. BAXE administrēšanu jāvar veikt no administratora moduļa lietotāja saskarnes tā, lai nebūtu nepieciešams programmatūras izejas koda izmaiņas un jaunas programmatūras versijas uzstādīšana.
Prasība jāprecizē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju BAXE izstrādes analīzes fāzē.
	**Apraksts


	ADMP-02 Klasifikatoru pārvaldība
	BAXE jāļauj lietotājam papildināt/ mainīt visu BAXE klasifikatoru vērtības, šai funkcijai ir jābūt pieejamai lietotājam ar noteiktām pieejas tiesībām. Klasifikatoru ierakstu papildināšanas/ mainīšanas funkcionalitātei jābūt pieejamai no BAXE administrēšanas moduļa lietotāja saskarnes. Par katru klasifikatora izmaiņu jāsaglabā atbilstošs auditācijas pieraksts.
	*Apliecinājums


	ADMP-03
Vēsturiskās informācijas administrēšana
	Notikumu (Vēsturiskās informācijas – informācijas par noslēgtiem notikumiem nosacījumu) un Vēsturiskās informācijas administrēšanas iespējām jābūt noteiktām atbilstoši lietotāja lomai.
	*Apliecinājums


	ADMP-04 BAXE darbības stāvokļa pārraudzība
	Viegli saprotamā veidā ir jānodrošina administratoriem iespēju pārraudzīt BAXE darbības stāvokli (kļūdas paziņojumi, BAXE procesu izpildes stāvoklis, BAXE noslodzes rādītāji, kļūdaini atpazīto attēlu statistika). Tiks precizēts izstrādes laikā.
	*Apliecinājums


	ADMP-05 BAXE MKP saraksta administrēšana
	BAXE lietotājam ar atbilstošām tiesībām jāvar pārvaldīt BAXE MKP rentgeniekārtu/ sarakstu (klasifikatoru):
	apskatīt esošos;
	pievienot jaunu;
	rediģēt esošu;
	atspējot esošu.
BAXE MKP rentgeniekārtu/ sarakstu (klasifikatoru) lietotājam ar atbilstošām tiesībām jāvar pārvaldīt, lai nebūtu nepieciešams programmatūras izejas koda izmaiņas un jaunas programmatūras versijas uzstādīšana. BAXE MKP rentgeniekārtu/ saraksta (klasifikatora) pārvaldīšanas funkcionalitātei jābūt pieejamai no BAXE administrēšanas moduļa lietotāja saskarnes.
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc500327237][bookmark: _Toc500332579][bookmark: _Toc500416936][bookmark: _Toc500497333][bookmark: _Toc500497457][bookmark: _Toc500771901][bookmark: _Toc500773350][bookmark: _Toc500774180][bookmark: _Toc500860178][bookmark: _Toc500862212][bookmark: _Toc500864917][bookmark: _Toc501548366][bookmark: _Toc502665656][bookmark: _Toc502937649][bookmark: _Toc505008655][bookmark: _Toc505009585][bookmark: _Toc506297246][bookmark: _Toc505025099][bookmark: _Toc511812874][bookmark: _Toc511896561][bookmark: _Toc132702498]PIEZĪMES: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.
[bookmark: _Toc157449819]3.11. (LTP) Lietotāju tiesību pārvaldība
20. tabula. Lietotāju tiesības
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	LTP-01 Lietotāju tiesību un lomu administrēšana
	Lietotājam BAXE funkcionalitātei jābūt pieejamai atkarībā no lietotājam piešķirtās lomas un tai piesaistītajām tiesībām (tiesības nosaka, kādas ekrānformas un kādas darbības būs pieejamas lietotājam). BAXE jāvar veidot lietotāju grupas ar dažādām lomām, pamatojoties uz lietotāju tiesībām. Lietotāju grupai jāvar norādīt tai pieejamos objektus.
BAXE izstrādes analīzes laikā nepieciešams precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju BAXE pieejamās tiesības, lomas un lietotāju grupas.
	*Apliecinājums


	LTP-02 Lietotāju tiesības uz Notikumu informāciju
	BAXE jābūt stingri ierobežotām iespējām administrēt definētos Notikumus, rediģēt, apskatīt, izveidot un dzēst datus. Jānodrošina, lai atsevišķas lietotāju grupas varētu rīkoties neatkarīgi, un to apstrādātā informācija nebūtu pieejama citām lietotāju grupām.
	*Apliecinājums


	LTP-03
Jauna BAXE lietotāja izveide
	Veidojot jaunu BAXE lietotāju, lietotājam, ar atbilstošām (piemēram, administrēšanas vai lietotāju pārvaldības) tiesībām, jāievada un jāpārvalda vismaz šāda informācija:
	lietotāja vārds, uzvārds; 
	VID struktūrvienības piederība (t.sk. piederība organizācijas struktūrai);
	kontaktinformācija un komunikācijas kanāli.
BAXE izstrādes analīzes laikā prasība var tikt precizēta.
	*Apliecinājums


	LTP-04 Tiesību atslēgšana
	BAXE lietotājam ar atbilstošām tiesībām jāvar atslēgt kāda tiesība.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449820]3.12. (INP) Prasības integrācijai ar citām IS
21. tabula. Integrācija ar citām IS
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	INP-01
Integrācija ar citām IS
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina BAXE datu integrācija ar citām informācijas sistēmām (t.sk. ārējām IS) saskaņā ar šajā tabulā minētajām IS, pārliecinoties par IS integrācijas pilnvērtīgu, atbilstošu un drošu darbību.
	*Apliecinājums


	INP-02 Integrācija ar VID datu noliktavas sistēmu
	BAXE 1 (vienu) reizi dienā ir jānodrošina lietotāju veikto darbību auditācijas datu  nodošana VID datu noliktavas sistēmai. BAXE izstrādes analīzes laikā prasība (datu nodošanas formāts, process, datu apjomi, un citi apstākļi) var tikt precizēta. Ar datnes struktūru var iepazīties VID telpās klātienē.
	*Apliecinājums


	INP-03 Integrācija ar ārvalstu IS
	IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina BAXE datu apmaiņa ar  LT SISTĒMU tā, lai datu apmaiņas risinājums neparedz izmaiņu veikšanu ārvalstu IS. BAXE un ārvalstu specializēto muitas informācijas sistēmu savstarpējais datu apmaiņas apmērs, definēts šīs tehniskās specifikācijas prasībās no INP-04 līdz INP-08. Ar esošās SISTĒMAS datu apmaiņas risinājuma datņu struktūrām Pretendents var iepazīties Pasūtītāja telpās, iepriekš piesakoties un vienojoties.
BAXE datu apmaiņas risinājumam jābūt realizētām tā, lai papildinot/labojot BAXE klasifikatorus atbilstoši prasībai ADMP-02, būtu iespējams:
-	Datu apmaiņu veikt ar ārvalstu specializētajām muitas informācijas sistēmām, pievienotajiem papildus objektu (piemēram, ja tiek izveidoti jauni objekti sadarbības valstu pusēs);
-	Datu apmaiņu veikt arī ar citu šajā prasībā nedefinētu valstu specializētajām muitas informācijas sistēmām, pie nosacījuma, ja datu apmaiņas risinājums ir līdzvērtīgs esošajai ārvalstu IS datu apmaiņas struktūrai;
BAXE jāvar saņemt un nosūtīt vismaz 1000 ierakstu diennaktī. BAXE izstrādes analīzes laikā nepieciešams precizēt datu apmaiņas ātrdarbības un veiktspējas prasības.
Nepieciešamības gadījumā jānodrošina datu apmaiņa ar papildu specializētajām muitas BAXE informācijas sistēmām.
	*Apliecinājums


	INP-04	
ārvalstu specializēto muitas IS datu apmaiņa – Notikumu datu saņemšana
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina šāda Notikumu informācijas plūsma - BAXE jāsaņem ārvalstu specializēto muitas kontroles punktos izveidotie Notikumi.
	*Apliecinājums


	INP-05
ārvalstu specializēto muitas IS datu apmaiņa – Notikuma attēlu saņemšana pēc pieprasījuma
	BAXE jāvar saņemt un atvērt Notikumu attēlu no ārvalstu specializētas muitas informācijas sistēmām pēc atsevišķa pieprasījuma. Attēlu pieprasījumus ar atbilstošām piekļuves tiesībām jāvar veikt no BAXE lietotāja saskarnes.
Ja attēli vienreiz ir pieprasīti un ielādēti BAXE, BAXE tie jāpiesaista Notikumam un jāsaglabā DB.
	*Apliecinājums


	INP-06	
LT specializētās muitas IS datu apmaiņa – Notikumu datu nodošana
	BAXE jānodod Latvijas muitas objektos izveidotie Notikumi (t.sk. pēc pieprasījuma Notikumu attēli) uz LT SISTĒMU.
	*Apliecinājums


	INP-07	LT specializētās muitas IS datu apmaiņa
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina informācijas plūsma – datu apmaiņa ar LT sistēmu tomēr Pretendents var piedāvāt savu risinājumu informācijas apmaiņai starp iesaistītajām LT sistēmām. Jānodrošina iespējai pievienot arī citu valstu līdzīgo sistēmu dati. 
Datiem jābūt dublētiem tajās iesaistīto LT sistēmās, kuras skar konkrētā notikuma parametrus (piemēram, Rentgeniekārtas attēls, TL reģistrācijas informācija un cita).
	*Apliecinājums


	INP-08 
LT specializētās muitas IS datu apmaiņa – Vēsturiskās informācijas datu plūsma
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina šāda Vēsturiskās informācijas datu plūsma - BAXE jāsaņem no LT SISTĒMĀM “nostrādājušo” Vēsturiskās informācijas, kurām Notikumi definēti BAXE, informācija. BAXE jānodod Latvijas muitas kontroles punktos “nostrādājušo” Vēsturiskās informācijas, kurām notikumi definēti LT SISTĒMĀS.
	*Apliecinājums


	INP-09
Integrācija ar citām IS izmantojot VID ISS
	Integrācijā ar citām IS jāizmanto VID informācijas sistēmām savietotājs (VID ISS), ja šajā tehniskajā specifikācijā nav minēts cits informācijas apmaiņas mehānisms, kas ir uz servisu orientētas arhitektūras principiem balstīta integrācijas platforma. VID ISS ir veidots, par pamatu izmantojot Oracle SOA Suite   standartproduktus.
Izejošās datu apmaiņas saskarnes veidojamas kā VID ISS izvietojami tīmekļa pakalpojumi, kam ir jāatbilst VID ISS tīmekļa pakalpojumu izstrādes vadlīnijām. Ienākošās datu apmaiņas saskarnes veidojamas, izmantojot VID ISS izmitinātos trešo sistēmu tīmekļa pakalpojumus. Ja veiktspējas vai citu apsvērumu dēļ kādai no paredzētajām datu apmaiņas saskarnēm tīmekļa pakalpes nav piemērotākais risinājums, izstrādes gaitā IZPILDĪTĀJS drīkst ieteikt citu alternatīvu risinājumu. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir detalizēti jāapraksta piedāvātais alternatīvais risinājums, kā arī jānorāda tā priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar datu nodošanu, izmantojot tīmekļa pakalpes. Pasūtītājs patur tiesības alternatīvo risinājumu noraidīt.
Ar VID ISS integrācijas vadlīnijām iespējams iepazīties klātienē VID telpās. 
	*Apliecinājums


	INP-10
Integrācija ar ārvalstu IS izmantojot VID ISS

	Papildus prasībā INP-03 definētajam datu apmaiņas risinājumam BAXE jānodrošina šīs tehniskās specifikācijas prasībās no INP-04 līdz INP-08 definēto datu apmaiņu ar LT specializētajām muitas informācijas sistēmām, izmantojot VID ISS.
BAXE datu apmaiņas risinājumam jābūt realizētām tā, lai papildinot/labojot BAXE klasifikatorus atbilstoši prasībai ADMP-02, būtu iespējams:
-	Datu apmaiņu veikt ar LT SISTĒMU, pievienotajiem papildus TL atpazīšanas punktiem (piemēram, ja tiek pievienoti jauni objekti Pasūtītāja vai sadarbības valstu pusēs);
Datu apmaiņu veikt arī ar citu šajā prasībā nedefinētu valstu specializētajām muitas informācijas sistēmām, pie nosacījuma, ja datu struktūra ir līdzvērtīga LT IS datu apmaiņas struktūrai.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449821]3.13. (ATP) Prasības atskaitēm
22. tabula. Atskaites
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	ATP-01 BAXE pieejamās atskaites
	BAXE ir jāparedz iespēja lietotājiem (ar atbilstošām tiesībām) izgūt šādas atskaites:
	Atskaite par muitas kontroles rezultativitāti;
	Atskaite par BAXE pieejamību katrā objektā;
	citām. (līdz 5 (piecām)) BAXE izstrādes laikā Pasūtītāja definētām atskaitēm.
BAXE izstrādes analīzes laikā IZPILDĪTĀJAM jāsaskaņo ar Pasūtītāju atskaišu formas, parametrus un citas atskaišu detaļas.
	*Apliecinājums

	ATP-02 Darbības ar atskaitēm
	Visas atskaites jāvar lejupielādēt lietotāja darbstacijā formātā, kas atbilstoši atskaites mērķim ir lietotājam ērti lietojams un izdrukājams, piemēram, .XLSX,.PDF. 
	*Apliecinājums

	ATP-03 Datu izguves lietotāja saskarne
	BAXE jābūt pieejamai lokālā vaicājuma lietotāja saskarnei, lai to varētu izmantot statistikas un ekspluatācijas vajadzībām datu izguvei. Iespējai jābūt pieejamai BAXE administratoriem.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449822]3.14. (DP) Prasības datu plūsmai, apmaiņai un glabāšanai
23. tabula. Datu plūsma, apmaiņa un glabāšana
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	DP-01
Datu plūsma
	Kad nav pieejams centrālais serveris, informācija par Notikumiem uz laiku līdz 1 (vienam) mēnesim jāsaglabā lokālajā BAXE serverī (MKP/objektā). Pēc savienojuma atjaunošanas informācija par Notikumiem jāsaglabā BAXE centralizēti, t.i. jānodrošina zero-data-loss principa ievērošana, netraucējot jauno notikumu apstrādi.
	*Apliecinājums

	DP-02
Datu apmaiņa
	BAXE datu apmaiņai starp centrālo un lokālajiem serveriem jānodrošina datu apmaiņas automātiskās kontroles, saskaņā ar labāko praksi (piemēram, saskaņošana (rekonsilācija) pēc ierakstu skaita, kopsummām u.tml.). 
	*Apliecinājums

	DP-03
Datu glabāšana
	BAXE dati jāsaglabā uz lokālā servera, ka arī nekavējoties jānosūta uz centralizēto risinājumu.
Datus gan lokālajā, gan centrālajā serverī jāuzglabā vismaz „n” mēnešus (kur „n” ir konfigurējams parametrs, kas katrai uzglabāšanas vietai ir atšķirīgs parametrs), pēc tam tos automātiski dzēšot, pirms dzēšanas nodrošinot iespēju veikt datu arhivēšanu. Minimālais Notikumu glabāšanas laiks lokālajā serverī ir 1 (viens) mēnesis un centrālajā serverī ir 5 (pieci) gadi. 
BAXE jābūt iespējai Notikuma datiem un attēliem glabāšanas laiku noteikt atšķirīgu, t.i. jānodrošina atšķirīgi glabāšanas laika konfigurācijas parametri.
Notikuma datu un attēlu glabāšanas laikus ir jābūt atsevišķi konfigurējamam parametram, t.i., BAXE Notikumu datu glabāšanas laikam būs viens parametrs, attēlu glabāšanas laikam – cits.
	*Apliecinājums

	DP-04
Datu drošība

	Datiem jābūt šifrētiem un tos iespējams skatīties tikai no BAXE.
Šifrēšanas algoritmam jābūt aprakstītam, lai citu izstrādātāju risinājumi varētu izmantot šos datus. 
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449823]3.15. (IDK) Prasības ievadīto datu kontrolēm
[bookmark: _Toc499552478]24. tabula. Ievadīto datu kontrole
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	IDK-01 Datu lauku validācija
	Sintaktiskās kontroles jāveido kā ievadlauku validācija tiem datu ievadlaukiem, kuros paredzēts ievadīt noteikta formāta datus, piemēram, jānodrošina aizsardzība pret dažāda veida injekcijām ( SQL,  XSS,   utt),  datuma ievadlaukā ievadāmajiem datiem jābūt atbilstošiem BAXE konfigurētam datuma formātam tai skaitā jānodrošina aizsardzība pret dažāda veida injekcijām ( SQL,  XSS,   utt.). Līdzīgi, jākontrolē, lai datu ievadlaukos, kas paredzēti skaitliskiem datiem, tiktu ierobežotas iespējas ievadīt citus simbolus.
BAXE jāspēj veikt vismaz šādas BAXE ievaddatu pārbaudes:
	attēla formāta atbilstība (tips, izmērs (gan pikseļos, gan failsistēmā));
	jauna (Notikuma) atbilstība jau esošam identificēšanas gadījumam (Notikumam) gan lokālajā, gan centrālajā datu bāzē;
	jauna (Notikuma) atbilstība jau vēsturiskajām (Notikumam) gan lokālajā, gan centrālajā datu bāzē;
	laika ievaddatu korektuma pārbaude;
	konteinera numura ievaddatu korektuma pārbaude;
	transportlīdzekļa numura ievaddatu korektuma pārbaude.
	*Apliecinājums

	IDK-02
Loģiskās kontroles
	BAXE datu saglabāšanas brīdī jāveic atbilstošas loģiskās kontroles, piemēram, ievadot intervālu ar diviem datumiem, BAXE jāpārbauda, vai norādītā intervāla sākuma datums un laiks ir agrāki par intervāla beigu datumu un laiku. BAXE loģiskās kontroles jāparedz maksimāli parametrizējamas, t.i., BAXE jābūt iespējai uzstādīt loģiskās kontroles parametrus, lai nebūtu nepieciešamas programmatūras izejas koda izmaiņas un jaunas programmatūras versijas uzstādīšana.
BAXE izstrādes analīzes fāzē nepieciešams precizēt prasību, ņemot vērā piedāvātās BAXE iespējas un ierobežojumus, kas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449824]3.16. (CIT) Citas prasības
25. tabula. Datu eksports
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	CIT-01 Datu eksports
	Visos lietotāja saskarnes ekrānos redzamos datus (sarakstus vai konkrētu saraksta rindu, rindas detaļas) jāvar lejupielādēt un saglabāt formātā, kas lietotājam ir ērti lietojams un to būtu iespējams izdrukāt pārskatāmā formā, piemēram, PDF un Excel XLSX formātos. 
BAXE izstrādes analīzes fāzē nepieciešams precizēt prasību, ņemot vērā piedāvātās BAXE iespējas un ierobežojumus, kas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai



[bookmark: _Toc157449825]Infrastruktūras prasības
[bookmark: _Toc500771921][bookmark: _Toc500773370][bookmark: _Toc500774200][bookmark: _Toc500860186][bookmark: _Toc500862220][bookmark: _Toc500864925]Šajā nodaļā ir aprakstīts risinājums, kas paredzēts BAXE darbībai, infrastruktūras prasības.
[bookmark: _Toc501548374][bookmark: _Toc502665664][bookmark: _Toc502937657][bookmark: _Toc505008662][bookmark: _Toc505009592][bookmark: _Toc506297253][bookmark: _Toc505025106][bookmark: _Toc511812881][bookmark: _Toc511896568][bookmark: _Toc132702505][bookmark: _Toc157449826]4.1. (IVP) Infrastruktūras vispārīgās prasības
BAXE jāvar nodrošināt datu apmaiņu starp objektiem un Centrālo mezglu, saskaņā ar pasūtīto dabu apjomu.
Projekta īstenošanas laikā IZPILDĪTĀJAM jāveic visi veiksmīgai Projekta īstenošanai nepieciešamie aparatūras, programmatūras un IT infrastruktūras uzstādīšanas darbi, izmantojot savus materiālos, tehniskos, kā arī cilvēkresursus.
26. tabula. 
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	IVP-01 BAXE uzstādīšanas vietas
	BAXE infrastruktūras ieviešanas ietvaros ir paredzētas šādas uzstādīšanas objektos*  (skat. 27.tabulā).
IZPILDĪTĀJS sedz izmaksas, kuras  ir saistītas ar esošo rentgeniekārtu un sistēmu integrāciju BAXE.
	*Apliecinājums



PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai

27. tabula. Plānotās BAXE elementu uzstādīšanas objekti*  
	Nr. p.k.
	Objekti, MKP
	Esošs vai jauns BAXE objekts 

	1.
	Terehovas MKP
	Esošā

	2.
	Rīgas brīvostas MKP (Kundziņsala)
	Jaunā

	
	Rīgas brīvostas MKP (pārvietojamā RKS -mikroautobuss)
	Jaunā

	3.
	Grebņevas MKP
	Esošā 

	4.
	Pāternieku MKP
	Esošā

	5.
	Silenes MKP
	Esošā

	6.
	Vientuļu MKP
	Esošā

	7.
	Liepājas MKP
	Esošā

	8.
	Ventspils MKP
	Esošā

	9.
	Indra
	Jaunā

	10.
	Zilupe
	Jaunā

	11.
	Kārsava
	Jaunā


* PIEZĪME - Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt vai atlikt viena, vai vairāku objektu un objekta infrastruktūras realizāciju un ieviešanu pilnā apjomā.


28. tabula. BAXE infrastruktūra
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	IVP-02	
BAXE infrastruktūras minimālās tehnoloģiskās komponentes
	BAXE infrastruktūras elementus jāplāno atbilstoši šādai infrastruktūras izvietošanas topoloģijai:
MKP serveru telpā tiek izvietoti serveri, datu glabāšanas aparatūra, komutatori, konvertori utt. No serveru telpas UPS tiek nodrošināta garantētā elektrobarošana serveru telpā tiek nodrošināts arī LAN tīkls.
MKP serveru telpā BAXE serveru izmitināšanai ir paredzēta vieta esošajās aparatūras statnēs. 
	*Apliecinājums

	IVP-03
BAXE infrastruktūras komponentes – izvietotās MKP serveru telpās - minimālās tehniskās prasības
	BAXE MKP teritorijā izvietotās risinājuma daļas (kas paredzēta datu savākšanai un apstrādei) infrastruktūra ietver visu aparatūru un programmatūru, kas vajadzīga transportlīdzekļu attēlu tveršanai/pārvaldībai. Jāparedz vismaz šāds aprīkojums:
1. serveris/serveri (ar Windows vai Linux operētājsistēmu, datu bāzi) ar attēlu apstrādes risinājumu, nepieciešamo programmatūru un lokālo datu bāzi. Uz šī servera jāparedz resursi (skaitļošanas jaudas, operatīvā atmiņā, vieta uz cietā diska) ja tāda nepieciešama. Servera un BAXE antivīrusa programmatūru un antivīrusa licenču uzturēšana jānodrošina IZPILDĪTĀJAM. BAXE programmatūrai jānodrošina arī saņemto/ienākošo datņu apstrāde pret ļaundabīgo kodu un vīrusiem. 
2. centralizētais UPS visu BAXE elementu bez pārtraukuma risinājuma nodrošināšanai, kura jauda paredzēta visu pieslēgto elementu vismaz 15 (piecpadsmit) minūšu darbības autonomijas nodrošināšana.
3. elektrobarošanas pieslēgšanas sadalne ar atbilstošiem pārsprieguma aizsardzības elementiem.
	*Apliecinājums

	IVP-04	
BAXE objektu datu pārraides pieslēguma tehniskie parametri
	BAXE esošo objektu datu pārraides pieslēgums ir realizēts kā VID korporatīvā tīkla sastāvdaļa. BAXE projekta darbības uzsākšanas rezultātā būtiski mainīsies esošā datu pārraides kanālu noslodze, tāpēc BAXE datu apmaiņas plānošanai IZPILDĪTĀJS var plānot, ka tiks nodrošināts līdz 100 Mbps datu pārraides kanāls. IZPILDĪTĀJAM jāprecizē datu pārraides risinājumu starp MKP un VID centrālo mezglu Rīgā, Talejas ielā 1.
	*Apliecinājums


PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc505008663][bookmark: _Toc505009593][bookmark: _Toc506297254][bookmark: _Toc505025107][bookmark: _Toc511812882][bookmark: _Toc511896569][bookmark: _Toc132702506][bookmark: _Toc157449827]4.2. (IDP) Infrastruktūras detalizētākās prasības
29. tabula. Infrastruktūras detalizācija
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	IDP-01
BAXE centrālā mezgla komponentes – izvietotas VID, Talejas ielā 1 - minimālās tehniskās prasības
	BAXE centrālais mezgls jāveido augstas pieejamības slēgumā, izmantojot serveru virtualizācijas platformu ar iespēju virtuālajiem serveriem pieslēgt virtuālus fibre channel interfeisus, lai no disku masīva pa tiešo varētu pieslēgt diskus (LUN) virtuālajiem serveriem (Hyper-V Virtual Fibre Channel vai VMware vSAN), izmantojot SAN tīklu. Pretendentam centrālā mezgla aparatūras (serveru, disku masīva u.c.) tehniskajai specifikācijai jābūt atbilstošai BAXE darbināšanai, bet ne sliktākai kā aparatūras prasību tabulās norādītajām minimālajām tehniskajām prasībām. Centrālā mezgla serveri jāslēdz vienotā resursu pūlā virtualizācijas platformā.
BAXE servisiem (t.sk. BAXE aplikācijai, web lapai, datubāzes serveru klasterim) jābūt izvietotiem uz atsevišķiem virtuālajiem serveriem. Datubāzei jābūt izvietotai uz diviem virtuālajiem serveriem augstas pieejamības aktīvs-aktīvs vai aktīvs-pasīvs režīmā. Web serveriem jābūt vismaz diviem slodzes dalīšanas režīmā, izmantojot VID rīcībā esošo Citrix NetScaller slodzes dalītāju ar lietotāju sesiju pārvaldību pārņemot sesijas viena servera nepieejamības laikā.
	**Apraksts


PIEZĪME: 
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.

Prasības BAXE centrālā mezgla serveru, kas tiks izvietoti VID Centrālajā mezglā, nodrošināšanai norādītas 30. tabulā. 

	
	
	



[bookmark: _Toc502344703][bookmark: _Toc500771922][bookmark: _Toc500773371][bookmark: _Toc500774201][bookmark: _Toc500860187][bookmark: _Toc500862221][bookmark: _Toc500864926][bookmark: _Toc501548375][bookmark: _Toc502665665][bookmark: _Toc502937658]
30. tabula. Prasības VID Centrālā mezgla serveriem Rīgā, Talejas ielā 1
	Nr. p.k.
	Servera komponente
	Minimālās tehniskās prasības
	Minimālais skaits vai apjoms
	Piedāvātās komponentes nosaukums un ražotāja
kataloga numurs
	Norāde uz ražotāja tehnisko dokumentāciju vai pievienotās dokumentācijas lpp.

	Identifikators Norādīt ražotāju, modeli un nomenklatūras numuru
	

	1.
	Izpildījums
	Statnē montējams (Rack mount) augstums ne vairāk kā 2U; komplektā iekļautas regulējama garuma izvelkamas servera statnes montāžas sliedes, kas nodrošina iespēju veikt serveru remontu neizņemot no statnes; kabeļu organizators un citi nepieciešamie komponenti servera montāžai 19` statnē (square hole sliežu stiprinājumi). Serveru korpuss ir atverams bez instrumentu palīdzības.
	
	 
	 

	2.
	Procesors
	Vismaz 32 kodoli.
Ar skaitļošanas jaudu vismaz 75 punkti uz vienu kodolu pēc www.spec.org “SPECint2017 Rate” specifikācijas 
	1
	 
	 

	3.1.
	Operatīvā atmiņa 
	DDR5 ar kļūdu labošanas mehānismu, komplektācijai jānodrošina vismaz 3200Mhz frekvences izmantošana.
Serverim jānodrošina iespēja esošai atmiņai pievienot papildu moduļus un paplašināt izmantojamo operatīvo atmiņu līdz vismaz 384 GB.
	256GB
	 
	 

	3.2.
	Operatīvā atmiņa
	Atmiņas slotu minimālais skaits
	16
	
	

	3.3.
	Operatīvā atmiņa
	Operatīvā atmiņai jābūt nomaināmai vai modernizējamai
	
	
	

	4.
	RAID adapteris 
	RAID 0, 1, 5 un 10 atbalsts.
No elektrobarošanas pārtraukuma aizsargāta kešatmiņa, vismaz 2GB.
	1
	 
	 

	5.
	Diskdziņi
	Karsti maināmi (hot swap), vismaz 480 GB Solid Stat drive
	4
	
	

	6.
	Grafiskais adapteris 
	Grafiskais adapteris ar izšķirtspēju SXGA (1280x1024);
	1
	 
	 

	7.1.
	Tīkla adapteris I
	2 portu 10 Gigabit Ethernet tīkla karte 10GBASE-SR (Iekļauti divi SFP+ transīveri, multimode, LC konektors). Savietojama ar Cisco Nexus 5596 vai Cisco Nexus 9k sērijas komutatiem un Cisco Nexus 2232 PP 10GE Fabric Extender, kurš aprīkots ar 10GBASE-SR SFP transīveri.
Adapterim jānodrošina funkcionalitāte slodzes līdzsvarošanas (Load balancing) režīmā un portu dublēšana (Redundancy) režīmā Microsoft Server vai Linux Operētājsistēmās. Jānodrošina Link aggregation atbalsts (IEEE 802.1AX vai IEEE 802.ad)
	1
	 
	 

	7.2.
	Tīkla adapteris II
	Storage area network (SAN) FC 16Gbps ar 2 (diviem) portiem un iekļautiem 16Gbps transīveriem. Jānodrošina NPIV atbalsts. Savietojams ar Cisco MDS 9506 FC komutatora 8Gbps portiem.
	1
	
	

	8.
	Barošanas bloki
	Karsti maināms (hot swap), bojājumpiecietīgi (N+1). Efektivitāte pie 50 procentu noslodzes ir vismaz 92 procenti.
	2
	 
	 

	9.
	Svītrots.

	Svītrots.

	
	
	

	9.
	Montāžas prasības
	Serveru korpusam jābūt atveramam bez instrumentu palīdzības.
	
	
	

	10.
	Ventilatori
	Karsti maināmi (hot swap), bojājumpiecietīgi (N+1).
	2
	
	

	11.
	Diagnostikas iespējas
	Diagnostikas iespējas, neapstādinot sistēmu (online diagnostics), kas nodrošina iespēju paredzēt BAXE bojājumus vai darbaspējas zudumus šādām komponentēm: cietajiem diskiem, operatīvajai atmiņai, ventilatoriem, barošanas blokiem. 
	-
	 
	 

	12.
	Pārvaldība
	BAXE pārvaldības apakšsistēma ar 10/100 BaseT Ethernet port (RJ-45) interfeisa portu Servera pārvaldībai, arī tad, ja Serveris ir “Power Off” stāvoklī, bet ir pievienots pie elektrobarošanas tīkla. Pārvaldības nodrošināšanai paredzētā programmatūra ar šādu funkcionalitāti: 
- grafiskā konsole attālinātai servera vadībai;
- attālinātas instalācijas iespēja izmantojot virtuālo cdrom;
- SNMP v2 un/vai v3 vai IPMI protokola atbalsts un MIB datnes; 
- SSL tehnoloģija savienojuma drošībai visos režīmos;
- iespēja veikt attālinātu Operētājsistēmas instalāciju.
Visām nepieciešamajām pārvaldības standartprogrammatūras licencēm jābūt iekļautām piegādē un derīgām līgumā noteiktajā darbības termiņā.
	-
	 
	 

	13.
	Operētājsistēma
	Windows Server 2022 Standart/Datacenter vai ekvivalentai Linux tipa operētājsistēmai. Licenču skaitam jābūt atbilstošam uz serveriem izvietojamo virtuālo Microsoft Windows Server 2022 vai virtuālo Linux tipa operētājsistēmu virtuālo serveru procesoru kodolu skaitam. 
	-
	
	

	14.
	Slotu skaits
	2 gab. PCIe Gen3.0 
	-
	
	

	15.
	Ražotāja garantija
	5 gadu periods, bojājumu novēršana nākošā darba dienā (next business day on site, on-site), ierodoties aparatūras ekspluatācijas vietā. 
	
	
	

	16.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	IZPILDĪTĀJAM Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	
	
	

	17.
	Virtualizācijas iespējas
	Jānodrošina nepieciešamās licences (atbilstoši - VMware vai Citrix hypervisor), lai uz šiem fiziskajiem resursserveriem varētu nodrošināt BAXE serveru (risinājuma serveri, datu bāze, web, testa vide un FTPS serveris u.c.) virtualizāciju ar iespēju virtuālā servera Operētājsistēmai pa tiešo no disku masīva pieslēgt loģiskos diskus (tos nepieslēdzot hipervizoram).
	
	
	

	18.
	Uzstādīšanas vieta
	Rīga, Talejas iela 1
	
	
	

	19.
	Serveru skaits
	
	3
	
	



Prasības BAXE centrālā mezgla datu masīvu, kas tiks izvietoti VID centrālajā mezglā, nodrošināšanai norādītas 31. tabulā. 

[bookmark: _Ref505004457]31. tabula. Prasības BAXE datu masīvām
	Nr.
p.k.
	Komponente. parametrs
	Minimālās tehniskās prasības
Komponentes, parametra raksturojums
	Minimālais skaits
	Pretendenta piedāvātais

	
	
	
	
	Komponentes
	Kopējais skaits
	Norāde uz ražotāja tehnisko
parametra dokumentāciju (URL) vai
raksturojums pievienotās ražotāja dokumentācijas lpp.

	1.1.
	Kopējais 
	Pretendentam jāpiegādā disku masīvs ar diviem aktīviem kontrolieru mezgliem. Kontrolierus iespējams nomainīt bez nepieciešamības apturēt disku masīva darbību.
	
	
	
	

	1.2.
	Kontrolieru mezgli
	Kontrolieriem jāstrādā aktīvs/aktīvs augstas pieejamības režīmā, Viena kontroliera bojājuma gadījumā jānodrošina darbība bez pārtraukuma visiem loģiskajiem diskiem un masīvam pieslēgtajiem serveriem. 
	Kontrolieru skaits 2
	
	
	

	1.3.
	Procesors
	Katram kontrolieru mezglam vismaz viens 6 kodolu procesors
	Katram kontroliera mezglam vismaz 1
	
	
	

	1.4.
	Kešatmiņa (Cache memory)
	Vismaz 32 GB katram kontroliera mezglam. Jānodrošina elektrobarošanas pārrāvumu aizsardzība kešatmiņai
	-
	
	
	

	1.5.
	RAID adaptera atbalstītie līmeņi
	RAID līmenis, kas nodrošina aizsardzību vismaz divu disku vienlaicīga bojājuma gadījumā
	-
	
	
	

	1.6.
	Diskdziņu atvilktņu pieslēgšanas veids
	Dublēts SAS.
	12Gbps
	
	
	

	1.7.
	Diskdziņu atvilktņu skaits
	Iespējams paplašināt kopējo disku masīva lāžu skaitu
	
	
	
	

	1.8.1.
	SAN pieslēguma veids tīklam
	FC 16Gbps
	Katram kontroliera mezglam vismaz 4
	
	
	

	1.8.2
	LAN iSCSI pieslēguma veids tīklam
	10Gbps RJ45 vai SFP+. Ja disku masīvs izmanto SFP+ interfeisus, piedāvājumā jāiekļauj SFP+ 10Gbps optiskie transīveri.
	Katram kontroliera mezglam vismaz 2
	
	
	

	1.9.
	Apjoms
	SSD vai NVME diskdziņi. Minimālais 1gab. diskdziņa izmērs 3,8TB 
	Kopējais apjoms – 92TB

	
	
	

	1.10.
	
	SAS HDD diskdziņu skaits un apjoms (raw space). 
	Kopējais apjoms – 240TB
	
	
	

	1.11.
	Diskdziņu parametri
	Karsti maināmi (hot swap).
	
	
	
	

	1.12.
	LUN skaits
	
	Vismaz 128
	
	
	

	1.13.
	Savietojamība ar SAN tīklu 
	Disku masīvam jābūt savietojamam ar 
VID rīcībā esošo SAN komutatoru CISCO MDS 9506, FC 8Gbps portiem. Bāzes modulis (DS-C9506), supervisor/fabric modulis (DS-X9530-SF2AK9) 
	
	
	
	

	1.14.
	Funkcionalitāte

	Jānodrošina un piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences vismaz šādu funkcionalitāšu nodrošināšanai (visam disku apjomam, kas iekļauts šajā komplektā):
	-
	
	
	

	1.14.1.
	
	Jānodrošina biežāk lietoto datu automātisku izvietošanu starp Flash kartēm, SSD, HDD diskiem (piemēram, Fully Automated Storage Tiering tehnoloģija vai ekvivalenta tehnoloģija) 
	-
	
	
	

	1.14.2.
	
	Jānodrošina momentuzņēmumu veidošana (piemēram, Snapshot tehnoloģija), veicot vismaz 32 momentuzņēmumu uzņemšanu katram LUN, kuros iespējams veikt datu izmaiņas, tām papildus nerezervējot pilna apjoma LUN vietu
	-
	
	
	

	1.15.
	
	Jānodrošina loģisko disku izveide bez disku kapacitātes rezervēšanas (piemēram, Thin Provisioning tehnoloģija).
	
	
	
	

	1.15.1
	
	Jānodrošina programmatūras (firmware) atjaunošana bez pārtraukuma
	
	
	
	

	1.15.2
	
	Jānodrošina Pasūtītājam piekļuve disku masīva ražotāja mājas lapai programmatūras atjauninājumu lejupielādei.
	
	
	
	

	1.16.
	
	Iespēja paplašināt disku masīva RAID grupas neapstādinot disku masīvu pievienojot papildus diskus vai lādes
	
	
	
	

	1.17.
	Barošanas bloki un ventilatori
	Dublēti, karsti maināmi (Redundant, Hot Swap) atbilstoši ražotāja un šīs tehniskās specifikācijas noteikumiem.
Disku masīviem un lādēm ir jābūt aprīkotām ar vismaz diviem 230 V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50 procentu noslodzes ir vismaz 92 procenti.
	
	
	
	

	1.18.
	Svītrots.

	Svītrots.

	
	
	
	

	1.18.
	Operētājsistēmu atbalsts
	Jānodrošina un piedāvājumā jāiekļauj nepieciešamās licences vienlaicīgam darbam ar augstu pieejamību (multipath) sekojošām Operētājsistēmām - Red Hat Enterprise Linux 8.x, 9.x MS Windows Server 2016/2019/2022, VMware ESXi.
	
	
	
	

	2.
	Konfigurācija
	
	
	
	
	

	2.1.
	
	Jānodrošina augstas pieejamības slēgums ar dublētiem SAN tīkla savienojumiem.
Jānodrošina visu nepieciešamo pārveidotāju (transceiver) un savienojumu kabeļu piegādi un uzstādīšanu.
Jānodrošina visu nepieciešamo licenču piegāde un aktivizācija atbilstoši piedāvāto disku masīvu ražotāja licencēšanas noteikumiem, lai tiktu izpildītas minimālās tehniskās prasības.
	Atbilstoši ražotāja un šīs tehniskās specifikācijas noteikumiem
	
	
	

	2.2.
	Piederumi 
	Visi nepieciešamie piederumi (kabeļi, pārvadi, skrūves, sliedes u. c. nepieciešamie piederumi), lai uzstādītu disku masīvu statnē. 
	
	
	
	

	3.
	Disku masīva komplektācija
	
	
	
	
	

	3.1.
	
	Disku masīvam jābūt komplektētam ar viena ražotāja programmatūru un aparatūru
	
	
	
	

	3.2.
	
	Visai tehniskajā specifikācijā prasītajai funkcionalitātei jābūt strādājošai uz piedāvājuma iesniegšanas dienu aktuālajā rekomendētajā disku masīva programmatūras versijā.
	
	
	
	

	4.
	Ražotāja garantija
	5 gadu periods, bojājumu novēršana nākošā darba dienā (next business day on site, on-site), ierodoties aparatūras ekspluatācijas vietā.
Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar produkta aizvešanas un atvešanas vai remonta uz vietas iespēju.
	
	
	
	

	5.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	IZPILDĪTĀJAM Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	
	
	
	

	6.
	Piegādes vieta
	Rīga, Talejas iela 1
	
	
	
	



32. tabula. Minimālās tehniskās prasības
	Numurs
	Apraksts

	IDP-02	

	BAXE infrastruktūras komponentes – izvietotās objektā


Prasības BAXE serveru nodrošināšanai norādītas 33. tabulā.
33. tabula Prasības serveriem MKP
	Nr.
p.k.
	Servera komponente
	Minimālās tehniskās prasības
	Minimālais skaits
	Piedāvātās komponentes nosaukums un ražotāja
kataloga numurs
	Norāde uz ražotāja tehnisko dokumentāciju vai pievienotās dokumentācijas lpp.

	Identifikators Norādīt ražotāju, modeli un nomenklatūras numuru
	

	1.
	Izpildījums
	Statnē montējams (Rack mount) augstums ne vairāk kā 2U; komplektā iekļautas regulējama garuma izvelkamas servera statnes montāžas sliedes, kas nodrošina iespēju veikt serveru remontu, neizņemot no statnes; kabeļu organizators un citi nepieciešamie komponenti servera montāžai 19` statnē (square hole sliežu stiprinājumi). 


	1
	 
	 

	2.
	Procesors
	Ar skaitļošanas jaudu vismaz 100 punkti (Baseline) pēc www.spec.org “SPECrate2017_int ” specifikācijas 
	1
	 
	 

	3.1.
	Operatīvā atmiņa 
	DDR5 ar kļūdu labošanas mehānismu, ar vismaz 4000 MT/s. . Operatīvai atmiņai jābūt nomaināmai vai modernizējamai.
	2x 32GB
	 
	 

	3.2.
	Operatīvā atmiņa
	Atmiņas slotu minimālais skaits
	4
	
	

	4.
	RAID adapteris 
	RAID 0, 1, 5, 6 un 10 atbalsts. 

	1
	 
	 

	5.
	Diskdziņi
	Karsti maināmi (hot swap), SSD.
Servera konstrukcijai jābūt tādai, lai diskus varētu nomainīt bez instrumentu palīdzības. Skaitam jābūt tādam, lai diskdziņus būtu iespējams saslēgt RAID6 slēgumā.
	7.6TB
	
	

	6.
	Grafiskais adapteris 
	Grafiskais adapteris ar izšķirtspēju vismaz SXGA (1280x1024);
	1
	 
	 

	7.
	Tīkla adapteris
	vismaz 2 portu 1 Gigabit Ethernet tīkla karte RJ45. Adapterim jānodrošina funkcionalitāte slodzes līdzsvarošanas (Load balancing) režīmā un portu dublēšana (Redundancy) režīmā Linux vai Microsoft Server Operētājsistēmās. Jānodrošina Link aggregation atbalsts (IEEE 802.1AX vai IEEE 802.ad)
	1
	 
	 

	8.
	Barošanas bloki
	Karsti maināmi (hot swap), bojājumpiecietīgi (N+1). Efektivitāte pie 50 procentu noslodzes ir vismaz 92 procenti.
	2
	 
	 

	9.
	Svītrots.

	Svītrots.

	
	
	

	9.
	Montāžas prasības
	Serveru korpusam jābūt atveramam bez instrumentu palīdzības.
	
	
	

	10.
	Ventilatori
	Bojājumpiecietīgi (N+1).
	-
	
	

	11.
	Diagnostikas iespējas
	Diagnostikas iespējas, neapstādinot sistēmu (online diagnostics), kas nodrošina iespēju paredzēt BAXE bojājumus vai darbaspējas zudumus šādām komponentēm: cietajiem diskiem, operatīvajai atmiņai, ventilatoriem, barošanas blokiem. 
	-
	 
	 

	12.
	Pārvaldība
	BAXE pārvaldības apakšsistēma ar 10/100 BaseT Ethernet port (RJ-45) interfeisa portu Servera pārvaldībai, arī tad, ja Serveris ir “Power Off” stāvoklī, bet ir pievienots pie elektrobarošanas tīkla. Pārvaldības nodrošināšanai paredzētā programmatūra ar šādu funkcionalitāti: 
- grafiskā konsole attālinātai Servera vadībai;
- attālinātas instalācijas iespēja izmantojot virtuālo CDROM;
- SSL tehnoloģija savienojuma drošībai visos režīmos;
- iespēja veikt attālinātu Operētājsistēmas instalāciju.
Visām pārvaldības programmatūras licencēm jābūt iekļautām.
	-
	 
	 

	13.
	Operētājsistēma
	Windows Server 2022 Standart OEM vai ekvivalents
	-
	
	

	14.
	Sloti
	PCIe Gen3.0 
	2
	
	

	15.
	Ražotāja garantija
	5 gadu periods, bojājumu novēršana nākošajā darba dienā (next business day on site), ierodoties aparatūras ekspluatācijas vietā. 
Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar produkta aizvešanas un atvešanas vai remonta uz vietas iespēju.
	
	
	

	16.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	IZPILDĪTĀJAM Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	-
	
	

	17.
	Uzstādīšanas vietas
	Norādītajos MKP
	
	
	

	18.
	Skaits
	Vismaz 1 katrā norādītājā MKP
	Svītrots.
	
	



Prasības BAXE UPS aparatūras nodrošināšanai norādītas 34. tabulā.

34. tabula. Prasības UPS aparatūrai
	Nr. p.k.
	Minimālās tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātais

	1.
	Piedāvātā UPS, ražotājs, modelis, ražotāja artikula numurs
	Pretendents norāda iekārtas nosaukumu, ražotāju, modeli, ražotāja artikula numuru, saiti(-es) uz iekārtas ražotāja tīmekļvietni, kur var atrast informāciju, lai identificētu katalogā norādīto preces modeli, ja tāda ir pieejama.


	2.
	Pretendentam jāpiegādā katrā objektā nepārtrauktās elektrobarošanas aparatūra, kuras nodrošinās visas aparatūras darbību vismaz 15 minūtes pēc elektrobarošanas pazušanas. 
	*Apliecinājums

	3.
	Objektu serveru telpās UPS aparatūrai jābūt statnē montējamām (rackmount).
	*Apliecinājums

	4.
	UPS jābūt attālinātās vadības un uzraudzības modulim ar datortīkla pieslēgumu. Tas jāpieslēdz pie esošajiem komutatoriem.
Modulim jānodrošina WEB saskarne, iekārtas konfigurēšanai, un SNMP protokols iekārtas darbības parametru nodošanai uz monitoringa sistēmu.
	Jānorāda attālinātās vadības un uzraudzības moduļa nosaukums, ražotāja artikuls:______

	5.
	UPS jānodrošina attālināta tīkla uzraudzība Zabbix (noslodzes, bateriju stāvokļa un bojājumu ziņojumu nosūtīšana Zabbix BAXE un grafiska attēlošana). Piedāvājumā jāiesniedz piedāvātā UPS Zabbix sagatave (template). 
	*Apliecinājums

	6.
	Pretendentam jānodrošina UPS aparatūras pieslēgšana ēkas elektrobarošanas tīklam Pasūtītāja norādītā vietā. 
	*Apliecinājums

	7.
	Jānodrošina pārsprieguma aizsardzība visiem elektrobarošanas savienojumiem.
	*Apliecinājums

	8.
	UPS aparatūras skaits – vismaz 1 katrā MKP. 
	*Apliecinājums


[bookmark: _Toc500860188][bookmark: _Toc500862222][bookmark: _Toc500864927][bookmark: _Toc501548376][bookmark: _Toc502665666][bookmark: _Toc502937659] PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
	
	
	




[bookmark: _Toc505008664][bookmark: _Toc505009594][bookmark: _Toc506297255][bookmark: _Toc505025108][bookmark: _Toc511812883][bookmark: _Toc511896570][bookmark: _Toc132702507][bookmark: _Toc157449828]Nefunkcionālās prasības
[bookmark: _Toc499725055][bookmark: _Toc499738077][bookmark: _Toc499819052][bookmark: _Toc499820456][bookmark: _Toc499825087][bookmark: _Toc500256977][bookmark: _Toc500319809][bookmark: _Toc500327246][bookmark: _Toc500332588][bookmark: _Toc500416945][bookmark: _Toc500497342][bookmark: _Toc500497465][bookmark: _Toc500771909][bookmark: _Toc500773358][bookmark: _Toc500774188][bookmark: _Toc500860189][bookmark: _Toc500862223][bookmark: _Toc500864928][bookmark: _Toc499552479][bookmark: _Toc499565427][bookmark: _Toc499567347]Šajā nodaļā ir aprakstītas risinājuma, kas paredzēts BAXE darbībai, nefunkcionālās prasības.
BAXE ir jāatbilst VID dizaina prasībām. BAXE krāsu paletei ir jāatbilst valsts pārvaldes iestāžu vienotajam vizuālās identitātes grafiskajam standartam http://www.mk.gov.lv/lv/content/grafiskais-standarts .
[bookmark: _Toc501548377][bookmark: _Toc502665667][bookmark: _Toc502937660][bookmark: _Toc505008665][bookmark: _Toc505009595][bookmark: _Toc506297256][bookmark: _Toc505025109][bookmark: _Toc511812884][bookmark: _Toc511896571][bookmark: _Toc132702508][bookmark: _Toc157449829]5.1. Prasības saskarnēm un dizainam
BAXE lietojumprogrammatūra ir jāpielāgo, ņemot vērā Pasūtītāja prasības.
35. tabula. Saskarnes un dizains
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-01 BAXE saskarnes īpašības
	BAXE lietotāju saskarnei ir jābūt pieejamai interneta pārlūkprogrammā, ērti un ergonomiski lietojamai (tādai, kas minimizē BAXE lietotāja slodzi, piemēram, viegli uztveramai). BAXE maksimāli izmanto visu tai pieejamo informāciju, lai atvieglotu un paātrinātu darbu, minimizējot lietotāja manipulāciju skaitu ar ievadierīcēm.
Visas (ekrānformas) BAXE lietotāja saskarnē attēlojamie un pēc noklusējuma atrādāmie lauki ir jāprecizē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju BAXE izstrādes analīzes fāzē.
Lietotāja saskarnē iekļautie grafiskie elementi nedrīkst būtiski ietekmēt saskarnes ielādes procesu.
Izstrādes ietvaros, lietotāju saskarnes izveide un ieviešana ir jāveic, ievērojot standartu LVS EN ISO 9241-210:2019 (Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. Uz lietotāju orientētie projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām).
BAXE jābūt veidotai tā, lai lietotājs to varētu pilnvērtīgi lietot vienlaicīgi vairākos pārlūkprogrammas logos un cilnēs.
	*Apliecinājums


	NEF-01.1 BAXE saskarnes pielāgojamība
	Katram BAXE lietotājam ir jāspēj pielāgot (konfigurēt) savu BAXE lietotāju saskarni gan sarakstos, gan ekrānformās, piemēram, konfigurēt sarakstos attēlojamās kolonnas, kolonnu secību, noklusētos kārtošanas nosacījumus, konfigurēt ekrānformās attēlojamās informācijas apjomu un izkārtojumu. BAXE saskarnes pielāgojumi un veiktās izmaiņas nevar ietekmēt biznesa procesa izpildi, piemēram, muitas darbinieka veiktie BAXE lietotāja saskarnes pielāgojumi neietekmē Vēsturiskās informācijas saņemšanu, datu apstrādi utt.
	*Apliecinājums


	NEF-01.2
	GUI jābūt balstītai uz patstāvīgu risinājumu vai risinājumu kopumu : Tīmekļa programma („B/S" - pārlūks/serveris), klienta programmatūra („C/S" - klients/serveris; jābūt uzstādītai katrā konkrētā lietotāja darba vietā) vai to kopums. Darba vietu skaitu nevar ierobežot ar licencēm vai citiem līdzekļiem.
	*Apliecinājums


	NEF-01.3
	Visai informācijai jābūt attēlotai vienā ekrānā, attēlotajai informācijai dinamiski jāpielāgojas ekrāna izmēram. 
BAXE lietotāja saskarni jāvar lietot uz ekrāna, kas dinamiski pielāgojas lietotāja ekrāna izmēriem (ekrāna izšķirtspējai) – responsīvs dizains. 
Jānodrošina iespēja atvērt vairākus logus vienlaicīgi dažādās cilnēs.
	*Apliecinājums


	NEF-02 BAXE saskarnes valoda
	BAXE saskarnei jābūt pieejamai latviešu valodā. Saskarnē izmantotie vārdi un frāzes ir gramatiski pareizi un atbilst attiecīgajai latviešu valodas terminoloģijai. Saskarnē izmantotajai valodai (vārdiem, frāzēm) jābūt intuitīvi saprotamai lietotājiem.
BAXE ietvaros, apzīmējot vienu un to pašu lietu dažādās ekrānformās, jābūt izmantotiem vieniem un tiem pašiem terminiem un zīmēm.
Visiem BAXE ziņojumiem lietotājiem (t.sk. biznesa kļūdu paziņojumiem) ir jābūt latviešu valodā. 
Paziņojumiem ir jābūt lietotājiem viegli saprotamā valodā, precīzi jāskaidro radušās situācijas būtība un jāpiedāvā tālākās rīcības variants.
Ir jābūt iespējai pēc nepieciešamības pievienot arī citas valodas. 
Saskarnes paziņojumiem ir jāatbilst KZP-01 prasībai. 
	*Apliecinājums


	NEF-03 Saskarnes izmantošanas ekrāns
	BAXE lietotāja saskarni jāvar lietot uz ekrāna, kas dinamiski pielāgojas lietotāja ekrāna izmēriem (ekrāna izšķirtspējai) – responsīvs dizains. Jānodrošina iespēja atvērt vairākus BAXE logus vienlaicīgi dažādās cilnēs.
	*Apliecinājums


	NEF-04 Darbības pārtraukšana
	Katrai BAXE lietotāja darbībai jābūt iespējai atcelt tās izvēli līdz datu saglabāšanai BAXE, pārtraucot iecerēto darbību un atstājot datus BAXE bez izmaiņām. Darbības pārtraukšanas iespējai jābūt skaidri redzamai un viegli pieejamai lietotājam.
	*Apliecinājums


	NEF-05 BAXE vide
	BAXE jābūt izmantojamai lietotājiem, kuri lieto vismaz Windows operētājsistēmu (versijas Windows 10 un jaunākā). 
	*Apliecinājums


	NEF-05.1
	IZPILDĪTĀJAM sniedzot „B/S" risinājumu, jānodrošina tīmekļa programmas savietojamību ar pārlūku Microsoft Edge aktuālajā versijā.
	*Apliecinājums


	NEF-05.2
	Strādājot ar tīmekļa programmu jāvar izmantot atsevišķu ciļņu (separate/new tabs) principu.
	*Apliecinājums


	NEF-06 BAXE laika sinhronizācija
	BAXE programmatūras daļai ir jānodrošina laika sinhronizācija atbilstoši NTP (Network time protocol) protokolam, precīza laika saņemšana jārealizē no vismaz 1 (viena) VID avota (ar atbilstību vismaz NTP).
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc499725056][bookmark: _Toc499738078][bookmark: _Toc499819053][bookmark: _Toc499820457][bookmark: _Toc499825088][bookmark: _Toc500256978][bookmark: _Toc500319810][bookmark: _Toc500327247][bookmark: _Toc500332589][bookmark: _Toc500416946][bookmark: _Toc500497343][bookmark: _Toc500497466][bookmark: _Toc500771910][bookmark: _Toc500773359][bookmark: _Toc500774189][bookmark: _Toc500860190][bookmark: _Toc500862224][bookmark: _Toc500864929][bookmark: _Toc501548378][bookmark: _Toc502665668][bookmark: _Toc502937661][bookmark: _Toc505008666][bookmark: _Toc505009596][bookmark: _Toc506297257][bookmark: _Toc505025110][bookmark: _Toc511812885][bookmark: _Toc511896572][bookmark: _Toc132702509]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449830]5.2. Prasības BAXE veiktspējai
BAXE Notikumu apstrādes jaudai jāatbilst paredzamajai satiksmes intensitātei katrā MKP (skat. 36. tabulā).
[bookmark: _Ref513020888]36. tabula. Paredzamā satiksmes intensitāte MKP diennakts laikā
	MKP
	TL diennakts plūsma objektā
	

	Zilupe
	600
	Latvija un Krievija

	Kārsava
	300
	Latvija un Krievija 

	Indra 
	600
	Latvija un Baltkrievija 

	Ventspils (Plosta iela 20/14)
	30
	Osta

	Liepāja 
	30
	Osta 

	Rīgas brīvosta (Kundziņsala)
	100
	Osta 

	Rīgas brīvosta (pārvietojamā RKS – mikroautobuss)
	100
	Osta

	Silene
	100
	Latvija un Baltkrievija 

	Pāternieki
	100
	Latvija un Baltkrievija 

	Terehova
	100
	Latvija un Krievija 

	Vientuļi
	20
	Latvija un Krievija 

	Grebņeva
	100
	Latvija un Krievija 



37. tabula. BAXE veiktspēja
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-07 
BAXE ātrdarbība
	Veicot BAXE izstrādi un uzturēšanu, IZPILDĪTĀJAM ir nepieciešams nodrošināt šādas veiktspējas prasības un ātrdarbība:
 BAXE jānodrošina līdz 200 (divi simti) vienlaicīgu lietotāju darbība (tiešsaistes režīmā), ja lietotājs veic 1 (vienu) pieprasījumu katras 10 (desmit) sekundes;
 jānodrošina šādu BAXE ātrdarbības prasību izpilde:
□ prioritātes analīze;
□ risku analīze;
□ pēc notikuma izveides brīža 30 sekunžu laikā attēlam ir jābūt pieejamam analīzei
□ visām ekrāna formām, kas nesatur apjomīgu biznesa loģiku, ir pilnībā jāparādās ne vairāk kā 1 (vienas) sekundes laikā;
□ meklēšanai, kurā datu bāzē atrod līdz 100 (vienam simtam) meklējamām vienībām, (deviņdesmit piecu procentu) gadījumu jānotiek ātrāk par 4 (četrām) sekundēm;
□ meklēšanai, kurā datu bāzē atrod vairāk kā 100 (vienam simtam) meklējamo vienību, 90% (deviņdesmit procentos) gadījumu jānotiek ātrāk par 10 (desmit) sekundēm. Ja paredzamais pieprasījuma izpildes laiks ir lielāks par 10 (desmit) sekundēm, tad par to jāinformē lietotājs;
□ viena ieraksta pievienošanai, aktualizācijai, dzēšanai vai lietojuma funkcijas izpildei (no brīža, kad lietotājs izsauc komandu, līdz brīdim, kad pieejama informācija par sekmīgu rezultātu) 95% (deviņdesmit piecos procentos) gadījumu jānotiek ātrāk par 2 (divām) sekundēm. 
Ierakstu (Notikumu, Vēsturiskās informācijas utt.) skaits BAXE nevar kaitēt BAXE veiktspējai.
Gadījumā, ja TS noteiktā minimālā centrālā mezgla vai lokālo (kas atrodas objektos/ ) serveru konfigurācija nav pietiekoša, Pretendentam jāpiedāvā papildus resursi, lai nodrošinātu, ka BAXE nodrošinātu augstākminētos veiktspējas rādītājus un vienlaicīgi BAXE tehnisko resursu noslodze nepārsniegtu 60% (sešdesmit procentus). Jānodrošina iespēja BAXE administratoriem uzraudzīt BAXE veiktspēju, uzkrājot informāciju par būtiskākajiem BAXE darbības parametriem.
	*Apliecinājums


	NEF-08 
BAXE veiktspējas prasības datu pārsūtīšanai no TL skenēšanas vietām uz centrālo DB
	BAXE ir jāsatur datu pārsūtīšanas modulis, kura funkcija ir datu ievākšana no muitas kontroles punktos esošajām RKS un to nosūtīšana uz Centrālo mezglu.
Risinājumam jāspēj uzturēt līdz 15 Latvijas RKS bez papildu aparatūras un programmatūras izmaksām Centrālajā mezglā.
IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka viena Notikuma attēls ir pieejams analīzei Centrālajā mezglā ne vēlāk kā 10 sekunžu (UFF vai RKS ražotāja) brīža rentgeniekārtā. Attēla nosūtīšana uz centrālo mezglu jāņem vērā noteiktās prioritātes un/vai skenējamās kārtas numurs atbilstoši prasībai BP 1.8. 
Pakāpeniskās pārejas no SISTĒMAS uz BAXE laikā (kad vienlaicīgi darbojas abas sistēmas) BAXE jānodrošina, ka TL atpazīšanā vizuāli fiksētā informācija un atpazītie dati no SISTĒMAS centrālās datubāzes uz jaunās BAXE centrālo datubāzi tiek nosūtīti ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) sekundēs no brīža, kad Notikuma dati no SISTĒMAS lokālās datubāzes ir pārsūtīti un saglabāti esošajā BAXE centrālajā datubāzē.
	*Apliecinājums


	NEF-09 
BAXE izmantošanas ietekme uz IS veiktspēju
	BAXE izmantošana nedrīkst ierobežot vai kavēt robežkontroles procesu, ņemot vērā noteikto datu kanālu ierobežojumu IVP-04.
BAXE uzturēšanas darbi un dublējuma operācijas nedrīkst negatīvi ietekmēt BAXE ikdienas operatīvo darbību.

	*Apliecinājums


	NEF-10 
BAXE darbības nepārtrauktība
	[bookmark: _Hlk154236109]BAXE jābūt nepārtrauktai pieejamībai 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī un 7 (septiņas) dienas nedēļā. Dīkstāves laiks, kas radies kritisku infrastruktūras bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu rezultātā, nedrīkst pārsniegt 10 stundas VID darba laikā un 60 stundas ārpus VID darba laika 12 mēnešu laikā. Prasībā ORG-10 “BAXE programmatūras piegāde un uzstādīšana” aprakstītā problēmas nedrīkst ietekmēt BAXE darbību. BAXE dīkstāves laiks tiek aprēķināts, skaitot kopā laiku, kurā netiek nodrošināta pilnvērtīga (atbilstoši visām TS prasībām) BAXE darbība 1 (vienā) objektā vai centrālajā mezglā. Pieteikumiem par objektiem, kuri ietekmē dīkstāvi, dīkstāves aprēķinu veic, skaitot VID darba stundas, bet pieteikumiem par centrālo mezglu, kas ietekmē dīkstāvi, dīkstāves aprēķinu veic, skaitot laiku 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.
12 – koeficients, ja BAXE darbība nav pilnvērtīga centrāli (11 objekti + centrs), 
	Ja BAXE darbība nav pilnvērtīga centrāli 2 stundas, tad:
□	Dīkstāves laiks = 12 x 2
Ja BAXE darbība nav pilnvērtīga vienā objektā 2 stundas, tad:
□	Dīkstāves laiks = 1 x 2 
Dīkstāves laiks tiek rēķināts no brīža, kad informācija par BAXE darbības traucējumiem ir reģistrēta ISIPS līdz brīdim, kad šajā pašā vidē saņemts paziņojums par BAXE darbības traucējumu novēršanu (paziņojuma saņemšanas laiks var atšķirties no faktiskā laika, kad novērsts darbības traucējums).
	*Apliecinājums


	NEF-11 Programmatūras nodevumu uzstādīšanas ietekme uz BAXE pieejamību
	BAXE nepieciešams nodrošināt augstu pieejamību tās lietotājiem un tādu BAXE arhitektūras kvalitāti, lai BAXE darbība ir stabila, un BAXE programmatūras nodevumu uzstādīšanu ir iespējams veikt ar minimāliem pārtraukumiem, tā, lai kopējie Sistēmas darbības pārtraukumi nepārsniegtu NEF-10 noteikto.
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc500256979][bookmark: _Toc500319811][bookmark: _Toc500327248][bookmark: _Toc500332590][bookmark: _Toc500416947][bookmark: _Toc500497344][bookmark: _Toc500497467][bookmark: _Toc500771911][bookmark: _Toc500773360][bookmark: _Toc500774190][bookmark: _Toc500860191][bookmark: _Toc500862225][bookmark: _Toc500864930][bookmark: _Toc501548379][bookmark: _Toc502665669][bookmark: _Toc502937662][bookmark: _Toc505008667][bookmark: _Toc505009597][bookmark: _Toc506297258][bookmark: _Toc505025111][bookmark: _Toc511812886][bookmark: _Toc511896573][bookmark: _Toc132702510][bookmark: _Toc499552480][bookmark: _Toc499565428][bookmark: _Toc499567348][bookmark: _Toc499725057][bookmark: _Toc499738079][bookmark: _Toc499819054][bookmark: _Toc499820458][bookmark: _Toc499825089]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449831]5.3. Prasības BAXE uzturamībai
Uzturamība nozīmē to, cik viegli var uzturēt BAXE prasībām atbilstošā darbības stāvoklī - atjaunot, paplašināt vai kā citādi modificēt, lai atspoguļotu mainīgās prasības. BAXE labākai uzturamībai jānodrošina šādi nosacījumi:
38. tabula. BAXE uzturamība
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-12
BAXE funkcionalitātes definēšana un mainīšana
	BAXE ir jānodrošina iespēja atspējot vai iespējot BAXE funkcionalitāti ar BAXE lietotāja definētu parametru palīdzību, iespēja mainīt BAXE izmantotās formulas (pretēji gadījumam, kad izmaiņas jāievieš BAXE pirmkodā).
	*Apliecinājums


	NEF-13 Dalījums moduļos
	Piedāvātajai BAXE jābūt modulārai, maksimāli paredzot savstarpēji nesaistītus moduļus, kas nodrošinātu, ka BAXE ir viegli uzturama, pielāgojama un ar iespēju mainīt konkrēto moduli, pēc iespējas minimāli ietekmējot visu BAXE.
	*Apliecinājums


	NEF-14
BAXE pielāgojamības un turpmākās attīstības prasības
	Piedāvātajai BAXE ir jābūt izstrādātai tā, lai būtu iespējama tās turpmākā attīstība, pilnveidojot programmatūras funkcionalitāti un integrējot BAXE server un lietojumprogrammatūras pilnveidojumus.
Piemērs nākotnes iespējamiem BAXE pilnveidojumiem ir MI risinājuma vai EMDAS, DNS, TLKAIS un citu sistēmu sasaiste ar kravu rentgena risinājuma ieskenētajiem datiem.
	*Apliecinājums


	NEF-15
BAXE sadarbspēja ar MI
	BAXE jāvar attēlot MI rezultāts attēla analīzes rīkā (papildus ekrānā, ja šāds ir pievienots pie darba stacijas), norādot uz aizdomīgā priekšmeta vai anomālijas atrašanās vietu, ļaujot attēla analīzes operatoram apstiprināt vai noliegt MI rezultātu.
	*Apliecinājums



[bookmark: _Toc502300585][bookmark: _Toc502344709][bookmark: _Toc502300586][bookmark: _Toc502344710][bookmark: _Toc500256980][bookmark: _Toc500319812][bookmark: _Toc500327249][bookmark: _Toc500332591][bookmark: _Toc500416948][bookmark: _Toc500497345][bookmark: _Toc500497468][bookmark: _Toc500771912][bookmark: _Toc500773361][bookmark: _Toc500774191][bookmark: _Toc500860192][bookmark: _Toc500862226][bookmark: _Toc500864931][bookmark: _Toc501548380][bookmark: _Toc502665670][bookmark: _Toc502937663][bookmark: _Toc505008668][bookmark: _Toc505009598][bookmark: _Toc506297259][bookmark: _Toc505025112][bookmark: _Toc511812887][bookmark: _Toc511896574][bookmark: _Toc132702511]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449832]5.4. Prasības autentifikācijai un autorizācijai
39. tabula. Autentifikācija
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-16
Autentifikācija
	Pirms uzsākt jebkuras darbības ar BAXE, lietotājam ir jāautentificējas BAXE. Lietotājam jānodrošina iespēja darba pārtraukšanai (log-out).
	*Apliecinājums

	NEF-17
Autentifikācijas veidi
	BAXE jānodrošina lietotāju autentifikācijas iespējas, izmantojot AD lietotāju ierakstus, BAXE ārējo lietotāju reģistra ierakstus. Izstrādes laikā  prasība var tikt precizēta
	*Apliecinājums

	NEF-18
Ielogošanās BAXE
	Lietotāja autentifikācija BAXE jānodrošina ar lietotāja identifikāciju un lietotāja paroli.
BAXE ierobežo nepareizu datu ievadīšanas skaitu, reģistrē katru neveiksmīgu pieslēgšanās mēģinājumu. 
Lietotājam ir jāvar apstiprināt ievadītos autentifikācijas datus un pieslēgties BAXE.
Pēc veiksmīgas lietotāja reģistrācijas, BAXE jāuzsāk lietotāja darbību auditācija.
Lietotāja aktīvā sesija netiek pārtraukta pat tad, ja lietotājs nav lietojis BAXE ilgāku (konfigurācijā norādāmu) laiku.
	*Apliecinājums

	NEF-19
Autentifikācijas datu validācija
	BAXE jāveic autentifikācijas datu validācija.
Validācijas paziņojumi ir sekojoši:
	ja nav ievadīts lietotājvārds - Ievadiet lietotājvārdu;
	ja nav ievadīta parole - Ievadiet paroli;
	ja ievadītā paroles un lietotājvārda kombinācija nesakrīt ar datubāzes datiem - lietotājvārds vai parole nav pareizas.
Lai paaugstinātu drošības līmeni  neveiksmīgas pieslēgšanās gadījumā, BAXE jānodrošina, ka paziņojumā netiek norādīts, kurš no laukiem ir nepareizi aizpildīts.  
	*Apliecinājums

	NEF-20
Lietotāja identificēšana
	BAXE jānodrošina, ka lietotājs tiek identificēts, pirms tiek atļauta jebkāda cita darbība ar BAXE. Nesekmīgas identifikācijas gadījumā lietotājam jāsaņem paziņojums, ka identifikācija ir nesekmīga, nedodot papildu informāciju, kas var palīdzēt veikt lietotājvārdu vai paroļu pārlasi.
Jānodrošina, ka neidentificētiem lietotājiem BAXE ir atļauts veikt tikai sevis identifikāciju un uzsākt autentifikāciju lietotājam tiek parādīts paziņojums par to, ka lietotājam nav piešķirtas tiesības un autentifikācija BAXE nav uzsākta.
	*Apliecinājums

	NEF-21
Autorizācija
	Veiksmīgas autentifikācijas gadījumā BAXE atļauj lietotājam veikt tikai tās darbības, kas ir noteiktas ar piešķirtajām tiesībām – autorizē lietotāju veikt šim lietotājam atļautās darbības, atbilstoši piešķirtajām lietotāja tiesībām.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449833]5.5. Prasības BAXE konfigurācijai
40. tabula. BAXE konfigurācija
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-22
BAXE parametrizācija
	Ņemot vērā iespējamās izmaiņas normatīvajos aktos un BAXE lietotāju vajadzībās, ir jāparedz BAXE parametrizācijas izmantošana. Parametru izmaiņas jāvar nodrošināt BAXE administratoram vai deleģētai personai, izmantojot BAXE līdzekļus, mainot parametru, nevis izdarot izmaiņas programmatūras pirmkodā un uzstādot jaunu programmatūras versiju.
	*Apliecinājums

	NEF-23
BAXE paredzētā konfigurācija
	BAXE jāparedz vismaz šāda kopēja BAXE konfigurācija:
	BAXE jābūt konfigurējamai ar iespēju datu apmaiņai ar citām valstīm.
	BAXE jābūt konfigurējamai, lai būtu iespējams izveidot un pielāgot filtrus atbilstoši lietotāju vajadzībām.
	BAXE jāvar produkcijas datu plūsmu no lokālajiem Objektiem pēc nepieciešamības nosūtīt vienlaicīgi gan uz produkcijas vides centrālo mezglu, gan uz Pasūtītāja akcepttesta vidi. Datu plūsmu no lokālajiem produkcijas vides Objektiem uz akcepttesta vides centrālo mezglu jāvar ieslēgt/izslēgt no atsevišķi izvēlētiem vai visiem Objektiem nepārtraucot datu plūsmu uz produkcijas vidi.
	BAXE jāvar konfigurēt tehnoloģiskos lietotājus. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka BAXE servisi, iekšējie un ārējie datu apmaiņas procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kas nepieciešama attiecīgās datu apmaiņas nodrošināšanai, lai nepamatoti augstu privilēģiju izmantošana, kur tas nav nepieciešams, neradītu nevajadzīgus datu integritātes, konfidencialitātes un pieejamības riskus.
	BAXE jābūt konfigurējamai, lai lietotājiem ar atbilstošām tiesībām ir iespēja izveidot dažāda veida atskaites.
Kopēju BAXE konfigurāciju lietotājam ar atbilstošām tiesībām jāvar pārvaldīt no administratora moduļa lietotāja saskarnes tā, lai nebūtu nepieciešams programmatūras izejas koda izmaiņas un jaunas programmatūras versijas uzstādīšana.
BAXE jāparedz vismaz šāda individuāla BAXE konfigurācija:
	BAXE jābūt konfigurējamai, lai lietotājam atbilstoši piekļuves tiesībām būtu iespēja konfigurēt lietotāja saskarni, piemēram, mainīt saskarnes krāsas (dark/light mode), ekrānformās attēlojamo informācijas apjomu un izkārtojumu, sarakstu attēlojumu (piemēram, kolonnu secību, noklusētos kārtošanas nosacījumus utt), Katra lietotāja veiktajām pielāgojumiem jāsaglabājas ar katru autentifikāciju. Lietotājam jābūt iespējai atiestatīt noklusējuma vērtības.
Individuālu BAXE konfigurāciju lietotājam ar atbilstošām tiesībām jāvar pārvaldīt tā, lai nebūtu nepieciešams programmatūras izejas koda izmaiņas un jaunas programmatūras versijas uzstādīšana.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449834]5.6. Prasības datu migrēšanai
41. tabula. Datu migrēšana (skatīt arī 9. tabulu Notikuma izveides iniciēšana)
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-24
Datu migrēšana
	Līdz ar BAXE uzstādīšanu objektos (skat. 9.tabulā) saskaņā ar pasūtījumu, t.i. SISTĒMĀ ir pilnībā papildināta atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas prasībām, IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina vēsturisko datu migrēšana no SISTĒMAS uz BAXE, pirms tam veicot vismaz šādas aktivitātes: 
	jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo datu migrēšanas plāns;
	jāsagatavo datu migrēšanas skripti un datu migrēšanas instrukcijas;
	jāsagatavo datu migrēšanas kvalitātes pārbaudes (skriptu veidā vai kā savādāk), kas ļauj pārliecināties par datu migrēšanas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rezultātiem,
Migrēšanas procesā jāpārnes notikumu ieraksti un ar tiem saistītie dati, t.sk attēli.
Laika periods, kurā dati jāmigrē, precizējams analīzes fāzes laikā.
IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par pārņemamo vēsturisko datu līdzšinējo kvalitāti (t.sk. neprecizitātes datos u.tml.) un IZPILDĪTĀJAM nav jāveic šo kvalitātes nepilnību labošana (jāparedz, ka to veiks Pasūtītājs). Datu migrēšanas procesā jāveic datu savstarpēja validācija un sasaiste. Konflikta gadījumus jāreģistrē sarakstā. Datu migrēšanas laikā jāveido migrēšanas procesa žurnalfikācija, kurā jāizceļ datu konfliktsituācijas, migrēšanas kļūdas.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449835]5.7. Prasības BAXE darbības pārbaudei
42. tabula. BAXE darbības pārbaude
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-25
BAXE darbības pārbaude
	BAXE jābūt realizētai automatizētai nepārtrauktai BAXE darbības uzraudzībai, informāciju par darbības traucējumu (t.sk. bojājumu/ bojājumiem) BAXE nosūta automātiski BAXE administratoram vai citam norādītam BAXE lietotājam. 
BAXE jābūt iespējai konfigurēt informāciju par bojājumu - vismaz informācijas saņēmējus un saņemšanas veidu.
BAXE izstrādes analīzes fāzē prasība var tikt precizēta, definējot servisus.
	*Apliecinājums

	NEF-26
Piekļuve BAXE darbības pārraudzības komponentei
	Piekļuve BAXE darbības pārraudzības komponentei jānodrošina atsevišķai lietotāju grupai, kas var tiešsaistē skatīt BAXE darbības korektuma informāciju un, nepieciešamības gadījumā, pieteikt bojājumu, kļūdu u.tml.
BAXE izstrādes analīzes fāzē nepieciešams precizēt prasību, ņemot vērā piedāvātās BAXE iespējas un ierobežojumus, kas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	*Apliecinājums

	NEF-27
Prasības BAXE programmatūras monitoringam
	Piedāvātās BAXE programmatūras darbības monitoringam jābūt savietojamam ar VID rīcībā esošo uzraudzības sistēmu Zabbix. Pretendentam jāveic visu BAXE elementu integrācija VID uzraudzības BAXE Zabbix (VID infrastruktūrā šobrīd izmantoto versiju 6.0.X), jāizstrādā BAXE aparatūras un programmatūras uzraudzības parametrus (items), bojājumu ziņojumus (triggers) vienotā šablonā (template) un jāizveido BAXE grafiskā attēlojuma karte (map) un svarīgāko BAXE darbības parametru attēlojošu logu (screen).

	*Apliecinājums

	NEF-28
BAXE žurnālierakstu
uzraudzība
	BAXE jānodrošina tiešsaistes integrācija ar VID centralizēto drošības uzraudzības risinājumu IBM Security Qradar SIEM, kas savāc un analizē žurnālierakstus:
	no BAXE un notikumu žurnāliem (piem., izmantojot Syslog/Eventlog u.c.);
	no datu bāzēm (piem., izmantojot Oracle server listener u.c.);
	no datnēm (piem., izmantojot SMB Tail u.c.);
	no tīklā pieslēgtajām ierīcēm (piem., izmantojot SNMP v1 vai v2 vai v3, TLS, PCAP u.c.).
Prasības realizācijas risinājums var būt atkarīgs no Pretendenta piedāvātā risinājuma un var tikt precizēts analīzes un projektējuma izstrādes laikā. Monitorējamie žurnālieraksti un notikumi jāprecizē un jādefinē analīzes un projektējuma izstrādes laikā.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449836]5.8. Prasības BAXE drošībai
43. tabula. BAXE drošība
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-29
BAXE drošībai izmantojamie standarti
	BAXE programmatūrai jābūt izstrādātai bez OWASP mājas lapā reģistrētām biežāk pieļautajām drošības ievainojamībām, kā arī Pretendentam jānodrošina BAXE atbilstība LVS ISO/IEC 15408-2:2011 “Informācijas tehnoloģija. Drošības metodes. Kritēriji informācijas tehnoloģiju drošības novērtēšanai. 2. daļa: Drošības funkcionālās prasības” noteiktajām funkcionālajām drošības prasībām, par ko Pasūtītājs pārliecināsies pirms BAXE nodošanas ekspluatācijā, pasūtot drošības auditus.
Pretendentam jāievēro MK noteikumi Nr. 442.
	*Apliecinājums

	NEF-30
Prasības BAXE antivīrusa programmai
	BAXE jābūt aizsargātai ar BAXE saderīgu antivīrusa Standartprogrammatūru. BAXE programmatūrai jānodrošina arī saņemto/ienākošo datņu apstrāde (piemēram, XML failu no citām valstīm) pret ļaundabīgo kodu un vīrusiem.
BAXE un Operētājsistēmas antivīrusa Standatrprogrammas un to licenču uzturēšanu jānodrošina IZPILDĪTĀJAM.
	*Apliecinājums

	NEF-31
Datu apmaiņas drošības prasības
	Realizējot datu apmaiņu starp BAXE komponentēm, piemēram, starp lietojumserveri un datubāzi, jāparedz, ka pārraidāmos datus nevar izsekot un dabūt datus, vienkārši mainot parametrus servisa pieprasījumā, vienlaicīgi nodrošinot datu integritāti.
	*Apliecinājums

	NEF-32
Prasības datu atjaunošanai
	Jānodrošina iespēja veikt BAXE un datu rezerves kopiju veidošanu un atjaunošanu no rezerves kopijas, izmantojot VID infrastruktūrā izmantotos rezerves kopēšanas rīkus IBM Spectrum Protect vai VEEAM Standartprogrammatūru. Visas nepieciešamās licences jāiekļauj piedāvājumā. Datu bāzei un lietojumserveriem rezerves kopiju izveidošana jānodrošina bez BAXE darbības pārtraukšanas. 
BAXE centrālā mezgla funkcionalitātes darbības atjaunošanu no rezerves kopijas, ieskaitot operatīvo datu (kas nepieciešami BAXE lietošanai, t.sk. Notikumu ierakstu veidošanai, aktuālo Vēsturiskās informācijas darbībai, jaunu Vēsturiskās informācijas ierakstu veidošanai, balstoties uz Notikumu datiem) atjaunošanu, jāspēj veikt laikā, kas nepārsniedz 2 stundas. Pārējo datu atjaunošanu jāspēj veikt bez BAXE darbības apturēšanas laika periodā, kas nepārsniedz 1 nedēļu.
 IZPILDĪTĀJAM jāizstrādā un jānotestē BAXE darbības atjaunošanas plāns un procedūras.
	*Apliecinājums

	NEF-33
BAXE drošības prasības
	Veicot BAXE izstrādi vai uzturēšanu, IZPILDĪTĀJAM ir nepieciešams nodrošināt sekojošas drošības prasības:
	savienojumi gan administrēšanas vajadzībām, gan starp lietotājiem, kuri izmanto BAXE, ir šifrēti (ar vismaz 256 bitu atslēgu);
	nepieļaut Cross-site scripting (XSS) ievainojamības web lietojumprogrammā, kad ir iespējams izsaukt formu ar mainītiem parametriem, kas izpilda JavaScript kodu;
	nepieļaut SQL injekcijas tipa ievainojamību un nekorekto SQL vaicājumu izsaukumu, pielietot parametrizēto SQL vaicājumu izsaukumu;
	nodrošināt BAXE programmatūras darbību ar konfigurāciju, kas pieļauj tikai HTTP GET, HTTP POST, HTTP HEAD metožu izmantošanu;
	nodrošināt, ka BAXE programmatūra lietotājam nesniedz informāciju, kas varētu apdraudēt BAXE un/ vai VID IS drošību, tai skaitā, nepieļaujot iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un veikto BAXE pārbaužu raksturu. Kļūdas situācijās lietotājam parādīt nepieciešamo informāciju latviešu valodā, detalizētu tehnisko informāciju, nosūtot BAXE administratoram un veicot informācijas ierakstīšanu BAXE auditācijas pierakstos, lai pārāk detalizēti kļūdu paziņojumi neļauj lietotājam iegūt nevēlamu informāciju par izmantotajām tehnoloģijām, BAXE un VID IS arhitektūru un veiktajām drošības pārbaudēm, kas varētu atvieglot tālākos uzbrukumus BAXE un/ vai VID IS;
IZPILDĪTĀJAM ar darbiniekiem ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kas paredz noteikumus un atbildību darbā ar klientu datiem, kā arī esošie darba līgumi un procedūras paredz noteikumus darbībām ar parolēm un citiem parametriem, kas nosaka piekļuvi.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449837]5.9. Prasības datu un dokumentu arhivēšanai
44. tabula. 
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-34
Datu arhivēšana
	BAXE jānodrošina iespēja veikt visu datu arhivēšanu.
Arhivēšanas funkciju izpildi jāvar organizēt automātiski bez lietotāja iesaistes. 
Lietotājam (ar atbilstošajām tiesībām) jābūt iespējai norādīt un mainīt parametrus, kas nosaka, cik ilgi dati jāglabā arhīvā.
Arhivējamie dati un to noklusētie arhivēšanas nosacījumi jāprecizē analīzes fāzes laikā.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449838]5.10. Prasības BAXE ieviešanai
45. tabula. BAXE elementu ieviešanas secība
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	NEF-35
BAXE elementu ieviešanas secība
	BAXE izstrādes un ieviešanas process tiks realizēts atkarībā no Pasūtītājam pieejamā budžeta un iesniegtajiem Pretendentu piedāvājumiem. 
Lai nodrošinātu jaunās BAXE darbību, vienlaicīgi turpinot SISTĒMAS risinājuma ekspluatāciju līdz tā pilnīgai nomaiņai, tiek paredzēts šāds projekta realizācijas scenārijs:
	BAXE centrālā mezgla un Pasūtītāja norādīto 1 (viena) autoceļa un 1 (viena) dzelzceļa vai vairāku objektu projektēšana un izveide sākas no Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas dienas; 
Kopējā pieeja projekta realizācijai ir sekojoša:
	BAXE izstrāde un centrālā mezgla ieviešana;
	Jānodrošina BAXE objektu ieviešana un pieslēgšana centrālajam mezglam, izslēdzot attiecīgo objektu SISTĒMAS infrastruktūru;
	Jānodrošina datu plūsmas nepātrauktība, pēc nepieciešamības sinhronizējot BAXE datus ar SISTĒMU, paralēli darbinot BAXE un SISTĒMU;
	Pēc visu SISTĒMAS objektu pievienošanas pie BAXE veic SISTĒMAS centrālā mezgla datu migrēšanu uz BAXE centrālo mezglu, nedublējot datus;
	IZPILDĪTĀJS nodrošina pāreju uz jauno BAXE versiju, piesakot VID SISTĒMAS nepieejamību;
	IZPILDĪTĀJS nodrošina SISTĒMAS versijas atslēgšanas pēc pārejas pabeigšanas;
	IZPILDĪTĀJS piesaka SISTĒMAS versijas;
	IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka SISTĒMAS dīkstāve katrā objektā kopā visā pārejas laikā, arī centrālajā mezglā nepārsniegs 24 stundas.
Puses var savstarpēji vienoties par ilgāku SISTĒMAS dīkstāves laiku.
Pēc augstāk minētās datu migrēšanas SISTĒMAS risinājuma elementi tiek izslēgti un Pasūtītāja darbinieki izmanto tikai jaunās BAXE resursus.
	*Apliecinājums

	[bookmark: _Toc511812894][bookmark: _Toc511896581][bookmark: _Toc132702518]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai



[bookmark: _Toc157449839]Organizatoriskās prasības
Šajā nodaļā ir aprakstītas nākotnes risinājuma, kas paredzēts BAXE darbībai, organizatoriskās prasības.
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46. tabula. 
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	ORG-01
Nodevumu piegāde
	Visi Nodevumi (gan programmatūras nodevumi, gan dokumentācijas nodevumi) IZPILDĪTĀJAM ir jāpiegādā saskaņā ar līguma projektā aprakstīto sadarbības kārtību.
	*Apliecinājums

	ORG-02
Programmatūras nodevumu piegāde
	Programmatūras nodevumus jāpiegādā tādus, kuri uzstādāmi gan Pasūtītāja akcepttesta vidē, gan Pasūtītāja produkcijas vidē. Ja tehniski nav iespējams piegādāt programmatūras nodevuma instalēšanas paketi, kas izmantojama abās vidēs, tad jāpievieno norādes par programmatūras nodevuma instalēšanas paketes uzstādīšanas vidi. Programmatūras instalēšanas paketei jābūt “inkrementālai” t.i. tās uzstādīšana ir veicama uz iepriekš piegādātas versijas. Programmatūras nodevumi nedrīkst ietekmēt BAXE jau esošos datus, ja vien tas nav iepriekš īpaši saskaņots vai nav nodevumu objekts. Gadījumos, ja tiek mainīta datu bāzes struktūra, jāpiegādā arī atbilstošie datu migrēšanas skripti. Visiem nodevumiem ir jānodrošina versiju identifikācija un kontrole.
Programmatūras nodevumā ietilpst vismaz piegādājamā programmatūra ar pavaddokumentiem (skat. ORG-04 prasību), Programmatūras pirmkodi, instalācijas pakotne ar programmatūras izpildkodiem, datubāzes skripti, datubāzes modelis.
Kopā ar programmatūras nodevumiem ir jāpiegādā programmatūras nodevumu uzstādīšanas instrukcijas, lai programmatūras nodevumu uzstādīšanu Pasūtītāja akcepttesta un produkcijas vidēs var veikt Pasūtītāja darbinieki. 
	*Apliecinājums

	ORG-03
Izstrādājamie kopējie Projekta dokumenti
	IZPILDĪTĀJAM jāizstrādā un jāiesniedz VID vismaz šāda dokumentācija saskaņā ar projekta plānu:
	Projekta pārvaldības plāns (tajā skaitā projekta laika grafiks (projekta plāns) un projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns);
	BAXE arhitektūras apraksts (tajā skaitā BAXE loģiskā un fiziskā arhitektūra un to komponenšu apraksts);
	BAXE darbības uzraudzības instrukcija, darbības atjaunošanas plāns un procedūras;
	BAXE instalēšanas plāns;
	jebkāda cita dokumentācija, kas tiek radīta un būtiski ietekmē BAXE ieviešanu vai tās turpmāku ekspluatāciju.
Visi Projekta dokumenti jāsagatavo latviešu valodā.
IZPILDĪTĀJAM, nepieprasot papildus samaksu, jānodrošina Projekta dokumentu aktualizēšana un atkārtota iesniegšana Pasūtītājam, ja Projekta laikā ir veiktas izmaiņas.
Projektu dokumentu saraksts var tikt precizēts Projekta gaitā un ir iespējams apvienot vai izstrādāt papildus Projekta dokumentus, saskaņojot ar VID.
	*Apliecinājums

	ORG-04
Izstrādājamie dokumenti programmatūras sadaļai
	IZPILDĪTĀJAM izstrādes laikā jāizstrādā un jāiesniedz VID programmatūras sadaļas dokumentācija:
	BAXE programmatūras prasību specifikācija;
	BAXE programmatūras projektējuma apraksts;
	izmaiņu projektējuma apraksts;
	datubāzes struktūras apraksts;
	BAXE testēšanas dokumentācija (tajā skaitā testēšanas plāns, testpiemēru specifikācija, testēšanas kopsavilkuma pārskats un testu protokoli);
	BAXE lietotāja dokumentācija (tajā skaitā administratora rokasgrāmata un BAXE lietošanas instrukcija);  BAXE programmatūras instalēšanas/uzstādīšanas instrukcija.
	*Apliecinājums

	ORG-05
Izstrādājamie nodošanas dokumenti infrastruktūras sadaļai
	Jānodrošina detalizētas BAXE infrastruktūras nodošanas fāzes dokumentācijas komplekts:
	BAXE infrastruktūras izpilddokumentācijas komplekts (elektroniski un papīra dokumentācijas veidā);
	akcepttestu sagatavotie protokoli;
izmantoto iekārtu specifikācijas tabula, ar iekārtas ražotāju, modeli un sērijas numuru (ja tāds eksistē).
	*Apliecinājums

	ORG-06
Prasības programmatūras piegādēm
	IZPILDĪTĀJAM jāpiegādā Pasūtītājam programmatūras izpildfaili un Programmatūras pirmkods. Piegādes veids (datu nesējos, Pasūtītāja koda repozitorijā vai citādi) jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms pirmkoda piegādes.
IZPILDĪTĀJAM jāpiegādā Pasūtītājam BAXE Programmatūras pirmkods tādā formā, lai to (visu vai konkrētu daļu – saskaņā ar IZPILDĪTĀJA norādījumiem) bez modifikācijām Pasūtītājs var nokompilēt (ja piegādātais Programmatūras pirmkods ir kompilējams). Kopā ar piegādāto pirmkodu, ir jāpiegādā arī kompilēšanas instrukcija, t.sk. prasības kompilēšanas videi. 
Programmatūras nodevumos iekļautajiem Programmatūras pirmkodiem ir jābūt skaidri un precīzi dokumentētiem, tai skaitā Programmatūras kodam jāsatur komentāri latviešu vai angļu valodā, kas ir viegli saprotami atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem bez pirmkoda autora palīdzības, un tie atbilst līguma projektā norādītajiem Programmatūras izstrādes standartiem. Programmatūras pirmkodā komentāru veidā ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:
	funkcijas atribūtu apraksts, tai skaitā tās uzdevumu, parametru, paredzamo kļūdu, iespējamo rezultātu uzskaitījums un detalizējums (metožu līmenī); 
	veiktie labojumi, to autori un labošanas datumi (klašu līmenī);
	konkrētā faila autors, izveidošanas datums (klašu līmenī).
Izpildītā Programmatūras pirmkoda kvalitātei ir jābūt pietiekošai, lai Pasūtītāja paša vai tā nolīgts trešās puses kvalificēts personāls varētu nodrošināt Programmatūras turpmāko uzturēšanu, modificēšanu, paplašināšanu, kā arī iespējamo migrēšanu.
Ja IZPILDĪTĀJS BAXE risinājumam izmanto Standartprogrammatūru, tad IZPILDĪTĀJS Standartprogrammatūrai var nepiegādāt pirmkodu, bet ir jāpiegādā pielāgojumu pirmkodi un konfigurācijas datnes (skripti). Standartprogrammatūras izmantošanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM un Pasūtītājām ir jābūt neierobežotām tiesībām lietot šo Standartprogrammatūru, kā arī ir jānodrošina iespēja Pasūtītājam griezties pie Standartprogrammatūras ražotāja pēc atbalsta visu licenču uzturēšanas perioda laiku. Piedāvājumā jābūt iekļautam sarakstam kurā uzskaitītas  visas BAXE risinājuma darbināšanai nepieciešamās programmatūras licences, gadījumā ja tiek izmantotas maksas licences, tās papildus ir jāiekļauj Finanšu piedāvājuma 6.tabulā. 
Jāparedz, ka BAXE pirmkodu nepieciešams pārvaldīt programmatūras koda pārvaldības rīka GitLab  lietojumā, kas nodrošina gan pirmkoda versionēšanu, gan lietojumu izveidošanu repozitorijā. Pirms koda piegādes VID GitLab, izstrādātājam ir pienākums veikt koda kvalitātes pārbaudes.

	**Apraksts - Pretendentam  TP ir jāapraksta programmatūras dokumentēšanas principi, apjoms un jāsniedz programmatūras dokumentācijas piemēri.

	ORG-07
Prasības dokumentācijas nodevumiem
	IZPILDĪTĀJAM jāpiegādā Pasūtītājam dokumenti kā shēmas, attēli, grafiki u.tml. arī izejas failu veidā. Visiem dokumentiem jābūt nolasāmiem un rediģējamiem ar MS Office 365 vai jaunāku versiju.
Projekta dokumentu nodevumu iesniegšana jāveic, ievērojot šādus nosacījumus: 
	Projekta dokumenta nodevumi jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītāja ISIPS vai iesniedzot elektroniskajā pastā;
	Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt nodevuma izskatīšanu, ja nodevumā konstatētas neatbilstības TS prasībām;
	Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt dokumenta nodevumu šādos gadījumos:
□	dokuments un tā saturs neatbilst TS prasībām;
□	dokuments un tā saturs neatbilst citām Pasūtītāja prasībām, kas dokumentētas interviju vai sapulču laikā;
□	dokumentā gramatisko vai stilistisko kļūdu skaits pārsniedz vidēji 5 (piecu) kļūdu 1 (vienu) dokumenta (A4) lapu;
□	piegādāti dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, nav sintaktiski un gramatiski pareizi lietota Pasūtītājam saprotama un pieņemama terminoloģija. 
	Iesniegto nodevumu nepieņemšanas gadījumā, Pasūtītājs komentārus iesniedz ISIPS, ja ISIPS nav pieejams uz IZPILDĪTĀJA elektroniskā pasta adresi;
Gramatiskas kļūdas, ja to skaits nepārsniedz vidēji 5 (piecu) kļūdu uz 1 (vienu) dokumenta (A4) lapu, nevar būt par iemeslu dokumenta nepieņemšanai. Šādas kļūdas (arī dokumenta kļūdas, kuras tiek atklātas pēc dokumenta akceptēšanas) Izstrādātājam ir jālabo garantijas ietvaros.
	*Apliecinājums

	ORG-08
Atbilstība standartiem
	IZPILDĪTĀJAM ir jāveic darbi un jāpiegādā nodevumi saskaņā ar šīs specifikācijas prasībām, iepirkuma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Komisijas direktīvu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes standartiem.
IZPILDĪTĀJAM BAXE ieviešanas Projekta laikā jāizstrādā un jāiesniedz VID dokumentācija, kura ir atbilstoša līguma pielikumā norādītajiem standartiem.
	*Apliecinājums

	ORG-09
Akcepttestēšanas vide
	IZPILDĪTĀJAM jāsagatavo instrukcija Pasūtītāja akcepttestēšanas vides izveidei Pasūtītāja īpašumā esošajā infrastruktūrā, kas satur programmatūras instalācijas, konfigurācijas aprakstus, kā arī pilnu informāciju par Pasūtītāja akcepttestēšanas videi nepieciešamo tehnisko infrastruktūru un nepieciešamo programmatūru. IZPILDĪTĀJAM bez papildus atlīdzības jānodrošina Pasūtītāja konsultēšana par visiem nepieciešamajiem darbiem, kas saistīti ar Pasūtītāja akcepttesta vides izveidošanas darbiem Pasūtītāja infrastruktūrā, kā arī jānodrošina bezmaksas konsultācijas akcepttestu norises laikā.
	*Apliecinājums

	ORG-10
BAXE programmatūras piegāde un uzstādīšana
	Pēc programmatūras nodevuma saņemšanas Pasūtītājs veiks BAXE programmatūras uzstādīšanu un konfigurēšanu Pasūtītāja akcepttesta vidē. IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina nepieciešamais Pasūtītāja darbinieku atbalsts BAXE programmatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas akcepttesta vidē laikā. Pēc akcepttestēšanas pabeigšanas Pasūtītājs veiks BAXE programmatūras uzstādīšanu un konfigurēšanu produkcijas vidē. IZPILDĪTĀJAM ir jāpiegādā pēdējās atkļūdotās programmatūras un dokumentācijas versijas, kā arī jānodrošina nepieciešamais Pasūtītāja darbinieku atbalsts BAXE uzstādīšanas un konfigurēšanas laikā. Testus veiks Pasūtītājs vai Pasūtītāja deleģēta trešā puse. Programmatūras nodevumus Pasūtītājs akceptē, ja nodevuma akcepttestēšanas laikā netiek konstatētas 1., 2. vai 3. prioritātes problēmas (skat. 49. tabulu).
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.

47. tabula. Problēmu klasifikācija
	Prioritāte
	Problēmas īss raksturojums	
	Svarīgums

	1.
	Nevar izpildīt BAXE un/ vai saistīto VID IS funkciju vai apdraud BAXE un/ vai visu saistīto VID IS drošību, vai iesniegtā nodevuma saturs neļauj sasniegt darba uzdevumā izvirzītos mērķus
	Kritiska

	2.
	Traucē izpildīt BAXE un/ vai saistīto VID IS funkciju, nav zināms cits izpildes variants vai var apdraudēt BAXE un/ vai visu saistīto VID IS drošību, vai iesniegtā nodevuma saturs neļauj sasniegt būtiskākos darba uzdevumā izvirzītos mērķus
	Kritiska

	3. 
	Traucē izpildīt BAXE un/ vai saistīto VID IS funkciju, ir zināms cits izpildes variants, vai iesniegtā nodevuma saturs daļēji neļauj sasniegt darba uzdevumā izvirzītos mērķus
	Steidzama

	4.
	Sagādā neērtības darbā, bet neiespaido BAXE un/ vai saistīto VID IS funkciju, vai iesniegtā nodevuma saturs ļauj sasniegt darba uzdevumā izvirzītos mērķus, bet nepieciešami precizējumi
	Parasta
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48. tabula. Izstrādes vides
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	ORG-11
Izstrādes vides nodrošināšana
	IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina sava vide (aparatūra, programmatūra u.c.) līguma ietvaros izpildāmo darbu un uzdevumu veikšanai. IZPILDĪTĀJAM izstrāde jāveic, izmantojot tikai licencētu programmatūru. Pasūtītājs nenodrošina IZPILDĪTĀJU ar licencēm, t.sk. netiks nodrošināta SISTĒMU licenču pārizmantošana.
Izstrādes vidē izmantotie programmēšanas rīki vai līdzekļi nevar prasīt papildus licenču iegādi Pasūtītājam pēc programmatūras izvēršanas - ja IZPILDĪTĀJS izstrādes vidē izmanto šādus programmēšanas rīkus vai līdzekļus, to licences ir jāiekļauj piegādē.
	**Apraksts (pretendentam ir jāapraksta, kā tiks nodrošināta projekta projektēšanas un izstrādes vide, tajā skaitā projekta bibliotēka projekta dokumentācijas uzglabāšanai, vide projekta nodevumu izstrādei, vide IZPILDĪTĀJA testu veikšanai. TP jāapraksta, kādi izstrādes rīki tiks izmantoti BAXE Programmatūras izstrādes nodrošināšanā)

	ORG-12
BAXE IZPILDĪTĀJA testēšanas vide
	IZPILDĪTĀJA testēšanas vidi BAXE izstrādes un uzturēšanas gaitā ir jānodrošina IZPILDĪTĀJAM.
IZPILDĪTĀJA testēšana videi ir jābūt ar atbilstošu konfigurāciju kā Pasūtītāja produkcijas videi. Testa vides veiktspēja var būt zemāka (mazāk vai vājākas veiktspējas aparatūra), taču tai ir jābūt ar tādu pašu arhitektūru (var izmantot virtualizāciju) un topoloģiju kā produkcijas videi.
	*Apliecinājums

	ORG-13
Nodevumu testēšana
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina BAXE iekšējā testēšana IZPILDĪTĀJA testa vidē atbilstoši kādai no zināmām testēšanas metodoloģijām un testēšanas dokumentācijas sagatavošana. 
	**Apraksts (pretendentam jāapraksta):
	kāds būs testēšanas process;
	kādi būs testēšanas veidi (manuālā, automātiskā);
	kādi testēšanas rīki tiks izmantoti, lai veiktu nodevumu kvalitatīvu testēšanu;
	kādā formātā tiks piegādāti testēšanas scenāriji un dokumentācija;
	kā tiks saskaņoti un iesniegti testpiemēri; 
	kad, kādā formātā un ar kādu saturu tiks iesniegti testu žurnāli;
kā IZPILDĪTĀJS nodrošinās testa datu pieejamību testa vidē).

	ORG-14
BAXE IZPILDĪTĀJA nodevumu testi
	Lai nodrošinātu nodevuma atbilstību visām nodevumam un tā sastāvdaļām noteiktajām prasībām, IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina nodevumu iekšējā testēšana atbilstoši kādai no zināmām testēšanas metodoloģijām un testēšanas dokumentācijas sagatavošana. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina vismaz nodevumu:
a) funkcionalitātes testēšana;
b) integritātes testēšana;
c) drošības testēšana;
d) veiktspējas, ātrdarbības un slodzes testēšana.
Testēšanu veic IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem, neiesaistot Pasūtītāju, pirms nodevuma iesniegšanas, lai pārliecinātos, ka nodevums ir gatavs akcepttestēšanai. Programmatūras nodevumi ir jāiesniedz kopā ar IZPILDĪTĀJA veiktās testēšanas dokumentāciju (tajā skaitā testēšanas plāns, testpiemēru specifikācija, testēšanas kopsavilkuma pārskats un testu protokoli).
Veicot BAXE programmatūras nodevumu piegādi, jānodrošina visu iepriekš piegādātu BAXE daļu testēšana, ieskaitot to BAXE daļu atkārtoto testēšanu, kas netika modificētas, ar mērķi pārliecināties, ka veiktās modifikācijas nav negatīvi ietekmējušas līdz šim izstrādātās BAXE daļas. Jauni programmatūras nodevumi nedrīkst pasliktināt BAXE funkcionalitāti.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.
[bookmark: _Toc157449842]6.3. Prasības garantijai un uzturēšanai
49. tabula. Garantijas periods
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	ORG-15
Garantijas periods
	BAXE tehniskajām nodrošinājumam garantijas periods ir 5 (pieci) gadi, izņemot Programmatūru (IZPILDĪTĀJS no jauna izstrādātai/pielāgotai programmatūrai, kura izstrādāta atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas prasībām un kuras autora mantiskās tiesības un pirmkodu IZPILDĪTĀJS nodod Pasūtītājam), kurai garantijas periods ir 2 (divi) gadi. 
Specifikācijā norādītai atsevišķai aparatūrai ir jānodrošina arī 5 (piecu) gadu aparatūras ražotāja garantija no NPA parakstīšanas.
	*Apliecinājums

	ORG-16
Reakcijas laiki no problēmas pieteikšanas brīža
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina šādi reakcijas laiki no problēmas novirzīšanas brīža ISIPS (atbilstoši problēmu svarīgumiem):
	kritiskos gadījumos, kad atklātā problēma neļauj vai traucē izpildīt būtisku BAXE funkciju un nav zināms cits tās izpildes variants, vai kad atklātā problēma apdraud BAXE drošību - ne lielāks par 4 (četrām) VID darba stundām. Ja kritiska problēma tiek pieteikta ārpus VID darba laika, tad reakcijas laikā tiek skaitīts tikai VID darba laiks;
	steidzamos gadījumos, kad atklātā problēma traucē izpildīt būtisku BAXE funkciju, bet ir zināms cits tās izpildes variants, vai pastāv risks, ka atklātā problēma apdraud BAXE drošību - ne lielāks par 8 (astoņām) VID darba stundām. Ja steidzama problēma tiek pieteikta ārpus VID darba laika, tad reakcijas laikā tiek skaitīts tikai VID darba laiks;
	parastos gadījumos - ne lielāks par 24 (divdesmit četrām) VID darba stundām. Ja problēma tiek pieteikta ārpus VID darba laika, tad reakcijas laikā tiek skaitīts tikai VID darba laiks;
Problēmas svarīgumu sākotnēji nosaka Pasūtītājs.
Reakcijas laikā IZPILDĪTĀJAM jānodrošina pieteikumu izpēte, klasifikācija un atbildes sniegšana – reakcijas laiki (stundās), par pieteikumā norādītās problēmas cēloni un novēršanas laiku vai izmaiņu pieprasījuma realizēšanai prognozējamo darbietilpību un realizēšanai nepieciešamo laiku no pieteikuma nosūtīšanas brīža.
	*Apliecinājums

	ORG-17
Problēmu novēršanas laiki no problēmas pieteikšanas brīža
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina šādi problēmu novēršanas laiki no problēmas novirzīšanas brīža ISIPS (atbilstoši problēmu svarīgumiem):
	kritiskos gadījumos, kad atklātā problēma neļauj vai traucē izpildīt būtisku BAXE funkciju, vai kad atklātā problēma apdraud BAXE drošību, problēmas tiek novērstas ne vēlāk kā 8 (astoņu) VID darba stundu laikā, vai tiek realizēts cits VID pieņemams risinājums. Ja kritiska problēma tiek pieteikta ārpus VID darba laika, tad problēmas novēršanas laikā tiek skaitīts tikai VID darba laiks;
□	kritiskos gadījumos, kad problēmas pieteikums pilnībā vai daļēji attiecas uz centrālo mezglu, problēmas novēršanas laiks, kas attiecināms tieši šīs infrastruktūras problēmas risināšanai, tiek skaitīts 24 (divdesmit četras) stundas septiņas (septiņas) dienas nedēļā.
	steidzamos gadījumos, kad atklātā problēma traucē izpildīt būtisku BAXE funkciju, bet ir zināms cits tās izpildes variants, vai pastāv risks, ka atklātā problēma apdraud BAXE drošību, problēmas tiek novērstas ne vēlāk kā 5 (piecu) VID darba dienu laikā, vai tiek realizēts cits VID pieņemams risinājums;
	parastos gadījumos – ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā vai plānojamo termiņu ierosina pretendents un apstiprina Pasūtītājs.
Pieteiktās problēmas statusa izmaiņas un risināšanas gaita Pasūtītājam būs redzama ISIPS.
	*Apliecinājums

	ORG-18
Palīdzības un konsultāciju pieejamība garantijas pakalpojuma nodrošināšanas laikā
	IZPILDĪTĀJAM garantijas ietvaros bez papildus maksas pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina palīdzība un konsultācijas BAXE izmantošanā VID darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:15 līdz plkst.17:00, piektdien no plkst.8:15 līdz plkst.15:45. Garantijas ietvaros tehniskais atbalsts, palīdzība un konsultācijas sniedzamas, izmantojot sekojošus komunikācijas kanālus – telefoniski, pa elektronisko pastu un klātienē/izmantojot attālināto sanāksmju rīkus. IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina visi norādītie komunikācijas kanāli, tomēr IZPILDĪTĀJS, vienojoties ar Pasūtītāju, var noteikt primāri izmantojamo komunikācijas kanālu.
	*Apliecinājums

	ORG-19
Prasības programmatūras uzturēšanai
	Programmatūras uzturēšanas prasības ietver (minimālais apjoms):
a)programmatūras darbības pārbaude un nepieciešamo konfigurāciju vai, piemēram, jaunāko drošības atjaunojumu uzstādīšanas instrukciju iesniegšana Pasūtītājam BAXE darbības uzlabošanai;
b) programmatūras darbības problēmu izpēte un novēršana;
c) programmatūras kļūdu labošana;
d) programmatūras pilnveidojumu un izmaiņu pieprasījumu realizēšana; 
e) līgumā noteiktais termiņš licenču uzturēšanai Standartprogrammatūrai, Standartprogrammatūras kļūdu novēršana esošajās versijās un jauninājumu piegāde, ja tādi ir paredzēti, trešo pušu produkcijas licenču uzturēšana (piemēram, datubāzu vadības sistēma u.c.). IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina trešās puses apliecinājums, ka uzturēšana ir iegādāta tieši Pasūtītāja vajadzībām un ko Pasūtītājs Izstrādātājam var pieprasīt iesniegt.
f) konsultatīvs atbalsts (a, b, c, e, f, g punktos bez papildus maksas).	
g) Uzturēšanas ietvaros jānodrošina, ka BAXE programmatūra, Standartprogrammatūra, tajā skaitā atsevišķas izstrādes vides komponentes darbojas uz tādas programmatūras versijas, kuras uzturēšanu nodrošina tās izstrādātāji, gadījumā, ja attiecīgās programmatūras izstrādātāji pārtrauc programmatūras uzturēšanu, jāparedz šīs programmatūras nomaiņa, veicot arī nepieciešamās pielāgošanas darbības BAXE.
BAXE uzturēšanas pakalpojuma ietvaros, gadījumos, kad tiek izdoti BAXE darbības nodrošināšanā izmantotās Standartprogrammatūras (trešās puses Standartprogrammatūras, tajā skaitā operētājsistēmu Standartprogrammatūras) jauninājumi vai kritiskie ielāpi, IZPILDĪTĀJS bez papildus samaksas:
	iesniedz Pasūtītājam atzinumu par jauninājuma vai kritiskā ielāpa ietekmi uz BAXE un/ vai saistīto VID IS darbību 3 (trīs) VID darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža. Ja Standartprogrammatūras jauninājums ir kritisks BAXE un/ vai saistīto VID IS drošībai, IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz atzinums īsākā laikā, abpusēji vienojoties ar Pasūtītāju;
	gadījumos, kad, lai nodrošinātu Standartprogrammatūras jaunās versijas vai labojumu uzstādīšanu Pasūtītāja akcepttesta/ produkcijas vidē, nepieciešamas izmaiņas BAXE Programmatūrā, iesniedz Pasūtītājam izvērtējumu par šādu izmaiņu darbietilpību.
	Uzturēšanas laikā VID veiks sistēmas drošības pārbaudes ar Nessus (https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-professional ) skenēšanas rīku. Par iegūtajiem rezultātiem tiks paziņots IZPILDĪTĀJAM konstatēto neatbilstību novēršanai. Kritiskas un augstas ievainojamības jānovērš 1 mēneša laikā, bet vidējas un zemas nozīmes ievainojamības jānovērš 2 mēnešu laikā.
	*Apliecinājums
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* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449843]6.4. Prasības pārvaldības metodēm
IZPILDĪTĀJAM jānodrošina BAXE izstrādes un uzturēšanas kvalitāte un pārvaldība IZPILDĪTĀJA pusē atbilstoši šādām prasībām:
50. tabula. Pārvaldības metodes
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	ORG-20
Plānu pārvaldība
	Pēc Pasūtītāja pilnvaroto personu pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz BAXE izstrādei un uzturēšanai nepieciešamie plāni (laika, izmaksu, izstrādes utt.). IZPILDĪTĀJAM jāpiedalās nodevumu un versiju plānošanā, sagatavojot un, pēc VID pieprasījuma, nosūtot versiju plānus.
	*Apliecinājums

	ORG-21
Konfigurācijas un versiju pārvaldība
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina dažādu versiju programmatūras vienumu konfigurāciju pārvaldība (konfigurāciju informācijas uzkrāšana, savietojamība, atjaunošana utt.). BAXE izstrādes gaitā visām konfigurācijas vienībām (Pretendentam jādefinē, kuri objekti tiks pakļauti konfigurācijas pārvaldībai) un to versijām ir jābūt identificētām, visām izmaiņām trasējamām un sasaistāmām ar konkrētiem darba uzdevumiem un atbildīgajiem. Visā projekta norises laikā bez aktuālo darba versiju uzturēšanas vienmēr jāsaglabā arī visas Pasūtītājam iesniegto nodevumu versijas (tas attiecas kā uz programmatūru, tā arī dokumentāliem nodevumiem), tām jābūt izpildītām atsevišķi, pievienojot izmaiņu vēsturi. IZPILDĪTĀJAM Projekta pārvaldības plānā jāapraksta piedāvātā pieeja Projekta konfigurācijas vadības nodrošināšanai. IZPILDĪTĀJAM jāizmanto Pasūtītāja norādītā nodevumu un citu konfigurācijas vienumu identifikācijas shēma.
	*Apliecinājums

	ORG-22
Izmaiņu pārvaldība
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina izmaiņu pieprasījumu pārvaldība. Visām izmaiņām BAXE ir jābūt dokumentētām, katrā nodevumā iekļaujot aprakstu, kas identificē jaunizveidoto funkcionalitāti, realizētās izmaiņas un novērstās kļūdas. Veicot izmaiņas BAXE, IZPILDĪTĀJAM jāidentificē ietekme uz citām saistītajām informācijas sistēmām un jāinformē Pasūtītājs, kā arī jānodrošina datu integritāte un datu apmaiņas procesu savietojamība.
	*Apliecinājums

	ORG-23
Izmaiņu pieprasījumi
	Saņemot BAXE izmaiņu pieprasījumu, pirms tā realizācijas uzsākšanas, IZPILDĪTĀJS ar Pasūtītāju saskaņo BAXE nepieciešamo izmaiņu vai papildināšanas pieprasījuma precīzas realizācijas izmaksas, sagaidāmo rezultātu, izpildes termiņus, pieņemšanas – nodošanas kārtību un citus nepieciešamos nosacījumus.
	*Apliecinājums

	ORG-24
Problēmu ziņojumu pārvaldība
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina pilna problēmas (gan infrastruktūras, gan programmatūras) dzīves cikla pārvaldība, sākot ar problēmas atklāšanu, reģistrēšanu, novēršanu, testēšanu un beidzot ar labojumu ieviešanu produkcijas vidē. Visi problēmu ziņojumi un izmaiņu pieprasījumi līguma darbības laikā tiks pieteikti, izmantojot ISIPS, saskaņā ar līguma projektu. Līguma izpildes laikā tiesības noteikt pieteikuma svarīgumu (kritisks, steidzams, vai parasts) ir attiecīgajām Pasūtītāja pilnvarotajām personām.
	*Apliecinājums

	ORG-25
Risku pārvaldība
	IZPILDĪTĀJAM visā Projekta laikā ir jāveic Projekta risku identificēšana, analīze, novērtēšana, uzraudzība un kontrole, risku mazināšanas un/vai novēršanas darbu plānošana un īstenošana.
Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā ir jāapraksta Projekta sākotnējo risku novērtējums, kā arī pieņēmumi, atkarības un ārējās ietekmes, kas tika ņemtas vērā, sagatavojot Tehnisko piedāvājumu.
	*Apliecinājums

	ORG-26
Kvalitātes pārvaldības process
		Dokumentācijas izstrāde jānodrošina atbilstoši standartiem. Darbu izpildes rezultātā izveidotā (modificētā) BAXE dokumentācija ir jāpiegādā, integrējot to attiecīgā dokumenta veida pēdējā (aktuālajā) versijā, saglabājot izmaiņu trasējamību, tādejādi novēršot dokumentācijas sadrumstalošanos.
	BAXE izstrādes, uzturēšanas un garantijas laikā ir jāuztur projekta bibliotēka, kurā jāizvieto BAXE darba dokumenti – prasību specifikācijas, projektējuma apraksti, testēšanas dokumentācija u.c.
	IZPILDĪTĀJAM jāņem vērā, ka Projekta izpildes laikā VID ir tiesīgs prasīt IZPILDĪTĀJAM jebkādu informāciju saistībā ar BAXE izstrādes un uzturēšanas kvalitātes nodrošināšanu, bez papildus maksas.
	*Apliecinājums


[bookmark: _Toc501548390][bookmark: _Toc502665680][bookmark: _Toc502937673][bookmark: _Toc505008679][bookmark: _Toc505009612][bookmark: _Toc506297273][bookmark: _Toc505025126][bookmark: _Toc511812899][bookmark: _Toc511896586][bookmark: _Toc132702523]PIEZĪME: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
[bookmark: _Toc157449844]6.5. Citas organizatoriskās prasības
51. tabula. Citas prasības
	Numurs
	Apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	ORG-27
Projekta komunikācija
	IZPILDĪTĀJAM komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā. Ja tiks piesaistīti speciālisti, kuri nepārvalda latviešu valodu, IZPILDĪTĀJAM šo speciālistu saziņā ar Pasūtītāju jānodrošina tulkošana bez papildu maksas.
	*Apliecinājums

	ORG-28
Darbietilpības novērtēšana
	Pretendentam detalizēti jāapraksta sākotnējās darbietilpības novērtēšanas (aprēķināšanas) metodes un risinājums speciālistu veikto darbu apjoma (patērētā laika) uzskaitei, kuru Pretendents apņemas izmantot līguma izpildes laikā. Pretendentam jāizmanto vismaz viena formālā metode, balstoties uz COCOMO (Constructive Cost Model) un vismaz viena neformālā metode.
	**Apraksts

	[bookmark: _Hlk162506725]ORG-29
Prasības administratoru un lietotāju apmācībai
	BAXE ieviešanas ietvaros ir jāveic:
	vismaz 6 (sešu) BAXE administratoru apmācības. Apmācībās jāietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, nodrošinot zināšanu apguvi par BAXE funkcionalitāti, BAXE administrēšanu un uzturēšanu (t.sk. nepieciešamo rezerves kopiju veidošanu un BAXE darbības atjaunošanu), lietotāju administrēšanu, BAXE konfigurēšanu. Paredzamais apmācību ilgums 6 (sešas) stundas tiešsaistes režīmā;
	līdz 10 (desmit) BAXE lietotāj katrā grupā, 4 grupas. Apmācībās jāietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības par attēlu analīzi, nodrošinot zināšanu apguvi par BAXE un attēlu analīzes rīka funkcionalitāti (tādā līmenī, lai apmācītais varētu apmācīt citus BAXE lietotājus).  Mācības jānodrošina klātienē Talejas ielā 1, Rīgā apmācību ilgums vienai grupai 8 (astoņas) stundas. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt mācības mazākam cilvēku un grupu skaitam, kas nebūs mazāks par 5 personām un ne vairāk kā 10 (desmit);

 Nodrošināt vispārīgās apmācības attālināti, izmantojot Microsoft Team platformu, nodrošinot mācību ierakstu un nododot to VID, par kopēju sistēmas funkcionalitāti (notikuma reģistrēšana, FKS rezultātu ierakstīšana un t.t.), apmācību ilgums 2 stundas. 
	mācību plānu un mācību (izdales) materiālu sagatavošana:
□	mācību plāni - apmācību plānā ir jāapraksta mācību mērķis, saturs, laika grafiks, jānosaka prasības apmācāmo grupai. Apmācībām ir jāietver teorētiskā daļa, kā arī praktiskā. Apmācības jāveic stabilajā BAXE versijā, simulējot visus BAXE darbības procesus, lai nodrošinātu apmācību praktisko daļu;
□	mācību (izdales) materiāli - Pretendentam ir jāizstrādā e-apmācības, jāsaskaņo ar VID un jāpiegādā mācību materiāli – pptx, docx vai cita formāta dokumentācija, lai mācību materiālus varētu izmantot VID EMS Moodle platformā. Mācību materiāliem ir jātiek iesniegtiem saskaņošanas un akceptēšanai no VID puses vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms mācību norises. Mācību materiāliem jābūt tādiem, lai tos varētu izmantot tālākai lietotāju apmācībai.
Pretendentam ir jāizstrādā un kopā ar TP jāiesniedz Pasūtītājam mācību plāna saturs, kas apraksta, kā prasība tiks izpildīta.
Mācības ir gan sākotnējās, gan papildu mācības. Sākotnējo mācību izmaksām jābūt iekļautām finanšu piedāvājuma 1.tabulas cenās. Papildu apmācības tiks nodrošinātas saskaņā ar finanšu piedāvājuma 7.tabulas cenām. 
	*Apliecinājums

	ORG-30
Projekta pārvaldības plāns
	IZPILDĪTĀJAM 3 (trīs) kalendāro nedēļu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas ir jāizstrādā, jāiesniedz Pasūtītājam un jāsaskaņo ar Pasūtītāju projekta pārvaldības plāns par Konkursa nolikuma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 5.1.tabulā norādīto centrālā mezgla un lokālo punktu tehniskā aprīkojuma piegādi, norādot, kā plānots nomainīt šī brīža LV izmantotās SISTĒMAS, to īstenošanas grafiks un nomaiņas stratēģija, tajā skaitā iekļaujot plānotās tehnikas un standartprogrammatūras licenču piegādes laiku. Projekta pārvaldības plānā jānosaka tehniskās un pārvaldošās projekta funkcijas, aktivitātes un uzdevumi, kas nepieciešami Pasūtītāja TS noteikto projekta prasību apmierināšanai. Projekta pārvaldības plānā jāapraksta (bet neaprobežojoties) projekta pārvaldības aktivitātes un uzdevumi, to norises kārtība, atbildīgie, risku pārvaldības pasākumi, projekta kvalitātes nodrošināšanas pasākumi.
[bookmark: _Hlk164416639]Ja Pasūtītāja pilnvaroto personu neapmierina iesniegtais projekta pārvaldības plāns, tad Pasūtītāja pilnvarotā persona e-pastā nosūta IZPILDĪTĀJAM pretenziju, kurā norāda uz nepieciešamajiem labojumiem un IZPILDĪTĀJS nodrošina Pasūtītāja pilnvarotās personas norādīto labojumu veikšanu un iesniedz Pasūtītājam labotu projekta pārvaldības plānu.
Projekta pārvaldības plāna piegādes kavējuma laikā netiek ieskaitīts laika periods no projekta pārvaldības plāna iesniegšanas dienas Pasūtītājam līdz Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienai.
Projekta pārvaldības plānu Pasūtītāja pilnvarotā persona saskaņo, nosūtot e-pastu IZPILDĪTĀJAM. 
	*Apliecinājums

	ORG-31
Integrācija ar ISIPS
	IZPILDĪTĀJAM jānodrošina savas IPPV integrācija ar ISIPS, kurā Pasūtītājs reģistrēs problēmu un izmaiņu pieprasījuma pieteikumus IZPILDĪTĀJAM.
	


PIEZĪMES: 
* - Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai sniedz aprakstu prasības nodrošināšanai
** - Pretendents sniedz detalizētu aprakstu, kādā veidā tiks nodrošināta prasības īstenošana.

image2.png
Y [%2]
— B
I i
% &
_mm
R]
z ‘
m
@ &
e T
O [eoouce
V axva

TS
& Ly

SYWILSIS BS0ST




image3.png
Datu apmaina
ar LT un citam valstim

VvID DG

Sistemas serveri un datu glabétuve

Centralai mezgls

Skeneris

MKP

atielu iegusanas
sistéma

Sistemas srveris

Svari

MKP

Skeneris.

TIL numury
atpazisanas sistema

atielu iegisanas Dokumenti

sistéma





image4.jpeg
WP RVD

veido skenesanas e

objekia, preces koda, TL veids,
nosacjumus

Notikumi tiek nosti uz
B Centralo mezglu notikumu
izveidosanas secba

Notikumi tiek nosatt
uz Centralo mezglu
prioritates seciba

Tiek velta attalinata attéla
anaiize





