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KONCEPTUĀLS APRAKSTS (AUTOCEĻŠ)

 BAXE II koncepcija

Saīsinājumi: 
MKP – Muitas kontroles punkts
RVD MA – Riska vadības daļas
MA – muitas amatpersona
TL – transporta līdzeklis
MFK – muitas fiziskā kontrole
LDz- SIA Latvijas dzelzceļš
RP – riska profils
ORF – oriģinālā RAW attēla formāts
UFF – Unificētais faila formāts – Pasaules muitas organizācijas veidotais attēla formāts (Unified File Format) 
GUI – BAXE II galvenā grafiskā lietotāja saskarsme 

Vispārīgie pamatprincipi: 
· notikumam ģenerējas unikāls numurs, pēc reģistrēšanas informācijas iesniegšanas;
· katrā notikumā ir rentgena attēls, kas tiek apstrādāts no diviem logiem: pamatinformācijas/reģistrēšanas logs un attēla analīzes logs;
· atzīmes par veiktajām darbībām veic vienā notikumā dažādi MA, atkarībā no lietotāja lomas;
· MA var labot tikai savus ieraktus;
· auditācijas pierakstos katra atsevišķi muitnieka darbība/ieraksts tiek uzskaitīts;
· BAXE II lietotāja lomas - jānodrošina lai sistēmā ir funkciju matrica un lietotāja lomas var tikt veidotas/mainītas pēc nepieciešamības, piesaistot nepieciešamos MKP. Sākotnējās lietotāja lomas: 
· datu ievade (reģistrēšana);
· attēlu analīze; 
· fiziskā kontrole;
· skatīšana;
· statistika;
· administrēšana. 
BAXE II
	Dzelzceļš (sakļaujama sekcija)

	Notikumu plūsma (reģistrēšana/pamatinformācija)

	Attēlu analīze

	Muitas fiziskā kontrole

	Notikumu meklēšana (Latvija, Baltija)

	Autoceļš (sakļaujama sekcija)

	 Reģistrēšana/pamatinformācija 

	Notikumu plūsma

	Attēlu analīze

	Muitas fiziskā kontrole

	Notikumu meklēšana (Latvija, Baltija)

	Atskaites (sakļaujama sekcija)

	Administrēšana (sakļaujama sekcija)

	Audits (sakļaujama sekcija)








Autoceļš
	Reģistrēšana/pamatinformācija logs autoceļš 

	Statuss – reģistrēšana

	Satur laukus:

		1. [bookmark: _Hlk114833750]Notikuma numurs 
	Automātiski;

	2. MKP 
	Automātiski;

	3. MRN numurs 
	Automātiski;

	4. Lietotājs (paslēpts)  
	Automātiski;

	5. Datums, laiks 
	Automātiski;

	6. Virziens 
	Izvēlas no variantiem “Uz LV” “No LV”;

	7. TL valsts reģistrācijas numurs 
	TLKAIS, vai manuāli;

	8. TL zīmols, izlaiduma gads un tips (piem.VOLVO FH14) –
	Automātiski no vēstures, vai manuāli izvēlas no variantiem;

	9. Piekabes valsts reģistrācijas numurs 
	TLKAIS, vai manuāli;

	10. Piekabes zīmols un izlaiduma gads 
	Automātiski no vēstures, vai manuāli izvēlas no variantiem;

	11. Konteinera numurs 
	TLKAIS vai manuāli

	12. Preces kods un apraksts 
	Automātiski no VID IS, vai manuāli;

	13. Saņēmējs
	Automātiski no VID IS vai manuāli

	14. Nosūtītājs
	Automātiski no VID IS vai manuāli

	15. CMR kopija 
	Automātiski no VID IS vai manuāli

	16. TL un piekabes reģistrācijas apliecības kopijas 
	Manuāli

	17. Iemesls 
	Automātiski no VID IS, vai manuāli izvēlas no variantiem (MKP iniciatīva, VRS iniciatīva, kinologa iniciatīva, cits);

	18. Uzdevums 
	Automātiski no VID IS, vai manuāli;

	19. Novirzīja uz skenēšanu MA dati 
	Automātiski;

	20. Degvielas daudzums 
	Manuāli;

	21. TL  fotoattēli  
	Automātiski no  skenēšanas sistēmas;

	22. Attēla analīzes veicējs 
	Automātiski;

	23. TL skenēšanas attēls JPEG 
	Automātiski;

	24. Komentāri
	


Cita info…

	Papildus nosacījumi:

	1. Dinamiska tabula, kur pēc līdzības ar TLKAIS var kārtot, bīdīt kolonnas;
2. Tabulā automātiski parādās visi reģistrēti un neapstrādāti TL, pēc TL reģistrēšanas automātiski ģenerējas notikums BAXE;
3. Tabulā pēc noklusējuma parādās TL notikumu plūsmas statusā – “Reģistrēts”.


	Pieejamās izvēlnes (pogas):

	· Labot
· Apstiprināt
· Notīrīt.

	1. Sasaiste ar citām IS:

	· VID IS vai TLKAIS vai
lokālais autoceļa skeneris (skenēšanas attēlu iegūšanai un sasaistei ar informāciju par TL)























	[bookmark: _Hlk114578602]Notikumu plūsma (tabula pēc līdzības ar TLKAIS notikumu plūsmu)

	Statuss –
1. Reģistrēts, noskenēts, gaida analīzi/izanalizēts, analīzes rezultāts, gaida MFK, veikta MFK, rezultāts,
2. Notikuma rezultāts
3.  TL numurs, piekabes numurs, konteinera numurs,
4.  datums un laiks – statusa pabeigšanas laiks 

	Satur laukus:

		1. Notikuma numurs
	Automātiski ģenerējas

	2. Datums un laiks
	

	3. MKP
	Automātiski no EMDAS   vai manuāli

	4. TL numurs
	Automātiski no TLKAIS, vai manuāli 

	5. Piekabes numurs
	Automātiski no TLKAIS, vai manuāli 

	6. Konteinera numurs
	Automātiski no TLKAIS, vai manuāli

	7. Preces kods
	Automātiski no EMDAS   vai manuāli

	8. Saņēmējs 
	Automātiski no EMDAS vai manuāli

	9. Nosūtītājs
	Automātiski no EMDAS vai manuāli

	10. Notikuma  fotoattēli 
	Automātiski no THSCAN

	11. Reģistrēšana/pamatinformācijas iesniegts (datums un laiks, MA,)
	Automātiski pēc reģistrēšanas

	12. Aktuālais notikuma statuss
	Automātiski ģenerējas. Noskenēts rezultāts - ; MFK – rezultāts

	13. Skenēšanas laiks – automātiski
	Automātiski pēc skenēšanas

	14. Attēlu analīze (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	Automātiski pēc analīzes rezultāta apstiprināšanas

	15. Attēla analīzes rezultāts
	Netika analizēts, Nav aizdomu, Kontrole, Kontrole iekšzemē, Papildus analīze

	16. MFK rezultāts
	Nav pārkāpuma, ir pārkāpums, ir slēpnis

	17. MFK (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	Automātiski pēc MFK rezultātu apstiprināšanas

	18. Iespējams vēl kādas kolonnas
	





	Papildus nosacījumi:

	1. Dinamiska tabula, kur pēc līdzības ar TLKAIS var kārtot, bīdīt kolonnas;
2. Tabulā automātiski parādās visi noskenētie TL, pēc TL reģistrēšanas automātiski ģenerējas notikums BAXE;
3. Tabulā pēc noklusējuma parādās TL statusā – “Noskenēts”.
4. No rindiņas tabulā var automātiski atvērt notikuma pilno formu un uzreiz nonākot notikuma sadaļā “Sākuma informācija”;


	Sasaiste ar citām IS:

	1. EMDAS 
2. Lokālais autoceļa skeneris.




	Attēla analīzes logs (tabula pēc līdzības ar TLKAIS notikumu plūsmu)

	Statuss – Attēlu analīze

	Satur laukus:

		1. Notikuma numurs
	Automātiski ģenerējas

	2. MKP
	Automātiski no EMDAS  vai manuāli

	3. TL numurs
	Automātiski no TLKAIS vai lokālais skeneris

	4. Skenēts XX
	Automātiski no servera

	5. Rezultatīvi skenēts X
	Automātiski no servera

	6. TL zīmols un izlaiduma gads
	Automātiski no servera

	7. Piekabes numurs
	Automātiski no TLKAIS vai manuāli pie attēla analīzes

	8. Skenēts XX
	Automātiski no servera

	9. Rezultatīvi skenēts X
	Automātiski no servera

	10. Piekabes zīmols un izlaiduma gads
	Automātiski no servera

	11. Konteinera numurs
	Automātiski no TLKAIS 

	12. Preces kods un apraksts
	Automātiski no EMDAS vai manuāli

	13. Skenēts XX
	Automātiski no servera

	14. Rezultatīvi skenēts X
	Automātiski no servera

	15. Reģistrēšana/pamatinformācijas iesniegts (datums un laiks, MA)
	Automātiski pēc reģistrēšanas

	16. Aktuālais notikuma statuss
	Automātiski ģenerējas. Šajā tabulā, tikai statusā “Nav aizdomu”, “MFK”, “Papildus analīze” 

	17. Skenēšanas laiks – automātiski
	Automātiski pēc skenēšanas

	18. Attēlu analīze (datums un laiks, MA 
	Automātiski pēc analīzes rezultāta apstiprināšanas

	19. Rezultāts
	“Nav aizdomu”, ”Kontrole”, ”Papildus analīze”, ”Atkārtota skenēšana”

	20. Iespējams vēl kādas kolonnas
	




	Papildus nosacījumi:

	1. Dinamiska tabula, kur pēc līdzības ar TLKAIS var kārtot, bīdīt kolonnas;
2. Notikumi kurus RVD novirzīja uz kontroli iekrāsojas citā krāsā un automātiski tiek piesprausti tabulas augšā – līdzīgi kā TLKAIS;
3. Papildus pazīmes – ailes, vai rindiņas iekrāsotos citā krāsā, lai viegli varētu uztverts kādā statusā ir konkrētais vagons;
4. Tabulā pēc noklusējuma parādās tikai TL statusā – “Nav aizdomu”, “Kontrole”, “Papildus analīze”;


	Sasaiste ar citām IS:

	Tiks nodrošināta integrācija ar citām informācijas sistēmām (t.sk. ar ārējām IS).

	
	Attēla analīzes funkcionālais logs autoceļš

	Statu–s - aktīvs

	Satur laukus:

	1.1. Atvērt, analizēt un kārtot UFF attēlus; 
1.2. Nākotnē nodrošināt iespēju pievienot papildus jaunus rentgena attēla formātus, kas iegūti, izmantojot citu ražotāju rentgenu sistēmas;
1.3. Atvērt un analizēt standarta attēlu formātus, piemēram: JPEG, BMP, TIFF, GIF un PNG;
1.4. Vienlaikus ļaut atvērt ne mazāk kā 10 attēlus;
1.5. Saglabāt atvērto ORF attēlu UFF attēla formātā;
1.6. Saglabāt jebkādu ORF rentgena attēla daļu kā atsevišķu UFF attēlu, nenozaudējot informāciju par punktiem;
1.7. Ja ražotāja programmatūra vienā transportlīdzekļa pārbaudē izveido vairākas OFF datnes, konvertēšanas laikā tām jābūt savienotām vienā UFF datnē; 
1.8. Saglabāt jebkādus UFF /parastos attēlus standarta formātā, piemēram, JPEG, BMP, TIFF, GIF un PNG; 
1.9. Atvērt un analizēt vairākus dažādu pārbaudes datņu attēlus vienlaicīgi;
1.10. Papildus rādāmu dažādu pārbaužu datņu rentgena attēlu salīdzināšana (atvērt tajā pašā vai atsevišķā logā).
2. Saglabāšanas funkcijas:
2.1. Saglabāt jebkurus atvērtos attēlus;
2.2. Saglabāt pilnu vai izvēlēto attēla daļu;
2.3. Saglabāt atvērto attēlu ar vai bez atzīmēm;
2.4. Saglabāt atvērto attēlu ar vai bez atzīmēm;
2.5. Saglabāt atvērto attēlu ar vai bez attēlu kopuma.
3. Pārskatīšanas funkcijas:
3.1. Vienmērīga mēroga mainīšanas funkcija, pastāvot mēroga amplitūdai no 0,01 līdz 16 reizēm;
3.2. „Ievietot platumā“ – attēla mērogs ir maināms līdz noteiktam līmenim tā, lai tas būtu pilnīgi pārredzams visā attēla loga platumā; 
3.3. „Ievietot augstumā“ – attēla mērogs ir maināms līdz noteiktam līmenim tā, lai tas būtu pilnīgi pārredzams visā attēla loga augstumā; 
3.4. „Pilns logs“ – attēla mērogs ir maināms līdz noteiktam līmenim tā, lai tas pilnībā tiktu attēlots attēla lodziņā (esot oriģinālajam attēla formātam);
3.5. Lietotāji manuāli var uzstādīt jebkādu mērogu no atbalsta diapazona, izvēloties mainīt mērogu, piespiežot pogas „Palielināt“ un/vai „Samazināt“;
3.6. Pagriezt attēlu 90°, 180° un 270° leņķī pulksteņrādītāja vai pret pulksteņrādītāja virzienā;
3.7. Izkārtot attēlu horizontāli un/vai vertikāli;
3.8. Izvēloties funkcijas „Mainīt mērogu“, „Pagriezt“ un „Novietot“, attēla centram saglabājoties pēc iespējas nemainīgam;
3.9. Funkcija rādīt tikai lielas/mazas/kombinētas enerģijas ģenerētus attēlus; 
4. Krāsu funkcijas:
4.1. Ir vismaz 8 integrētas krāsu paletes;
4.2. Ir vismaz 3 izvēlnes krāsu paletes; Lietotāji var konfigurēt izvēlnes krāsu paletes pēc saviem ieskatiem;
4.3. Ir negatīvās krāsas funkcija;
4.4. Izvēlnes krāsu palete var tikt saglabāta kā atsevišķs paletes fails, vai arī izveidota no atsevišķa paletes faila.
5. Attēlu apstrādes rīki:
5.1. Ietver vismaz šādus attēlu apstrādes rīkus: normalizēšana, histogrammas korekcija, malu izcelšana, malu salīdzināšanas, logaritma, eksponenta, filtrēšanas, izlīdzināšanas un taisnošanas rīki. Ikvienā minētajā rīkā ir jābūt iekļautiem vismaz 3 izvēlnes iespējam dažādos līmeņos;
5.2. Mazas/lielas/jauktas enerģijas attēlu izvēle;
5.3. No visiem attēlu apstrādes rīkiem, dažiem rīkiem vajadzētu būt piemērotiem tumšu, gaišu attēlu apstrādei, kā arī trokšņo novēršanā; 
5.4. Visi attēlu apstrādes rīki var tikt izmantoti jebkādā secībā un kombinācijā; tie paši rīki var tikt izmantoti vienam attēlam pēc kārtas vairākas reizes, piemēram, kā pirmo, izmantojot logaritma rīku, pēc kura izmantošanas tas uzreiz tiek lietots atkārtoti vairakkārt;
5.5. Attēla apstrādes rīkiem ir pielāgojama darbību ierakstīšana, lai lietotāji varētu atgriezties un izpildīt jebkuru saglabāto darbību. Ir jānodrošina iespēja saglabāt vairāk nekā 50 darbību;
5.6. Ir jānodrošina iespēja sastādīt lietotāju makrokomandas (vairāku attēlu apstrādes komandu nepārtrauktu secību – trīs komandas);
5.7.	Histogrammas un pelēkās krāsas līmeņa regulēšana:
5.8.	Attēla histogramma parāda, kad attēls ir atvērts;
5.9.	Mazākas un lielākas vērtības histogrammas var būt regulējamas, stiepjot slīpumus vai ievadot precīzus skaitļus;
5.10.	Pelēkās krāsas līmenis var būt regulējams stiepjot slīpumus vai ievadot precīzus skaitļus;
5.11.  Mikroskopa funkcija:
5.11.1. 	Mikroskopa funkcija tiek izmantota, atverot atsevišķi analizējamā attēla atbilstošo apgabalu; visi attēlu apstrādes rīki, kā arī pārskata un krāsu funkcijas var tikt izmantotas mikroskopa funkcijas logā;
5.11.2. 	Attēla saturs mikroskopa funkcijas logā var tikt ierakstīts kā apvienotais attēlu fails, nezaudējot informāciju par punktiem.
5.12. Lineāla un mērīšanas funkcijas:
5.12.1. 	Izmērīt attālumu atvērtajā attēlā;
5.12.2. Izmērīt stūri atvērtajā attēlā;
5.12.3. Izmērīt taisnstūra vai elipses platumu atvērtajā attēlā;
5.12.4. Lineāla un mērīšanas funkcijai jāatbalsta dažādu tipu mērvienības, piemēram: milimetrus (mm), centimetrus (cm), decimetrus (dm), metrus (m), collas (col.), punktus (t.), procentus (%);
5.12.5. Lietotājs var uzstādīt mērīšanas līnijas taisnstūra vai elipses krāsas sistēmas konfigurācijas izvēlnē.
5.13. Darbības ar atzīmēm:
5.13.1. Izveidot, rediģēt, pārvietot un izdzēst atzīmes atvērtajā attēlā (neskaitot iepriekšējās nolasīšanas datnes);
5.13.2. Atzīmes var būt taisnstūra vai elipses formas;
5.13.3. Ikvienai atzīmei var uzstādīt savu krāsu;
5.13.4. Katrai atzīmei ir apraksta teksts, kas parādās vienlaikus ar taisnstūri vai elipsi;
5.13.5. Atzīmes ekrānu var manuāli ieslēgt vai izslēgt; kad atzīmju ekrāns ir izslēgts, tas tiek noslēpts, bet ne izdzēsts.
5.14. Izklāšana:
5.14.1. Funkcijas „Pakāpeniski izklāt“, „Izklāt horizontāli“ un „Izklāt vertikāli“ var izmantot, izvēloties uzstādījumu vairāku atvērtu attēlu rādījumus;
5.14.2. Salīdzināt citu attēlu rādījumu mērogu un (vai) palīdzēt ar izvēlēto attēlu rādījumiem;
5.15. Ļauj izvelēties līdzīgu attēlu no bibliotēkas:
5.15.1. pēc iepriekš skenēta TL numura – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikuma numuri;
5.15.2. pēc iepriekš skenēta TL zīmola un izlaiduma gada – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikumu numuri;
5.15.3. pēc iepriekš skenēta piekabes numura – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikuma numuri;
5.15.4. pēc iepriekš skenēta piekabes zīmola un izlaiduma gada – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikumu numuri;
5.15.5. pēc iepriekš skenēta preces koda – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikumu numuri; 
5.16. Sinhronizācijas funkcija:
Mēroga maiņas, palīdzības, pagriešanas un atspoguļojuma funkcijas var būt sinhronizējamas ar visu atvērto attēlu rādījumiem; šī funkcija var tikt manuāli ieslēgta vai izslēgta.
5.17. Materiālu nodalīšana:
Ja rentgena kontroles sistēma sniedz tādu iespēju, attēlu analīzes rīkam jāpiedāvā materiālu (piemēram, organiskās/neorganiskās) atdalīšanas funkcijas.

	Pieejamās izvēlnes (pogas):

	1. Kontrole;
2. Nav aizdomu. 
3. Papildus analīze.




	

MFK

	Muitas fiziskā kontrole

	Status – MFK 

	Satur laukus:

	Uzdevums
	Automātiski
	

	Pārkāpums
	Manuāli
	Radiopoga (Jā/Nē)

	Slēpnis
	Manuāli
	Radiopoga (Jā/Nē)

	Kontrole turpinās
	Manuāli
	Radiopoga (Ieslēgt/Atspējot)

	Atkārtota skenēšanas
	Manuāli
	Radiopoga (Ieslēgt/Atspējot)

	Apraksts, foto
	Automātiski
	

	Pieejamās pogas
	
	

	1. Slēgt
2. Labot
3. Notīrīt
	

	




	Notikuma meklēšana

	Ātra meklēšana

	Paplašinātā meklēšana

	Statuss – meklēšana

	Satur laukus:

	Ātrā meklēšana
1.1.	 TL valsts reģistrācijas numurs;
1.2.	 Piekabes valsts reģistrācijas numurs;
1.3.	 MKP
1.4.	 Rezultāts (nav aizdomīgs, aizdomīgs, rezultatīvs);
1.5.	 Datums, laiks (no…līdz)
2.	 Paplašinātā meklēšana
2.1.	Datums, laiks (no…līdz);
2.2.	 MKP;
2.3.	 Notikuma numurs;
2.4.	Rezultāts (nav aizdomīgs, aizdomīgs, rezultatīvs);
2.5.	 TL valsts reģistrācijas numurs; 
2.6.	 TL zīmols;
2.7.	 TL izlaiduma gads; 
2.8.	 TL tips;
2.9.	 Piekabes valsts reģistrācijas numurs;
2.10.	 piekabes zīmols un izlaiduma gads;
2.11.	Konteinera numurs;
2.12.	Preces kods;
2.13.	Attēla analīzes veicēja dati;
2.14.   Nosūtītājs;
2.15.   Saņēmējs. 

	Pieejamās pogas:

	1. Meklēt.
2. Labot.
3. Notīrīt

	Papildus nosacījumi:

	1. Dinamiska tabula, kur pēc līdzības ar TLKAIS var kārtot, bīdīt kolonnas;
2. Tabula izmantojama kā darba organizācijas rīks MMV un MV;
3. Tabula izmantojama, lai sameklētu jebkuram nepieciešamo informāciju;
4. Pie filtriem sākotnēji ir pieejami visbiežāk izmantotie filtri un pieejami paplašinātie meklēšanas kritēriji pēc visiem laukiem;
No rindiņas tabulā var automātiski atvērt notikuma pilno formu.




Notikums (autoceļš)

Notikuma sadaļas: 

	Pamatdati

	Satur laukus

	Datums un laiks

	Status

	MKP

	TL numurs

	Piekabes numurs

	Virziens

	TL foto no skenera

	Skenēšanas attēls (JPG)

	MFK rezultāts, foto













