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KONCEPTUĀLS APRAKSTS (DZELZCEĻŠ)


BAXE II koncepcija

Saīsinājumi: 
MKP – Muitas kontroles punkts
RVD MA – Riska vadības daļas
MA – muitas amatpersona
TL – transporta līdzeklis
MFK – muitas fiziskā kontrole
LDz- SIA Latvijas dzelzceļš
RP – riska profils
ORF – oriģinālā RAW attēla formāts
UFF – Unificētais failu formāts -Pasaules muitas organizācijas veidotais attēla formāts (Unified File Format)  
GUI – BAXE II galvenā grafiskā lietotāja saskarsme   

Vispārīgie pamatprincipi: 
· notikumam ģenerējas unikāls numurs, pēc reģistrēšanas informācijas iesniegšanas;
· katrā notikumā ir divi logi: pamatinformācijas/reģistrēšanas logs un attēla analīzes logs;
· atzīmes par veiktajām darbībām veic vienā notikumā dažādi MA, atkarībā no lietotāja lomas;
· MA var labot tikai savus ieraktus;  
· auditācijas pierakstos katra atsevišķi muitnieka darbība/ieraksts tiek uzskaitīts;
· BAXE II lietotāju lomas - jānodrošina, lai sistēmā ir funkciju matrica un lietotāja lomas var tikt veidotas/mainītas pēc nepieciešamības, piesaistot nepieciešamos MKP. Sākotnējās lietotāja lomas: 
· datu ievade (reģistrēšana);
· attēlu analīze; 
· fiziskā kontrole;
· skatīšana;
· statistika;
· administrēšana. 








BAXE II
	Dzelzceļš (sakļaujama sekcija)

	Notikumu plūsma  (reģistrēšana/pamatinformācija)

	Attēlu  analīze

	Muitas fiziskā kontrole

	Notikumu meklēšana (Latvija, Baltija)

	Autoceļš (sakļaujama sekcija)

	[bookmark: _Hlk110252153]Notikumu plūsma (reģistrēšana/pamatinformācija)

	Attēlu  analīze

	Muitas fiziskā kontrole

	Notikumu meklēšana (Latvija, Baltija)

	Atskaites (sakļaujama sekcija)

	Administrēšana (sakļaujama sekcija)

	Audits (sakļaujama sekcija)




Dzelzceļš
	[bookmark: _Hlk114578602]Notikumu plūsma (tabula pēc līdzības ar TLKAIS notikumu plūsmu)

	Statuss – Noskenēts

	Satur laukus:

		1. Notikuma numurs
	Automātiski ģenerējas

	2. MKP
	Automātiski no  VID IS vai APOVS sadaļas “Vilciena pieņemšanas stacijas nosaukums”

	3. Dzelzceļa sastāva numurs
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vilciena numurs”

	4. Vagona numurs
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vagona numurs”, vai manuāli pie attēla analīzes

	5. Vagona tips
	Automātiski 

	6. Saņēmējs 
	Automātiski no VID IS vai APOVS

	7. Nosūtītājs
	Automātiski no VID IS vai APOVS

	8. Notikuma fotogrāfijas
	Automātiski no lokālas skenēšanas sistēmas

	9. Reģistrēšana/pamatinformācijas iesniegts (datums un laiks, MA,)
	Automātiski pēc reģistrēšanas

	10. Aktuālais notikuma statuss
	Automātiski ģenerējas”. Šajā tabulā, tikai statusā “Noskenēts”

	11. Skenēšanas laiks – automātiski
	Automātiski pēc skenēšanas

	12. Attēlu analīze (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	Automātiski pēc analīzes rezultāta apstiprināšanas

	13. Attēla analīzes rezultāts
	Netika analizēts, Nav aizdomu, Kontrole, Kontrole iekšzemē, Papildus analīze

	14. MFK rezultāts
	Nav pārkāpuma, ir pārkāpums, ir slēpnis, nav slēpņa

	15. MFK (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	Automātiski pēc MFK rezultātu apstiprināšanas

	16. Iespējams vēl kādas kolonnas
	





	Papildus nosacījumi:

	1. Dinamiska tabula, kur pēc līdzības ar TLKAIS var kārtot, bīdīt kolonnas;
2. Tabulā automātiski parādās visi noskenētie vilcieni, vilciena sastāva numuru norādot lokālajā dzelzceļa sistēmā, pēc kā tas automātiski sasaistās ar natūrlapas informāciju VID IS vai APOVS un automātiski ģenerējas notikumi BAXE;
3. Tabulā pēc noklusējuma parādās tikai vagoni statusā – “Noskenēts”, “Netika noskenēts”.
4. No rindiņas tabulā var automātiski atvērt notikuma pilno formu un uzreiz nonākot notikuma sadaļā “Sākuma informācija”;
5. Jāpadomā kā varētu apvienot visus vagonus vienā sastāvā.


	Sasaiste ar citām IS:

	1. VID IS dzelzceļa sadaļu vai dzelzceļa sistēmu APOVS;
2. Lokālais dzelzceļa skeneris.


   




	[bookmark: _Hlk114580155]Attēlu analīze (tabula pēc līdzības ar TLKAIS notikumu plūsmu)

	Statuss – Attēlu analīze 

	Satur laukus:

		1. Notikuma numurs
	Automātiski ģenerējas

	2. MKP
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vilciena pieņemšanas stacijas nosaukums”  

	3. Dzelzceļa sastāva numurs
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vilciena numurs”

	4. Vagona numurs
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vagona numurs”, vai manuāli

	5. Vagona tips
	Automātiski 

	6. Reģistrēšana/pamatinformācijas iesniegts (datums un laiks, MA,)
	Automātiski pēc reģistrēšanas

	7. Aktuālais notikuma statuss
	Automātiski ģenerējas. Šajā tabulā, tikai statusā “Attēlu analīze”

	8. Skenēšanas laiks – automātiski
	Automātiski pēc skenēšanas

	9. Attēlu analīze (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	Automātiski pēc analīzes rezultāta apstiprināšanas

	10. MFK (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	Automātiski pēc MFK rezultātu apstiprināšanas

	11. Rezultāts
	Izvēlas  “Netika analizēts”, “Nav aizdomu”, ”Kontrole”, ”Papildus analīze”, “ Kontrole iekšzemē” 

	12. Iespējams vēl kādas kolonnas
	





	Papildus nosacījumi:

	1. Dinamiska tabula, kur pēc līdzības ar TLKAIS var kārtot, bīdīt kolonnas;
2. Tabula primāri RVD darbiniekiem;
3. Tabulā pēc noklusējuma parādās tikai vagoni statusā – Attēlu analīze;
4. No rindiņas tabulā var automātiski atvērt notikuma pilno formu un uzreiz nonākot notikuma sadaļā “Attēlu analīze”;
5. Pie notikumiem/vagoniem tabulā iespējams atzīmēt – ieķeksēt, ka attēlu analīze netika veikta un notikums automātiski pārietu statusā “Netika analizēts”. To iespējams izdarīt arī apstrādājot pašu notikumu;
6. Nākotnē, integrējot MI vagoni, kur konstatēts, kas aizdomīgs tiktu iekrāsoti citā krāsā;
7. Pēc veiktās attēlu analīzes, mainoties statusam, rindiņa nonāks sadaļā “Muitas fiziskā kontrole”.

	Sasaiste ar citām IS:

	VID IS vai APOVS




	Muitas fiziskā kontrole (tabula pēc līdzības ar TLKAIS notikumu plūsmu)

	Statuss – punkts Nr.7.

	Satur laukus:

		1. Notikuma numurs
	Automātiski ģenerējas

	2. Reģistrēšana/pamatinformācijas iesniegts (datums un laiks, MA)
	Automātiski pēc reģistrēšanas

	3. MKP
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vilciena pieņemšanas stacijas nosaukums”  

	4. Dzelzceļa sastāva numurs
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vilciena numurs”

	5. Vagona numurs
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vagona numurs” 

	6. Vagona tips
	Automātiski no VID IS vai APOVS

	7. MFK (datums un laiks, MA, rezultāts)
	Automātiski pēc MFK rezultātu apstiprināšanas

	8. MFK statuss
	Automātiski  – “Kontrole MKP”, “Kontrole iekšzemē”

	9. Skenēšanas laiks 
	Automātiski pēc skenēšanas

	10. Attēlu analīze (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	Automātiski pēc analīzes rezultāta apstiprināšanas

	11. Rezultāts
	Manuāli –  nav pārkāpuma, ir pārkāpums, ir slēpnis, nav slēpnis

	12. Iespējams vēl kādas kolonnas
	





	Pieejamas pogas:

	Slēgt

	Papildus nosacījumi:

	1. Dinamiska tabula, kur pēc līdzības ar TLKAIS var kārtot, bīdīt kolonnas;
2. Notikumi kurus RVD novirzīja uz kontroli iekrāsojas citā krāsā un automātiski tiek piesprausti tabulas augšā – līdzīgi kā TLKAIS;
3. Papildus pazīmes – ailes, vai rindiņas iekrāsotos citā krāsā, lai viegli varētu uztverts kādā statusā ir konkrētais vagons;
4. Pēc kontroles pabeigšanas notikumu, kuri nav statusā “Kontrole” noslēgt ar vienu atzīmi, automātiski tiem mainot statusu uz “Slēgts” un pazūdot no šīs tabulas.

	Sasaiste ar citām IS:






	Notikumu meklēšana (tabula pēc līdzības ar TLKAIS notikumu plūsmu)

	Statuss – visi iespējamie

	Satur laukus:

		1. Notikuma numurs
	

	2. Datums un laiks - periods
	

	3. MKP
	

	4. Dzelzceļa sastāva numurs
	

	5. Vagona numurs
	

	6. Vagona tips
	

	7. Reģistrēšana/pamatinformācijas iesniegts (datums un laiks, MA,)
	

	8. Nosūtītājs
	

	9. Saņēmējs 
	

	10. Aktuālais notikuma statuss
	Automātiski ģenerējas. Šajā tabulā, tikai statusā “Attēlu analīze”

	11. Skenēšanas laiks – automātiski
	Automātiski pēc skenēšanas

	12. Attēlu analīze (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	

	13. MFK (datums un laiks, MA, rezultāts) 
	

	14. Iespējams vēl kādas kolonnas
	





	Papildus nosacījumi:

	1. Dinamiska tabula, kur pēc līdzības ar TLKAIS var kārtot, bīdīt kolonnas;
2. Tabula izmantojama kā darba organizācijas rīks MMV un MV;
3. Tabula izmantojama, lai sameklētu jebkuram nepieciešamo informāciju;
4. Pie filtriem sākotnēji ir pieejami visbiežāk izmantotie filtri un pieejami paplašinātie meklēšanas kritēriji pēc visiem laukiem;
5. No rindiņas tabulā var automātiski atvērt notikuma pilno formu.






Notikums (dzelzceļā)
Notikuma sadaļas:
	Pamatdati

	Sākuma informācija
	

	Attēlu analīze
	

	Kontroles darbības un rezultāts
	

	Informācija par pārkāpumu
	

	Pievienotie dokumenti
	

	Piezīmes
	






	Pamatdati (virs šķirkļiem, vienmēr redzams un nav rediģējams):

	Satur laukus:

	Notikuma numurs 
	Automātiski ģenerējas

	MKP 
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vilciena pieņemšanas stacijas nosaukums”  

	Dzelzceļa sastāva numurs 
	Automātiski no VID IS vai APOVS

	Vagonu skaits XX
	Automātiski no VID IS vai APOVS

	Izanalizēts XX
	Automātiski 

	Gaida MFK iekšzemē X (vagonu numuri)
	Automātiski

	Veikta MFK vagonu numuri
	Automātiski

	Veikta MFK iekšzemē vagonu numuri
	Automātiski

	gaida MFK X (vagonu numuri)
	Automātiski

	Vagona numurs
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vagona numurs” vai manuāli

	Virziens 
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Vilciena pieņemšanas stacijas nosaukums”  

	Cita info…
	

	Preces kods un apraksts
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “kravas kods; kravas nosaukums”

	Vagona svars
	Automātiski no VID IS vai APOVS sadaļas “Kravas masa (t)”



	Sākuma informācija

	Statuss – Reģistrēts

	Satur laukus:

	Vagona numurs (dzelzceļa sastāvam nevar būt vagonu ar vienādiem numuriem, sistēma atpazīt un brīdina par to) 
	Jā nesakrīt, ir iespēja labot

	Jābūt iespējai mainīt vagona numuru – samaina vietām. Var padomāt par mehānismu


	Pieejamās pogas:

	1. Netika analizēts
2. Nav aizdomu 
3. Papildus analīze
4. Kontrole
5. Kontrole iekšzemē
6. Nākošais vagons – ļauj pāriet uzreiz uz nākamo vagonu attēlu analīze. Parādās, pēc kādas no iepriekšējo 4-u pogu nospiešanas.

	Sasaiste ar citām IS

	




	[bookmark: _Hlk114646027]Attēlu analīze

	Statuss - Sagatave

	Satur laukus:

	Skenēts XXX
	Izvelēties no arhīva salīdzināšanai 

	Rezultatīvi skenēts XX
	Izvelēties no arhīva salīdzināšanai

	Krava skenēta XX
	Izvelēties no arhīva salīdzināšanai

	Krava rezultatīvi skenēta X
	Izvelēties no arhīva salīdzināšanai

	Prasības attēlu analīzes rīkam skatīt sadaļā “Attēla analīzes funkcionālais logs dzelzceļš ”

	Sistēmai jānodrošina, ka attēlu analīze tiek veikta atsevišķā ekrānā un paralēli ir iespējams otrā ekrānā meklēt, apskatīt pārējo informāciju, attiecībā uz notikumu.

	Pieejamās pogas: 

	1. Netika analizēts
2. Nav aizdomu 
3. Papildus analīze
4. Kontrole
5. Nākošais vagons – ļauj pāriet uzreiz uz nākamo vagonu attēlu analīze. Parādās, pēc kādas no iepriekšējo 4-u pogu nospiešanas.

	Sasaiste ar citām IS

	



	Muitas fiziskā kontrole

	Statuss - Sagatave

	Satur laukus:

	Nav pārkāpuma, 
	Automātiski no VID IS vai manuāli

	Pārkāpums
	Automātiski no VID IS vai manuāli

	Slēpnis
	

	Nav slēpnis
	

	Nejaušā atlase
	

	apraksts
	

	foto
	

	Pieejamās pogas: 
	

	1. Slēgt;
2. Kontrole iekšzemē.
	

	Sasaiste ar citām IS
	

	Piezīmes 
	





	Attēla analīzes funkcionālais logs dzelzceļš

	Statuss - aktīvs

	Satur laukus:

	1.1. Atvērt, analizēt un kārtot UFF attēlus; 
1.2. Nākotnē nodrošināt iespēju pievienot papildus jaunus rentgena attēla formātus, kas iegūti, izmantojot citu ražotāju rentgenu sistēmas;
1.3. Atvērt un analizēt standarta  attēlu formātus, piemēram: JPEG, BMP, TIFF, GIF un PNG;
1.4. Vienlaikus ļaut atvērt ne mazāk kā 10 attēlus;
1.5. Saglabāt atvērto ORF attēlu UFF attēla formātā;
1.6. Saglabāt jebkādu ORF rentgena attēla daļu kā atsevišķu UFF attēlu, nenozaudējot informāciju par punktiem;
1.7. Ja ražotāja programmatūra vienā transportlīdzekļa pārbaudē izveido vairākas OFF datnes,  konvertēšanas laikā tām jābūt savienotām vienā UFF datnē; 
1.8. Saglabāt jebkādus UFF /parastos attēlus standarta formātā, piemēram, JPEG, BMP, TIFF, GIF un PNG; 
1.9. Atvērt un analizēt vairākus dažādu pārbaudes datņu attēlus vienlaicīgi;
1.10. Papildus rādāmu dažādu pārbaužu datņu rentgena attēlu salīdzināšana (atvērt tajā pašā vai atsevišķā logā).
2. Saglabāšanas funkcijas:
2.1. Saglabāt jebkurus atvērtos attēlus;
2.2. Saglabāt pilnu vai izvēlēto attēla daļu;
2.3. Saglabāt  atvērto attēlu ar vai bez atzīmēm;
2.4. Saglabāt  atvērto attēlu ar vai bez atzīmēm;
2.5. Saglabāt atvērto attēlu ar vai bez attēlu kopuma.
3. Pārskatīšanas funkcijas:
3.1. Vienmērīga mēroga mainīšanas funkcija, pastāvot mēroga amplitūdai no 0,01 līdz 16 reizēm;
3.2. „Ievietot platumā“ – attēla mērogs ir maināms līdz noteiktam līmenim tā, lai tas būtu pilnīgi pārredzams visā attēla loga platumā;   
3.3. „Ievietot augstumā“ – attēla mērogs ir maināms līdz noteiktam līmenim tā, lai tas būtu pilnīgi pārredzams visā attēla loga augstumā;   
3.4. „Pilns logs“ – attēla mērogs ir maināms līdz noteiktam līmenim tā, lai tas pilnībā tiktu attēlots attēla lodziņā (esot oriģinālajam attēla formātam);
3.5. Lietotāji manuāli var uzstādīt jebkādu mērogu no atbalsta diapazona, izvēloties mainīt mērogu, piespiežot pogas  „Palielināt“ un/vai „Samazināt“;
3.6. Pagriezt attēlu 90°, 180° un 270° leņķī pulksteņrādītāja vai pret pulksteņrādītāja virzienā;
3.7. Izkārtot  attēlu horizontāli un/vai vertikāli;
3.8. Izvēloties funkcijas „Mainīt mērogu“, „Pagriezt“ un „Novietot“, attēla centram saglabājoties pēc iespējas  nemainīgam;
3.9. Funkcija rādīt tikai lielas/mazas/kombinētas enerģijas ģenerētus attēlus; 
4. Krāsu funkcijas:
4.1. Ir vismaz 8 integrētas krāsu paletes;
4.2. Ir vismaz 3 izvēlnes krāsu paletes; Lietotāji var konfigurēt izvēlnes krāsu paletes pēc saviem ieskatiem;
4.3. Ir negatīvās krāsas funkcija;
4.4. Izvēlnes krāsu palete var tikt saglabāta kā atsevišķs paletes fails, vai arī izveidota no atsevišķa paletes faila.
5. Attēlu apstrādes rīki:
5.1. Ietver vismaz šādus attēlu apstrādes rīkus: normalizēšana, histogrammas korekcija, malu izcelšana, malu salīdzināšanas, logaritma, eksponenta, filtrēšanas, izlīdzināšanas un taisnošanas rīki. Ikvienā minētajā rīkā ir jābūt iekļautiem vismaz 3 izvēlnes iespējam dažādos līmeņos;
5.2. Mazas/lielas/jauktas enerģijas attēlu izvēle;
5.3. No visiem attēlu apstrādes rīkiem, dažiem rīkiem vajadzētu būt piemērotiem tumšu, gaišu attēlu apstrādei, kā arī trokšņo novēršanā; 
5.4. Visi attēlu apstrādes rīki var tikt izmantoti jebkādā secībā un kombinācijā; tie paši rīki var tikt izmantoti vienam attēlam pēc kārtas vairākas reizes, piemēram, kā pirmo, izmantojot logaritma rīku, pēc kura izmantošanas tas uzreiz tiek lietots atkārtoti vairakkārt;
5.5. Attēla apstrādes rīkiem ir pielāgojama darbību ierakstīšana, lai lietotāji varētu atgriezties un izpildīt jebkuru saglabāto darbību. Ir jānodrošina iespēja saglabāt vairāk nekā 50 darbību;
5.6. Ir jānodrošina iespēja sastādīt lietotāju makrokomandas (vairāku attēlu apstrādes komandu nepārtrauktu secību – trīs komandas);
5.7.	Histogrammas un pelēkās krāsas līmeņa regulēšana:
5.8.	Attēla histogramma parāda, kad attēls ir atvērts;
5.9.	Mazākas un lielākas vērtības histogrammas var būt regulējamas, stiepjot slīpumus vai ievadot precīzus skaitļus;
5.10.	Pelēkās krāsas līmenis var būt regulējams stiepjot slīpumus vai ievadot precīzus skaitļus;
5.11.   Mikroskopa funkcija:
5.11.1. 	Mikroskopa funkcija tiek izmantota, atverot atsevišķi analizējamā attēla atbilstošo apgabalu; visi attēlu apstrādes rīki, kā arī pārskata un krāsu funkcijas var tikt izmantotas mikroskopa funkcijas logā;
5.11.2. 	Attēla saturs mikroskopa funkcijas logā var tikt ierakstīts kā apvienotais attēlu fails, nezaudējot informāciju par punktiem.
5.12. Lineāla un mērīšanas funkcijas:
5.12.1. 	Izmērīt attālumu atvērtajā attēlā;
5.12.2. Izmērīt stūri atvērtajā attēlā;
5.12.3. Izmērīt taisnstūra vai elipses platumu atvērtajā attēlā;
5.12.4. Lineāla un mērīšanas funkcijai jāatbalsta dažādu tipu mērvienības, piemēram: milimetrus (mm), centimetrus (cm), decimetrus (dm), metrus (m), collas (col.), punktus (t.), procentus (%);
5.12.5. Lietotājs var uzstādīt mērīšanas līnijas taisnstūra vai elipses krāsas sistēmas konfigurācijas izvēlnē.
5.13. Darbības ar atzīmēm:
5.13.1. Izveidot, rediģēt, pārvietot un izdzēst atzīmes atvērtajā attēlā (neskaitot iepriekšējās nolasīšanas datnes);
5.13.2. Atzīmes var būt taisnstūra vai elipses formas;
5.13.3. Ikvienai atzīmei var uzstādīt savu krāsu;
5.13.4. Katrai atzīmei ir apraksta teksts, kas parādās vienlaikus ar taisnstūri vai elipsi;
5.13.5. Atzīmes ekrānu var manuāli ieslēgt vai izslēgt; kad atzīmju ekrāns ir izslēgts, tas tiek noslēpts, bet ne izdzēsts.
5.14. Izklāšana:
5.14.1. Funkcijas „Pakāpeniski izklāt“, „Izklāt horizontāli“ un „Izklāt vertikāli“ var izmantot, izvēloties uzstādījumu vairāku atvērtu attēlu rādījumus;
5.14.2. Salīdzināt citu attēlu rādījumu mērogu un (vai) palīdzēt ar izvēlēto attēlu rādījumiem;
5.15. Ļauj izvelēties līdzīgu attēlu no bibliotēkas:
5.15.1. pēc iepriekš skenēta vagona numura – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikuma numuri;
5.15.2. pēc iepriekš skenēta preces koda – skenēts XX, notikumu numuri; rezultatīvi skenēts XX, notikumu numuri;  
5.16. Sinhronizācijas funkcija:
Mēroga maiņas, palīdzības, pagriešanas un atspoguļojuma funkcijas var būt sinhronizējamas ar visu atvērto attēlu rādījumiem; šī funkcija var tikt manuāli ieslēgta vai izslēgta.
5.17. Materiālu nodalīšana:
Ja rentgena kontroles sistēma sniedz tādu iespēju, attēlu analīzes rīkam jāpiedāvā materiālu (piemēram, organiskās/neorganiskās) atdalīšanas funkcijas; 


	Pieejamās izvēlnes (pogas):

	1. Nav aizdomu 
2. Papildus analīze
3. Kontrole
4. Nākošais vagons – ļauj pāriet uzreiz uz nākamo vagonu attēlu analīze. Parādās, pēc kādas no iepriekšējo 4-u pogu nospiešanas.





