
Tehniskā specifikācija iepirkumā Kurināmā piegāde Rēzeknes novada sociālās aprūpes iestāžu un Rozentovas pamatskolas vajadzībām

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa 
“Malkas iegāde Rēzeknes novada Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram “Vecružina””
	
	Pasūtītāja minimālās prasības 
piegādātai malkai
	Pretendenta piedāvājums

	1. Neskaldīta jaukta lapu un skuju koku malka.
1. Garums 3 metri.
1. Malkas diametrs no 6 cm līdz 50 cm.
1. No kopējā kravas apjoma trupējušā koksnes daļa nedrīkst pārsniegt 5% un skuju koku daļa nedrīkst pārsniegt 10%.
1. Koeficients krauj mēra (steru) pārrēķināšanai ciešmetros (m3) – 0,60.
1. Apjoms – 900 m3.
	









Iepirkuma priekšmeta 2.daļa:
Malkas iegāde Rozentovas pamatskolas vajadzībām

1. Piegādes adrese: Rozentovas ielā 9, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
2. Minimālās prasības piegādātās malkas kvalitātei:
2.1. Neskaldīta jaukta lapu un skuju koku malka.
2.2. Malkas diametrs no 6 cm līdz 50 cm.
2.3. Garums 1 metrs.
2.4. No kopējā kravas apjoma trupējušā koksnes daļa nedrīkst pārsniegt 5% un skuju koku daļa nedrīkst pārsniegt 10%.
2.5. Koeficients krauj mēra (steru) pārrēķināšanai ciešmetros (m3) – 0,60.
2.6. Apjoms – 800 m3.
2.7. Vienas piegādes izpildes laiks – ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.

Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Malkas (apaļkoksnes) piegāde “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” struktūrvienībai “Malta”
	Iepirkuma priekšmets, prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Malka (apaļkoksne): neskaldīta, jauktu lapu un skuju koku malka;
	

	Lapu koks ne mazāk kā 90% un skuju koks ne vairāk kā 10% kopējā piegādes daudzuma.
	

	Sausas koksnes piejaukums ne mazāk kā 20% kopējā piegādes daudzuma.
	

	Garums: 1m ( malkas sagarināšanu attiecīgajā izmērā piegādātājs var veikt piegādes vietā saskaņojot ar pasūtītāju).
	 

	Diametrs: 6-40 cm;
	

	Plānotais kopējais  apjoms: 400 m3;
	

	Piegādes nosacījumi: 
piegāde jāveic 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

	

	Malkai jābūt bez trupējuma

	

	Piegādes adrese: RNSAC struktūrvienība “Malta”, Klāras Kondrovas iela 2, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

	

	Malkas piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietā.
	


1. Malkas apjoma aprēķināšanai tiks piemērots koeficients – 0,6, ja tiek piegādāta 3m gara malka.
1. Malkas apjoma aprēķināšanai tiks piemērots koeficients – 0,7, ja tiek piegādāta 1m gara malka.
1. Malkas piegādes laiku un daudzumu pirms piegādes Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, lai varētu noorganizēt piegādātās malkas uzmērīšanu un novērtēšanu saskaņā ar noteiktajiem piegādes kritērijiem.
1. Sagarinātā malka ir jāsakrauj Pasūtītāja noradītajā vietā.

Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Kokskaidu granulu piegāde “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” struktūrvienībai “Pilcene
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. Vispārējās prasības:
	

	0. Kokskaidu granulām jābūt kvalitatīvām,  sausām, bez ķīmiskiem piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, gaišās koksnes krāsā, bez svešķermeņiem, smilšu un skaidu smalkumiem. Jāpievieno ENplus sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina granulu atbilstību.
	 

	1.2. Granulām jābūt iepakotām mitrumizturīgos polipropilēna maisos ar pieļaujamo svaru līdz 20 kg vienā maisā.
	

	2. Tehniskie rādītāji:
	

	2.1. Ģeometriskais lielums: diametrā 8 mm, garums līdz 40 mm.
	

	2.2. Sapresējuma tilpumsvars: 650 – 750 kg uz kubikmetru.
	

	2.3. Siltumspēja: no 4100 - 4300 ≥ Kkal/kg;
no 17100 kJ/ kg; no 4,8 MWh/t.
	

	2.4. Pelnu saturs: 0,25 – 0,5%.
	

	2.5. Relatīvais mitrums: līdz 10 %.
	

	3. Piegādes nosacījumi:
	

	3.1. Kopējais pasūtījuma apjoms: 70 tonnas (piegādājot, iesniegt testēšanas pārskatu par granulu kvalitātes rādītājiem katrai partijai):
         70 tonnas piegāde līdz 31.05.2025.
	



	3.2. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā    5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma.
	

	3.3. Kokskaidu granulu piegādes vieta: Pilcene, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
	

	3.4. Piegādes apjoms vienā reizē – līdz 8 tonnām. Pretendents ar savu autotransportu un tehniskiem līdzekļiem nodrošina granulu piegādi un izkraušanu Pasūtītāja pārstāvja norādītā vietā katlu mājas telpās. 
	

	3.5. Granulas ir jāizkrauj ar palešu pacēlāju ROHLA vai līdzīga veida pacēlāju. 
	



Piegādātajam jāsaskaņo ar pasūtītāju kokskaidu granulu apjoms, kas tiks piegādāts vienā reizē.

Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Kokskaidu granulu piegāde Veselības un sociālās aprūpes centram “Viļāni”


	Nr.
p.k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums(pretendents norāda piedāvātajai precei prasības parametrus, lai varētu to salīdzināt ar prasību)

	1. 
	granulu kopējais daudzums – 80 tonnas
	

	1. 
	Granulu diametrs 6 mm
	

	1. 
	Granulu garums 15 – 30 mm
	

	1. 
	Neto siltumspēja: ne mazāk kā 4.6 kWh/kg
	

	1. 
	Pelnu saturs: ≤ 0,5% no sadedzināmā tilpuma
	

	1. 
	Relatīvais mitrums: ≤  10  %
	

	1. 
	Tilpumsvars (tilpumblīvums) – 600 – 750 kg/m3
	

	1. 
	Granulu sastāvs:
Granulām jābūt augstākajai  kvalitātei – gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma. Jāpievieno ENplus sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina granulu atbilstību.
	

	1. 
	Granulu mehāniskā izturība- ne mazāk kā 96%
	

	1. 
	Granulu iepakojums – maisos 15 – 30 kg
	

	1. 
	Vienas piegādes izpildes laiks – ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Vienas piegādes maksimālais apjoms – 10 tonnas.
	

	Amata nosaukums
	

	Paraksts
	

	Vārds, uzvārds
	

	Datums
	













