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 „GERFLOR” PVC grīdas segumu, 

kuri apstrādāti ar „EVERCARE” vai „Protecsol”

kopšanas instrukcija.

Sintētiskajam linolejam, kuri apstrādāti ar „EVERCARE” vai „Proetcsol” ir nepieciešama ļoti neliela apkope.


Poliuretāna virsmas apstrāde ar „EVERCARE” vai „Proetcsol”  ir vienlaidu un aizsargājoša no UV stariem. To uzklāj ražošanas procesā.


PIRMĀ TĪRĪŠANA.


Novāc būvgružus pēc grīdas ieklāšanas. Grīdu mazgā ar nelielas jaudas mazgājamo ierīci (150 – 200 rpm), kas aprīkota ar sarkano aizsargu. Lieto neitrālu mazgājamo līdzekli. Pārliecinieties, ka visas mazgājamā līdzekļa paliekas noskalotas un aizslaucītas no grīdas.

AIZSARDZĪBA.


Izstrādājumiem, kas pārklāts ar „EVERCARE” vai „Proetcsol”  šis solis, kas pazīstams arī kā „metalizācija”, „pašspīdīgums” vai „spodrināšana” nav nepieciešams. 

IKDIENAS APKOPE.

Netīrumus novāc ar mitru grīdas lupatu/slotu un neitrālu mazgājamo līdzekli, piemēram: „Taski R 50”, „Taski Force” vai Jontec Asset, Jontec 300, Jontec Combinet, Jontec Stride, Jantec Degraissant, vai līdzvērtīgiem citu kompāniju ražotiem kopšanas līdzekļiem. Grūti iztīrāmu traipu tīrīšanai var izmantot, piemēram „Taski Tensio” vai Jontec Tensol. Mehāniskā apkope nodrošina labākus estētiskos rādītājus. Materiāla kopšanā nedrīkst izmantot stipri sārmainus šķīdumus, mazgājamās pastas, kas satur abrazīvus.


Ja personāls nolemj, ka materiāla estētiskie un higiēniskie rādītāji neatbilst prasībām, tad materiālu pēc mazgājamo līdzekļu pielietošanas var pārklāt ar  Taski Topshine, Taski Combipluss, vai Jontec extra, Jontec Combinet kuri materiālam nodrošinās papildus aizsargkārtu un piedos spīdumu! Šo procedūru ieteicams veikt profesionālām apkopes firmām!

PERIODISKĀ APKOPE.

Tīra ar ātrgaitas (450 rpm) ierīci, kas aprīkota ar sarkano aizsargu vai neilona suku, vai beržamo ierīci + neitrālu mazgājamo līdzekli. Periodisko apkopi veic, kad ikdienas apkope vairs nedod vēlamo rezultātu. Periodisko apkopi ieteicams veikt profesionāļiem.
EKSPLUATĀCIJA

Materiāls paredzēts ieklāšanai apsildāmās iekštelpās, kuras pakļautas lielai slodzei.

Materiāla kopšanā nedrīkst izmantot sārmainus šķīdumus, tie  var bojāt materiāla aizsargkārtu, kā arī radīt neatgriezeniskas negatīvas izmaiņas. Pa materiālu nedrīkst pārvietot (vilkt)  priekšmetus, kuri nav aprīkoti ar ritentiņiem.  

Tulkots no „Gerflor” produktu kataloga








