Atklāta konkursa VIAA 2024/13 ERAF KTTT
nolikuma 3. pielikums
Tehniskās specifikācijas aktualizēšanas datums - 29.05.2024.

Atklāts konkurss “Apdares darbu kameras piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam”
[bookmark: _Hlk143769101](ID Nr. VIAA 2024/13 ERAF KTTT)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Apdares darbu kamera ar sauso filtrācijas sistēmu, krāsu/laku produktu savākšanu
	1
	Gab.
	1. Rūpnieciski izgatavota apdares darbu kamera. 
2. Apdares darbu kameras izmērs (norādīts pieļaujamais diapazons):
2.1. platums: 3000 – 4000 mm;
2.2. augstums: 2000 – 2500 mm;
2.3. dziļums: 1300 – 2400 mm.
3. Apdares darbu kamera aprīkota ar iekšēju LED apgaismojumu.
4. Ar kastes veida gaisa nosūci ar filtriem apdares darbu kameras gala sienā.
5. Krāsošanas kameras gaisa filtrācijas siena ir kameras iekšējo izmēru augstuma un platuma visā rūpnieciski paredzētajā lielumā.
6. Vismaz divpakāpju gaisa filtrēšana, kas sastāv vismaz no šādiem filtriem:
6.1. Filtrs no stikla šķiedras materiāla;
6.2. Filtrs no kartona materiāla.
7. Ventilācijas iekārta:
7.1. Krāsošanas kamera aprīkota ar nosūces ventilatoru, kas veic gaisa nosūci no kameras;
7.2. [bookmark: _Ref163478944]Attīrītais gaiss tiek atgriezts atpakaļ telpā izmantojot 400×400mm šķērsgriezuma gaisa izvadu iekārtas augšpusē (attālums no grīdas līdz gaisa izvada apakšējai malai – 2680 mm);
7.3. Gaisa savākšanas ventilators aprīkots ar tērauda lāpstiņām;
7.4. Ventilācijas dzinēja jauda: vismaz 2 kW;
7.5. Ventilācijas dzinēja radītā gaisa plūsma: vismaz 8 000 m3/h;
7.6. Aprīkota ar elektromehānisku vadības paneli un integrētu frekvences pārveidotāju, kas nodrošina nosūces ventilatora vadībai iespēju mainīt nosūkšanas jaudas gaisa plūsmu.
8. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša iekārta.
9. Pretendents nodrošina apdares darbu kameras pieslēgšanu pie tehniskās specifikācijas 7.2. punktā norādītā gaisa izvada.
10. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic piegādes un uzstādīšanas vietas apskate. Pieteikšanās piegādes un uzstādīšanas vietas apskatei iespējama pie Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma iepirkumu speciālista Renāra Saknes, tālr. 25472567, e-pasts: r.sakne@inbox.lv.
Vizuālā informācija norādīta tehniskās specifikācijas  pielikumā (datne: vizualizacija_kamera.pdf).

	
	Citas prasības:
	1. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība.
2. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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