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Nr. CAIP 2024/76, nolikumam

[bookmark: _Hlk135914142]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam
“Konteinertipa sabiedrisko tualešu noma un apkalpošana Rīgas valstspilsētā”
identifikācijas Nr. CAIP 2024/76

(aktualizēta: 28.08.2024.)

I PRASĪBAS NOMĀJAMĀM KONTEINERTIPA SABIEDRISKAJĀM TUALETĒM:
1. Vietas, kur paredzēts uzstādīt nomātās konteinertipa sabiedriskās tualetes (turpmāk – Tualetes):
Tabula Nr.1
	[bookmark: _Hlk163055654]Nr.p.k.
	Atrašanās vieta
	Sezonas darbības laiks
(no 1.maija līdz 30.novembrim)

	1
	2
	3

	1.
	Rīga, Saules aleja (pie Māras dīķa parka)
	no 01.05.2025.  

	2.
	Lucavsala        
	no līguma parakstīšanas brīža

	3.
	Ķengaraga/Daugavas promenāde (pie Mazjumpravas muižas)
	no 01.05.2025.  

	4.
	[bookmark: _Hlk127357524]Ķengaraga/Daugavas promenāde (pie Rumbulas peldvietas)
	no līguma parakstīšanas brīža

	5.
	Latgales parks (pie bērnu rotaļu laukuma, tuvumā no Balvu ielas puses)
	no 01.05.2025.  

	6.
	Mārupītes akmeņu skulptūru parks
	no līguma parakstīšanas brīža

	7.
	Ēbelmuižas parks
	no 01.05.2025.  

	Nr.p.k.
	Atrašanās vieta
	Plānotais darbības laiks- visu gadu

	1
	2
	3

	8.
	Uzvaras parks
	no līguma parakstīšanas brīža


2. Tualetes paredzēts:
2.1. [bookmark: _Hlk164259282]uzstādīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības norādītajās vietās. Norādītās vietas līguma darbības laikā var tikt mainītas vairākkārtīgi.
2.2. Var tikt mainīts sezonas darba laiks, ja tiek palielināts pieejamais finansējums līdz līguma noslēgšanai vai iepirkumā veidojas finanšu atlikums starp pretendenta piedāvāto pakalpojumu izmaksu summu un mērķim paredzēto finansējumu.
2.3. lietošanai arī personām ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu palīdzību. Tās nevar būt izvietotas augstāk par 15 cm no ceļa/teritorijas seguma un tām jābūt aprīkotām ar  rampu, ērtai iekļūšanai un izkļūšanai no tualetes personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu palīdzību, atbilstoši 6.9. punktam.
3. Dizains. Tualešu ārējam izskatam (dizainam) ir jānodrošina to iekļaušanās Rīgas arhitektoniskajā vidē. Iekšējam interjeram ir jābūt pēc iespējas vienkāršākam ar patīkama komforta iespaidu. Būvei jābūt saskaņotai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu (veic būvvaldes funkciju) no pretendenta puses, iesniedzot būves vizualizācijas projektu konkrēto tualešu izvietošanai.
4. Būvēm izvirzītās prasības
4.1.  Platumam un augstumam jānodrošina brīva apmeklētāju kustība konteinera iekšpusē:
4.1.1. Konteiners: 
4.1.1.1. Konteinera garums, sākot no 6 m;
4.1.1.2. Konteinera platums, sākot no 2,5 m;
4.1.1.3. Konteinera augstums, sākot no 2,8 m;
4.1.1.4. Elektrība: 220V-380V/līdz 25A/līdz 8KW;
4.1.1.5. Krāsa: konteinera krāsu toņi no ārpuses, kuri norādīti 6.10.1. apakšpunktā.
4.1.2. Fekāliju rezervuārs (objektu atrašanās vietas skatīt Tabula Nr.1) ir pietiekami plašas, lai nodrošinātu gan piebraukšanu tehniskajiem transporta līdzekļiem gan rampas izbūvei): 
4.1.2.1. Materiāls: izturīgs plastikāts vai metāls;
4.1.2.2. Krāsa: saskaņota ar konteinera krāsu paleti;
4.1.2.3. Pretendents paredz fekāliju rezervuāra izvietošanu konteinera aizmugurē vai uz jumta atkarībā no piedāvātajiem fekāliju rezervuāru veidiem.
4.1.2.3.1. Ja Pretendents paredz fekāliju rezervuāra izvietošanu konteinera aizmugurē, tad rezervuāram jāatbilst šādiem parametriem (parametri ir orientējoši, jo var tikt dažādi integrēti):
	Fekāliju rezervuāra garums
	sākot no 3m

	Fekāliju rezervuāra platums
	līdz 1,5 m

	Fekāliju rezervuāra augstums
	sākot no 0,5 m

	Fekāliju rezervuāra tilpums
	līdz 7m3

	Atvērums fekāliju rezervuāra asenizācijai
	sākot no Ø 100 mm 



4.1.2.3.2. Ja Pretendents paredz fekāliju rezervuāra izvietošanu konteinera uz jumta, tad rezervuāram jāatbilst šādiem parametriem (parametri ir orientējoši, jo var tikt dažādi integrēti):
	Fekāliju rezervuāra garums
	līdz 3 m

	Fekāliju rezervuāra platums
	līdz  2,5 m

	Fekāliju rezervuāra augstums
	sākot no 0,5 m

	Fekāliju rezervuāra tilpums
	līdz 7 m3

	Atvērums fekāliju rezervuāra asenizācijai
	sākot no Ø 100 mm



4.1.3. Ūdens rezervuārs (izvietot var pēc pretendenta piedavātās būves un atrašanās vietas tehniskām iespējām, paredzētās objektu atrašanās vietas laukumi ir atšķirīgi, skatīt Tabula Nr.1): 
4.1.3.1. Materiāls: izturīgs plastikāts vai metāls;
4.1.3.2. Krāsa: saskaņota ar konteinera krāsu paleti;
4.1.3.3. Pretendents paredz risinājumu ūdens spiediena nodrošināšanai;
4.1.3.4. Pretendents paredz ūdens rezervuāra izvietošanu konteinera aizmugurē vai uz jumta atkarībā no piedāvātajiem ūdens rezervuāru veidiem.
4.1.3.4.1. Pretendents paredz ūdens rezervuāra izvietošanu konteinera aizmugurē, tad rezervuāram jāatbilst šādiem parametriem (parametri ir orientējoši, jo var tikt dažādi integrēti):
	Ūdens rezervuāra garums
	sākot no 3 m

	Ūdens rezervuāra platums
	līdz 1,5 m

	Ūdens rezervuāra augstums
	sākot no 0,5 m

	Ūdens rezervuāra tilpums
	līdz 7m3

	Atvērums ūdens rezervuāra uzpildei:
	sākot no Ø 100 mm



4.1.3.4.2. Pretendents paredz ūdens rezervuāra izvietošanu konteinera uz jumta, tad rezervuāram jāatbilst šādiem parametriem (parametri ir orientējoši, jo var tikt dažādi integrēti):
	Ūdens rezervuāra garums
	līdz 3 m

	Ūdens rezervuāra platums
	līdz  2,5 m

	Ūdens rezervuāra augstums
	sākot no 0,5 m

	Ūdens rezervuāra tilpums
	līdz 7 m3 

	Atvērums ūdens rezervuāra uzpildei:
	sākot no Ø 100 mm


4.2. Plānojums. Tualetē ir jābūt:
4.2.1. 2 standarta kabīnēm;
4.2.2. Kabīne personām ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu palīdzību;
4.2.3. Dežuranta telpai;
4.2.1.1. Kabīnes.
4.2.1.1.1. Viena kabīne aprīkota ar:
4.2.1.1.1.1. 1 (viena) slēgta tipa kabīne ar klozetpodu (tualetes pods komplektā ar skalojamo kasti, izgatavots no izturīgas, sanitārās keramikas vai nerūsējošā metāla. Skalojamā kaste aprīkota ar skalošanas mehānismu ar iespēju izvēlēties ūdens mehānisma aktivizēšanas veidu: ar sviru vai ar pogu), kurā ir papīra turētājs “Tork” vai ekvivalents un atkrituma tvertne, sākot no 15-30 L;
4.2.1.1.1.2. 1 (viens) pisuārs pie sienas;
[bookmark: _Hlk164336513]4.2.1.1.1.3. 1 (viena) izlietne ar jaucējkrānu un šķidro ziepju dozatoru;
4.2.1.1.1.4. papīra dvieļu/salvešu turētājs roku slaucīšanai vai elektriskais roku žāvētājs;
4.2.1.1.1.5. 1 (viens) spogulis;
4.2.1.1.1.6. elektriskais apgaismojums ar kustības sensoru;
4.2.1.1.1.7. ventilācija;
4.2.1.1.1.8. sākot no 2 kW elektriskā apkure. Lai taupītu energoresursus apkures sezonā, jānodrošina  gaisa temperatūru līdz +19 grādiem pēc Celsija, bet ne zemāk par +16 grādiem pēc Celsija.
4.2.1.1.2. Otra kabīne aprīkota ar:
4.2.1.1.2.1. 1 (viena) slēgta tipa kabīne ar klozetpodu (tualetes pods komplektā ar skalojamo kasti, izgatavots no izturīgas, sanitārās keramikas vai nerūsējošā metāla. Skalojamā kaste aprīkota ar skalošanas mehānismu ar iespēju izvēlēties ūdens mehānisma aktivizēšanas veidu: ar sviru vai ar pogu), kurā ir papīra turētājs “Tork” vai ekvivalents un atkrituma tvertne, sākot no 15-30 L;
4.2.1.1.2.2. 1 (viens) pisuārs pie sienas;
4.2.1.1.2.3. 1 (viena) izlietne ar jaucējkrānu un šķidro ziepju dozatoru;
4.2.1.1.2.4. papīra dvieļu/salvešu turētājs roku slaucīšanai vai elektriskais roku žāvētājs;
4.2.1.1.2.5. 1 (viens) spogulis;
4.2.1.1.2.6. elektriskais apgaismojums ar kustības sensoru;
4.2.1.1.2.7. ventilācija;
4.2.1.1.2.8. sākot no 2 kW elektriskā apkure. Lai taupītu energoresursus apkures sezonā, jānodrošina  gaisa temperatūru līdz +19 grādiem pēc Celsija, bet ne zemāk par +16 grādiem pēc Celsija.
4.2.2.1. Kabīne personām ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu palīdzību aprīkota  ar:
4.2.2.1.1. 1 (viena) slēgta tipa kabīne ar klozetpodu invalīdiem un invalīdu rokturiem (tualetes pods komplektā ar skalojamo kasti, izgatavots no izturīgas, sanitārās keramikas vai nerūsējošā metāla. Skalojamā kaste aprīkota ar skalošanas mehānismu ar iespēju izvēlēties ūdens mehānisma aktivizēšanas veidu: ar sviru vai ar pogu), kurā ir papīra turētājs “Tork” vai ekvivalents un atkrituma tvertne sākot no 15-30 L;
4.2.2.1.2. 1 (viena) izlietne ar jaucējkrānu invalīdiem un šķidro ziepju dozatoru izvietotai atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2021.noteikumiem Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” (MK noteikumi);
4.2.2.1.3. papīra dvieļu/salvešu turētājs roku slaucīšanai vai elektriskais roku žāvētājs;
4.2.2.1.4. 1 (viens) spogulis, kas novietots atbilstoši MK noteikumiem; 
4.2.2.1.6. elektriskais apgaismojums ar kustības sensoru;
4.2.2.1.7. ventilācija;
4.2.2.1.8. sākot no 2 kW elektriskā apkure. Lai taupītu energoresursus apkures sezonā, jānodrošina  gaisa temperatūru līdz +19 grādiem pēc Celsija, bet ne zemāk par +16 grādiem pēc Celsija.
4.3. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums. Nav paredzēts.
4.4. Apsildīšana un ventilācija. Gaisa apsildīšana jānodrošina ar piespiedu (mākslīgo) vēdināšanu ar padevi pa cauruļvadiem. Mehāniski visām telpām regulējamu ventilācijas ieplūdi un izplūdi un siltuma padevi.
4.5. Elektroapgādes sistēma. Elektroenerģijas sadales kārba ar automātisko drošinātāju un iezemētu elektriskās ķēdes avārijas pārtraucēju. Automātiski funkcionējoši laika slēdži un releji. Apgaismojums ar izturīgiem un ilgam darbības termiņam paredzētiem piederumiem ar nelielu elektrības patēriņu. Visās tualetēs jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums ar kustības sensoriem.
4.6. Dežuranta telpa. Slēgta telpa, kura nodrošina patērētās elektroenerģijas mērītāju novietošanu, u.c. tualetes normālai funkcionēšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, kā arī nodrošina apkopējas – dežurantes atrašanās vietu.
4.7. Durvis. Durvis un durvju rāmis izgatavots no izturīga materiāla.
4.8. Grīda. Grīdas segumam izmantots neslīdošs materiāls.
4.9. Griesti. Publiskajā daļā griesti pildītie paneļi nosegti ar dekoratīvu materiālu.
4.10. Sienas. Sienu apdarei izmantojami materiāli, kuri nodrošinātu vienkāršu kopšanu un uzkrāsojumu notīrīšanu, kā arī vandalisma seku novēršanu. 
4.11. Atbilstība. mjāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4.12. Uzstādīšana. Pretendents par saviem līdzekļiem pamatojoties uz Pasūtītāja un Pretendenta saskaņoto grafiku, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas brīža, veic konteinertipa sabiedrisko tualešu uzstādīšanu.
4.13. Funkcionēšana. Konteineram jābūt drošam tā ekspluatācijā. Tualetei jānodrošina darba laiks no plkst. 9.00 līdz 21.00 bez brīvdienām visas sezonas tualetes darbības laikā, kad Pretendentam jānodrošina dežuranta–apkopēja klātbūtne objektā. Valsts oficiālo svētku dienās nodrošināt dežuranta-apkopēja klātbūtni sabiedriskajās tualetēs visu diennakti.

II PRASĪBAS TUALETES APKALPOŠANAI 
5.1. Sabiedrisko tualešu darba laiks ir 7 (septiņas) darba dienas nedēļā no plkst. 09:00 līdz 21:00 bez brīvdienām visas sezonas (no 1.maija līdz 30.novembrim),  tualetes darbības laikā, kad Pretendentam jānodrošina dežuranta–apkopēja klātbūtne objektā. Valsts oficiālo svētku dienās nodrošināt dežuranta-apkopēja klātbūtni sabiedriskajās tualetēs visu diennakti. Izņemot Uzvaras parka tualetes darbības laiku, kas tiek noteikts visa gada garumā.
5.2. Veicamo darbu apraksts un to izpildes biežums:
Tabula Nr.2
	Nr.p.k.
	Veicamo darbu apraksts
	Katru dienu
	2х ned.
	Pēc vajadzības

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Telpu uzkopšana

	1.1.
	Grīdu mazgāšana
	X
	DEZ
	

	1.2.
	Izlietņu tīrīšana, klozetpoda ( tualetes pods komplektā ar skalojamo kasti. Izgatavots no izturīgas, sanitārās keramikas vai nerūsējošā metāla. Skalojamā kaste aprīkota ar skalošanas mehānismu ar iespēju izvēlēties ūdens mehānisma aktivizēšanas veidu: ar sviru vai ar pogu) un pisuāra tīrīšana
	X
	DEZ
	

	1.3.
	Iekšējā aprīkojuma dezinficēšana (roku žāvētājs vai papīra dvieļu/salvešu turētājs, spogulis, atkritumu urna, ziepju un tualetes papīra turētājs)
	X
	DEZ
	

	1.4.
	Elektrības slēdžu tīrīšana
	SM
	DEZ
	

	1.5.
	Sienu tīrīšana
	X
	
	SM

	1.6.
	Durvju tīrīšana
	SM
	
	SM

	1.7.
	WC papīra turētāju papildināšana, dezinficēšana
	X
	DEZ
	

	1.8.
	Ziepju trauku papildināšana, dezinficēšana
	X
	DEZ
	

	1.9.
	Atkritumu urnu izbēršana, maisiņu ielikšana, dezinficēšana
	X
	DEZ
	

	1.10.
	Atkritumu iznešana uz savākšanas vietu
	X
	
	

	2.
	Ārēja uzkopšana

	2.1
	Ārējo durvju uzkopšana
	
	
	SM

	2.2.
	Ārējo sienu uzkopšana
	
	
	SM

	2.3.
	Pieguļoša teritorija 2m attālumā ap objektu (tīrīšana no lapām, un atkritumiem)
	
	
	X


Apzīmējumi: X – darbu veikšanas skaits, M – mitrā uzkopšana, S – sausā uzkopšana, DEZ – dezinfekcija.
5.3. Pretendents pakalpojuma cenā iekļauj:
5.3.1. Darba inventārs;
5.3.2. Darba forma;
5.3.3. Individuālie aizsardzības līdzekļi;
5.3.4. Darba forma;
5.3.5. Profesionālie mazgāšanas līdzekļi;
5.3.6. Atkritumu maisi;
5.3.7. Atkritumu iznešana uz savākšanas vietu (nodrošina Pretendents);
5.3.8. Tualetes papīrs;
5.3.9. Šķidrās ziepes.
5.4. Par patērēto elektroenerģiju tualetēs pretendents norēķināsies ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentu, bet par pārējo komunikāciju pakalpojumu sniegšanu atbildību uzņemas pretendents, noslēdzot attiecīgus līgumus ar  pakalpojumu sniedzējiem, kā arī veic izdevumu apmaksu iekļaujot tos apkalpošanas izdevumos (Pretendentam rezervuāru saturu jānogādā utilizācijas vietā ar kuru noslēgts līgums par fekālās kanalizācijas utilizāciju).

      Tabula Nr.3
	Nr.p.k.
	Atrašanās vieta
	Darba laiks

	1
	2
	3

	1.
	Rīga, Saules aleja (pie Māras dīķa parka)
	no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00

	2.
	Lucavsala
	no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00

	3.
	Ķengaraga/Daugavas promenāde (pie Mazjumpravas muižas)
	no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00 

	4.
	Ķengaraga/Daugavas promenāde (pie Rumbulas peldvietas)
	no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00

	5.
	Latgales parks (pie bērnu rotaļu laukuma, tuvumā no Balvu ielas puses)
	no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00 

	6.
	Mārupītes akmeņu skulptūru parks
	no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00 

	7.
	Ēbelmuižas parks 
	no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00

	8.
	Uzvaras parks
	no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00



5.4.1. Valsts oficiālajās svētku dienās un masu pasākumu laikā atkarībā no pasākuma norises vietas tualetēs jānodrošina dežuranta–apkopēja  klātbūtne visu diennakti.
5.4.2. Par tualetēm, kurās jānodrošina apkopēja klātbūtne veicot darba pienākumus masu pasākumu laikā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pārstāvis pretendentu rakstiski informēs vienu nedēļu pirms pasākuma.
5.5. Tualešu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
5.5.1. Radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
5.5.2. Radīt nepārtrauktus un  traucējošus trokšņus, smakas, kas ilgstoši rada neērtības apkārtējiem iedzīvotājiem;
5.5.3. Piesārņot  vidi;
5.5.4. Apsaimniekošanu veikt  tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
5.6. Pretendentam jānodrošina tualešu uzraudzība (apsardze) visā līguma darbības laikā, mehānisku bojājumu gadījumā tās saremontējot vai nomainot pret jaunām.
5.7. Pretendentam jāseko fekāliju rezervuāra piepildei un jāparedz rezervuāra iztukšošana pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās.
5.8. Pretendentam jāpilda ūdens rezervuārs, ka arī jāseko ūdens rezervuāra piepildei pēc nepieciešamības.


III CITAS PRASĪBAS
6.1. Ja pretendents sniedz maksas pakalpojumus bezskaidras un skaidras naudas norēķinu veidā, ko nodrošina pretendenta personāls, tad pretendentam jāveic visas nepieciešamās darbības Valsts ieņēmumu dienestā, atbilstoši Ministru kabineta 11.02.20214. noteikumiem Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”.
6.1.1. Pakalpojuma maksa par vienu sabiedrisko tualešu apmeklējumu tiks noteikta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumu. Invalīdiem un bērniem līdz 12 gadu vecumam tualetes apmeklējumu jāparedz bez maksas;
6.1.2. Pakalpojuma sniegšanas maksa tiek ieskaitīta Pretendenta kontā;
6.1.3. Pretendēts iesniedz ikmēneša pārskatu un attiecīgu dokumentāciju (piemēram, iekasēšanas aktu) par saņemtajiem ienākumiem, kopā ar paņemšanas- nodošanas aktiem par mēnesī veiktajiem darbiem; 
6.1.4. Pretendenta iekasētie ieņēmumi no maksas pakalpojuma sniegšanas daļēji sedz Pasūtītāja nomas maksas izmaksas;
6.1.5. Pretendents atbild par ieņēmuma iekasēšanas likumību un deklarāciju sniegšanu Valsts ieņēmuma dienestā, gadījumā kad tiek izbeigtas reģistrētās biļetes, kā arī par izlietotajām un anulētajām biļetēm.
6.2. Pretendents visa līguma darbības laikā uztur sabiedriskas tualetes tehniskā kārtībā (par saviem līdzekļiem). Pretendentam jānodrošina līguma izpildei nepieciešamos instrumentus, līdzekļus un tehniskais aprīkojums.
6.3. Apsaimniekošanas laiks var tikt pagarināts, ja ir labvēlīgi laika apstākļi tualešu lietošanai. Pasūtītājs, izvērtējot iedzīvotāju vēlmes, var pieņemt lēmumu pagarināt tualešu darbības laiku. Laicīgi par to informējot pretendentu.
6.4. Pretendentam jāgarantē, ka pakalpojuma sniegšanā izmantotie tīrīšanas līdzekļi ir sertificēti un atbilst visām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī jāuzņemas pilna atbildība par līdzekļu, kurus izmantos līgumā paredzēto darbu veikšanai nosūtītie Pretendenta darbinieki, pareizu pielietojumu.
6.5. Tīrīšanas līdzekļiem jāatbilst prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”:
6.5.1. Ķīmiskās prasības: Produkta etiķetē, drošības datu lapā un citās attiecīgās tehnisko datu lapās nav uzskaitīta neviena sastāvdaļa (viela), kas identificēta kā īpaši bīstama viela un iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK 59. pantā paredzētajā sarakstā. Minētais vielu (kandidātvielu) saraksts pieejams Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļvietnē, Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu sarakstā.
6.5.2. Iepakojuma prasības: Visi produkti ir ar precīziem norādījumiem par dozēšanu. Nedrīkst izmantot aerosola iepakojumu, kas satur propelentus. Produktiem iepakojumā ar dozatoru jābūt pārdošanā kā atkārtotai uzpildīšanai paredzētas sistēmas daļai.
6.6. Pretendentam jānodrošina, ka tā personāls ievēros visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.
6.7. Uz tualetes konteinera jābūt informācijai par tualetes darbības laiku un maksu.
6.8. Līguma darbības laikā tualešu skaits var manīties vairākkārtīgi.
6.9. Tualetes, paredzētas lietošanai arī personām ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu palīdzību, tādēļ tām jābūt aprīkotām ar  rampu, ērtai iekļūšanai un izkļūšanai no tualetes personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu palīdzību. Vietās, kur rampas ir pakļautas laika apstākļiem, ir jānodrošina lietus ūdeņu novadīšana un sniega novākšana. Rampas virsmas segumam jābūt veidotam no viendabīga cieta, neslīdoša materiāla. Rampas slīpuma leņķis jāievieto pēc iespējas mazāks līdz 3%, lai atvieglotu celšanu.
6.10.  Tualešu pieļaujamā krāsu palete ārejam vizuālajam izskatam:
6.10.1. Pretendentam janodrošīna tualešu vizuālo izskatu ar dekoratīvo krāsošanu atbilstoši rekomendējamai Rīgas vizuālas identitātes krāsu paletes kombinācijai ar Rīgas vizuālas identitates logotipu (Informatīvais attēls Nr.1), ka arī  kopējo tualešu pakalpojuma pintogrammu un katras kabīnes informatīviem apzīmējumiem. Ja dekoratīvā krāsošana tehnisku iemelsu dēļ tualetēm nav iespējama, var tikt izmantots cits tualetes apdares veids, to iepriekš saskaņojot ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentu.

Informatīvais attēls Nr.1
	Rekomendējamā krāsu palete

	Fons: RAL 7039
Logo: RAL 7044
	Fons: RAL 7022
Logo: RAL 7044
	Fons: RAL 6015 
Logo: RAL 7044

	



	


	





6.10.2. Pasūtītājs nodrošinās konteineru fasāžu skices ar norādītajiem attālumiem logotipu un piktogrammu izvietojumam.
6.10.3. Pretendentam laicīgi janodrošina 6.10.1.apakšpunktā noteikto vizuālo izskatu pirms uzstadīšanas brīža, saskaņojot ar Pasūtītaju.
6.10.4. Pretendentam jāizmanto materiāli (t.sk. krāsu), kas ir speciali izstrādāti un lietojami ārtelpās, noturīgi pret laika apstākļu iedarbību, aukstumu, mitrumu, taukiem un izturīgi pret UV starojumu un mehāniskajiem bojājumiem.
6.10.6. Pirms darba uzsākšanas jāsaskaņo veicamie darbi ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pilnvaroto pārstāvi. 
6.10.7. Pretendentam jānodrošina sākot no 2 (diviem) veloturētājiem, kas tiek nostiprināti pie konteinera ārsienas.



Apliecinām, ka esam iepazinušies ar šo atklātā konkursa “Konteinertipa sabiedrisko tualešu noma un apkalpošana Rīgas valstspilsētā” (iepirkuma identifikācijas numurs CAIP 2024/76) Tehnisko specifikāciju / Tehnisko piedāvājumu un piekrītam tās noteikumiem, un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemamies nodrošināt šajā Tehniskajā specifikācijā /Tehniskajā piedāvājumā noteiktās prasības:


 
	
Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**



** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
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