Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
„Pagalma labiekārtošana Lubānas ielā 7, Rēzeknē”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/6, dokumentāciju 
un sniedz atbildi

	Jautājums
	Atbilde

	1. Izskatot iepirkuma dokumentāciju, tika konstatēts, ka servitūtu daļas pozīcijās Nr. 9.9. "Palīgmateriāli K2 sistēmas montāžai" un 9.10. "Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija" būvdarbu norādītais apjoms ir 0 kpl..
Vai 9.1. pozīcijā minētai LKT OD250 caurules izbūvei nav jāveic skalošana un CCTV inspekcija?

Lūdzam apstiprināt vai precizēt būvdarbu apjomus.
 
	9.9.
	 
	Palīgmateriāli K2 sistēmas montāžai
	kpl
	0,0

	9.10.
	 
	Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija
	kpl
	0,0



	Tiks precizēti būvdarbu apjomi, tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi

	2. Servitūtu daļas 12.1. pozīcijas būvdarbu apjomos ir dots, ka tranšejas rakšanas tilpums sastāda 34,9 m3 uz OD250 caurules kopgarumu 55 m (skat.pozīcija Nr. 9.1.).
Tādējādi, tranšejas platums sastāda 0,40 m (34,9 m3/ 55 m/ hvid 1,60 m = 0,40 m). Tranšeja sanāk šaura.
	12
	 
	K2 un K1 izbūves darbi (zemes darbi)
	 
	 

	12.1.
	 
	Tranšejas rakšana, (hvid=1.60m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni 10km attālumā
	m3
	34,9



Savukārt, pagalma daļas 12.1. pozīcijas būvdarbu apjomos ir dots, ka tranšejas rakšanas tilpums sastāda 142 m3 uz OD250 kopgarumu 29,8 m  (skat.pozīcija Nr. 9.1.) un OD315 kopgarumu 13,5 m (skat.pozīcija Nr. 10.1.).
Kopējais K2 un K1 garums 43,3 m.
Tādējādi, tranšejas platums sastāda 2,0 m (142 m3/ 43,3 m/ hvid 1,60 m = 2,0 m)
	12
	 
	K2 un K1 izbūves darbi (zemes darbi)
	 
	 

	12.1.
	 
	Tranšejas rakšana, (hvid=1.60m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni 10km attālumā
	m3
	142,0



Lūdzam apstiprināt vai precizēt pozīciju 12.1. būvdarbu apjomus.


	Tiks precizēti būvdarbu apjomi, tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi

	3. Servitūtu daļas 12.2.pozīcijā smilts pamatnes un apbēruma apjoms sastāda 6,2 m3 uz 55 m kopgarumu (skat.pozīcija Nr. 9.1.), kas ir par maz.
	12.2.
	 
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai
	m3
	6,2



Savukārt, pagalma daļas 12.2.pozīcijā smilts pamatnes un apbēruma apjoms sastāda 38 m3 uz 43,3 m kopgarumu (skat.pozīcija Nr. 9.1. un 10.1.)
 
	12.2.
	 
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai
	m3
	38,0


· 
Lūdzam apstiprināt vai precizēt pozīciju 12.2. būvdarbu apjomus.
	Tiks precizēti būvdarbu apjomi, tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi

	4. Servitūtu daļas pozīcijā Nr. 12.4. "Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar rievsienām vai metāla vairogiem  (h>1.5m)",
ir norādīts būvdarbu apjoms - 0,0 m. Bet izbūvēto cauruļu kopgarums ir 55 m (skat.pozīcija Nr. 9.1.).

Pagalma  daļas pozīcijā Nr. 12.4. "Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar rievsienām vai metāla vairogiem  (h>1.5m)",
ir norādīts būvdarbu apjoms - 30,5 m. Bet izbūvēto cauruļu kopgarums ir 43,3 m (skat.pozīcija Nr. 9.1. un 10.1.).
 
Lūdzam apstiprināt vai precizēt 12.pozīcijas būvdarbu apjomus.

	Tiks precizēti būvdarbu apjomi, tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi

	5. Kopējais esošo dzelzsbetona skataku pārbūves būvdarbu apjoms sastāda 27 kpl..
Pagalma daļa:
	9.6.
	 
	Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400
	kpl
	6,0

	9.7.
	 
	Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125
	kpl
	6,0



	10.3.
	 
	Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400
	kpl.
	4,0

	10.4.
	 
	Esošo dzelzbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125
	kpl.
	7,0



Servitūtu daļa:
	9.6.
	 
	Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400
	kpl
	1,0

	9.7.
	 
	Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125
	kpl
	3,0



	10.3.
	 
	Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400
	kpl.
	0 

	10.4.
	 
	Esošo dzelzbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125
	kpl.
	0 



Saskaņā ar LKT-2 rasējumu pavisam ir jāpārbūvē 30 kpl., tas ir LKT - 13 kpl., SK - 12 kpl. un DR - 5 kpl..

Lūdzam apstiprināt vai precizēt būvdarbu apjomu augstāk norādītajās pozīcijās.
	Darbi tiks precizēti būvniecības laikā, jo apkalpojošā organizācija jau veica dažu skataku remontdarbus. Vienas vienības izmaksas tas nemainīs, proporcionāli paveiktajam darbam tiks arī veikta apmaksa.


	6. Lūdzam precizēt zemāk minētas pozīcijas. Kāda izmēra aizsargčaula ir nepieciešama?
Vai šis pozīcijas nav iekļautas sadaļā "Esošo 0,4 kV; Sakaru kanalizācijas kabeļu aizsardzība, rezerves cauruļu ieguldīšana"?

Pagalms:
	11.3.
	 
	Šķeltā aizsargčaula esošo kabeļu aizsardzībai, iebūve
	m
	4,0


Servitūts:
	11.3.
	 
	Šķeltā aizsargčaula esošo kabeļu aizsardzībai, iebūve
	m
	4,0



	EVOCAB SPLIT D110, nē nav.



