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GROZĪJUMI NOLIKUMĀ (Uzskatei teksts – sarkanā)

Grozījumi 5.pielikumā “Tehniskajās specifikācijās (Pasūtītāja prasības)”
1. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 1. daļā “Vispārīgā informācija” 1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
“Projektā izbūvētajā infrastruktūrā atsevišķā iepirkumā, ar atsevišķām Pasūtītāja prasībām tiks uzstādīti digitālie informatīvie displeji un tiks integrēta izbūvētā pasažieru apziņošana un videonovērošana. Esošajās mikroprocesoru centralizācijas (turpmāk - MPC) sistēmās būs nepieciešama modifikācija, kas saistīta ar Projekta realizācijas gaitā veiktajām izmaiņām SCB ierīču konfigurācijā, kura arī tiks nodrošināta atsevišķa iepirkuma ietvaros”;

2. [bookmark: _Hlk196296162]Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 1. daļas “Vispārīgā informācija” 3.1.1.1.apakšpunkta ievada daļā (pirms kola) frāzi “atbilstoši Indikatīvajos darbu apjomos (sk. 8.un13. punktā) noteiktajam” dzēst;

3. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 1.daļā “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūra” 1.3.punkta “Platformu un gājēju pārejas” 1.3.22. apakšpunktā frāzi “pašapkapes nojumēm” dzēst;

4. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 1.daļā “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūra” 1.3.punkta “Teritorijas labiekārtošana, gājēju/velo ceļi, informatīvās zīmes un norādes “ 1.5.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“1.5.3. Uzņēmējam stacijas teritorijā jāparedz vieta biļešu tirdzniecības un citu pašapkalpošanās automātu novietošanai nākotnē:
1.5.3.1. Biļešu tirdzniecības un citu pašapkalpošanās automātu novietojums jāparedz pieejās uz platformām ar vislielāko gājēju kustības intensitāti atbilstoši LDz Pasažieru infrastruktūras universālā dizaina standarta prasībām (https://www.ldz.lv/lv/pasazieru-infrastrukturas-universala-dizaina-standarts ). Precīzu novietojuma vietu projektēšanas laikā saskaņojot ar Pasūtītāju;
1.5.3.2. Būvprojektā jāparedz vismaz trīs pašapkalpes automātu izvietošanas iespējas ar elektrobarošanas un telekomunikāciju pieslēgumiem. Jāparedz vismaz trīs atsevišķas elektrobarošanas uzskaites;
1.5.3.3. Šī Līguma ietvaros līdz katrai no vismaz trīs paredzētajām pašapkalpes automātu izvietojuma vietām jāizbūvē sakaru kabeļu kanalizācija un elektrobarošanas pieslēgums ar elektroenerģijas uzskaiti. Jāizbūvē sakaru kabeļu kanalizācijas un elektrobarošanas kabeļu ievadi sadalnē (sk. 5.7.p).”;

5. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 1.daļā “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūra” 1.3.punkta “Teritorijas labiekārtošana, gājēju/velo ceļi, informatīvās zīmes un norādes “ 1.5.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā
“1.5.4. Uzņēmējam stacijas teritorijā jāparedz vieta digitālo informatīvo displeju (turpmāk- DID) novietošana nākotnē:
1.5.4.1. DID novietojums jāparedz atbilstoši LDz Pasažieru infrastruktūras universālā dizaina standarta prasībām (https://www.ldz.lv/lv/pasazieru-infrastrukturas-universala-dizaina-standarts). Precīzu novietojuma vietu projektēšanas laikā saskaņojot ar Pasūtītāju;
1.5.4.2. Šī Līguma ietvaros Uzņēmējam jāizbūvē sakaru kabeļu kanalizācija un elektrobarošanas pieslēgums līdz paredzētajai un ar Pasūtītāju saskaņotajai DID atrašanās vietai ;
1.5.4.3. Kabeļu kanalizācijas caurulei un elektrības kabelim jāparedz vismaz 2 metru rezerve un tie jāievieto ūdensdrošā kabeļu savienojuma kamerā (piemēram, EVO TC 900/700/450 vai analogā), kuru ierok zemē zaļajā zonā (risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas laikā).”;

6. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 3.daļā “Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve” 3.7.punkta “Prasības no jauna izbūvējamajai kabeļu kanalizācijai stacijās/pieturas punktos” 3.7.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“3.7.6. Kabeļu kanalizācijas trasei jāparedz caurules ar diametru 94/110mm:
3.7.6.1. vismaz divas caurules ārpus platformu un/vai pasažieru apkalpes zonas;
3.7.6.2. vismaz trīs caurules platformu un/vai pasažieru apkalpes zonā (saskaņojot to ar Pasūtītāju projektēšanas laikā).”;

7. [bookmark: _Hlk196742213]Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 3.daļā “Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve” 3.7.punkta “Prasības no jauna izbūvējamajai kabeļu kanalizācijai stacijās/pieturas punktos” 3.7.23.apakšpunktu otro teikumu “Kabeļu kanalizācijas un barošanas kabeļa pieslēgumam jābūt integrētam pašapkalpes nojumes risinājumā” dzēst;

8. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.daļas “Elektroapgāde (ELT)” 5.7.punkta nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Pašapkalpes vietas 0,4kV sadalnes konceptuālais risinājums”;

9. [bookmark: _Hlk196305946]Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.daļas “Elektroapgāde (ELT)” 5.7.punktā “Pašapkalpes vietas 0,4kV sadalnes konceptuālais risinājums 5.7.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“5.7.1. Visās pašapkalpes vietās (izbūvēta nākotnē paredzēto pašapkalpes automātu pieslēgumu vieta)  izbūvē viena tipa komunikācijas pieslēguma sadalnes (ar ne mazāk kā 3 izejam).  Precīzu elektrosadalnes skapju uzstādīšanas vietu un to skaitu projektēšanas laikā saskaņot ar Pasūtītāju”;

10. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.daļas “Elektroapgāde (ELT)” 5.7.3. apakšpunktā ietvertajam Attēlam 17 nosaukumā vārdu “nojumes” aizstāt ar “vietas”;

11. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.daļas “Elektroapgāde (ELT)” 5.7.4. apakšpunktā ietvertajam Attēlam 18 nosaukumā vārdu “nojumes” aizstāt ar “vietas”;

12. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.daļas “Elektroapgāde (ELT)” 5.7.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“5.7.5. Galvenajā sadalnē SS-1 katrai pašapkalpes vietai paredzētam trīsfažu kabelim jābeidzas ar trīsfažu automātu. Vienai no fāzēm (1/3) nodrošināt elektroenerģijas uzskaiti. Papildus galvenā sadalnē SS-1 katrai vietai paredzēt divas vietas elektroenerģijas uzskaitei citiem pašapkales vietas patērētajiem no 2 fāzēm (2/3).”;

13. [bookmark: _Toc190117819]Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.daļas “Elektroapgāde (ELT)” 5.8.3.punkta “Apgaismojuma iekārtas un apgaismošanas nosacījumi” 5.8.3.3.3. apakšpunktā frāzi ar iekavām “(t.sk. pašapkalpes nojumēs)” dzēst;

14. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” III sējumā 1.daļas “Ievads” Pielikuma sadaļā 1. un 2. pielikumā uzskaitītajām datnēm nosaukumus izteikt šādā redakcijā:
“1) Stacijas “Dobele” indikatīvā pārbūves shēma;
2) Stacijas “Liepāja” indikatīvā pārbūves shēma;”;

15. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” III sējuma 1. un 2. pielikumā pievienotās shēmas - Stacijas “Dobele” indikatīvā pārbūves shēma (iepriekš – Stacijas “Dobeles” pārbūves shēma) un Stacijas “Liepāja” indikatīvā pārbūves shēma (iepriekš – Stacijas “Liepāja” pārbūves shēma) tiek aizstātas jaunām shēmām;

16. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” III sējuma “Stacija “Dobele”” daļā 3.punktā “Plānotā būvniecība” 3.1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk196312761]“3.1.3. Pagaidu pasažieru platformu (h=550; platums 2,5m) izbūvēt pie II sliežu ceļa (starp II un 1. sliežu ceļu), Liepājas virzienā no esošās gājēju pārejas (skatīt stacijas pārbūves shēmu).”;

17. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” III sējuma “Speciālās prasības” pielikumā “Tehniskā specifikācija / Tehniskā piedāvājuma forma “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un lifta izbūve pie esošā gājēju tilta Rīga ielā 71, Liepājā” ietvertajā tabulā 1.6.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.6. Celtspēja – ne mazāk kā 800 kg”;

18. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” III sējuma “Speciālās prasības” pielikumā “Tehniskā specifikācija / Tehniskā piedāvājuma forma “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un lifta izbūve pie esošā gājēju tilta Rīga ielā 71, Liepājā” ietvertajā tabulā 1.8.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.8. Celšanas ātrums – ne mazāks kā  0,6 m/s”.
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