	
	



2.pielikums 
Atklāta konkursa ar ID Nr. RVP PAD 2024/11
nolikumam 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atklātā konkursā
,,Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas ēku pirmo stāvu 
izmantošanas raksturojums un priekšlikumi ielu telpas urbānās aktivitātes noteikšanai”
(ID Nr. RVP PAD 2024/11)

1. Pakalpojuma pamatojums un apraksts
[bookmark: _Hlk108459562]Saskaņā ar Rīgas domes 29.06.2023. lēmumu Nr. RD-23-2707-lē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Pasūtītājs) uzsācis Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (turpmāk – RVC AZ) teritorijas plānojuma (turpmāk – Plānojums) izstrādi. Plānojums tiek izstrādāts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 ,,Rīgas vēsturiskais centrs” un tā aizsardzības zonas robežās. 
RVC AZ teritorijas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 127 ,,Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”. 
Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 8. pantu Plānojumā rakstveidā un grafiski ir jāattēlo teritorijas pašreizējā izmantošana. RVC AZ teritorijas pašreizējās izmantošanas noteikšanas ietvaros nepieciešams detalizēti analizēt ēku zemāko stāvu funkcijas, jo tās būtiski ietekmē ielu telpas raksturu un atspoguļo pilsētas centra vitalitāti. 
Pētījumā ,,Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas ēku pirmo stāvu izmantošanas raksturojums un priekšlikumi ielu telpas urbānās aktivitātes noteikšanai” (turpmāk – Pētījums) tiks fiksēta pašreizējā situācija, kas kalpos kā indikators spēkā esošā Plānojuma politiku un mērķu īstenošanas ietekmes vērtējumam. Pamatojoties uz šo vērtējumu tiks sagatavoti priekšlikumi ielu telpas urbānās aktivitātes veicināšanai. Savukārt, salīdzinot Pētījuma rezultātus ar 2013. gadā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LATVIJAS FAKTI” veiktā pētījuma „Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra daļā” (turpmāk – 2013. gada pētījums) datiem, tiks nodrošināta plānošanas pēctecība un plānojamās teritorijas attīstības monitorings, kā arī identificētas izmaiņas un teritorijas attīstības tendences.
1. Pakalpojuma mērķis
[bookmark: _Hlk169025097]Pētījuma mērķis ir iegūt RVC AZ ielu telpas urbāno aktivitāti[footnoteRef:2] raksturojošos datus[footnoteRef:3], noteikt tās veicināšanas nepieciešamību un iespējas, sniedzot priekšlikumus pašvaldības atbalsta instrumentiem – atbilstošām prasībām Plānojumā un citām iniciatīvām.  [2:  Urbānā aktivitāte ir pakāpe, kādā publiska vieta tiek aktīvi izmantota, un ietver to, kā ielas telpas dizains korelē ar sabiedriskās dzīves kvalitāti. ]  [3:  Ēku, kas robežojas ar publisko ārtelpu, pirmo stāvu izmantošana; ēku fasāžu vispārīgs novērtējums un situācijas izmaiņas kopš 2013. gada pētījuma veikšanas.] 

1. Izpētes teritorija un objekti:
Izpētēs teritorija ir noteikta Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā pievienotajā kartoshēmā. Apsekojamo ēku skaits izpētes teritorijā ir aptuveni 4650:
· Rīgas vēsturiskā centra teritorijā – aptuveni 2450;
· Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijā – aptuveni 2200.
Ēku skaits ir norādīts indikatīvi un tas var mainīties, ņemot vērā apsekojamā teritorijā būvniecības stadijā esošo ēku, kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, skaitu un zudušo ēku skaitu.
1. Darba uzdevumi:
4.1.  Izpildītājs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju darba veikšanas metodiku, tostarp:
4.1.1. izvērtē sagatavoto anketu saturu (Tehniskās specifikācijas 2. un 3. pielikumi) un izstrādā tehnisku risinājumu to piemērošanai datu ievades specifikai, saskaņojot risinājumu ar Pasūtītāju;
4.1.2. izstrādā darba organizācijas plānu, kas ietver sadarbību ar Pasūtītāju, personāla instruktāžu un kontroli;
4.1.3. definē metodi esošo datu apstrādei (apkopošanai, analīzei, u.tml.) un izmantošanai, ar mērķi iegūt pamatu turpmākajam teritorijas apsekošanas procesam;
4.1.4. izstrādā teritorijas apsekošanas procesa plānu, tostarp, apsekoto ēku uzskaites sistēmu;
4.1.5. definē kvalitatīvās izvērtējuma metodes iegūto datu salīdzināšanai ar 2013. gada pētījumā iegūtajiem datiem;
4.1.6. definē ēku būvniecības gada periodizācijas un dzīvokļu skaita kategorizācijas robežvērtības 4.5.3. apakšpunktā noteiktās darba daļas izpildei;
4.1.7. definē Pētījuma pārskata struktūru, ietverot apraksta, datu bāzes un grafiskās daļas saturu un struktūru;
4.1.8. definē grafiskās daļas attēlošanas un dizaina principus;
4.1.9. sagatavo iesniedzamā starpnodevuma – darba redakcijas orientējošo saturu, kas ietver katru Pētījuma daļu, atspoguļo to saistību, secību, un iezīmē kopējo darba struktūru;
4.1.10. definē metodes ielu telpas urbānās aktivitātes klasifikācijas noteikšanai, apsekojamo ielu novērtēšanai atbilstoši izveidotajai klasifikācijai un veicināšanas instrumentu plānošanai.
4.2. Izpildītājs aprobē sagatavoto metodiku un pārbauda pieejamo datu apstrādes rezultātus, veicot vismaz 5 (piecu) ar Pasūtītāju saskaņotu kvartālu apsekošanu un iesniedz Pasūtītājam iegūtos materiālus (aizpildītās anketas, apsekoto kvartālu kartes un fotofiksācijas, u.c.) izvērtēšanai, kā arī priekšlikumus anketas saturam un apsekošanas procesam, ja nepieciešami tā uzlabojumi.
4.3. Izpildītājs veic ēku apsekošanu atbilstoši sagatavotajai metodikai un 2. pielikuma anketas saturam, ņemot vērā šādas prasības:
4.3.1. Izpildītājs nosaka pirmo stāvu (tajā skaitā cokola stāva un pagrabstāva, kā arī funkcionāli saistītā otrā stāva, ja tādi ir) izmantošanas veidus (funkciju) un to proporcionālo sadalījumu:
· Rīgas vēsturiskā centra teritorijā – visa stāva platībā;
· Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijā – stāva funkcionālajai daļai, kas robežojas ar publisko ārtelpu.
4.3.2. Izpildītājs fiksē ēku fasādes elementus un vērtē tos skatos no publiski pieejamās ārtelpas – ielas, laukuma, parka, skvēra vai iekškvartāla pasāžas;
4.3.3. Izpildītājs kvartālu kartēs grafiski attēlo ēkas izmantošanas veidus (norādot kodu), ēkas ieeju veidus, bankomātu izvietojumu, caurbrauktuvju un žogu veidus.
4.4. Izpildītājs kartēs fiksē esošās situācijas izmaiņas salīdzinājumā ar 2013. gada pētījuma rezultātiem atbilstoši 4.1.5. apakšpunktā definētajām metodēm.
4.5. Papildus ēku pirmo stāvu izmantošanai, Izpildītājs raksturo teritoriju no apbūves un atsevišķu elementu izplatības viedokļa: 
4.5.1. atbilstoši sagatavotās ēku raksturojuma anketas (Tehniskās specifikācijas 3. pielikums) saturam aprakstot teritoriju no apbūves viedokļa – fiksējot informāciju par jaunbūvēm, pārbūvēm, atjaunošanām, objektiem būvniecības stadijā, zudušo apbūvi un neizmantotām teritorijām;
4.5.2. papildus anketas saturam apsekojumā fiksējot datus par atsevišķu elementu izplatību teritorijā – degvielas un gāzes uzpildes stacijām un automazgātavām (iekļaujot informāciju par tirdzniecības pakalpojumu pieejamību), publiskām labierīcībām un aktīvās atpūtas laukumiem; 
4.5.3. papildus anketas saturam grafiski attēlojot kadastra informāciju par ēku uzbūvēšanas gadu (periodu) un dzīvokļu skaitu atbilstoši noteiktajām robežvērtībām (4.1.6. apakšpunkts).
4.6. RVC AZ teritorijas raksturošanai no apbūves un atsevišķu elementu (4.5. apakšpunkts) kvantitātes un izplatības viedokļa Izpildītājs veic ģeotelpisko analīzi un sagatavo tematiskas kartoshēmas, par grafisko materiālu saturu un attēlošanas principiem vienojoties ar Pasūtītāju.
4.7. Izpildītājs sagatavo datu ievades failu, ievada un pārbauda apsekojuma datus, kā arī iesniedz apsekojuma tehnisko atskaiti – apsekoto teritoriju sarakstu Microsoft Excel tabulā, kas pievienojams iesniegtajam datu apkopojumam.
4.8. Izpildītājs sagatavo Pētījuma aprakstu, tostarp ietverot:
4.8.1. izmaiņas ēku pirmo stāvu izmantošanā – salīdzinājums ar 2013. gada pētījumā iegūtajiem datiem (izmantošanas bilance izteikta procentos un salīdzināta ar 2013. gadā iegūto) un izstrādā vispārīgos secinājumus par izmaiņām un aktuālajām tendencēm;
4.8.2. nosakot neizmantoto telpu īpatsvaru kopējā pirmo stāvu izmantošanā un salīdzina ar iepriekšējā izpētē iegūtajiem datiem, kā arī salīdzina rezultātus Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un tā aizsardzības zonā, nosakot vietas ar lielāku neizmantotu telpu koncentrāciju. Izpildītājs izstrādā vispārīgos secinājumus par izmaiņām un aktuālajām tendencēm;
4.8.3. veicot kvantitatīvo datu analīzi par jaunbūvju, ēku pārbūvju un atjaunošanu skaitu kopš 2006. gada, nosakot bilanci katrā no RVC AZ apkaimēm. Izpildītājs izstrādā vispārīgos secinājumus par būvniecības procesu rezultātiem;
4.8.4. veicot kvantitatīvo datu analīzi par zudušām ēkām kopš 2006. gada, nosakot bilanci katrā no RVC AZ apkaimēm;
4.8.5. veicot kvantitatīvo datu analīzi par neizmantotām teritorijām un būvēm, nosakot bilanci katrā no RVC AZ apkaimēm.
4.9. Pamatojoties uz Pētījuma rezultātiem un Pasūtītāja rīcībā esošajiem aktuālajiem pētījumiem, Izpildītājs sagatavo priekšlikumus ielu telpas urbānās aktivitātes noteikšanai:
4.9.1. izstrādā urbānās aktivitātes klasifikāciju ar dažādām aktivitātes kategorijām;
4.9.2. definē urbāno aktivitāti RVC AZ teritorijā, kas ietver aktivitātes kategorijas noteikšanu konkrētām vietām (mezglu punktiem) atbilstoši izstrādātajai klasifikācijai;
4.9.3. sagatavo tematiskas kartoshēmas, kas attēlo 4.9.2. apakšpunktā veikto RVC AZ teritorijas klasifikāciju, par grafisko materiālu saturu un attēlošanas principiem vienojoties ar Pasūtītāju;
4.9.4. definē teritorijas, kurās prioritāri jāveicina urbānā aktivitāte, iekļaujot izvēles pamatojumu;
4.9.5. izstrādā priekšlikumus (instrumentus) urbānās aktivitātes veicināšanai, kas ietver:
4.9.5.1. prasības un nosacījumus Plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;
4.9.5.2. piemēru apkopojumu ar pašvaldības atbalsta instrumentiem urbānās aktivitātes veicināšanai, kas ir pierādījuši savu efektivitāti ārvalstīs;
4.9.5.3. citus urbānās aktivitātes veicināšanas atbalsta instrumentus.
4.10. Izpildītājs saskaņo Pētījuma saturu ar Pasūtītāju, vienojas par precizējumiem, attiecīgi veic nepieciešamos labojumus un iesniedz Pētījuma gala redakciju.
5. Darba rezultāti:
5.1. Datu apkopojums ar izpētes rezultātiem un apsekošanas dabā iegūto informāciju:
5.1.1. ēku pirmā stāva un funkcionāli saistīto stāvu detalizēta izmantošana; 
5.1.2. citi 4.5. apakšpunktā noteiktie teritorijas izmantošanu raksturojošie elementi.
5.2. Pētījuma apraksts:
5.2.1. ēku pirmā stāva un funkcionāli saistīto stāvu izmantošanas raksturojums un iegūto datu analīzes rezultāti;
5.2.2. secinājumi par citiem 4.5. apakšpunktā noteiktajiem apsekotās teritorijas izmantošanu raksturojošajiem elementiem, to teritoriālo izplatību RVC AZ;
5.2.3. urbānās aktivitātes klasifikācija un RVC AZ teritorijas analīze atbilstoši izstrādātajai klasifikācijai;
5.2.4. priekšlikumi urbānās aktivitātes veicināšanai.
5.3. Grafiskā daļa:
5.3.1. RVC AZ teritorijas esošās izmantošana ēku pirmā stāva līmenī;
5.3.2. tematiskas kartoshēmas, kas attēlo 4.5. apakšpunktā iegūto datu izplatību RVC AZ teritorijā;
5.3.3. tematiskas kartoshēmas, kas attēlo 4.9.2. apakšpunktā veikto RVC AZ teritorijas urbānās aktivitātes klasifikāciju.

6. Darba organizācija un Pakalpojuma izpildes termiņš
6.1. Pakalpojuma izpildes maksimālais termiņš – 10 (desmit) mēneši no Pakalpojuma līguma spēkā stāšanās dienas.
6.2. Izpildītājs izstrādā Pakalpojumu saskaņā ar tehniskajā piedāvājumā iesniegto laika grafiku, kas paredz 1 (vienu) starpnodevuma iesniegšanas posmu, kurā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un komentāru sniegšanai Pakalpojuma darba redakciju atbilstoši 4.1.9. apakšpunktā norādītajam saturam. Starpnodevums paredz arī pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu un pakalpojuma līgumā noteiktā maksājuma veikšanu. Maksājums tiks veikts tikai par Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu dokumentu iesniegšanu. Starpnodevums tiek iesniegts ne ātrāk kā pēc 5 (pieciem) mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža un tā posma izpildes termiņa izmaiņas nevar ietekmēt Pakalpojuma izpildes kopējo termiņu.
6.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļautie posmi un termiņi tiek detalizēti pēc nepieciešamības un saskaņoti 4.1. un 4.2. apakšpunktos noteikto uzdevumu izpildes laikā.
6.4. Gadījumā, ja Pakalpojuma izpildes laikā ar Pasūtītāju tiek saskaņotas laika grafika izmaiņas, kas neietekmē 6.1. apakšpunktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tās nav uzskatāmas par līguma grozījumiem.
6.5. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi.
6.6. Izpildītājs Pakalpojuma izpildes laikā pēc Pasūtītāja norādījumiem sadarbojas ar citu Plānojuma vajadzībām izstrādājamo pētījumu, plānošanas dokumentu, projektu utml. izstrādātājiem, tostarp, sniedzot informāciju par iegūtajiem datiem.

7. Izpildītāja nodrošinājums:
7.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem aktuālajiem ģeotelpiskajiem datiem, tostarp, 2013. gada pētījuma datiem .shp (vai .gdb) un .xls formātā.
7.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar instrukciju par anketu aizpildīšanas kārtību, detalizētu paskaidrojumu par katru anketu sadaļu, palīgmateriālu (karšu) izmantošanu, ēku izmantošanas klasifikatoru ēku pirmo stāvu izmantošanas veidu noteikšanai un citiem specifiskiem jautājumiem.

8. Darba noformējums un formāts
8.1. Katrai apsekojamai ēkai sagatavojama vienota noformējuma lieta, tostarp ietverot grafisko materiālu, teritorijas apsekojuma fotofiksācijas (ja nepieciešams) un komentārus par veiktajos apsekojumos konstatēto.
8.2. Pētījuma apraksts sagatavojams teksta veidā un strukturējams atbilstoši 4.8. un 4.9. apakšpunktos noteiktajām daļām.
8.3. Prasības grafiskai daļai:
8.3.1. Pētījumā iekļautie kartogrāfiskie dati sagatavojami ESRI ArcGIS ģeotelpisko vektordatu (SHP) vai failu ģeodatubāzes (GDB) datņu formātā, kur datu bāzes informācija strukturēta pa slāņiem, un projektu (noformētu karšu) .mxd vai .aprx formātā;
8.3.2. grafiskie materiāli iesniedzami digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF vai PNG) datņu formātā, vai portatīvā dokumenta (PDF) datņu formātā ar saturam atbilstošu izšķirtspēju;
8.3.3. RVC AZ ēku pirmā stāva izmantošana izstrādājama M 1:2 000 līdz M 1:500;
8.3.4. tematisko kartoshēmu mērogs nav noteikts, tas saskaņojams ar Pasūtītāju.
8.4. Pakalpojums sniedzams latviešu valodā.
8.5. Prasības Pētījuma iesniegšanai Pasūtītājam:
8.5.1. elektroniskā formātā atbilstoši katras Pētījuma daļas specifikai;
8.5.2. Pētījuma apraksts 2 (divos) eksemplāros papīra izdrukas formātā (A4), ietverto tematisko kartoshēmu izdruku izmērs iesniedzams formātā līdz A3;
Tehniskā specifikācija izstrādāta 2023. gada oktobrī
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024. gada jūnijā

	
	
	



8.5.3. urbānās aktivitātes noteikšanas rezultāti 2 (divos) eksemplāros papīra izdruku formātā, tematisko kartoshēmu mērogu saskaņojot ar Pasūtītāju.
	
	
	



	
	
	






Tehniskās specifikācijas
1. pielikums
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Ēku pirmo stāvu apsekošanas anketa
Tehniskās specifikācijas
2. pielikums

	Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma pamatdati RVC AZ
	Kvartāla Nr. _________
	Apsekoja (vārds, uzvārds): 

	
	Anketas lapa: /____./no /____./
	Aizpildīšanas datums:/__./__./2023.
                                                     Datums un mēnesis

	Ēkas kadastra apzīmējums:
	Adrese:                                   
	iela/bulv., mājas nr.:
	Korpuss (pēc pievienotā plāna):

	1. Ēku:                   –  izmanto     –  daļēji izmanto     Piezīme:



1. Ēkas pirmā stāva izmantošanas un ar tām saistīto fasādi veidojošo elementu raksturojums:
	

Ēkas līmenis, (apzīmējums)
	Izmanto visu stāvu
	Izmanto daļēji
	Remontē
	Neizmanto
	

Izmantošanas veids (funkcija)
(norādīt % ēkas stāva platības RVC teritorijā un ielas frontes garumā – RVC un AZ teritorijā, kā arī grafiski atzīmēt plānā)
	

Piezīmes / īpašie gadījumi

	
	
	
	
	
	KODS
	%
	KODS
	%
	KODS
	%
	KODS
	%
	KODS
	%
	

	1.stāvs (S)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ja neizmanto, norādīt kāds ir bijis izmantošanas veids
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Norādīt, vai 1.stāva izmantošana turpinās 2.stāvā 
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	

	Norādīt, vai aktīva izmantošana notiek arī virs 2.stāva
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	

	Funkcijas sasaiste ar publisko ārtelpu (atzīmēt, ja ir)
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	

	Fasādes elementu raksturojums (skatos no publiski pieejamās ārtelpas):

	Ailu aizpildījuma veids (norādīt ailu aizpildījuma veidu un skaitu atbilstoši attiecīgajam izmantošanas kodam; papildus norādīt attiecīgo aizsargelementu veidu, ja tāds izmantots. Ja vienai izmantošanai ir vairāk nekā divi ailu aizpildījuma veidi, veikt īpašas piezīmes):

	Logi
	
	
	
	
	
	

	Skatlogi
	
	
	
	
	
	

	Skatlogi ar ieejas durvīm
	
	
	
	
	
	

	„Aklas” ailas
	
	
	
	
	
	

	Āra žalūzijas
	
	
	
	
	
	

	Slēģi
	
	
	
	
	
	

	Restes
	
	
	
	
	
	

	Markīzes
	
	
	
	
	
	

	Citi elementi, kas saistīti ar konkrētu funkciju (norādīt skaitu atbilstoši attiecīgajam izmantošanas kodam)

	Tehniskās ierīces un mehānismi (kondicionēšanas iekārtas, satelītantenas, novērošanas kameras u.c.)
	
	
	
	
	
	

	Citi (laternas, apgaismojuma ķermeņi, afišu stendi, info plāksnes u.c.)
	
	
	
	
	
	

	Izkārtņu skaits fasādē (norādīt skaitu un veidu: T – telpiskas, P - plaknē)
	T
	P
	T
	P
	T
	P
	T
	P
	T
	P
	

	Piemiņas objekti saistībā ar ēku
Norādīt veidu (P1 – piemiņas plāksne, P2 – piemiņas zīme ietves segumā; P3 - informatīva plāksne), nosaukumu,  uzstādīšanas gadu (ja iespējams noteikt), veikt fotofiksāciju
	Veids:

	Nosaukums:
	Gads:
	

	Ēku ieeju raksturojums (norādīt attiecīgo veidu un skaitu, atbilstoši apzīmējumiem attēlot arī grafiski)

	 neatkarīga ieeja (durvis) publiskai funkcijai |___| D1;        kopēja ieeja (durvis) publiskām un citām funkcijām |___| D2;
 durvis citām funkcijām (norādīt) |___|_____________________D3;               durvis netiek izmantotas |___| D4;
	



1. Ēkas cokola stāva vai pagrabstāva izmantošanas un ar tām saistīto fasādi veidojošo elementu raksturojums:
	

Ēkas līmenis, (apzīmējums)
	 Izmanto visu stāvu
	Izmanto daļēji
	Remontē
	Neizmanto
	

Izmantošanas veids (funkcija)
(norādīt % ēkas stāva platības RVC teritorijā un ielas frontes garumā – RVC un AZ teritorijā, kā arī grafiski atzīmēt plānā)
	

Piezīmes / īpašie gadījumi

	
	
	
	
	
	KODS
	%
	KODS
	%
	KODS
	%
	KODS
	%
	KODS
	%
	

	Pagrabstāvs (P)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cokola stāvs (C)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ja neizmanto, norādīt kāds ir bijis izmantošanas veids
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Norādīt, vai stāva izmantošana turpinās 1.stāvā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	

	Funkcijas sasaiste ar publ. ārtelpu (atzīmēt, ja ir)
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	 –  jā
	

	Fasādes elementu raksturojums (skatos no publiski pieejamās ārtelpas):

	Ailu aizpildījuma veids (norādīt ailu aizpildījuma veidu un skaitu atbilstoši attiecīgajam izmantošanas kodam, papildus norādīt attiecīgo aizsargelementu veidu, ja tāds ir):

	Logi
	
	
	
	
	
	

	Skatlogi
	
	
	
	
	
	

	Skatlogi ar ieejas durvīm
	
	
	
	
	
	

	„Aklas” ailas
	
	
	
	
	
	

	Āra žalūzijas
	
	
	
	
	
	

	Restes
	
	
	
	
	
	

	Citi elementi, kas saistīti ar konkrētu funkciju (norādīt skaitu atbilstoši attiecīgajam izmantošanas kodam)

	Tehniskās ierīces un mehānismi u. tml.
	
	
	
	
	
	

	Citi
	
	
	
	
	
	

	Izkārtņu skaits fasādē (norādīt skaitu un veidu: T – telpiskas, P - plaknē)
	T
	P
	T
	P
	T
	P
	T
	P
	T
	P
	

	Ēkas ieeju raksturojums (norādīt attiecīgo veidu un skaitu, atbilstoši apzīmējumiem attēlot arī grafiski)

	 neatkarīga ieeja (durvis) publiskai funkcijai |___| D1;        kopēja ieeja (durvis) publiskām un citām funkcijām |___| D2;
 durvis citām funkcijām (norādīt) |___|_____________________D3;               durvis netiek izmantotas |___| D4;
	



1. Fasādes novērtējums (skatos no publiski pieejamās ārtelpas):

	0. Bankomāti: (norādīt skaitu, attēlot  grafiski)   |____|  B
	0. Atkritumu urnas ēkas fasādē: (norādīt skaitu, attēlot grafiski)   |____|  A
	


0. Caurbrauktuvju vārtu raksturojums: (norādīt skaitu pie atbilstošā tipa, attēlot arī grafiski):  – caurredzami |___| V1;     – daļēji caurredzami |___| V2;   
 – necaurredzami |___|  V3.
0. Pretugunsmūris:  – nav;      – ir;     – ir  vairāki;    – ar |___| logiem;     – ar |___| ________________;      – bez logiem;     – oriģināli veidoti;     – nav speciāli veidots;    – ar reklāmu;      – bez reklāmas;     – ar publiskās mākslas elementu
0. Fasādes raksturojuma vispārīgs novērtējums:       noslēgta, nepievilcīga, pasīva        0        1       2       3       4       5       atvērta, pievilcīga, aicinoša   

1. Žogu / nožogojuma raksturojums: (atbilstoši apzīmējumiem attēlot arī grafiski)     – caurredzams žogs Z1;    – daļēji caurredzams žogs Z2;     – necaurredzams žogs Z3;  – priekšdārza žogs Z4;      – ēkas siena bez atvērumiem Z5.  
0. Žoga materialitāte:  – koka;      – mūra;     – metāla
0. Žoga vārtu raksturojums: (norādīt skaitu pie atbilstošā tipa, attēlot arī grafiski)      – caurredzami |___| ZV1;      – daļēji caurredzami |___| ZV2; 
  – necaurredzami |___| ZV3.

	
	
	



Komentārs:______________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	
	



	
	
	



Tehniskās specifikācijas
3. pielikums
Ēku raksturojuma anketa
	Teritorijas raksturojuma no apbūves viedokļa pamatdati RVC AZ
	Kvartāla Nr. _________
	Apsekoja (vārds, uzvārds):
_________________

	
	Anketas lapa: /____./no /____./
	Aizpildīšanas datums:/__./__./2023.
                                                     Datums un mēnesis

	Adrese:                                   
	iela/bulv., mājas nr.:
	Korpuss (pēc pievienotā plāna):

	Ēkas kadastra apzīmējums:
	
	
	

	1. Ēka tiek izmantota un ir:   – jaunbūve     –  pārbūve     – atjaunošana     

	Būvniecības pabeigšanas gads:

	Jaunbūve:

	Zemesgabala izmantošana pirms jaunas apbūves izveidošanas:
	Ēkas un pieguļošās teritorijas pašreizējā izmantošana:

	
	

	Pārbūve / atjaunošana:

	Vai ēkas izmantošana ir mainījusies pēc pārbūves / atjaunošanas:             –  jā          – nē 

	Ēkas izmantošana pirms pārbūves / atjaunošanas:
	Ēkas izmantošana pēc pārbūves / atjaunošanas:

	
	

	1. Ēka/teritorija ir:    – remontēta    –  būvēta    –  nepabeigta būvniecība  (objekti būvniecības stadijā)
 –  zudusi           –  neizmantota 

	Objekti būvniecības stadijā:

	Jauna apbūve tiek veidota:             –  papildinot ielas fronti         – ar atkāpi

	Zudusī apbūve:

	Ēkas nojaukšanas gads: 

	Kultūrvēsturiskā vērtība (KVV):     –  nebija     –  bija       KVV līmenis:

	Ēkas izmantošana pirms nojaukšanas:
	Teritorijas pašreizējā izmantošana:

	
	

	Teritorijas publiskā pieejamība:    –  teritorija ir nožogota     –  teritorija nav nožogota

	Neizmantota ēka / teritorija

	Atzīmēt raksturīgo: (iespējami vairāki)
	Pamesta, tukša, neapsaimniekota ēka
	Ēka avārijas stāvoklī
	Sadrupusi ēka
	Piesārņota teritorija
	Neapsaimniekota, nekopta teritorija

	
	
	
	
	
	

	Noteiktās pazīmes:
	
	
	
	
	


Komentārs: ________________________________________________________________________________________________
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