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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

VELOCEĻŠ CENTRS–ĶENGARAGS–RUMBULA–DĀRZIŅI POSMAM NO RUMBAS IELAS 88 LĪDZ JĀŅOGU IELAI 

	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Leo Bērziņš
Rīgas valstpilsētas pašvaldības
Ārtelpas un mobilitātes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Veloinfrastruktūras nodaļas būvinženieris
E-pasts: leo.berzins@riga.lv 
Tālrunis (+371) 67012285,

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis
	Izstrādāt būvprojektu kopīga gājēju un velosipēdistu ceļa ierīkošanai gar Daugavu, savienojot Rumbulas un Dārziņu apkaimes.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	2112 – Ielas ceļi laukumi

	1.5.
	Būves grupa 
(MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”)
	I
Grupa
	Jauna būvniecība
	Būvniecības iesniegums
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 73. punkts

	1.6.
	Projektēšanas robežas 


	Izbūves posms no Rumbas ielas 88, līdz Jāņogu ielai 53-47

[image: ]


	2. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	Projektējot, ievērot Likumu, Ministru kabineta noteikumu, Rīgas domes saistošo noteikumu aktuālākās redakcijas. 
Ņemt vērā standartu, būvnormatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.
1. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” “Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023/1”; 
1. VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Autoceļu un ielu segumu atjaunošanas vadlīnijas”, 2021;
1. LVS 190-9:2015 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme”;
1. LVS 190-10:2007 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi” un to aktuālākie grozījumi;
1. LVS 190-5:2011 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”;
1. LVS 77-1:2016 “Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”;
1. LVS 77-2:2016 “Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”;
1. LVS 85:2016 “Ceļa apzīmējumi”;
1. LVS 85:2016/A1:2018 “Ceļa apzīmējumi”
1. LVS 190-9 “Velosatiksme”
1. Rīgas valstspilsētas velosatiksmes attīstības koncepcija līdz 2030.gadam 
1. 2017. gada RD PAD “Transporta attīstības tematiskais plānojums”,
1. Rokasgrāmata “Design manual for bycicle traffic, CROW”
1. citus spēkā esošos normatīvos dokumentus, atbilstoši projekta specifikai.
Projekta risinājumos ievērot vides aizsardzības prasības atbilstoši noteikumiem.

	2.2. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	
Sagatavo Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma.

	2.3. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/
objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Būvprojekta Izstrādātājam, jāiepazīstas ar AS „Ceļuprojekts” ““Apvienota gājēju un velosipēdistu ceļa būvprojekts no pk 112+48 līdz pk 137+00 (no zemes vienību ar kadastra nr. 01001250516 krustpunkta līdz Jāņogu ielai, zemes vienību ar kadastra nr. 01001259011 un 01001250274 krustpunktam)”  būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā risinājumiem

Pēc nepieciešamības un Izpildītāja ieskatiem jāveic tehniskās apsekošanas. Papildus apsekošanas darbu izmaksas jāiekļauj Izpildītājam būvprojekta izstrādes izmaksās.

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeoroloģiskā

	2.6. 
	
	X
	X
	X

	
	
	Veic saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. pantam, 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumiem Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Rīgas domes 2019. gada 18 decembra saistošie noteikumi Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	2.7. 
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pasūtītājs izsniedz būvprojekta minimālā sastāvā saņemtos tehniskos noteikumus vai pieprasa un saņem būvprojekta Izpildītājs. Ja nepieciešams pieprasīt papildus tehniskos noteikumus pie Pasūtītāja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, tad to veic Izpildītājs.  Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu pieprasīšanu. Atbilstoši esošajai situācijai, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem, tehniskos vai īpašos noteikumus pagarina un saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.


	3. PASŪTĪTĀJA PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA

	3.1. 
	Izstrādāt būvprojekta dokumentāciju iesniegšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā  (Institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas). Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, kurā izpildīti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  (Institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas) būvatļaujas projektēšanas nosacījumi, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāja ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvprojektu, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei.
Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	3.2. 
	Būvprojekta saturs
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saturam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.
Ja Izstrādātājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina būvprojekta saturu.
Būvprojekta saturs: 
1. Vispārīgā daļa
2. Arhitektūras risinājumi
a) Labiekārtojums;
b) ceļu daļa.
3. Inženierisinājumu daļa
a) Būvkonstrukcijas;
b) Inženiertīklu daļa (Tehniskos noteikumus saņemt pēc nepieciešamības);
4. Darbu organizēšanas projekts
5. Ekonomiskā daļa
a) Būvdarbu apjomu saraksts
b) Izmaksu aprēķins




Jāveido vienots būvdarbu daudzumu saraksts, norādot visus darbu veidus, kas nepieciešami Būvprojekta realizācijai. Katrai darbu daudzumu pozīcijai ir jāizvēlas vai jāizstrādā saprotamas un atbilstošas darbu veikšanas tehniskās specifikācijas un jāpiešķir unikāls numurs, kas nesakrīt ar citu darbu daudzumu saraksta pozīciju.


	3.3. 
	Vispārējas prasības

	Pārbūves būvprojekta izstrādi veikt vadoties pēc AS „Ceļuprojekts” izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā.
 
Būvprojekta izstrādes un realizācijas laikā risināmi šādi galvenie jautājumi:
Gājēju un velosatiksmes infrastruktūra un labiekārtojums:
Nepieciešamie demontāžas darbi, skatīt Būvdarbu apjomu sarakstu un plāna risinājumus.
Atbilstoši plāna risinājumiem un Skaidrojošajam aprakstam paredzēt:
1. Kopīga gājēju un velosipēdistu ceļa izveidi, savienojot ar esošo gājēju un veloinfrastruktūru (““Veloceļš” Centrs- Ķengarags- Rumbula – Dārziņi” 3. Posms (no Pk 105+40 līdz Pk 112+48)) pašvaldības īpašumā 01001250516;
2. Kopīgo gājēju un velosipēdistu ceļu paredzēt ar asfaltbetona segumu;
3. Kopīga gājēju un velosipēdistu ceļa platumu atbilstoši plānam, tomēr izskatīt iespēju to veidot platāku (4,5m), ja nav jāveic īpaši Daugavas krastu nostiprināšanas darbi;
4. Veicot kopīgā gājēju un velosipēdistu ceļa konstruktīvo risinājumu izstrādāšanu, ņemt vērā, ka tās var uzbraukt mehanizētie transportlīdzekļi (uzturēšanas tehnika un operatīvais transports);
5. Projekta risinājumus izstrādāt iespēju robežās izvairoties no papildus MBP paredzētajiem Daugavas krastu nostiprināšanas darbiem;
6. Izvērtēt un paredzēt jaunas kāpnes/ pārbūvēt esošās no kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa līdz Daugavas krastmalai, balstoties uz MBP risinājumiem (nepieciešamības gadījumā novietojums var tikt mainīts);
7. Izvērtēt un paredzēt ne mazāk kā 12 labiekārtotas atpūtas vietas;
8. Saglabāt sudrabegli, veidojot nepārtrauktu kopīgu gājēju un velosipēdistu ceļa risinājumu (kad. apz. 0100 125 0052);
9. Būvprojekta robežās paredzēt esošās infrastruktūras sasaisti ar projektējamo infrastruktūru;
10. Būvprojekta izstrādē jāpielieto universāla dizaina vai “bez barjeru” vides pieejamības principus. Ceļa zīmju balstus neparedzēt ietves “bez barjeru” zonā, nodrošinot gājēju kustībai nepieciešamo brīvo joslu. Ceļa zīmju balstus iespējams paredzēt ar liektajiem (konsolveida) balstiem;
11. Daugavmalas ielas posmā, no Aroniju ielas līdz iebrauktuvei zemesgabalam ar kad. Apz. 0100 125 0052 paredzēt satiksmes mierināšanas pasākumus,
12. Daugavmalas ielas posmā, no Aroniju ielas līdz iebrauktuvei zemesgabalam ar kad. Apz. 0100 125 0052 paredzēt konstrukciju, kas paredzēta mehānisko transportlīdzekļu kustībai;
13. Daugavmalas ielas posmā, no Aroniju ielas līdz iebrauktuvei zemesgabalam ar kad. Apz. 0100 125 0052 paredzēt piekļuvi uz privātīpašumiem;
14. Paredzēt gājēju un velosatiksmes plūsmu skaitīšanas punktu. Satiksmes skaitīšanai paredzēt videoiekārtas ar gājēju/velobraucēju/skrituļotāju automatizētu atpazīšanas algoritmu un programmatūru, kas nodrošina uzskaites darbību;
15. Ceļa zīmju balstus neparedzēt ietves “bez barjeru” zonā, nodrošinot gājēju un velobraucēju kustībai nepieciešamo brīvo joslu. Ceļa zīmju balstus iespējams paredzēt ar liektajiem (konsolveida) balstiem;

	3.4.
	Inženierkomunikācijas
	Atbilstoši tehnisko, īpašo noteikumu u.c. dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus esošo un perspektīvo inženierkomunikāciju izvietošanai un paredzēt risinājumus to aizsardzībai, ja tehniski to nav iespējams izdarīt, paredzēt projekta risinājumus inženierkomunikāciju pārcelšanai.

	3.5.
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Lietus ūdens novadīšanu no projektējamā veloceļa paredzēt Daugavā saskaņā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nosacījumiem.

Nodrošināt esošā pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīkla saglabāšanu, aizsardzību un aizsargjoslu ievērošanu.

Ja projekta ietvaros lietus ūdens novadīšanai tiek paredzētas gūlijas, tad paredzēt - plastmasas gūlijas 560/500 vai 630/600 bez sifona ar vāku ar kantainām restēm, gūliju rāmi un aku vākus paredzēt, atbilstoši transporta intensitātei, LVS EN 124 prasībām. Gūliju pievienojumi – plastmasas caurules, T8 klase, d=200 mm ar minimālo slīpumu i=2%.

	3.6.
	Apgaismojums
	Projekta ietvaros, kopīga gājēju un velobraucēju ceļa apgaismošanai, pielāgot esošo ielas apgaismojumu un vietās, kur nepieciešams, izbūvēt jaunu.

1. Gar plānoto veloinfrastruktūru un gājēju ietvi, paredzēt jaunus nepieciešama garuma un daudzuma cinkotus metāla apgaismes balstus (saskaņā ar Eiropas standartu EN 40-5:1008) uz dzelzsbetona pamatiem un jaunu kabeļu trasi.
2. Uz projektētajiem departamenta apgaismes balstiem paredzēt jaunus LED gaismekļus ar gaismas krāsas temperatūru 3000K (ražotājs “Vizulo”, “Schreder”, “Philips” vai citus tehniski atbilstošus Aģentūras prasībām – iepriekš saskaņojot).
3. Gaismekļus paredzēt aprīkot ar kontrolieriem saderīgiem ar “City Light” vadības sistēmu un gaismekļa balastam ir jāatbalsta DALI-2 protokolu. Gaismekļiem jābūt nodrošinātiem ar bez instrumentu piekļuves tehnoloģiju (toolless), kā arī barošanas bloks aprīkots ar standarta ZHAGA BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas un 10kV pārsprieguma aizsardzību.
4. Gaismekli balstā aizsargāt ar 6A “C” raksturlīknes automātisko slēdzi.
5. Iespējamā pieslēguma vieta – esošais Jāņogu ielas apgaismes tīkls.
6. Projektējamam apgaismes tīklam paredzēt NYY-J-4x16 mm² tipa kabeļus.
7. Projektējamos kabeļus visā trases garumā gruntī aizsargāt ar plastmasas cauruli Ø75 450N, zem brauktuvēm ar plastmasas cauruli Ø110 1250N.


	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Pēc nepieciešamības, saskaņot ar Rīgas Domes Apstādījumu saglabāšanas komisiju, ievērojot 2012. gada 2. maija MK noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un 2015. gada 09. jūnija Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Koku ciršanas atļaujas un sabiedriskā apspriešanas izdevumus u.c. ar koku un krūmu ciršanu saistītos izdevumus projekta izstrādes laikā sedz Izpildītājs.

Saglabājamiem kokiem iekļaut prasības koku saglabāšanai un aizsardzībai būvniecības laikā. Saņemt arborista atzinumu.

	3.8.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Projektu saskaņot ar visiem zemju īpašniekiem, kuru intereses skar projekta risinājumi.


	3.9.
	Būvprojekta ekspertīze
	Būvprojektam jāveic būvprojekta ekspertīze atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām.
Būvprojekta ekspertīzes izstrādi organizē Pasūtītājs.
Izpildītāja pienākums ir ievērtēt ekspertīzes veikšanas laiku  Būvprojekta izstrādes kopējā termiņā, kā arī novērst būvprojekta ekspertīzē konstatētās neatbilstības un veikt korekcijas būvprojektā atbilstoši eksperta norādītajām un Pasūtītāja apstiprinātajām piezīmēm.



	3.10.
	Darbu organizēšanas projekts (DOP)
	Projektēt darbu organizāciju

	3.11.
	Citi nosacījumi
	Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa būvprojekta izstrādes laikā, kā arī visā laika periodā līdz projekta realizācijai;
Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs pastāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmu un jautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju;
Visas ar būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.
Izstrādāt 4 vizualizācijas un citus materiālus sabiedrības informēšanai.
Jāparedz foto reālistiskas vizualizācijas, kam ir jāatbilst sekojošām prasībām:
1. Vizualizācijā nepieciešams attēlot projektējamo risinājumu telpiski to integrējot esošajā ainavā;
1. Risinājumiem, kas attēloti vizualizācijā jāsakrīt ar projektā izstrādātajiem risinājumiem.



	4.
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS UN IESNIEGŠANA PASŪTĪTĀJAM

	4.1
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 9 (deviņi) mēneši no līguma spēkā stāšanās datuma.
Būvprojekta izstrādes laikā tiek organizētas sapulces ne retāk kā reizi divās nedēļās.
Izstrādātājs veic sapulces protokolēšanu un sarunas ierakstīšanu. Ierakstu materiāli jāpievieno Būvprojektam, to nododot.

	4.1.1.
	1.Starpziņojums
	Starpziņojuma iesniegšana Pasūtītājam ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus no līguma spēkā stāšanās datuma.  
Starpziņojuma saturs:
1.	Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņošanai ar pasūtītāju (pirms iesniegšanas izskatīšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
2.	Ģenerālplāns (ĢP) 1:500 mērogā, izdrukas veidā.
3.	Apkopota informāciju par trešo pušu zemes vienībām, kas skar projekta robežas.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz starpziņojuma materiālus:
1.	Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD), un visi materiāli PDF (*.pdf) formātā.
2.	Pasūtītājs izskata iesniegtos materiālus 3 (trīs) nedēļu laikā.

	4.1.2
	Gala nodevums
	[bookmark: OLE_LINK210]Izstrādāta būvprojekta ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas) ierakstu par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšana Pasūtītājam ne ilgāk kā 9 (deviņi) mēneši no Līguma noslēgšanas. 
Papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvniecības informācijas sistēmā iesniegtajam saskaņotajam būvprojektam, Izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam šādus saskaņota būvprojekta materiālus, kas akceptēti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas):
1. 1 (vienu) būvprojekta izdrukas versiju iesietu vākos vai mapē ar cietiem vākiem; 
2. 1 (vienu) būvprojekta eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīts Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD); 
3. 1 (vienu) būvprojekta eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīts PDF (*.pdf) formātā.
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Projektétais gajéju un velosipadistu celins





