1.pielikums 
Atklāta konkursa
 "Nacionālā rehabilitācijas centra  “Vaivari “ 
telpu pārbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība” 
(ID Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2024/20/ERAF)
 nolikumam


Projekta mērķis:
[bookmark: _Hlk132378712]Projekta mērķis – attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Nacionālā rehabilitācijas centrā “Vaivari” (turpmāk tekstā NRC Vaivari) pacientiem, nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu centra pacientiem un personālam. Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros.


PROJEKTĒŠANAS AR AUTORUZRAUDZĪBU UN BŪVNIECĪBU 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA -DARBA UZDEVUMS 
1.daļa


Paskaidrojuma raksta izstrāde ar autoruzraudzību un būvniecību
Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ ēkas 3.stāva vienas puses telpu pārbūvei

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma pēdējās aktualizācijas datums ir 2024.gada 22.maijs.


Nekustamā īpašuma īpašnieks:
	Informācija par īpašumu
	Īpašuma kadastra Nr. 13000171801001
Zemes un ēku īpašnieks: Veselības ministrija
Atbilstoši noslēgtā apsaimniekošanas līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, NRC Vaivari apsaimnieko tā lietošanā nodoto nekustamo īpašumu noteiktu valsts funkciju realizēšanai

	Objekta adrese
	Jūrmala, Asaru prospekts 61, LV-2008

	Būves klasifikācijas kods
	1264 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

	Atjaunojamo telpu platība
	 720 m2



Paskaidrojuma raksta  izstrādes uzdevums:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk NRC Vaivari) ir medicīniskās rehabilitācijas nacionālās nozīmes iestāde, kas nodrošina pacientiem kompleksu multidisciplināru rehabilitāciju. Ēkai ir 8 stāvi, katrā stāvā  atrodas atbilstoša  rehabilitācijas nodaļa ar pacientu palātām, ārstniecības personu kabinetiem, fizioterapijas zālēm, palīgtelpām. Ēkas katrs stāvs dalās uz divām daļām, dažos stāvos ir jau veikti telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. 
Ēkas 3. stāvā atrodas spinālo pacientu rehabilitācijas nodaļa, kas  realizē  rehabilitācijas programmu pēc pacientiem pēc muguras smadzeņu bojājumiem.  
Centra 3.stāva vienā  pusē jau  ir veikti vienkāršotās atjaunošanas darbi, palātas tika aprīkotas ar medicīniskā skābekļa padeves iekārtu, kā arī pacientu ērtībām un komfortam pie katras gultas ierīkotas mūsdienīgās konsoles ar elektrības slēdzi, interneta pieslēgumu, apgaismojumu un medicīnas māsas izsaukuma pogu. Visās telpās tika pārbūvētas ventilācijas sistēmas, nomainīta ugunsdrošības un elektrības instalācija, kā arī labiekārtota fizioterapija zāle un medicīnas personāla telpas, uzlabots telpu interjers, paplašinātas durvju ailes.

Projektēšanas ietvaros jāveic projekta principiālo risinājumu specificēšana, telpu programmas izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju. 

Projektam jāietver tehnisko risinājumu izstrāde un konkrētu materiālu definēšanu, kā arī nepieciešamo tehnisko aprēķinu sastādīšana, lai izstrādātais projekts būtu kvalitatīvs materiāls objekta būvniecības realizācijai.

Paskaidrojuma rakstu izstrādāt, saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumiem Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” LBN 200-21.

Izpildītājam, atbilstoši Latvijas Republikā adaptēto normatīvo aktu, t.sk. LR MK 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un ES normatīvo aktu prasībām, ir jāizstrādā paskaidrojuma raksts un jāveic būvniecības darbi, nodrošinot centra nepārtrauktu funkcionēšanu.

Jānodrošina publiskā iepirkuma prasību ievērošana - nosakot priekšnosacījumus piemērot zaļo publisko iepirkumu pārbūves materiālu izvēlē - ēkas iekštelpu apgaismojumu projektēt saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (ZPI).

[bookmark: _Hlk171079483]       Jānodrošina ZPI prasības projektēšanas, būvdarbu pakalpojumiem publiskajā iepirkumā, kas ir attiecināti uz trešās grupas ēkas jaunas būvniecības, pārbūves vai nojaukšanas darbu ieceri, kam jāatbilst ZPI 8.2. punktā “Dzīvojamās ēkas (112, 113) un veselības aprūpes iestādes (1264) jauna būvniecība vai pārbūves iecere, vai projektēšana” izvirzītajām prasībām “A. ZPI prasības un kritēriji projektēšanai”. Projektēšanas uzdevuma izpildei projektētājam jāiekļauj vismaz vienu no uzskaitītajiem ZPI norādītajiem kritērijiem (no A1 – A8). Iesniedzot pieteikumu iepirkumam, pretendentam iesniedzamajos dokumentos jānorāda izvēlēto vai izvēlētos kritērijus atsevišķā apliecinājumā, kas atbilst projektēšanai izvirzītajam pārbūves objektam un pamatuzdevumam:
A1 Primārās enerģijas patēriņa novērtējums un primārās neatjaunojamās enerģijas maksimālais slieksnis;
A2 Velosipēdu un mikromobilitātes transporta līdzekļu novietne;
A3 Atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu atkritumu uzglabāšana;
A4 Vizuālais kontakts ar ārtelpu;
A5 Ventilācija un gaisa kvalitāte;
A6 Izbūves un apdares materiālu izvēle;
A7 Pasīvie iekštelpu klimata regulēšanas risinājumi;
A8 Atkārtoti izmantotu materiālu vai viegli pārstrādājamu materiālu izmantošana.

Jānodrošina ZPI prasības būvdarbu izpildē- ZPI prasības projektēšanas, būvdarbu un nojaukšanas pakalpojumu publiskajā iepirkumā attiecina uz trešās grupas ēkas jaunas būvniecības, pārbūves vai nojaukšanas darbu ieceri, kam jāatbilst ZPI 8.2. punktā “Dzīvojamās ēkas (112, 113) un veselības aprūpes iestādes (1264) jauna būvniecība vai pārbūves iecere, vai projektēšana” izvirzītajām prasībām “B. ZPI prasības un kritēriji būvdarbiem”. Būvdarbu izpildē jānodrošina vismaz vienu no uzskaitītajiem ZPI norādītajiem kritērijiem. Iesniedzot pieteikumu iepirkumam, pretendentam iesniedzamajos dokumentos būs jānorāda ZPI kritēriju vai kritērijus, kas atbilst būvdarbiem izvirzītajam pamatuzdevumam attiecīgajā būvobjektā: 
B1 Likumīgas izcelsmes kokmateriāli;
B2 Atkritumu apsaimniekošana būvobjektā.

Projekta infrastruktūras attīstībai nav paredzams, ka pasākums būtiski palielinās piesārņotāju emisijas gaisā.

Projekta īstenošanas rezultātā netiks pasliktināta vides situācija un ir noteiktas īslaicīgas negatīvās ietekmes uz vidi darbības (zemsedzes bojājumi, troksnis, putekļu emisijas, atkritumu koncentrēšanās), kuras veicot atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kaitējums videi netiks nodarīts un neradīsies nozīmīgs kaitējums.


Paskaidrojuma rakstā  paredzēt:
Paskaidrojuma raksta izstrādi veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.   

Paskaidrojuma raksta izstrādi veikt atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””, kā arī  16.02.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

Veikt ēkas  tehnisko apsekošanu saskaņā  ar Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-21 “Būvju tehniskā apsekošana”” un  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, rezultātus apkopot Tehniskās apsekošanas atzinumā, pievienot projektam.

Paskaidrojuma rakstā paredzēt pasākumus, kas nodrošina vides un informācijas pieejamību (personām ar redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem - saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumiem Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” LBN 200-21).

Paskaidrojuma rakstu izstrādājot ir pieļaujamas atkāpes no telpu programmās norādītajām telpu platībām, ja tiek nodrošināta  vienai darba vietai vai pacienta vietai paredzētā platība, kas nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto, ka arī, ja netiek ievērojami pārsniegta kopīgā telpu grupai paredzēta platība.

Paredzēt iekšējā ūdensvada un kanalizācijas pārbūvi - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

Paredzēt iekšējās apkures sistēmas pārbūvi - saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””.

Paredzēt ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu pārbūvi - saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””.

Paredzēt iekšējās elektroapgādes pārbūvi - saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumiem Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija””.

[bookmark: _Hlk126770355]Datortīkli, internets, balss izziņošanas sistēmas pārbūve -  saskaņā ar  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””.

Iekšējie telekomunikācijas tīkli - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””.

Ugunsdrošības signalizācija - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

Ugunsdzēsības ūdensvada pārbūve - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

Medicīniskās gāzes -saskaņā ar Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumiem Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.

Paredzēt Māsu izsaukšanas sistēmu - trauksmes sistēmas pulti māsu postenī. Virs katras ar trauksmes sistēmu aprīkotas telpas durvīm iekšējā koridorā redzamā vietā izvietot gaismas signāli, kur aktivēta trauksme.	

Izstrādāt būvdarbu organizācijas daļu, paredzot būvdarbu veikšanu pa secīgiem posmiem, lai nodrošinātu centra nepārtrauktu funkcionēšanu-informāciju sākotnēji saskaņojot ar Pasūtītāju.

Izstrādāt ugunsdrošības pasākumu pārskatu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” .

Izstrādāt izmaksu tāmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 03.05.2017. noteikumiem “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.


Detalizēta informācija par prasībām veicamo būvdarbu un būvmateriālu kvalitātei dota pielikumā nr. 1. 

Papildus noteikumi:
1. Projekta interjeram, tehniskajiem risinājumiem jābūt līdzvērtīgiem un savienojamiem ar jau iepriekšējā laika periodā izstrādātajam  NRC Vaivari ēkas 2. un 3.stāva (vienas daļas) vienkāršotās atjaunošanas interjera projektu. Ar interjera projektu un būvprojektu pretendenti var iepazīties  klātienes objekta apskates laikā.
2. Pirms tālāko rasējumu izstrādes izpildītājs telpu plānojumu un tehnoloģiju saskaņo ar līguma slēdzēju NRC Vaivari.
3. Tehniskajā specifikācijā uzrādītie preču, materiālu zīmoli ir norādīti tikai kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt ar ekvivalentiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības. 
4. Paskaidrojuma raksts izstrādājams latviešu valodā.


Projekta saturs:
1.Vispārīgā daļa:
TIS 		Tehniskās izpētes atzinums
2. Arhitektūras daļa:
GP 		Ģenerālplāns
AR 		Arhitektūras risinājumi
3. Inženierrisinājumu daļa:
BK		 Būvkonstrukcijas
AVK-A   	Apkure
AVK-K 	 Klimata kontroles sistēma
AVK-V  	Ventilācija
UK	 	Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)
EL 		Elektroapgāde (iekšējā)
ESS 		Elektronisko sakaru sistēmas
ESS- CI 	Centralizētā izziņošanas sistēma
ESS-DA 	Dūmu aizsardzība
ESS- PK 	Piekļuves kontrole
ESS-AS 	Apsardzes signalizācija
ESS-TK 	Elektronisko sakaru inženiertīkli
ESS-VAS 	Vadības un automatizācijas sistēmas
ESS-VN 	Videonovērošana
GA   		Medicīniskās gāzes
UAS 		Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
UATS 		Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
VAP 		Vides aizsardzības pasākumi
UPP		Ugunsdrošības pasākumu pārskats
4. Tehnoloģiskā daļa:
TN 		Tehnoloģiskā daļa
5. Ekonomikas daļa:
IS 		Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
BA		Būvdarbu apjomu saraksts
DOP 		Darbu organizēšanas projekts
T 		Izmaksu aprēķins (tāmes)


Paskaidrojuma raksta komplektācija:
Atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.

Izstrādāta un pilnībā saskaņota projekta dokumentācija, jāiesniedz pasūtītājam 1 oriģināls krāsainas kopijas, un elektroniski 1 (vienā) eksemplārā  datu nesējā (pdf un dwg).

Visa dokumentācija ievietojama un saskaņojama izmantojot Būvniecības Informācijas Sistēmu.

Izmantojamie materiāli:
· Pasūtītājs projektētāju nodrošina ar: Ēkas  inventarizācijas lietu.
· Izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam progresa atskaiti reizi 2 nedēļās.


Paskaidrojuma raksta izstrāde  ar autoruzraudzību un būvniecību nodošana ekspluatācijā: 

Visi darbi, kas saistīti ar būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, autoruzraudzību un būvdarbiem veicamai atbilstoši Izpildītāja sagatavotajam darbu izpildes grafikam, vienlaikus ņemot vērā, ka projektēšanas darbu izpildes, būvprojekta autoruzraudzības un būvdarbu izpildes un objekta ekspluatācijā nodošanas termiņš - ne vēlāk kā  2025.gada 30.aprīlis.


Autoruzraudzība:
1. Projekta izstrādātājs veic autoruzraudzību.
2. Autoruzraudzību veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
3. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošs sertifikāts. 
4. Autoruzraugs būvobjektu apmeklē  vienu reizi nedēļā, neieskaitot būvsapulces un laiku pēc pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma. Apsekošanas rezultātus ieraksta Būvniecības   informācijas sistēmas (BIS) būvdarbu žurnālā.
5. Autoruzraugam  jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.
6. Pēc pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma autoruzraugam jāierodas apsekošanas vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt objekta apsekošanu uz vēlāku laiku un vienojoties ar pasūtītāju par citu apsekošanas laiku.
7. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā projekta autors, ja tas nepieciešams, novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus.
8. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību vai kļūdu gadījumā, apmaksā projekta izstrādātājs.
9. Ja autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā projektā, projekta izstrādātāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar pasūtītāju un būvvaldi u.c. institūcijām.
10. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt autoruzraudzības darbu. Autoruzraudzības samaksa notiek atbilstoši būvdarbu izpildei.
11. Autoruzraudzības (fizisko personu) pienākums ir nekavējoties brīdināt pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta vai netiek ievērota Latvijas likumdošana.
12. Autoruzraudzības izmaksas projekta izstrādātājs norāda savā finanšu piedāvājumā atsevišķā pozīcijā un tā ir konstants nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā, kas netiek papildus precizēta pēc objekta būvniecības līguma noslēgšanas.

                                                                                     Projektēšanas darba uzdevuma
                                                                                                           1.pielikums 

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ ēkas 3.stāva vienas puses telpu pārbūve


1. Izstrādāt iekštelpu apdares tabulu, sienām, grīdām un griestiem izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt. Būvprojekta interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem. Pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa būvnormatīvi ārstniecības iestādēs,  konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji.
2. Inženiertehniskiem risinājumiem jābūt savienojamiem ar centra ēkas esošajiem inženiertīkliem.
3. Lai nodrošinātu optimālu iekļūšanu palātās pacientiem ar palīglīdzekļiem, funkcionālo gultu novietošanu, nepieciešams paplašināt durvju ailes uz palātām un iespēju robežās tualetes, dušas telpām.
4. Veikt atjaunošanas/pārbūves darbus 3.stāva palātās, ārstniecības personāla kabinetos, fizioterapijas zālē (telpu izvietojumu var redzēt iepirkuma nolikumam pievienotajā 3.stāva plānā). Sadarbībā ar speciālistiem rast risinājumu telpu pārbūvei vai  pārplānošanu, izveidojot tās par drošām, ergonomiskām, estētiski pievilcīgām telpām, kas piemērotas kvalitatīva ārstniecības procesa nodrošināšanai. Veikt griestu, sienu un grīdu atjaunošanu, nomainīt telpu durvis. Palātu tualetes un dušas telpās veikt santehnikas sistēmu atjaunošanu, nomainīt dušas paliktņus uz grīdā iebūvētu dušas trapu ar palīgaprīkojumu. 
5. Veikt gaiteņa sienu, griestu, apgaismes sistēmas un grīdu atjaunošanu. Plānojot gaiteņos ventilācijas un apgaismes sistēmu novietojumu, jāņem vērā to, ka piekarināmo griestu augstums no grīdas nevar būt mazāks par 2,20 m. 
6. Gaiteņa izejās un evakuācijas ceļos paredzēt ugunsdrošo metāla durvju uzstādīšanu.
7. Veikt divu telpu pārbūvi, paredzot nenesošo starpsienu, tualetes un dušas telpu nojaukšanu, lai paplašinātu  medicīnas personāla  darbam paredzētās telpas. 
8. Palātās tiek ierīkotas sliežu un pacēlāju sistēma pacientu pārvietošanai, māsu izsaukumu sistēma, moduļu medicīniskās konsoles.

1. Starpsienu izbūve - metāla karkass aizpildīts ar skaņas izolāciju, tvaika izolācijas izbūve un  karkass apšūts no abām pusēm 2 kārtās ar mitrumizturīgo ģipškartonu.  

2.Griesti - esošo griestu notīrīšana, apmetuma atjaunošana, gruntēšana špaktelēšana, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (izturīga pret mazgāšanu, atbilst higiēnas prasībām).

3. Sienas un starpsienas - gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (izturīgu pret mazgāšanu, atbilstošu higiēnas prasībām).

4. Grīdas - esošā grīdas seguma demontāža, grīdas segums linolejs 34 klases (nodilumizturīgs) ar attiecīgo ķīmisko un bakterioloģisko noturību. Malas tiek locītas uz augšu, izmantojot stūra un augšējās malas nosegelementu.

5.  Durvis - durvis un furnitūra saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumiem Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” LBN 200-21. Nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, durvju brīvais platums ne mazāks par  900 mm. Skaņas izolācija gaisā R’w ne mazāka par 26dB.Durvju komplektācijā ietvert atduras un aplodas.

6. Iekšējais ūdensvads un kanalizācijas - pārbūve saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015.noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

7. Apkure - saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par   Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””.

8.  Ventilācija un kondicionēšana - Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un Ventilācija””.

9. Iekšējā elektroapgāde - saskaņā ar - saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumiem Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā Elektroinstalācija””.

10. Datortīkli, internets, apziņošana - saskaņā ar saskaņā ar  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””.

11. Ugunsdrošības signalizācija - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

12.  Ugunsdzēsības ūdensvads - pārbūve,  saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

13.  Medicīniskās gāzes tīkli - saskaņā ar LR MK 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.




















TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA -DARBA UZDEVUMS 
2.daļa


Paskaidrojuma raksta izstrāde ar autoruzraudzību un būvniecību
 Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ ēkas 4.stāva abu pušu telpu pārbūvei

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma pēdējās aktualizācijas datums ir 2024.gada 22.maijs.


Nekustamā īpašuma īpašnieks:
	Informācija par īpašumu
	Īpašuma kadastra Nr. 13000171801001
Zemes un ēku īpašnieks: Veselības ministrija
Atbilstoši noslēgtā apsaimniekošanas līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, NRC Vaivari apsaimnieko tā lietošanā nodoto nekustamo īpašumu noteiktu valsts funkciju realizēšanai

	Objekta adrese
	Jūrmala, Asaru prospekts 61, LV-2008

	Būves klasifikācijas kods
	1264 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

	Atjaunojamo telpu platība
	 1200 m2



Paskaidrojuma raksta  izstrādes uzdevums:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk NRC Vaivari) ir medicīniskās rehabilitācijas nacionālās nozīmes iestāde, kas nodrošina pacientiem kompleksu multidisciplināru rehabilitāciju. Ēkai ir 8 stāvi, katrā stāvā  atrodas atbilstoša  rehabilitācijas nodaļa ar pacientu palātām, ārstniecības personu kabinetiem, fizioterapijas zālēm, palīgtelpām. Ēkas katrs stāvs dalās uz divām daļām, dažos stāvos ir jau veikti telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. 
Ēkas 4. stāvā atrodas neirorehabilitācijas nodaļa, kas  realizē atbilstošas  rehabilitācijas programmas.  Nodaļā ir 12 palātas, 15 darbinieku un ārstniecības kabineti,  2 fizioterapijas zāles, 9 fizioterapeitu telpas.

Projektēšanas ietvaros jāveic projekta principiālo risinājumu specificēšana, telpu programmas izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju. 

Projektam jāietver tehnisko risinājumu izstrāde un konkrētu materiālu definēšanu, kā arī nepieciešamo tehnisko aprēķinu sastādīšana, lai izstrādātais projekts būtu kvalitatīvs materiāls objekta būvniecības realizācijai.

Paskaidrojuma rakstu izstrādāt, saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumiem Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” LBN 200-21.

Izpildītājam, atbilstoši Latvijas Republikā adaptēto normatīvo aktu, t.sk. LR MK 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un ES normatīvo aktu prasībām, ir jāizstrādā paskaidrojuma raksts un jāveic būvniecības darbi, nodrošinot centra nepārtrauktu funkcionēšanu.

Jānodrošina publiskā iepirkuma prasību ievērošana - nosakot priekšnosacījumus piemērot zaļo publisko iepirkumu pārbūves materiālu izvēlē - ēkas iekštelpu apgaismojumu projektēt saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (ZPI).

       Jānodrošina ZPI prasības projektēšanas, būvdarbu pakalpojumiem publiskajā iepirkumā, kas ir attiecināti uz trešās grupas ēkas jaunas būvniecības, pārbūves vai nojaukšanas darbu ieceri, kam jāatbilst ZPI 8.2. punktā “Dzīvojamās ēkas (112, 113) un veselības aprūpes iestādes (1264) jauna būvniecība vai pārbūves iecere, vai projektēšana” izvirzītajām prasībām “A. ZPI prasības un kritēriji projektēšanai”. Projektēšanas uzdevuma izpildei projektētājam jāiekļauj vismaz vienu no uzskaitītajiem ZPI norādītajiem kritērijiem (no A1 – A8). Iesniedzot pieteikumu iepirkumam, pretendentam iesniedzamajos dokumentos būs jānorāda izvēlēto vai izvēlētos kritērijus, kas atbilst projektēšanai izvirzītajam pārbūves objektam un pamatuzdevumam:
A1 Primārās enerģijas patēriņa novērtējums un primārās neatjaunojamās enerģijas maksimālais slieksnis;
A2 Velosipēdu un mikromobilitātes transporta līdzekļu novietne;
A3 Atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu atkritumu uzglabāšana;
A4 Vizuālais kontakts ar ārtelpu;
A5 Ventilācija un gaisa kvalitāte;
A6 Izbūves un apdares materiālu izvēle;
A7 Pasīvie iekštelpu klimata regulēšanas risinājumi;
A8 Atkārtoti izmantotu materiālu vai viegli pārstrādājamu materiālu izmantošana.
Jānodrošina ZPI prasības būvdarbu izpildē- ZPI prasības projektēšanas, būvdarbu un nojaukšanas pakalpojumu publiskajā iepirkumā attiecina uz trešās grupas ēkas jaunas būvniecības, pārbūves vai nojaukšanas darbu ieceri, kam jāatbilst ZPI 8.2. punktā “Dzīvojamās ēkas (112, 113) un veselības aprūpes iestādes (1264) jauna būvniecība vai pārbūves iecere, vai projektēšana” izvirzītajām prasībām “B. ZPI prasības un kritēriji būvdarbiem”. Būvdarbu izpildē jānodrošina vismaz vienu no uzskaitītajiem ZPI norādītajiem kritērijiem. Iesniedzot pieteikumu iepirkumam, pretendentam iesniedzamajos dokumentos būs jānorāda ZPI kritēriju vai kritērijus, kas atbilst būvdarbiem izvirzītajam pamatuzdevumam attiecīgajā būvobjektā: 
B1 Likumīgas izcelsmes kokmateriāli;
B2 Atkritumu apsaimniekošana būvobjektā.

Projekta infrastruktūras attīstībai nav paredzams, ka pasākums būtiski palielinās piesārņotāju emisijas gaisā.

Projekta īstenošanas rezultātā netiks pasliktināta vides situācija un ir noteiktas īslaicīgas negatīvās ietekmes uz vidi darbības (zemsedzes bojājumi, troksnis, putekļu emisijas, atkritumu koncentrēšanās), kuras veicot atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kaitējums videi netiks nodarīts un neradīsies nozīmīgs kaitējums.

Paskaidrojuma rakstā  paredzēt:
Paskaidrojuma raksta izstrādi veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.   
Paskaidrojuma raksta izstrādi veikt atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””, kā arī  16.02.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

Veikt ēkas  tehnisko apsekošanu saskaņā  ar Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-21 “Būvju tehniskā apsekošana”” un  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, rezultātus apkopot Tehniskās apsekošanas atzinumā, pievienot projektam.

Paskaidrojuma rakstā paredzēt pasākumus, kas nodrošina vides un informācijas pieejamību (personām ar redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem - saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumiem Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” LBN 200-21).

Paskaidrojuma rakstu izstrādājot ir pieļaujamas atkāpes no telpu programmās norādītajām telpu platībām, ja tiek nodrošināta  vienai darba vietai vai pacienta vietai paredzētā platība, kas nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto, ka arī, ja netiek ievērojami pārsniegta kopīgā telpu grupai paredzēta platība.

Paredzēt iekšējā ūdensvada un kanalizācijas pārbūvi - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

Paredzēt iekšējās apkures sistēmas pārbūvi - saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””.

Paredzēt ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu pārbūvi - saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””.

Paredzēt iekšējās elektroapgādes pārbūvi - saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumiem Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija””.

Datortīkli, internets, balss izziņošanas sistēmas pārbūve -  saskaņā ar  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””.

Iekšējie telekomunikācijas tīkli - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””.

Ugunsdrošības signalizācija - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

Ugunsdzēsības ūdensvada pārbūve - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

Medicīniskās gāzes -saskaņā ar Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumiem Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.

Paredzēt Māsu izsaukšanas sistēmu - trauksmes sistēmas pulti māsu postenī. Virs katras ar trauksmes sistēmu aprīkotas telpas durvīm iekšējā koridorā redzamā vietā izvietot gaismas signāli, kur aktivēta trauksme.	

Izstrādāt būvdarbu organizācijas daļu, paredzot būvdarbu veikšanu pa secīgiem posmiem, lai nodrošinātu centra nepārtrauktu funkcionēšanu-informāciju sākotnēji saskaņojot ar Pasūtītāju.

Izstrādāt ugunsdrošības pasākumu pārskatu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” .

Izstrādāt izmaksu tāmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 03.05.2017. noteikumiem “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.


Detalizēta informācija par prasībām veicamo būvdarbu un būvmateriālu kvalitātei dota pielikumā nr. 1. 

Papildus noteikumi:
Projekta interjeram, tehniskajiem risinājumiem jābūt līdzvērtīgiem un savienojamiem ar jau iepriekšējā laika periodā izstrādātajam  NRC Vaivari ēkas 2. un 3.stāva (vienas daļas) vienkāršotās atjaunošanas interjera projektu. Ar interjera projektu un būvprojektu pretendenti var iepazīties  klātienes objekta apskates laikā.
Pirms tālāko rasējumu izstrādes izpildītājs telpu plānojumu un tehnoloģiju saskaņo ar līguma slēdzēju NRC Vaivari.
Tehniskajā specifikācijā uzrādītie preču, materiālu zīmoli ir norādīti tikai kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt ar ekvivalentiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības. 
Paskaidrojuma raksts izstrādājams latviešu valodā.


Projekta saturs:
[bookmark: _GoBack]1.Vispārīgā daļa:
TIS 		Tehniskās izpētes atzinums
2. Arhitektūras daļa:
GP 		Ģenerālplāns
AR 		Arhitektūras risinājumi
3. Inženierrisinājumu daļa:
BK		 Būvkonstrukcijas
AVK-A   	Apkure
AVK-K 	 Klimata kontroles sistēma
AVK-V  	Ventilācija
UK	 	Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)
EL 		Elektroapgāde (iekšējā)
ESS 		Elektronisko sakaru sistēmas
ESS- CI 	Centralizētā izziņošanas sistēma
ESS-DA 	Dūmu aizsardzība
ESS- PK 	Piekļuves kontrole
ESS-AS 	Apsardzes signalizācija
ESS-TK 	Elektronisko sakaru inženiertīkli
ESS-VAS 	Vadības un automatizācijas sistēmas
ESS-VN 	Videonovērošana
GA   		Medicīniskās gāzes
UAS 		Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
UATS 		Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
VAP 		Vides aizsardzības pasākumi
UPP		Ugunsdrošības pasākumu pārskats
4. Tehnoloģiskā daļa:
TN 		Tehnoloģiskā daļa
5. Ekonomikas daļa:
IS 		Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
BA		Būvdarbu apjomu saraksts
DOP 		Darbu organizēšanas projekts
T 		Izmaksu aprēķins (tāmes)


Paskaidrojuma raksta komplektācija:
Atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.

Izstrādāta un pilnībā saskaņota projekta dokumentācija, jāiesniedz pasūtītājam 1 oriģināls krāsainas kopijas, un elektroniski 1 (vienā) eksemplārā  datu nesējā (pdf un dwg).

Visa dokumentācija ievietojama un saskaņojama izmantojot Būvniecības Informācijas Sistēmu.

Izmantojamie materiāli:
Pasūtītājs projektētāju nodrošina ar: Ēkas  inventarizācijas lietu.


Izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam progresa atskaiti reizi 2 nedēļās.


Paskaidrojuma raksta izstrāde  ar autoruzraudzību un būvniecību nodošana ekspluatācijā: 
Visi darbi, kas saistīti ar būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, autoruzraudzību un būvdarbiem veicamai atbilstoši Izpildītāja sagatavotajam darbu izpildes grafikam, vienlaikus ņemot vērā, ka projektēšanas darbu izpildes, būvprojekta autoruzraudzības un būvdarbu izpildes un objekta ekspluatācijā nodošanas termiņš - ne vēlāk kā  2025.gada 30.aprīlis.


Autoruzraudzība:
1. Projekta izstrādātājs veic autoruzraudzību.
2. Autoruzraudzību veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
3. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošs sertifikāts. 
4. Autoruzraugs būvobjektu apmeklē  vienu reizi nedēļā, neieskaitot būvsapulces un laiku pēc pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma. Apsekošanas rezultātus ieraksta Būvniecības   informācijas sistēmas (BIS) būvdarbu žurnālā.
5. Autoruzraugam  jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.
6. Pēc pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma autoruzraugam jāierodas apsekošanas vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt objekta apsekošanu uz vēlāku laiku un vienojoties ar pasūtītāju par citu apsekošanas laiku.
7. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā projekta autors, ja tas nepieciešams, novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus.
8. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību vai kļūdu gadījumā, apmaksā projekta izstrādātājs.
9. Ja autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā projektā, projekta izstrādātāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar pasūtītāju un būvvaldi u.c. institūcijām.
10. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt autoruzraudzības darbu. Autoruzraudzības samaksa notiek atbilstoši būvdarbu izpildei.
11. Autoruzraudzības (fizisko personu) pienākums ir nekavējoties brīdināt pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta vai netiek ievērota Latvijas likumdošana.
12. Autoruzraudzības izmaksas projekta izstrādātājs norāda savā finanšu piedāvājumā atsevišķā pozīcijā un tā ir konstants nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā, kas netiek papildus precizēta pēc objekta būvniecības līguma noslēgšanas.

                                                                                     Projektēšanas darba uzdevuma
                                                                                                           2.pielikums 

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ ēkas 4.stāva abu pušu telpu pārbūve


1. Izstrādāt iekštelpu apdares tabulu, sienām, grīdām un griestiem izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt. Būvprojekta interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem. Pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa būvnormatīvi ārstniecības iestādēs,  konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji.
2. Inženiertehniskiem risinājumiem jābūt savienojamiem ar centra ēkas esošajiem inženiertīkliem.
 3. Lai nodrošinātu optimālu iekļūšanu palātās pacientiem ar palīglīdzekļiem, funkcionālo gultu novietošanu, nepieciešams paplašināt durvju ailes uz palātām un iespēju robežās tualetes, dušas telpām.
 4. Veikt atjaunošanas/pārbūves darbus 4.stāva palātās, ārstniecības personāla kabinetos, fizioterapijas zālē (telpu izvietojumu var redzēt iepirkuma nolikumam pievienotajā 4.stāva plānā). Sadarbībā ar speciālistiem rast risinājumu telpu pārbūvei vai  pārplānošanu, izveidojot tās par drošām, ergonomiskām, estētiski pievilcīgām telpām, kas piemērotas kvalitatīva ārstniecības procesa nodrošināšanai. Veikt griestu, sienu un grīdu atjaunošanu, nomainīt telpu durvis. Palātu tualetes un dušas telpās veikt santehnikas sistēmu atjaunošanu, nomainīt dušas paliktņus uz grīdā iebūvētu dušas trapu ar palīgaprīkojumu. 
5.Veikt gaiteņa sienu, griestu, apgaismes sistēmas un grīdu atjaunošanu. Plānojot gaiteņos ventilācijas un apgaismes sistēmu novietojumu, jāņem vērā to, ka piekarināmo griestu augstums no grīdas nevar būt mazāks par 2,20 m. 
6. Gaiteņa izejās un evakuācijas ceļos paredzēt ugunsdrošo metāla durvju uzstādīšanu.
7. Veikt divu telpu pārbūvi, paredzot nenesošo starpsienu, tualetes un dušas telpu nojaukšanu, lai paplašinātu  medicīnas personāla  darbam paredzētās telpas. 
8..Palātās tiek ierīkotas sliežu un pacēlāju sistēma pacientu pārvietošanai, māsu izsaukumu sistēma, moduļu medicīniskās konsoles.

1. Starpsienu izbūve - metāla karkass aizpildīts ar skaņas izolāciju, tvaika izolācijas izbūve un  karkass apšūts no abām pusēm 2 kārtās ar mitrumizturīgo ģipškartonu.  

2.Griesti - esošo griestu notīrīšana, apmetuma atjaunošana, gruntēšana špaktelēšana, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (izturīga pret mazgāšanu, atbilst higiēnas prasībām).

3. Sienas un starpsienas - gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu (izturīgu pret mazgāšanu, atbilstošu higiēnas prasībām).

4. Grīdas - esošā grīdas seguma demontāža, grīdas segums linolejs 34 klases (nodilumizturīgs) ar attiecīgo ķīmisko un bakterioloģisko noturību. Malas tiek locītas uz augšu, izmantojot stūra un augšējās malas nosegelementu.

5.  Durvis - durvis un furnitūra saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumiem Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” LBN 200-21. Nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, durvju brīvais platums ne mazāks par  900 mm. Skaņas izolācija gaisā R’w ne mazāka par 26dB.Durvju komplektācijā ietvert atduras un aplodas.

6. Iekšējais ūdensvads un kanalizācijas - pārbūve saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015.noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

7. Apkure - saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par   Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””.

8.  Ventilācija un kondicionēšana - Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un Ventilācija””.

9. Iekšējā elektroapgāde - saskaņā ar - saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumiem Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā Elektroinstalācija””.

10. Datortīkli, internets, apziņošana - saskaņā ar saskaņā ar  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””.

11. Ugunsdrošības signalizācija - saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

12.  Ugunsdzēsības ūdensvads - pārbūve,  saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

13.  Medicīniskās gāzes tīkli - saskaņā ar LR MK 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.








