Pielikums Nr.7.1.
atklāta konkursa
„Būvuzraudzība Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Rīgā”
nolikumam, identifikācijas Nr. CAIP 2024/94

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts
	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR bez PVN

	1
	Būvuzraudzība objektā  “Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Rīgā ”.
	 

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	

	
	
	
	
	

	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Būvkonstrukcijas (BK)

	
	Pamati
	
	
	

	1
	Nesaistītu minerālmateriālu 20/40 seguma zem pārvada būvniecība, granulometriskā sastāva, Salumkusumizturības procentuālā masas zuduma % noteikšana. 
	6
	
	

	
	Betons
	
	
	

	2
	Monolīta dzelzsbetona, Izlīdzinošā kārta kāpņu konstrukcijām (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	3
	Monolīta dzelzsbetona, Izlīdzinošā kārta liftu konstrukcijām (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	4
	Monolīta dzelzsbetona atbalstsienu betonēšana, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	5
	Monolīta dzelzsbetona balstu Nr.21 un Nr.1 konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1 + 1
	
	

	6
	Monolīta dzelzsbetona balsta Nr.22 konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	7
	Monolīta dzelzsbetona balsta Nr.7 konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	8
	Monolīta dzelzsbetona starpbalstu konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	8
	
	

	9
	Monolīta dzelzsbetona laiduma konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	21
	
	

	10
	Monolīta dzelzsbetona kāpņu konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	11
	Monolīta dzelzsbetona liftu konstrukcijas, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	2
	
	

	12
	Monolīts dzelzsbetons kāpņu malu nosedzošajam elementam, (C40/50), Betons С40/50 XC4 / XD3 / XF4 / W10 / F300 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	2
	
	

	13
	Monolīta dzelzsbetona,, Urbpāļi  (C35/45), Betons С35/45 XC3 / XD2 / XF3 / XA1 / W4 / F200 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	14
	Monolīta dzelzsbetona, Mikropāļi (C30/37), Betons С30/37 XC4 / W4 / F200 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	2
	
	

	15
	Šķiedrbetons pie deformācijas šuvēm, betona paraugu pārbaudes atbilstoši specifikācijai S7.3.4, Spiedes stiprība (EN 12190), Saķeres stiprība (EN 1542), Hlorīda jonu saturs (EN 1015-17), Salizturība (EN 13687-1), Lieces stiprība (EN196-1), Elastības modulis (EN 13412)
	7
	
	

	16
	Starpbalstu remonts ar remontjavu (klase R4) apmestās virsmas sasaistes ar pamatbetonu tests uz atraušanu.
	4
	
	

	17
	Laiduma konstrukciju remonts ar remontjavu (klase R4) apmestās virsmas sasaistes ar pamatbetonu tests uz atraušanu.
	8
	
	

	18
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	20
	
	

	
	Sega (pārvads)
	
	
	

	19
	Karstā asfalta AC 11surf dilumkārtas izbūve 4cm biezumā 
(AADTj, pievestā > 3500, S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības, laboratoriska testēšana. Pārvads.
	2
	
	

	20
	Karstā asfalta AC 16 base/bin  apakškārta 5cm biezumā,
 (AADTj, smagie > 1000, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un laboratoriska testēšana. Pārvads.
	2
	
	

	21
	Karstā asfalta AC 8surf dilumkārta ietvei 3,5cm biezumā,
 (S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un laboratoriska testēšana. Pārvads.
	1
	
	

	22
	Izturības pret paliekošajām deformācijām noteikšana LVS EN 12697-22 ( AC11suf + AC16base/bin) masa Pārvads
	1 + 1
	
	

	23
	Atgūtā bitumena Frasa trausluma temperatūra LVS EN 12593  ( AC11suf + AC16base/bin) masa Pārvads
	1 + 1
	
	

	TS-CD_Ceļa darbi

	
	TS-CD daļa
	
	
	

	
	Zemes klātnes būvniecība
	
	
	

	24
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	
	

	
	SEGUMA IZBŪVE
	
	
	

	
	SEGAS KONSTRUKCIJA TIPS-1A
	
	
	

	25
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva noteikšana atbilstoši ABS 2023/1 prasībām.
	3
	
	

	26
	Brauktuves salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2
	
	

	27
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/63 vai 0/56 pamata nesošās kārtas ( N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
	2
	
	

	28
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
	2
	
	

	29
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas (N-I klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
	2
	
	

	30
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2
	
	

	31
	Būvuzņēmēja iesniegto nesaistītu minerālmateriālu dokumentu izvērtēšana
	3
	
	

	32
	Karstā asfalta AC 32 base apakškārta
 (AADTj, smagie > 1000, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	3
	
	

	33
	Karstā asfalta AC 22 base/bin saistes kārta
 (AADTj, smagie > 1000, S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	2
	
	

	34
	Karstā asfalta AC 11 surf  virskārta
 (AADTj, pievestā > 3500, S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	2
	
	

	
	SEGAS KONSTRUKCIJA TIPS-1D
	
	
	

	35
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva noteikšana atbilstoši ABS 2023/1 prasībām.
	1
	
	

	36
	Nobrauktuves salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	1
	
	

	37
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/63 vai 0/56 pamata nesošās kārtas ( N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
	1
	
	

	38
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas (N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
	1
	
	

	39
	Karstā asfalta AC 22 base/bin apakškārta
 (S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	
	

	40
	Karstā asfalta AC 11 surf  virskārta
 (S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	
	

	
	SEGAS KONSTRUKCIJA TIPS-2A
	
	
	

	41
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva noteikšana atbilstoši ABS 2023/1 prasībām.
	1
	
	

	42
	Ietves / veloceliņa salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	1
	
	

	43
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
	1
	
	

	44
	Karstā asfalta AC 11 base/bin apakškārta
 (S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	
	

	45
	Karstā asfalta AC 8 surf  virskārta
 (S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	
	

	
	SEGAS KONSTRUKCIJA TIPS-4A
	
	
	

	46
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva noteikšana atbilstoši ABS 2023/1 prasībām.
	1
	
	

	47
	Ietves (bruģa segums) salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	1
	
	

	48
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Ūdens uzsūcamības un Magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
	1
	
	

	49
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana.
	1
	
	

	
	APMAĻU IZBŪVE
	
	
	

	50
	Cementbetona ceļa apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	51
	Cementbetona ietves apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	52
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas
C30/37 paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	2
	
	

	53
	Būvuzņēmēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana.
	6
	
	

	54
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana (urbumi). 
	2
	
	

	55
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; RDAIR. (urbumi)
	1
	
	

	56
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude (urbumi)
	1
	
	

	57
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	2
	
	

	58
	Ceļa zīmju atstarojuma koeficienta mērīšana
	2
	
	

	59
	Drošības barjeru cinka pārklājuma biezuma mērīšana
	1
	
	

	60
	Apgaismes stabu cinka pārklājuma biezuma mērīšana
	2
	
	

	KOPĀ EUR bez PVN (B):
	

	KOPĀ EUR bez PVN (A+B):
	



Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)

