2. pielikums

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

 “Elektroautobusa  iegāde mobīlā Klientu apkalpošanas centra (KAC) vajadzībām”

1. Vispārējās prasības: 
1.1. Piedāvātā modeļa elektroautobusam jābūt ražotam un sertificētam saskaņā ar  Regulas 2018/858 prasībām;
1.2. Piegādātājs reģistrē elektroautobusu CSDD uz Pasūtītāja vārda ar Latvijas Republikas autotransporta reģistrācijas numurzīmēm un uz vienu gadu apdrošina ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu (OCTA) un KASKO, darbības teritorija - Baltijas valstīs;
1.3. Elektroautobusu drīkst vadīt ar B kategorijas autovadītāja apliecību;
1.4. Piegādes brīdī elektroautobusam jābūt pilnībā aprīkotam/sertificētam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu to dalību ceļu satiksmē.
2. Piegādātājs, piegādājot elektroautobusu, nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai: 
2.1. Divus atslēgu komplektus; 
2.2. Elektroautobusa tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukciju dokumentāciju latviešu valodā, elektroautobusa servisa grāmatiņu u.c. tehnisko dokumentāciju.

3. Elektroautobusa tehniskā specifikācija

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja prasības un nosacījumi
	Tehniskie/funkcionālie parametri 

	1.
	Jauns, rūpnieciski ražots vai pārbūvēts mehāniskais transportlīdzeklis, iepriekš nereģistrēts un nelietots, kura dzinējs darbojas ar elektrību
	1 (viena) jauna vienība

	2.
	Tehniskās prasības
	

	2.1.
	Transportlīdzekļa kategorija
	M1 vai N1 kategorijas elektroautobuss

	2.2.
	Elektroautobusa marka, modelis
	Pretendents norāda savu piedāvājumu

	2.3.
	Elektroautobusa nobraukums uz pastāvīgās uzskaites reģistrācijas brīdi 

	Odometra rādījums uz pastāvīgās uzskaites reģistrācijas brīdi nepārsniedz 1000 km

	2.4.
	Elektroautobusa parametri:
- garums
- platums
- kopējais augstums
- iekšējais augstums
	
· ne vairāk kā 7000 mm
· ne vairāk kā 2500 mm
· ne vairāk kā 3500 mm
· ne mazāk kā 1900 mm

	2.5.
	Sēdvietu skaits
	3 (trīs) + vadītājs

	2.6.
	Elektroautobusa pilna masa, bruto svars (kg)
	Ne vairāk kā 4200 kg

	2.7.
	Klīrenss
	Ne mazāk kā 150 mm

	2.8.
	Virsbūves krāsa
	Gaišie toņi, rūpniecības krāsojums. 
Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda pieejamo gaišo toņu variantus. Virsbūves krāsa tiks saskaņota līguma slēgšanas brīdī.

	2.9.
	Pārnesumu kārbas tips
	Automātiskā 

	2.10.
	Piedziņas veids
	Priekšas, aizmugures vai pilnpiedziņas

	2.11.
	Dzinējs
	Elektriskais pastāvīgā magnēta maiņstrāvas sinhronais motors 

	2.12.
	Dzinēja jauda
	Ne mazāk kā 150 kW

	2.13.
	Baterijas ietilpība 
	Ne mazāk kā 115 kWh

	2.14.
	Nobraukums ar pilnu uzlādi
	Vismaz 300 km


	2.15.
	Darbības temperatūra (klimatiskie apstākļi)
	Āra gaisa temperatūra no -300C līdz +400C

	2.16.
	Uzlādes ātrums:
· AC (maiņstrāvu)
· DC (līdzstrāvu)
	
· vismaz 7 kW
· vismaz 80 kW
(jānodrošina uzlāde ar šādu jaudu no SOC 20% -80%)

	2.17.
	Komplektācijā jānodrošina uzlādes spraudnis:
· AC (maiņstrāvu)
· DC (līdzstrāvu)
	Maiņstrāvas uzlādes iekārtas spraudnis Type 1, līdzstrāvas uzlāde CCS vai Chademo (vai ekvivalents), atkarībā no elektroautobusa parametriem.
Pārvietojama uzlādes iekārta ar jaudu ne mazāk kā 25 kW.

	2.18.
	Uzlādes laiks no 20% līdz 80% ar 100 kW lādētāju
	Ne vairāk kā 60 min

	2.19.
	Virsbūves noformējums
	Jānodrošina 1 (viena) Interreg LAT-LIT programmas logotipa izvietošana uz elektroautobusa sāniem (skat. 1.pielikumu). Konkrēts izvietojums un logotipa izmērs tiks saskaņots līguma slēgšanas brīdī

	3.
	Tehniskais aprīkojums
	

	3.1.
	Drošības aprīkojums
	Dzinēja imobilaizers, tālvadības uzraudzības sistēma

	3.2.
	Centrālā atslēga
	Jānodrošina centrālā atslēga visām durvīm

	3.3.
	Jānodrošina elektroniskā stabilitātes programma (ESP) un bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)
	ESP sistēma ar adaptīvu slodzes kontroli, mirgojošas ārkārtas bremzēšanas gaismas, ABS, ASR, ārkārtas bremzēšanas palīgsistēma, vilkmes kontroles sistēma 

	3.4.
	Jānodrošina rūpnīcas signalizācija 
	Komplektā ar vismaz divām distances vadības pultīm (distances vadības pultīm jāsakrīt ar komplektā iekļauto atslēgu skaitu)

	3.5.
	Borta dators
	Jānodrošina

	3.6.
	Stūres pastiprinātājs
	Jānodrošina

	3.7.
	Rekuperācijas sistēma
	Elektroautobusam ir jānodrošina akumulētās elektroenerģijas uzkrāšana ātruma samazināšanas laikā

	3.8.
	Logu apsilde
	Jānodrošina priekšējā loga apsilde pret aizsalšanu visā loga platībā pie āra gaisa temperatūras –300C arī braukšanas laikā

	3.9.
	Loga tīrītāji 
	Ar regulējamu intervālu un lietus sensoru

	3.10.
	Pasažieru salona sānu logi 
	Jānodrošina katrā pusē 2 tumši tonēti sānu logi

	3.11.
	Gaisa drošības spilvens (airbag) 
	Jānodrošina elektroautobusa vadītāja paneļa priekšpusē 

	3.12.
	Klimata kontrole
	Dalīta vadītājam un pasažieriem

	3.13.
	Apsildes un ventilācijas sistēma
	Elektroautobuss ir aprīkots ar autonomo apsildes sistēmu, tai ir programmējams taimeris, kas ļauj ieprogrammēt sistēmas automātisku aktivizēšanu.
Elektroutobusa apsildes un ventilācijas sistēma pasažieru salonā un elektroautobusa vadītāja darba vietā ir izstrādāta ar aprēķinu, ka elektroautobuss tiks ekspluatēts āra gaisa temperatūras robežās no -300C līdz +400C. Neatkarīgi no āra gaisa temperatūras pasažieru salonā un vadītāja darba vietā jānodrošina temperatūra robežās no +180C līdz +240C.

	3.14.
	Kondicionēšanas (dzesēšanas) sistēma
	Gaisa kondicionēšanas sistēma izvietota uz elektroautobusa jumta vai griestu daļā, vismaz 5 kw

	3.15.
	Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi
	Jānodrošina

	3.16.
	Audiosistēma
	Ar Radio, USB, AUX un 12V rozeti

	3.17.
	Dienas gaitas un miglas lukturi
	LED

	3.18.
	Tuvās vai dienas gaismas 
	Automātiska ieslēgšanās, iedarbinot dzinēju

	3.19.
	Atpakaļ gaitas skata kameras sensori
	Atpakaļ gaitas skata kameras sensori jānodrošina elektroautobusa aizmugurē

	3.20.
	Vadītāja un pasažiera logi
	Elektriski vadāmi (gaismas caurlaidība nedrīkst būt mazāka par 70%)

	3.21.
	Pasažieru durvis
	Pasažieru ieejas/izejas durvis atrodas elektroautobusa labajā pusē

	3.22.
	Līmeņu maiņa/pakāpieni (ja attiecināms)
	Līmeņu maiņu sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (piemēram, dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā. Pretendents norāda marķējuma (svītras) pieejamo kontrastējošo toni.

	3.23.
	Invalīdu pasažieru iekāpšanas/ izkāpšanas nodrošinājums
	Elektroautobusam ir jābūt aprīkotam tā, lai pa sānu durvīm būtu nodrošināta cilvēku ratiņkrēslos ērta iekāpšana/izkāpšana. Tam ir jābūt aprīkotam ar liftu, rampu, trapu vai līdzīgu risinājumu (atbilstošs risinājums jāsaskaņo ar pasūtītāju)

	3.24.
	Salona apšuvums
	Jānodrošina salona siltinājums ar tekstila apšuvumu

	4.
	Elektroautobusa komplektācija
	

	4.1.
	Instrumenti
	Jānodrošina elektroautobusa riepu nomaiņai nepieciešamais instrumentu komplekts (t.sk. domkrats)

	4.2.
	Riepas, diski
	- izmērs ne mazāks kā 205/75 R16 abām asīm;
- tērauda (dzelzs) vai vieglmetāla diski;
jābūt uzmontētām sezonai atbilstošām riepām, atbilstoši elektroautobusa riteņu skaitam.

	4.3.
	Riepu dubļu sargi
	Jānodrošina katram ritenim

	4.4.
	Rezerves ritenis
	Pilna izmēra rezerves ritenis – nostiprināts ražotāja paredzētajā vietā

	4.5.
	Riepu spiediena kontroles sistēma, t. i., sistēma, kas ierīkota elektroautobusā un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam elektroautobusa darbības laikā
	Jānodrošina

	4.6.
	Paklājiņi
	Jānodrošina gumijas paklājiņi vadītāja un pasažieru pusē (priekšā)

	4.7.
	Avārijas apstāšanās zīme
	Jānodrošina

	4.8.
	Ugunsdzēšamais aparāts
	Jānodrošina

	4.9.
	Drošības veste
	Jānodrošina 2 gab. (izmērs ne mazāks par XL)

	4.10.
	Medicīniskā aptieciņa
	Jānodrošina

	4.11.
	Atkritumu tvertne durvju tuvumā
	Jānodrošina

	4.12.
	Automobiļa ekspluatācijas instrukcija
	Jānodrošina, latviešu valodā

	5.
	Salons
	

	5.1.
	Salona apgaismojums
	Elektroautobuss aprīkots ar ražotāja noteikto standarta režīma LED apgaismojumu gan pasažieriem salonā (t.sk. virs darbavietām), gan vadītāja nodalījumam.
Vadītāja kabīnes apgaismojums ieslēdzams atsevišķi no salona apgaismojuma

	5.2.
	Drošības jostas
	Jānodrošina drošības jostas visām pasažieru sēdvietām - trīspunktu

	5.3.
	Salonā ofisa aprīkojuma iekārtojums
	Jānodrošina aprīkojums 2 (divām) darba vietām.
Iespējamais elektroautobusa ofisa darba vietu un  aprīkojuma izvietojums nav noteikts. Izpildītājs to iekārto pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā aprīkojuma tehniskos parametrus un vides pieejamības nosacījumus cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

	5.4.
	Darba galds
	2 (divi) gab. Nostiprināti pie sienas salonā. Ergonomiski, gaišos toņos. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda pieejamo gaišo toņu variantus. Krāsa tiks saskaņota līguma slēgšanas brīdī.

	5.5.
	Darba krēsls
	2 (divi) gab. Ergonomiski regulējumi, fiksētā režīmā, gaišos toņos. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda pieejamo gaišo toņu variantus. Krāsa tiks saskaņota līguma slēgšanas brīdī.

	5.6.
	Bezvadu internets
	Jānodrošina (rūtera parametrus skat.2.pielikumā)

	5.7.
	Portatīvais dators 
	Jānodrošina 2 (divi) gab. 
(parametrus skatīt 3.pielikumā)

	5.8.
	Printeris 
	1 (viens) gab. Multifunkcionāls. Jāparedz printera droša nostiprināšana brauciena laikā.
(parametrus skatīt 4.pielikumā)

	5.9.
	Plaukts
	3 (trīs) gab. Slēgta tipa plaukti, piestiprināti pie sienas virs darba virsmām, gaišos toņos. Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda pieejamo gaišo toņu variantus. Krāsa tiks saskaņota līguma slēgšanas brīdī. 

	5.10.
	Pieslēguma vietas
	220 V pieslēgums ar vairākām rozetēm.

	6.
	Cits
	

	6.1.
	Garantija 
	Ražotāja garantija elektroautobusam - 24 mēneši; baterijai - 60 mēneši

	6.2.
	Elektroautobusa apkopes iespējas 
	Jānodrošina elektroautobusa apkope elektroautobusa ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja autorizētā transportlīdzekļu apkopes un servisa centros Latvijā. 

	6.3.
	Piegādes vieta
	Rīgas iela 77, Līvāni

	6.4.
	Piedāvātajam transportlīdzeklim jābūt “tīram” t. i., CO2 nedrīkst pārsniegt 50g/km
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piedāvātā automašīna atbildīs “tīram” transportlīdzeklim, kā arī piedāvātā transportlīdzekļa tehniskos datus.




1.pielikums

Interreg LAT-LIT programmas logotips
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2.pielikums

Rūtera tehniskā specifikācija

	Ražotājs
	

	Operatīvā atmiņa (RAM)
	Vismaz 1 GB

	Atmiņa / Izmērs
	Vismaz 128Mb

	Tips
	Wireless router dual band (2,4GHz & 5GHz)

	Connectivity Technology
	Wired, Wireless

	Data Link Protocol
	2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ax Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

	Integrated Switch
	Vismaz 4-port switch

	Wireless Protocol
	802.11a/b/g/n/ac/ax

	Micro SIM slots
	Vismaz 1

	LTE modem
	Jā

	LTE category
	18

	Form Factor
	Desktop

	Encryption Algorithm
	WPA3

	Operētājsistēma
	RouterOS





3.pielikums

Portatīvā datora tehniskā specifikācija

	Minimālās prasības

	Apraksts
	

	Ražotāja mājas lapa
	

	Atbilstība MK noteikumu Nr.442 prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	Ekrāns
	15" ± 0.5", IPS, bezatspīduma, 1920 x 1080

	Centrālā procesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test CPU Mark (www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php#multi-cpu)
	vismaz 8000

	Videoprocesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark
	vismaz 900

	Svars (pamatkomplektācijai) kopā ar bateriju
	ne vairāk kā 1.9 kg

	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR4

	RAM kopnes
	vismaz 2, no kurām vismaz 1 ir brīva vai konfigurējama (var nomainīt ievietoto RAM moduli)

	HDD/SSD
	vismaz 480 GB SSD M.2

	Audio
	iebūvēta High Definition (HD), iebūvēti skaļruņi un mikrofons

	Iebūvētie brīvie USB porti
	vismaz 1x USB 3.0, kas paredzēts arī citu iekārtu uzlādei (angļ. - charging); vismaz 1x USB type C (USB 3.1) vai Thunderbolt 3 ports

	Video ports
	vismaz viens digitālais videoports

	Ethernet
	vismaz 1x RJ-45 (var tik realizēts ar pāreju, bet tad jāpaliek brīvam vismaz vienam USB 3.0 portam)

	Audio porti
	Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai 1 kombinētais (in/out)

	Savienojums ar portu replikatoru
	vismaz 1 portu replikatora ports (var tikt izmantots USB-C vai Thunderbolt 3 ports)

	SMART karšu lasītājs (ISO 7816 vai ekvivalents)
	iebūvēts vai ārējais ar USB pieslēgumu

	Bluetooth
	iebūvēts

	Wi-Fi
	vismaz IEEE 802.11 n/ac

	WEB kamera
	iebūvēta, vismaz HD, ar iespēju kameru mehāniski aizklāt (var tikt piedāvāts iebūvēts mehānisms vai papildus aksesuārs)

	Tastatūra
	QWERTY tastatūra ar touchpad un apgaismojumu, piliendroša (spill-resistant)

	Optiskā pele ar rullīti
	ar bezvadu pieslēgumu

	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 10 h

	Drošības prasības
	iebūvēts TPM 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	Operētājsistēma
	Windows 11 PRO vai Microsoft Windows jaunākā versija

	Biroja programmatūra
	Microsoft Office Home & Business 2021 vai jaunākā versija

	Papildu programmatūra
	ražotāja programmatūra, kas nodrošina iespēju atjaunot datora draiverus visām komponentēm, izmantojot internetu (neizmantojot interneta pārlūkprogrammas logus). Bez administrat. darbībām nolasa datora modeli, seriālo numuru un inform. par garantiju

	Garantija
	5 gadi, onsite ar reakcijas laiku nākamā darba dienā. 

	Soma
	atbilstoša izmēra, melna, ar triecienu slāpējošu polsterējumu, rokturiem un regulējamu pleca lenci





4.pielikums

Multifunkcionālās iekārtas (printera) tehniskā specifikācija

	Apraksts
	

	Ražotāja mājas lapa
	

	Atbilstība MK noteikumu Nr.442 prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	Tips
	A4 krāsu lāzerdukas daudzfunkciju iekārta, novietojama uz galda

	Drukāšanas maksimālais formāts un nodrošinātais krāsu režīms
	A4 vai Legal (216 x 356 mm), krāsu

	Atbalstāmie formāti un papīra veidi
	A5, aploksnes, apsveikuma kartes, spodrpapīrs, caurspīdīgās plēves

	Drukāšanas ātrums A4 (saskaņā ar ISO/IEC 24734 vai ekvivalentu mērīšanas metodiku)
	ne mazāk kā 25 krāsu izdrukas minūtē

	Pirmās lappuses izdrukas laiks (saskaņā ar ISO/IEC 17629 vai ekvivalentu mērīšanas metodiku)
	ne vairāk kā 10 sek.

	Skārienjutīgs LCD displejs
	ir

	Papīra padeve (75-80 g/m²)
	ne mazāk kā 250 loksnes

	Rokas padeve (75-80 g/m²)
	ne mazāk kā 50 loksnes

	Dokumentu ievilcējs
	divpusējais, ne mazāk kā 50 (75-80 g/m²) loksnes

	Izmantojamā papīra svars
	70-150 g/m²

	Drukāšanas funkcija
	divpusēja druka (automātiska)

	Kopēšanas funkcija
	ir, divpusēja (automātiska divpusēja uz divpusēju)

	Skenēšanas funkcija
	ir, krāsu (Scan to E-mail, Scan to folder, Scan to PC), divpusēja (automātiska divpusēja uz divpusēju)

	Drukāšanas izšķirtspēja
	ne mazāk kā 600 dpi vismaz vienā no dimensijām

	Kopēšanas izšķirtspēja
	ne mazāk kā 600 dpi vismaz vienā no dimensijām

	Skenēšanas izšķirtspēja
	Vismaz 200 - 600 dpi vismaz vienā no dimensijām

	Nodrošina atbilstību
	PCL6 vai augstākai, šifrēšanas protokolam TLS 1.2 vai jaunākam, TCP/IP ar 9100 porta atbalstu, IPv4 un IPv6, SMTP

	Piedāvātās iekārtas RAM (MB)
	ne mazāk kā 512 MB

	Slēgumvietas vismaz
	USB 2.0 High-Speed (vai ekvivalents), RJ-45 (10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T) (vai ekvivalents), Bezvadu pieslēgums Wi-Fi 802.11 b/g/n (vai ekvivalents)

	Drukāšana no mobilajām ierīcēm (iOS un Android)
	ir

	Ieteicamā (Recommended Monthly Page Volume) mēneša noslodze
	vismaz 500 - 1500 izdrukas

	Atbalstītās operētājsistēmas
	MS Windows, Mac OS un Linux OS jaunākās versijas

	Iekārtas izmēri (ne vairāk - WxDxH)
	640mm x 460mm x 420mm

	Komplektācijā
	starta izejmateriālu komplekts vismaz 2000 melnbaltām izdrukām un 1000 krāsu (katrai krāsai) izdrukām

	
	Papildu ekspluatācijas izejmateriāli, vismaz 9000 m/b izdrukām un 6000 krāsu izdrukām (katrai krāsai) (aprēķinā var tikt iekļauts skaits no Starta komplekta, ja tas pārsniedz 2000 m/b izdrukas un 1000 krāsu izdrukas)

	:
	Visi nepieciešamie draiveri darbam MS Windows vai Mac Os jaunākā vidē, kā arī pieslēguma kabeļi (USB (ja ir slēgumvieta) - garums 3m ±10%, barošanas vads - 1m ±10%, tīkla vads - 1m ±10%).

	:
	Lietošanas instrukcija valsts valodā (vai nu drukātā veidā, vai pieejama lejupielādei elektroniskā veidā ražotāja mājas lapā)

	:
	Ja piegādātā drukas iekārta ir aprīkota ar datu glabātuvi (HDD vai SSD vai citu datu nesēju), iekārtai ir jābūt aprīkotai ar risinājumu, kas nodrošina datu glabātuvē saglabātās informācijas pilnīgu un neatgriezenisku dzēšanu.

	Piegādē un cenā ietilpst
	darbības, kas nepieciešamas preces ražotāja garantijas saglabāšanai (piem., iekārtu tīrīšana, regulēšana, pārbaude, iekārtas pareizas ekspluatācijas konsultācijas, bojāto detaļu vai mezglu nomaiņa u.c.), ja to pieprasa ražotājs.

	Atbilstība standartiem
	Iekārtai jāatbilst prasībām, kuras nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Atbilstība Europe CE marķējuma prasībām.

	Atbilstība ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem attēlveides iekārtām
	ir

	Garantija
	3 gadi, onsite ar bojājumu novēršanu viena mēneša laikā. Maksimālais reakcijas laiks uz pircēja izsaukumu nav lielāks par 24 darba stundām. 

	Uzlīme ar informāciju par palīdzības dienestu
	ir, ((Piegādātāja nosaukums, tel. Nr. vai interneta vietnes adrese problēmu/bojājumu pieteikšanai, ražotāja garantijas termiņa beigu datums) ir jābūt katrai tehnikas vienībai)
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