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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Atklātam konkursam 
“Būvgružu atkritumu izvešanas automašīna ar sniegu izvešanas iekārtu”
 identifikācijas Nr. KKP2024/05

	
Pozīcija

	
Prasība
	
Pretendenta piedāvājums

	VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

	Automašīna (modelis) 
	Kravas
	

	Izlaides gads
	Jauna, nelietota, ne vecāka par 2024. gadu
	

	Pilna a/m tehniskā masa (kg)
	Ne mazāka kā 21 000 kg (fiksēta reģ. dokumentos).
	

	MOTORS UN TĀ BAROŠANAS SISTĒMA

	Motora jauda
	Ne mazāk kā 380 Zs
	

	
	Minimālais 1800 Nm augsts griezes moments
	

	TRANSMISIJA

	Degvielas apsildes elements ar ūdens atdalītāju
	Ir
	

	Pārnesumkārba
	Mehāniskā pārnesumkārba ar automatizēta vadību bez sajūga pedāļa. Ar iespēju pārslēgt pārnesumus manuāli
	

	Eļļas plūsma un spiediens sniega lāpstas kontūram
	15-25 l/min., vismaz 200 bar.
	

	Eļļas plūsma un spiediens kaisītāja kontūram
	30-40 l/min., vismaz 250 bar.
	

	Hidrauliskie izvadi automašīnas aizmugurē sāls/smilts kaisītāja piedziņai, 1 pāris (spiediens/ atplūde)
	Ir
	

	Automobiļa priekšā uzstādīti divi marķēti hidroizvadu pāri ar ātrajiem savienojumiem priekšējo agregātu vadībai. Visu funkciju neatkarīga vadība. 
	Ir
	

	Automobilis ir aprīkots ar elektronisku vadības sistēmu ar regulējamu elektronisku atslogošanas funkciju priekšējai sniega lāpstai (vismaz 3 atslogošanas pakāpes vai bezpakāpju atslogošanas regulēšana ar potenciometru);
	Ir
	

	Automobiļa priekšējās lāpstas atslogošanas sistēma aktivizējas automātiski, ieslēdzot peldošo režīmu
	Ir
	

	Automobiļa priekšējās lāpstas atslogošanas sistēma izslēdzas automātiski, aktivizējot lāpstas pacelšanas režīmu
	Ir
	

	Automobiļa aizmugurē uzstādīts marķēts hidroizvadu pāris ar ātrajiem savienojumiem agregātu vadībai (piemēram sāls/smilts kaisītājs, asfalta termoss, pašizgāzēja piekabe)
	Ir
	

	Automobilis ir aprīkots ar brīdinājuma indikāciju par hidrauliskās eļļas līmeni un temperatūru
	Ir
	

	Automobilis ir aprīkots ar vienu kopēju hidrauliskās eļļas tvertni un atplūdes filtru
	Ne mazāk kā 140 litri
	

	Hidrauliskā eļļas tvertne aprīkota ar optisko eļļas līmeņrādi un termometru 
	Ir
	

	Hidrauliskais dalītājs sniega lāpstas un kaisītāja vadībai
	Ir
	

	Kaisītāja kontūrā pārslodzes indikācija automašīnas kabīnē (sarkanas gaismas diode)
	Ir
	

	Slodzes indikators 
	Parāda aizmugurējā tilta noslodzi
	

	ŠASIJA UN RITOŠĀ DAĻA

	Riteņu formula
	4x2
	

	Difereencāļa bloķētājs
	Ir
	

	Dubļusargi
	Rūpnīcas oriģinālie dubļsargi aizmugurējam tiltam 
	

	Riteņi
	Riepu pumpēšanas šļūtene un riepu spiediena kontroles manometrs
	

	Riepu izmēri un riepas protektors paredzēts visas sezonas lietošanai
	Stūrējamais tilts:385/65 R22,5
Dzenošais tilts: 315/80 R22,5
	

	Standarta instrumentu komplekts
	Ir
	

	Priekšējā sakabe a/m vilkšanai
	Vismaz 1 (vēlams 2)
	

	Instrumentu kaste ar min. tilpumu 100 litri
	Ir
	

	Kravnesība
	Dzenošā tilta tehniskā celtspēja vismaz 12500 kg
	

	
	Priekšējās ass tehniskā kravnesība minimāli 10 000 kg
	

	Slodzes indikators 
	Parāda visu tiltu noslodzi
	

	Dzinēja aizsargs
	Pilnībā aizsargā visu karteri no apakšas
	

	Transportlīdzekļa kopējais garums bez pieliktas priekšējās lāpstas
	Ne vairāk kā 6,8 m
	

	Automobiļa garenbāze (attālums starp pirmo un otro asi)
	Ne vairāk kā 4,3 m
	

	Automobiļa rāmis, atsperojums un tilti
	Atbilstoši ziemas dienesta agregātu montāžai, ilgmūžīgai un drošai ekspluatācijai
	

	Automobilim uzstādīti priekšējās lāpstas montāžas stiprinājumi
	Standarts DIN 76060, forma, izmērs nr.5
	

	Automobiļa bremžu sistēma aprīkota ar gaisa mitruma atdalītāja iekārtu
	Ir
	

	Automobilim jābūt aprīkotam ar ziemas dienesta ceļu uzturēšanas vajadzībām papildus iekārtām un to vadības pultīm: (lāpstu vadībai džoistika tipa, kaisītāja vadības pults u.c.)
	Hidrosistēmu, elektrosistēmu, uzkares sistēmām
	

	KABĪNES UN IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS

	Klimata kontrole
	Ir
	

	Integrēts oriģinālais imobilaizers
	Ir
	

	Rūpnīcas centrālā atslēga
	Ir
	

	Sānu logu vadība
	Elektriskā
	

	Ugunsdzēšamais aparāts
	Ir
	

	Avārijas trīstūris
	Ir
	

	Pirmās palīdzības komplekts
	Ir
	

	Vadītāja displejs un lietošanas instrukcija
	Latviešu valodā
	

	Šofera sēdeklis
	Ar gaisa balstiekārtu un roku balstu 
	

	Nedzēšams motora patērētās degvielas skaitītājs
	Ir
	

	Spoguļi
	Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata spoguļi, apmales spogulis ar aklās zonas kameru atbilstoši CSDD prasībām
	

	Ārējais saules sargs
	Ir
	

	Radio
	Rūpnīcas orģināls radio
	

	Mobilā tālruņa brīvroku sistēma
	Ir
	

	FMS pieslēguma vieta
	Ir
	

	Uz kabīnes 2 simetriski uzstādīti oranžas LED tipa bākugunis
	Ir
	

	Kabīnes krāsojums
	Oranžas krāsas un īpaši noturīgs pret skrāpējumiem
	

	BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU SAVĀKŠANAS IEKĀRTA 
	

	Automašīna aprīkota ar ķēžu konteineru iekārtu
	1 gab. 
	Marka:
Modelis: 

	Ķēžu konteinera iekārtas celtspēja
	Ne mazāk kā 14000 kg
	

	Iekārtas vadības pults 
	Ar kabeli un darba stundu skaitītāju
	

	Vadības pults novietojums
	A/m kabīnē ar magnētu
	

	Atbalsta cilindru dalīta vadība
	Jānodrošina kreisās un labās puses atsevišķa vadība
	

	Iekārtai jābūt aprīkotai ar visu funkciju dublējošo vadību no vadības paneļa a/m ārpusē. 
	Ir
	

	Priekšējās aizsargsienas augstums ne mazāk kā 1480 mm
	Ir
	

	Izliektas formas strēles ar ķēžu fiksatoriem 
	Ir
	

	[bookmark: _Hlk167368203]Pacelšanas strēles ar 1 hidraulisku teleskopu
	Ir
	

	Konteineru ķēdes ar garuma fiksatoriem, ķēžu garums vismaz 2m
	Ir
	

	Āķis uz strēles ķēžu fiksēšanai pārbraucienu laikā
	Ir
	

	Teleskopa un pacelšanas cilindrs ar kravas noturēšanas vārstiem
	Ir
	

	Teleskopa gājiens 
	Ne mazāk kā 1400 mm
	

	Pacelšanas cilindra kāta aizsargs
	Ir
	

	Viens centrālais izgāšanas āķis ar drošības mēlīti
	Ir
	

	Pakāpieni un rokturi nokļūšanai uz iekārtas abās tās pusēs 
	Ir
	

	Sistēmas spiediens
	Ne vairāk kā 270 bar
	

	Mehāniskie konteineru fiksatori iekārtas sānos 
	2 gb katrā pusē ar maināmiem attālumiem perpendikulāri a/m garenasij
	

	Mehāniskie konteineru fiksatori iekārtas priekšā 
	2 gb ar maināmiem attālumiem paraleli a/m garenasij
	

	Transporta augstums starp šasijas rāmi un ķēžu konteinera iekārtas grīdu 
	Ne vairāk kā 320mm
	

	Ķēžu konteineru sistēmai brīdinājuma skaņu signālu aizvietošana ar brīdinājuma gaismām 
	Ir
	

	[bookmark: _Hlk167366997]PAPILDUS PRASĪBAS

	Piegādes vieta un laiks
	Piegāde 7 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, LV3301
	

	Servisa pieejamība 
	7 dienas nedēļā un ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas
	

	
	Servisa iespējas automašīnai līdz 60 (sešdesmit) km robežās no automašīnas piegādes vietas adreses, vai jānodrošina automašīnas nogāde uz servisu un atpakaļ uz piegādātāja rēķina
	

	Aprīkots ar kalibrētu un sertificētu EEC tahogrāfu
	Ir
	

	Automašīnas aizmugurējie galvenie lukturi aprīkoti ar nerūsējošā tērauda restēm
	Ir
	

	Automašīnas dublējošie lukturi (tuvās, tālās un pagriezienu lukturi) aprīkoti ar pret vibrācijas plāksnēm
	Ir
	

	Automašīnai ir kontaktligzda priekšējās lāpstas gabarīt apgaismojuma un brīdinājuma gaismām
	Ir
	

	Vides aizsardzības prasības
	Atbilstība Euro standarta normām ne mazāk kā Euro 6
	

	ZIEMAS DIENESTA APRĪKOJUMS

	Automobilis ir aprīkots ar priekšējo sniega lāpstu
	1 gab.
	Ražotājs:
Modelis:

	Universāla, pagriežama uz abām pusēm ar šķēršļu pārvarēšanas drošības sistēmu;
	Ir
	

	Galvenā naža un brauktuves leņķis: 80-90˚;
	Ir
	

	Nazis sastāv no 3 neatkarīgām sekcijām ar katras sekcijas neatkarīgu atsperojumu, atsperu vai hidrauliskie amortizatori
	Ir
	

	Lāpstas pagrieziena leņķis
	ne mazāks par 32 grādiem uz abām pusēm
	

	Hidrauliska pagriešanas sistēma
	Ir
	

	Kopējais platums (kopējais nažu platums)
	ne mazāks par 3000 mm
	

	Minimālais tīrīšanas platums
	2600 – 2650 mm
	

	Lāpstas kopējaios augstums
	1100-1300 mm
	

	Lāpstas naža materiāls – speciāla gumija
	Ir
	

	2 atbalsta riteņi, paredzēti lielām slodzēm, ar augstuma regulēšanas iekārtu, bez ātruma ierobežojuma
	Ir
	

	Ātrie hidrosavienojumi un elektrosavienojumi atbilstoši automašīnai
	Ir
	

	Nodrošina sniega aizmešanu no braucamās daļas
	Sniega lāpstai jābūt aprīkotai ar elastīgu aizsargu, kas izslēdz kabīnes stiklu un radiatora restes aizmešanu ar sniegu. 
	

	Vadāma no vadības pults automašīnas kabīnē(džoistika tipa);
	Ir
	

	Aprīkota ar drošības apgaismojumu (gaismas diožu bloks);
	Ir
	

	Lāpstas svars ieskaitot pacelšanas un pagriešanas mehānismu
	900 – 1000 kg
	

	Automobilis ir aprīkots ar sāls/smilts kaisītāju
	1 gab.
	Ražotājs:
Modelis:

	Kaisītāja pamatkonstrukcija ar nesošo rāmi, atsevišķu padeves un kaisīšanas korpusu, atsevišķu beramā materiāla tvertni (bunkuru), Kaisītāja elektriskie vadības bloki novietoti atsevišķā slēgtā nodalījumā, kas nodrošina šo mezglu aizsardzību no ārējās vides apstākļiem, ātri ievietojams kravas automobiļa kravas kastē;
	Ir
	

	Kaisītājs paredzēts šādu materiālu kaisīšanai
	sāls (NaCl), sāls, sāls un smilts maisījuma, smilts
	

	Kaisītāja pretkorozijas aizsardzība atbilstoši DIN EN ISO 12944, kategorija ne zemāka kā C5-1;
	Ir
	

	Korpusa krāsojums
	RAL 2011
	

	Kaisītāja elektroniska vadības sistēma
	CAN-BUS standarts
	

	Kaisītāja vadības pults izvads atbilstoši RS232 standartam
	Ir
	

	Kaisītāja vadības pults nostiprināta vadītāja kabīnē ar izvēlni latviešu valodā
	Ir
	

	Faktisko kaisīšanas parametru automātiska kontrole un korekcija kaisīšanas laikā
	Ir
	

	Kaisāmā materiāla gumijas lentes padeves sistēma ar maināmu lentes ātrumu 
	Ir
	

	Integrēta sistēma, lielu sacietējušu kaisāmā materiāla gabalu smalcināšanai 
	Ir
	

	Kaisītājs ir aprīkots ar beramā materiāla padeves lenti, kurai atbalsta plāksne ir 100% laukumā. 
Atbalsta plāksne atrodas zem kaisāmā materiāla padeves lentes 
	Ir
	

	Hidrauliskās eļļas filtrs spiediena sistēmā;
	Ir
	

	Atbilstoši stiprinājumi kaisītāja ievietošanai un nostiprināšanai automašīnas ķēžu konteineru sistēmā. Kaisītājs aprīkots ar ērti pieliekamiem un noņemamiem stāvbalstiem kaisītāja novietošanai uz zemes 
	Ir
	

	Kaisāmā materiāla (SĀLS) kaisīšanas minimālās regulācijas robežas 
	Robežās no 5 - 40 g/m2 (Norādītais intervāls OBLIGĀTS, mazāks vai lielāks intervāls iespējams)
	

	Kaisīšanas normas sāls-smilts maisījuma kaisīšanai 
	Robežās no 20-300 g/m² (Norādītais intervāls OBLIGĀTS, mazāks vai lielāks intervāls iespējams)
	

	Kaisīšanas platuma regulācija
	Robežās no 2-10 m (Norādītais intervāls OBLIGĀTS, mazāks vai lielāks intervāls iespējams)
	

	Kaisāmā materiāla kaisīšanas regulācijas solis
	0.5 m
	

	Kaisāmā materiāla tvertnes tilpums
	ne mazāks kā 5 m³
	

	Kaisāmā materiāla tvertne ir aprīkota ar aizsargrestēm
	acs izmērs ne lielāks kā 100*100 mm
	

	Kaisāmā materiāla tvertne aprīkota ar viegli paceļamu un ūdens necaurlaidīgu vāku
	Ir
	

	Kaisītājs aprīkots ar nerūsējošā tērauda kaisīšanas disku
	Ir
	

	Kaisītāja kaisīšanas diska konsole aprīkota ar noņemamu aizsargu, kurš nodrošina kaisāmā materiāla nenokļūšanu uz automašīnas aizmugurējās daļas
	Ir
	

	Viegli paceļama kaisīšanas diska konsole (ar svara kompensācijas mehānismu) ar fiksācijas iespēju paceltā un darba stāvoklī
	Ir
	

	Kāpnes kaisītāja aizmugurē
	Ir
	

	Kaisītāja piedziņa no automobiļa hidrauliskās sistēmas
	Ir
	

	Kaisītājs ir aprīkots ar spiediena filtru hidrauliskajā sistēmā
	Ir
	

	Kaisītāja hidrauliskā sistēma ar trīs, savstarpēji neatkarīgiem hidrauliskajiem kontūriem (padeves lentes piedziņai, kaisīšanas diska piedziņai)
	Ir
	

	Elektroniskā vadības sistēma nodrošina no automašīnas kabīnes: pilnu iekārtas ieslēgšanu un izslēgšanu, kaisīšanas normas iestādīšanu un nodrošināšanu, asimetriskās kaisīšanas iestādīšanu (kaisīšanas platuma maiņa pa labi un pa kreisi), kaisāmā materiāla maiņu, kaisīšanas kontroli un kaisāmā materiāla esamību tvertnē
	Ir
	

	Kaisītājs aprīkots ar automātisku pašdiagnostikas sistēmu kaisīšanas laikā, kas defekta konstatēšanas gadījumā kļūdu uzrāda uz displeja vadības pultī
	Ir
	

	Kaisītājs aprīkots ar automātisku korekcijas sistēmu kaisīšanas laikā, kas nodrošina kaisīšanas agregātu faktiskās darbības kontroli un automātisku korekciju (lentas ātruma, kaisīšanas diska rotācijas ātruma un sāls sūkņa ražības maiņa);
	Kaisītāja elektroniskā vadības sistēma nodrošināta pret mitrumu, ne zemāk kā IP55 standarts
	

	Kaisītāja vadības sistēma nodrošina veikto darbu datu uzskaiti atmiņā (kaisāmo materiālu patēriņu, kaisīšanas platumu, kilometrāžu un darba stundas)
	Ir
	

	Kaisītājs ir aprīkots ar vismaz vienu LED tipa darba apgaismojuma lukturi kaisītāja aizmugurējai daļai
	LED luktura gaisma sarkana vai balta
	

	Kaisītājs ir aprīkots ar LED tipa bākugunīm 2 gab. kaisītāja aizmugurējā daļā
	Ir
	

	Kaisītāja aizmugurē ir uzstādītas 4 gab. dzeltenas mirgojošas LED brīdinājuma gaismas ar 3-5 diodēm, kur vienas diodes jauda ir ne mazāk kā 3W, kas uzstādītas pie ārējiem gabarītiem un vērstas atpakaļ
	Ir
	

	Iekārtas tehniskā dokumentācija valsts valodā (Ekspluatācijas instrukcija, rezerves daļu katalogs, servisa plāns, darba drošības instrukcija)
	Ir
	

	CE atbilstības sertifikāts, uzrādīt pie iekārtas nodošanas
	Ir
	

	Kaisītāja montāža uz automašīnas, darbības pārbaude un kalibrācijas sertifikāta izsniegšana
	Jānodrošina
	

	Pasūtītāja darbinieku apmācība iekārtas ekspluatācijā pie saņemšanas
	Ir
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Pielikums   Nr.2   Atklātam konkursam   “Būvgružu atkritumu izvešanas automašīna ar sniega izvešanas  iekārtu”   Identifikācijas Nr. KKP 2024/05         TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA    Atklātam konkursam    “ Būvgružu   atkritumu izvešanas automašīna   ar  sniegu izvešanas iekārtu ”     identifikācijas Nr.   KKP2024/05    

  Pozīcija      Prasība    Pretendenta  piedāvājums  

VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS  

Automašīna (modelis)   Kravas   

Izlaides  gads  Jauna, nelietota, ne vecāka par 2024.   gadu   

Pilna a/m tehniskā masa (kg)  Ne mazāka kā 2 1   000 kg (fiksēta reģ.   dokumentos).   

MOTORS UN TĀ BAROŠANAS SISTĒMA  

Motora jauda  Ne mazāk kā 3 8 0 Zs   

 Minimālais 1 8 00 Nm augsts griezes moments   

TRANSMISIJA  

Degvielas apsildes elements   ar  ūdens atdalītāju  Ir   

Pārnesumkārba  Mehāniskā pārnesumkārba ar automatizēta  vadību bez sajūga pedāļa. Ar iespēju pārslēgt  pārnesumus manuāli   

Eļļas plūsma un spiediens sniega  lāpstas kontūram  15 - 25 l/min., vismaz 200 bar.   

Eļļas plūsma un spiediens  kaisītāja kontūram  30 - 40 l/min., vismaz 250 bar.   

Hidrauliskie izvadi  automašīnas  aizmugurē sāls/smilts kaisītāja  piedziņai, 1 pāris (spiediens/  atplūde)  Ir   

Automobiļa priekšā uzstādīti  divi marķēti hidroizvadu pāri ar  ātrajiem   savienojumiem  priekšējo agregātu vadībai. Visu  funkciju neatkarīga vadība.   Ir   

