[bookmark: _Hlk150949908]1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
[bookmark: _Hlk160544538]Nr. CAIP 2024/126, nolikumam




TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 1

1. [bookmark: _Hlk135127208][bookmark: _Hlk133321035]Elektriskais sadzīves atkritumu savācējs (2 gab.)

	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos)

	1.
	100% elektrisks bezvadu atkritumu vakuuma savācējs “ejoša operatora vadīta atkritumu savākšanas mašīna”
	Jābūt
	

	2.
	Jauns, izgatavots ne agrāk kā 2024. gadā
	Jābūt
	

	3.
	Vadības panelī ietvertā informācija
	· akumulatora uzlādes līmeņa indikators 
· darba stundu uzskaite
	

	4.
	Avārijas apturēšanas poga
	Jābūt
	

	5.
	Aizslēdzams uzglabāšanas nodalījums
	Jābūt
	

	6.
	Uzlādētā akumulatora darba laiks*
	Ne mazāk par 7 stundām
	

	7.
	Tehniskais risinājums ar izlādi, kas pārsniedz 80%, sistēmai automātiski  jāatslēdz iesūkšana un jānorāda, ka  nepieciešama uzlāde.
	Jābūt
	

	8.
	Maksimālais braukšanas ātrums uz priekšu*
	Ne mazāks par 6 km/h
	

	9.
	Maksimālie gabarīta izmēri*
	Garums ne lielāks par 2000 mm
Platums ne lielāks par 800 mm
Augstums ne lielāks par 1800 mm
	

	10.
	Kopējais svars ar bateriju*
	Ne smagāks par 400 kg
	

	11.
	Vakuuma savācēja riteņi*
	· vismaz trīs riteņi
· riteņi triecienizturīgi
	

	12.
	Priekšējais ritenis ir pietiekami liels, lai to varētu vadīt.
	Jābūt
	

	13.
	Braukšanas režīmi
	 transporta un darba
	

	14.
	Maksimālā iesūkšānas jauda*
	Ne mazāk par 48V/1500W
	

	15.
	Putekļu absorbēšanas filtrs
	Putekļu absorbēšanas filtra kopējā virsma ar ne mazāka par 20 m2 (atbilst ISO5011)
	

	16.
	Jaudas regulēšana uz iesūkšanas roktura
	Vismaz divi režīmi: standarta un maksimālā
	

	17.
	Stāvbremze*
	Notur iekārtu vismaz 20% slīpumā
	

	18.
	Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls
	Jābūt
	

	19.
	Automātiskai sistēma  dūmu koncentrācijas noteikšanai un uguns dzēšanai savācējtvertnē
	Jābūt
	

	20.
	Ugunsdzēšamais aparāts 
	Jābūt
	

	21.
	Izsmidzināšanas sistēma, lai nomāktu nepatīkamās smakas izplatīšanos savācējtvertnē
	Jābūt
	

	22.
	Papildus kaste ar tilpumu vismaz 15 litri gružu uzglabāšanai
	Jābūt
	

	23.
	Mehāniska palīgierīce lielu gružu savākšanai, lai nebūtu jaņem ar rokam
	Jābūt
	

	24.
	Atkārtoti lietojamam izplūdes gaisa filtram, mehāniski attīrāmam
	Jābūt
	

	25.
	Trokšņa līmenis 4m attālumā*
	Ne lielāks  par 65 dB
	

	26.
	Iesūkšanas gofrētā šļūtene
	Diametrs vismaz 125 mm, antistatisks un antibakteriāls pārklājums
	

	27.
	Ar roku vadāma iesūkšanas caurule
	Viegla, oglekļa šķiedras vai līdzvērtīga materiāla ar elastīgu gumijas galu.
	

	28.
	Operatora iesūkšanas caurulei
	Jābūt aprīkotai ar elkoņa atbalstu  un fiksācijas  jostu 
	

	29.
	Savācējtvertnes ietilpība l*
	Vismaz 240 l
	

	30.
	Savācējtvertnes atbilstības standarts divriteņu atkritumu konteineriem 
	DIN EN 840-1
	

	31.
	LED tipa bākuguns
	Jābūt
	

	32.
	LED tipa darba gaisma
	Jābūt
	

	33.
	Sānu mirgojošām brīdinājuma gaismas
	Jābūt
	

	34.
	CE marķējums
	Jābūt
	

	35.
	Garantija*
	Vismaz 12 mēneši
	

	36.
	Piegādes termiņš
	Ne lielāks par 60 kalendārajām dienām
	

	37.
	Operatora rokasgrāmata aprīkojumam latviešu valodā
	Jābūt kompleketācijā
	

	38.
	Garantijas servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
	

	39.
	Servisa centra atrašanās vieta
	Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā
	

	40.
	Regulārās tehniskās apkopes
	Ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām
	

	41.
	Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma.
	Jānodrošina
	

	42.
	Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi
	Jānodrošina
	



Pasūtītāja prasības:
1. Minimālais garantijas laiks - 1 gads.
2. Garantijas laika noteikumi - remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža.
3. Pretendentam ir pieejams serviss preces garantijas apkalpošanai ne tālāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 1 (vienai) mobilā servisa automašīnai, kura apgādāta ar diagnostikas un remonta iekārtām un instrumentiem, kā arī Pretendentam jāspēj nodrošināt traktortehnikas evakuācija uz servisu.

4. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)
5. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**: 
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)
**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/ 
	Piedāvātā tehnika:
	Ražotājs, modelis

	Elektriskais sadzīves atkritumu savācējs (2 gab.)
	




	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***



***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
