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	Vizuālās komunikācijas sistēmas programmatūra
	
	

	1.
	Vienkāršota
satura
funkcionalitātes
licence iekārtai
MagicINFO Lite
vai ekvivalents
	· Nodrošina vienas iekārtas pievienošanu satura un
iekārtu pārvaldības serverim
· Nodrošina iespēju kā saturu parādīt attēlu(-s) un
video pilna ekrāna režīmā, bez ekrāna dalījuma
papildus zonās, atbilstoši izveidotajam atskaņošanas
sarakstam (playlist) un laika grafikam (schedule)
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	2.
	Pārvaldības
funkcionalitātes
licence iekārtai
MagicINFO Management vai
ekvivalents
	· Nodrošina vienas iekārtas pievienošanu satura un
iekārtu pārvaldības serverim
· Iekārtas informācijas iegūšana: vismaz iekārtas
tips/modelis, seriālais numurs, IP un MAC adrese, firmware versija, brīvā vieta iekārtas atmiņā.
· Iekārtas vadība: vismaz ieslēgšana un izslēgšana,
automātiskas ieslēgšanas un izslēgšanas iestatīšana.
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	3.
	Satura un
pārvaldības
funkcionalitātes
licence iekārtai
MagicINFO
Premium vai
ekvivalents
	· Nodrošina vienas iekārtas pievienošanu satura un
iekārtu pārvaldības serverim
· Nodrošina visas funkcionalitātes, kas ir minētas
komponentē “Vienkāršota satura funkcionalitātes
licence iekārtai” un “Pārvaldības funkcionalitātes
licence iekārtai”
· Satura izkārtojums atbalsta vairāku logu un
informatīvo lauku vienlaicīgu attēlošanu (t.sk.
dažādu izmēru) saskaņā ar lietotāja izvēlēto
izkārtojumu, kur katrs logs/lauks var būt video (fails
vai straumējums), attēls, teksts, dokuments vai RSS
plūsma.
· Atbalsta displejā iebūvētās video ieejas (HDMI,
DisplayPort) attēlošanu kā atsevišķu satura logu.
· Ekrānvadīklu atbalsts (widgets) – pulkstenis,
kalendārs u.tml.
· Iespēja izveidot atskaņošanas sarakstu (playlist) no
vairākiem (t.sk. dažāda formāta) satura elementiem
· Iespēja izveidot atskaņošanas laika grafiku
(schedule) no vairākiem (t.sk. dažāda formāta)
satura elementiem vai definētiem atskaņošanas
sarakstiem.
· Iespēja sinhronizēt satura atskaņošanu uz iepriekš
definētām displeju grupām
· Atbalstītie satura atskaņotāja video formāti vismaz:
· MP4, MOV, MPEG2. Atbalstītie attēlu formāti
vismaz: JPG, GIF, BMP, PNG
· Atbalsta HTML logrīkus
· Iespēja izveidot vairākus satura atskaņošanas
kanālus displejā, tai skaitā ar iespēju lokāli displeja
instalācijas vietā ar pulti izvēlēties atskaņojamo
kanālu
· Pielāgota noklusējuma logotipa opcija, ja displejam
nav satura ko atrādīt
· Konkrētu displeju, displeju grupu vai atskaņotāju
vadība un aktuālā statusa attēlojums (vismaz
ieslēgts/izslēgts, izvēlētā ieeja, skaļums, pašlaik
atskaņotais saturs)
· Nodrošina iespēju attālināti, on-line režīmā,
pārlūkot uz displeja vai atskaņotāja pašlaik attēloto
saturu
· Nodrošina tālvadības pults emulāciju, attālināti
attēlojot visas tās pašas funkcijas, kas ir
infrasarkano staru vadības pultij.
· Grafiskie pārskati/atskaites par ierīci un saturu un
atskaņošanas statistiku
· Atspējot fizisko tālvadības pulti un pogas uz displeja
· Attālā displeja restartēšana, attālināta firmware
atjaunināšana
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	Pretendenta piedāvātā kopējā cena par kritēriju “Vizuālās komunikācijas sistēmas programmatūra” (cena kopā
par 1.-3.pozīciju) A kritērijs 
	

	
	Vizuālās komunikācijas sistēmas attēlojošās iekārtas
	
	

	[bookmark: _Hlk133503659]4.
	Vizuālās komunikācijas displejs 65”
	· Profesionāla pielietojuma displejs, maksimālais noslodzes cikls ne mazāk kā 18 nepārtrauktas stundas dienā.
· Redzamās daļas diagonāles izmērs: ne mazāks kā 160 cm.
· Dabiskā izšķirtspēja: ne mazāka kā 3840x2160 punkti.
· Tipiskais kontrasta koeficients: ne mazāks kā 4000:1.
· Tipiskais spilgtums: ne mazāks kā 500 nit.
· Bezatspīduma ekrāns, matējums (haze): ne mazāks kā 25%
· Video ieejas: 3gb. HDMI 2.0 (HDCP 2.2 atbalsts), 1gb. DP
· Audio izejas: 1gb. minijack 3.5mm
· Datortīkla pieslēgums: kabeļa LAN RJ-45, bezvadu WiFi
· Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu, satura atskaņotājs atbalsta visas punktā “Satura un pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai” noteiktās minimālās funkcionalitātes.
· Iekārtas cenā jāiekļauj Vienkāršota satura funkcionalitātes licence iekārtai un tās uzturēšanas iekārtas garantijas periodam.
· Instalācijas veids: horizontāli (landscape) un vertikāli (portrait) ar iebūvētu automātisku instal. pozīcijas noteikšanu.
· Video un elektriskās barošanas pieslēgumu ligzdu konstrukcija nodrošina kabeļu pievienošanu no apakšas vai sāniem, neizvirzot konektorus ārpus displeja gabarītiem (t.i. to konektori nav perpendikulāri aizmugurējai virsmai).
· Izmēri bez stiprinājumiem nepārsniedz 150cm x 85cm x 3 cm, svars ne lielāks kā 25 kg.
· Maksimālā patērētā jauda: ne lielāka kā 200W
· Ārējās vides aizsardzības klase: ne zemāka par IP5X
· Paredzētas VESA standarta montāžas iespējas
· Garantija 5 gadi, iekļaujot nepieciešamo licenču uzturēšanu
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	5.
	Vizuālās komunikācijas displejs 85”
	· Profesionāla pielietojuma displejs, maksimālais noslodzes cikls ne mazāk kā 18 nepārtrauktas stundas dienā.
· Redzamās daļas diagonāles izmērs: ne mazāks kā 214 cm.
· Dabiskā izšķirtspēja: ne mazāka kā 3840x2160 punkti.
· Tipiskais kontrasta koeficients: ne mazāks kā 4000:1.
· Tipiskais spilgtums: ne mazāks kā 500 nit.
· Bezatspīduma ekrāns, matējums (haze): ne mazāks kā 25%
· Video ieejas: 3gb. HDMI 2.0 (HDCP 2.2 atbalsts), 1gb. DP
· Audio izejas: 1gb. minijack 3.5mm
· Datortīkla pieslēgums: kabeļa LAN RJ-45, bezvadu WiFi
· Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu, satura atskaņotājs atbalsta visas punktā “Satura un pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai” noteiktās minimālās funkcionalitātes.
· Iekārtas cenā jāiekļauj Vienkāršota satura funkcionalitātes licence iekārtai un tās uzturēšanas iekārtas garantijas periodam.
· Instalācijas veids: horizontāli (landscape) un vertikāli (portrait) ar iebūvētu automātisku instal. pozīcijas noteikšanu.
· Video un elektriskās barošanas pieslēgumu ligzdu konstrukcija nodrošina kabeļu pievienošanu no apakšas vai sāniem, neizvirzot konektorus ārpus displeja gabarītiem (t.i. to konektori nav perpendikulāri aizmugurējai virsmai).
· Izmēri bez stiprinājumiem nepārsniedz 191 cm x 110 cm x 3 cm, svars ne lielāks kā 45 kg.
· Maksimālā patērētā jauda: ne lielāka kā 350W
· Ārējās vides aizsardzības klase: ne zemāka par IP5X
· Paredzētas VESA standarta montāžas iespējas
· Garantija 5 gadi, iekļaujot nepieciešamo licenču uzturēšanu
	
	
	

	6.
	Vizuālās komunikācijas displejs 98”
	· Profesionāla pielietojuma displejs, maksimālais noslodzes cikls ne mazāk kā 18 nepārtrauktas stundas dienā.
· Redzamās daļas diagonāles izmērs: ne mazāks kā 245 cm.
· Dabiskā izšķirtspēja: ne mazāka kā 3840x2160 punkti.
· Tipiskais kontrasta koeficients: ne mazāks kā 4000:1.
· Tipiskais spilgtums: ne mazāks kā 500 nit.
· Bezatspīduma ekrāns, matējums (haze): ne mazāks kā 25%
· Video ieejas: 2gb. HDMI 2.0 (HDCP 2.2 atbalsts), 1gb. DP
· Audio izejas: 1gb. minijack 3.5mm
· Datortīkla pieslēgums: kabeļa LAN RJ-45, bezvadu WiFi
· Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu, satura atskaņotājs atbalsta visas punktā “Satura un pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai” noteiktās minimālās funkcionalitātes.
· Iekārtas cenā jāiekļauj Vienkāršota satura funkcionalitātes licence iekārtai un tās uzturēšanas iekārtas garantijas periodam.
· Instalācijas veids: horizontāli (landscape) un vertikāli (portrait) ar iebūvētu automātisku instal. pozīcijas noteikšanu.
· Video un elektriskās barošanas pieslēgumu ligzdu konstrukcija nodrošina kabeļu pievienošanu no apakšas vai sāniem, neizvirzot konektorus ārpus displeja gabarītiem (t.i. to konektori nav perpendikulāri aizmugurējai virsmai).
· Izmēri bez stiprinājumiem nepārsniedz 220 cm x 125 cm x 5 cm, svars ne lielāks kā 60 kg.
· Maksimālā patērētā jauda: ne lielāka kā 400W
· Paredzētas VESA standarta montāžas iespējas
· Garantija 5 gadi, iekļaujot nepieciešamo licenču uzturēšanu
	
	
	

	Pretendenta piedāvātā kopējā cena par kritēriju “Vizuālās komunikācijas displejs” (cena kopā
par 4.-6.pozīciju)  B kritērijs 
	

	7.
	Vizuālās komunikācijas displejs 65”, ar interaktivitāti
	· Profesionāla pielietojuma displejs ar interaktivitāti.
· Redzamās daļas diagonāles izmērs: ne mazāks kā 160 cm.
· Dabiskā izšķirtspēja: ne mazāka kā 3840x2160 punkti.
· Tipiskais kontrasta koeficients: ne mazāks kā 4000:1.
· Tipiskais spilgtums: ne mazāks kā 350 nit.
· Video ieejas: 2gb. HDMI, 1gb. DP
· USB izejas (touch funkcionalitātei): 2 gab. USB
· Audio izejas: 1gb. minijack 3.5mm
· USB ieejas (atmiņas iekārtas funkcionalitātei): 1 gab. USB
· Datortīkla pieslēgums: kabeļa LAN RJ-45, bezvadu WiFi
· Iebūvēts kontrolieris, kas izmantojot datortīklu, atbalsta visas punktā "Pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai" noteiktās minimālās funkcionalitātes.
· Iekārtas cenā jāiekļauj Pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai un tās uzturēšanas iekārtas garantijas periodam.
· Iebūvēts (bez nepieciešamības pieslēgt ārējas USB iekārtas) WiFi un Bluetooth pieslēgums. Atbalsta Bluetooth klaviatūras un peles tiešu pieslēgumu displejam.
· Iebūvēta iespēja attēlot saturu no ārējām Android, Windows, MacOS un iOS iekārtām ar bezvadu savienojumu; vismaz Android un Windows iekārtām tiek nodrošināts touch atbalsts.
· Iebūvēts web pārlūks
· Atbalsta attālinātas darbavirsmas (remote desktop) pieslēgumu vismaz Windows un MacOS operētājsistēmām;
· Skārienjutīguma reakcijas laiks: ne ilgāks par 7ms;
· Atbalsta darbības ar ne mazāk kā 4 vienlaicīgiem skārieniem iebūvētajām funkcionalitātēm un ne mazāk kā 20 vienlaicīgiem skārieniem ar ārējo datora USB pieslēgumu;
· Atbalsta dažāda izmēra objekta skarienjutīgumu (atpazīstot ne mazāk kā četrus dažādus izmērus - 2mm, 4mm, 8mm, 50mm), automātiski aktivizējot tam atbilstošu funkcionalitāti (rakstāmrīks, marķieris, dzēsējs u.tml.);
· Ergonomisks pasīvā tipa rakstāmrīks (t,i. bez iebūvētiem barošanas elementiem) ar iebūvētu magnētu, kas ļauj to bez stiprināšanas novietot uzglabāšanai uz displeja malas;
· Rakstāmrīka katrs gals ir ar atšķirīgu diametru. Izmantojot izvēlēto galu, automātiski un bez papildus izvēļņu lietošanas, atbilstoši tiek aktivizēts rakstāmrīka vai marķiera darba režīms;
· Displejā iebūvēta digitālā piezīmju bloka (digital flipchart) funkcionalitāte; tā ir lietotājam intuitīvā veidā izmantojama uzreiz pēc displeja ieslēgšanas, bez nepieciešamības startēt papildus aplikācijas vai spiest izvēlnes taustiņus.
· Digitālā piezīmju bloka blakus esošu “lapu” kopuma (page roll) pārvietošana ar pirksta vai rakstāmrīka kustību speciālā papildus joslā ekrāna malā; nodrošinot ērtu rakstīšanu un materiāla pārlūkošanu gadījumos, kad materiāls pārsniedz viena ekrāna ietilpību;
· Iespēja ierakstīt atmiņā un vēlāk izvēlēties noteiktus fona šablonus (piemēram, darba lapas, līniju vai rūtiņu pamatni, kalendārus u.tml.);
· Atbalsta anotācijas režīmu ar iespēju zīmēt slānī virs attēlotā video signāla;
· Stikla aizsardzība: mehāniska trieciena gadījumā nodrošina pret stikla sašķelšanos asos gabalos, kas var traumēt displeja lietotāju; stiklam ir antimikrobiāls pārklājums.
· Izmēri bez stiprinājumiem nepārsniedz 160cm x 90cm x 7 cm, svars ne lielāks kā 40 kg.
· Maksimālā patērētā jauda: ne lielāka kā 200W
· Paredzētas VESA standarta montāžas iespējas
· Garantija 5 gadi, iekļaujot nepieciešamo licenču uzturēšanu
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	8.
	Vizuālās komunikācijas displejs 85”, ar interaktivitāti 
	· Profesionāla pielietojuma displejs ar interaktivitāti.
· Redzamās daļas diagonāles izmērs: ne mazāks kā 210 cm.
· Dabiskā izšķirtspēja: ne mazāka kā 3840x2160 punkti.
· Tipiskais kontrasta koeficients: ne mazāks kā 4000:1.
· Tipiskais spilgtums: ne mazāks kā 350 nit.
· Video ieejas: 2gb. HDMI, 1gb. DP
· Multifunkcionālās ieejas: 1 gab. USB-C, atbalsta video, touch un lādēšanu (ne mazāk kā 60 W).
· USB izejas (touch funkcionalitātei): 2 gab. USB
· Audio izejas: 1gb. minijack 3.5mm
· USB ieejas (atmiņas iekārtas funkcionalitātei): 1 gab. USB
· Datortīkla pieslēgums: kabeļa LAN RJ-45, bezvadu WiFi
· Uz displeja priekšējā paneļa fiziskas pogas: vismaz ieslēgt/izslēgt displeju, skaļuma regulēšana, sākuma izvēlne
· Iebūvēts kontrolieris, kas izmantojot datortīklu, atbalsta visas punktā "Pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai" noteiktās minimālās funkcionalitātes.
· Iekārtas cenā jāiekļauj Pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai un tās uzturēšanas iekārtas garantijas periodam.
· Iebūvēts (bez nepieciešamības pieslēgt ārējas USB iekārtas) WiFi un Bluetooth pieslēgums. Atbalsta Bluetooth klaviatūras un peles tiešu pieslēgumu displejam.
· Iebūvēta iespēja attēlot saturu no ārējām Android, Windows, MacOS un iOS iekārtām ar bezvadu savienojumu; vismaz Android un Windows iekārtām tiek nodrošināts touch atbalsts.
· Iebūvēts web pārlūks
· Atbalsta attālinātas darbavirsmas (remote desktop) pieslēgumu vismaz Windows un MacOS operētājsistēmām;
· Skārienjutīguma reakcijas laiks: ne ilgāks par 7ms;
· Atbalsta darbības ar ne mazāk kā 4 vienlaicīgiem skārieniem iebūvētajām funkcionalitātēm un ne mazāk kā 20 vienlaicīgiem skārieniem ar ārējo datora USB pieslēgumu;
· Atbalsta dažāda izmēra objekta skarienjutīgumu (atpazīstot ne mazāk kā četrus dažādus izmērus - 2mm, 4mm, 8mm, 50mm), automātiski aktivizējot tam atbilstošu funkcionalitāti (rakstāmrīks, marķieris, dzēsējs u.tml.);
· Ergonomisks pasīvā tipa rakstāmrīks (t,i. bez iebūvētiem barošanas elementiem) ar iebūvētu magnētu, kas ļauj to bez stiprināšanas novietot uzglabāšanai uz displeja malas;
· Rakstāmrīka katrs gals ir ar atšķirīgu diametru. Izmantojot izvēlēto galu, automātiski un bez papildus izvēļņu lietošanas, atbilstoši tiek aktivizēts rakstāmrīka vai marķiera darba režīms;
· Displejā iebūvēta digitālā piezīmju bloka (digital flipchart) funkcionalitāte; tā ir lietotājam intuitīvā veidā izmantojama uzreiz pēc displeja ieslēgšanas, bez nepieciešamības startēt papildus aplikācijas vai spiest izvēlnes taustiņus.
· Digitālā piezīmju bloka blakus esošu “lapu” kopuma (page roll) pārvietošana ar pirksta vai rakstāmrīka kustību speciālā papildus joslā ekrāna malā; nodrošinot ērtu rakstīšanu un materiāla pārlūkošanu gadījumos, kad materiāls pārsniedz viena ekrāna ietilpību;
· Iespēja ierakstīt atmiņā un vēlāk izvēlēties noteiktus fona šablonus (piemēram, darba lapas, līniju vai rūtiņu pamatni, kalendārus u.tml.);
· Atbalsta anotācijas režīmu ar iespēju zīmēt slānī virs attēlotā video signāla;
· Stikla aizsardzība: mehāniska trieciena gadījumā nodrošina pret stikla sašķelšanos asos gabalos, kas var traumēt displeja lietotāju; stiklam ir antimikrobiāls pārklājums.
· Ražotāja paredzēta iespēja pievienot OPS standarta datoru
· Izmēri bez stiprinājumiem nepārsniedz 200cm x 125cm x 10 cm, svars ne lielāks kā 80 kg.
· Maksimālā patērētā jauda: ne lielāka kā 550W
· Paredzētas VESA standarta montāžas iespējas
· Garantija 5 gadi, iekļaujot nepieciešamo licenču uzturēšanu 
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	 Pretendenta piedāvātā kopējā cena par kritēriju “Vizuālās komunikācijas displejs ar interaktivitāti” (cena kopā
par 7.-8.pozīciju)  C KRITĒRIJS
	

	
	Stiprinājumi
	
	

	9.
	Griestu stiprinājums 
	· Griestu stiprinājums, piemērots pozīcijās “Vizuālās komunikācijas displejs 65” piedāvāto iekārtu stabilai stiprināšanai pie griestiem.
· Stiprinājuma kājas garums vismaz robežās 60cm līdz 150 cm
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	10.
	Sienas stiprinājums 
	· Sienas stiprinājums, piemērots pozīcijas “Vizuālās komunikācijas displejs 65” “ piedāvātās iekārtas stabilai stiprināšanai pie sienas.
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	11.
	Sienas stiprinājums 
	· Sienas stiprinājums, piemērots pozīcijās “Vizuālās komunikācijas displejs 85”/98” “ piedāvāto iekārtu stabilai stiprināšanai pie sienas
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	12.
	Sienas stiprinājums 
	· Sienas stiprinājums, piemērots pozīcijās “Vizuālās komunikācijas displejs 65” ar interaktivitāti“ piedāvātās iekārtas stabilai stiprināšanai pie sienas, t.sk. ievērtējot skārienjūtīguma lietošanu.
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	13.
	Sienas stiprinājums 
	· Sienas stiprinājums, piemērots pozīcijās “Vizuālās komunikācijas displejs 85” ar interaktivitāti“ piedāvāto iekārtu stabilai stiprināšanai pie sienas, t.sk. ievērtējot skārienjūtīguma lietošanu.
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	14.
	Grīdas statīvs
	· Ar 85” skārienjūtīgo displeju un 65” Vizuālās komunikācijas displeju savietojums pārvietojams grīdas statīvs.
· Statīvs nodrošina displeja montāžu tādā veidā, ka tā apakšējā mala ir ~90 cm (+/-10 cm) no grīdas līmeņa.
· Statīvam ir divas vertikālās stiprinājuma kolonnas un statīva ražotājs to ir paredzējis izmantošanai ar interaktīvajiem displejiem, statīvs atbilst displeja izmēram un svaram.
· Statīva kājas netraucē atrasties pie displeja un lietot interaktivitāti.
· Aprīkots ar grīdu saudzējošiem gumijas ritentiņiem ar fiksācijas bremzēm.
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	Pretendenta piedāvātā kopējā cena par kritēriju “Stiprinājumi” (cena kopā par 9.-14.pozīciju) D kritērijs
	



