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	Vizuālās komunikācijas sistēmas attēlojošās iekārtas
	
	

	1.
	Vizuālās komunikācijas modulāra All-in-one 130” LED siena ar izšķirtspēju 1.5mm PixelPitch
	· LED kabinetu ražotājs piedāvāto modeli ir paredzējis iekštelpu lietošanai stacionārās instalācijā, All-in-one (kā vienots produkts) izpildījumā ;
· Piedāvāto LED kabinetu izmēri nodrošina iespēju izveidot vienotu LED sienu, vienā plaknē, ar kopējiem izmēriem 2890mm pa horizontāli un 1630mm pa vertikāli. Pieļaujamā izmēru pielaide ir +/- 10% pa horizontāli un +/- 10% pa vertikāli. Piegādes apjomā jāiekļauj atbilstošs kabinetu skaits;
· Redzamās daļas diagonāles izmērs: ne mazāks kā 330 cm. 
· Izšķirtspēja: precīzi 1920x1080 punkti ar 16:9 malu attiecību. 
· PixelPitch: ne vairāk kā 1.6 mm. 
· Diodes tips: SMD (Surface Mount Device) LED (3-in-1 1212)
· Krāsu dziļums: vismaz 16 biti. 
· Ražotāja norādītais maksimālais spilgtums 500nit. Iespēja īslaicīgi attēlot atsevišķas daļas paaugstinātā spilgtumā (peak brightness) ne mazāk kā 1000nit;
· Kontrasta koeficients: ne mazāk kā 6000:1. 
· Skata leņķis ne mazāks kā 160 grādi pa horizontāli un 160 grādi pa vertikāli;
· Ekrāna atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840Hz
· Redzes aizsardzība: TUV Eye Comfort vai ekvivalents
· LED diožu darba mūžs ne mazāks kā 100000 stundas
· Tipiskais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 700W visai sienai
· Svars nepārsniedz 150 kg visai sienai
· Krāsu temperatūras regulēšanas iespējas vismaz robežās no 2800K līdz 10000K;
· Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj LED sienas stiprinājuma sliedes (vai cita konstrukcija), paredzēta montāžai uz Pasūtītāja nodrošinātas plakanas virsmas, kur LED sienas priekšējā plakne nav atvirzīta tālāk kā 7cm no montāžas virsmas.
· Ar LED kabinetu slēgumu integrēts procesors, kas nodrošina video un servisa signālu apstrādi un komunikāciju ar LED kabinetiem un vadības programmatūru;
· Iebūvēti pieslēgumi: vismaz 3 gab. HDMI, 1 gab. DP 1.2, 2 gab. USB 2.0, RJ45, RS232C In/Out. 
· Iebūvēti skaļruņi: vismaz 10w, 2 kanāli
· Procesora iekļautās būtiskās funkcionalitātes: LED sienas konfigurācija, video signāla apstrāde, krāsu temperatūras un spilgtuma regulēšana. 
· Procesora vadības saskarne: Ethernet LAN, RS232C. 
· Iekārtas cenā jāiekļauj uzstādīšana un 5 gadu garantija, ieskaitot nepieciešamo licenču uzturēšanu. 
· Vadības programmatūras prasības: Satura un iekārtu pārvaldības serveris ar līdzvērtīgu MagicINFO funkcionalitāti; iespēja serverī augšupielādēt saturu (attēlus, video), izveidot atskaņošanas sarakstus un grafikus, sinhronizēt satura atskaņošanu uz definētām iekārtām, lietotāju pārvaldība ar lomu piešķiršanu un SSO integrāciju ar LDAP; 
· Vairāku organizācijas struktūrvienību izveide ar nodalītu iekārtu un lietotāju pārvaldību. 
· Unikālas īpašības: Modulāra konstrukcija, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu un apkopi; 
· Augsta dinamiskā diapazona (HDR) atbalsts; 
· Iebūvēts bezvadu pieslēgums: WiFi un Bluetooth; 
· Iekļauta dekoratīvā perimetra mala, kas nosedz displeja sānu malas.
	1
	
	



