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	Vizuālās komunikācijas LED siena ar izšķirtspēju 2.0mm PixelPitch
	· LED kabinetu ražotājs piedāvāto modeli ir paredzējis iekštelpu lietošanai stacionārās instalācijā;
· Piedāvāto LED kabinetu izmēri nodrošina iespēju izveidot vienotu LED sienu, vienā plaknē, ar kopējiem izmēriem 3840mm pa horizontāli un 2160mm pa vertikāli. Pieļaujamā izmēru pielaide ir +/- 10% pa horizontāli un +/- 10% pa vertikāli. Piegādes apjomā jāiekļauj atbilstošs kabinetu skaits;
· Izšķirtspējas izmērs PixelPitch (attālums starp divu blakus novietotu LED diožu punktu centriem) ne lielāks kā 2.0 mm;
· LED diožu skaits un kopējā izšķirtspēja visai sienai ir precīzi FullHD (1920x1080 pixels);
· Ražotāja norādītais maksimālais spilgtums ietilpst robežās no 450nit līdz 550nit. Iespēja īslaicīgi attēlot atsevišķas daļas paaugstinātā spilgtumā (peak brightness) ne mazāk kā 1000nit;
· Krāsu temperatūras regulēšanas iespējas vismaz robežās no 2800K līdz 10000K;
· Skata leņķis ne mazāks kā 150 grādi pa horizontāli un 150 grādi pa vertikāli;
· Kontrasts ne mazāks kā 4000 : 1;
· Kabinetu apkalpošanas iespēja no priekšas (front service);
· LED diožu darba mūžs ne mazāks kā 100000 stundas;
· Tipiskais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 250W uz vienu LED sienas kvadrātmetru;
· Svars ne lielāks kā 25 kg uz vienu LED sienas kvadrātmetru (nerēķinot stiprinājuma konstrukcijas);
· Standarta piegādes komplektācijā tiek nodrošināts LED sienas kabinetu video signāla ķēdes slēgums abos virzienos (forward signal flow un reverse signal flow). T.i. gadījumā, ja viens no LED kabinetiem signāla ķēdes vidū ir bojāts vai pat fiziski atslēgts, tad bez papildus manuālām darbībām joprojām tiek nodrošināts video attēls visiem pārējiem LED kabinetiem dotajā sienā;
· Atbilstības sertifikācija LED kabinetiem: vismaz EMC Class A , Safety 60950-1 , CE, RoHS.
· Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj LED sienas stiprinājuma sliedes (vai cita konstrukcija), paredzēta montāžai uz Pasūtītāja nodrošinātas plakanas virsmas, kur LED sienas priekšējā plakne nav atvirzīta tālāk kā 10cm no montāžas virsmas.
· Ar LED kabinetu slēgumu integrēts procesors, kas nodrošina video un servisa signālu apstrādi un komunikāciju ar LED kabinetiem un vadības programmatūru;
· Procesors montējams 19” statnē un komunikācijai ar LED kabinetiem izmanto vītā pāra vai optikas kabeļa tehnoloģiju (kabeļu trasējuma distance ne mazāka kā 70 metri);
· Procesors komunikācijai ar konfigurācijas/uzturēšanas datoru izmanto standarta Ethernet LAN pieslēgumu;
· Procesorā iekļautās būtiskās funkcionalitātes: LED sienas kabinetu izvietojuma konfigurācija, Video ieejas signāla apstrāde un konvertācija uz vītā pāra kabeļa signālu izmantošanai LED sienas kabinetiem, LED sienas kabinetu krāsu temperatūras, spilgtuma u.c. parametru iestatīšana, LED sienas kabinetu pārvaldība;
· Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu, satura atskaņotājs atbalsta visas punktā “Satura un pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai” noteiktās minimālās funkcionalitātes.;
· Iekārtas cenā jāiekļauj Satura un pārvaldības funkcionalitātes licence iekārtai un tās uzturēšanas iekārtas garantijas periodam.
· Iebūvētie pieslēgumi: Vītā pāra kabeļa vai optikas porti LED sienas kabinetu pieslēgšanai; ne mazāk kā divas digitālā video ieejas (HDMI vai DisplayPort) ar vismaz UltraHD (3840x2160 punkti , 60Hz) izšķirtspējas atbalstu; Digitālā video izeja lokālā monitora pieslēgšanai (izmantojams sākotnējai iekārtas prekonfigurācijai un/vai signāla priekšskatījumam); Infrared pults uztvērēja pieslēgums (tai skaitā iespēja uztvērēju pieslēgt arī LED kabinetu instalācijas vietā, signāla komunikācijai izmantojot tos pašus video vītā pāra kabeļus); Ethernet LAN;
· Attēla regulēšanas funkcionalitāte: Spilgtuma regulēšana; Krāsas temperatūras regulēšana; Kalibrēšana un gamma līknes iestatīšana; LED kabinetu malu spilgtuma papildregulēšana (Edge Correction);
· Procesors atbalsta augstu dinamisko diapazonu (High Dynamic Range), HDR un HDR10+;
· Pilnīgas savietojamības nodrošināšanai, t.sk. ilgtermiņā uzturot kopējo sistēmu ar iebūvētās programmatūras jauninājumiem un jaunām funkcionalitātēm, piedāvājumā iekļautais LED sienas vadības procesora ražotājs un piedāvājumā iekļauto LED kabinetu ražotājs ir viens un tas pats.
· Ilgtermiņa savietojamības un uzturēšanas atbalsta nodrošinājums: LED sienas ražotājs ir tas pats, kas “Vizuālās komunikācijas sistēmas programmatūrai”
· Jāiekļauj vismaz viens tās pašas ražošanas partijas rezerves LED kabinets, analogs modelis kā piegādes apjomā, tas tiek izmantots iespējamo bojājumu novēršanai (t.sk. garantijas);
· Kopā ar tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz piedāvāto LED kabinetu ražotāja apliecinājuma vēstuli (adresētu Pasūtītājam un iekļaujot iepirkuma identifikācijas numuru) par faktu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts piegādes līgums, tad tā ietvaros visam iepirkuma apjomam tiks piegādāti vienas ražošanas partijas kabineti un to LED moduļi būs ar diodēm no vienas atlasītas partijas (single bin).
· Garantija 5 gadi, iekļaujot nepieciešamo licenču uzturēšanu
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