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	Vizuālās komunikācijas Mobilā LED siena
	· LED displeja kabinetu ražotājs piedāvāto modeli ir paredzējis iekštelpu lietošanai kā pārvietojamu displeju paredzot montāžu bez papildus instrumentiem;
· Piedāvāto LED kabinetu izmēri nodrošina iespēju izveidot vienotu LED sienu 2m platumā x 3,5m augstumā, vienā plaknē, ar kabineta izmēriem 500mm x 1000mm un/vai 500mm x 500mm pēc pasūtītāja norādēm. Pieļaujamā izmēru pielaide ir +/- 5% pa horizontāli un +/- 5% pa vertikāli. Piegādes apjomā jāiekļauj pasūtītāja norādītais kabinetu skaits;
· Izšķirtspējas izmērs PixelPitch (attālums starp divu blakus novietotu LED diožu punktu centriem) ne lielāks kā 3.0 mm;
· Ražotāja norādītais maksimālais spilgtums ir vismaz 1000 cds/m2.
· Skata leņķis ne mazāks kā 160 grādi pa horizontāli un 160 grādi pa vertikāli;
· Ekrāna atjaunošanas frekvence 3840Hz
· LED diožu darba mūžs ne mazāks kā 100000 stundas;
· Tipiskais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 200W uz vienu LED sienas kvadrātmetru;
· Svars ne lielāks kā 35 kg uz vienu LED sienas kvadrātmetru (nerēķinot stiprinājuma konstrukcijas);
· Komplektā jāiekļauj:
· nepieciešamos kabeļus pasūtītā skaita LED displeja savienošanai;
· elektrības barošanas bloku no 220V tīkla;
· signāla uztvērējkartes savienošanai ar LED displeja procesoru nodrošinot izmantojot Gigabit Ethernet savienojumu;
· Piegādātajai precei ir jānodrošina ne mazāk, kā 2 gadu garantija.
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	2.
	LED sienas stiprinājumi, stiprinājumu konstrukcija.
	· Nepieciešamie stiprinājumi/ stiprinājumu konstrukcija ekrānu piekāršanai pie sienas (piekares sijas 0.5m garumā) un novietošanai uz grīdas 2m platumā un 3,5m augstumā pasūtītajam LED displeja kabinetu apjomam.
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	3.
	LED displeja procesors
	· Ar piedāvāto LED displeju pilnībā savietojams procesors, kas nodrošina video un servisa signālu apstrādi un komunikāciju ar LED kabinetiem un vadības programmatūru; LED displeju procesora jaudai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu LED displeja darbību, kas izveidots no visiem pasūtītāja rīcība esošajiem un šī iepirkuma ietvaros piegādājamajiem LED displeja paneļiem nodrošinot duālo jeb rezerves (backup) kanāla savienojumu ar LED pabeļiem.
· Procesors montējams 19” statnē;
· Video signāla avota pieslēgumi SDI, HDMI un DVI;
· Vismaz šādi savienojumi ar LED sienu: 6 Gigabit Ethernet, 2 × 10G optiskie porti;
· Digitālā video izeja lokālā monitora pieslēgšanai (izmantojams sākotnējai iekārtas prekonfigurācijai un/vai signāla priekšskatījumam;
· Procesorā iekļautās būtiskās funkcionalitātes: LED sienas kabinetu izvietojuma konfigurācija, video ieejas signāla apstrāde un konvertācija uz vītā pāra kabeļa signālu izmantošanai LED sienas kabinetiem, LED sienas kabinetu krāsu temperatūras, spilgtuma u.c. parametru iestatīšana, LED sienas kabinetu pārvaldība;
· Attēla regulēšanas funkcionalitāte: Spilgtuma regulēšana; Krāsas temperatūras regulēšana; Kalibrēšana un gamma līknes iestatīšana; LED kabinetu malu spilgtuma papildregulēšana (Edge Correction);
· Signāla aizture mazāka kā 1ms
· Procesors atbalsta augstu dinamisko diapazonu (High Dynamic Range), HDR un HDR10+;
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	4.
	Transporta kaste
	· Cieta materiāla transporta kastes (komplekts) uz riteņiem, kas paredzētas pasūtītā aprīkojuma skaita drošai transportēšanai un glabāšanai.
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