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Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīkotā atklātā konkursa
“Videonovērošanas sistēmu ierīkošana, modernizācija un uzturēšana uz 4 gadiem” nolikumam
iepirkuma identifikācijas Nr.IeM IC 2024/13


Tehniskā specifikācija/piedāvājums (aktualizēts 02.10.2024.)
Tabula Nr.1.  piegādājamo preču raksturlielumi

	Nr.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums (Iekārtas nosaukums, informācija uz ražotāja saiti, kas apliecina iekārtas atbilstību prasībām), iekārtas parametri

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.       
	IP "bullet" tipa kamera 2MP
	 

	1.1.    
	Tehnoloģija
	IP kamera
	 

	1.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	 

	1.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	 

	1.4.    
	Horizontālais skata lenķis
	vismaz 90 grādi
	 

	1.5.    
	Attēla uzlabošanas funkcijas
	vismaz BLC, trokšņu samazināšana
	 

	1.6.    
	Paplašinātais dinamiskais diapazons
	vismaz 100db
	 

	1.7.    
	Kadru skaits sekundē
	vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas
	 

	1.8.    
	Video straumes parametri
	maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate)
	 

	1.9.    
	Video attēla kompresija
	vismaz h.264 un h.265
	 

	1.10.                     
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	 

	1.11.                     
	Atbalstītie protokoli
	vismaz Onvif S
	 

	1.12.                     
	Aizsardzības klases
	vismaz IP66
	 

	1.13.                     
	Barošana
	vismaz PoE
	 

	1.14.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	1.15.                     
	Pieslēgvietas un komplektācija
	vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte)
komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai
	 

	1.16.                     
	Regulēšanas iespējas
	kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama
	 

	1.17.                     
	Saderība
	saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)
	 

	1.18.
	Aparātprogrammatūras (firmware) prasības
	Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam)
	

	2.       
	IP "bullet" tipa kamera 2MP ar transportlīdzekļu numurzīmju atpazīšanas funkciju
	 

	2.1.    
	Tehnoloģija
	IP kamera
	 

	2.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	 

	2.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	 

	2.4.    
	Horizontālais skata lenķis
	vismaz 90 grādi
	 

	2.5.    
	Attēla uzlabošanas funkcijas
	vismaz BLC, trokšņu samazināšana
	 

	2.6.    
	Paplašinātais dinamiskais diapazons
	vismaz 100db
	 

	2.7.    
	Kadru skaits sekundē
	vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas
	 

	2.8.    
	Video straumes parametri
	maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate)
	 

	2.9.    
	Video attēla kompresija
	vismaz h.264 un h.265
	 

	2.10.                     
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	 

	2.11.                     
	Atbalstītie protokoli
	vismaz Onvif S
	 

	2.12.                     
	Aizsardzības klases
	vismaz IP66
	 

	2.13.                     
	Barošana
	vismaz PoE
	 

	2.14.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	2.15.                     
	Pieslēgvietas un komplektācija
	vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte), vismaz 1 releju izeja
komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai
	 

	2.16.                     
	Regulēšanas iespējas
	kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama
	 

	2.17.                     
	Saderība
	saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)
	 

	2.18.
	Aparātprogrammatūras (firmware) prasības
	Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam)
	

	2.19.
	Transportlīdzekļu numurzīmju atpazīšanas funkcionalitāte
	Kamerā iebūvēta un aktivizējama transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurzīmju atpazīšana, kas nodrošina vismaz šādu funkcionalitāti:
· valsts reģistrācijas numurzīmju atpazīšanu vismaz 20 metru attālumā transportlīdzekļiem, kas pārvietojas ar ātrumu līdz 50km/h
· vismaz 1 valsts numurzīmju saraksta izveidi
· vismaz 1 noteikuma izveidi – atpazīstot sarakstā iekļauto numurzīmi, automātiski tiek iedarbināta releju izeja
Ja transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurzīmju atpazīšanas funkcionalitāte tiek piedāvāta kā kamerā uzstādīta papildus aplikācija, tehniskajā piedāvājumā jānorāda piedāvātās aplikācijas izstrādātājs un nosaukums, finanšu piedāvājumā aplikācijas licences cena jāiekļauj kopējā kameras cenā un šī licence jāpiegādā kopā ar kameru. 
	

	3.       
	IP "dome" tipa kamera 2MP
	 
	 

	3.1.    
	Tehnoloģija
	IP kamera
	 

	3.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	 

	3.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	 

	3.4.    
	Horizontālais skata lenķis
	vismaz 90 grādi
	 

	3.5.    
	Attēla uzlabošanas funkcijas
	vismaz BLC, trokšņu samazināšana
	 

	3.6.    
	Paplašinātais dinamiskais diapazons
	vismaz 100db
	 

	3.7.    
	Kadru skaits sekundē
	vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas
	 

	3.8.    
	Video straumes parametri
	maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate)
	 

	3.9.    
	Video attēla kompresija
	vismaz h.264 un h.265
	 

	3.10.                     
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	 

	3.11.                     
	Atbalstītie protokoli
	vismaz Onvif S
	 

	3.12.                     
	Aizsardzības klases
	vismaz IP66, IK10
	 

	3.13.                     
	Barošana
	vismaz PoE
	 

	3.14.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	3.15.                     
	Pieslēgvietas un komplektācija
	vismaz RJ45, audio ieeja (saderīga ar šīs tabulas 11.punktā piedāvāto mikrofonu), atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte)
komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai
	 

	3.16.                     
	Regulēšanas iespējas
	kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama
	 

	3.17.                     
	Saderība
	saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)
	 

	3.18.
	Aparātprogrammatūras (firmware) prasības
	Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam)
	

	4.       
	IP "dome" tipa kamera 2MP ar iebūvētu mikrofonu
	 

	4.1.    
	Tehnoloģija
	IP kamera
	 

	4.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	 

	4.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	 

	4.4.    
	Horizontālais skata lenķis
	vismaz 90 grādi
	 

	4.5.    
	Attēla uzlabošanas funkcijas
	vismaz BLC, trokšņu samazināšana
	 

	4.6.    
	Paplašinātais dinamiskais diapazons
	vismaz 100db
	 

	4.7.    
	Kadru skaits sekundē
	vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas
	 

	4.8.    
	Video straumes parametri
	maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate)
	 

	4.9.    
	Video attēla kompresija
	vismaz h.264 un h.265
	 

	4.10.                     
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	 

	4.11.                     
	Atbalstītie protokoli
	vismaz Onvif S
	 

	4.12.                     
	Aizsardzības klases
	vismaz IP66, IK10
	 

	4.13.                     
	Barošana
	vismaz PoE
	 

	4.14.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	4.15.                     
	Pieslēgvietas un komplektācija
	vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte)
komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai
	 

	4.16.                     
	Mikrofons
	iebūvēts
	 

	4.17.                     
	Regulēšanas iespējas
	kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama
	 

	4.18.                     
	Saderība
	saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)
	 

	4.19.
	Aparātprogrammatūras (firmware) prasības
	Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam)
	

	5.       
	IP "bullet" tipa kamera 8MP
	 

	5.1.    
	Tehnoloģija
	IP kamera
	 

	5.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 3840x2160 pikseļi
	 

	5.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	 

	5.4.    
	Horizontālais skata lenķis
	vismaz 90 grādi
	 

	5.5.    
	Attēla uzlabošanas funkcijas
	vismaz BLC, trokšņu samazināšana
	 

	5.6.    
	Paplašinātais dinamiskais diapazons
	vismaz 100db
	 

	5.7.    
	Kadru skaits sekundē
	vismaz 15 pie maksimālās izšķirtspējas
	 

	5.8.    
	Video straumes parametri
	maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate)
	 

	5.9.    
	Video attēla kompresija
	vismaz h.264 un h.265
	 

	5.10.                     
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	 

	5.11.                     
	Atbalstītie protokoli
	vismaz Onvif S
	 

	5.12.                     
	Aizsardzības klases
	vismaz IP66
	 

	5.13.                     
	Barošana
	vismaz PoE
	 

	5.14.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	5.15.                     
	Pieslēgvietas un komplektācija
	vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 64GB atmiņas karte)
komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai
	 

	5.16.                     
	Regulēšanas iespējas
	kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama
	 

	5.17.                     
	Saderība
	saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)
	 

	5.18.
	Aparātprogrammatūras (firmware) prasības
	Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam)
	

	6.       
	IP "dome" tipa kamera 8MP
	 

	6.1.    
	Tehnoloģija
	IP kamera
	 

	6.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 3840x2160 pikseļi
	 

	6.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	 

	6.4.    
	Horizontālais skata lenķis
	vismaz 90 grādi
	 

	6.5.    
	Attēla uzlabošanas funkcijas
	vismaz BLC, trokšņu samazināšana
	 

	6.6.    
	Paplašinātais dinamiskais diapazons
	vismaz 100db
	 

	6.7.    
	Kadru skaits sekundē
	vismaz 15 pie maksimālās izšķirtspējas
	 

	6.8.    
	Video straumes parametri
	maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate)
	 

	6.9.    
	Video attēla kompresija
	vismaz h.264 un h.265
	 

	6.10.                     
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	 

	6.11.                     
	Atbalstītie protokoli
	vismaz Onvif S
	 

	6.12.                     
	Aizsardzības klases
	vismaz IP66, IK10
	 

	6.13.                     
	Barošana
	vismaz PoE
	 

	6.14.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	6.15.                     
	Pieslēgvietas un komplektācija
	vismaz RJ45, audio ieeja (saderīga ar šīs tabulas 11.punktā piedāvāto mikrofonu), atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 64GB atmiņas karte)
komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai
	 

	6.16.                     
	Regulēšanas iespējas
	kamera regulējama horizonāli, vertikāli, ir pagriežama
	 

	6.17.                     
	Saderība
	saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)
	 

	6.18.
	Aparātprogrammatūras (firmware) prasības
	Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam)
	

	7.       
	IP grozāmā kamera 1
	 

	7.1.    
	Kameras tips
	Grozāmā
	 

	7.2.    
	Tehnoloģija
	IP kamera
	 

	7.3.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	 

	7.4.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	 

	7.5.    
	Horizontālais skata lenķis minimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas)
	vismaz 50 grādi
	 

	7.6.    
	Horizontālais skata lenķis maksimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas)
	ne vairāk kā 4 grādi
	 

	7.7.    
	Attēla uzlabošanas funkcijas
	vismaz BLC, trokšņu samazināšana
	 

	7.8.    
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 50 metri
	 

	7.9.    
	Paplašinātais dinamiskais diapazons
	vismaz 100db
	 

	7.10.                     
	Kadru skaits sekundē
	vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas
	 

	7.11.                     
	Video straumes parametri
	maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate)
	 

	7.12.                     
	Video attēla kompresija
	vismaz h.264 un h.265
	 

	7.13.                     
	Atbalstītie protokoli
	vismaz Onvif S
	 

	7.14.                     
	Aizsardzības klases
	vismaz IP66
	 

	7.15.                     
	Barošana
	vismaz PoE
	 

	7.16.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	7.17.                     
	Pieslēgvietas un komplektācija
	vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte)
komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai
	 

	7.18.                     
	Grozīšanas iespējas
	horizontāli: Nx360 grādi; vertikāli: vismaz 5 grādi virs horizonta un 40 grādi zem horizonta
	 

	7.19.                     
	Saderība
	saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)
	 

	7.20.
	Aparātprogrammatūras (firmware) prasības
	Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam)
	

	8.       
	IP grozāmā kamera 2
	 

	8.1.    
	Kameras tips
	Grozāmā
	 

	8.2.    
	Tehnoloģija
	IP kamera
	 

	8.3.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	 

	8.4.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.06 luksi
	 

	8.5.    
	Horizontālais skata lenķis minimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas)
	vismaz 45 grādi
	 

	8.6.    
	Horizontālais skata lenķis maksimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas)
	ne vairāk kā 2 grādi
	 

	8.7.    
	Attēla uzlabošanas funkcijas
	vismaz BLC, trokšņu samazināšana
	 

	8.8.    
	Attēla stabilizācija
	iebūvēta (elektroniskā vai optiskā)
	 

	8.9.    
	Paplašinātais dinamiskais diapazons
	vismaz 100db
	 

	8.10.                     
	Kadru skaits sekundē
	vismaz 25 pie maksimālās izšķirtspējas
	 

	8.11.                     
	Video straumes parametri
	maināms kadru skaits sekundē, maināma datu plūsma (bitrate)
	 

	8.12.                     
	Video attēla kompresija
	vismaz h.264 un h.265
	 

	8.13.                     
	Atbalstītie protokoli
	vismaz Onvif S
	 

	8.14.                     
	Aizsardzības klases
	vismaz IP66
	 

	8.15.                     
	Barošana
	vismaz PoE
	 

	8.16.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	8.17.                     
	Ūdens pilienu veidošanās novēršana
	iebūvēts mehānisks, motorizēts, no attāluma vadāms kameras ietvara priekšējā stikla tīrītājs vai analogas funkcionalitātes risinājums
	 

	8.18.                     
	Pieslēgvietas un komplektācija
	vismaz RJ45, atmiņas kartes slots (komplektā jāiekļauj saderīga vismaz 32GB atmiņas karte)
komplektā jāpiegādā piemērota (tieši starp kameru un montāžas virsmu montējama) montāžas kārba vadu savienojumu izvietošanai
	 

	8.19.                     
	Grozīšanas iespējas
	horizontāli: Nx360 grādi; vertikāli: vismaz 5 grādi virs horizonta un 40 grādi zem horizonta
	 

	8.20.                     
	Saderība
	saderīga ar Luxriot EVO Global programmatūru (kamera minēta https://www.luxriot.com/support/supported-cameras/ interneta lapā vai aktuālās programmatūras versijas konsoles iekārtu pievienošanas loga modeļu izvēles sarakstā vai pretendents iesniedz minētās programmatūras izstrādātāja apliecinājumu par konkrētās kameras saderību ar programmatūru)
	 

	8.21.
	Aparātprogrammatūras (firmware) prasības
	Kameras ražotāja interneta vietnē lejupielādei ir pieejamas aparātprogrammatūras datnes kameru aparātprogrammatūras atjaunināšanai bezsaistes režīmā (piemēram, ja kamerai nav piekļuves interneta tīklam)
	

	9.   
	PoE barošanas bloks 1
	 

	9.1.                     
	Saderība
	Nodrošina šīs tabulas 1.-6.punktā minēto kameru barošanu, izmantojot datu tīkla kabeli
	 

	9.2.                     
	Pieslēgvietas
	vismaz 1 RJ45 datiem, vismaz 1 RJ45 datiem ar barošanu, vismaz 1 elektrobarošanai
	 

	9.3.                     
	Atbilstība standartiem
	IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at
	 

	9.4.                     
	Pienākošās barošanas spriegums
	vismaz 230VAC (var tikt piedāvāts diapazons, kas iekļauj 230VAC)
	 

	9.5.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	10.   
	PoE barošanas bloks 2
	 

	10.1.                     
	Saderība
	Nodrošina šīs tabulas 7.un 8.punktā punktā minēto kameru barošanu, izmantojot datu tīkla kabeli
	 

	10.2.                     
	Pieslēgvietas
	vismaz 1 RJ45 datiem, vismaz 1 RJ45 datiem ar barošanu, vismaz 1 elektrobarošanai
	 

	10.3.                     
	Atbilstība standartiem
	IEEE 802.3af un/vai IEEE 802.3at un/vai IEEE 802.3bt
	 

	10.4.                     
	Pienākošās barošanas spriegums
	vismaz 230VAC (var tiks piedāvāts diapazons, kas iekļauj 230VAC)
	 

	10.5.                     
	Apkārtējās vides darba temperatūra
	vismaz diapazonā -25~+45oC
	 

	11.   
	Mikrofons
	 

	11.1.                     
	Saderība
	saderīgs ar šīs tabulas 3.un 6.punktā piedāvātajām kamerām
	 

	11.2.                     
	Savienojumi
	saderīgs ar šīs tabulas 3.un 6.punktā piedāvātajām kamerām (komplektā var piedāvāt adapteri)
	 

	11.3.                     
	Korpuss
	bez kustīgām daļām
	 

	11.4.                     
	Montāža
	stiprināms pie virsmas ar skrūvēm (komplektā var piedāvāt stiprinājumu)
	 

	11.5.                     
	Jūtība
	ne sliktāka par -28 dB
	 

	11.6.                     
	Signāla-trokšņu attiecība (SNR)
	vismaz 60 dBA
	 

	11.7.                     
	Komplektācija
	audio savienojuma kabelis līdz kamerai (vismaz 5m), adapteris (ja nepieciešams), barošanas bloks (ja nepieciešams), stiprinājums (ja nepieciešams)
	 





16


0

16

Pretendents saņem papildus punktus par tādu iekārtu iekļaušanu piedāvājumā, kam Tehniskā piedāvājuma Tabulas Nr. 1. 4.kolonnā (Pretendenta piedāvājums (Iekārtas nosaukums, informācija uz ražotāja saiti, kas apliecina iekārtas atbilstību prasībām), iekārtas parametri) tehniskie parametri atbilst Tabulā Nr.2 norādītajiem, saglabājot atbilstību pārējām Tabulā Nr.1 minētajām prasībām.


Tabula Nr.2.
Tehniskie parametri un papildus punkti

	[bookmark: _Hlk143239568]Nr. (Tabula Nr.1)
	Nosaukums (Tabula Nr.1)
	Tehniskās prasībās (Tabula Nr.1)
	Tehniskās prasības papildus punktu iegūšanai
	Papildus punkti
	Pretendenta piedāvājums (Tabula Nr.1)

	1.
	IP "bullet" tipa kamera 2MP
	

	1.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	vismaz 2560 x 1440 pikseļi
	2
	

	1.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	ne vairāk kā 0.05 luksi
	2
	

	1.10.
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 40 metri
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Garantija vismaz 3 gadi
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas:
· robežas šķērsošana (tripwire) un
· zonas robežas šķērsošana (intrusion) un
· objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis)
	2
	

	2.
	IP "bullet" tipa kamera 2MP ar transportlīdzekļu numurzīmju atpazīšanas funkciju
	

	2.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	vismaz 2560 x 1440 pikseļi
	2
	

	2.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	ne vairāk kā 0.05 luksi
	2
	

	2.10.
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 40 metri
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Garantija vismaz 3 gadi
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas:
· robežas šķērsošana (tripwire) un
· zonas robežas šķērsošana (intrusion) un
· objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis)
	2
	

	3.
	IP "dome" tipa kamera 2MP
	

	3.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	vismaz 2560 x 1440 pikseļi
	2
	

	3.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	ne vairāk kā 0.05 luksi
	2
	

	3.10.
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 40 metri
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Garantija vismaz 3 gadi
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas:
· robežas šķērsošana (tripwire) un
· zonas robežas šķērsošana (intrusion) un
· objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis)
	2
	

	4.
	IP "dome" tipa kamera 2MP ar iebūvētu mikrofonu
	

	4.2.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	vismaz 2560 x 1440 pikseļi
	2
	

	4.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	ne vairāk kā 0.05 luksi
	2
	

	4.10.
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 40 metri
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Garantija vismaz 3 gadi
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas:
· robežas šķērsošana (tripwire) un
· zonas robežas šķērsošana (intrusion) un
· objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis)
	2
	

	5.
	IP "bullet" tipa kamera 8MP
	

	5.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	ne vairāk kā 0.05 luksi
	2
	

	5.10.
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 50 metri
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Garantija vismaz 3 gadi
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas:
· robežas šķērsošana (tripwire) un
· zonas robežas šķērsošana (intrusion) un
· objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis)
	2
	

	6.
	IP "dome" tipa kamera 8MP
	

	6.3.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	ne vairāk kā 0.05 luksi
	2
	

	6.10.
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 30 metri
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 50 metri
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Garantija vismaz 3 gadi
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas:
· robežas šķērsošana (tripwire) un
· zonas robežas šķērsošana (intrusion) un
· objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis)
	2
	

	7.
	IP grozāmā kamera 1
	

	7.3.    
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	vismaz 2560 x 1440 pikseļi
	2
	

	7.4.    
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.1 luksi
	ne vairāk kā 0.05 luksi
	2
	

	7.8.
	Infrasarkanais apgaismojums
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 50 metri
	iebūvēts, darbības attālums vismaz 100 metri
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Garantija vismaz 3 gadi
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas:
· robežas šķērsošana (tripwire) un
· zonas robežas šķērsošana (intrusion) un
· objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis)
	2
	

	8.
	IP grozāmā kamera 2
	

	8.3.
	Sensora izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080 pikseļi
	vismaz 2560 x 1440 pikseļi
	2
	

	8.4.
	Minimālais apgaismojums krāsu režīmam
	ne vairāk kā 0.06 luksi
	ne vairāk kā 0.01 luksi
	2
	

	8.6.  
	Horizontālais skata lenķis maksimālajā tuvinājumā (pie sensora maksimālās izšķirtspējas)
	ne vairāk kā 2 grādi
	ne vairāk kā 1.7 grādi
	2
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Garantija vismaz 3 gadi
	1
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Aizsardzība pret sāls ietekmi (ISO 14993 atbilstība)
	2
	

	N/A
	N/A
	N/A
	Iebūvētas un bez papildus licences aktivizējamas vismaz šādas inteliģentās funkcijas:
· robežas šķērsošana (tripwire) un
· zonas robežas šķērsošana (intrusion) un
· objektu atpazīšana un klasifikācija (vismaz cilvēks, transportlīdzeklis)
	2
	





[bookmark: _Hlk178774944]M = (100+P)*(Cmin/C)
M - iegūstamais punktu skaits.
P - papildus kritēriju punktu summa, maksimāli iegūstamais punktu skaits 63.  Aprēķinā netiek ņemts vērā finanšu piedāvājumā minēto attiecīgo iekārtu daudzums.
Cmin - Iepirkumā saņemtā lētākā finanšu piedāvājuma kopējā cena.
C - Pretendenta finanšu piedāvājuma kopējā cena.
100 - Vērtība, kas apzīmē tehnisko prasību minimālo prasību izpildi.
