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1.
Vispārīgā informācija
1.1.
 Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2024/58
1.2. 
Pasūtītājs un kontaktpersona: 
	Pasūtītājs
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona 
	Laura Bula (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma procedūru)

	Tālrunis
	+371 25644089

	E – pasta adrese
	laura.bula@saldus.lv 

	Darba laiks
	pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00, piektdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00

	Kontaktpersonas
	Ligita Berga  (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta 1. un 16.daļu), tālr. 29358799, e-pasts – ligita.berga@saldus.lv 

	
	Karīna Ciesmane (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta 2.daļu), tālr. 26400081, e-pasts – karina.ciesmane@saldus.lv

	
	Solvita Dūklava, (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta 4. un 10.daļu), tālr. 29391836, e-pasts – solvita.duklava@saldus.lv 

	
	Irēna Grauze, (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta 3. un 7. daļu), tālr. 29282939, e-pasts – irena.grauze@saldus.lv  

	
	Evija Mame, (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta 5. un 11.daļu), tālr. 28666518, e-pasts – evija.mame@saldus.lv

	
	Valdis Gūtmanis (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta 6.; 9.; 13. un 15.daļu), tālr. 29120129, e-pasts – valdis.gutmanis@saldus.lv

	
	Gatis Krastiņš, (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta 12.daļu), tālr. 27708511, e-pasts – gatis.krastins@saldus.lv

	
	Rūdolfs Prauliņš (par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta 8. un 14.daļu), tālr. 26355088, e-pasts – rudolfs.praulins@saldus.lv


Līgumslēdzēji:
	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 1. un 16.daļa
	Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienības pārvalde


	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 2.daļa
	Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvalde


	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 3. un 7.daļa
	Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde


	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 4. un 10.daļa
	Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde 


	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 5. un 11.daļa
	Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvalde


	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 6. un 13.daļa
	Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde

	

	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 12.daļa
	Novadnieku un Saldus pagastu apvienības pārvalde


	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 8. un 14.daļa
	Nīgrandes un Zaņas pagastu apvienības pārvalde


	Līgumslēdzējs Iepirkuma priekšmeta 9. un 15.daļa
	Pampāļu un Zirņu pagastu apvienības pārvalde


1.3. Piegādātājs: Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

1.4. Pretendents: Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.5.Pircēja profils: Elektronisko iepirkumu sistēma https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331 
1.6. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss

1.7.Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā - pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

1.8. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to: 

1.8.1. Atklāta konkursa „Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/58) (turpmāk tekstā – atklāts konkurss) nolikums, tā grozījumi, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331  
1.8.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331 
1.8.3. Ieinteresētais Piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā Piegādātājs
.

1.8.4. Ar atklāta konkursa nolikumu līdz atklāta konkursa nolikuma 1.10.1. apakšpunktā minētā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties pie Pasūtītāja pārstāvja (pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00, piektdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00) līdz 2024.gada 13.novembrim, plkst. 10.00, Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, iepriekš piesakoties.
1.8.5. Ja atklāta konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.
1.8.6. Ja ieinteresētais Piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.9. Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība

1.9.1. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu (everita.luksevica@saldus.lv), izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 

1.9.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331   
e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.9.3. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

1.9.4. Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja pircējā profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331, šī konkursa sadaļā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, un uzdotie jautājumi.
1.10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.10.1 Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 13.novembrim, plkst. 10.00. 
1.10.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
1.10.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
1.10.4.  Lai piegādātājs iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (reģistrācijas informāciju sk. šeit: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/ ) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
1.11. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.11.1. Piedāvājumu atvēršana 2024. gada 13.novembrī, plkst.14.00, Pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331 

1.11.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.11.3. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
2. Prasības pretendentiem
2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts LV Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
2.2. Uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) neattiecas PIL 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

2.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmo daļu.

2.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantam.

2.5.  Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.¹ panta pirmajā daļā un otrajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantam. Ja attiecībā uz minēto kandidātu vai pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā. Minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās. Attiecīgais kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā, ja šis kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Publisko iepirkumu likumā.
2.6. Attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs.
2.7. Pretendents nodrošina kvalificētu personālu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi. 

2.8. Pretendentam ir jābūt tehniskajam nodrošinājumam, ar kuru var nodrošināt Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi un Pretendentam jābūt atbilstošai tehnikai pakalpojuma nodrošināšanai (nolikuma pielikums Nr.3).
2.9. Pretendentam un piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja attiecināms) ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (nolikuma pielikums Nr.3).
2.10. Pretendentam 3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze darbu veikšanā atbilstoši iepirkuma priekšmetam, tas ir ceļu un ielu uzturēšanas darbu veikšanai ziemas sezonā. Pieredzi pretendents pierāda ar  1(vienu) pasūtītāja atsauksmi, kurā pēc iespējas pilnīgāk norādīti veikto darbu apraksts. 
3. Iesniedzamie dokumenti
3.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (Pielikums Nr.1.)
3.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3.). 
3.2.1. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.2). 
3.2.2. Tehniskais piedāvājums  jāsagatavo ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, šī nolikuma un tehniskās specifikācijas prasības. 

3.2.3. Tehniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam.
3.2.4. Finanšu piedāvājumu ar ietvertu tehniskajai specifikācijai atbilstošu darbu aprakstu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai.

3.2.5. Finanšu piedāvājuma cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas saistītās izmaksas. Cenas jānorāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

3.3. Piedāvājuma kopsavilkums (Pielikums Nr. 4)
4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

4.1. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (EVIPD) (nav obligāts pretendentu atlases dokuments)
4.1.1. Atbilstoši PIL 49.panta noteikumiem Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD – European Single Procurement Document) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 
4.1.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (arī par katru personālsabiedrības dalībnieku, ja pretendents ir personālsabiedrība), par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. 
4.1.3. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza 
4.1.4. Iepirkumu komisijai jebkurā konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs

4.1.5. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas izmanto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir pieejama aizpildīšanai EIS tīmekļvietnē izveidotā rīka adresē espd.eis.gov.lv, kur pretendents var aizpildīt ESPD, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā.

5. Iepirkuma priekšmets, apjoms un CPV kods.
5.1. Iepirkuma priekšmets - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
5.2. CPV kods: 90611000-3; 
5.3. Pretendentam jānodrošina pakalpojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošo normatīvos aktus un standartus.
5.4. Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās:
5.4.1. 1.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Blīdenes pagastā.
5.4.2. 2.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Brocēnu pilsētas un Cieceres pagastā.
5.4.3. 3.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Ezeres pagastā.

5.4.4. 4.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Gaiķu pagastā.
5.4.5. 5.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Jaunauces pagastā.
5.4.6. 6.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Jaunlutriņu pagastā.
5.4.7. 7.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Kursīšu pagastā.
5.4.8. 8.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Nīgrandes pagastā
5.4.9. 9.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Pampāļu pagastā.
5.4.10. 10.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Remtes pagastā.
5.4.11. 11.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Rubas pagastā.
5.4.12. 12.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Saldus pagastā.
5.4.13. 13.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Šķēdes pagastā.
5.4.14. 14.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zaņas pagastā.
5.4.15. 15.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zirņu pagastā.
5.4.16. 16.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zvārdes pagastā.
6. Līguma izpildes laiks un vieta.
6.1. Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu pagastu pārvalžu norādītajos autoceļos un ielās.

6.2. Līguma izpildes laiks 2027.gada 30.aprīlis.
6.3. Ja Pasūtītājs pieņem lēmumu neslēgt līgumu, Iepirkumu komisija ir tiesīga pārtraukt iepirkumu procedūru visām vai kādai/ām atsevišķai/ām daļai/ām.
7. Piedāvājuma varianti un apjoms
7.1. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu vai vienu, vai vairākām daļām.

7.2. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.

7.3. Pretendents norāda, kurai daļai/ām iesniedz piedāvājumu.
8. Prasības piedāvājumu noformēšanai
8.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
8.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
8.1.3. elektroniski (.pdf formātā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
8.2.  Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
8.2.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā MS Word vai MS Excel lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā;
8.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru). 
8.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
8.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
8.5. Ja piedāvājums saturēs kādu no 8.4.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
8.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
8.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
8.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
8.9. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai vai pilnvarotai personai. Pilnvarotai personai pretendenta atlases dokumentu daļā jāpievieno pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
8.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas paraksttiesīgai vai pilnvarotai personai.
8.11. Pirms Konkursa nolikuma 1.10.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.
8.12. Pēc Konkursa nolikuma 1.10.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents:
8.12.1. nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
8.12.2. ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku pretendenta dalību šajā iepirkuma procedūrā.
8.13. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
8.14. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts digitālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs savā interneta vietnē publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.
8.15. Piedāvājumu vērtēšana notiks slēgtās komisijas sēdēs.
9. Piedāvājumu vērtēšana
9.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) Komisija veic slēgtā sēdē. 
9.2. Komisija piedāvājumu neizskata un attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā Konkursā, ja:
9.2.1. piedāvājums neatbilst kādai Konkursa nolikumā noteiktajai prasībai;
9.2.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu;
9.2.3. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;
9.2.4. pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis Komisijas pieprasītos dokumentus, kas nepieciešami pārbaudei pirms Līguma noslēgšanas;
9.2.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā pretendents savu piedāvājumu atsauc; 
9.3. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic 4 (četros) posmos. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:
9.3.1. 1.posms – Pretendentu atlase 
9.3.1.1. Komisija pārbauda pretendentu atbilstību  PIL 42. panta pirmajai daļai, atbilstoši PIL noteiktajai kārtībai, nepieciešamības gadījumā pieprasot pretendentiem likumā noteiktā termiņā iesniegt nepieciešamos dokumentus. Komisija, attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, tā dalībnieku, biedru, apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras spējām tas balstās kvalifikācijas prasību izpildē, ir tiesīga pieprasīt informāciju.
9.3.1.2. Komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. 
9.3.1.3. Ja pretendents ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, Komisija pēc 4.posma vērtējuma pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.
9.3.2. 2.posms – Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
9.3.2.1.  Komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikuma prasībām, un vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. 
9.3.2.2. Ja, pārbaudot pretendenta Finanšu piedāvājumu, Komisija konstatē aritmētisku kļūdu, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
9.3.3. 3.posms – Piedāvājumu vērtēšana:
9.3.3.1. Komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kur vienīgais kritērijs ir cena par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. 
9.3.3.2. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi (vienādas cenas), tas izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais. Komisija šādā gadījumā pieprasa pretendentiem informāciju par pēdējo sešu mēnešu laikā veikto vidējo sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu un/vai arī Komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku).
9.3.4. 4.posms – Lēmuma pieņemšana par Konkursa rezultātiem:
1.1.1.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi un pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

10. Pretendenta tiesības un pienākumi
10.1. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par iepirkuma norisi;
10.2. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem iepirkuma norisē;
10.3. Citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības;
10.4. Pretendentiem, kuri atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem;
10.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju;
10.6. Ievērot instrukcijā pretendentiem minētos noteikumus;
10.7. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
11. Iepirkuma komisijai ir šādas tiesības un pienākumi:
11.1. Veikt grozījumus iepirkumu procedūras dokumentos likumā noteiktajā kārtībā;
11.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām;
11.3. Pieprasīt no pretendentiem informāciju, kas precizē iesniegtajos dokumentos esošo informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un robežās;
11.4.  Noraidīt pretendentu piedāvājumus, kuri ir sagatavoti neievērojot cenu aptaujas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktās prasības un neatbilstošus piedāvājumus.
11.5.  Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas;
11.6. Iepirkuma procedūras laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem;
11.7. Nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentēšanu un norisi;
11.8. Iepirkuma dokumentus saņēmušajiem pretendentiem pēc to pieprasījuma sniegt skaidrojumus par iepirkuma procedūru;
11.9. veikt piedāvājumu vērtēšanu un pieņemt lēmumus un nosūtīt informāciju par cenu aptaujas
rezultātiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Iepirkuma līgums
12.1. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, pasūtītājs nosūta piedāvājuma iesniedzējam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu (Pielikums Nr.5).
12.2. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija

izvēlas nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12.3.Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums PIL 60. pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar nolikuma noteikumiem un nolikumam pievienoto līguma projektu (nolikuma pielikums Nr.5) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Slēdzot līgumu, nosacījumi nevar atšķirties no līguma projekta teksta, izņemot gadījumus, kad precizējumi nevarētu liecināt par labvēlīgākajiem noslēgta līguma nosacījumiem attiecībā pret līguma projektu.

12.4. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā PIL noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.

12.5. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 61. panta noteikumus.

12.6. Izraudzītais Pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai. Ja izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā Pretendenta vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.

12.7. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu vai nenoslēdz līgumu pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ievērojot 28.02.2017 MK Noteikumos Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 23. un 24. punktā noteikto.

12.8. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajā kārtībā:

12.8.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

12.9. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

12.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

12.9.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

12.9.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

12.9.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

12.10. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

12.11. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. PIL 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

12.13. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.

12.14. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktās cenas paliek nemainīgas un nav pakļautas izmaiņām.

13. Nolikuma pielikumi:
Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā.
Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.3 – Finanšu un tehniskais piedāvājums.

Pielikums Nr.4 – Piedāvājuma kopsavilkums
Pielikums Nr.5 – Līguma projekts
Pielikums Nr.1
PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(veidlapa)
2024.gada ____ .____________
	Iepirkumam:
	“Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”


	Identifikācijas Nr.
	SNP 2024/58



	Pasūtītājs: 
	Saldus novada pašvaldība

	Pretendents:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	
	/vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese/

	Patiesā labuma guvējs
:
	

	Persona/-s, kurai/-ām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē:
	

	
	

	Pretendents atbilst □ mazā* vai □ vidējā** vai □ mikro*** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam.

	
	


	Pretendenta norādītais apakšuzņēmējs ____________ atbilst □ mazā* vai □ vidējā** vai □ mikro*** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam.

	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro; ***Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.

1. Ar šo apliecinām, ka pilnībā esam iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, ieskaitot Iepirkuma līguma projekta noteikumus, mums nav pretenziju par prasībām egļu, priedes un bērza stādu iegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām, atzīstam prasības par pamatotām un tiesiskām.

2. Apliecinām, ka mums kā pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Iepirkuma līgumu atbilstoši tehnisko specifikāciju un citu Iepirkuma procedūras dokumentu prasībām Iepirkuma līguma priekšmeta paredzētajā apjomā un termiņos.
3. Apliecinām, ka Tehniskās specifikācijas ir izprastas, un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai.

4. Apliecinām, ka pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos.

5. Apliecinām, ka pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts.

6. Apliecinām, ka mūsu piedāvātajā cenā par vienu vienību esam iekļāvuši visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmeta īstenošanu, kas nepieciešamas iepirkuma līguma priekšmeta savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
7. Iesniedzot pretendenta Pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

8. Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
9. Apliecinām, ka sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un ir iesniegta visa pieprasītā informācija.
10. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši no Piedāvājuma atvēršanas beigu termiņa, bet, ja mūsu Piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
11. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu:
	Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,
	

	
	(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)


(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

11.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;

11.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju;

11.3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as;

11.4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;

11.5. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

11.5.1. cenām;

11.5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

11.5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

11.5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

11.5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;

11.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

11.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

	/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/



Pielikums Nr.2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”
(identifikācijas Nr. SNP 2024/58)
1.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Blīdenes pagastā

1. Vispārīgās prasības:
1.1. Saldus novada Blīdenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas brīža  līdz 30.04.2027. 
1.2. Kontaktpersona – Ligita Berga, tālr. 29358799.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus, ielas un laukumus.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas, autoceļus un laukumus.        
1.6. Autoceļus pa kuriem tiek nodrošināti skolēnu pārvadājumi no sniega jāattīra uz skolu līdz plkst. 7.00 un no skolas līdz plkst. 15.00.

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:
2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   
C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).
C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 
Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).
C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Blīdenes pagastā ar uzturēšanas klasēm:

3.1. Blīdenes pagasta autoceļu un ielu saraksts:

	Nr.p.k.
	Autoceļa Nr.
	Ceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte
	Garums, km
	 Seguma veids
	Uzturēšanas klase ziemā

	1.
	8444A001
	Smiltnieku ferma- Līdumi
	>100
	2,600
	grants
	D

	2.
	8444A002
	Bejas- Zaķukalni
	>100
	3,499
	grants
	C

	3.
	8444A003
	Blīdene- Ciedras
	>100
	5,035
	grants
	C

	4.
	8444A004
	Blīdene- Lapsas
	>100
	6,339
	grants, melnais
	D

	5.
	8444A005      
	Blīdene- Zāģeri
	>100
	1,627
	grants, melnais
	C

	6.
	8444B001
	Blīdene- Jerlakas
	>100
	4,146
	grants
	C

	7.
	8444B002
	Malicu ceļš
	>100
	2,823
	grants
	D

	8.
	8444B003
	Čīčas- Stuļģi
	>100
	2,291
	grants
	D

	9.
	8444B004
	Zauri- Eglītes
	>100
	1,759
	grants
	D

	10.
	8444B005
	Mežaķīšu ceļš
	>100
	0,957
	grants
	D

	11.
	8444B006
	Tušķi- Krogaiņi
	>100
	1,260
	grants
	D

	12.
	8444C001       
	Jerlakas- Briņķi
	>100
	2,870
	grants
	D

	13.
	8444C003
	Ausekļi- Rūtiņi
	>100
	2,203
	grants
	D

	14.
	8444C004
	Salnu ceļš
	>100
	0,310
	grants
	D

	15.
	8444C005
	Ceļš gar Pauļiem
	>100
	0,283
	grants
	D

	16.
	8444C006
	Biruļu ceļš
	>100
	0,275
	grants
	D

	17.
	8444C007      
	Šoseja- Meiri
	>100
	0,787
	grants
	D

	18.
	8444C008
	Dūras- Laučkalni
	>100
	0,932
	grants
	D

	19.
	8444C009      
	Zauru ceļš
	>100
	1,558
	grants
	D

	20.
	8444C010      
	Stūri- Putnu kūts
	>100
	0,610
	grants
	D

	21.
	8444C011
	Kapu ceļš
	>100
	0,942
	grants
	D

	22.
	8444C012
	Zīles- Biļļi
	>100
	2,440
	grants
	D

	23.
	8444C013
	Smilgas- Kleinas
	>100
	2,700
	grants
	D

	24.
	8444C014
	Mežsētas- Istabiņkalni
	>100
	0,868
	grants
	D

	25.
	8444D001
	Skolas iela
	>100
	0,157
	melnais
	C

	26.
	8444D002
	Senču iela
	>100
	0,241
	grants
	D

	27.
	8444D003
	Ezera iela
	>100
	0,676
	melnais
	C

	28.
	8444D004
	Rožu iela
	>100
	0,646
	grants
	D

	29.
	8444D005      
	Kalna iela
	>100
	0,162
	melnais
	D

	30.
	8444D006
	Auces iela
	>100
	0,130
	melnais
	D

	31.
	8444D007
	Liepu iela
	>100
	0,306
	melnais
	C

	32.
	8444D008
	Nākotnes iela
	>100
	0,368
	melnais
	C

	33.
	8444D009
	Centra iela
	>100
	0,532
	melnais
	C

	34.
	8444D010
	Bērzu iela
	>100
	0,326
	melnais
	C


2.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā

1.
Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.

1.2. Kontaktpersona – Karīna Ciesmane, tālr. 26400081.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3.  Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.5. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves0,8 m3/km;

2.6.
Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km.

A.Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B.Mērvienība;

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C.Darba apraksts: 

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei;

2.Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.Materiāli:

 Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120 kg/m³.

Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6.3 mm. dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%.

Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2-3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs (daļiņas mazākas par 0.063 mm) nedrīkst pārsniegt 5%.

E.Iekārtas:

Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.

F.Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no satiksmes intensitātes un apledojuma rakstura, vienmērīgi jāizkaisa 0.5 m³ vai 0.8 m³ kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums ir 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli. 

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G.Prasības izpildītam darbam:

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas, lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi, augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H.Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.7.  Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5 m 3/km; 

A.Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B.Mērvienība:

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C.Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei;

2.Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar kaisāmo materiālu;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.Materiāli:

Dabiskas izcelsmes smilts.

Sagatavots minerālais materiāls ar graudiņu izmēru d≥1mm un D≥6,3 mm, drupināto daļiņu procentuālais daudzums 50-100%. Smalko daļiņu maksimālā vērtība, kas iziet cauri sietam 0.063 mm, ≤4%.

Kaisāmā materiālā nedrīkst būt sasaluši gabali.

E.Iekārtas: Smilts kaisīšanai izmanto tehniku aprīkotu ar kaisītāju un sniega lāpstu(ām). Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.
F.Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilti pielieto autoceļa braucamās daļas kaisīšanai, ja uz tās parādās piebraukts sniegs, kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai, ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.

Vienmērīgi jāizkaisa 0.5 m³ minerālā materiāla uz 1 km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G.Prasības izpildītam darbam:

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas, lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H.Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā:

3.1. Autoceļi:
	N.p.k.
	Autoceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte

(GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1. 
	Mālkalni-Kalnrūjas
	100-499
	4,551
	Grants
	C

	2. 
	Emburga-Smiltnieki-Ļeļi
	<100
	1,72
	Melnais/ Grants
	D

	3. 
	Emburga-Cieceres dzirnavas
	<100
	0,28
	Grants
	D

	4. 
	Ozoliņi-Lemzere-Laucēni
	100-499
	6,368
	Grants
	C

	5. 
	Annaskalni-Eglītes
	100-499
	0,87
	Grants
	C

	6. 
	Brocēni-Kūmas
	<100
	6,669
	Grants
	D

	7. 
	Emburga-Seski
	<100
	1,689
	Grants
	D

	8. 
	Emburga-Čubas
	<100
	0,98
	Melnais/Grants
	D

	9. 
	Kārļi-Autoserviss
	<100
	0,381
	Melnais/Grants
	D



	10. 
	Kazenieki-Apšenieki
	<100
	0,811
	Grants
	D

	11. 
	Kazenieki-Apšenieki
	<100
	0,816
	Grants
	D

	12. 
	Avotiņi-Arājiņi
	<100
	0,661
	Grants
	D

	13. 
	Čunkas-Cieceres dzirnavas
	<100
	0,401
	Grants
	D

	14. 
	Lielciecere-Pilskalni
	<100
	    1,654
	Grants
	D

	15. 
	Kārļi-Sili-Liepas
	<100
	1,966
	Grants
	D

	16. 
	Imantas-Censoņi-Dadži
	<100
	1,136
	Grants
	D

	17. 
	Papardes-Bāliņi
	<100
	0,545
	Grants
	D

	18. 
	Tautas nams-Lejassodnieki
	<100
	4,95
	Grants
	D

	19. 
	Ozoliņi-Radi
	<100
	0,679
	Grants
	D

	20. 
	Lemzere-Kalna Sodnieki
	<100
	0,625
	Grants
	D

	21. 
	Deģi-Podiņi
	<100
	0,32
	Melnais
	D

	22. 
	Kempings-Pluģi
	<100
	1,203
	Grants
	D

	23. 
	Audzes-Taurkalni
	<100
	0,165
	Grants
	D

	24. 
	Pumpuļi-Grantnieki-Kraujas
	<100
	0,288
	Grants
	D

	25. 
	Kalpaki-Līči
	<100
	0,617
	Cits
	D

	26. 
	Uz Ezermaļu kapiem
	<100
	0,121
	Grants
	D

	27. 
	Sili-Liepas
	<100
	1,208
	Grants
	D

	28. 
	Dzelzceļš-Saules
	<100
	1,328
	Grants
	D

	29. 
	Smiltnieki-Krūkļi
	<100
	0,500
	Grants
	D

	30. 
	Liepnieki-Biļļi
	<100
	0,647
	Grants
	D

	31. 
	Kārļi-Karodziņi
	<100
	0,439
	Grants
	D

	32. 
	Mālkalni-Braki
	<100
	    1,052
	Grants
	D

	33. 
	Dzirnaviņu ceļi
	<100
	0,264
	Cits
	D

	34. 
	Dzirnaviņu ceļi
	<100
	0,239
	Cits
	D

	35. 
	Dzirnaviņu ceļi
	<100
	0,204
	Cits
	D

	36. 
	Grīvu ceļš
	<100
	0,569
	Grants
	D

	37. 
	Pilskalna iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,189
	Grants
	C

	38. 
	Pilskalna iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,198
	Melnais
	C

	39. 
	Pilskalna iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,502
	Grants
	C


	40. 
	Pilskalna iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,14
	Grants
	C

	41. 
	Dārza iela
	Vietējās     nozīmes iela
	0,438
	Melnais
	C

	42. 
	Dārza iela
	Vietējās     nozīmes iela
	0,126
	Grants
	C

	43. 
	Dārza iela
	Vietējās     nozīmes iela
	0,402
	Grants
	C

	44. 
	Parka iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,216
	Melnais
	D

	45. 
	Cieceres iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,113
	Melnais
	C

	46. 
	Cieceres iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,095
	Grants
	C

	47. 
	Draudzības iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,456
	Melnais
	C

	48. 
	Oškalnu iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,201
	Melnais
	D

	49. 
	Lazdu iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,203
	Melnais
	C

	50. 
	Ābeļu iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,159
	Melnais
	C

	        
	Talsu iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,199
	Melnais
	C

	51. 
	Raiņa iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,257
	Grants
	D


3.2.
Brocēnu pilsētas ielu saraksts ar uzturēšanas klases

	N.p.k.
	Ielas nosaukums
	Ielas klasifikācija
	Ielas garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	Ziema

	1.
	Liepnieku iela
	Pilsētas nozīmes  iela
	0,930
	Melnais
	
	B

	2.
	Liepu iela
	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela
	0,210
	Melnais
	
	B

	3.
	Lielcieceres iela
	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela
	2,500
	Melnais
	
	A

	4.
	Lielcieceres iela
	Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela
	0,865
	Grants
	
	A

	5.
	Jaunatnes iela
	Pilsētas nozīmes  iela
	0,12
	Melnais
	
	B

	6.
	Jaunatnes iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,11
	Melnais
	
	B

	7.
	Skolas iela
	Pilsētas nozīmes  iela
	0,4
	Melnais
	
	B

	8.
	Skolas iela
	Pilsētas nozīmes  iela
	0,05
	Bruģis
	
	B

	9.
	Skolas iela
	Pilsētas nozīmes  iela
	0,83
	Melnais
	
	B

	10.
	Ezera iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,401
	Cits
	
	B

	11.
	Ezera iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,207
	Melnais
	
	B

	12.
	Ezera iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,067
	Melnais
	
	B

	13.
	Ezera iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,007
	Bruģis
	
	B

	14.
	Pirmā iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,187
	Melnais
	
	B

	15.
	Parka iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,132
	Betons
	
	B

	16.
	Kalna iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,58
	Melnais
	
	B

	17.
	Krasta iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,1
	Grants
	
	B

	18.
	Krasta iela
	Vietējas nozīmes iela
	1,02
	Melnais
	
	B

	19.
	Stūru iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,135
	asfaltbetons/grants
	
	B

	20.
	Upes iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,350
	Melnais
	
	B

	21.
	Zaļā iela
	 Vietējās nozīmes iela
	0,200
	Melnais
	
	B

	22.
	Zaļā iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,100
	Grants
	
	B

	22.
	Gravas iela
	Vietējas nozīmes iela
	1,091
	Grants
	
	B

	23.
	Rīgas iela
	Pilsētas nozīmes  iela
	0,211
	Melnais
	
	B

	24.
	Rīgas iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,282
	Cits
	
	B

	25.
	Inženieru iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,160
	Melnais
	
	B

	26.
	Apakšstacijas iela
	Vietējas nozīmes iela
	0,330
	Melnais
	
	B

	27.
	5.ceļš
	Vietējās nozīmes iela
	0,090
	Melnais
	
	B

	28.
	Leibu kapu ceļš
	Vietējās nozīmes iela
	0,184
	Melnais
	
	C

	29.
	Meža iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,69
	Melnais
	
	B

	30.
	Meža iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,832
	Grants
	
	B

	31.
	Rūpnīcas iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,900
	Melnais
	
	B


3.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Ezeres pagastā.

1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Ezeres pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.

1.2. Kontaktpersona – Irēna Grauze, tālr. 26190023.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Ezeres pagastā:

3.1. Ezeres pagasta pārvaldes ceļu saraksts ar  ikdienas uzturēšanas klasēm  ziemas sezonā 
	Nr.

p.k.
	Autoceļa

nosaukums
	Satiksmes intensitāte (GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids

	
	
	
	
	
	Ziemas uzturēšanas klases 

	1.
	Bērzu iela - Šarlote
	<100
	1,114
	grants
	D

	2.
	Silbajāri-A/C-Ezere-Vadakste
	<100
	1,400
	grants
	C

	3.
	Mauri-Amberģis- Lauksargi
	<100
	7,413
	grants
	D

	4.
	Ezere- Ausekļi - Pilskalni
	100-499
	4,453
	asfaltbetons/grants
	C

	5.
	Ezeres Asni - Parks
	100-499
	1,382
	asfaltbetons/grants
	C

	6.
	Grieze-Ķesteri-Celmi
	100-499
	7,623
	asfaltbetons/grants
	C

	7.
	Akmeņi - Kļavas
	<100
	3,465
	grants
	D

	8.
	Vecais Pasts – Sustes dīķis
	<100
	0,260
	grants
	D

	9.
	Ezere - Grieze
	<100
	6,101
	grants
	C

	10.
	Mauri - Segliņi
	<100
	1,333
	grants
	D

	11.
	Garozas - Indrāni
	<100
	0,493
	grants
	D

	12.
	Ciņi – Rugāji - Bramaņi
	<100
	3,811
	grants
	D

	13.
	Ezeres Mūri - Pienotava
	<100
	0,286
	asfaltbetons/grants
	C

	14.
	Kapličas ceļš
	<100
	0,184
	asfaltbetons
	C

	15.
	Jaunvēži - Lodiņi
	<100
	1,470
	grants
	D

	16.
	Laucenieki – atvasītes - Laukmaļi
	<100
	1,835
	grants
	D

	17.
	Kociņi - Vilktaures
	<100
	1,822
	grants
	D

	18.
	Tāles - Bērzi
	<100
	1,312
	grants
	D

	19.
	Dravnieku ceļš
	<100
	0,484
	grants
	C

	20.
	Pļaupju ceļš
	<100
	0,591
	grants
	D

	21.
	Krasta iela
	<100
	0,863
	asfaltbetons
	C

	22.
	Dārza iela
	<100
	0,389
	asfaltbetons
	C

	23.
	Parka iela
	100-499
	1,314
	asfaltbetons
	C

	24.
	Centra iela
	100-499
	0,742
	asfaltbetons
	C

	25.
	Ezera iela
	<100
	0,164
	grants
	C

	26.
	Upīšu iela
	<100
	0,437
	asfaltbetons
	C

	27.
	Mazā Centra iela
	<100
	0,100
	asfaltbetons
	C

	28.
	Silbajāru tilts
	
	0,20
	dzelsbetons
	


4.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Gaiķu pagastā 

1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Gaiķu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.2. .Kontaktpersona – Solvita Dūklava, tālr. 29391836.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā  autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg. km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Gaiķu pagastā:

3.1. Gaiķu pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:

	N. p.k.
	Autoceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte

(GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1. 
	Muižciems-Satiķi
	<100
	5.383
	Grants
	C

	2. 
	Satiķi-Bičkas
	<100
	7.642
	Grants
	C

	3. 
	Gaiķu skola-Cēri
	<100
	2.247
	Grants
	D

	4. 
	Satiķu apvedceļš
	<100
	1.301
	Grants
	C

	5. 
	Cepļu ceļš
	>100
	2.901
	Grants
	D

	6. 
	Kalējiņu ceļš
	>100
	1.816
	Grants
	D

	7. 
	Jurģi-Kausi
	>100
	1.172
	Grants
	D

	8. 
	Lāčplēši-Rumbenieki
	>100
	2.314
	Grants
	D

	9. 
	Krogsētas-Upmaļi
	<100
	1.672
	Grants
	D



	10. 
	Lielsatiķi-Zaķi
	<100
	1.023
	Grants
	D

	11. 
	Bērzi-Kalnsniķeri
	<100
	1.146
	Grants
	D

	12. 
	Purmuižas ceļš
	>100
	1.244
	Grants
	D

	13. 
	Sūbru ceļš
	>100
	0.539
	Grants
	D

	14. 
	Puntu ceļš
	>100
	0.334
	Grants
	D

	15. 
	Žvārdenieku ceļš
	>100
	0.740
	Grants
	D

	16. 
	Briežu ceļš
	>100
	0.896
	Grants
	D

	17. 
	Dārzu ceļš
	>100
	0.457
	Grants
	D

	18. 
	Lielaušu ceļš
	>100
	1.408
	Grants
	D

	19. 
	Krogsētas-Krecera ceļš
	>100
	0.805
	Grants
	D

	20. 
	Kūdras purva ceļš
	<100
	0.320
	Grants
	D

	21. 
	Lielsatiķu ceļš
	<100
	0.445
	Grants
	D

	22. 
	Žvārdenieku ceļš pie Lejaslauceniekiem
	>100
	0.463
	Grants
	D

	23. 
	Kapenieki-Aizkalni
	<100
	0.860
	Grants
	D


 3.2.
Gaiķu pagasta ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm

	N.p.k.
	Ielas nosaukums
	Ielas klasifikācija
	Ielas garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1. 
	Krasta iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.480
	Grants
	C

	2. 
	Imulas iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.242
	Grants
	D

	3. 
	Dzirnavu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.204
	Asfalbetons
	B

	4. 
	Ezera iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.227
	Asfalbetons
	C


5.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Jaunauces pagastā
1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Jaunauces pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz – 30.04.2027.
1.2. Kontaktpersona – Evija Mame, tālr. 28666518.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Jaunauces pagastā:

3.1. Jaunauces pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:

	N.p.k.
	Autoceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte

(GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1.
	„Mizaiši- Oši”
	<100
	2
	Grants
	D

	2.
	A/c  P96 “„Pūri- Auce-Grīvaiši”-Zvejnieki”
	<100
	2,7
	Asfalbetons/grants
	A1

	3.
	„Šarlote- Tiltaiši”
	<100
	4,3
	Grants
	A1

	4.
	A/c P96 „„Pūri” – Auce -Grīvaiši” - Raņķi”
	<100
	4,74
	Grants
	A1

	5.
	„Ausmas - Kalnjāņi”
	<100
	0,7
	Grants
	A1

	6.
	„Auseklīši - Centrs”
	<100
	2
	Grants
	A1

	7.
	„Ropmuiža- Meirēni”
	<100
	2,52
	Grants
	D

	8.
	„Ropmuiža-     Saulītes”
	<100
	0,9
	Asfalbetons/grants
	D

	9.
	„Dzirnavas - Parks”
	<100
	0,46
	Asfalbetons/grants
	A1

	10.
	„Pagasts- Āpši”
	<100
	0,24
	Asfalbetons
	A1

	11.
	„Darbnīcas- Veldres”
	<100
	0,32
	Grants
	A1

	12.
	„Darbnīcas- Kamenes”
	<100
	0,8
	Asfalbetons/grants
	A1

	13.
	A/c P96 „„Pūri-Auce--Grīvaiši”- Bramaņi”
	<100
	1,2
	Grants
	D

	14.
	„Tiltiņi- Mellupes”
	<100
	1,4
	Grants
	D

	15.
	„Svirpji- Padegas”
	<100
	2,5
	Grants
	D

	16.
	„„Jaunauce- Kokmuiža”-Dūcmaņi”
	<100
	0,36
	Grants
	D

	17.
	„Līči- Sodnieku kapi”
	<100
	0,86
	Grants
	D


6.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Jaunlutriņu pagastā
1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Jaunlutriņu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.2. Kontaktpersona – Valdis Gūtmanis, tālr. 29120129.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 6 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  Izpildītājs ceļus par kuriem notiek skolēnu pārvadājumi attīra no sniega, lai nokļūtu uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves, autobusu pieturas).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.
1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.2. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu, sagatavo darbu nodošanas -pieņemšanas aktu par paveikto darbu apjomu.

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie  sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.3. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Jaunlutriņu pagastā:

	3.1.
	Saldus novada Jaunlutriņu pagasta ielas un autoceļi ar uzturēšanas klasēm
	
	
	

	Nr.
	
	Autoceļa nosaukums
	Ceļa garums,
	Uzturēšanas klase

	p.k.
	Autoceļa Nr.
	 
	 km
	

	1.
	A-1
	Apūtas-Gubāni 
	2,46
	D

	2.
	B-1
	Apūtas-Anskrūzas 
	0,63
	D

	3.
	C-2
	Klāviņu ceļš 
	0,9
	D

	4.
	C-1
	Jēču ceļš 
	0,64
	D

	5.
	C-3
	Svites ceļš 
	0,71
	D

	6.
	B-5
	Centrs-Iernesti
	2,5
	D

	7.
	B-9
	Iernestu ceļš-Rēdnieki 
	0,7
	D

	8.
	B-15
	Saulrieti - Mednieki
	0,52
	D

	9.
	D-2
	Kalna iela
	0,196
	D

	10.
	D-8
	Lauku iela
	0,511
	D

	11.
	D-4
	Muižas iela
	0,54
	D

	12.
	D-6
	Upes iela
	0,315
	D

	13.
	D-5
	Sediņu iela
	0,286
	D

	14.
	D-1
	Alejas iela
	0,209
	D

	15.
	D-3
	Līvānu iela
	0,24
	D

	16.
	B-4
	Centrs-Ciesnieki
	1,24
	D

	17.
	B-7
	Ciesnieku ceļš-Dīķmaļi
	0,28
	D

	18.
	B-8
	Gar gegvielas bāzi-Ceriņi 
	1,26
	D

	19.
	B-16
	Sediņi-Gaismas – Rogas
	0,44
	D

	20.
	B-6
	Centrs - Upmaļi
	0,86
	D

	21.
	B-2
	Baznīcas ceļš
	0,14
	D

	22.
	B-3
	Ceļš uz Donēm
	0,2
	D

	23.
	C-6
	Vilīšu purva ceļš
	0,84
	D

	24.
	C-4
	Uz Čakšu kapiem
	0,43
	D

	25.
	C-5
	Uz Vecajiem kapiem
	0,1
	D

	26.
	B-14
	Rotas-Jātnieki 
	1,42
	D

	27.
	B-10
	Nusttiņu ceļš 
	1,04
	D

	28.
	B-17
	Silmaņu mežš-Inci-Dreimaņi 
	2,36
	D

	29.
	B-18
	Virsaišu ceļš 
	4,28
	D

	30.
	B-12
	Ošenieki-Rīkuti
	1,72
	C

	31.
	B-13
	Ošenieki-Vaļļas-Apiņi 
	5
	D

	32.
	B-11
	Ošenieki-Mežniecības robeža 
	1,43
	D

	33.
	D-7
	Ošenieku iela 
	0,43
	D

	34.
	C-7
	Uz Meiru kapiem
	0,3
	D

	
	                                  
	
	
	


7.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Kursīšu pagastā 

1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Kursīšu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.2. Kontaktpersona – Irēna Grauze, tālr. 26190023.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6. iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Kursīšu pagastā:

3.1. Kursīšu pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:

	N.p.k.
	Autoceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte

(GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1.
	Centrs - Vimbu krustojums
	<100
	4,393
	grants
	D

	2.
	Vimbu krustojums -Neļaukas
	<100
	4,256
	grants
	D

	3.
	Kursīši – Zaņa – Kalnenieki
	<100
	3,987
	grants
	D

	4.
	Indrāni – Kalves
	<100
	1,348
	grants
	D

	5.
	Akmentiņi – Starzdu gatve
	<100
	2,605
	grants
	D

	6.
	Atkalni – Žagariņi
	<100
	2,675
	grants
	D

	7.
	Dzidras – Tāles –  Baļķi
	<100
	2,119
	grants
	D

	8.
	Kursīši – Silaiņi- Silzemji
	<100
	4,262
	grants
	D

	9.
	Kursīši – Zaņa - Tīrumi
	<100
	0,659
	grants
	D

	10.
	Aptiekas ceļš
	<100
	0,307
	grants
	D

	11.
	Sidrabiņu ceļš
	<100
	0,152
	grants
	D

	12.
	Dabes - Pekšņas
	<100
	0,302
	grants
	D

	13.
	Centrs – Purviņi
	<100
	1,030
	grants
	D

	14.
	Kursīši - Daneļi
	100-499
	12,357
	asfaltbetona/grants
	C

	15.
	Kursīši - Silaiņi - Dimanti
	<100
	0,576
	asfaltbetona/grants
	D

	16.
	Kursīši - Silaiņi - Kūdras
	<100
	0,667
	grants
	D

	17.
	Kursīši -  Silaiņi - Meldziru purvs
	<100
	0,543
	grants
	D

	18.
	Kursīši -  Silaiņi - Pekšņas
	<100
	1,945
	grants
	D

	19.
	Kursīšu mežniecība - Liepkalni
	<100
	0,12
	grants
	D

	20.
	Videnieki - Muižzemnieki
	<100
	1,006
	grants
	D

	21.
	Ceļš pie Spriguļiem
	<100
	1,380
	grants
	D

	22.
	Priednieki - Skujas
	<100
	1,609
	grants
	D

	23.
	Saldus – Kūdras - Ābeles
	<100
	0,480
	grants
	D

	24.
	Saldus – Kūdras - Liepnieki
	<100
	4,787
	grants
	D

	25.
	Saldus – Kūdras - Lāvenieki
	<100
	1,835
	grants
	D

	26.
	Saldus – Kūdras – Vīksnas - Pampāļi
	<100
	2,315
	grants
	D

	27.
	Šoseja - Birznieki
	<100
	1,573
	grants
	D

	28.
	Šoseja - Videnieki
	<100
	1,300
	grants
	D

	29.
	Šoseja - Priednieki
	<100
	1,623
	grants
	D

	30.
	Šoseja – Strauti – Kunkuļi
	<100
	3,788
	grants
	D

	31.
	Šoseja - Leibas
	<100
	0,500
	grants
	D

	32.
	Šoseja - Siliņi
	<100
	0,738
	grants
	D


	Nr.p.k
	Autoceļa

nosaukums
	Satiksmes intensitāte (GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

Ziema


	1.
	Ozolu iela
	100-499
	0,466
	asfaltbetons/grants
	C

	2.
	Kļavu iela
	100-499
	0,358
	grants
	C

	3.
	Liepu iela
	100-499
	0,110
	grants
	C

	4.
	Bērzu iela
	100-499
	0,325
	grants
	C

	5.
	Centra iela
	100-499
	0,339
	asfaltbetons
	C

	6.
	Kalna iela
	100-499
	0,438
	asfaltbetons/grants
	C

	7.
	Ceriņu iela
	100-499
	0,683
	asfaltbetons
	C

	8.
	Veikala iela
	100-499
	0,450
	asfaltbetons/grants
	C


8.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Nīgrandes pagastā
Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Nīgrandes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.2. Kontaktpersona – Rūdolfs Prauliņš, tālr. 26355088.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 6 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 16.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu, sagatavo darbu nodošanas -pieņemšanas aktu par paveikto darbu apjomu.

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie  sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Nīgrandes pagastā:

3.1. Nīgrandes  pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:

	N.p.k.
	Autoceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte

(GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1. 
	Baloži-Sili
	100-499
	4,906
	Grants
	C

	2. 
	Gar Kuršiem
	<100
	0,503
	Grants
	D

	3. 
	Dziras-Meldzere
	100-499
	4,823
	Grants
	A1

	4. 
	Aizupji-Sprīdīši
	<100
	0,915
	Grants
	C

	5. 
	Bēķi-Vaiņode
	100-499
	1,860
	Grants
	C

	6. 
	Kanavišķi-Lejnieki
	100-499
	1,504
	Grants
	C



	7. 
	Alši-Kaļķu ceplis
	<100
	0,687
	Grants
	D

	8. 
	Stūrīši -Alši
	100-499
	0,124
	Grants
	C

	9. 
	Mežmaļi-Līči
	<100
	0,271
	Grants
	A1

	10. 
	Pūces-Saulgrieži
	<100
	1,984
	Grants
	D

	11. 
	Lejnieki-Loses Dzirnavas
	100-499
	1,876
	Asfaltbetons
	C

	12. 
	Grantiņi -Kalnaiši
	<100
	2,008
	Asfaltbetons/ Grants
	D

	13. 
	Špandavas-Dziras
	100-499
	2,517
	Grants
	A1

	14. 
	Kanavišķu dīķis-Čankas
	<100
	4,126
	Grants
	D

	15. 
	Aizupji-Meldzere
	100-499
	0,584
	Grants
	C

	16. 
	Pienotava-Lietuva
	100-499
	2,670
	Grants
	A1

	17. 
	Mežmaļi-Līči
	100-499
	2,29
	Asfaltbetons/ Grants
	C

	18. 
	Zemīši-Liepkalni
	<100
	0,301
	Asfaltbetons/ Grants
	D

	19. 
	Bieriņi-Spiņņu dīķis
	<100
	1,697
	Grants
	D

	20. 
	Mālkalni-Brīniņi
	<100
	0,64
	Asfaltbetons/ Grants
	D

	21. 
	Meldzere-Lejiņas
	100-499
	2,794
	Grants
	C

	22. 
	Uz Meldzers kapiem
	<100
	0,104
	Grants
	D

	23. 
	Marijas-Šķērveļi
	100-499
	2,180
	Grants
	C

	24. 
	Pauzeri-Vīgriezes-Līcīši
	<100
	2,081
	Grants
	D

	25. 
	Uz Ogām
	<100
	1,280
	Grants
	D

	26. 
	Bandzeri - Ventas upe
	<100
	0,684
	Grants
	D

	27. 
	Griezes muiža-Grantsbedres
	<100
	0,720
	Grants
	D

	28. 
	Simaitišķi-Karzūni
	100-499
	1,160
	Grants
	C

	29. 
	Remesi-Klagatas
	<100
	3,539
	Grants
	D

	30. 
	Uz Lauriem
	<100
	0,924
	Grants
	D

	31. 
	Uz Bērzkalniem
	<100
	0,269
	Grants
	D

	32. 
	Nīgrandes baznīca -Ūdri
	<100
	1,662
	Grants
	D

	33. 
	Uz Robežniekiem
	<100
	1,000
	Grants
	D

	34. 
	Špandavas-Lietuva
	<100
	2,182
	Grants
	D

	35. 
	Uz Vilkiem
	<100
	1,133
	Grants
	D

	36. 
	Uz Dravniekiem
	<100
	0,730
	Grants
	D

	37. 
	Uz Dobumakmeni
	<100
	1,330
	Grants
	D

	38. 
	Dārzu iela
	<100
	0,237
	Asfaltbetons
	D

	39. 
	Silu iela
	100-499
	0,685
	Asfaltbetons
	D

	40. 
	Liepu iela
	100-499
	0,334
	Asfaltbetons
	D

	41. 
	3.dārziņu ceļš
	<100
	0,293
	Grants
	D

	42. 
	3.dārzu ceļš
	<100
	0,161
	Grants
	D

	43. 
	2.dārziņu ceļš
	<100
	0,305
	Grants
	D

	44. 
	Burtnieku iela
	100-499
	0,781
	Asfaltbetons
	C

	45. 
	Saules iela
	100-499
	0,424
	Asfaltbetons/Grants
	D

	46. 
	4.dārzu ceļš
	<100
	0,166
	Grants
	D

	47. 
	5.dārzu ceļš
	<100
	0,157
	Grants
	D

	48. 
	6.dārzu ceļš
	<100
	0,147
	Grants
	D

	49. 
	Krasta iela
	100-499
	0,274
	Asfaltbetons
	D

	50. 
	2.dārzu ceļš
	<100
	0,149
	Grants
	D

	51. 
	1.dārzu ceļš
	<100
	0,124
	Grants
	D

	52. 
	Komunāru iela
	100-499
	0,238
	Asfaltbetons
	D

	53. 
	Kalnu iela
	100-499
	0,264
	Asfaltbetons
	D

	54. 
	Skolas iela
	100-499
	0,314
	Asfaltbetons
	D

	55. 
	Dīķu iela
	100-499
	0,545
	Grants
	D

	56. 
	Sporta iela
	100-499
	0,570
	Asfaltbetons
	D`

	57. 
	Ventas iela
	100-499
	0,525
	Asfaltbetons
	C

	58. 
	Bērzu iela
	100-499
	0,299
	Asfaltbetons
	C

	59. 
	Rožupes iela
	100-499
	0,320
	Asfaltbetons
	D

	60. 
	7.dārzu ceļš
	<100
	0,141
	Grants
	D

	61. 
	1.dārziņu ceļš
	<100
	0,271
	Grants
	D

	62. 
	4.dārziņu ceļš
	<100
	0,348
	Grants
	D

	63. 
	Uz Kalnu māju
	<100
	0,12
	Asfaltbetons
	D

	64. 
	Gar mūzikas skolu
	<100
	0,069
	Asfaltbetons
	D


9.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Pampāļu pagastā

1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Pampāļu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.2. Kontaktpersona – Roberts Seņkovs, tālr. 26556967.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  Iepirkuma daļas B uzturēšanas klases ceļus, ielas, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu.

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Pampāļu pagastā:

3.2. Pampāļu pagasta pārvaldes autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:

	Nr.

p.k.
	Autoceļa

nosaukums
	Satiksmes intensitāte (GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1. 
	Administratīvā ēka-Rogas
	100-499
	0,500
	melnais
	C

	2. 
	Centrs - Laipiņas
	100-499
	1,545
	melnais
	D

	3. 
	Laipiņas - Kalnāji
	<100
	0,671
	grants
	D

	4. 
	Kalte - Raiti
	500-999
	1,084
	grants
	D

	5. 
	Garāžas - Kūtiņas
	100-499
	0,245
	melnais
	D

	6. 
	Labieši - Dainas 
	100-499
	1,242
	grants
	D

	7. 
	Skola - Vārpas
	100-499
	4,044
	Grants

(0,000-0,685)

Grants

(0,685-3,765)

Melnais

(3,765-4,044)
	D

	8. 
	P107-Zaļmugures
	<100
	3,950
	grants
	D

	9. 
	Mednieku māja - Šķērveļi
	100-599
	4,060
	grants
	D

	10. 
	Kalēji  - Aizpurvi
	<100
	4,317
	grants
	D

	11. 
	Pūteļkalns - Gobas
	<100
	0,239
	grants
	D

	12. 
	Raiti - Kūtis
	<100
	0,185
	grants
	D

	13. 
	Akmentiņi - Izgāztuve
	<100
	0,818
	Melnais

(0,000-0,200)

Grants

(0,200-0,818)
	D

	14. 
	Naftas bāze - Alksnīši
	<100
	0,753
	grants
	D

	15. 
	Dimanti-Gaiļi
	<100
	1,405
	Grants

(0,000-0,875)

Grants

(0,875-1,405)
	D

	16. 
	Tālivaldi - Kražas
	100-499
	2,068
	grants
	D

	17. 
	Austrumi-Tīreļi
	<100
	1,455
	grants
	D

	18. 
	Kalēji - Strodi
	<100
	0,817
	grants
	D

	19. 
	Lukas - Pīlupes
	<100
	2,296
	grants
	D

	20. 
	Stirnas - Laumas
	<100
	0,895
	grants
	D

	21. 
	Abelītes - Pakalni
	100-499
	3,171
	grants
	D

	22. 
	P107 - Skola
	100-499
	0.176
	grants
	D


 3.2.
Pampāļu pagasta pārvaldes ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm

	Nr.

p.k.
	Ielas

nosaukums
	Ielas klasifikācija
	Ielas garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1.
	Ozolu iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,515
	melnais
	C

	2.
	Rūpniecības iela
	Vietējās nozīmes iela
	0,686
	melnais
	C


10.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Remtes pagastā
1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Remtes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.2. Kontaktpersona – Solvita Dūklava, tālr. 29391836.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Remtes pagastā:

3.1. Remtes pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:

	N.p.k.
	Autoceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte

(GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1. 
	Vikstrautes ceļš
	<100
	7.724
	Asfaltbetons/grants
	C

	2. 
	Ceļš Līvānos
	<100
	0.67
	Grants
	D

	3. 
	Strautiņi – Kalītes
	<100
	4.267
	Grants
	C

	4. 
	Šmidrēni - Strautiņi
	<100
	2.430
	Grants
	D

	5. 
	Ausekļi – Mežmaļi
	<100
	2.37
	Grants
	D

	6. 
	Šmidrēnu kapu ceļš
	<100
	0.276
	Grants
	D

	7. 
	Kapukrogs – Stūrīši
	<100
	8.611
	Grants
	D

	8. 
	Ruļļu kapu ceļš
	<100
	0,105
	Grants
	D

	9. 
	Pakalnu ceļš
	<100
	0.529
	Grants
	D



	10. 
	Ceļš uz Cērpu kapiem
	<100
	0,178
	Grunts
	D

	11. 
	Ceļš 4
	<100
	1,537
	Grants
	D

	12. 
	Ceļš 1
	<100
	0.217
	Grants
	D


 3.2.
Remtes pagasta pārvaldes ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm

	N.p.k.
	Ielas nosaukums
	Ielas klasifikācija
	Ielas garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1. 
	Centra iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.342
	Asfalbetons/grants
	D

	2. 
	Ezera iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.366
	Asfalbetons/grants
	C

	3. 
	Bērzu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.278
	Asfalbetons/grants
	D

	4. 
	Kļavu iela
	Vietējas nozīmes iela
	0.618
	Asfalbetons/grants
	C


11.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Rubas pagastā
1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Rubas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.2. Kontaktpersona – Evija Mame, tālr. 28666518.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Rubas pagastā:

3.1. Rubas pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:

	N.p.k.
	Autoceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte

(GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1.
	Aivari -  Rubas skola 
	<100
	1,086
	Asfalbetons
	A1

	2.
	Ozoli – Dzilnas 
	<100
	0,4
	Asfalbetons
	D

	3.
	Lejiņas – Vītoli
	<100
	0,11
	Asfalbetons
	D

	4.
	Ceļš caur Līkupēniem
	<100
	2
	Grants
	A1

	5.
	Kalnāji – Friķi 
	<100
	2,2
	Grants
	A1

	6.
	Jāņmuiža 
	<100
	3,2
	Grants
	A1

	7.
	Līkupēni – Annaiši 
	<100
	3,7
	Grants
	D

	8.
	Tarzāni- Priežkalni 
	<100
	2,7
	Grants
	D

	9.
	Centrs – Vismaņi 
	<100
	1,19
	Grants
	A1

	10.
	Ciņi – Liepiņas – Stacija
	<100
	4,681
	Grants
	A1

	11.
	Priedes – Kalnāji
	<100
	2,88
	Grants
	D

	12.
	Ābelītes-Zaļumi 
	<100
	0,42
	Grants
	D

	13.
	Laimeskalni – Virši
	<100
	0,44
	Grants
	D

	14.
	Saldenieki – Lieljūdupes
	<100
	2,1
	Grants
	D

	15.
	Druvas – Zvārde
	<100
	5,4
	Grants
	D

	16.
	Centrs – Sudrabi 
	<100
	0,78
	Grants
	D

	17.
	Ķeturi
	<100
	0,64
	Grants
	D


12.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Saldus pagastā
1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Saldus pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.2. Kontaktpersona – Gatis Krastiņš, tālr.  27708511
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Saldus pagastā:

3.1. Saldus pagasta pārvaldes autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:
3.2. Saldus pagasta ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm:
	Nr.

p.k.
	Autoceļa

nosaukums
	Satiksmes intensitāte (GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	ziema

	1.
	Kalnakumbri- Dzintari 
	100-499
	4,950
	asfaltbetons/grants
	C

	2.
	Pakalnieši - Krimpji
	<100
	1,709
	grants
	D

	3.
	Dēnes - Vecvagari
	<100
	1,859
	grants
	D

	4.
	Mazbites - Bebri
	<100
	2,218
	grants
	D

	5.
	Putras - Laukjāņi
	<100
	1,660
	asfaltbetons/grants
	C

	6.
	Agroķīmija-Stacijas iela
	>1000
	0,497
	asfaltbetons
	A

	7.
	Meža iela - Bebri
	>1000
	2,748
	asfaltbetons/grants
	A

	8.
	Meža iela Sidrabi
	<100
	0,462
	grants
	D

	9.
	Upīši - Naftas bāze
	<100
	2,309
	asfaltbetons/grants
	C

	10.
	Birēni - Tiruļi
	<100
	1,888
	grants
	D

	11.
	Unguri-Ceriņi
	<100
	0,987
	asfaltbetons
	C

	12.
	Priedenieki - Mežvidi
	<100
	2,255
	asfaltbetons/grants
	C

	13.
	Gaļas kombināts Straumēni 
	500-1000
	1,473
	asfaltbetons
	B

	14.
	Vienības iela
	>1000
	1,181
	asfaltbetons
	A

	15.
	Dārza iela
	100-499
	0,840
	asfaltbetons
	C

	16.
	Bērzu iela
	<100
	0,509
	asfaltbetons
	C

	17.
	Druvas iela
	<100
	0,414
	asfaltbetons
	C

	18.
	J.Rozentāla iela
	<100
	0,645
	asfaltbetons
	C

	19.
	Skolas iela
	<100
	0,613
	asfaltbetons
	C

	20.
	Dīķa iela
	<100
	0,260
	asfaltbetons
	C

	21.
	Kalna iela
	<100
	0,341
	asfaltbetons
	C

	22.
	Vēja iela
	<100
	0,276
	asfaltbetons
	C

	23.
	Lauku iela
	<100
	0,758
	grants
	C

	24.
	Ziedu iela
	<100
	0,257
	asfaltbetons
	C

	25.
	Kumbru iela
	<100
	0,542
	grants
	C

	26.
	8. Marta iela
	<100
	0,319
	grants
	C

	27.
	Parka iela
	<100
	1,463
	asfaltbetons
	C

	28.
	Stacijas iela
	>1000
	0,345
	asfaltbetons
	A

	29.
	Meža iela
	>1000
	0,730
	asfaltbetons
	A

	30.
	Ziedoņa 1. līnija
	<100
	0,357
	grants
	D

	31.
	Ziedoņa 2.līnija
	<100
	0,196
	grants
	D

	32.
	Ziedoņa 3.līnija
	<100
	0,16
	grants
	D

	33.
	D/S Ziedonis ceļš
	<100
	1,123
	grants
	D

	34.
	D/S Ziedonis ceļš 1
	<100
	0,49
	grants
	D

	35.
	D/S Ziedonis ceļš 2
	<100
	2,128
	grants
	D

	36.
	D/S Ziedonis ceļš 3
	<100
	0,159
	grants
	D

	37.
	D/S Ziedonis ceļš 4
	<100
	0,160
	grants
	D

	38.
	D/S Aronija ceļš 1
	<100
	0,458
	grants
	D

	39.
	D/S Aronija ceļš 2
	<100
	0,717
	grants
	D


13.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Šķēdes pagastā
1. Vispārīgās prasības:

1.2. Saldus novada Šķēdes pagasta  autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
1.3. Kontaktpersona – Valdis Gūtmanis, tālr. 29120129.
1.4. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.5. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.6. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 6 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.7.  Izpildītājs ceļus par kuriem notiek skolēnu pārvadājumi attīra no sniega, lai nokļūtu uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.8. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves, autobusu pieturas).

1.9. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.10.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.11. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.
1.12. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.2. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu, sagatavo darbu nodošanas -pieņemšanas aktu par paveikto darbu apjomu.

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie  sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.3. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Šķēdes pagastā autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm:
3.1. Šķēdes pagasta ielas un autoceļi ar uzturēšanas klasēm:

	Nr.
	Autoceļa Nr.
	Autoceļa nosaukums
	Ceļa garums,
	Uzturēšanas klase

	p.k.
	
	 
	 km
	

	1.
	B-4
	Ceļš Balodīši - Zutēni 
	4,50
	D

	2.
	C-9
	Uz Zutēnu atpūtas bāzi
	2,80
	D

	3.
	A-2
	Zutēni – Vāne
	8,29
	D

	4.
	B-5
	Sārcene - Sārcenes Robežnieki 
	2,70
	D

	5.
	B-1
	Aucenieki līdz Zutēni - Vāne
	2,81
	C

	6.
	C-6
	Saldus 21. VCP - Lindiņi
	0,96
	D

	7.
	B-2
	Balodīši - Velliņi 
	1,46
	D

	8.
	C-5
	Krogzemju ceļš
	0,86
	D

	9.
	C-4
	Ceļš uz Ūdrīšiem
	0,51
	D

	10.
	C-8
	Šķēde – Zemzari
	0,15
	D

	11.
	C-2
	Ceļš Saldus 21. VCP - Grīvnieki
	1,76
	D

	12.
	A-1
	Ceļš Krejotava - Porgaļi
	2,00
	D

	13.
	C-3
	Ceļš uz Ķiršiem
	0,20
	D

	14.
	B-3
	Ceļš - Krejotava - Mālīši
	2,82
	D

	15.
	C-10
	Vālodzes - Lejas ceļš
	5,35
	D

	16.
	C-1
	Stūrīši - Ķingutu kapi
	1,56
	D

	17.
	B-6
	Ceļš no gatera uz kapiem
	1,02
	D

	18.
	C-7
	Saldus 21.CVP - Zutēnu kapi
	0,66
	D

	19.
	D-1
	Skolas iela
	0,548
	D

	20.
	D-2
	Lauku iela
	0,246
	D

	21.
	D-3
	Upes iela
	0,40
	D

	22.
	D-4
	Ceriņu iela
	0,222
	D

	23.
	D-5
	Mazā iela
	0,086
	D

	24.
	D-6
	Alejas iela
	0,167
	D

	25.
	D-7
	Liepu iela
	0,111
	D

	26.
	D-8
	Ietve
	0,672
	D


14.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zaņas pagastā
1. Vispārīgās prasības:

2.5. Saldus novada Zaņas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.
2.6. Kontaktpersona – Rūdolfs Prauliņš, tālr. 26355088.
2.7. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

2.8. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

2.9. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

2.10.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

2.11. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

2.12. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

2.13.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

2.14. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

2.15. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

3. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

3.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
3.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

4. Pārbrauciens līdz darba vietai;

5. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
3.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

7. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

8. Darba vietas norobežošana;

9. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

10. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

11. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

12. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

3.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

5. Pārbrauciens līdz darba vietai;

6. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

7. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Zaņas pagastā:

4.1. Zaņas pagasta autoceļu saraksts ar uzturēšanas klases:
	Nr.

p.k.
	Autoceļa

nosaukums
	Satiksmes intensitāte (GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	vasara
	ziema

	1.
	Kraujas - Vaboles
	<100
	7,400
	grants
	D
	D

	2.
	Kupšeļi - Dzirnas
	<100
	1,020
	grants
	D
	D

	3.
	Jāņkalna ceļš
	<100
	0,530
	grants
	D
	D

	4.
	Salnas - Kalniņi
	<100
	2,000
	grants
	D
	D

	5.
	Dzērves – Mellupes – Cīruļi
	<100
	2,860
	grants
	D
	D

	6.
	Brīniņi - Lūsenes
	<100
	1,760
	grants
	D
	D

	7.
	Duburi – Jēči - Straumēni
	100-499
	2,370
	grants
	C
	C

	8.
	Celiņi
	100-499
	1,080
	grants
	C
	C

	9.
	Zaņassirsniņas - Sūbri
	100-499
	3,800
	grants
	C
	C

	10.
	Kareļi - Robežnieki
	<100
	1,000
	grants
	D
	D

	11.
	Sātiņi - Viesturi
	<100
	1,580
	grants
	D
	D

	12.
	Spārņu kapu ceļš
	<100
	0,930
	grants
	D
	D

	13.
	Šalkones - Birztalas
	<100
	1,530
	grants
	D
	D

	14.
	Sniķeru ceļš
	<100
	0,430
	grants
	D
	D

	15.
	Baļķu kapu ceļš
	100-499
	0,340
	grants
	D
	D

	16.
	Laivenieki - Spārņi
	<100
	0,870
	grants
	D
	D

	17.
	Baļķu ceļš
	100-499
	0,370
	grants
	D
	D

	18.
	Egles - Griestupurvs
	<100
	1,500
	grants
	D
	D

	19.
	Vārnu pārceltuves ceļš
	<100
	1,240
	grants
	D
	D

	20.
	Oliņas – Mežrotas
	<100
	0,450
	grants
	D
	D

	21.
	Kaudzīši – Lauklapuķi
	<100
	1,150
	grants
	D
	D

	22.
	Beverīnas - Austrumi
	<100
	1,000
	grants
	D
	D

	23.
	Kuņaišu ceļš
	<100
	0,470
	grants
	D
	D

	24.
	Smiļķu ceļš
	<100
	0,520
	grants
	D
	D

	25.
	Vējoņi - Zaņas tilts
	100-499
	0,400
	grants
	C
	C

	26.
	Avotu iela
	<100
	0,588
	asfaltbetons
	C
	C

	27.
	Dzintaru iela
	<100
	0,270
	asfaltbetons
	C
	C

	28.
	Krasta iela
	100-499
	0,895
	asfaltebtons/grants
	C
	C


15.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zirņu pagastā

1. Vispārīgās prasības:

1.1. Saldus novada Zirņu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2027.  
1.2. Kontaktpersona – Roberts Seņkovs, tālr. 26556967.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus un ielas.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.

1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas un ceļus.

1.6.  iepirkuma daļas C klases ceļus attīra no sniega, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7.00) un no skolas (līdz plkst. 15.00).

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļu sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:

2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   

C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).

C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 

Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Zirņu pagastā:

3.1. Zirņu pagasta pārvaldes autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm: 

	Nr. p.k.
	Autoceļa

nosaukums
	Satiksmes intensitāte (GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase

	
	
	
	
	
	vasara
	ziema

	1. 1.
	Liepājas šos.-Lāči
	<100
	5,920
	Asfaltbetons (0,00-3,820)

Grants 

(3,820-5,920)
	C
	C

	2. 2.
	Apvedceļš-Liepājas šos.
	<100
	0,270
	grants
	D
	D

	3. 3.
	Liepājas šoseja-Novadnieku pag.
	<100
	2,195
	grants
	D
	D

	4. 4.
	Liepājas šos.-HES
	<100
	3,973
	grants
	D
	D

	5. 5.
	Liepājas šos.-Ābari-Liepājas šos.- Upmaļi
	<100
	1,327
	grants
	D
	D

	6. 6.
	Zirņu veikals - Zirņu skola
	<100
	0,663
	Melnais

(0,00-0,578)

Melnais

(0,000-0,085)
	D
	D

	7. 
	Bij.putnu ferma - degvielas bāze
	<100
	0,819
	Melnais
	D
	D

	8. 7.
	Liepājas šoseja-Rožkalni
	<100
	0,540
	grants
	D
	D

	9. 8.
	Apvedceļš-Induļi
	<100
	2,305
	grants
	D
	D

	10. 9.
	Liepājas šoseja-Silavotiņi
	<100
	1,975
	Melnais

(0,00-0,855)

Grants

(0,855-1,975)
	D
	D

	11. 10.
	Liepājas šos.-Alejas-Pumpuri-Upeslejas
	<100
	2,623
	Melnais

(0,00-1,520)

Grants

(1,520-2,623)
	D
	D

	12. 11.
	Būriņu kapi-Pīlādži
	<100
	0,625
	grants
	D
	D

	13. 12.
	Ceptuve-Pakuļi
	<100
	1,521
	grants
	D
	D

	14. 13.
	Liepājas šos.-Muižzemnieki Zelmeņi
	<100
	2,121
	grants
	D
	D

	15. 14.
	Liepājas šoseja -Strautnieki
	<100
	4,976
	grants
	D
	D

	16. 15.
	Liepājas šoseja -Saulgrieži
	<100
	2,121
	grants
	D
	D

	17. 16.
	Akmeņkaļi-Bāliņu birzs
	<100
	4,206
	grants
	D
	D

	18. 17.
	Liepājas šos.Ozoli-Bāliņu birzs
	<100
	3,531
	grants
	D
	D

	19. 18.
	Braņķu tilts-Strazdu pārbrauktuve
	<100
	2,036
	grants
	D
	D

	20. 19.
	Silu pārbrauktuve-Airīšu stacija
	<100
	1,991
	grants
	D
	D

	21. 20.
	Kliņģi - Gūraiši
	<100
	0,779
	grants
	D
	D

	22. 21.
	Liepājas šos.-Airītes stacija
	<100
	2,782
	grants
	D
	D

	23. 22.
	Liepājas šoseja-Pidraiši
	<100
	0,470
	grants
	D
	D

	24. 23.
	Liepājas šos.Airīšu muzejs Liepājas šos.
	<100
	1,732
	asfaltbetons
	C
	C

	25. 24.
	Liepājas šos.Purva Muldenieki
	<100
	2,844
	grants
	D
	D

	26. 25.
	Kasparleišu kapi-Liepkalni
	<100
	0,969
	grants
	D
	D

	27. 26.
	Kasparleišu kapi- bij. Lāči
	<100
	8,470
	grants
	D
	D

	28. 27.
	Liepājas šoseja-Lapsaiši
	<100
	6,000
	grants
	D
	D

	29. 28.
	Liepājas šoseja-Aļņi
	<100
	1,030
	grants
	D
	D

	30. 
	Silavotiņu ceļš- Pumpuru ceļš
	<100
	3,140
	grants
	D
	D

	31. 29.
	Dzintaru ceļš - Lodiņi
	<100
	0,646
	grants
	D
	D

	32. 31.
	Mazbaltkalni-Rumbas
	<100
	0,526
	grants
	D
	D

	33. 33.
	Liepājas šos.MMB
	<100
	1,022
	grants
	D
	D

	34. 34.
	Lutriņu ceļš-Kuplejas
	<100
	3,235
	grants
	D
	D

	35. 35.
	Lašupes ceļš-Zelmeņi
	<100
	0,937
	grants
	D
	D

	36. 
	Puduru ceļš
	<100
	0,964
	grants
	D
	D

	37. 
	Jaunpilniek-Dārdedži
	<100
	0,492
	grants
	D
	D

	38. 36.
	Lapsaišu ceļš-Jaunzemnieki
	<100
	0,475
	grants
	D
	D

	39. 38.
	Bebri-Kukaiņi
	<100
	2,389
	grants
	D
	D

	40. 
	Liepājas šoseja Avotu iela putnu fermas
	<100
	0,539
	melnais
	D
	D

	41. 39.
	Kliņģu ceļš - Koka Pāvuliņi
	<100
	0,436
	grants
	D
	D

	42. 40.
	Liepājas šos-Putnu fabrika
	<100
	0,454
	grants
	D
	D

	43. 41.
	Ozolu iela (Būtnāri)
	100-499
	0,683
	Melnais 

(0,00-070)

Grants

0,070-0,327)

Melnais

(0,327-0,638)

Melnais

0,638-0,683)
	C
	C

	44. 42.
	Liepu iela (Būtnāri)
	100-499
	0,432
	Melnais 

(0,00-0,293)

Grants

0,293-0,432)
	C
	C

	45. 
	Ap Kurzemītes pamatskolu (Butnāri)
	98
	0,286
	Melnais

(0,000-0,161)

Melnais

0,000-0,125)
	D
	D

	46. 43.
	Avotu iela (Zirņi)
	<100
	0,370
	asfaltbetons
	C
	C

	47. 44.
	Parka iela (Zirņi)
	<100
	0,600
	Melnais 

(0,00-0,380)

Grants

0,380-0,600)
	C
	C

	48. 
	Bērzu iela (Zirņi)
	<100
	0,072
	melnais
	D
	D

	49. 
	Skolas iela (Zirņi)
	<100
	0,120
	melnais
	D
	D

	50. 
	Parka iela - Avots
	<100
	0,141
	grants
	D
	D

	51. 45.
	1.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,333
	grunts
	D
	D

	52. 46.
	2.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,249
	grunts
	D
	D

	53. 47.
	3.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,367
	grunts
	D
	D

	54. 48.
	4.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,282
	grunts
	D
	D

	55. 49.
	5.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,218
	grunts
	D
	D

	56. 50.
	6.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,216
	grunts
	D
	D

	57. 51.
	7.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,209
	grunts
	D
	D

	58. 52.
	8.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,216
	grunts
	D
	D

	59. 53.
	9.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,210


	grunts
	D
	D

	60. 54.
	10.līnija (Aronijas ceļi) 
	<100
	0,460
	grunts
	D
	D

	61. 
	Strazdu pārbrauktuve-Lutriņu pag.robeža
	<100
	0,637
	grants
	D
	D

	62. 
	Bērzi Mazdārziņi
	<100
	0,476
	grants
	D
	D

	63. 55.
	Aronijas galvenais ceļš
	<100
	0,620
	grunts
	D
	D

	64. 56.
	Liepājas šos.-Aronijas
	<100
	0,314
	Melnais 

(0,00-0,137)

Grants

0,380-0,177)
	D
	D


16.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zvārdes pagastā
1. Vispārīgās prasības:
1.1. Saldus novada Zvārdes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā tiek veikti laika posmā no līguma noslēgšanas brīža  līdz 30.04.2027. 
1.2. Kontaktpersona – Ligita Berga, tālr. 29358799.
1.3. Izpildītājs pēc mutiska vai rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar savu tehniku ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega autoceļus, ielas un laukumus.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt darba apjomu.
1.5. Izpildītājam Darbs jāveic pilnā apjomā un līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam Darbs jāpaveic ne ilgāk kā 12 stundu laikā attīrot no sniega ielas, autoceļus un laukumus.        
1.6. Autoceļus pa kuriem tiek nodrošināti skolēnu pārvadājumi no sniega jāattīra uz skolu līdz plkst. 7.00 un no skolas līdz plkst. 15.00.

1.7. Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumi, iebrauktuves).

1.8. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves.

1.9.  Jābūt attīrītam visam brauktuves platumam.

1.10. Sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošais sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm.

1.11. Izpildītie darbi tiek pieņemti ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi:
2.1. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;
2.2. Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m.
A.  Mērķis: 

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B .  Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba gājienu skaita.   
C . Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
D.  Materiāli :

E.  Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F.  Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītajam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa     
uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.3. Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi.

A. Mērķis:

Atbrīvot ceļa klātni no sniega sanesumiem.
B. Mērvienība:

Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega sanesumiem jāuzmēra pēc notīrītā sniega daudzuma, izteikta simts  kubikmetros (100m3).
C. Darba apraksts:

1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz darba vietai;

2. Darba vietas norobežošana;

3. Sniega tīrīšana no ielas vai autoceļa slīpi attiecībā pret ceļa asi;

4. Darba vietas norobežojumu noņemšana;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Sniega tīrāmās tehnikas pārbraukšana vai pārvietošana līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpilde:

Sniega attīrīšanu veic pie lieliem sniega aizputinājumiem.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana ielu vai autoceļu krustojumos un nobrauktuvju pieslēgumos un sniega sastumšana kaudzēs  krustojumos, vidusjoslā, uz tiltu un pārvadu brauktuves.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa, ielas vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām. 

H . Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Attīrītā sniega apjomu nosaka uzmērot sniega vaļņa šķērsgriezuma augstumus un platumus vienveidīga posma sākumā un beigās. Aprēķina vidējo šķērsgriezuma laukumu ko reizina ar posma garumu. 

2.4. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes.

A. Mērķis: 
Nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.  

B. Mērvienība:

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).
C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ceļa asij;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas: 

Sniega vaļņu pārvietošanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzētu aprīkojumu.

F. Darba izpildei:

Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot ielu vai autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no ielas vai autoceļa klātnes.

Sniega vaļņu pārvietošana vai pazemināšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā ielas vai autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

Pavasarī jābūt nodrošinātai ūdens notecei no ceļa klātnes.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas vai autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Autoceļu un ielu saraksts Zvārdes pagastā:

3.1. Zvārdes pagasta pārvaldes autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm: 
	N.p.k.
	Autoceļa Nr.
	Autoceļa nosaukums
	Satiksmes intensitāte
(GVDI)
	Autoceļa garums, km
	Seguma veids
	Uzturēšanas klase zīemā

	1. 
	8498A001
	Ozoliņi-Striķi-Puteņi
	<100
	5,810
	Grants, melnais
	C

	2. 
	8498A002
	Laucenieki -Rīteļi - Kokmuiža
	<100
	20,797
	Grants, melnais
	C

	3. 
	8498A003
	Striķi-Vimba-Rīteļi
	<100
	18,243
	Grants
	D

	4. 
	8498A004
	Striķi-Krodziņi
	<100
	1,532
	Grants
	D

	5. 
	8498A005
	Vimba-Kursīši
	<100
	0,213
	Grants
	D

	6. 
	8498A006
	Sirsniņas-Iezemnieki
	<100
	0,806
	Grants
	D

	7. 
	8498A007
	Striķi - Striķi
	<100
	0,211
	Grants
	C

	8. 
	8498B001
	Biskaļi-Grābānu ceļš
	<100
	0,961
	Grants
	D

	9. 
	8498B002
	Brocēnu ceļš- Brocēnu l.t.robeža
	<100
	1,233
	Grants
	D

	10. 
	8498B003
	Celmiņi-Grābāni
	<100
	5,659
	Grants
	D

	11. 
	8498B004
	Krodziņi-Lapsas-Lagzdoņas
	<100
	0,286
	Melnais
	C

	12. 
	8498B005
	Pilskalna ceļš
	<100
	0,142
	Grants
	D

	13. 
	8498B006
	Purva gals-Akmentiņi- Puijas
	<100
	4,087
	Grants
	D

	14. 
	8498B007
	Puteņi-Kārkllauki-Iezemnieki
	<100
	0,533
	Grants
	D

	15. 
	8498B008
	Spolēni-Plaisas- Iezemnieki
	<100
	0,535
	Grants
	D

	16. 
	8498B009
	Vairogi-Puijas
	<100
	7,830
	Grants
	D

	17. 
	8498B010
	Zvārdes centrs- Brocēnu l.t.robeža
	<100
	7,700
	Grants, melnais
	D

	18. 
	8498B011
	Zvejnieki-Bērzkalni
	<100
	1,247
	Grants
	D

	19. 
	8498B012
	Skolas ceļš
	<100
	0,840
	Grants, melnais
	C

	20. 
	8498C001
	Akmentiņi-Ķērkliņu skola
	<100
	3,382
	Grants
	D

	21. 
	8498C002
	Dīķenieki-Saulgoži
	<100
	2,372
	Grants
	D

	22. 
	8498C003
	Greiņi-Daneļi
	<100
	1,769
	Grants
	D

	23. 
	8498C004
	Greiņi-Īves
	<100
	1,821
	Grants
	D

	24. 
	8498C005
	Kērkliņi-Krumeši- Rumbas
	<100
	0,189
	Grants
	D

	25. 
	8498C006
	Sidrabiņi-Aizliekņi
	<100
	3,319
	Grants
	D

	26. 
	8498C007
	Vimba-Lazdruvas
	<100
	0,867
	Grants
	D

	27. 
	8498C008
	Smites-Tīreļi
	<100
	0,730
	Grants
	D

	28. 
	8498C009
	Karjera ceļš
	<100
	0114
	Grants
	D

	29. 
	8498C010
	Brocēnu ceļš-Smites
	<100
	0,310
	Grants
	D

	30. 
	
	Saules iela
	<100
	0,219
	Grants
	D

	31. 
	
	Skolas iela
	<100
	0,193
	Grants
	D


Pielikums Nr.3
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”
(ID Nr. SNP 2024/58)
1. Pretendenta gatavība izpildīt tehnisko specifikāciju, apjomu, termiņus.
2. Piedāvātā pakalpojuma apraksts atbilstošs tehniskai specifikācijai (pielikums Nr.2). 
	Pakalpojums 
	Mērvienība
	Pakalpojuma cena (EUR) par 1 (vienu) vienību (bez PVN)

	1.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Blīdenes pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma
	h
	

	
	KOPĀ
	

	2.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m


	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi


	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes
	pārg.km
	

	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km
	km
	

	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 140 kg/km
	km
	

	Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,8 m3/km
	km
	

	Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km
	km
	

	Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5 m 3/km
	km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma
	h
	

	
	KOPĀ
	

	3.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Ezeres pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma
	h
	

	
	KOPĀ
	

	4.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Gaiķu pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma


	h
	

	
	KOPĀ
	

	5.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Jaunauces pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma


	h
	

	
	KOPĀ
	

	6.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Jaunlutriņu pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma

	h
	

	
	KOPĀ
	

	7.daļa -  Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Kursīšu pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma


	h
	

	
	KOPĀ
	

	8.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Nīgrandes pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma



	h
	

	
	KOPĀ
	

	9.daļa -  Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Pampāļu pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma


	g
	

	
	KOPĀ
	

	10.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Remtes pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma



	h
	

	
	KOPĀ
	

	11.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Rubas pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma


	h
	

	
	KOPĀ
	

	12.daļa -  Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Saldus pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma


	h
	

	
	KOPĀ
	

	13. daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Šķēdes pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega *pēc pieprasījuma


	h
	

	
	KOPĀ
	

	14.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zaņas pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma
	h
	

	
	KOPĀ
	

	15.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zirņu pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega * pēc pieprasījuma


	h
	

	
	KOPĀ
	

	16.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zvārdes pagastā

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m
	km
	

	Ielas un autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m 
	km
	

	Ielu vai autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
	100m3
	

	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas vai autoceļa klātnes 
	pārg.km
	

	Laukumu attīrīšana no sniega *pēc pieprasījuma

	h
	

	
	KOPĀ
	


Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi darbi, materiāli, transporta uzturēšanas izmaksas un tās remontdarbi, degvielas izmaksas, darba algas samaksas darbiniekiem (t.sk. normatīvos noteiktie nodokļi),  lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu  atbilstoši tehniskajai specifikācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā pakalpojuma  procesa prasībām.
*Pretendents aizpilda tās daļas, kurām iesniedz piedāvājumu.  
1. Speciālisti, kas atbildīgi par Darbu nodrošināšanu (atbilstoši nolikuma 2.6. punktam)

	Pienākumi līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds
	Apliecība 

(ir/nav, kāda) 

autovadītāja apliecība (ir/nav, kāda kategorija)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


<Pretendents> nodrošina kvalificētu personālu, kas nodrošina Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildi

2. Pretendenta tehniskais nodrošinājums (atbilstoši nolikuma 2.7. punktam)
	Nr.p.k.
	Iekārtas vai tehnikas vienības nosaukums
	Īss apraksts par iekārtu (iegādes gads, modelis,
	Īpašumā / nomā* / tiesiskā valdījumā

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


*ja nomā, papildus jānorāda nomas līguma termiņš 

3. Apakšuzņēmēji /Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji , kurus plānots piesaistīt līguma izpildē. 
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa 

	
	Veicamie Darbi 
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


 Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana norādītajos darbos
4.pielikums 
	PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS



	Saldus novada pašvaldībai, 

Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
	2024. gada ___. ______________

	Pretendenta pilns nosaukums 
	Pretendenta adrese

	
	

	Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds
	

	
	Adrese
	

	
	Tālr. / Fax
	

	
	e-pasta adrese
	

	Mēs piedāvājam veikt pieprasītos darbus paredzētajos termiņos atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām par šādām cenām: 

	Iepirkuma daļa 

(jāaizpilda tikai par piedāvāto vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām un jānorāda attiecīgās daļas vienību cenu summu bez PVN
	Vienību cenu summa euro bez PVN

	1. daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Blīdenes pagastā
	

	2. daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā
	

	3.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Ezeres pagastā
	

	4.daļa - Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Gaiķu pagastā

	

	5.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Jaunauces pagastā
	

	6.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Jaunlutriņu pagastā
	

	7.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Kursīšu pagastā
	

	8.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Nīgrandes pagastā
	

	9.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Pampāļu pagastā
	

	10.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Remtes pagastā
	

	11.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Rubas pagastā
	

	12.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Saldus pagastā
	

	13.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Šķēdes pagastā
	

	14.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zaņas pagastā
	

	15.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zirņu pagastā
	

	16.daļa – Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā Zvārdes pagastā
	


*Pretendents aizpilda tās daļas, kurām iesniedz piedāvājumu.
Apliecinām, ka piekrītam nolikumam pievienotajam līguma projektam.

Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma dokumentācijā norādītās prasības

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai jāveido starp mums saistošs līgums. Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
5.pielikums 
LĪGUMA PROJEKTS
Saldū, 








2024. gada ___.___________
____________, Reģ. Nr. ____________, juridiskā adrese ____________-, kuru uz nolikuma pamata pārstāv tās ______, turpmāk tekstā PIRCĒJS no vienas puses, un 
...................., reģ. Nr. (personas kods) .............., adrese ................ (..................... personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem),   turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz iepirkuma „Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā” ID. Nr. SNP ____, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem iepirkuma priekšmeta __.daļā – __________________________, noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saldus novada pašvaldības pagastu  pārvalžu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet  Izpildītājs saviem resursiem un darbaspēku pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic Saldus novada _________  pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu ziemā, saskaņā ar Līgumu, piedāvāto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1), un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) un atbilstoši saistošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā - Darbi).
1.2. Darbi tiek veikti līdz __________.
1.3. Kopējā maksimālā visa šī līguma izpildīto darbu summa nedrīkst pārsniegt _______ euro (viens simts tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
1.4. Darbi jāizpilda saskaņā ar pretendenta piedāvājumā norādītajiem un līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LV spēkā esošajām likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem, kas attiecas uz Darbiem.
1.5. Darbu izpildes vieta: _____________
1.6. Izpildot darbus, Izpildītājam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.
1.7. Paveikto Darbu kopapjoms, veids, daudzums un attiecīgo maksājumu summa, kas Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam, tiek aprēķināta pēc faktiski paveiktiem Darbiem periodā (mēnesī) un tiek norādīta izpildīto darbu aktos.
1.8. Izpildāmo darbu laiks un apjoms saskaņojams ar pasūtītāja pārstāvi, ___________________, telefons _________________________.          
2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. Pārbaudīt un pieņemt no saskaņā ar līguma noteikumiem pienācīgi izpildītus un pabeigtus Darbus.

2.2. Veikt samaksu par pienācīgi izpildītiem Darbiem saskaņā ar līguma noteikumiem.

2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurus Darbu izpildes laikā konstatētos trūkumus vai defektus, vai neatbilstību Līguma noteikumiem fiksēt aktā, kuru paraksta abas Puses vai to pārstāvji.

2.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Darbus veikt Līgumā noteiktajos termiņos vai arī neattaisnojošu iemeslu dēļ kavē Darbu izpildi ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem. 

3. Izpildītāja tiesības un pienākumi

3.1. Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki Darbus veiktu augsti profesionālā līmenī, nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem. 

3.2. Darbu izpildes procesā Izpildītājs pakļaujas Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir informēt Pasūtītāju par sekām, kādas var iestāties, veicot Darbus atbilstoši Pasūtītāja dotajiem norādījumiem. Ja Pasūtītājs uzstāj uz šādu Darbu veikšanu, tad Izpildītājs neuzņemas atbildību par veikto Darbu un izmantoto materiālu kvalitāti.

3.3. Izpildītājam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmāko Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.

3.4. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti.

3.5. Izpildītājs pirms Līgumā paredzēto Darbu sākuma, kā arī Darbu veikšanas laikā brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izmaksas un izpildes termiņi tiek attiecīgi mainīti.

3.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju par:

3.6.1. Darbu izpildes gaitu;

3.6.2. apstākļiem, kas traucē Darbu izpildi;

3.6.3. apstākļiem, kas varētu traucēt Darbu izpildi;

3.6.4. izmantotajiem materiāliem.

3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti.

4. Darbu pieņemšanas un nodošanas kārtība

4.1. Atskaites periods ir 1 (viens) kalendārais mēnesis. Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgajā kalendārajā mēnesī izpildītajiem un pabeigtajiem Darbiem un līdz katra mēneša 7.datumam sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu. Ja Darbi tiek veikti atsevišķos periodos, kas neiekļaujas kalendārā mēneša ietvaros, vai tiek veikta konkrēta darba daļa (apjoms), tad pēc katra šāda perioda vai darba daļas izpildes pabeigšanas, ja nepieciešams – pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs norāda aktā arī iepriekšējā perioda ietvaros izpildītos un pabeigtos (apmaksātos) attiecīgos darbus (kopējo apjomu).

4.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu pabeigšanu un/vai akta/u par izpildītajiem darbiem iesniegšanas ir jāveic Darbu pārbaude un 5 (piecu) dienu laikā pēc akta saņemšanas jāparaksta akts vai arī aktā jānorāda tā neparakstīšanas iemesli. Akta parakstīšana ir Pasūtītāja apliecinājums tam, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, pienācīgā kvalitātē un noteiktajos apjomos, uz kā pamata Izpildītājs izraksta rēķinu.

4.3. Ja Pasūtītājs neparaksta aktu vai aktā nenorāda pretenzijas par paveikto Darbu kvalitāti, apjomiem un/vai akta saturu, vai rakstiski neizsaka citas pretenzijas sakarā ar Līguma izpildi, jāuzskata, ka Pasūtītājs aktu ir akceptējis bez iebildumiem un šāda rīcība kļūst par pamatu samaksai par paveiktajiem Darbiem.

4.4. Ja Darbu pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi un/vai defekti un/vai neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs tos norāda  aktā par izpildītajiem darbiem vai sastāda atsevišķu defektu aktu.

4.5. Ja Darbu pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi un/vai defekti un/vai neatbilstība Līguma noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums konstatētos trūkumus un/vai defektus un/vai neatbilstības novērst par saviem līdzekļiem Pušu saskaņotā termiņā. 

4.6. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanās gadījumā par pienācīgi izpildītiem un pabeigtajiem Darbiem tiek sastādīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Norēķinu periods ir 1 (viens) kalendārais mēnesis.

5.2. Izpildītāja rēķina izrakstīšanas pamats ir Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts akts par izpildītajiem un pabeigtajiem darbiem. 
5.3. Laukumu attīrīšana no sniega netiek finansēta no mērķdotācijām, Izpildītājs izraksta atsevišķu rēķinu par šo darbu veikšanu.

5.4. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam summu, kas norādīta attiecīgā mēneša rēķinā par Pasūtītāja pieņemtiem izpildīto darbu aktā uzrādītajiem faktiski veiktajiem Darbiem.

5.5. Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja Līgumā norādītajā bankas norēķinu kontā rēķinā un izpildīto darbu aktā norādīto summu. 

5.6. Par apmaksas termiņu tiek uzskatīts datums, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Izpildītāja bankas norēķinu kontā. 

6. Līguma pārkāpumi un to sekas
6.1.  Izpildītājs ir atbildīgs par veikto Darbu kvalitāti, kā arī apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.

6.2.  Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā neveikto Darbu summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no nokavēto Darbu summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamām summām.

6.3.    Ja Pasūtītājs pēc šī Līguma parakstīšanas atsakās no šajā līgumā paredzēto Darbu izpildes, viņš sedz Izpildītājam visus radušos materiālos zaudējumus, tajā skaitā zaudējumus, kas saistās ar tehnikas nogādāšanu no Izpildītāja tehnikas atrašanās vietas uz Darbu veikšanas vietu un atpakaļ, un izejmateriālu sagatavošanu.

6.4.    Ja izpildīto Darbu apmaksa netiek veikta 5.4.punktā noteiktajā termiņā pilnā apmērā, Pasūtītājam ir jāmaksā Izpildītājam līgumsods 0,5% apmērā no neapmaksātās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no neapmaksātās summas. 

6.5.    Ja 4.5.punktā noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie trūkumi un nepilnības, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos uz Izpildītāja rēķina.

6.6.    Līguma priekšlaicīgas izbeigšanās gadījumā Puses norēķinās par izpildītajiem un pabeigtajiem Darbiem pilnā apmērā saskaņā ar līguma 4.6. punktu.

7. Nepārvarama vara
7.1.    Neviena no Pusēm neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, t.i.: ugunsgrēki, plūdi, eksplozijas, kari, sociāli konflikti, katastrofas, neparedzēti gadījumi, un jebkuri citi nepārvarami notikumi vai līdzīga rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem un kas ir ārpus Pušu kontroles iespējām un skar Puses.

7.2.    Jebkuras valsts institūcijas, vietējās pašvaldības vai ES direktīvu obligāta normu ievērošana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz šajā Līgumā paredzēto darbību, darba strīdi vai blokādes, vai piegādātāju līgumisko saistību nepildīšanas sakarā ar jebkuru no iepriekš minētajiem iemesliem ir jāuzskata par līdzvērtīgu situāciju, kas paredzēta 9.1.punktā.

7.3.    Tiklīdz parādās pazīmes, ka notiks kāds no 7.1. vai 7.2.punktā minētiem apstākļiem, Puse, kuru tie ietekmēs, 2 (divu) dienu laikā informē par to otru Pusi (rakstiski). Šajā gadījumā Puses savstarpēji vienosies, kā rīkoties situācijā, kas radusies.

7.4.    Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) dienu laikā, tad tai jāatlīdzina otrai Pusei visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu un kurus nosaka Pušu saskaņotā aktā.

8. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puse piestāda rakstiski. 

8.2. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā vai saistībā ar to, Puses cenšas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. 

8.3. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tas tiks izšķirts LR tiesā.
9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses.
9.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt abām pusēm rakstiski vienojoties, par to brīdinot vienu mēnesi iepriekš.
9.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām.
9.4. Parakstot šo līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem, un apņemas tos pildīt un ievērot.
9.5. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz _____ vai līdz pilnīgai līguma 1.3. punktā norādītās summas izlietošanai vai līguma pirmstermiņa laušanai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
9.6. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1.pielikums - Izpildītāja piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP ____ uz ____ (_________) lapām, atrodas pie Pasūtītāja;

2.pielikums - _______________________

10.  Pušu rekvizīti un paraksti

� Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�


� Fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē


� Ja Piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir personu apvienība, Pieteikumu – Finanšu piedāvājumu paraksta visas personu apvienības dalībnieku personas ar pārstāvības tiesībām.





