
2-3. pielikums
atklāta konkursa nolikumam
“Transportlīdzekļu noma VID vajadzībām”
iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/114


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam “Transportlīdzekļu noma VID vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/114. (turpmāk – Konkurss)
3. daļā 
“Jaunu vieglo plašlietojuma elektrisko transportlīdzekļu noma VID vajadzībām”


[bookmark: _Hlk125395439]Konkursa tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2024. gada 11. septembris.

Mēs, _________________________________________________________________________,
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

piedāvājam nodrošināt Konkursa nolikuma 2.1.1.3. apakšpunktā noteiktā  iepirkuma priekšmeta nodrošināšanu saskaņā ar šādām obligātajām (minimālajām) tehniskajām prasībām:

1. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS:
1.tabula
	Nr. 
p.k.
	Prasība
	Atbilstība
	Pretendenta piedāvājums
/aizpilda pretendents/[footnoteRef:2] [2:  aizpilda pretendents, ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai „NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai  citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.
] 


	1. 
	Prognozētais maksimālais nobraukums (km)
vienam transportlīdzeklim
36 (trīsdesmit sešu)
mēnešu nomas
periodā, kas nevar būt mazāks par 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) km
	Ja tiek pārsniegts maksimālais nobraukums 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu nomas periodā, Pasūtītājs maksā Pretendentam 0,07 EUR (nulle euro un 7 centi) bez PVN par katru pārsniegto nobraukuma kilometru.
	

	2. 
	Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
	Visā nomas periodā jānodrošina ražotāja noteiktās regulārās plānotās tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Rīgā, un vismaz vienā pilsētā Latgales reģionā un Kurzemes reģionā.
	___________________
/aizpilda pretendents, norādot konkrētu tehnisko apkopju un remonta veikšanas vietu adresi un attiecīgā autoservisa nosaukumu Rīgā, un vismaz vienā pilsētā Latgales reģionā un Kurzemes reģionā /

	3. 
	Tehniskā palīdzība
	Jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī tehniskās palīdzības serviss avāriju, tehnisku problēmu vai bojājumu gadījumā, kura ietvaros pa tālruni tiek sniegtas instrukcijas Pasūtītājam, kā jārīkojas konkrētajā gadījumā, un, ja nepieciešams, Pretendents dodas uz notikuma vietu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī organizē transportlīdzekļa nogādāšanu uz vietu, kur tiks veikti transportlīdzekļa remontdarbi. Pretendentam transportlīdzekļa atrašanās vietā, kas atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, jāierodas 1 (vienas) stundas laikā no transportlīdzekļa evakuācijas pieprasījuma pieteikšanas brīža.
Pretendentam transportlīdzekļa atrašanās vietā, kas atrodas ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, jāierodas 2 (divu) stundu laikā no transportlīdzekļa evakuācijas pieprasījuma pieteikšanas brīža. Atkarībā no transportlīdzekļa atrašanās vietas ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, Pasūtītājam ir tiesības pagarināt ierašanās laiku.
	

	4. 
	Tehniskā apskate
	Jānodrošina visā nomas periodā (ieskaitot ikgadējās nodevas, nodokļu samaksu un tehniskās apskates izmaksas).
	

	5. 
	Apdrošināšana
	5.1. Pretendentam jānodrošina apdrošināšanas gadījumu administrēšana visā nomas periodā.
	

	6. 
	
	5.2. Pretendentam jānodrošina sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) visā nomas periodā vismaz Baltijas valstīs.
	

	7. 
	
	5.3. Pretendentam jānodrošina brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) atbilstoši spēkā esošajiem vispārējiem transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumiem (zādzība, bojāeja, visi bojājumu riski, palīdzība uz ceļa), apdrošinājuma summa nedrīkst būt zemāka par transportlīdzekļa vērtību un kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam jābūt uzrādītam Pretendentam visā nomas periodā vismaz Baltijas valstīs, tajā skaitā, pašriska segšana pilnā apmērā (pašrisks 00,00 EUR) 
	

	8. 
	
	5.4. Apdrošināšanas gadījumā, ja transportlīdzekli turpmāk nav iespējams lietot un to noraksta, Pretendentam  jānodrošina līdzvērtīgu, tehniskajai specifikācijai atbilstošu transportlīdzekli (izņemot transportlīdzekļa izlaiduma gadu, kas var būt līdz 2 (diviem) gadiem vecāks nekā noteikts tehniskajā specifikācijā un nobraukumu, kas tiks rēķināts proporcionāli nomā bijušā transportlīdzekļa ilgumam, piem., ja transportlīdzeklis tiek neatgriezeniski bojāts pēc 12 nomas mēnešiem, tad maksimāli pieļaujamais nobraukums rēķināms pēc formulas: 150 000:36*12= 50 000). Transportlīdzekļa maiņas gadījumā attiecīgā transportlīdzekļa 1 (viena) mēneša nomas maksa paliek nemainīga visā transportlīdzekļu nomas periodā.
	

	9. 
	Servisa grāmatiņa
	Transportlīdzekļu nodošanas – pieņemšanas brīdī jāiesniedz ekspluatācijas instrukcija valsts valodā un servisa apkopes grāmatiņa vai dokuments, kas apliecina veikto tehnisko apkopju periodiskumu un nākamo tehnisko apkopi.
	

	10. 
	Virsbūves un
salona stāvoklis
	Jānodrošina, ka salons un virsbūve piegādes brīdī būs tīra. Virsbūvei jābūt bez skrāpējumiem, buktēm, u.c. veida bojājumiem, salonam, sēdekļiem jābūt bez plēsumiem, traipiem un specifiskiem aromātiem u.c. Nedrīkst būt mainīta (metināta), neviena no virsbūves nesošajām daļām.
	

	11. 
	Testa brauciens
	Pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājam ir tiesības izmantot testa braucienu ar katru piegādāto transportlīdzekli.
	

	12. 
	Enerģija
testa braucienam
	Pretendentam jānodrošina, ka katrā piegādātajā Transportlīdzeklī nodošanas – pieņemšanas brīdī jābūt uzlādētai baterijai vismaz 100 (simts) kilometru nobraukumam.
	

	13. 
	Maiņas vai
defektu
novēršanas iespējas
	Neatbilstības gadījumā kādai no tehniskās specifikācijas prasībām vai atklājot defektus, Transportlīdzeklis netiek pieņemts. Pretendents novērš neatbilstības vai defektus, vai, ja tas nav iespējams, piegādā citu Transportlīdzekli bez defektiem, kurš atbilst noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām. Transportlīdzekļa maiņas gadījumā attiecīgā transportlīdzekļa 1 (viena) mēneša nomas maksa paliek nemainīga visā transportlīdzekļu nomas periodā.
	

	14. 
	Maiņas transportlīdzeklis uz laiku
	Pretendentam jānodrošina Pasūtītājs ar maiņas transportlīdzekli (attiecīgās klases transportlīdzekli ar līdzvērtīgu sēdvietu skaitu) uz laiku, kas tiek patērēts tehnisko apkopju un/vai remontu veikšanai, ja šāds remonts un/vai tehniskā apkope ilgst vairāk nekā 2 (divas) darba dienas. Transportlīdzekļa maiņas gadījumā attiecīgā transportlīdzekļa 1 (viena) mēneša nomas maksa paliek nemainīga visā transportlīdzekļu nomas periodā.
	
/pretendents norāda konkrētu maiņas transportlīdzekļa piedāvāšanas termiņu:
· pieteikšanas dienā;
· nākamajā darba dienā pēc pieteikšanas dienas;
· 2 darba dienas pēc pieteikšanas dienas/

	15. 
	Piegādes uzsākšana
	Transportlīdzekļa piegāde jāveic ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. Pušu pilnvarotās personas savlaicīgi saskaņo precīzu piegādes datumu.
	

	16. 
	Piegādes
adrese
	Transportlīdzekļa piegādi nepieciešams veikt Talejas ielā 1, Rīgā vai citā Pasūtītāja norādītajā vietā Rīgas pilsētas teritorijā.
	

	17. 
	Transportlīdzekļu
stiklu aptumšošana
	·   Visu transportlīdzekļu aizmugurējo durvju stikliem un atpakaļ skata loga stikliem jābūt aptumšotiem.
·   Stiklu aptumšošana jāveic katram transportlīdzeklim atsevišķi 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniska pasūtījuma nosūtīšanas dienas uz Pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi.
·   Katram transportlīdzeklim stiklu gaismas caurlaidības intensitāte tiek saskaņota ar Pasūtītāju.
	· 

	18. 
	Jāparedz iespēja Pasūtītājam ierīkot Globālās navigācijas un pozicionēšanas sistēmas elementu ierīkošanu/ demontāžu
	Pasūtītājs transportlīdzekļos var ierīkot Globālās navigācijas un pozicionēšanas sistēmas telemātikas iekārtas ar papildelementiem. 
Nomas līguma beigās Pasūtītājs demontēs iespējami ierīkotās Globālās navigācijas un pozicionēšanas sistēmas telemātikas iekārtas ar papildelementiem.
	

	19. 
	Informācija no transportlīdzekļa ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja, kas
apliecina attiecīgā transportlīdzekļa ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, kā arī tā tehniskos parametrus.
	Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju no transportlīdzekļa ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja (piem., transportlīdzekļa izcelsmes sertifikāts, vai izziņa) vai norāda uz transportlīdzekļa ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja tīmekļa vietnes saiti/ēm, kurā/ās pasūtītājs bez papildus samaksas var pārliecināties par attiecīgā transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem, kas vismaz noteikti šī pielikuma 2.tabulas 1.6. līdz 1.13.punktam un ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi (ja tādi elektriskajiem transportlīdzekļiem ir pieejami) un pārbaudīt informāciju par:
a) enerģijas patēriņu;
b) oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjomu;
c) slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjomu;
d) metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjomu;
e) cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu;
f) vidējo kombinēto degvielas patēriņu.
Ja pretendents izvēlas iesniegt dokumentus (piem., transportlīdzekļa izcelsmes sertifikātu vai reklāmas bukletu), tad pretendents norāda (iekrāso, pasvītro), kuri dati attiecīgajā dokumentā ir izmantoti.
	




2. PLAŠLIETOJUMA VIEGLĀ ELEKTRISKĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA RAKSTUROJUMS:
2.tabula
	Nr. p.k.
	Prasība
	Atbilstība
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:3] [3: 2 aizpilda pretendents, ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai „NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai pēc iespējas konkrētāk raksturojot piedāvāto transportlīdzekļu atbilstību prasībai.

] 


	1.
	Tehniskie parametri

	1.1.
	Transportlīdzekļu kategorija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”
	M1
	

	1.2.
	Transportlīdzekļa tips 
	Vieglais plašlietojuma  elektriskais transportlīdzeklis
	

	1.3.
	Ražošanas gads
	Pretendents piegādā jaunus, nelietotus transportlīdzekļus, kuru ražošanas gads nav vecāks par 2023.gadu
	

	1.4.
	Maksimālais nobraukums (km)
	Ne lielāks par 300 km
	

	1.5.
	Iepirkuma apjoms un statuss
	4 (četri) 
	Marka, modelis: _______________
/aizpilda pretendents/


	1.6.
	Piedziņas veids
	Priekšējo riteņu piedziņa  vai pilnpiedziņa vai aizmugures riteņu piedziņa
	__________piedziņa
/aizpilda pretendents, norādot konkrētu piedziņas veidu/


	1.7.
	Transmisija (pārnesuma kārba veids)
	Automātiskā pārnesuma kārba
	________________
/aizpilda pretendents, norādot konkrētu transmisijas veidu/


	1.8.
	Sēdvietu skaits
	5 (piecas)
	

	1.9.
	Dzinēja veids
	Elektriskais dzinējs
	


	1.10.
	Transportlīdzekļa garums (mm)
	No 4000 mm līdz 5000 mm
	______________mm /aizpilda pretendents/


	1.11.
	Pilnuzlādes nobraukums pilnībā elektriskā režīmā kombinētajā ciklā, atbilstoši atbilstības sertifikātam (CoC) (ne mazāk par), km
	Ražotāja noteiktais minimālais nobraucamais attālums bez atkārtotas akumulatora uzlādes, ne mazāks kā 300 km
	_______________km
Pretendents norāda ražotāja noteikto minimāli iespējamo nobraukumu ar 1 pilnas uzlādes reizi

	1.12.
	Dzinēja jauda (kW)
	Motora maksimālā lietderīgā jauda (ne mazāk par), 100 kW

	______________kW
/aizpilda pretendents/


	1.13.
	Durvju skaits
	1 (vienas) vadītāja durvis un 3 (trīs) pasažieru durvis
	__________ durvis
/aizpilda pretendents/


	1.14.
	Transportlīdzekļu krāsojums
	Transportlīdzekļu krāsojuma toni (piemēram balta, zila, sarkana u.c) jāsaskaņo ar pasūtītāju
	

	1.15.
	Akumulatora veids 
	Litija jonu akumulators, vai ekvivalents
	

	1.16.
	Uzlādes spraudņu veidi 
	Type2 un/vai CCS2 Combo un/vai CHAdeMO, bet jānodrošina spraudni/pāreju AC uzlādei no Type2 kontaktdakšas
	

	2.
	Drošības aprīkojums

	2.1.
	Bremžu sistēma
	Aktīvās drošības sistēma – ABS
	

	2.2.
	Stūre
	Regulējams stūres augstums, Stūres pastiprinātājs
	

	2.3.
	Gaisa drošības spilveni
	Vismaz vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni
	___drošības spilveni
/aizpilda pretendents/


	2.4.
	Pretaizdzīšanas sistēma
	Rūpnīcā iebūvēts dzinēja imobilaizers 
	

	2.5.
	Sēdekļi 
	Viegli kopjams materiāls.
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšanas iespēja
	

	2.6.
	Vadības panelis
	Lai tiktu nodrošināta transportlīdzekļa sistēmās notiekošo tehnisko procesu signāli vadītājam un viņa apziņošanu ar kontrolierīču un kontrollampu dažādu signālkrāsu ugunīm, operatīvai procesu kontrolei un dažādu ar vadīšanu saistītu situāciju paredzēšanai. Iespēja vadības panelī apskatīt odometru.
	

	2.7.
	Atslēga
	Centrālā atslēga ar pretaizdzīšanas signalizāciju un distances pulti
	

	3.
	Komforta līmenis

	3.1.
	Salona dzesēšana
	Salona kondicionieris vai klimata kontroles sistēma
	
/aizpilda pretendents, norādot konkrētu salona dzesēšanas veidu/


	3.2.
	Atpakaļskata spoguļi
	Elektroniski vadāmi un apsildāmi atpakaļskata sānu spoguļi
	

	3.3.
	Sānu logi
	Elektroniski vadāmi vismaz priekšējo durvju sānu logu pacēlāji
	Elektroniski vadāmi __________sānu logu /aizpilda pretendents/


	3.4.
	Audiosistēma
	Vismaz FM/USB
	

	4.
	Papildu aprīkojums

	4.1.
	Transportlīdzekļu  
stiklu aptumšošana
	Transportlīdzekļu aizmugurējo durvju stikliem un atpakaļskata loga stikliem jābūt aptumšotiem ar gaismas necaurlaidību vismaz 70% 
	

	4.2.
	Riepu komplekti
	Vasaras un ziemas riepu (Ziemas riepas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos) komplekti, pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģināla izmēra riepu, ja ražotājs tādu ir paredzējis transportlīdzekļa komplektācijā. Ja ražotājs transportlīdzekļa komplektācijā nav paredzējis pilna izmēra rezerves riteni, tad transportlīdzekļos jāatrodas ražotāja paredzētajam rezerves ritenim vai riepu remontu komplektam
	

	4.3.
	Paklāji
	Vadītāja un pasažieru vietām gumijas paklāji
	

	4.4.
	Pirmās palīdzības aptieciņa
	Atbilstoša Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”
	

	4.5.
	Ugunsdzēšamais aparāts
	Atbilstošs Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”. Visā līguma darbības laikā ugunsdzēšamajam aparātam jābūt ar derīgu lietošanas termiņu
	

	4.6.
	Avārijas apstāšanās zīme
	Atbilstoša Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”
	

	4.7.
	Veste
	1 (viena) veste ar atstarojošiem elementiem
	

	4.8.
	Instrumentu komplekts
	Instrumentu komplekts ar pacēlāju, ja rūpnīca tādu ir paredzējusi
	

	5.
	Vēlamais papildu aprīkojums

	5.1.
	Transportlīdzekļu kustības 
kruīza kontroles iespējas
	Transportlīdzekļi aprīkoti ar kustības kruīza kontroles sistēmu
	

	5.2.
	Gaismas
	Miglas lukturi
	

	5.3.
	Atpakaļgaitas parkošanās sensori ar/bez kameru/-as
	Transportlīdzekļi aprīkoti ar atpakaļgaitas parkošanās sensoriem ar/bez kameru/-as
	





