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2-4. pielikums
atklāta konkursa nolikumam
“Transportlīdzekļu noma VID vajadzībām”
iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/114


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam “Transportlīdzekļu noma VID vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/114. (turpmāk – Konkurss)
4. daļā 
“Jauna kravas transporta furgona noma VID vajadzībām”


[bookmark: _Hlk125395439]Konkursa tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2024. gada 11. septembris.

Mēs, _________________________________________________________________________,
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

piedāvājam nodrošināt Konkursa nolikuma 2.1.1.4. apakšpunktā noteiktā  iepirkuma priekšmeta nodrošināšanu saskaņā ar šādām obligātajām (minimālajām) tehniskajām prasībām:

1. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS:
1.tabula
	Nr. 
p.k.
	Prasība
	Atbilstība
	Pretendenta piedāvājums
/aizpilda pretendents/[footnoteRef:2] [2:  aizpilda pretendents, ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai „NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai  citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.
] 


	1. 
	Prognozētais maksimālais nobraukums (km)
vienam transportlīdzeklim
36 (trīsdesmit sešu)
mēnešu nomas
periodā, kas nevar būt mazāks par 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) km
	Ja tiek pārsniegts maksimālais nobraukums 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu nomas periodā, Pasūtītājs maksā Pretendentam 0,07 EUR (nulle euro un 7 centi) bez PVN par katru pārsniegto nobraukuma kilometru.
	

	2. 
	Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
	Visā nomas periodā jānodrošina ražotāja noteiktās regulārās plānotās tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Rīgā, un vismaz vienā pilsētā Latgales reģionā un Kurzemes reģionā.
	___________________
/aizpilda pretendents, norādot konkrētu tehnisko apkopju un remonta veikšanas vietu adresi un attiecīgā autoservisa nosaukumu Rīgā, un vismaz vienā pilsētā Latgales reģionā un Kurzemes reģionā /

	3. 
	Tehniskā palīdzība
	Jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī tehniskās palīdzības serviss avāriju, tehnisku problēmu vai bojājumu gadījumā, kura ietvaros pa tālruni tiek sniegtas instrukcijas Pasūtītājam, kā jārīkojas konkrētajā gadījumā, un, ja nepieciešams, Pretendents dodas uz notikuma vietu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī organizē transportlīdzekļa nogādāšanu uz vietu, kur tiks veikti transportlīdzekļa remontdarbi. Pretendentam transportlīdzekļa atrašanās vietā, kas atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, jāierodas 1 (vienas) stundas laikā no transportlīdzekļa evakuācijas pieprasījuma pieteikšanas brīža.
Pretendentam transportlīdzekļa atrašanās vietā, kas atrodas ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, jāierodas 2 (divu) stundu laikā no transportlīdzekļa evakuācijas pieprasījuma pieteikšanas brīža. Atkarībā no transportlīdzekļa atrašanās vietas ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, Pasūtītājam ir tiesības pagarināt ierašanās laiku.
	

	4. 
	Tehniskā apskate
	Jānodrošina visā nomas periodā (ieskaitot ikgadējās nodevas, nodokļu samaksu un tehniskās apskates izmaksas).
	

	5. 
	Apdrošināšana
	5.1. Pretendentam jānodrošina apdrošināšanas gadījumu administrēšana visā nomas periodā.
	

	6. 
	
	5.2. Pretendentam jānodrošina sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) visā nomas periodā vismaz Baltijas valstīs.
	

	7. 
	
	5.3. Pretendentam jānodrošina brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) atbilstoši spēkā esošajiem vispārējiem transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumiem (zādzība, bojāeja, visi bojājumu riski, tajā skaitā, ja izmantota nepiemērota degviela, palīdzība uz ceļa), apdrošinājuma summa nedrīkst būt zemāka par transportlīdzekļa vērtību un kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam jābūt uzrādītam Pretendentam visā nomas periodā vismaz Baltijas valstīs, tajā skaitā, pašriska segšana pilnā apmērā (pašrisks 00,00 EUR) 
	

	8. 
	
	5.4. Apdrošināšanas gadījumā, ja transportlīdzekli turpmāk nav iespējams lietot un to noraksta, Pretendentam  jānodrošina līdzvērtīgu, tehniskajai specifikācijai atbilstošu transportlīdzekli (izņemot transportlīdzekļa izlaiduma gadu, kas var būt līdz 2 (diviem) gadiem vecāks nekā noteikts tehniskajā specifikācijā un nobraukumu, kas tiks rēķināts proporcionāli nomā bijušā transportlīdzekļa ilgumam, piem., ja transportlīdzeklis tiek neatgriezeniski bojāts pēc 12 nomas mēnešiem, tad maksimāli pieļaujamais nobraukums rēķināms pēc formulas: 150 000:36*12= 50 000). Transportlīdzekļa maiņas gadījumā attiecīgā transportlīdzekļa 1 (viena) mēneša nomas maksa paliek nemainīga visā transportlīdzekļu nomas periodā.
	

	9. 
	Servisa grāmatiņa
	Transportlīdzekļu nodošanas – pieņemšanas brīdī jāiesniedz ekspluatācijas instrukcija valsts valodā un servisa apkopes grāmatiņa vai dokuments, kas apliecina veikto tehnisko apkopju periodiskumu un nākamo tehnisko apkopi.
	

	10. 
	Virsbūves un
salona stāvoklis
	Jānodrošina, ka salons un virsbūve piegādes brīdī būs tīra. Virsbūvei jābūt bez skrāpējumiem, buktēm, u.c. veida bojājumiem, salonam, sēdekļiem jābūt bez plēsumiem, traipiem un specifiskiem aromātiem u.c. Nedrīkst būt mainīta (metināta), neviena no virsbūves nesošajām daļām.
	

	11. 
	Testa brauciens
	Pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājam ir tiesības izmantot testa braucienu ar piegādāto transportlīdzekli.
	

	12. 
	Degviela
testa braucienam
	Pretendentam jānodrošina, ka piegādātajā Transportlīdzeklī degvielas tvertnē nodošanas – pieņemšanas brīdī jābūt ne mazāk kā 10 (desmit), litriem ekspluatācijai atbilstošas markas degvielai.
	

	13. 
	Maiņas vai
defektu
novēršanas iespējas
	Neatbilstības gadījumā kādai no tehniskās specifikācijas prasībām vai atklājot defektus, Transportlīdzeklis netiek pieņemts. Pretendents novērš neatbilstības vai defektus, vai, ja tas nav iespējams, piegādā citu Transportlīdzekli bez defektiem, kurš atbilst noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām. Transportlīdzekļa maiņas gadījumā attiecīgā transportlīdzekļa 1 (viena) mēneša nomas maksa paliek nemainīga visā transportlīdzekļu nomas periodā.
	

	14. 
	Maiņas transportlīdzeklis uz laiku
	Pretendentam jānodrošina Pasūtītājs ar maiņas transportlīdzekli (attiecīgās klases transportlīdzekli ar līdzvērtīgu sēdvietu skaitu) ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pēc pieteikšanas dienas uz laiku, kas tiek patērēts tehnisko apkopju un/vai remontu veikšanai, ja šāds remonts un/vai tehniskā apkope ilgst vairāk nekā 2 (divas) darba dienas. Transportlīdzekļa maiņas gadījumā attiecīgā transportlīdzekļa 1 (viena) mēneša nomas maksa paliek nemainīga visā transportlīdzekļu nomas periodā.
	/pretendents norāda konkrētu maiņas transportlīdzekļa piedāvāšanas termiņu:
· pieteikšanas dienā;
· nākamajā darba dienā pēc pieteikšanas dienas;
· 2 darba dienas pēc pieteikšanas dienas/

	15. 
	Piegādes uzsākšana
	Transportlīdzekļa piegāde jāveic ne vēlāk kā 7 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. Pušu pilnvarotās personas savlaicīgi saskaņo precīzu piegādes datumu
	

	16. 
	Piegādes
adrese
	Transportlīdzekļu piegādi nepieciešams veikt Talejas ielā 1, Rīgā vai citā Pasūtītāja norādītajā vietā Rīgas pilsētas teritorijā.
	

	17. 
	Jāparedz iespēja Pasūtītājam ierīkot Globālās navigācijas un pozicionēšanas sistēmas elementu ierīkošanu/ demontāžu
	Pasūtītājs transportlīdzekļos var ierīkot Globālās navigācijas un pozicionēšanas sistēmas telemātikas iekārtas ar papildelementiem. 
Nomas līguma beigās Pasūtītājs demontēs iespējami ierīkotās Globālās navigācijas un pozicionēšanas sistēmas telemātikas iekārtas ar papildelementiem.
	

	18. 
	Informācija no transportlīdzekļa ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja, kas
apliecina attiecīgā transportlīdzekļa ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, kā arī tā tehniskos parametrus.
	Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju no transportlīdzekļa ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja (piem., transportlīdzekļa izcelsmes sertifikāts, vai izziņa) vai norāda uz transportlīdzekļa ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja tīmekļa vietnes saiti/ēm, kurā/ās pasūtītājs bez papildus samaksas var pārliecināties par attiecīgā transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem, kas vismaz noteikti šī pielikuma 2.tabulas 1.6. līdz 1.21.punktam un ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un pārbaudīt informāciju par:
a) enerģijas patēriņu;
b) oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjomu;
c) slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjomu;
d) metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjomu;
e) cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu;
f) vidējo kombinēto degvielas patēriņu.
Ja pretendents izvēlas iesniegt dokumentus (piem., transportlīdzekļa izcelsmes sertifikātu vai reklāmas bukletu), tad pretendents norāda (iekrāso, pasvītro), kuri dati attiecīgajā dokumentā ir izmantoti.
	




2. KRAVAS TRANSPORTA FURGONA RAKSTUROJUMS:
2.tabula
	Nr. p.k.
	Prasība
	Atbilstība
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:3] [3: 2 aizpilda pretendents, ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai „NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai pēc iespējas konkrētāk raksturojot piedāvāto transportlīdzekļu atbilstību prasībai.

] 


	1.
	Tehniskie parametri

	1.1.
	Transportlīdzekļu kategorija saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”
	N1
	

	1.2.
	Transportlīdzekļa tips 
	Kravas transporta furgons

[image: ]Informatīvs attēls
	

	1.3.
	Ražošanas gads
	Pretendents piegādā jaunus, nelietotus transportlīdzekļus, kuru ražošanas gads nav vecāks par 2023.gadu
	

	1.4.
	Maksimālais nobraukums (km)
	Ne lielāks par 300 km
	

	1.5.
	Iepirkuma apjoms un statuss
	1 (viens) 
	Marka, modelis: _______________
/aizpilda pretendents/

	1.6.
	Piedziņas veids
	Vienas ass  riteņu piedziņa  vai pilnpiedziņa
	__________piedziņa
/aizpilda pretendents, norādot konkrētu piedziņas veidu/


	1.7.
	Sēdvietu skaits
	3 (trīs) sēdvietas, ieskaitot vadītāja vietu (2+1)
	

	1.8.
	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela 
	

	1.9.
	Transportlīdzekļa garums (mm)
	No 5800 mm līdz 6500 mm
	______________mm /aizpilda pretendents/


	1.10.
	Transportlīdzekļa pilna masa (kg)
	Ne vairāk kā 3500 kg
	

	  1.11.
	Atbilstība piesārņojumu emisiju standartam 
	Atbilstoši transportlīdzekļa izlaides gadā spēkā esošajām prasībām (bet vismaz EURO 6), iesniedzot ražotāja vai citas kompetentas
institūcijas apliecinājumu par transportlīdzekļa
atbilstību Pretendenta norādītajam piesārņojumu emisiju standartam
	

	  1.12.
	Slāpekļa oksīda (NO) apjoms, g/km
	                                                                                                  atbilstība vismaz EURO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              izmešu standartam
	__________ g/km 
/aizpilda pretendents/

	  1.13.
	Metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, g/km
	atbilstība vismaz EURO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              izmešu standartam
	__________ g/km 
/aizpilda pretendents/

	  1.14.
	Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km
	atbilstība vismaz EURO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              izmešu standartam             
	__________ g/km 
/aizpilda pretendents/

	  1.15.
	Oglekļa dioksīda (CO2) apjoms g/km
	atbilstība vismaz EURO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              izmešu standartam             
	__________ g/km 
/aizpilda pretendents/

	  1.16.
	degvielas patēriņš kombinētajā ciklā (ne vairāk par), L/100 km (pēc WLTP)
	Ne lielāks kā 12,0/100km
	__________ l/100 km
/aizpilda pretendents/


	  1.17.
	CO2 izmešu daudzums WLTP (g/km)
	Nedrīkst pārsniegt  > 200
	__________ g/km 
/aizpilda pretendents/

	  1.18.
	Transportlīdzekļa trokšņu emisijas līmenis
	Nesasniedz 78 dB
	__________dB
/aizpilda pretendents/

	  1.19.
	Dzinēja jauda (kW)
	Dīzeļdzinēja jauda ne mazāka kā 120 kW
	

	  1.20.
	Transmisija (pārnesuma kārba veids)
	visi
	

	  1.21.
	Durvju skaits
	1 (vienas) vadītāja durvis, 1  (vienas) pasažieru durvis, ne mazāk kā 1 (vienas) kravas durvis no t/l sāniem, un kravas divviru durvis t/l aizmugurē.
	

	1.22.
	Riepu spiediena kontroles sistēmas (TPMS)
	Transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar riepu spiediena kontroles sistēmām, t. i., sistēmu, kas ierīkota transportlīdzekļi un var novērtēt riepu spiedienu vai tā izmaiņas laika gaitā un pārraidīt attiecīgo informāciju lietotājam transportlīdzekļa darbības laikā.
	

	1.23.
	Informācija/ norādījumi par ekoloģisku braukšanu
	Transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatai jāietver norādes par agrīnu pārnesumu pārslēgšanu, vienmērīga ātruma uzturēšanu, ja apgriezienu skaits minūtē ir mazs, un satiksmes plūsmas paredzēšanu. Hibrīdtransportlīdzekļu gadījumā jāietver informācija par reģeneratīvās bremzēšanas izmantošanu ar mērķi taupīt enerģiju.
	

	1.24.
	Transportlīdzekļu krāsojums
	Transportlīdzekļu krāsojuma toni (piemēram balta, zila, sarkana u.c.) jāsaskaņo ar pasūtītāju
	

	1.25.
	Virsbūves tips
	Kravas furgons ar atdalītu vadītāja/pasažieru kabīni un metāla materiāla slēgta tipa kravas nodalījumu. Furgona kravas nodalījuma grīda līdzena, derīga priekš kravas pārvietošanas uz palešu ratiņiem.
	

	2.
	

	2.1.
	Bremžu sistēma
	Aktīvās drošības sistēma – ABS
	

	2.2.
	Stūre
	Regulējams stūres augstums, Stūres pastiprinātājs
	

	2.3.
	Gaisa drošības spilveni
	Vismaz vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni
	

	2.4.
	Pretaizdzīšanas sistēma
	Rūpnīcā iebūvēts dzinēja imobilaizers 
	

	2.5.
	Sēdekļi 
	Viegli kopjams, tumšas krāsas materiāls.

Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšanas iespēja
	

	2.6.
	Vadības panelis
	Lai tiktu nodrošināta transporta līdzekļa sistēmās notiekošo tehnisko procesu signāli vadītājam un viņa apziņošanu ar kontrolierīču un kontrollampu dažādu signālkrāsu ugunīm, operatīvai procesu kontrolei un dažādu ar vadīšanu saistītu situāciju paredzēšanai. Iespēja vadības panelī apskatīt odometru un vidējo degvielas patēriņu
	

	2.7.
	Atslēga
	Centrālā atslēga ar pretaizdzīšanas signalizāciju un distances pulti
	

	3.
	

	3.1.
	Salona dzesēšana
	Vadītāja/pasažieru kabīnes kondicionieris vai klimata kontroles sistēma
	

	3.2.
	Atpakaļskata spoguļi
	Elektroniski vadāmi un apsildāmi atpakaļskata sānu spoguļi
	

	3.3.
	Sānu logi
	Elektroniski vadāmi priekšējo durvju sānu logu pacēlāji
	

	3.4.
	Audiosistēma
	Vismaz FM/USB
	

	4.
	Papildu aprīkojums

	4.1.
	Riepu komplekti
	Vasaras un ziemas riepu (Ziemas riepas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos, aprīkotas ar radzēm) komplekti, pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģināla izmēra riepu, ja ražotājs tādu ir paredzējis transportlīdzekļa komplektācijā. 
Ja ražotājs transportlīdzekļa komplektācijā nav paredzējis pilna izmēra rezerves riteni, tad transportlīdzekļos jāatrodas ražotāja paredzētajam rezerves ritenim vai riepu remontu komplektam
	

	4.2.
	Paklāji
	Vadītāja un pasažieru vietām gumijas paklāji
	

	4.3.
	Pirmās palīdzības aptieciņa
	Atbilstoša Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”
	

	4.4.
	Ugunsdzēšamais aparāts
	Atbilstošs Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”. Visā līguma darbības laikā ugunsdzēšamajam aparātam jābūt ar derīgu lietošanas termiņu
	

	4.5.
	Avārijas apstāšanās zīme
	Atbilstoša Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”
	

	4.6.
	Veste
	1 (viena) veste ar atstarojošiem elementiem
	

	4.7.
	Instrumentu komplekts
	Instrumentu komplekts ar pacēlāju, ja rūpnīca tādu ir paredzējusi
	

	4.8.
	Sakabes āķis piekabes vilkšanai
	Atbilstošs sakabes āķis ar elektopieslēgumu, O1 un O2 kategorijas piekabju vilkšanai, atbilstoši MK noteikumiem Nr.295 no 30.05.2017.
	

	4.9.
	Transportlīdzekļu stiklu aptumšošana
	Ja transportlīdzeklim ir sānu durvju logs/logi un aizmugures durvju logs/logi, stikliem jābūt aptumšotiem ar gaismas necaurlaidību vismaz 70%
	

	5.
	
	Lifta veids
	

	5.1.
	Kravas lifts
	Pie furgona aizmugures kravas durvīm aprīkots ar jaunu/nelietotu hidraulisko kravas liftu, kas paredzēts kravas pacelšanai/iekraušanai, CSDD prasībām atbilstoši sertificēts/reģistrēts, ja tas paredzēts normatīvajos aktos

	

	5.2.
	Lifta celtspēja
	Lifta celtspēja vismaz 400kg.
	

	5.3.
	Lifta platformas materiāls
	Alumīnijs vai līdzvērtīgs
	

	5.4.
	Lifta platformas pacelšanas augstums
	Atbilstoši furgona kravas telpas grīdas augstumam no zemes

	

	5.5.
	Lifta vadība 
	Vadības pults ar vadu vai bezvadu
	

	6.
	Vēlamais papildu aprīkojums

	6.1.
	Transportlīdzekļu kustības 
kruīza kontroles iespējas
	Transportlīdzekļi aprīkoti ar kustības kruīza kontroles sistēmu
	

	6.2.
	Gaismas
	Miglas lukturi
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