
2.pielikums
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DVP 2024/143-AP

Apspriedei ar piegādātājiem Nr. DVP 2024/143-AP nodotā 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ATKLĀTAM KONKURSAM
“Būvniecība ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi 
[bookmark: _GoBack]“Bijušā sanatorija “Mežciems” teritorijas sakārtošana, Daugavas ielā 131, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. DVP 2024/143

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Būvniecības ieceres dokumentācijas mērķis: 
Bijušā sanatorija “Mežciems”  teritorijas sakārtošana, pēc adreses: Daugavas  ielā 131, Daugavpilī, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, projektēšanas uzdevumu, tehniskās specifikācijas noteikumiem un citiem  Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un standartiem. 
Izpildītājs sagatavo bijušā sanatorija “Mežciems” teritorijas sakārtošanai,  Daugavas  ielā 131, Daugavpilī, ieceres dokumentāciju, MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” izpratnē, iesniedz izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē akceptam un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu saņemšanai. 
Izpildītājs veiks tehniskās dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, NMKP un institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno ainavu arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu atzinumu, pasūtītājs nodod izpildītājam neatbilstību novēršanai.
2. Īpašie nosacījumi:
· Ievērot sanatorijas kompleksa “Mežciems” teritorijas valsts nozīmes kultūras pieminekļa (valsts aizsardzības Nr.4757 - Mežciema ārstnieciskā ūdens procedūru dziedinātava) statusu;
· Ievērot Aizsargjoslu likumu, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

	1.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālā pārvalde,                                         reģ. Nr. 90000077325, adrese: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Daugavas  iela 131, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Kadastra apzīmējums Nr. 0500 039 2601

	3.
	INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU
	1. Teritorija – 5.6431 ha
Kadastra apzīmējums Nr. 0500 039 2601
2. Biljarda ēka – 169.4 m2;
Kadastra apzīmējums  Nr. 0500 039 2601 012;
Būves grupa – II grupa;
3. Estrāde – 37.5 m2;
Kadastra apzīmējums  Nr. 0500 039 2601 003;
Būves grupa – II grupa.

	4.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS
PĀRSTĀVIS
	Vitālijs Fjodorovs, 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 
Nekustamā  īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr.6540341 vitalijs.fjodorovs@daugavpils.lv

	5.
	PROJEKTĒŠANAS MĒRĶIS UN UZDEVUMS
	Bijušā sanatorija “Mežciems”  teritorijas sakārtošana,  Daugavas  ielā 131, Daugavpilī 
· Ēkas (kadastra apzīmējums  Nr. 0500 039 2601 012) – nojaukšana un teritorijas sakārtošana pēc demontāžas;
· Estrādes (kadastra apzīmējums  Nr. 0500 039 2601 003) – grīdas remonts;
· Žoga ar vārtiem montāža bīstamo teritoriju ierobežošanai;
· Esošā žoga demontāža un gājēju norobežojuma uzstādīšana;
· Galveno ieejas vārtu atjaunošana;
· Daļēja esošas teritorijas sakārtošana, labiekārtojuma atjaunošana.

	6.
	BŪVNIECĪBAS ICERES DOKUMENTĀCIJAS RISINĀJUMI:

	
	
	1. Biljarda ēkas (Kadastra Nr. 0500 039 2601) demontāžas  darbi:
[bookmark: _Hlk167286498]Jāparedz biljarda ēkas demontāžu un būvgružu  utilizāciju. Paredzēt pasākumus koku aizsardzībai demontāžas darbu gaitā. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas paredzēt zemes klātnes uzbērumu un zāliena atjaunošanu. 
2. Estrādes (Kadastra Nr. 0500 039 2601 003) grīdas atjaunošanas darbi:
Paredzēt estrādes koka grīdas atjaunošanu un krāsošanu. Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju un Daugavpils valstspilsētas mākslinieku.   
3. Nožogojums:
Paredzēt esošā žoga demontāžu un būvgružu utilizāciju. No Daugavas ielas puses paredzēt gājēju norobežojumu/stabiņus drošības nodrošināšanai (atbilstoši pievienotāj shēmai).
Bīstamo teritoriju un ēku (kadastra Nr. 05000392601002 un 05000392601013) ierobežošanai paredzēt 3D žoga sietu ar cinkotiem stabiem (ar pārklājumu) un vārtiņiem ar slēdzeni (atbilstoši pievienotāj shēmai). 
Nožogojumam apkārt ēku (kadastra Nr. 05000392601002 un 05000392601013) paredzēt banneru izvietojumu. 
4. Galvenā ieeja:
Paredzēt galveno ieejas vārtu un nožogojuma ar stabiem atjaunošanu, saglabājot nožogojuma pusapļa elementus (atbilstoši pievienotāj fotoshēmai).   Vārtu 2.sekcijas elements tiek glabāts objektā un tiks nodots Uzņēmējam atjaunošanas veikšanai.  Paredzēt nožogojuma stabu apdares plaisu remontu, apdares atjaunošanu un krāsošanu. Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju un Daugavpils valstspilsētas mākslinieku.
5. Kāpņu remonts
Paredzēt esošu dzelzbetona kāpņu remontu un margu montāžu (1 kāpnes Daugavas krastā un 1 kāpnes Daugavpils ielas pusē).
6. Teritorijas daļējais labiekārtojums:
Paredzēt teritorijas sakārtošanu, attīrīšanu no atkritumiem, pļaušanu un labiekārtojuma atjaunošanu (daļēji), esošu asfaltēto celiņu tīrīšanu no laika aizaugušas zemes, zāles, esošu taciņu attīrīšanu, atjaunošanu, teritorijas izlīdzināšanu un sakārtošanu, soliņu atjaunošanu (kokmateriālu nomaiņa, krāsošana, soliņu izlīdzināšana), kā arī laukumu ap soliņiem izlīdzināšana un labiekārtošana. Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju un Daugavpils valstspilsētas mākslinieku.
Paredzēt bīstamu vietu ierobežošanu, atvērto aku, bedru tīrīšanu un  nosegšanu, celmu laušanu.

	7.
	NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	7.1.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	7.2.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	7.3.
	TEHNISKIE NOTEIKUMI
	Tehniskos noteikumus pieprasa projektētājs – pēc nepieciešamības.

	7.4.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā – pēc nepieciešamības.

	7.5.
	SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, NKMP, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs

	9.5.
	DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVS
	1 ORIĢINĀLS (papīra veidā) + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) un būvniecības ieceres dokumentācijas teksta un grafiskās datnes augšupielādēt būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”

	   10.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
	Sanatorijas kompleksa “Mežciems” teritorijas valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss (valsts aizsardzības Nr.4757 - Mežciema ārstnieciskā ūdens procedūru dziedinātava).

	Tehniskajā uzdevuma nenorādītie tehniskie nosacījumi un parametri neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un projektēšanu atbilstoši normatīviem.

	11. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	· Būvniecības ieceres dokumentācijas  -  izstrādes kopējais termiņš (atzīme par ieceres akceptu, ieskaitot neatbilstību novēršanu): 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

	12. AUTORUZRAUDZĪBA

	· Autoruzraudzības ietvaros autors veic projekta labojumus, precizējumus bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, projekta izmaiņu saskaņošanai.  
· Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.
· Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.
· Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma.



3. BŪVDARBI.
3.1. Darbu uzdevums būvdarbiem:
· Būvdarbi jāveic saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju “Bijušā sanatorija “Mežciems”  teritorijas sakārtošana,  Daugavas  ielā 131, Daugavpilī”;
· Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši tehniskās specifikācijas pievienotajiem būvdarbu apjomiem, kā arī ņemot vērā objekta faktisko stāvokli.
· Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 239 LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Pretendents, sastādot finanšu piedāvājumu, vadās pēc darbu apjomu sarakstos noteiktajiem darbu apjomiem, finanšu piedāvājums jāiesniedz tikai Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā “Finanšu piedāvājumā iekļaujamie būvdarbu apjomi” minētajiem būvdarbu apjomiem.
· Tāmēs jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, apdrošināšanu, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas.

3.2.  Darbu apjomi būvdarbiem:
	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	Biljarda ēkas (kad. Nr. 05000392601012) demontāžas darbi:
	 
	 

	1.
	Dzelzsbetona pamatu demontāža L=82m
	m3
	40.00

	2.
	Ķieģeļu mūra ārsienu demontāža
	m3
	70.00

	3.
	Jumta koka konstrukcijas demontāža
	m2
	85.00

	4.
	Koka pārseguma demontāža
	m2
	85.00

	5.
	Logu un durvju bloku demontāža
	m2
	80.80

	6.
	Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana  uz izgāztuvi utilizēšanai
	m3
	140.00

	 
	Teritorijas sakārtošana pēc demontāžas:
	 
	 

	7.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve no pievestās kvalitatīvu grunts līdz projektētajai atzīmei
	m3
	73.80

	 
	smilts
	m3
	75.00

	8.
	Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām
	m2
	180.00

	 
	auglīgā augsne
	m3
	12.00

	 
	sēklas
	kg
	9.00

	9.
	Soliņu atjaunošana (kokmateriālu nomaiņa, krāsošana, soliņu izlīdzināšana), kā arī laukumu ap soliņiem izlīdzināšana un labiekārtošana
	gab.
	15.00

	 
	Estrādes (kad. Nr. 05000392601003) koka grīdas remonts un krāsošana:
	 
	 

	10.
	Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža 
	m2
	37.50

	 11.
	Koka siju 200*150 montāža (gulšņi, kokskrūves, hidroizolācija), L=6m, 11.gab. apstrādāts ar  antiseptiķi un antipirēnu
	m3
	2.00

	12.
	Koka grīdas ierīkošana
	m2
	37.50

	
	grīdas dēļi L=4.20m, 40x235(antiseptētie)
	m2
	41.25

	13.
	Koka grīdas krāsošana (2.kārtas)
	m2
	37.50

	
	krāsa
	l
	16.88

	14.
	Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana  uz izgāztuvi, utilizācija
	m3
	4.50

	 
	Žoga ierīkošana teritorijas norobežošanai:
	 
	 

	15.
	Zemes sagatavošanas darbi, zemes urbšana žoga stabu montāžai
	gb
	150.00

	16.
	Žoga sieta 3D 1,73x2,5m, 4mm, RAL8017 ZN+RAL8017, t. sk. stiprinājumi pie stabiem
	m
	330.00

	17. 
	Cinkotu žoga stabu 60x40x2500mm RAL 8017 pārklājumu (virszemes daļa 1,7m, iebetonēti 0,8m) montāža
	gb
	150.00

	18.
	Vārtiņu ar slēdzeni 1,0x1,73m RAL 8017 STANDART, vai ekvivalents pilnā komplektācijā ar stabiem  uzstādīšana, t.sk. betonēšana
	gab.
	4.00

	
	Galveno ieejas vārtu atjaunošana:
	
	

	19.
	Galvenās ieejas vārtu atjaunošana (esošu vārtu dzelzsbetona elementu atjaunošana (tīrīšana, gruntēšana, remonts, krāsošana), metāla elementu atjaunošana vai jaunu identisko elementu izgatavošana, pielietojot autentiskos materiālus
	kpl
	1

	20.
	Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana  uz izgāztuvi, utilizācija
	m3
	5.50

	
	Teritorijas sakārtošana:
	
	

	21.
	Esoša metāla žoga elementu sekciju, metāla konstrukciju remonts, dzelzsbetona stabu atjaunošana vai nomaiņa uz jauno, ja nepieciešams  
	gb
	15.00

	22.
	Esoša metālā profila žoga ar dzelzsbetona stabiem demontāža un utilizācija
	m
	425.00

	23.
	Zemes sagatavošanas darbi, zemes urbšana žoga stabu montāžai
	gb
	76.00

	24.
	Žoga sieta 3D 1,73x2,5m, 4mm, RAL8017 ZN+RAL8017 vai ekvivalents, t. sk. stiprinājumi pie stabiem  
	m
	180.00

	25.
	Cinkotu žoga stabu 60x40x2500mm RAL 8017 pārklājumu, vai ekvivalents (virszemes daļa 1,7m, iebetonēti 0,8m) montāža
	gb
	76.00

	26.
	Teritorijas sakārtošana, attīrīšana no atkritumiem, pļaušana un labiekārtojuma atjaunošana (daļēji), esošu asfaltēto celiņu tīrīšana no laika aizaugušas zemes, zāles, esošu taciņu attīrīšana, atjaunošana
	m2
	2000.00

	27.
	Gājēju norobežojums – drošības barjeras/stabiņi
	m 
	300.00

	28.
	Bīstamu vietu ierobežošana, atvērto aku, bedru tīrīšana un  nosegšana
	gb
	25.00

	29.
	Celmu laušana
	gb
	5.00

	30.
	Teritorijas sakārtošanas radīto atkritumu, būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana  uz izgāztuvi, utilizācija
	m3
	50.00

	
	Kāpņu remonts:
	
	

	31.
	Esošu dzelzsbetona kāpņu remonts (gan Daugavas krasta, gan kāpnes uz Daugavas ielas pusi)
	kpl
	1.00

	32.
	Kāpņu margas montāža
	m
	17.00

	33.
	Teritorijas sakārtošanas radīto atkritumu, būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana  uz izgāztuvi, utilizācija
	m3
	10.00

	
	Bannera uzstādīšana:
	 
	 

	34.
	Nožogojuma aizsargsiets ar druku (h=1.7, L=190)
	m2
	323.00



3.3. Izpildes nosacījumi:
3.3.1. Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektus katram būvdarbu veidam, atbilstoši projekta risinājumiem: 
3.3.1.1.  Darbu veikšanas projektus jāizstrādā atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projektus jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un ēkas lietotāju.
3.3.1.2.  Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits.
3.3.1.3.  Plānojot darbus, ņemt vērā, ka būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk. materiālu krautnes un būvgružu konteineri izvietojami zemes gabalā, to izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju.
3.3.1.4.  Darbu kvalitātes prasības – saskaņā ar projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām. 
3.3.1.5.  Tāmē jāparedz visas nepieciešamās iekārtu un konstrukciju pārbaudes, pirms apdares darbu uzsākšanas, lai apliecinātu to izbūves kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja (piegādātāja) norādījumiem un gatavību ekspluatācijai. 
3.3.1.6.  Pretendentam būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
3.3.1.7.  Pretendentam jāparedz izpildīto būvniecības darbu garantijas saistības ne mazāk kā 3 (trīs) gadus (36 mēneši) no Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.3.1.8.  Pretendenta pienākums veicot būvdarbus veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.
3.3.1.9.  Būvdarbu laikā Pretendentam nepieļaut jebkādus nekustamā īpašuma bojājumus. Gadījumos, kad būvdarbu veikšanas laikā objektam ir nodarīti bojājumi, Pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem.
3.3.1.10. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3] Pēc katras darba dienas beigām Pretendentam jāsakārto darbavieta tā, lai tā neapdraudētu apkārtesošās personas un garāmgājējus.
3.3.1.11. Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti Pretendents labo uz sava rēķina.

3.4. Būvdarbu izpildes termiņš:

60 (sešdesmit) dienas no būvvaldes atzīmes saņemšanas (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, ja tādi tiek piemēroti).

3.5. Pielikumā:
2.1. Topogrāfiskais plāns (2022.gads).
2.2. Fotoshēma.
2.3. Provizoriskā shēma.
Aktualizācijas datums: 2024.gada 10.oktobrī.
Sagatavoja: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris	V.Fjodorovs 
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