Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk181879539]“Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”
 ID Nr. CAIP 2024/135


Atbildes uz 16.07.2025. iesniegtajiem jautājumiem 


	1.jautājums:
Lūdzam pasūtītāju papildināt atbildi uz 01.07.2025. 1. jautājumu, proti, gadījumā, ja tehnisko noteikumu izsniedzējs projektēšanas gaitā izvirzīs MBP saņemtajiem būtiski neatbilstošus vai jaunus tehniskos noteikumus, vai tas var ietekmēt uz līguma summas izmaiņām un uz darba izpildes termiņu?

Atbilde:
Komisija skaidro, ka līguma summas izmaiņas vai darba izpildes termiņu pagarinājums tiek piešķirts atbilstoši atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienotā līgumprojekta nosacījumiem.


2.jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju sniegt papildu skaidrojumu atbildei uz 01.07.2025. 3. jautājumu, kāpēc Autoruzraudzības izmaksas vai projektēšanas termiņš nevar mainīties, ja gadījumā būs būtiskas izmaiņas tehniskajos noteikumos vai tiks izdoti jauni tehniskie noteikumi, kas šajā gadījumā obligāti radīs izmaiņas gan darbu apjomā, gan, iespējams, darbu veidos utt.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka līguma summas izmaiņas vai darba izpildes termiņu pagarinājums tiek piešķirts atbilstoši atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienotā līgumprojekta nosacījumiem.


3.jautājums:
Lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem par tabulā norādītajiem darba apjomiem:
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· Kādi tieši darbu apjomi jāparedz 196. pozīcijā un 275. pozīcijā, ja TS-CD sadaļā uzrādīts Trolejbusu kontakttīkla pārbūves apjoms no Balasta dambja līdz Kronvalda bulvārim?
· Kura elektroapgādes tīkla turētāja, kādām komunikācijām un kādos apjomos paredzēts norādītais 278. pozīcijā 1 komplekts?
Atbilde:
Komisija skaidro, ka 111.pozīcija attiecināma uz ceļa daļu (TS-CD), kur tiek pārbūvētas ielas brauktuves un paredzami kontakttīklu pārbūves darbi. Jāņem vērā, ka Kontakttīklu izbūve paredzama abās pusēs brauktuvei. Savukārt 196.pozīcija attiecināma uz pārbūvējamām apgaismojuma un kontakttīklu komunikācijām uz tilta. 275. pozīcija attiecināma uz pārbūvējamām apgaismojuma un kontakttīklu komunikācijām uz labā krasta estakādes. Pretendents savas kompetences ietvaros izvērtē nepieciešamo pārbūves apjomu, ņemot vērā, ka inženiertīklu turētāji izvirzīs precizētas pārbūvējamo tīklu prasības pēc tehnisko noteikumu pieprasīšanas.
278.pozīcijas apjoms precizējams pēc inženiertīklu turētāju tehnisko prasību izvirzīšanas, lai nodrošinātu veiksmīgu saslēgšanos no tilta labā krasta estakādes ar esošo situāciju. Pozīcijas apjomos ievērtējami visi nepieciešamie būvkonstrukciju savienojumi un aizsardzības pasākumi (kā piemēram, stabu enkurojums pie tilta dzelzsbetona vai tērauda konstrukcijām, kabeļu aizsargcauruļu izveide tilta konstrukcijās u.c.)
Izpildītājam, kā profesionālam darbu izpildītājam, ir jāparedz visi darbi, iekārtas vai materiāli, kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu būvdarbus un nodotu Objektu ekspluatācijā, vienlaikus norādot, ka Projekta ietvaros nav plānots pārbūvēt vai izbūvēt infrastruktūru, kas nav tieši attiecināma uz Projekta mērķu sasniegšanu vai esošās un projektējamās infrastruktūras savietojamību. Līdz ar to pretendentam piedāvājumā jāietver risinājumi tādā apjomā, lai nodrošinātu Projekta izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, to saskaņošanu, izbūvi, nodošanu ekspluatācijā un Līguma mērķa sasniegšanu

4.jautājums:
MBP 2. sējuma 1.3.2. punktā “Vanšu tilta labā krasta estakādes pārbūves risinājums” noteikts: 
“Pārbūve paredz izbūvēt jaunu brauktuves dzelzsbetona plātni 12 cm biezumā virs esošajām spriegbetona sijām un likvidēt starpbalstu deformācijas šuves, izbūvējot nepārtrauktu brauktuves plātni”, bet darbu daudzumos ir noteikts veidņu monolītas brauktuves plātnes betonēšanas apjoms:
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· Kāpēc 225. pozīcijas “Veidņi monolītās brauktuves plātnes betonēšanai” apjoms ir samazināts no 825 m2 uz 30 m2, jo pēc spriegbetona siju pacelšanas šo siju plaukti, veicot brauktuves plātnes betonēšanu, savstarpēji no jauna ir jāmonolitizē, bet uzrādītais veidņu apjoms to nenodrošina?

Atbilde:
Komisija skaidro, ka Darbu daudzumu saraksti tika precizēti atbilstoši salīdzinājumam ar jau izbūvētiem objektiem. Darbu daudzumu sarakstā ir nākusi klāt pozīcija 226: Paliekošie veidņi ietvju betonēšanai-1100m2. Tāpēc attiecīgi apjoms, kas ir izņemts no pozīcijas 225, ir tagad iekļauts pozīcijā 226, bet pozīcijā 225. ir palicis tikai specifisks veidņu darbu apjoms, kas saistīts ar siju pacelšanas darbiem.  Summārais veidņu apjoms ir palielinājies.

5.jautājums:
Sakarā ar to, ka Valsts nozīmes dižkoka Nr. 21068 aizsardzības zonā būs nepieciešams veikt urbpāļu (d 880 mm) izbūves darbus, izmantojot lielgabarīta būvtehniku un veikt inženiertīklu pārbūve darbus, lūdzam precizēt vai būs iespējams šo koku nozāģēt vai pārvietot?

Atbilde:
Komisija skaidro, ka būvdarbu veicējs būvniecības metodes un tehniku izvēlas pats un pēc tam saskaņo būvdarbu veikšanas tehnoloģiju ar visām nepieciešamajām institūcijām, ko nosaka normatīvie akti. Papildu koku ciršanas jautājumi risināmi nākamajā būvniecības ieceres dokumentācijas stadijā.
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TERITORIJAS SADALA CELA DARBI

Trolejbusu kontakttiklu parbive

111 | Tramvaja un trolejbusa kontaktikla izbave m | 2100.00
112 | 600V kabelu parbave m | 4090.00
113 | 600V kabelu barosana punkta izveide gab. 2.00
Bvkonstrukcijas- Vansu tilta parbave

Tilta brauktuves konstrukijas un balstiklas

196 | Apgaismojuma un TKT rekonstrukcija [ m [ 115000
Bavkonstrukcijas- Laba krasta estakade

Tilta brauktuves konstrukijas un balstiklas
275 | Apgaismojuma un TKT rekonstrukcija kompl.| 1.0
278 | Elektrodarbi, estakades inzenierkomunikacijam kompl. | 1.00
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Buvkonstrukcijas- Laba krasta estakade

Betona darbi

225

Veidni monolitas brauktuves platnes betonésanai

30.00





