
Atklāta konkursa 
„Apgaismes balstu piegāde”
 ID Nr. CAIP 2024/136
iepirkuma komisijas atbildes uz jautājumiem

	Nr.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Jautājums nr.1 - Tehniskās specifikācijas Nr. A1 apakšpunkts 1.3.4. nosaka, ka piedāvājumam ir jāpievieno balsta slodzes aprēķini atbilstoši standartam EN40. Slodzes aprēķins apliecina un pierāda balsta nestspēju atbilstoši izvirzītajām tehniskās specifikācijas noteiktajām slodzes prasībām (aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2). Definētās slodzes prasības var nodrošināt ar mazāku balsta diametru. Iepirkuma vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā piedāvātā cena, kuru balstiem ievērojami ietekmē materiāla apjoms. Lūdzam veikt izmaiņas Tehniskās specifikācijas Nr. A1 apakšpunktā 1.1.8. – balsta resngala diametrs – palielinot diapazonu no 135 – 160mm.
	Atbilde nr.1:  Informējam, ka balsti tiek iegādāti ne tikai, lai veiktu masīvu ielu apgaismes balstu nomaiņu, bet paredzēti, lai nomainītu jau esošos, tai skaitā, ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātos apgaismes balstus. Tehniskā specifikācijā iekļautie apgaismes balstu tehniskie parametri nodrošina, ka iegādātie balsti vizuāli neatšķiras no esošajiem balstiem un saglabā vienotu apgaismes balstu dizainu, līdz ar to resngala diametra diapazons netiks mainīts.

	2.
	Jautājums nr. 2. – Tehniskās specifikācijas Nr. A2 apakšpunkts 2.3.4. nosaka, ka piedāvājumam ir jāpievieno balsta slodzes aprēķini atbilstoši standartam EN40. Slodzes aprēķins apliecina un pierāda balsta nestspēju atbilstoši izvirzītajām tehniskās specifikācijas noteiktajām slodzes prasībām (aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2). Definētās slodzes prasības var nodrošināt ar mazāku balsta diametru. Iepirkuma vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā piedāvātā cena, kuru balstiem ievērojami ietekmē materiāla apjoms. Lūdzam veikt izmaiņas Tehniskās specifikācijas Nr. A2 apakšpunktā 2.1.8. – balsta resngala diametrs – palielinot diapazonu no 155 – 180mm.
	Atbilde nr.2.: Informējam, ka balsti tiek iegādāti ne tikai, lai veiktu masīvu ielu apgaismes balstu nomaiņu, bet paredzēti, lai nomainītu jau esošos, tai skaitā, ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātos apgaismes balstus. Tehniskā specifikācijā iekļautie apgaismes balstu tehniskie parametri nodrošina, ka iegādātie balsti vizuāli neatšķiras no esošajiem balstiem un saglabā vienotu apgaismes balstu dizainu, līdz ar to resngala diametra diapazons netiks mainīts.


	3.
	Jautājums nr. 3. - Tehniskās specifikācijas Nr. A3 un A4 balsti paredzēti komplektā ar vienraga kronšteinu, kas paredzēts piekarkabeļu stiprināšanai. Lūdzam precizēt, kādā augstumā uz balsta ir paredzēts gaisvada piekarkabeļa stiprinājums?
 

	Atbilde nr.3: Tehniskās specifikācijas A3 3.2.1. apakšpunkts tiks precizēts, un papildināts ar informāciju, ka  balstam piekarkabeļa stiprinājuma vieta būs no 5,5 metri līdz 6 metri no zemes virsmas. 
Tehniskās specifikācijas A4 4.2.1. apakšpunkts tiks precizēts, un papildināts ar informāciju, ka  balstam piekarkabeļa stiprinājuma vieta būs no 6 metriem līdz 8 metriem no zemes virsmas. 

	4.
	Jautājums nr. 4: Tehniskās specifikācijas Nr. A3 un A4 nav definēts vienraga kronšteina diametrs un stiprinājuma veids ar balstu (liekams balsta iekšdaļā vai uzliekams balstam pa virsu)? Ja konšteina tips ir paredzēts uzliekams balstam pa virsu, tad termorūkošā caurule kronšteina savienojuma vietai nav nepieciešama. 
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	Atbilde nr.4.: 
1) A3 un A4 balstam vienraga kronšteins būs uzliekams balstam pa virsu, apstiprinām, ka termorūkoša caurule nav nepieciešama. 
2) Tehniskās specifikācijas A3 3.2.5. apakšpunkts tiks dzēsts;
3) Tehniskās specifikācijas A4 4.2.5. apakšpunkts tiks dzēsts; 
4) Tehniskās specifikāciju A3 3.2.1. apakšpunkts tiks papildināts ar informāciju- balsta vienraga kronšteina gala diametrs uz kura tiek montēts gaismeklis ir 60 mm;
5) Tehniskās specifikācijas A4 4.2.1.apakšpunkts tiks papildināts ar informāciju - balsta vienraga kronšteina gala diametrs uz kura tiek montēts gaismeklis ir 60 mm.


	5.
	Jautājums nr. 5: Tehniskās specifikācijas Nr. B1 apakšpunkts 1.3.5. nosaka, ka piedāvājumam ir jāpievieno balsta slodzes aprēķini atbilstoši standartam EN40. Slodzes aprēķins apliecina un pierāda balsta nestspēju atbilstoši izvirzītajām tehniskās specifikācijas noteiktajām slodzes prasībām (aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2). Definētās slodzes prasības var nodrošināt ar mazāku balsta diametru. Iepirkuma vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā piedāvātā cena, kuru balstiem ievērojami ietekmē materiāla apjoms. Lūdzam veikt izmaiņas Tehniskās specifikācijas Nr. B1 apakšpunktā 1.1.3. – balsta resngala diametrs – palielinot diapazonu no 180 – 200mm.
	Atbilde nr. 5: Informējam, ka balsti tiek iegādāti ne tikai, lai veiktu masīvu ielu apgaismes balstu nomaiņu, bet paredzēti, lai nomainītu jau esošos, tai skaitā, ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātos apgaismes balstus. Tehniskā specifikācijā iekļautie apgaismes balstu tehniskie parametri nodrošina, ka iegādātie balsti vizuāli neatšķiras no esošajiem balstiem un saglabā vienotu apgaismes balstu dizainu, līdz ar to resngala diametra diapazons netiks mainīts.


	6.
	Jautājums nr. 6: Tehniskās specifikācijas Nr. B2 apakšpunkts 2.3.5. nosaka, ka piedāvājumam ir jāpievieno balsta slodzes aprēķini atbilstoši standartam EN40. Slodzes aprēķins apliecina un pierāda balsta nestspēju atbilstoši izvirzītajām tehniskās specifikācijas noteiktajām slodzes prasībām (aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2). Definētās slodzes prasības var nodrošināt ar mazāku balsta diametru. Iepirkuma vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā piedāvātā cena, kuru balstiem ievērojami ietekmē materiāla apjoms. Lūdzam veikt izmaiņas Tehniskās specifikācijas Nr. B2 apakšpunktā 2.1.3. – balsta resngala diametrs – palielinot diapazonu no 145 – 170mm.
	Atbilde nr. 6: Informējam, ka balsti tiek iegādāti ne tikai, lai veiktu masīvu ielu apgaismes balstu nomaiņu, bet paredzēti, lai nomainītu jau esošos, tai skaitā, ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātos apgaismes balstus. Tehniskā specifikācijā iekļautie apgaismes balstu tehniskie parametri nodrošina, ka iegādātie balsti vizuāli neatšķiras no esošajiem balstiem un saglabā vienotu apgaismes balstu dizainu, līdz ar to resngala diametra diapazons netiks mainīts.



	7.
	Jautājums nr. 7: Tehniskās specifikācijas Nr. B3 apakšpunkts 3.3.5. nosaka, ka piedāvājumam ir jāpievieno balsta slodzes aprēķini atbilstoši standartam EN40. Slodzes aprēķins apliecina un pierāda balsta nestspēju atbilstoši izvirzītajām tehniskās specifikācijas noteiktajām slodzes prasībām (aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2). Definētās slodzes prasības var nodrošināt ar mazāku balsta diametru. Iepirkuma vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā piedāvātā cena, kuru balstiem ievērojami ietekmē materiāla apjoms. Lūdzam veikt izmaiņas Tehniskās specifikācijas Nr. B3 apakšpunktā 3.1.3. – balsta resngala diametrs – palielinot diapazonu no 125 – 150mm.
	Atbilde nr. 7: Informējam, ka balsti tiek iegādāti ne tikai, lai veiktu masīvu ielu apgaismes balstu nomaiņu, bet paredzēti, lai nomainītu jau esošos, tai skaitā, ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātos apgaismes balstus. Tehniskā specifikācijā iekļautie apgaismes balstu tehniskie parametri nodrošina, ka iegādātie balsti vizuāli neatšķiras no esošajiem balstiem un saglabā vienotu apgaismes balstu dizainu, līdz ar to resngala diametra diapazons netiks mainīts.


	8.
	Jautājums nr. 8: Specifikācijas Nr. B4 apakšpunkts 4.4.4. nosaka, ka piedāvājumam ir jāpievieno balsta slodzes aprēķini atbilstoši standartam EN40. Slodzes aprēķins apliecina un pierāda balsta nestspēju atbilstoši izvirzītajām tehniskās specifikācijas noteiktajām slodzes prasībām (aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2). Definētās slodzes prasības var nodrošināt ar mazāku balsta diametru. Iepirkuma vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā piedāvātā cena, kuru balstiem ievērojami ietekmē materiāla apjoms. Lūdzam veikt izmaiņas Tehniskās specifikācijas Nr. B4 apakšpunktā 4.1.3. – balsta resngala diametrs – palielinot diapazonu no 125 – 140mm.
	Atbilde nr. 8: Informējam, ka balsti tiek iegādāti ne tikai, lai veiktu masīvu ielu apgaismes balstu nomaiņu, bet paredzēti, lai nomainītu jau esošos, tai skaitā, ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātos apgaismes balstus. Tehniskā specifikācijā iekļautie apgaismes balstu tehniskie parametri nodrošina, ka iegādātie balsti vizuāli neatšķiras no esošajiem balstiem un saglabā vienotu apgaismes balstu dizainu, līdz ar to resngala diametra diapazons netiks mainīts.


	9.
	Jautājums nr. 9: Tehniskās specifikācijas Nr. B5 apakšpunkti 5.1.2. un 5.1.3. izvirzītās diametru prasības nav savstarpēji proporcionālas. Balsta koniskuma attiecība (resngals pret tievgala diametru) ir 1:10. Lūdzam palielināt resngala diametra diapozonu no 100 – 130mm, kas būs atbilstoši koniskuma proporcijai.

	Atbilde nr. 9: Ņemot vērā, ka balsts nav konisks, bet ir taisns, resngala diametram nav būtiskas nozīmes. Zemāk tiek pievienots vizuāls uzskates materiāls.
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	10.
	Jautājums nr. 10: Ņemot vērā, ka tehniskajā specifikācijā 6m un 8m balsti ir definēti ar tievgala diametru 60 – 70mm, lūdzam pārbaudīt, vai nav ieviesusies kļūda Tehniskās specifikācijas Nr. B6 apakšpunkts 6.4.3.
	Atbilde nr. 10: Tehniskās specifikācijas Nr.B6 apakšpunkts 6.4.3. tiks precizēts uz 60 – 70 mm (pielāgots 6m un 8m balstam)


	11.
	Jautājums nr. 11: Tehniskās specifikācijas Nr. C1 apakšpunkts 1.3.4. nosaka, ka piedāvājumam ir jāpievieno balsta slodzes aprēķini atbilstoši standartam EN40. Slodzes aprēķins apliecina un pierāda balsta nestspēju atbilstoši izvirzītajām tehniskās specifikācijas noteiktajām slodzes prasībām (aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2). Definētās slodzes prasības var nodrošināt ar mazāku balsta diametru. Iepirkuma vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā piedāvātā cena, kuru balstiem ievērojami ietekmē materiāla apjoms. Lūdzam veikt izmaiņas Tehniskās specifikācijas Nr. C1 apakšpunktā 1.1.6. – balsta resngala diametrs – palielinot diapazonu no 135 – 160mm.
	Atbilde nr. 11: Informējam, ka balsti tiek iegādāti ne tikai, lai veiktu masīvu ielu apgaismes balstu nomaiņu, bet paredzēti, lai nomainītu jau esošos, tai skaitā, ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojātos apgaismes balstus. Tehniskā specifikācijā iekļautie apgaismes balstu tehniskie parametri nodrošina, ka iegādātie balsti vizuāli neatšķiras no esošajiem balstiem un saglabā vienotu apgaismes balstu dizainu, līdz ar to resngala diametra diapazons netiks mainīts.


	12.
	Jautājums nr. 12: Šādam apjomīgam iepirkumam piegādes laiks (6 kalendārās nedēļas) ir par īsu. 6 kalendāro nedēļu laikā, nav iespējams nodrošināt visu tehniskajā specifikācijā minēto materiālu pieejamību ražotāju noliktavās un iekļauties piegādes termiņos. Nosakot īsus piegādes termiņus, tas ir  cieši saistīts ar produkta lieku sadārdzinājumu. Lūdzam pagarināt piegādes termiņus vismaz līdz 10 kalendārajām nedēļām, tāpat lūdzam norādīt iepirkumā katras daļas paredzamos apjomus, kas nodrošinās ražotājiem materiālu piegādes plūsmas plānošanu.
	Atbilde nr. 12: Informējam, ka pasūtījums netiks veikts vienreizējs pilnā līgumsummas apmērā, tas tiks veikts pa daļām, atkarībā no konkrētā brīža nepieciešamības. Šobrīd apjomus nevaram norādīt, jo tie var mainīties. Viss atkarīgs no tā, ko konkrētajā brīdī būs nepieciešams, lai nodrošinātu apgaismes infrastruktūras darbības nepārtrauktību. Atbalstam piegādes termiņu pagarināšanu līdz lūgtajām 10 kalendārajām nedēļām.


	13.
	Jautājums nr. 13: Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam veikt grozījumus. Iepirkuma sagatavošanas laiks sakrīt ar svētku nedēļām, tāpēc lūdzam pagarināt iepirkuma iesniegšanas termiņu vismaz par divām nedēļām.

	Atbilde nr. 13:  Iepirkuma nolikumā (tehniskajās specifikācijās) tiks veikti precizējumi, līdz ar to Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktā noteiktajā kārtībā tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Lūdzam sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
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