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Atklāts konkurss „Ielu apgaismes balstu piegāde”
id. Nr. CAIP 2024/136

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. A1
(Tehniskā piedāvājuma forma)

dalībai atklātā konkursā „Ielu apgaismes balstu piegāde”
(identifikācijas Nr. CAIP 2024/136)

Mēs piedāvājam sekojošus apgaismes balstus atbilstoši konkursa „Ielu apgaismes balstu piegāde” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/136) noteikumiem:
konkursa 1.daļā
Metāliski, cinkoti apgaismes balsti, kuri paredzēti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai 

1.	Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 8 m, ar atbilstošu kronšteinu
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītais
	Piedāvātais

	
	1.1 Balsti
	
	

	
1.1.1.
	
Balsta konstrukcija
	vienlaidus konisks balsts 
	

	
1.1.2.
	
Balsta aprīkojums
	kronšteina stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves
	

	1.1.3.
	
Balsta zemējums
	balsta virszemes daļā paredzēta iespēja sazemēt balstu
	

	1.1.4.
	Balsta sieniņu biezums
	4mm (ne mazāks)
	

	1.1.5.
	Gaismekļu montāžas augstums
	8m  +/-20cm
	

	1.1.6.
	Balsta zemē guldāmās daļas garums
	1500 – 1800mm
	

	1.1.7.
	Balsta tievgala diametrs
	60-80mm
	

	1.1.8.
	Balsta resngala diametrs
	150-160mm
	

	1.1.9.
	Balsta cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	
1.1.10.
	
Balsta karkasa izolācija
	balsta korpusa saskares vietā ar zemi, balsta korpuss aizsargāts ar gumijas vai plastikāta izstrādājuma izolējošu materiālu - ne mazāk kā 1mm biezumā
	

	
1.1.11.
	
Papildus iespējas
	iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m
	

	
	1.2 Kronšteins (vienraga) piekarkabeļu uzstādīšanai
	
	

	
1.2.1.
	
Vienraga kronšteins
	piemērots uzstādīšanai uz 8m balsta, kas paredzēts piekarkabeļa uzstādīšanai.
	

	
1.2.2.
	Kronšteina sānu izlice
	1,0m
	

	1.2.3.
	Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni
	50
	

	
1.2.4.
	
Kronšteina atvērums kabeļu ievadam
	kronšteina statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (NYY 3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu
	

	1.2.5.
	Kronšteina cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	1.2.6.
	Kronšteina un balsta savienojuma vietas ūdens necaurlaidība
	Komplektā termorūkoša caurule balsta un kronšteina savienojuma vietai 150 mm
	

	
	1.3 Citas prasības
	
	

	1.3.1.
	Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības sertifikāti
	
	

	1.3.2.
	Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa skices
	
	

	1.3.3.
	Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā pielietotā tērauda marka
	
	

	
1.3.4.
	
Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40
	aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2
	

	1.3.5.
	Preču piegādes termiņš, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas brīža
	ne ilgāk kā 6 kalendārās nedēļas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	1.3.6.
	Preču izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2024.gads
	

	1.3.7.
	Preču garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	1.3.8.
	Piedāvātā balsta nosaukums, marka
	
	

	1.3.9.
	Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka
	
	

	1.3.10.
	Piedāvātā balsta un kronšteina ražotāja nosaukums
	
	



Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:   	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds	 	 	 	 
2024.gada ____._____________ 


          /sagatavošanas vieta/ 	
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. A2
(Tehniskā piedāvājuma forma)

dalībai atklātā konkursā „Ielu apgaismes balstu piegāde”
(identifikācijas Nr. CAIP 2024/136)

Mēs piedāvājam sekojošus apgaismes balstus atbilstoši konkursa „Ielu apgaismes balstu piegāde” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/136) noteikumiem:
konkursa 1.daļā
Metāliski, cinkoti apgaismes balsti, kuri paredzēti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai 

2.	Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 10 m, ar atbilstošu kronšteinu
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītais
	Piedāvātais

	
	2.1 Balsti
	
	

	
2.1.1.
	
Balsta konstrukcija
	vienlaidus konisks balsts 
	

	2.1.2.
	
Balsta aprīkojums
	kronšteina stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves
	

	2.1.3.
	
Balsta zemējums
	balsta virszemes daļā paredzēta iespēja sazemēt balstu
	

	2.1.4.
	Balsta sieniņu biezums
	4mm (ne mazāks)
	

	2.1.5.
	Gaismekļu montāžas augstums
	10m  +/-20cm
	

	2.1.6.
	Balsta zemē guldāmās daļas garums
	1500 – 1800mm
	

	2.1.7.
	Balsta tievgala diametrs
	60-80mm
	

	2.1.8.
	Balsta resngala diametrs
	170-180mm
	

	2.1.9.
	Balsta cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	
2.1.10.
	
Balsta karkasa izolācija
	balsta korpusa saskares vietā ar zemi, balsta korpuss aizsargāts ar gumijas vai plastikāta izstrādājuma izolējošu materiālu - ne mazāk kā 1mm biezumā
	

	
2.1.11.
	
Papildus iespējas
	iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m
	

	
	2.2 Kronšteins (vienraga) piekarkabeļu uzstādīšanai
	
	

	
2.2.1.
	
Vienraga kronšteins
	piemērots uzstādīšanai uz balsta, kas paredzēts piekarkabeļa stiprināšanai
	

	2.2.2.
	Kronšteina sānu izlice
	1,0m
	

	
2.2.3.
	Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni
	50
	

	
2.2.4.
	
Kronšteina atvērums kabeļu ievadam
	kronšteina statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (NYY 3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu
	

	2.2.5.
	Kronšteina cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	2.2.5.
	Kronšteina un balsta savienojuma vietas ūdens necaurlaidība
	Komplektā termorūkoša caurule balsta un kronšteina savienojuma vietai 150 mm
	

	
	2.3 Citas prasības
	
	

	2.3.1.
	Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības sertifikāti
	
	

	2.3.2.
	Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa skices
	
	

	2.3.3.
	Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā pielietotā tērauda marka
	
	

	
2.3.4.
	
Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40
	aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2
	

	2.3.5.
	Preču piegādes termiņš, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas brīža
	ne ilgāk kā 6 kalendārās nedēļas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	2.3.6.
	Preču izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2024.gads
	

	2.3.7.
	Preču garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	2.3.8.
	Piedāvātā balsta nosaukums, marka
	
	

	2.3.9.
	Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka
	
	

	2.3.10.
	Piedāvātā balsta un kronšteina ražotāja nosaukums
	
	




Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
	 	 	 	 
2024.gada ____._____________ 
 

          /sagatavošanas vieta/ 	







TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. A3
(Tehniskā piedāvājuma forma)

dalībai atklātā konkursā „Ielu apgaismes balstu piegāde”
(identifikācijas Nr. CAIP 2024/136)

Mēs piedāvājam sekojošus apgaismes balstus atbilstoši konkursa „Ielu apgaismes balstu piegāde” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/136) noteikumiem:
konkursa 1.daļā
Metāliski, cinkoti apgaismes balsti, kuri paredzēti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai 

3.	Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 8m, ar atbilstošu kronšteinu un dzelzsbetona pamatu
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītais
	Piedāvātais

	
	3.1 Balsti
	
	

	
3.1.1.
	
Balsta konstrukcija
	vienlaidus cilindrisks balsts 
	

	3.1.2.
	
Balsta aprīkojums
	kronšteina stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves
	

	3.1.3.
	Balsta sieniņu biezums
	4mm (ne mazāks)
	

	3.1.4.
	Gaismekļu montāžas augstums
	8m  +/-20cm
	

	3.1.5.
	Balsta diametrs
	160-170mm
	

	3.1.6.
	Balsta cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	
3.1.7.
	
Papildus iespējas
	iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m
	

	
	3.2 Kronšteins (vienraga) piekarkabeļu uzstādīšanai
	
	

	
3.2.1.
	
Vienraga kronšteins
	piemērots uzstādīšanai uz balsta, kas paredzēts piekarkabeļa stiprināšanai
	

	3.2.2.
	Kronšteina sānu izlice
	1,0m
	

	
3.2.3.
	Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni
	50
	

	
3.2.4.
	
Kronšteina atvērums kabeļu ievadam
	kronšteina statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (NYY 3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu
	

	3.2.5.
	Kronšteina cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	3.2.5.
	Kronšteina un balsta savienojuma vietas ūdens necaurlaidība
	Komplektā termorūkoša caurule balsta un kronšteina savienojuma vietai 150 mm
	

	3.3.  Dzelzbetona pamats

	3.3.1.
	Dzelzsbetona pamats
	Piemērots balstam ar gaismekļu montāžas augstumu 8m, kuram ir atbilstoš kronšteins
	

	3.3.2.
	Dzelzsbetona pamata stiegrojums
	ar 8mm armatūru (2 x 4gab)
	

	3.3.3.
	Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana
	stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (4gab)
	

	
3.3.4.
	
Komplektācija
	komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas
	

	
	3.4. Citas prasības
	
	

	3.4.1.
	Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības sertifikāti
	
	

	3.4.2.
	Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa skices
	
	

	3.4.3.
	Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā pielietotā tērauda marka
	
	

	
3.4.4.
	
Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40
	aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2
	

	3.4.5.
	Preču piegādes termiņš, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas brīža
	ne ilgāk kā 6 kalendārās nedēļas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	3.4.6.
	Preču izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2024.gads
	

	3.4.7.
	Preču garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	3.4.8.
	Piedāvātā balsta nosaukums, marka
	
	

	3.4.9.
	Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka
	
	

	3.4.10.
	Piedāvātā balsta un kronšteina ražotāja nosaukums
	
	




Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
	 	 	 	 
2024.gada ____._____________ 
 

          /sagatavošanas vieta/ 	





TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. A4
(Tehniskā piedāvājuma forma)

dalībai atklātā konkursā „Ielu apgaismes balstu piegāde”
(identifikācijas Nr. CAIP 2024/136)

Mēs piedāvājam sekojošus apgaismes balstus atbilstoši konkursa „Ielu apgaismes balstu piegāde” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/136) noteikumiem:
konkursa 1.daļā
Metāliski, cinkoti apgaismes balsti, kuri paredzēti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai 

4.	Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 10m, ar atbilstošu kronšteinu un dzelzsbetona pamatu
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasītais
	Piedāvātais

	
	4.1. Balsti
	
	

	
4.1.1.
	
Balsta konstrukcija
	vienlaidus cilindrisks balsts 
	

	4.1.2.
	
Balsta aprīkojums
	kronšteina stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves
	

	4.1.3.
	Balsta sieniņu biezums
	4mm (ne mazāks)
	

	4.1.4.
	Gaismekļu montāžas augstums
	10m  +/-20cm
	

	4.1.5.
	Balsta diametrs
	160-170mm
	

	4.1.6.
	Balsta cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	
4.1.7.
	
Papildus iespējas
	iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m
	

	
	4.2. Kronšteins (vienraga) piekarkabeļu uzstādīšanai
	
	

	
4.2.1.
	
Vienraga kronšteins
	piemērots uzstādīšanai uz balsta, kas paredzēts piekarkabeļa stiprināšanai
	

	4.2.2.
	Kronšteina sānu izlice
	1,0m
	

	
4.2.3.
	Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni
	50
	

	
4.2.4.
	
Kronšteina atvērums kabeļu ievadam
	kronšteina statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (NYY 3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu
	

	4.2.5.
	Kronšteina cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	4.2.5.
	Kronšteina un balsta savienojuma vietas ūdens necaurlaidība
	Komplektā termorūkoša caurule balsta un kronšteina savienojuma vietai 150 mm
	

	4.3.  Dzelzbetona pamats

	4.3.1.
	Dzelzsbetona pamats
	Piemērots balstam ar gaismekļu montāžas augstumu 10m, kuram ir atbilstoš kronšteins
	

	4.3.2.
	Dzelzsbetona pamata stiegrojums
	ar 8mm armatūru (2 x 4gab)
	

	4.3.3.
	Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana
	stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (4gab)
	

	
4.3.4.
	
Komplektācija
	komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas
	

	
	4.4. Citas prasības
	
	

	4.4.1.
	Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības sertifikāti
	
	

	4.4.2.
	Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa skices
	
	

	4.4.3.
	Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā pielietotā tērauda marka
	
	

	
4.4.4.
	
Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40
	aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2
	

	4.4.5.
	Preču piegādes termiņš, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas brīža
	ne ilgāk kā 6 kalendārās nedēļas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas
	

	4.4.6.
	Preču izgatavošanas gads
	ne agrāk kā 2024.gads
	

	4.4.7.
	Preču garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas
	

	4.4.8.
	Piedāvātā balsta nosaukums, marka
	
	

	4.4.9.
	Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka
	
	

	4.4.10.
	Piedāvātā balsta un kronšteina ražotāja nosaukums
	
	




Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
	 	 	 	 
2024.gada ____._____________ 
 

          /sagatavošanas vieta/ 	
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Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
