	
	
	



	
	
	



[bookmark: _Hlk150933746][bookmark: _Hlk163138622]3. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/130, nolikumam


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – “Bolderāja, Dauderi, Sarkandaugava, Šķirotava, Zemitāni un Ziemeļblāzma” būvuzraudzība” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/130

(pretendenta nosaukums):  Piedāvājam būvuzraudzības darbus par šādu kopējo cenu: 

____________________________________ EUR (bez PVN),
    
PVN 21% ______________________________________ EUR
     
KOPĀ, ieskaitot PVN, ____________________________ EUR,
(summa skaitļiem un vārdiem) 
Būvuzraudzības darbu kopējā cena sastāv no zemāk norādīto darbu izmaksām katrā Būvobjektā:

	
	Nr.  
	Objekta nosaukums 
	Cena, EUR (bez PVN) 

	
	
	Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas[footnoteRef:1] (A)  [1:  Saskaņā ar Finanšu piedāvājuma pielikuma Nr.1 “Darbu daudzumu un izmaksa saraksts” A izmaksu pozīciju. ] 

	Laboratoriskās pārbaudes izmaksas[footnoteRef:2] (B)  [2:  Saskaņā ar Finanšu piedāvājuma pielikuma Nr.1 “Darbu daudzumu un izmaksa saraksts” B izmaksu pozīciju.] 

	KOPĀ (A+B)
 

	
	
	bez PVN
	ar PVN
	bez PVN
	ar PVN
	bez PVN
	ar PVN

	1.
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Zemitāni
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Sarkandaugava
	  
	
	  
	
	  
	

	3.
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Dauderi
	  
	
	  
	
	  
	

	4.
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Ziemeļblāzma
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Šķirotava
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Bolderāja
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	
	
	
	
	





	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**



**Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Finanšu piedāvājuma pielikums Nr.1.

DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
Objektam Nr.1 “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Zemitāni”
	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR, bez PVN

	1.
	Būvuzraudzība objektā  „Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Zemitāni”
	

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	

	
	
	
	
	

	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	1. 
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	
	

	2. 
	Cementbetona apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	3. 
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	2
	
	

	4. 
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	5. 
	Salizturīgās/Drenējošās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši ABS 2023 prasībām (* un ** testējams ja attiecināms atbilstoši ABS 2023 prasībām).
	2
	
	

	6. 
	Salizturīgās/drenējošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2
	
	

	7. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu, klases granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana
	2
	
	

	8. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2

	
	

	9. 
	Monolīta dzelzsbetona konstrukcijas (eskalators) betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	10. 
	Monolīta dzelzsbetona (eskalators) stiprības nesagraujošā testēšana
	1
	
	

	11. 
	Būvdarbu veicēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana
	3
	
	

	12. 
	Asfalta maisījumu bitumena un bitumena savietojamības ar minerālo materiālu pārbaude
	1
	
	

	13. 
	Asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un ar bitumenu aizpildīto poru satura laboratoriska testēšana
	3
	
	

	14. 
	Bitumena emulsijas saistvielas satura pārbaude
	1
	
	

	15. 
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana. 
	2
	
	

	16. 
	Izurbto paraugu izturība pret termoplaisu veidošanos
	1
	
	

	17. 
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; PRDAIR.
	1
	
	

	18. 
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude
	1
	
	

	19. 
	Cinka pārklājuma biezuma mērīšana labiekārtojuma elementiem, barjerām vai citiem elementiem
	2
	
	

	20. 
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	1
	
	

	21. 
	Horizontālo apzīmējumu slīdes pretestības noteikšana.
	1
	
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (B):
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (A+B):
	



Piezīmes:
1. Pamatotu gadījumu rezultātā, atbilstoši Būvprojekta risinājumiem un situācijai dabā, saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraudzības testēšanas veidi var tik aizstāti vai mainīti, to skaits var tikt samazināts vai palielināts, nepalielinot gala „B” sadaļas summu.
2. Pirms testēšanas veikšanas, saskaņot ar Pasūtītāju testēšanas vietas un veidus Būvobjektā. 



DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
Objektam Nr.2 “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Sarkandaugava”
	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR, bez PVN

	1.
	Būvuzraudzība objektā  „ Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Sarkandaugava”
	

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	

	
	
	
	
	

	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	1. 
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	
	

	2. 
	Cementbetona apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	3. 
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	2
	
	

	4. 
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	5. 
	Salizturīgās/Drenējošās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši ABS 2023 prasībām (* un ** testējams ja attiecināms atbilstoši ABS 2023 prasībām).
	2
	
	

	6. 
	Salizturīgās/drenējošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	3
	
	

	7. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu, klases granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana
	2
	
	

	8. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	3

	
	

	9. 
	Būvdarbu veicēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana
	3
	
	

	10. 
	Asfalta maisījumu bitumena un bitumena savietojamības ar minerālo materiālu pārbaude
	1
	
	

	11. 
	Asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un ar bitumenu aizpildīto poru satura laboratoriska testēšana
	3
	
	

	12. 
	Bitumena emulsijas saistvielas satura pārbaude
	1
	
	

	13. 
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana. 
	3
	
	

	14. 
	Izurbto paraugu izturība pret termoplaisu veidošanos
	1
	
	

	15. 
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; PRDAIR.
	1
	
	

	16. 
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude
	1
	
	

	17. 
	Cinka pārklājuma biezuma mērīšana labiekārtojuma elementiem, barjerām vai citiem elementiem
	2
	
	

	18. 
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	1
	
	

	19. 
	Horizontālo apzīmējumu slīdes pretestības noteikšana.
	1
	
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (B):
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (A+B):
	



Piezīmes:
1. Pamatotu gadījumu rezultātā, atbilstoši Būvprojekta risinājumiem un situācijai dabā, saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraudzības testēšanas veidi var tik aizstāti vai mainīti, to skaits var tikt samazināts vai palielināts, nepalielinot gala „B” sadaļas summu.
2. Pirms testēšanas veikšanas, saskaņot ar Pasūtītāju testēšanas vietas un veidus Būvobjektā. 


DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
Objektam Nr.3 “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Dauderi”
	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR, bez PVN

	1.
	Būvuzraudzība objektā  „ Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Dauderi”
	

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	

	
	
	
	
	

	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	1. 
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	
	

	2. 
	Cementbetona apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	3. 
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	2
	
	

	4. 
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	5. 
	Salizturīgās/Drenējošās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši ABS 2023 prasībām (* un ** testējams ja attiecināms atbilstoši ABS 2023 prasībām).
	2
	
	

	6. 
	Salizturīgās/drenējošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2
	
	

	7. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu, klases granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana
	2
	
	

	8. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2

	
	

	9. 
	Būvdarbu veicēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana
	3
	
	

	10. 
	Asfalta maisījumu bitumena un bitumena savietojamības ar minerālo materiālu pārbaude
	1
	
	

	11. 
	Asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un ar bitumenu aizpildīto poru satura laboratoriska testēšana
	3
	
	

	12. 
	Bitumena emulsijas saistvielas satura pārbaude
	1
	
	

	13. 
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana. 
	3
	
	

	14. 
	Izurbto paraugu izturība pret termoplaisu veidošanos
	1
	
	

	15. 
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; PRDAIR.
	1
	
	

	16. 
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude
	1
	
	

	17. 
	Cinka pārklājuma biezuma mērīšana labiekārtojuma elementiem, barjerām vai citiem elementiem
	2
	
	

	18. 
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	1
	
	

	19. 
	Horizontālo apzīmējumu slīdes pretestības noteikšana.
	1
	
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (B):
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (A+B):
	



Piezīmes:
1. Pamatotu gadījumu rezultātā, atbilstoši Būvprojekta risinājumiem un situācijai dabā, saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraudzības testēšanas veidi var tik aizstāti vai mainīti, to skaits var tikt samazināts vai palielināts, nepalielinot gala „B” sadaļas summu.
2. Pirms testēšanas veikšanas, saskaņot ar Pasūtītāju testēšanas vietas un veidus Būvobjektā. 


DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
Objektam Nr.4 “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Ziemeļblāzma”
	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR, bez PVN

	1.
	Būvuzraudzība objektā  „ Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Ziemeļblāzma”
	

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	

	
	
	
	
	

	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	1. 
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	
	

	2. 
	Cementbetona apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	3. 
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	2
	
	

	4. 
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	5. 
	Salizturīgās/Drenējošās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši ABS 2023 prasībām (* un ** testējams ja attiecināms atbilstoši ABS 2023 prasībām).
	2
	
	

	6. 
	Salizturīgās/drenējošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2
	
	

	7. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu, klases granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana
	2
	
	

	8. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2

	
	

	9. 
	Būvdarbu veicēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana
	3
	
	

	10. 
	Asfalta maisījumu bitumena un bitumena savietojamības ar minerālo materiālu pārbaude
	1
	
	

	11. 
	Asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un ar bitumenu aizpildīto poru satura laboratoriska testēšana
	3
	
	

	12. 
	Bitumena emulsijas saistvielas satura pārbaude
	1
	
	

	13. 
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana. 
	3
	
	

	14. 
	Izurbto paraugu izturība pret termoplaisu veidošanos
	1
	
	

	15. 
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; PRDAIR.
	1
	
	

	16. 
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude
	1
	
	

	17. 
	Cinka pārklājuma biezuma mērīšana labiekārtojuma elementiem, barjerām vai citiem elementiem
	2
	
	

	18. 
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	1
	
	

	19. 
	Horizontālo apzīmējumu slīdes pretestības noteikšana.
	1
	
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (B):
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (A+B):
	



Piezīmes:
1. Pamatotu gadījumu rezultātā, atbilstoši Būvprojekta risinājumiem un situācijai dabā, saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraudzības testēšanas veidi var tik aizstāti vai mainīti, to skaits var tikt samazināts vai palielināts, nepalielinot gala „B” sadaļas summu.
2. Pirms testēšanas veikšanas, saskaņot ar Pasūtītāju testēšanas vietas un veidus Būvobjektā. 

DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
Objektam Nr.5 “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – “Šķirotava”
	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR, bez PVN

	1.
	Būvuzraudzība objektā  „ Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Šķirotava”
	

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	

	
	
	
	
	

	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	1. 
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	
	

	2. 
	Cementbetona apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	3. 
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	2
	
	

	4. 
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	5. 
	Salizturīgās/Drenējošās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši ABS 2023 prasībām (* un ** testējams ja attiecināms atbilstoši ABS 2023 prasībām).
	2
	
	

	6. 
	Salizturīgās/drenējošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	3
	
	

	7. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu, klases granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana
	2
	
	

	8. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	3

	
	

	9. 
	Būvdarbu veicēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana
	3
	
	

	10. 
	Asfalta maisījumu bitumena un bitumena savietojamības ar minerālo materiālu pārbaude
	1
	
	

	11. 
	Asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un ar bitumenu aizpildīto poru satura laboratoriska testēšana
	3
	
	

	12. 
	Bitumena emulsijas saistvielas satura pārbaude
	1
	
	

	13. 
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana. 
	3
	
	

	14. 
	Izurbto paraugu izturība pret termoplaisu veidošanos
	1
	
	

	15. 
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; PRDAIR.
	1
	
	

	16. 
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude
	1
	
	

	17. 
	Cinka pārklājuma biezuma mērīšana labiekārtojuma elementiem, barjerām vai citiem elementiem
	2
	
	

	18. 
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	1
	
	

	19. 
	Horizontālo apzīmējumu slīdes pretestības noteikšana.
	1
	
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (B):
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (A+B):
	



Piezīmes:
1. Pamatotu gadījumu rezultātā, atbilstoši Būvprojekta risinājumiem un situācijai dabā, saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraudzības testēšanas veidi var tik aizstāti vai mainīti, to skaits var tikt samazināts vai palielināts, nepalielinot gala „B” sadaļas summu.
2. Pirms testēšanas veikšanas, saskaņot ar Pasūtītāju testēšanas vietas un veidus Būvobjektā.


DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
Objektam Nr.6 “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Bolderāja”
	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR, bez PVN

	1.
	Būvuzraudzība objektā  „ Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūve dzelzceļa stacijā – Bolderāja”
	

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	

	
	
	
	
	

	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR, bez PVN
	Summa EUR, bez PVN

	1. 
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	
	

	2. 
	Cementbetona apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	3. 
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	2
	
	

	4. 
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana
	2
	
	

	5. 
	Salizturīgās/Drenējošās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši ABS 2023 prasībām (* un ** testējams ja attiecināms atbilstoši ABS 2023 prasībām).
	2
	
	

	6. 
	Salizturīgās/drenējošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2
	
	

	7. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu, klases granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana
	2
	
	

	8. 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2

	
	

	9. 
	Būvdarbu veicēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana
	3
	
	

	10. 
	Asfalta maisījumu bitumena un bitumena savietojamības ar minerālo materiālu pārbaude
	1
	
	

	11. 
	Asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un ar bitumenu aizpildīto poru satura laboratoriska testēšana
	3
	
	

	12. 
	Bitumena emulsijas saistvielas satura pārbaude
	1
	
	

	13. 
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana. 
	3
	
	

	14. 
	Izurbto paraugu izturība pret termoplaisu veidošanos
	1
	
	

	15. 
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; PRDAIR.
	1
	
	

	16. 
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude
	1
	
	

	17. 
	Cinka pārklājuma biezuma mērīšana labiekārtojuma elementiem, barjerām vai citiem elementiem
	2
	
	

	18. 
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	1
	
	

	19. 
	Horizontālo apzīmējumu slīdes pretestības noteikšana.
	1
	
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (B):
	

	KOPĀ EUR, bez PVN (A+B):
	



Piezīmes:
1. Pamatotu gadījumu rezultātā, atbilstoši Būvprojekta risinājumiem un situācijai dabā, saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraudzības testēšanas veidi var tik aizstāti vai mainīti, to skaits var tikt samazināts vai palielināts, nepalielinot gala „B” sadaļas summu.
2. Pirms testēšanas veikšanas, saskaņot ar Pasūtītāju testēšanas vietas un veidus Būvobjektā. 


	
	
	



	
	
	



