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atklātā konkursa “Sensoru sistēmu pilnveidošana un paplašināšana”
(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2024/17-01-GP-NSAI)
nolikumam


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[Dokumenta sagatavošanas vieta][footnoteRef:1] [1:  Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot tehnisko piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.] 


[Dokumenta sagatavošanas datums]

[Pretendenta firma (ja pretendents ir personu apvienība — atsevišķi norāda, ka tā ir personu apvienība, un norāda katra personu apvienības dalībnieka firmu)] (turpmāk — Pretendents) piedāvā piegādāt sensorus un sensoru komplektējošās daļas, saskaņā ar līguma projektā paredzētajiem noteikumiem un Tehniskajā specifikācijā / Tehniskajā piedāvājumā zemāk noteikto.

1. Esošās vides apraksts

Valsts robežsardze ir izveidojusi klātbūtnes uztveršanas sistēmu Smartdec, kas tiek izmantota valsts robežas, valsts robežas joslas un pierobežas joslas režīma kontrolei.
Klātbūtnes uztveršanas sistēma Smartdec sastāv no:
· Pasūtītāja rīcībā esošajiem sensoriem Smartdec Detector;
· Pasūtītāja rīcībā esošajiem radiosakaru tiltiem Smartdec Bridge 869;
· Pasūtītāja rīcībā esošo sensoru Smartdec Detector un radiosakaru tiltu Smartdec Bridge 869 barošanas avotiem (akumulatoriem);
· Pasūtītāja rīcībā esošajām barošanas avotu (akumulatoru) uzlādes iekārtām Smartdec 12 Bay Rapid Battery Charger;
· Programmatoriem SMARTDEC, kas paredzēti sensoru Smartdec Detector un radiosakaru tilta Smartdec Bridge 869 konfigurēšanai, kā arī nodrošina savienojumu ar serveri (Server Login) un datu sinhronizēšanu, izmantojot mobilo sakaru operatoru tīklu;
· Vadības programmnodrošinājuma SMARTDEC web ui, kas paredzēts no sensoriem Smartdec Detector uzņemto fotoattēla attēlošanai, sensoru pārraidāmo trauksmes signālu indikācijai, piemēram, kustība, iekārtas zādzība, zems akumulatora sprieguma līmenis.

2. Vispārējās prasības 

2.1. Pretendents piedāvā piegādāt šādus sensorus un sensoru komplektējošās daļas: 
2.1.1. sensors (komplektā ar akumulatoru un lodveida šarnīra skrūvi);
2.1.2. radiosakaru tilts (komplektā ar atbilstošu skaitu akumulatoriem un lodveida šarnīra skrūvi);
2.1.3. sensora/radiosakaru tilta akumulators;
2.1.4. programmators.

2.2. Piedāvātās iekārtas un aprīkojums nedrīkst būt iepriekš lietoti, tajās nedrīkst būt iebūvētas, lietotas vai atjaunotas komponentes. Gadījumā, ja ir papildus iebūvētas komponentes, kas nav oriģinālas (izgatavotājrūpnīcas ražotas/izstrādātas), piegādātāja pienākums ir iesniegt oficiāli apstiprinātus apliecinājumus no ražotāja/izstrādātāja par sensora komponenšu saderību saskaņotai darbībai ar pamatierīci – sensoru.

2.3. Sensors un radiosakaru tilts ir marķēti ar ražotāja sērijas numuru.

2.4. Sensoram un radiosakaru tiltam ir jābūt pilnībā savietojamiem ar pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja “Defendec Inc.” programmatūru “SMARTDEC SmartExp” – t.i., ar ražotāja “Defendec Inc.” programmatūru “SMARTDEC SmartExp” ir jāspēj nodrošināt vismaz:
2.4.1. nepārtrauktu šifrēšanu un dokumentālu ziņojumu autentifikācijas noteikšanu, šim nolūkam izmantojot informācijas šifrēšanas un dokumentālu ziņojumu autentifikācijas noteikšanas standartu AES-128 (Advanced Encryption Standard) vai ekvivalentu;
2.4.2. sensoru iekārtu piekļuves atslēgas uzstādīšanu, izmantojot šim nolūkam sabiedrisko atslēgu kriptogrāfijas algoritmu - 1024bit RSA vai ekvivalentu;
2.4.3. sensoru pārraidāmo trauksmes signālu indikāciju, piemēram:
2.4.3.1. kustība;
2.4.3.2. iekārtas zādzība;
2.4.3.3. akumulatora sprieguma līmenis;
2.4.3.4. sakaru problēmas;
2.4.4. iespēju lietotājam izmainīt iekārtu nosaukumus.

2.5. Sensoram un radiosakaru tiltam ir jābūt pilnībā savietojamiem ar pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja “Defendec Inc.” vadības programmnodrošinājumu SMARTDEC web ui – t.i., ar ražotāja “Defendec Inc.” vadības programmnodrošinājumu SMARTDEC web ui ir jāspēj nodrošināt vismaz:
2.5.1. nepārtrauktu šifrēšanu un dokumentālu ziņojumu autentifikācijas noteikšanu, šim nolūkam izmantojot informācijas šifrēšanas un dokumentālu ziņojumu autentifikācijas noteikšanas standartu AES-128 (Advanced Encryption Standard) vai ekvivalentu;
2.5.2. sensoru iekārtu piekļuves atslēgas uzstādīšanu, izmantojot šim nolūkam sabiedrisko atslēgu kriptogrāfijas algoritmu - 1024bit RSA vai ekvivalentu;
2.5.3. sensoru pārraidāmo trauksmes signālu indikāciju, piemēram:
2.5.3.1. kustība;
2.5.3.2. iekārtas zādzība;
2.5.3.3. akumulatora sprieguma līmenis;
2.5.3.4. sakaru problēmas;
2.5.4. Trauksmes brīdinājuma nosūtīšana par akumulatora zemu uzlādes līmeni „Low Battery”;
2.5.5. Trauksmes brīdinājuma nosūtīšana par iespējamo zadzību vai stipru vibrāciju;
2.5.6. iespēju lietotājam izmainīt iekārtu nosaukumus.

2.6. Pretendents piegādā sensoru/radiosakaru tiltu, kur katrs sensors/radiosakaru tilts ievietots atsevišķā tikai tam paredzētā iepakojumā (piemēram, kartona kaste vai ekvivalents).

2.7. Sensors atbilst šādām prasībām: 
2.7.1. sensors ir autonoma klātbūtnes uztveršanas, kontroles un uzraudzības iekārta, kas aprīkota ar dienas un nakts fotokameru/-ām, maināmu akumulatoru, kustības detektoru un datu pārraides aprīkojumu (radio signālu pārraidei), kas viss izvietots kopā vienā korpusā;
2.7.2. akumulators nodrošina sensora autonomu darbību ne mazāk par 60 dienām/10 000 bildēm;
2.7.3. sensora korpuss nodrošina slēptu uzstādīšanu;
2.7.4. lietotājam ir iespēja uzstādīt nepieciešamo foto uzņemšanas biežumu, kamēr objekts atrodas sensora kustības detektora darbības zonā;
2.7.5. sensors nodrošina fotoattēla uzņemšanu ne vairāk kā pēc 1 sekundes no brīža, kad objekts nonāk sensora kustības detektora darbības zonā, un nosūtīšanu radiosakaru tiltam;
2.7.6. sensors papildus savai pamatfunkcijai vienlaicīgi spēj darboties kā cita sensora signāla un datu informācijas retranslators;
2.7.7. uzstādīšanas brīdī ir iespējams regulēt skata virzienu, nenoņemot sensoru no stiprinājuma.

2.8. Radiosakaru tilts atbilst šādām prasībām:
2.8.1. tā ir autonoma komutācijas iekārta, kas aprīkota ar datu pārraides aprīkojumu un maināmiem akumulatoru, kas viss izvietots kopā vienā korpusā;
2.8.2. akumulatori nodrošina radiosakaru tilta autonomu darbību ne mazāk par 60 dienām/10 000 bildēm;
2.8.3. tas nodrošina sensora komutāciju un strādā kā sensora tīkla sajūgšanas modulis ar pārklājuma zonu ne mazāk kā 100 m rādiusā;
2.8.4. tas nodrošina neierobežotu informācijas pārraidi bez vadiem no sensoriem uz ražotāja “Defendec Inc.” sensoru vadības programmatūru SMARTDEC Web ui;
2.8.5. viens radiosakaru tilts atbalsta vienlaicīgu pieslēgumu ne mazāk kā  2 sensoriem;
2.8.6. tā korpuss nodrošina slēptu uzstādīšanu. 

2.9. Barošanas avots (akumulators) ir saderīgs:
2.9.1. ar piedāvāto sensoru;
2.9.2. ar piedāvāto radiosakaru tiltu;
2.9.3. Pasūtītāja rīcībā esošajiem sensoriem Smartdec Detector;
2.9.4. Pasūtītāja rīcībā esošajiem radiosakaru tiltiem Smartdec Bridge 869;
2.9.5. Pasūtītāja rīcībā esošajām barošanas avotu (akumulatoru) uzlādes iekārtām Smartdec 12 Bay Rapid Battery Charger.

2.10. Programmators atbilst šādām tehniskajām prasībām:
2.10.1. nodrošina sensoru un radiosakaru tilta konfigurēšanu, izmantojot šifrētu bezvadu savienojumu;
2.10.2. nodrošina sensora attēla kvalitātes izvēli un trauksmes zonas konfigurēšanu;
2.10.3. nodrošina mobilo sakaru operatoru tīkla un Wi-Fi 2.4 GHz kanālu kvalitātes mērīšanu;
2.10.4. nodrošina sensoru un radiosakaru tilta atrašanās vietas koordināšu saglabāšanu vadības programmnodrošinājumā SMARTDEC web ui;
2.10.5. nodrošina sensora aktīvās zonas testēšanu;
2.10.6. nodrošina datu sinhronizēšanu ar sensoru un ar radiosakaru tiltu;
2.10.7. nodrošina sensoru un radiosakaru tilta programmnodrošinājuma atjaunošanu/pārinstalēšanu;
2.10.8. nodrošina barošanas avota uzlādi caur USB;
2.10.9. indikatori uzlādes/savienojuma izveides statusa vizualizācijai;
2.10.10. stiprinājums programmatora piestiprināšanai uz jostas vai jakas kabatas;
2.10.11. programmators tiek piegādāts komplektā ar mobilo telefonu, kas nodrošina sensoru un radiosakaru tilta informācijas vizualizāciju un uz kura ir uzstādīta programmatūra “SMARTDEC SmartExp”.


3. Prasības piegādājamajām iekārtām

3.1. Sensoram jāatbilst šādiem tehniskajiem parametriem:

	Nr. p.k.
	Parametrs
	Parametra minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājuma apraksts

	1. 
	Dienas kamera
	Izšķirtspēja: ne mazāk kā 1920x1080; 
Horizontālais apskates leņķis:	 ne mazāk kā  55°.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	2. 
	Nakts kamera
	Minimālā attēla kvalitāte: „Monochrome”;
Izšķirtspēja: ne mazāk kā  1280x960; 
Zibspuldze: infrasarkanais (IR);
Horizontālais apskates leņķis:	 ne mazāk kā  55°;
Minimālais apgaismojums: ne vairāk kā 0.1 lux.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	3. 
	IR filtrs
	Pilnībā automātisks
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	4. 
	Lēcas pretatstarojošs pārklājums 
	Ir
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	5. 
	Infrasarkanais apgaismojums 
	Ir (melna spektra)
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	6. 
	Kustības sensora (PIR) darbības (detekcijas) diapazons
	Darbības attālums: ne mazāk kā  30 m
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	7. 
	Kustības sensora (PIR) minimālas darbības intervāls starp divām trauksmēm 
	Konfigurējams, intervālā no 0 līdz 1 sek. 
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	8. 
	Regulējama kustības sensora (PIR) jūtība
	Konfigurējams
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	9. 
	IR zibspuldzes darbības attālums 
	Ne mazāk kā  30 m
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	10. 
	Iekšējā atmiņa
	Iebūvēta, ne mazāk kā  6 GB
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	11. 
	Radiomodulis
	IEEE 802.11.4 (2.4 GHz); 
Frekvenču joslas platums 2 MHz;
Datu pārraides ātrums ne mazāk kā 250 kbps;
Modulācija QPSK vai ekvivalents.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	12. 
	Antenas parametri
	Polarizācija: omnidirectional (vertikālā);
Pastiprinājums – ne mazāk kā 10 dBm.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	13. 
	Konfigurēšanas iespēja
	Vismaz izmantojot vadības programmnodrošinājumu SMARTDEC web ui un programmatūru “SMARTDEC SmartExp” kopā ar programmatoru, izmantojot bezvadu savienojumu
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	14. 
	Barošanas avots
	Li-ion (vai ekvivalents) akumulators
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	15. 
	Informācijas šifrēšana un dokumentālu ziņojumu autentifikācijas noteikšanas standarts 
	Elliptic Curve Cryptography (secp160r1) Standarts AES-128 (Advanced Encryption Standard) vai ekvivalents 
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	16. 
	Iekārtu piekļuves atslēga 
	Sabiedrisko atslēgu kriptogrāfijas algoritms-1024bit RSA vai ekvivalents
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	17. 
	Korpusa materiāls
	Augstas izturības polistirols vai ekvivalents
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	18. 
	Korpusa krāsa 
	Kamuflāžas (vienojas pirms pasūtījuma veikšanas), matēta
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	19. 
	Iekārtas darbības temperatūras diapazons*
	Darba temperatūras diapazons vismaz 
-30oC ~ +50oC
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	20. 
	Mitruma aizsardzība
	Vismaz IPX7 aizsardzības pakāpe
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	21. 
	CE marķējums
	Ir
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	22. 
	Uzstādīšanas/piestiprināšanas veids
	Vismaz ar lodveida šarnīru un lodveida šarnīra skrūvi
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	23. 
	Izmēri (gabarīti)**
	Ne vairāk kā 100x120x150 mm
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	24. 
	Komplektācija
	Li-ion (vai ekvivalents) akumulators.
Lodveida šarnīra skrūve.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 


* Iekārtām jāiztur temperatūras svārstības sniega un ledus apstākļos.
** Norādīts bez antenas. 

3.2. Radiosakaru tilts atbilst šādiem tehniskajiem parametriem:

	Nr. p.k.
	Parametrs
	Parametra minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājuma apraksts

	1. 
	Radiomodulis
	IEEE 802.11.4 (2.4 GHz); 
Frekvenču joslas platums 2 MHz;
Datu pārraides ātrums ne mazāk kā 250 kbps;
Modulācija QPSK vai ekvivalents.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	2. 
	Radiomoduļa antenas parametri
	Polarizācija: omnidirectional (vertikālā);
Pastiprinājums – ne mazāk kā 10 dBm.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	3. 
	Mobilo sakaru operatoru tīkli
	Vismaz 4G (LTE).
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	4. 
	Frekvenču diapazonu izvēle
	Automātiskā režīmā
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	5. 
	Datu pārraides antenu uzstādīšanas veids
	Ārējā uz korpusa
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	6. 
	Pieslēgvietas
	SIM kartes slots 
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	7. 
	Radiomoduļa pārklājuma zonas platums, nodrošinot sensoru informācijas pārraidi
	Ne mazāk kā  100 m rādiusā
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	8. 
	Vienlaicīgs sensoru pieslēgumu skaits*
	Ne mazāk kā  2 sensori
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	9. 
	Konfigurēšanas iespēja
	Vismaz izmantojot vadības programmnodrošinājumu SMARTDEC web ui un programmatūru “SMARTDEC SmartExp” kopā ar programmatoru, izmantojot bezvadu savienojumu
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	10. 
	Informācijas šifrēšana un dokumentālu ziņojumu autentifikācijas noteikšanas standarts
	Elliptic Curve Cryptography (secp160r1) Standarts AES-128 (Advanced Encryption Standard) vai ekvivalents
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	11. 
	Iekārtu piekļuves atslēga
	Sabiedrisko atslēgu kriptogrāfijas algoritms–1024 bit RSA vai ekvivalents
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	12. 
	Barošanas avots
	Li-ion (vai ekvivalents) akumulators
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	13. 
	Korpusa materiāls
	Augstas izturības polistirols vai ekvivalents
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	14. 
	Korpusa krāsa 
	Kamuflāžas (vienojas pirms pasūtījuma veikšanas), matēta
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	15. 
	Iekārtas darbības temperatūras diapazons**
	Darba temperatūras diapazons vismaz 
-30oC ~ +50oC
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	16. 
	Mitruma aizsardzība
	Vismaz IPX7 aizsardzības pakāpe
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	17. 
	CE marķējums
	Ir
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	18. 
	Uzstādīšanas/piestiprināšanas veids
	Vismaz ar lodveida šarnīru un lodveida šarnīra skrūvi
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	19. 
	Radiosakaru tilta izmēri***
	Ne vairāk kā 100x120x300 mm
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	20. 
	Komplektācija
	Atbilstošs skaits Li-ion (vai ekvivalents) akumulatoru.
Lodveida šarnīra skrūve.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 


* Sensors, kas  atbilst 3.1.punkta prasībām, kā arī šobrīd pasūtītāja lietošanā esošs sensors.
** Iekārtām jāiztur temperatūras svārstības sniega un ledus apstākļos.
*** Norādīts bez antenas. 

3.3. Programmatora mobilais telefons atbilst šādiem tehniskajiem parametriem:


	Nr. p.k.
	Parametrs
	Parametra minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājuma apraksts

	1.
	Ierīces veids
	Skārienjūtīgs viedtālrunis
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	2.
	SIM karšu atbalsts
	Dual SIM (gan SIM, gan eSIM iespējas dažādās kombinācijās)
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	3.
	Sakaru standarti
	Vismaz GSM / LTE / 5G
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	4.
	Operētājsistēma no viedtālruņa ražotāja
	Android 13.versija vai augstāka
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	5.
	Iebūvētā atmiņa
	256 GB vai lielāka
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	6.
	Operatīvā atmiņa
	8 GB vai lielāka
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	7.
	Procesors
	Vismaz 1x3,3GHz; 4x2,8GHz; 3x2,0GHz vai līdzvērtīgu veiktspēju
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	8.
	Procesora kodolu skaits
	Astoņkodolu vai vairāk
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	9.
	Ekrāna tips
	Dynamic AMOLED 2X vai ekvivalents
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	10.
	Ekrāna izmērs
	Ne mazāk kā 6,0 collas
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	11.
	Ekrāna izšķirtspēja
	Vismaz Full High Definition Plus (2220x1080 pikseļi)
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	12.
	Ekrāna atsvaidzes ātrums
	Ne mazāk kā 120Hz
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	13.
	Kamera
	Primārā (Rear) 
vismaz 50.0 MP + 12.0 MP platleņķa vismaz 120˚, 
Sekundārā (Front) vismaz 12.0 MP
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	14.
	GPS
	Nepieciešams
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	15.
	NFC
	Nepieciešams
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	16.
	Bezvadu internets
	Vismaz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ dual-band, Wi-FI Direct
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	17.
	Iebūvētas papildus ierīces
	Bluetooth v5.3 vai augstāka
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	18.
	Baterija
	Vismaz 3900 mAh
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	19.
	Uzlādēšanas iespēja
	Komplektācijā jābūt iekļautam viedierīces ražotāja oriģinālajam atbilstošam EU strāvas lādētājam ar kabeli, jauda vismaz 24W.
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	20.
	Īpaša korpusa aizsardzība
	Aizsargāts ar “Gorilla Glass Victus 2” priekšpusē un aizmugurē, vai labāku
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	21.
	Sinhronizācija ar datoru 
	Caur bluetooth vai USB-C
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	23.
	Izvēlnes valoda
	Latviešu, Angļu
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	25.
	Mitruma un putekļu noturība
	IP 68 vai augstāka
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	26.
	Marķējums
	CE marķējums
	[Apraksta parametru tādā kārtā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par parametra atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām] 

	27.
	Modelis un ražotājs
	



4. Pretendents nodrošina [norāda termiņu, kas nav īsāks par 36 mēnešiem] mēnešu garantiju piegādātajām precēm. 

5. Pretendents iekārtu piegādi veic Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē (Rūdolfa ielā 5, Rīgā).

6. [bookmark: _Toc130228142]Papildus prasības (Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027.gadam publicitātes noteikumi):

6.1. Pretendents apņemas piegādes ietvaros veikt Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027.gadam Projekta publicitātes pasākumus, kas sevī ietver 1 (vienas) uzlīmes piegādāšanu katrai iekārtai saskaņā ar zemāk norādīto paraugu: 
[image: ]
6.2. Tehniskās specifikācijas 5.1. apakšpunktā noteiktā ES emblēma sastāv no 12 (divpadsmit) dzeltenām (Pantone Yellow) zvaigznēm, kuras izvietotas uz zila (Pantone Reflex Blue) taisnstūra, kura garums ir 1,5 reizes lielāks par augstumu. ES emblēmā zvaigznes ir izvietotas aplī, kura centrs atrodas taisnstūra diagonāļu krustpunktā. Apļa rādiuss ir vienāds ar vienu trešdaļu no taisnstūra augstuma, kā tas redzams zemāk norādītajā paraugā:


[image: ]

Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024. gada 15. augustā.

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds][footnoteRef:2] [2:  Ja izziņu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi izziņu.] 
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