1.pielikums

Atklāta konkursa 
„Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi”
 ID Nr. CAIP 2024/148
Iepirkumu komisijas atbildes uz jautājumiem

1.jautājums:
Izvērtējot Nolikuma sastāva iekļautos būvniecības ieceres dokumentus un precizēto darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, lūdzam:
a) sinhronizēt numerāciju starp būvniecības ieceres dokumentu sastāvā esošo būvdarbu apjomu sarakstu un Nolikumā precizēto darbu daudzumu un izmaksu sarakstu. Pozīciju numerāciju atšķirības novedīs pie neskaidrībām būvniecības procesā, kā arī jau iepirkuma fāze ir redzams, ka atšķirīgi darbu daudzumu saraksti rada neskaidrības un kļūdas, proti – 2025.gada 4.aprīlī publicētajās papildatbildēs uz jautājumiem ir vēl savādāka pozīciju numerācija kā ieceres dokumentu sastāvā esošajā būvdarbu apjomu sarakstā un Nolikuma precizēto darbu daudzumu un izmaksu sarakstā. Zemāk piemērs tikai dažām pozīcijām:
· būvniecības ieceres dokumentu sastāvā esošais būvdarbu apjomu saraksts:
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· Nolikuma precizētais darbu daudzumu un izmaksu saraksts:
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· 2025.gada 4.aprīlī publicētās papildatbildēs uz jautājumiem:
[image: ]



ATBILDE:
Pasūtītājs informē, ka ir veikti precizējumi būvprojekta risinājumos un būvdarbu apjomu sarakstos, līdz ar to pozīciju numuri var atšķirties. Skatīt aktuālo darbu daudzumu sarakstu.


2. jautājums:
b) [bookmark: _Hlk194913661][bookmark: _Hlk194913079]skaidrot darbu daudzumu saraksta pozīcijas “Kopne luksoforu un ceļa zīmju stiprināšanai (h>6m; l=15) ar dzelzsbetona pamatni” (numerācija pēc Nolikuma darbu daudzumu un izmaksu saraksta Nr.462, numerācija papildatbildēs Nr.454) tehniskos risinājumus. Kāda veida “ Γ “ vai “ Π “ kopni ir paredzēts uzstādīt? 
· Ja ir paredzēts uzstādīt “ Π “ veida kopni, tad lūdzam koriģēt rasējumus, norādot otra kopnes balsta atrašanās vietu tramvaja sliežu zonā
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· Ja ir paredzēts uzstādīt “ Γ “ veida kopni, tad informējam, ka Eiropas Savienībā nav ražotāju, kuri ir sertificēti ražot 15 metrus garu konsoli (kopnes iznesumu) un dēļ viena pasūtījuma ražotāji neveiks atsevišķu sertifikāciju. Ņemot vērā, ka izstrādājot tehniskos risinājumus, tie ir jāizstrādā tā, lai tie būtu realizējami, lūdzam informēt par iespējamajiem ražotājiem/piegādātājiem “ Γ “ veida kopnei ar 15 metru garu konsoli.
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ATBILDE:
Paredzēts uzstādīt veida “ Γ “ veida konsoli. Pieļaujams samazināt konsoles pamatkonstrukcijas garumu līdz 11.5m un uzstādot papildus ceļa zīmes pagarinājuma stiprinājumu. Tramvaja luksoforu pieļaujams uzstādīt starp tramvaja sliežu ceļu un brauktuves joslu (~8.5m no brauktuves malas) un ceļa zīme uzstādāma uz cauruļveida pagarinājuma virs tramvaja sliežu ceļa.
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3.jautājums:

Lūdzam pasūtītāju precizēt ELEKTROAPGĀDE (ELT) -  AS "Sadales tīkls" inženiertīklu pārbūve un izbūve darbu daudzumu sadaļu nosaukumus Nr.1029 un Nr.1030. Abas sadaļas norādītas vienādas.

	1029
	1.10.7
	Ārējā elektroapgāde, luksoforu pieslēgums Anniņmuižas bulvāra un Bebru ielas krustojumā, Rīga, kad. Nr. 01000809999 (TN 107052249) TMP-788491-241411
	gb.
	11,00
	 
	0


00,00

	1030
	1.10.7
	Ārējā elektroapgāde, luksoforu pieslēgums Anniņmuižas bulvāra un Bebru ielas krustojumā, Rīga, kad. Nr. 01000809999 (TN 107052249) TMP-788491-241411
	gb.
	11,00
	 
	0


00,00



ATBILDE:
Pozīcija Nr. 1030 ir izslēgta no darbu daudzumu saraksta, jo tā dublē 1029 pozīciju.

4.jautājums:
Lūgums pasūtītajam skaidrot vai noteikt specifikācijas 130.pozīicijai sadaļā CEĻA DARBI(TS-CD).
	130
	1.8.2.
	Individuāli projektējamo ceļa zīmju uzstādīšana
	gb
	71,00



ATBILDE:
Individuāli projektētās ceļa zīmes ir uzrādītas TS-CD rasējumos Šķērsgriezumi un SOTL izbūves plānā, kā arī TS-CD darbu daudzumu sarakstā ir atrodama konkrēts skaits un informācija konkrētām individuāli projektējamām zīmēm.



5.jautājums:
1. FAILS SAT-5-0 Mezgla M1 montāžas rasējums - sat-rbpvelo-sat-04-dot-1
Materiālu ekspilktācijā parādās pozīcija 4.4. Monolīta dzelzsbetona vairogbalsts VB1 2800×1600×200mm ar 2 atvērumiem ∅950mm – ras.SAT-P2.
Atverot rasējumu SAT-12-0 Blīvripu Dn500 montāžas rasējums - sat-rbpvelo-sat-p2, kas nosaukts SAT-P2, redzams, ka tas atbilst blīvripas izveidošanai nevis monolītam vairogbalstam VB1
           Pasūtītāju lūgums precizēt pozīciju.
ATBILDE:
	Projekta dokumentācija papildināta ar rasējumu SAT-P3 un papildinātas Materiālu ekspilktācijas pozīcijas 4.4. un 5.6.

6.jautājums: 
2. FAILS SAT-6-0 Mezgla M2 montāžas rasējums - sat-rbpvelo-sat-04-dot-2
Materiālu ekspliktācijā parādās pozīcija 4.7. Monolīta dzelzsbetona enkura bloks 4000×1200×1800(H)mm– ras. SAT-P4.A.
Šāda rasējuma SAT-P4.A projekta dokumentācijā nemaz nav.
          Pasūtītāju lūgums pievienot rasējumu, specifikācijas šai pozīcijai.

ATBILDE:
Projekta dokumentācijā precizēts rasējums SAT-04.02.

7.jautājums:
3. FAILS SAT-6-0 Mezgla M2 montāžas rasējums - sat-rbpvelo-sat-04-dot-2
Materiālu ekspilktācijā  (M4 mezgls) parādās pozīcijas
4.1. Rūpn. izolēts tēr. cauruļvadu līkums 90° ⌀508/900mm; L1=1,20m; L2=1,20m
4.2. Rūpn. izolēts tēr. cauruļvadu līkums 90° ⌀508/900mm; L1=2,40m; L2=1,20m
4.3. Rūpn. izolēts tēr. cauruļvadu vertikāls līkums 33° ⌀508/900mm; L1=1,20m; L2=1,20m
          Rasējumā atspoguļots M2 mezgls, dotie apjomi nav kopējā materiālu ekspliktācijā, tāpēc rodas jautājums, vai nav kāds papildus mezgls, kas nav atspoguļots nedz griezumos, nedz ģenplānā?
           Lūdzam pasūtītāju precizēt vai esošās pozīcijas atbilst M2 mezglam, vai lūgums pievienot M4 mezgla rasējumus.
ATBILDE:
	Projekta dokumentācijā precizēts rasējums SAT-04.02, SAT-P1 un papildināts ar rasējumu SAT-P3.
8.jautājums:
4. FAILS SAT-11-0 Nekustīgā balsta NB1 enkurbloka montāžas rasējums - sat-rbpvelo-sat-p1
Failā atspoguļots Nekustīgais balsts uz cauruļvada ⌀457/800. Pievienošanās ir pie ⌀508/800, itkā šo varētu pieskaitīt pie 2.punkta, bet nu tad tāpat cauruļvadi neatbilst.
         Lūdzam pasūtītāju precizēt uz kāda cauruļvada atrodas balsts un vai tas atbilst rasējumam.
ATBILDE:
	Projekta dokumentācijā precizēts rasējums SAT-P1.
9.jautājums:
5. SAT-4-4 Siltumtrases garenprofils - sat-rbpvelo-sat-03
Garenprofils neatbilst ģenplānam. Pēc ģenplāna redzams, ka zem sliedēm caurules tiek ievilktas esošajā kanālā, līdz ar to loģiski, ka tā ir vienīgā vietā, kur būtu jāsamazinās cauruļvadu diametrs no ⌀508/900 à ⌀508/800, lai caurules varētu ievilkt. Garenprofilā šīs izmaiņas nav atspoguļotas, tāpēc nav īsti skaidrs, kurā brīdī sākas caurstumšana. Tāpat īsti nav atspoguļots L-1 mezgls.
      Lūdzam pasūtītāju precizēt Garenprofilu un izbūves risinājumus.

ATBILDE:
	Projekta dokumentācijā precizēts rasējums SAT-03.


10.jautājums:
Lūdzam precizēt Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā (Līgumprojekts) pievienotajā līguma projektā ieturējuma naudas atmaksas kārtību, proti, Līgumprojekta 4.2.3. punktā ir noteikts, ka atlikušo maksājumu atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam Pasūtītājs apmaksā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā ar nosacījumu, ka uz 5% maksājumiem no izpildīto darbu maksājuma summas Būvuzņēmējs uz Līgumā paredzēto Darbu garantijas termiņu (___ gadi objektam un ____gadi uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas) izsniedz bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, garantijas laikā radušos defektu novēršanai. Rēķins jāiesniedz 20 darbdienu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
Savukārt, Līgumprojekta 4.8.punktā ir noteikts, ka Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma 4.2.3.punktā noteikto garantijas laika ieturējumu pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Līgumprojektā veidojas pretruna starp 4.2.3.punktu un 4.8.punktu, proti, par to, kādā kārtībā un termiņā tiks atmaksāta ieturējuma nauda, jo uz vienu un to pašu ieturējuma naudu attiecas abi šie Līgumprojekta punkti, veidojot pretrunu, līdz ar to lūdzam precizēt Līgumprojekta punktus un skaidri norādīt, kāda ir ieturējuma naudas atmaksas kārtība. 
ATBILDE:
	Pasūtītājs skaidro, ka būvuzņēmējs var saņemt norādīto samaksu pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, izpildot Līguma projekta 4.2.3. punkta nosacījumu, vai arī saņemt norādīto maksājumu pēc garantijas laika beigām atbilstoši Līguma projekta punktam 4.8., neizpildot Līguma projekta 4.2.3. punkta nosacījumu. Līguma projektā pretruna neveidojas.
	11.jautājums:
Lūdzam apstiprināt, ka piedāvājuma nodrošinājuma polisē norādāmais pasūtītājs (apdrošinātais) ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija, reģ. Nr. 40900039849, adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

ATBILDE:
	Komisija apstiprina, ka piedāvājuma nodrošinājumā norāda pasūtītāju (apdrošinātais) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija, reģ. Nr. 40900039849, adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.
Iepirkuma dokumentācijā tiks veikti grozījumi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, lūdzam, sekot līdzi iepirkuma publikācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. 
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Objekts Nr.9 - Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojums

Darbi

420 1.8.9 Luksoforu statnes un balsteņa montāža kpl 2.00            

421 1.8.9 Ceļa zīmju balsteņa montāža gb 2.00            

422 1.8.9 Iznesuma traverzas montāža gb 2.00            

423 1.8.9 Luksofora montāža uz balsteņa gb 6.00            

424 1.8.9 Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē m 199.00        

425 1.8.9 Luksoforu sadales skapja (ar kontrolieri) montāža, t.sk. sazemēšana kpl 1.00            

426 1.8.9 Luksoforu kontroliera programmēšana gb 1.00            

427 1.8.9 Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības gb 1.00            

428 1.8.9 Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana gb 5.00            

429 1.8.9 Video detektora parametrizēšana gb 5.00            

430 1.8.9 Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana gb 2.00            

431 1.8.9

Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde 

(objekts)

gb 1.00            

432 1.8.9

Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa 

zīmju uzstādīšana un noņemšana (objekts)

gb 1.00            

Materiāli

433 1.8.9

Luksoforu kontroliera sadales skapis Shneider Electric Thalassa PLAZ 

1250x750x320mm (vai analogs) komplektā ar pamatni, zemējuma komplektu, 

apsildi un apgaismojumu, kā arī 24V barošanas bloku vājstrāvas iekārtām

kpl 1.00            

434 1.8.9

Luksoforu kontrolieris Swarco ITC-3 ar 24 vājstrāvas ievadu bloku  (vai 

analogs)

kpl 1.00            

435 1.8.9

Industriāla tipa mobilo datu pārraides tīkla modēms Robustel R3000 LTE (vai 

analogs) ar vismaz 4 LAN portiem

gb 1.00            

436 1.8.9 Luksoforu statne (h=3,25m) gb 2.00            

437 1.8.9 Balstenis luksoforu stiprināšanai gb 2.00            

438 1.8.9 Iznesuma traverza (dažāda garuma) gb 2.00            

439 1.8.9 Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m) gb 2.00            

440 1.8.9

3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un 

saulessargiem

kpl 4.00            

441 1.8.9

2-sekciju gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un 

saulessargiem

kpl 2.00            

442 1.8.9 Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu gb 2.00            

443 1.8.9 Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai analogs) gb 3.00            

444 1.8.9 Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām)  gb 2.00            

445 1.8.9 Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 m 18.00          

446 1.8.9 Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 m 78.00          

447 1.8.9 Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 m 103.00        

Objekts Nr.9 - Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojums

Darbi

448 1.8.9 Esošās luksoforu statnes pārcelšana gb 4.00            

449 1.8.9 Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē m 107.00        

450 1.8.9 Luksoforu kontroliera programmēšana gb 1.00            

451 1.8.9 Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības gb 1.00            

452 1.8.9 Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana gb 5.00            

453 1.8.9 Video detektora parametrizēšana gb 7.00            

454 1.8.9 Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana gb 2.00            

455 1.8.9

Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde 

(objekts)

gb 1.00            

456 1.8.9

Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa 

zīmju uzstādīšana un noņemšana (objekts)

gb 1.00            

Materiāli

457 1.8.9 Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu gb 2.00            

458 1.8.9 Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai analogs) gb 3.00            

459 1.8.9 Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām)  gb 2.00            

460 1.8.9 Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 m 51.00          

461 1.8.9 Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 m 56.00          


image2.emf
Objekts Nr.9 - Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojums

Darbi

417 1.8.9 Luksoforu statnes un balsteņa montāža kpl 2.00

418 1.8.9 Ceļa zīmju balsteņa montāža gb 2.00

419 1.8.9 Iznesuma traverzas montāža gb 2.00

420 1.8.9 Luksofora montāža uz balsteņa gb 4.00

421 1.8.9 Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē m 194.00

422 1.8.9 Luksoforu sadales skapja (ar kontrolieri) montāža, t.sk. sazemēšana kpl 1.00

423 1.8.9 Luksoforu kontroliera programmēšana gb 1.00

424 1.8.9 Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības gb 1.00

425 1.8.9 Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana gb 4.00

426 1.8.9 Video detektora parametrizēšana gb 4.00

427 1.8.9 Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana gb 1.00

428 1.8.9

Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde 

(objekts)

gb 1.00

429 1.8.9

Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa 

zīmju uzstādīšana un noņemšana (objekts)

gb 1.00

Materiāli

430 1.8.9

Luksoforu kontroliera sadales skapis Shneider Electric Thalassa PLAZ 

1250x750x320mm (vai analogs) komplektā ar pamatni, zemējuma komplektu, 

apsildi un apgaismojumu, kā arī 24V barošanas bloku vājstrāvas iekārtām

kpl 1.00

431 1.8.9

Luksoforu kontrolieris Swarco ITC-3 ar 24 vājstrāvas ievadu bloku  (vai 

analogs)

kpl 1.00

432 1.8.9

Industriāla tipa mobilo datu pārraides tīkla modēms Robustel R3000 LTE (vai 

analogs) ar vismaz 4 LAN portiem

gb 1.00

433 1.8.9 Pastiprināta luksoforu statne (h=2,75m) ar dzelzsbetona pamatni kpl 2.00

434 1.8.9 Balstenis luksoforu stiprināšanai gb 2.00

435 1.8.9 Iznesuma traverza (dažāda garuma) gb 2.00

436 1.8.9 Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m) gb 2.00

437 1.8.9

3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un 

saulessargiem

kpl 4.00

438 1.8.9

2-sekciju gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un 

saulessargiem

kpl 2.00

439 1.8.9 Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu gb 1.00

440 1.8.9 Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai analogs) gb 3.00

441 1.8.9 Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām)  gb 1.00

442 1.8.9 Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 m 18.00

443 1.8.9 Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 m 6.00

444 1.8.9 Signālkabelis NYY 19x1,5mm2 m 72.00

445 1.8.9 Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 m 98.00

Objekts Nr.9 - Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojums (ĀMD)

Darbi

446 1.8.9 Luksoforu statnes un balsteņa montāža kpl 2.00

447 1.8.9 Ceļa zīmju balsteņa montāža gb 2.00

448 1.8.9 Iznesuma traverzas montāža gb 1.00

449 1.8.9 Luksoforu kopnes montāža gb 1.00

450 1.8.9 Luksofora montāža uz balsteņa gb 4.00

451 1.8.9 Luksofora montāža uz kopnes gb 4.00

452 1.8.9 Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē m 430.00

453 1.8.9 Kabeļu stiprināšana pie troses m 75.00

454 1.8.9 Parafila troses montāža m 75.00

455 1.8.9 Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana gb 6.00

456 1.8.9 Video detektora parametrizēšana gb 6.00

457 1.8.9 Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana gb 2.00

Materiāli

458 1.8.9 Luksoforu statne (h=2,5m) ar pagaidu dzelzsbetona pamatni kpl 2.00

459 1.8.9 Balstenis luksoforu stiprināšanai gb 2.00

460 1.8.9 Iznesuma traverza (dažāda garuma) gb 1.00

461 1.8.9 Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m) gb 2.00

462 1.8.9

Kopne luksoforu un ceļa zīmju stiprināšanai (h>6m; l=15) ar dzelzsbetona 

pamatni

kpl 1.00

463 1.8.9

3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un 

saulessargiem

kpl 5.00

464 1.8.9 Luksofora kontrastekrāns 3-sekciju 210mm luksoforam gb 2.00

465 1.8.9

2-sekciju gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un 

saulessargiem

kpl 2.00

466 1.8.9

2-sekciju tramvaja luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un 

saulessargiem

kpl 1.00

467 1.8.9 Luksofora kontrastekrāns 2-sekciju 210mm luksoforam gb 1.00

468 1.8.9 Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar platleņķa lēcu gb 2.00

469 1.8.9 Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai analogs) gb 3.00

470 1.8.9 Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām)  gb 2.00

471 1.8.9 Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 m 45.00

472 1.8.9 Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 m 41.00

473 1.8.9 Signālkabelis NYY 19x1,5mm2 m 85.00

474 1.8.9 Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 m 259.00

475 1.8.9 Parafila trose 13mm m 75.00

476 1.8.9 Troses stiprinājumu komplekts kpl 12.00
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438 1.8.9  Luksoforu statnes un balsteņa montāža  kpl  

439 1.8.9  Ceļa zīmju balsteņa montāža  gb  

440 1.8.9  Iznesuma traverzas montāža  gb  

441 1.8.9  Luksoforu kopnes montāža  gb  

442 1.8.9  Luksofora montāža uz balsteņa  gb  

443 1.8.9  Luksofora montāža uz kopnes  gb  

444 1.8.9  Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un  sadalē  m  

445 1.8.9  Kabeļu stiprināšana pie troses  m  

446 1.8.9  Parafila troses montāža  m  

447 1.8.9  Video detektora montāža, komutēšana un  pozicionēšana  gb  

448 1.8.9  Video detektora parametrizēšana  gb  

449 1.8.9  Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana  gb  

Materiāli 

450 1.8.9  Luksoforu statne (h=2,5m) ar pagaidu dzelzsbetona pamatni  kpl  

451 1.8.9  Balstenis luksoforu stiprināšanai  gb  

452 1.8.9  Iznesuma traverza   (dažāda garuma)  gb  

453 1.8.9  Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m)  gb  

454 1.8.9  Kopne luksoforu un ceļa zīmju stiprināšanai (h>6m; l=15) ar  dzelzsbetona pamatni  kpl  

455 1.8.9  3 - sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām,  kronšteiniem un saulessargiem  kpl  

456 1.8.9  Luksofora kontrastekrāns 3 - sekciju 210mm luksoforam  gb  

457 1.8.9  2 - sekciju gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem  un saulessargiem  kpl  

458 1.8.9  2 - sekciju tramvaja luksofors ar 2x210mm LED lēcām,  kronšteiniem un saulessargiem  kpl  

459 1.8.9  Luksofora kontrastekrāns 2 - sekciju 210mm luksoforam  gb  

460 1.8.9  Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar  platleņķa lēcu  gb  


