

1.pielikums

Atklāta konkursa 
„Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi”
 ID Nr. CAIP 2024/148
Iepirkumu komisijas atbildes uz jautājumiem par apjomiem

Jautājums Nr. 1

Izvērtējot projektu un tā darbu apjomu sarakstu, tika konstatēts, ka Pasūtītāja pievienotajā tāmē vairākās darbu apjomu pozīcijās norādītie apjomi pārsniedz projekta dokumentācijā paredzētos. Turklāt pasūtītāja pievienotajā tāmē ir iekļautas darbu pozīcijas, kas nav atspoguļotas projekta dokumentācijā.
Lūdzam precizēt projekta dokumentāciju vai pasūtītāja pievienoto tāmi, jo nav iespējams veikt aprēķinus pozīcijām, kas projektā nav paredzētas?

	ATBILDE: Pasūtītājs informē, ka ir veiktas izmaiņas darbu daudzumu sarakstā atbilstoši zemāk redzamajai informācijai:

	Nr.p.k
	Specifik.Nr.
	Būvdarbu, materiāla vai izstrādājuma nosaukums
	Mērvienība
	Projektā paredzētais daudzums
	Tāmes darba daudzums
	Liekais apjoms
	Skaidrojums
	APJOMI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	1.6.3
	Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā (10x20cm, melns)
	m2
	0,00
	500,00
	-500,00
	Grozīts
	330.00
	

	63
	1.6.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm (N-III)
	m2
	0,00
	5195,00
	-5195,00
	Pozīcija likvidēta
	-
	

	85
	1.7.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4 cm biezumā (AADTj, pievesta ≤ 500), Tips A2, S1, A2a
	m2
	       1 926,00 
	2640,00
	-714,00
	Atbilst projektam
	2640,00
	

	116
	1.8.2
	Priekšrocības zīmju (samazināta izmēra) uzstādīšana
	gb
	89
	93
	-4,00
	Grozīts
	88.00
	

	118
	1.8.2
	Aizlieguma zīmju (samazināta izmēra) uzstādīšana
	gb
	17
	18
	-1,00
	Grozīts
	21.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	GROZĪTS KRUSTOJUMA RISINĀJUMS UN APJOMI:
Objekts Nr.7 - Jūrmalas gatves, Anniņmuižas bulvāra un Imantas 7.līnijas krustojums
	

	374
	1.8.9
	Iznesuma traverzas montāža
	gb
	2
	3
	-1
	Grozīts
	3.00
	

	377
	1.8.9
	Pastiprināta luksoforu statne (h=2,75m) ar dzelzsbetona pamatni
	gb
	0
	3
	-3
	Pozīcija likvidēta
	-
	

	391
	1.8.9
	Iznesuma traverza (dažāda garuma)
	gb
	2
	3
	-1
	Grozīts
	3.00
	

	393
	1.8.9
	3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem
	kpl
	8
	9
	-1
	Grozīts
	8.00
	

	405
	1.8.9
	Signālkabelis NYY 30x1,5mm2
	m
	44
	47
	-3
	Grozīts
	41.00
	

	406
	1.8.9
	Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2
	m
	169
	183
	-14
	Grozīts
	163.00
	

	409
	1.8.9
	Luksofora montāža uz balsteņa
	gb
	1
	2
	-1
	Grozīts
	1.00
	

	410
	1.8.9
	Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē
	m
	224
	227
	-3
	Atbilst projektam
	227.00
	

	405
	1.8.9
	2-sekciju brīdinošais luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem
	kpl
	0
	1
	-1
	Pozīcija likvidēta
	-
	

	417
	1.8.9
	Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2
	m
	3
	6
	-3
	Grozīts
	6.00
	

	424
	1.8.9
	Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē
	m
	199
	204
	-5
	Grozīts
	194.00
	

	Objekts Nr.9 - Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojums (ĀMD)
	
	
	

	Darbi
	
	
	

	438
	1.8.9
	Luksoforu statnes un balsteņa montāža
	kpl
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	439
	1.8.9
	Ceļa zīmju balsteņa montāža
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	440
	1.8.9
	Iznesuma traverzas montāža
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	441
	1.8.9
	Luksoforu kopnes montāža
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	442
	1.8.9
	Luksofora montāža uz balsteņa
	gb
	0,00
	5,00
	-5
	Grozīts
	4.00
	

	443
	1.8.9
	Luksofora montāža uz kopnes
	gb
	0,00
	3,00
	-3
	Grozīts
	4.00
	

	444
	1.8.9
	Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē
	m
	0,00
	343,00
	-343
	Grozīts
	430.00
	

	445
	1.8.9
	Kabeļu stiprināšana pie troses
	m
	0,00
	75,00
	-75
	Atbilst projektam
	75.00
	

	446
	1.8.9
	Parafila troses montāža
	m
	0,00
	75,00
	-75
	Atbilst projektam
	75.00
	

	447
	1.8.9
	Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana
	gb
	0,00
	6,00
	-6
	Atbilst projektam
	6.00
	

	448
	1.8.9
	Video detektora parametrizēšana
	gb
	0,00
	6,00
	-6
	Atbilst projektam
	6.00
	

	449
	1.8.9
	Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	Materiāli
	
	
	

	450
	1.8.9
	Luksoforu statne (h=2,5m) ar pagaidu dzelzsbetona pamatni
	kpl
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	451
	1.8.9
	Balstenis luksoforu stiprināšanai
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	452
	1.8.9
	Iznesuma traverza (dažāda garuma)
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	453
	1.8.9
	Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m)
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	454
	1.8.9
	Kopne luksoforu un ceļa zīmju stiprināšanai (h>6m; l=15) ar dzelzsbetona pamatni
	kpl
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	455
	1.8.9
	3-sekciju transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem
	kpl
	0,00
	4,00
	-4
	Grozīts
	5.00
	

	456
	1.8.9
	Luksofora kontrastekrāns 3-sekciju 210mm luksoforam
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Grozīts
	2.00
	

	457
	1.8.9
	2-sekciju gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem
	kpl
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	458
	1.8.9
	2-sekciju tramvaja luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem
	kpl
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	459
	1.8.9
	Luksofora kontrastekrāns 2-sekciju 210mm luksoforam
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	460
	1.8.9
	Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar platleņķa lēcu
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	461
	1.8.9
	Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai analogs)
	gb
	0,00
	3,00
	-3
	Atbilst projektam
	3.00
	

	462
	1.8.9
	Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) 
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	463
	1.8.9
	Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2
	m
	0,00
	45,00
	-45
	Atbilst projektam
	45.00
	

	464
	1.8.9
	Signālkabelis NYY 14x1,5mm2
	m
	0,00
	41,00
	-41
	Atbilst projektam
	41.00
	

	465
	1.8.9
	Signālkabelis NYY 19x1,5mm2
	m
	0,00
	83,00
	-83
	Grozīts
	85.00
	

	466
	1.8.9
	Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2
	m
	0,00
	249,00
	-249
	Grozīts
	259.00
	

	467
	1.8.9
	Parafila trose 13mm
	m
	0,00
	75,00
	-75
	Atbilst projektam
	75.00
	

	468
	1.8.9
	Troses stiprinājumu komplekts
	kpl
	0,00
	12,00
	-12
	Atbilst projektam
	12.00
	

	Objekts Nr.10 - Daugavgrīvas un Durbes ielas krustojums
	
	
	

	 
	 
	Darbi
	 
	0,00
	 
	0
	
	
	

	469
	1.8.9
	Esošās luksoforu statnes pārcelšana
	gb
	0,00
	4,00
	-4
	Atbilst projektam
	4.00
	

	470
	1.8.9
	Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē
	m
	0,00
	107,00
	-107
	Atbilst projektam
	107.00
	

	471
	1.8.9
	Luksoforu kontroliera programmēšana
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	472
	1.8.9
	Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	473
	1.8.9
	Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana
	gb
	0,00
	5,00
	-5
	Atbilst projektam
	5.00
	

	474
	1.8.9
	Video detektora parametrizēšana
	gb
	0,00
	7,00
	-7
	Atbilst projektam
	7.00
	

	475
	1.8.9
	Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	476
	1.8.9
	Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde (objekts)
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	477
	1.8.9
	Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana (objekts)
	gb
	0,00
	1,00
	-1
	Atbilst projektam
	1.00
	

	Materiāli
	
	
	

	478
	1.8.9
	Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	479
	1.8.9
	Gājēju siltumstarojuma video detektors (FLIR TrafiOne 195 vai analogs)
	gb
	0,00
	3,00
	-3
	Atbilst projektam
	3.00
	

	480
	1.8.9
	Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) 
	gb
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	481
	1.8.9
	Signālkabelis NYY 14x1,5mm2
	m
	0,00
	51,00
	-51
	Atbilst projektam
	51.00
	

	482
	1.8.9
	Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2
	m
	0,00
	56,00
	-56
	Atbilst projektam
	56.00
	

	586
	1.10.2
	D32 ūdensvada atzara L=10m ar pieslēgumu D400 ūdensvadam, izbūve
	kpl
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	587
	1.10.2
	D160 kanalizācijas atzara L=15m ar pieslēgumu esošai akai, izbūve
	kpl
	0,00
	2,00
	-2
	Atbilst projektam
	2.00
	

	783
	1.10.4
	Opt.pazemes kab. FZOMSU-SD 2x6SML 
	m
	145
	210
	-65
	GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI
	

	785
	1.10.4
	Šķeltā caurule d.110mm
	m
	20
	58
	-38
	
	

	786
	1.10.4
	Polietilēna caurule d.50mm, 750N, l-6000mm (ar rezervi 6%)
	gb
	4
	20
	-16
	
	

	788
	1.10.4
	polietilēna caurules pagrieziena modulis 100/90
	gb
	1
	41
	-40
	
	

	799
	1.10.4
	Uzmavas komplekts SC-228
	gb
	1
	2
	-1
	
	

	802
	1.10.4
	Kabeļu savienotājs 8C (1000 gab)
	pac
	0,12
	0,8
	-0,68
	
	

	810
	1.10.4
	Sagatavošanas darbi SIA Tet tīkla pārbūvei/pārslēgšanai* (c./st.)
	gb
	36
	75
	-39
	
	

	815
	1.10.4
	Optiskā kabeļa ieguldīšana caurulē
	m
	145
	210
	-65
	
	

	816
	1.10.4
	Sagatavošanas darbi kabeļa ievilkšanai brīvā, jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā
	m
	101,5
	243,4
	-141,9
	
	

	823
	1.10.4
	Vara kab. uzmavas montāža akā
	gb
	2
	4
	-2
	
	

	824
	1.10.4
	Optiskās kab. uzmavas montāža akā
	gb
	1
	2
	-1
	
	

	825
	1.10.4
	Esošās optiskās uzmavas pārmontāža akā
	gb
	1
	4
	-3
	
	

	827
	1.10.4
	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām 1.pāris
	pāris
	1
	128
	-127
	
	

	830
	1.10.4
	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana,  montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) katra nākošā šķiedra
	metinājums
	22
	46
	-24
	
	

	834
	1.10.4
	Vara kabeļu demontāža
	m
	102
	150
	-48
	
	

	835
	1.10.4
	Optisko kabeļu demontāža
	m
	105
	166
	-61
	
	

	849
	1.10.5
	Rūpn. izolētu tērauda cauruļvadu noguldīšana zem zemes ar brīdinājuma lentu
	m
	156
	160,2
	-4,2
	
	

	902
	1.10.5
	12cm - minerālmateriālu maisījums 0/56 (AADTj,smagie ≤100) vai 0/45 (AADTj,smagie ≤100)
	m3
	0
	2,808
	-2,808
	GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI
	

	903
	1.10.5
	30cm - salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60Mpa
	m3
	0
	7,02
	-7,02
	
	

	906
	1.10.5
	10cm - minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums (0/45 LA≤40 N-III klase)
	m3
	0
	7,99
	-7,99
	
	

	907
	1.10.5
	15cm - minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums (0/45 LA≤45 N-IV klase vai 0/56 LA≤45 N-IV klase)
	m3
	0
	11,985
	-11,985
	
	

	908
	1.10.5
	30cm - salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60Mpa
	m3
	0
	23,97
	-23,97
	
	




Jautājums nr. 2

Izvērtējot projektu un tā darbu apjomu sarakstu, tika konstatēts, ka Pasūtītāja pievienotajā tāmē vairākās darbu apjomu pozīcijās salīdzinot ar projektu nav norādīti apjomi. Būvnieks ir apkopojis šīs pozīcijas ar trūkstošajiem apjomiem tabulas veidā, lai atvieglotu pārskatīšanu.
Lūdzam precizēt darbu apjomus tāmē, jo tie atšķiras no projekta dokumentācijā norādītajiem apjomiem?

Pasūtītājs informē, ka ir veiktas izmaiņas darbu daudzumu sarakstā atbilstoši zemāk redzamajai informācijai: 


	Nr.p.k
	Specifik.Nr.
	Būvdarbu, materiāla vai izstrādājuma nosaukums
	Mērvienība
	Projektā paredzētais daudzums
	Tāmes darba daudzums
	Trūkstošais apjoms
	Skaidrojums
	APJOMI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1.4.2
	Zaru zāģēšana, izveidojot vainagu
	gb
	          159,00 
	63,00
	96,00
	Atbilstošais apjoms
	159.00
	

	14
	1.4.3
	Ceļa zīmju stabu demontāža
	gb
	          247,00 
	246,00
	1,00
	Atbilstošais apjoms
	246.00
	

	15
	1.4.3
	Ceļa zīmju demontāža
	gb
	          378,00 
	376,00
	2,00
	Atbilstošais apjoms
	376.00
	

	24
	1.4.3
	Autobusu pieturas nojumes (ar pamatiem) demontāža un atkārtota izbūve
	gb
	              2,00 
	0,00
	2,00
	Atbilstošais apjoms
	2.00
	

	58
	1.6.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm (N-III), Tips A7, A8, A9, B6, A1a, A2a, B1a
	m2
	      12 675,00 
	7590,00
	5085,00
	Atbilstošais apjoms
	12675.00
	

	69
	1.6.3
	Izlīdzinošā slāņa izbūve 4cm biezumā (magmatisko iežu), Tips B2, B2a, B3
	m2
	      15 160,00 
	15155,00
	5,00
	Atbilstošais apjoms
	4655.00
	

	58
	1.6.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=10cm (N-III), Tips A7, A8, A9, B6, A1a, A2a, B1a
	m2
	12675
	7590
	5085,00
	Atbilstošais apjoms
	12675.00
	

	60
	1.6.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=20cm (N-III), Tips B2a
	m2
	110
	0
	110,00
	Atbilstošais apjoms
	110.00
	

	112
	1.8.1
	Alumīnija apmale L veida, h=120
	m
	63
	59
	4,00
	Atbilstošais apjoms
	142.00
	

	117
	1.8.2
	Aizlieguma zīmju uzstādīšana
	gb
	79
	77
	2,00
	Atbilstošais apjoms
	80.00
	

	119
	1.8.2
	Rīkojuma zīmju uzstādīšana
	gb
	20
	19
	1,00
	Atbilstošais apjoms
	25.00
	

	121
	1.8.2
	Norādījuma zīmju uzstādīšana
	gb
	158
	156
	2,00
	Atbilstošais apjoms
	167.00
	

	123
	1.8.2
	Virzienu rādītāju un informācijas zīmju uzstādīšana
	gb
	13
	11
	2,00
	Atbilstošais apjoms
	12.00
	

	127
	1.8.2
	Individuāli projektējamo ceļa zīmju uzstādīšana
	gb
	74
	0
	74,00
	Atbilstošais apjoms
	71.00
	

	131
	1.8.2
	Ceļa zīmes metāla staba ar konsoli uzstādīšana, ieskaitot pamatu
	gb
	11
	9
	2,00
	Atbilstošais apjoms
	17.00
	

	132
	1.8.2
	Ceļa zīmes siprināma uz esoša balsta
	gb
	1
	0
	1,00
	Atbilstošais apjoms
	4.00
	

	Pagaidu seguma izbūves zona
	
	
	

	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	

	149
	1.6.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=20cm (N-III), Tips A1
	m2
	120
	0
	120,00
	Atbilstošais apjoms
	120.00
	

	150
	1.6.1
	Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm, Tips A1
	m3
	48
	0
	48,00
	Atbilstošais apjoms
	48.00
	

	151
	1.6.3
	Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā (20x20cm, pelēks), Tips B1
	m2
	32
	0
	32,00
	Atbilstošais apjoms
	32.00
	

	152
	1.6.3
	Betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā (20x20cm, balts), Tips B1
	m2
	1,7
	0
	1,70
	Atbilstošais apjoms
	1.70
	

	153
	1.6.3
	Taktilā betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā ("pumpas", balts), Tips B1
	m2
	0,16
	0
	0,16
	Atbilstošais apjoms
	0.16
	

	154
	1.6.3
	Taktilā betona bruģa seguma būvniecība 8cm biezumā ("vadlīnija", balts), Tips B1
	m2
	2,7
	0
	2,70
	Atbilstošais apjoms
	2.70
	

	155
	1.6.3
	Izlīdzinošā slāņa izbūve 4cm biezumā
	m2
	36,56
	0
	36,56
	Atbilstošais apjoms
	36.56
	

	156
	1.6.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=20cm (N-III), Tips B1
	m2
	36,58
	0
	36,58
	Atbilstošais apjoms
	36.58
	

	157
	1.6.1
	Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm, Tips B1
	m3
	15
	0
	15,00
	Atbilstošais apjoms
	15.00
	

	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	
	
	

	158
	1.7.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 3,5 cm biezumā (AADTj, pievesta ≤ 500), Tips A1
	m2
	120
	0
	120,00
	Atbilstošais apjoms
	120.00
	

	159
	1.7.1
	Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base būvniecība 5,0 cm biezumā (AADTj, kravas ≤ 100), Tips A1
	m2
	120
	0
	120,00
	Atbilstošais apjoms
	120.00
	

	372
	1.8.9
	Luksoforu statnes un balsteņa montāža
	kpl
	11
	10
	1
	GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI
	

	373
	1.8.9
	Ceļa zīmju balsteņa montāža
	gb
	9
	7
	2
	
	

	375
	1.8.9
	Luksofora montāža uz balsteņa
	gb
	22
	21
	1
	
	

	376
	1.8.9
	Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs (t.sk.esošājās), statnēs un sadalē
	m
	406
	389
	17
	
	

	390
	1.8.9
	Balstenis luksoforu stiprināšanai
	gb
	11
	7
	4
	
	

	392
	1.8.9
	Ceļa zīmju balstenis (h=2,3m)
	gb
	9
	7
	2
	
	

	402
	1.8.9
	Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2
	m
	66
	63
	3
	
	

	403
	1.8.9
	Signālkabelis NYY 14x1,5mm2
	m
	49
	30
	19
	
	

	404
	1.8.9
	Signālkabelis NYY 19x1,5mm2
	m
	78
	66
	12
	
	

	428
	1.8.9
	Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana
	gb
	5
	4
	1
	
	

	429
	1.8.9
	Video detektora parametrizēšana
	gb
	5
	4
	1
	
	

	430
	1.8.9
	Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana
	gb
	2
	1
	1
	
	

	442
	1.8.9
	Transporta video detektors (FLIR Traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu
	gb
	2
	1
	1
	
	

	444
	1.8.9
	Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) 
	gb
	2
	1
	1
	
	

	423
	1.8.9
	Luksofora montāža uz balsteņa
	gb
	6
	5
	1
	
	

	Objekts Nr.9 - Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojums (ĀMD)
	
	
	

	Darbi
	
	
	

	Materiālu specifikācija - zemējums
	
	
	

	727
	1.10.3
	Sprieguma ierobežotājs, HGS 150RW 250V/500V
	kpl
	2
	0
	2
	GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI
	

	728
	1.10.3
	Sprieguma ierobežotāja stiprinājums, cinkots
	kpl
	2
	0
	2
	
	

	729
	1.10.3
	Metāliska trose ∅14mm
	m
	16
	0
	16
	
	

	730
	1.10.3
	Metāliska troses ∅14mm uzgalis
	gb
	4
	0
	4
	
	

	731
	1.10.3
	PE caurule ø 50mm, 2.klase (450N)
	m
	29
	0
	29
	
	

	732
	1.10.3
	PE caurule ø 50mm, 2.klase (450N), UV noturīga
	m
	12
	0
	12
	
	

	733
	1.10.3
	Kabeļa brīdinājuma lente, 125mm
	m
	29
	0
	29
	
	

	734
	1.10.3
	Termonosedoša uzmava, L=1000mm 
	gb
	2
	0
	2
	
	

	735
	1.10.3
	Zemēšanas skava (pieslēgšana pie sliedes)
	kpl
	2
	0
	2
	
	

	736
	1.10.3
	Piekarkabelis SAX-W95, 12/20kV, ar stabilizāciju pret UV-starojumu  
	m
	155
	0
	155
	
	

	737
	1.10.3
	Kabeļa uzgalis
	gb
	2
	0
	2
	
	

	738
	1.10.3
	Piekarkabeļa stiprinājums, cinkots
	gb
	240
	0
	240
	
	

	739
	1.10.3
	Izolēts apvalks stiprinājuma savienošanas spailēm
	gb
	240
	0
	240
	
	

	740
	1.10.3
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1
	0
	1
	
	

	Darbu daudzumu kopsavilkums - zemējums
	
	

	741
	1.10.3
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gb
	5
	0
	5
	
	

	742
	1.10.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	29
	0
	29
	
	

	743
	1.10.3
	Kabeļu aizsargcaurules d110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	29
	0
	29
	
	

	744
	1.10.3
	Zemējuma troses ievēršana caurulē, pieslēgšana
	m
	41
	0
	41
	
	

	745
	1.10.3
	Sliedes adaptera montāža
	kpl
	2
	0
	2
	
	

	746
	1.10.3
	Sprieguma ierobežotāja montāžā
	kpl
	2
	0
	2
	
	

	747
	1.10.3
	Piekarkabeļa montāža, stiprināšana
	m
	155
	0
	155
	
	

	748
	1.10.3
	Kabeļa uzgaļa montāža
	gb
	4
	0
	4
	
	

	808
	1.10.4
	Esošu (ietves/veloceļa) sakaru kanalizācijas aku  inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot jaunus 12.5t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu / paaugstināšanu (tai skaitā paredzot bojāto akas grodu, betona gredzenu u.c. bojāto elementu nomaiņu un akas hidroizolācijas atjaunošanu). Komplektā ar nepieciešamiem materiāliem, lūka ar SIA "Tet" logo
	kpl
	34
	32
	2
	GROZĪTS RISINĀJUMS UN APJOMI
	

	809
	1.10.4
	Esošu (ietves/veloceļa) sakaru kanalizācijas aku  inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot jaunus 40t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu un pazemināšanu / paaugstināšanu (tai skaitā paredzot bojāto akas grodu, betona gredzenu u.c. bojāto elementu nomaiņu un akas hidroizolācijas atjaunošanu). Komplektā ar nepieciešamiem materiāliem (LVRTC, Tet)
	kpl
	41
	40
	1
	
	

	811
	1.10.4
	Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m
	m
	170
	163,4
	6,6
	
	

	813
	1.10.4
	Polietilēna cauruļu guldīšana tranšejā un savienojumu izbūve 
	m
	250
	243,4
	6,6
	
	

	817
	1.10.4
	Kabeļu kanalizācijas caurejamības pārbaude (buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā)
	m
	162
	121,2
	40,8
	
	

	818
	1.10.4
	Kabeļu 22-32 mm diametrā ieguldīšana kabeļu kanalizācijā
	m
	219
	132
	87
	
	

	819
	1.10.4
	Brīdinājuma lentes ieguldīšana tranšejā
	m
	265
	258
	7
	
	

	828
	1.10.4
	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām, katrs nākošais pāris
	pāris
	29
	2
	27
	
	







