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Atklāts konkurss “Hidrauliskās preses un liekšanas darba galda piegāde Ventspils Tehnikumam” 
(ID Nr. VIAA 2024/25 ERAF VenT)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 13.11.2024.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Hidrauliskā prese

 
	1
	Gab.
	1. Ar regulējamu darba augstumu un manometru. 
2. Iekārta izgatavota no izturīga metāla un aprīkota ar aizsardzības režģi.
3. Novietojama uz grīdas.
4. Darbināma gan ar rokas sviru, gan ar kājas pedāli.
5. Cilindra gājiens: vismaz 140 mm.
6. Spiešanas spēks: vismaz 20 t.
7. Maksimālais gaisa spiediens: vismaz 600 bar.
8. Darba virsmas platums: vismaz 1000 mm.
9. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	2. 
	Liekšanas darba galds ar palīginstrumentiem 
	1
	Kompl.
	1. Paredzēta manuālai metāla lokšņu locīšanai.
2. Locīšanas darba daļa segmentēta ar dažādu izmēru segmentiem. 
3. Iekārta izgatavota no izturīga metāla un paredzēta darbam smagos apstākļos. 
4. Lieces maksimālais leņķis: vismaz 130°.                        
5. Segmentu skaits: vismaz 13.
6. Segmentu sadalījums: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 250, 270 mm.
7. Kopējais darba platums: vismaz 1500mm.
8. Lieces veiktspēja: vismaz 220N/mm2.
9. Lokāmā materiāla biezums:
9.1. Tērauds: vismaz 1.4 mm;
9.2. Nerūsējošais tērauds: vismaz 0.8 mm;
9.3. Alumīnijs : vismaz 1.7 mm.
10. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana.
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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