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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 26.11.2024.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
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	Metināšanas robota komplekts
	1
	Kompl.
	1. Metināšanas robota (Kobots jeb sadarbības robots) komplektā ietilpst:
1.1. Viens metināšanas robota rokas aprīkojums ar šādiem parametriem, komplektāciju:
1.1.1. Uz galda stiprināma metināšanas robota roka;
1.1.2. Robota kontrolieris;
1.1.3. Robota programmēšanas pults;
1.1.4. Metināšanas funkciju pakotne (saderība ar iekārtu 1.2);
1.1.5. Šuvju meklēšanas aprīkojums;
1.1.6. Šuvju izsekošanas aprīkojums;
1.1.7. Komunikācijas interfeiss;
1.1.8. Tālvadības pults/komandu ievadīšanai;
1.1.9. Izolējoša robota rokas montāžas plāksne;
1.1.10. Cits MIG/MAG metināšanas metodes un robota rokas darbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums;
1.1.11. Metināšanas rokas maksimālais gājiens: robežās no 1000 līdz 1250 mm;
1.1.12. Metināšanas rokas kustība: 6 asīs, minimālais kustības diapazons katrai asij vismaz 360o;
1.1.13. Metināšanas rokas (max) kustības ātrums:
Darbības režīmā: vismaz 1000 mm/sek
Ātrgaitas režīmā: vismaz 2000 mm/sek;
1.1.14. Kravnesība (max): vismaz 9kg;
1.1.15. Vismaz IP54 aizsardzības klase;
1.1.16. Elektrības pieslēgums: 220-240 V;
1.1.17. Kopējā jauda: ne lielāka par 3 Kw;
1.1.18. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.
1.2. Vienas metināšanas iekārtas aprīkojuma komplekts ar šādiem parametriem, komplektāciju:
1.2.1. Nodrošina vismaz MIG / MAG, MMA, TIG un FCAW  metināšanas procesus;
1.2.2. Standarta un impulsa metināšanas process;
1.2.3. Impulsa režīms ar regulējamu caurmetināšanas stabilizācijas un loka garuma stabilizācijas funkciju;
1.2.4. Standarta režīms ar regulējamu caurmetināšanas stabilizācijas funkciju;
1.2.5. Ar putekļu filtru, komunikācijas interfeisu un interfeisa moduli;
1.2.6. Ar pilnkrāsas skārienjūtīgu displeju ne mazāku par 6 collām;
1.2.7. Lietotāja interfeiss latviešu valodā;
1.2.8. Iespēja saglabāt vismaz 100 metināšanas programmas/parametrus;
1.2.9. Bluetooth, Ethernet, WiFi un NFC savienojumi (Komplektā vismaz 2 NFC lietotāju kartiņas);
1.2.10. Ar robota rokai piemērotu metināšanas degli;
1.2.11. Komplektā metināšanas maska ar bluetooth;
1.2.12. Ar masas kabeli un aizsarggāzes vārstiem (2gab, viens MIG/MAG procesam, viens TIG procesam);
1.2.13. Maksimālā metināšanas strāva: vismaz 320 A;
1.2.14. Minimālā metināšanas strāva ne lielāka par 3 A;
1.2.15. Darba cikls (10 min/40 °C) vismaz: 
1.2.15.1. 320A / 40%; 
1.2.15.2. 260A / 60%; 
1.2.15.3. 220A / 100%;
1.2.16. Vismaz IP23 aizsardzības klase;
1.2.17. Elektrības pieslēgums: 380-400 V;
1.2.18. Metināšanas datu uzskaite mākoņa serverī bez papildus maksas visā lietošanas termiņā;
1.2.19. Vismaz viens degļa rezerves daļu komplekts metināšanai ar 1,0mm tērauda stiepli;
1.2.20. Vismaz četri padeves rullīši 1.0mm;
1.2.21. Kompakti transportēšanas rati ar bremzi;
1.2.22. Darbam pilnībā nokomplektēta (izņemot bez darbam nepieciešamās gāzes) un funkcionējoša Prece.

1.3. Divi metināšanas galda komplekti, ar šādiem parametriem, komplektāciju:
1.3.1. Metāla galds ar urbumu sistēmu:
1.3.2. Pa visu metāla galda virsmu urbumi ar diametru robežās no 15 līdz 17 mm un ar soli starp urbumiem robežās no 48 līdz 52 mm;
1.3.3. Galda virsmas biezums: vismaz 12mm;
1.3.4. Galda virsmas materiāls: instrumentu tērauds, nitrēts ( noturīgs pret metināšanas šlakatām);
1.3.5. Galda virsmas izmērs: vismaz 800x1200mm;
1.3.6.  Galda augstums: robežās no 800 līdz 900mm;
1.3.7. Galds ar metāla kājām un apakšējo plauktu;
1.3.8. Galda kravnesība: vismaz 950 kg;
1.3.9. Zem galda virsmas izvelkamas plāksnes vai paplātes netīrumu savākšanai;
1.3.10. Gals ar vismaz 4 transportēšanas riteņiem;
1.3.11. Galds aprīkots ar vismaz 4 atvilktnēm;
1.3.12. Galds aprīkots ar instrumentu novietošanas plāksni vai sienu;
1.3.13. Komplektācijā šādai galda urbumu sistēmai piemērotas palīgierīces un instrumenti:
1.3.13.1. Savienojošā skrūve/fiksators: vismaz 6 gab;
1.3.13.2. Piespiešanas spailes vismaz 4 gab;
1.3.13.3. Universāla atdure: vismaz 4 gab;
1.3.13.4. Uzgriežņu atslēga: vismaz 1 gab.
1.3.14. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.
2. Jānodrošina komplektos ietilpstošo Preču savstarpējo saderību, lai tiktu nodrošināta komplekta darbības pilnīga funkcionalitāte.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un personāla apmācība (vismaz 2 cilvēkiem darbam ar robota roku pielietojot MIG/MAG metināšanas metodi).
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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