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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 25.11.2024.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa
[bookmark: _Hlk181337062]“COBOT metināšanas robotrokas komplekts”
	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	[bookmark: _Hlk180417612][bookmark: _Hlk180498514]COBOT metināšanas robotrokas komplekts
	1
	Kompl.
	1. Metināšanas robots/robota roka ar metināšanas iekārtu un metināšanas galdu, kas sagatavots vismaz MIG/MAG metināšanas darbiem un papildus aprīkojums, kas nodrošina savietojamību.
2. Komplektā ietilpst:
2.1. Viens Robots /Robota roka:
2.1.1. Pārvietošanās vismaz 6 asu dimensijās; 
2.1.2. Darbības diapazons: vismaz 1000mm rādiusā;
2.1.3. Maksimālais slogojums uz roku: vismaz 8.5kg;
2.1.4. Maksimālais darbības ātrums: vismaz 1.8m/min;
2.1.5. Mitruma un putekļu aizsardzības klase: vismaz IP54;
2.1.6. Savietojams programmēšanas tālvadības pults ar skārien jūtīgu ekrānu un ar nepieciešamo programmu klāstu;
2.1.7. Izolējoša robota montāžas plāksne;
2.1.8. Robota kontrolieris;
2.1.9. Programmēšanas pults;
2.1.10. Metināšanas funkciju pakotne;
2.1.11. Šuvju meklēšanas iespēja;
2.1.12. Šuvju izsekošanas iespēja;
2.1.13. Komunikācijas interfeiss;
2.1.14. Tālvadības pults.
2.2. Metināšanas iekārta:
2.2.1. Metināšanas iekārtas komplekts sagatavots un savietojams darbam ar robotu/robota roku;
2.2.2. Invertora tipa;
2.2.3. Skārien jūtīgs ekrāns;
2.2.4. 4 rullīšu stieples padeves sistēma;
2.2.5. Pulsa funkcija;
2.2.6. Spriegums: 380-400V;
2.2.7. Metināšanas diapazons sākot ar ne vairāk kā 7A un beidzās ne mazāk kā 300A;
2.2.8. Garums – ne mazāk kā 650mm un ne vairāk kā 750mm;
2.2.9. Platums – ne mazāk kā 280mm un ne vairāk kā 330mm;
2.2.10. Augstums – ne mazāk kā 480mm un ne vairāk kā 550mm;
2.2.11. [bookmark: _Hlk180498623]Nosūces sistēma, integrēta metināšanas deglī;
2.2.12. Maināms degļa gals;
2.2.13. Masas kabelis;
2.2.14. Ne mazāk kā 4m robota metināšanas deglis sagatavots darbam ar robotu/robota roku;
2.2.15. [bookmark: _Hlk180498658]Putekļu filtrs;
2.2.16. Komunikācijas interfeiss savietojams darbam ar robotu/robota roku;
2.3. Metināšanas galds: 
2.3.1. Galda virsmas izmērs: vismaz 1200x800mm;
2.3.2. Galda virsmas biezums: vismaz 11mm;
2.3.3. Ar nostiprināšanas sistēmas urbumiem ar attālumu starp urbumiem robežās no 48 līdz 52 mm;
2.3.4. Galds aprīkots ar riteņiem, ātrai un vieglai pārvietošanai;
2.3.5. Galda kājās iestrādāts plaukts metināšanas iekārtai un aprīkojuma izvietošanai;
2.3.6. Komplektācijā galda urbumu sistēmai piemērotām palīgierīcēm un instrumentiem:
2.3.6.1. Savienojošā skrūve/fiksators: vismaz 6 gab;
2.3.6.2. Piespiešanas spailes vismaz 4 gab;
2.3.6.3. Universāla atdure: vismaz 4 gab;
2.3.6.4. Uzgriežņu atslēga: vismaz 1 gab.
3. Darbam pilnībā nokomplektēta (izņemot metināšanai nepieciešamo gāzi) un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana, kalibrēšana/parametru iestatīšana un personāla apmācība (vismaz 2 cilvēkiem, vismaz 18 stundas).
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.





[bookmark: _Hlk183426863]Iepirkuma priekšmeta 2.daļa
[bookmark: _Hlk183428820]“Mācību robota komplekts”
	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Mācību robota komplekts

	1
	Kompl.
	1. Programmējams robotikas konstruktora komplekts sadalīts pa 3 pozīcijām - robota sistēmas bloka komplekts, konstruktors robota uzbūvei un robota laukums.
2. Robota sistēmas bloka komplekts ar vismaz 4 motoriem:
2.1. Ar vismaz 10 portiem (pie jebkura porta var slēgt motoru, sensoru vai citu rīku);
2.2. Jānodrošina bezvadu savienojums robotam ar kontrolieri;
2.3. Komplektā ar kontrolieri, akumulatoru, akumulatora lādētāju, visiem nepieciešamajiem kabeļiem komplekta darbības nodrošināšanai;
2.4. Programmēšanas iespējas: vismaz bloku algoritmos, C++, Pyton ;
2.5. Ar vismaz šādiem sensoriem:
2.5.1. Vismaz 1 optiskais sensors;
2.5.2. Vismaz 1 distances sensors;
2.5.3. Vismaz 2 atdures sensori;
3. Konstruktors robota uzbūvei:
3.1. Metāla konstrukcijas detaļas, uzgriežņi, riepas, dažāda izmēra skrūves, zobrati robota uzbūvei;
3.2. Baterija (akumulators): vismaz Li-Ion, vismaz 2500 mAh, ar iebūvētu uzlādes indikatoru, USB-C tipa uzlādi;
3.3. Redzes sensors: redzes sensors spēj noteikt līdz pat 7 krāsām vienlaikus, atpazīt dažādas formas objektus;
3.4. Inerciālais sensors: inerciālais sensors ir 3 asu (X, Y un Z) akselerometra un 3 asu žiroskopa kombinācija. Akselerometrs mēra robota lineāro paātrinājumu (ieskaitot gravitāciju), savukārt žiroskops elektroniski mēra griešanās ātrumu ap inerciālā sensora trīs asīm;
3.5. Rotācijas sensors: rotācijas sensors mēra vismaz no 0° līdz 360° ar precizitāti vismaz 0,09. Leņķis tiek noteikts absolūti un netiek zaudēts, kad robots tiek izslēgts;
4. Robota laukums: 
4.1. Laukums ar bortiem;
4.2. Antistatisks robota paklājs, kas sastāv no vismaz 18 daļām, nosedzot visu laukuma platību;
4.3. Dažādu krāsu objekti: Komplekts ar dažādu krāsu objektiem (vismaz sarkans, zaļš, zils), komplektā jābūt vismaz 18 objektiem.
5. Kopējā jauda: ne lielāka par 0,5 Kw.
6. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un personāla apmācība (vismaz 2 cilvēkiem).
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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