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[bookmark: _Hlk178770578]“Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā „Zilupe””
iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam “Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā „Zilupe””, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/ CCEI (turpmāk – Konkurss)

Konkursa tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2025. gada 17. aprīlī.

Mēs, _____________________________________________________________(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) piedāvājam nodrošināt Konkursa nolikuma  2.1.apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu piegādi, uzstādīšanu, uzturēšanu un garantijas nodrošināšanu, ievērojot Konkursa nolikuma un tā pielikumu noteikumus, t.sk. Konkursa  4.pielikumā ietvertā Līguma projekta nosacījumus, saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

Saīsinājumi un definīcijas

	VID 
	Valsts ieņēmumu dienests 

	MKP 
	muitas kontroles punkts

	Iekārta
	kravu kontroles rentgens

	Sistēma
	Dzelzceļa kravu kontroles rentgeniekārta, datortehnika un programmatūra

	Sistēmas programmatūra 
	Iekārtas programmatūra, datu bāzes programmatūra, operētājsistēmas un visu saistīto Iekārtas apakšsistēmu darbināšanai nepieciešamā programmatūra, t.sk. videonovērošanas, numuru atpazīšanas, u.c. 

	Ārkārtas remontdarbi 
	Iekārtu bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršanas darbi, kas radušies lietojot Iekārtu neatbilstoši lietošanas instrukcijai, kā arī bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršana, kas radušies trešo personu rīcības rezultātā

	ISIPS
	VID uzturētajā Informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēmā

	DĢ
	Dīzeļģenerators

	UPS
	Nepārtrauktās barošanas avots

	CCTV
	Teritorijas un tās iežogojuma perimetra videonovērošanas sistēma

	UVSS
	Under Vehicle Scanning System

	APOVS
	Latvijas dzelzceļa automatizētā pārvadājumu operatīvas vadības sistēma

	EMDAS
	Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma




Iepirkuma priekšmets:
1. esošās Iekārtas demontāža un utilizācija.  
2. Nodrošināt saskaņā ar Līguma un tā pielikuma noteikumiem jaunas, nelietotas stacionāras dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādi, būvprojekta saskaņošanu un nodošanu Pasūtītajam.
3. Nodrošināt Iekārtas uzstādīšanai nepieciešamus būvdarbus saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.  
4. Nodrošināt būvprojekta autoruzraudzību. 
5. Nodrošināt Iekārtas piegādi MKP saskaņā līguma un pielikuma nosacījumiem.
6. Nodrošināt Iekārtas uzstādīšanu Iekārtas uzstādīšanas vietā, Iekārtas sistēmas pieslēgšanu Pasūtītāja datortīklam un konfigurēšanu, darbības savienojamības ar antivīrusa programmu, datu apmaiņu ar ārējām sistēmām, Iekārtas sistēmas licences piegādi, Iekārtas radiācijas stāvokļa apsekošanu, Iekārtas veiktspējas testa veikšanu un citus darbus, kas nepieciešami Iekārtas darbības nodrošināšanai.
7. Nodrošināt bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršanu, Iekārtas tehnisko apkopi. Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar Iekārtu.
8. Sistēmas programmatūras atjauninājumu nodrošināšana un konsultāciju sniegšana.


	Iekārtas uzstādīšanas vieta
	Esošajā skenera uzstādīšanas vietā (kadastra numurs 6896 003 0136) Savelinki, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads

	Iekārtas operatoru darba vietas izvietojums
	Zilupes MKP, Stacijas iela 2, Zilupe, Ludzas novads




1. Iekārta Uzstādīšanas projektēšanas, Uzstādīšanas, Uzturēšanas un Garantijas nosacījumi muitas kontroles punktā „Zilupe”

1.tabula
	Nr. p.k.
	Prasības, obligātie (minimālie) nosacījumi
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:2] [2:  aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “nodrošināsim” vai kā citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasības izpildi.] 


	1. 
	Iekārtas piegādes un uzstādīšanas vieta

	1.1. 
	Pirms vecas iekārtas demontāžas darbiem Pretendēts veic esošas Iekārtas sistēmas un konstrukcijas izpēti, lai izvērtēt iespēju esošas būvkonstrukcijas izmantošanu.
	

	1.2. 
	Iekārtas demontāža un utilizācija
	

	1.2.1. 
	Zilupes MKP esošās Iekārtas vietā, kura pirms jaunās Iekārtas uzstādīšanas Pretendentam ir jādemontē un jāutilizē.  
 - Pretendentam ir jābūt spēkā esošai Valsts vides dienesta  Radiācijas drošības centra izsniegtai speciālai atļaujai (licencei) darbībām ar jonizējoša starojuma avotiem. 
 - Licencē jābūt atļaujai veikt demontāžas, likvidēšanas darbus.
 - Par Iekārtas demontāžu un likvidāciju Pretendenta pilnvarotā persona un Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Iekārtas demontāžas un likvidācijas aktu, norādot visu Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram nepieciešamo informāciju.
 - Pretendents ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarojuma izsniegšanas, iesniedz Pasūtītājam grozījumus Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra 2012. gada 20. novembrī izsniegtajā Pasūtītāja licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, par minētās licences papildināšanu ar Līguma ietvaros likvidēto Iekārtu izslēgšanu no minētās licences.
 - Pretendents nodrošina Pakalpojuma izpildi saskaņā ar likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” un Ministru  kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumos Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” noteiktajām prasībām un citiem ar Līguma izpildi saistītajiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
	saskaņā ar Iekārtas izvietojuma plānu, kas iekļauts piedāvājuma
_.lpp. un kurā sniegts          detalizēts Iekārtas galveno sastāvdaļu apraksts un norādīts to izvietojums Zilupes muitas kontroles punktā.

	1.2.2. 
	Pretendents veic nepieciešamo ēku konstrukciju un to piederošo sistēmu, iekārtu un aprīkojumu demontāžu un utilizāciju, tajā skaitā rentgena iekārta, atbilstoši informācijai, kas norādīta tehniskajā specifikācijā
	

	1.2.3. 
	Pretendents veic visas ēku konstrukciju un to piederošo sistēmu, iekārtu un aprīkojumu demontāžu un utilizāciju, tajā skaitā rentgena iekārta, atbilstoši informācijai, kas norādīta tehniskajā specifikācijā
	

	1.2.3.1. 
	Pretendents demontē esošo dīzeļģeneratoru, un nogādā to uz Pasūtītāja telpām Rīgā (adrese tiks precizēta pirms darbu uzsākšanas). 
	

	1.2.3.2. 
	Pretendents demontē visus tīklus, kas tika izmantoti esošajām ēkām, bet vairs nav nepieciešami, līdz to sākuma punktam vai sadalnei.
	

	1.2.3.3. 
	Skenera aparatūras un aprīkojuma demontāža operatora un datortīkla telpā, UPS, UPS tehniskās telpas   Par Iekārtas demontāžu un likvidāciju Pretendenta pilnvarotā persona un Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Iekārtas demontāžas un likvidācijas aktu.
	Serveru un iekārtu demontāžas un utilizāciju darbus saskaņot ar Pasūtītāju

	2. 
	Iekārtas uzstādīšanas projektēšana

	2.1. 
	Būvprojekta izstrādes prasības 

	2.1.1. 
	Būvprojekta izstrāde, Būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana un pievienošana Būvniecības Informācijas Sistēmā.
	

	2.1.2. 
	Būvniecības pieteikuma iesniegšana Valsts dzelzceļa tehniskajā būvprojektēšanas nosacījumu saņemšanai.
	

	2.1.3. 
	Būvniecības pieteikuma iesniegšana AS “Sadales tīkls” tehniskās prasības saņemšanai par elektroietaišu ierīkošanu un Iekārtas pieslēgšanu pie elektrotīkliem.
	

	2.1.4. 
	Būvprojektēšanas nosacījumos minēto tehnisko noteikumu pasūtīšana un saņemšana.
	

	2.1.5. 
	Topogrāfiskā plāna uzmērīšana Iekārtas uzstādīšanas vietai un inženierkomunikācijām.
	

	2.1.5.1. 
	Veicot topogrāfiskā plāna sastādīšanu, jānoskaidro un plānā jānorāda dzelzceļa infrastruktūras objekti, t.sk. visas dzelzceļa komunikācijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama un saskaņojama VAS „Latvijas dzelzceļš”. Ja kabeļu zonā tiks atrastas dzelzceļa komunikācijas – signalizācijas, sakaru un elektroapgādes līnijas, projektā jāparedz to pārvietošana un pasargāšana, lai nodrošinātu komunikācijas aizsargjoslu.
	

	2.1.6. 
	Būvprojekta izstrāde saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas saistošajiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta noteikumiem. 
	

	2.1.7. 
	Projekts jāizstrādā uz topogrāfisko uzmērījumu plāna, saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumiem būvniecībā”, ar inženierkomunikācijām, t.sk. dzelzceļa, zemesgabalu kadastrālajām robežām, ielu sarkanajām līnijām un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām.
	

	2.2. 
	Būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana

	2.2.1. 
	Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas noformēšanai, saskaņot ar Pasūtītāju un ielādēt BIS sistēmā. Nodrošināt nepieciešamās saskaņošanas un darbības projekta virzībai BIS.
	

	2.2.2. 
	Zemes gabala īpašnieku saskaņojumi, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami;
	

	2.2.2.1. 
	institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;
	

	2.2.2.2. 
	skaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem, tehnoloģijām un pielietotajiem materiāliem;
	

	2.2.2.3. 
	izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā un ceļa izmantošanas nosacījumus;
	

	2.2.2.4. 
	grafiskie dokumenti ar komersanta tehnisko risinājumu;
	

	2.2.2.5. 
	situācijas plāns atbilstošā mērogā (m 1:250; m 1:500; m 1:1000), kurā norādīts objekta novietojums un tā izmēri;
	

	2.2.2.6. 
	dokumenti saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;
	

	2.2.2.7. 
	citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.
	

	2.2.2.8. 
	Par visu dokumentu pievienošanu BIS rakstiski ziņot Līgumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim.
	

	2.2.3. 
	Paskaidrojuma raksta akceptēšana būvvaldē (Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā)

	2.2.3.1. 
	Saņemot atzīmi par paskaidrojuma raksta akceptēšanu BIS, būvprojekta izstrādātājs rakstiski informē Līgumā norādīto Pasūtītāja pārstāvi. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, vai nepieciešamas izmaiņas esošajos, par to atbildīgs būvprojekta izstrādātājs, saskaņojot iesniegumu ar Līgumā norādīto Pasūtītāja pārstāvi.
	

	2.2.4. 
	Projekta dokumentāciju divus eksemplārus papīra veidā un  elektroniskā veidā (dwg) nodot VAS „Latvijas dzelzceļš”.
	

	2.2.5. 
	Projekta dokumentāciju jāsaskaņo ar VAS „Latvijas dzelzceļš” būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
	

	2.2.6. 
	Pēc darbu pabeigšanas izpilddokumentāciju trīs eksemplārus papīra veidā ar instrukcijām un vienu elektroniskā veidā (dwg) nodot VAS „Latvijas dzelzceļš” 
	

	2.2.7. 
	Pēc Pakalpojuma veikšanas Pasūtītājam tiek iesniegta Būvprojekta dokumentācija.
	

	2.3. 
	Būvprojekta izstrādātājs pēc projektēšanas darbu pabeigšanas Pasūtītājam iesniedz:

	2.3.1. 
	vienu drukātu būvprojekta eksemplārus. būvprojekta dokumentācija jāiesniedz arī elektroniski, *.dwg un *.pdf. failu formātos. 
	

	2.3.2. 
	Sagatavota būvniecības tāmes, ar paredzamajām būvniecības cenām, atbilstoši spēkā esošajiem Ministra kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, t.sk.
	

	2.3.2.1.
	-	Projektējamo Sistēmas iekārtu datu tīkla slēguma shēma;
-	Projektējamo optisko kabeļu ieguldīšanas shēma kabeļu kanalizācijā
-	 Projektējamo telpu plāni ar iekšējā datortīkla izvietojuma shēmām;
-	Projektējamo tīkla komutācijas skapju fasāžu un slēguma shēmas; 
-	 Projektējamo elektrotīklu sadales skapju fasāžu un slēguma shēmas.
	

	2.3.2.2.
	Programmatūras licenču saraksts, ts.sk. licenču skaits un vienības cenas 
	

	2.3.2.3.
	Projektējamo iekārtu, t.sk. datortehnikas ražotājs, modelis, ražotāja nr. (produkta ID), skaits un iekārtu pilna tehniskā specifikācija un vienības cena  
	

	2.3.3. 
	Būvatļaujas pieprasīšana un saņemšana 
	

	3. 
	Būvniecības darbi

	3.1. 
	Būvniecība saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un izstrādāto un saskaņoto būvprojektu.
	

	3.2. 
	Samaksa par veiktajiem būvdarbiem tiek veikta saskaņā ar līguma noteikumiem.
	

	4. 
	Autoruzrauga pienākumi
	

	4.1. 
	Būvprojekta vadītājam un katras būvprojekta sadaļas Autoruzraugam dalība nozīmīgo darbu pieņemšanā ir obligāta visām būvprojekta sadaļām.
	

	4.2. 
	Katras būvprojekta sadaļas Autoruzraugam ir pienākums izskatīt un saskaņot, vai noraidīt Uzņēmēja iesniegtās materiāla apstiprināšanas formas.  
	

	4.3. 
	Autoruzraudzības periodā piedalīties regulārās iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs būvlaukumā, iesaistot attiecīgās sadaļas Autoruzraugu.
	

	4.4. 
	Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju.
	

	4.5. 
	Būvprojekta vadītājam un katras būvprojekta sadaļas Autoruzraugam saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos detalizācijas risinājumus.
	

	4.6. 
	Izskatīt un saskaņot izstrādātos darbu veikšanas projektus.
	

	4.7. 
	Piedalīties dažādu faktu konstatēšanā objektā uz vietas, par ko tiek sastādīti faktu konstatācijas akti.   
	

	5. 
	Iekārtas piegāde un uzstādīšana

	5.1. 
	Iekārtas uzstādīšanas vieta: 
	

	5.2. 
	Iekārtas operatoru darba vietas izvietojums: Zilupes MKP, Stacijas iela 2, Zilupe, Ludzas novads , operatoru telpā (tehniskā piedāvājuma 2-1.pielikums)
	

	5.3. 
	Iekārtas piegādes un uzstādīšanas nosacījumi:

	5.3.1. 
	Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

Pretendents var norādīt īsāku Piegādes un nodošanas ekspluatācijā termiņu. Pretendenta piedāvātais tiks izmantots saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai.
	Piedāvātais Iekārtas nodošanas termiņš pasūtītājam:
_____________
mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

	5.3.2. 
	Izpildītājam jāveic optiskā savienojuma izveidi ar MKP esošo centrālo komunikācijas skapi, vismaz 24 dzīslas, sistēmas pieslēgšana VID datortīklam un IS pārraudzības sistēmai.
	

	5.3.3. 
	Tehnisko telpu un serveru telpu izbūve skeneru atrašanas vietā. 
	

	5.3.4. 
	Iekārtas pieslēgšana pie elektrotīkliem saskaņā ar būvprojektu un VAS “Latvijas dzelzceļš” tehniskajiem noteikumiem.
	

	5.3.4.1. 
	Transformatoru apakšstacijas izbūve iekārtas uzstādīšanas vietā.
	

	5.3.4.2. 
	Iekārtas uzstādīšanas vietā nodrošināt elektroapgādes drošumu, paredzot dīzeļģeneratora  un UPS uzstādīšanu, paredzot Iekārtas darbību, elektrības problēmas gadījumā. 
	

	5.3.4.2.1. 
	Nodrošināt Zilupes MKP darbību  ar UPS, lai nodrošināt MKP darbību elektrības problēmas gadījumā.
	

	5.3.5. 
	Pretendents nodrošina Iekārtas radiācijas stāvokļa apsekošanu un radiācijas stāvokļa apsekošanas pārskata iesniegšanu. Apsekošana veicama atbilstoši Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra prasībām, pārskats iesniedzams 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apsekošanas veikšanas.
Pretendents nodrošina  grozījumu veikšanu Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra Pasūtītājam izsniegtajā licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, par minētās licences papildināšanu ar Līguma ietvaros Piegādātāja piegādātām Iekārtām, darbībai – lietošanai.
	

	5.3.6. 
	Pretendentam jāpiegādā visu nepieciešamo programmatūru un tās licences saskaņā ar ražotāja prasībām ar iespēju programmatūru lietot bez termiņa ierobežojuma.
	

	5.3.7. 
	Lai nodrošinātu iepirkuma priekšmeta izpildi Pretendents uzstāda visu nepieciešamo tehniku saskaņā ar 3.tabulas noteikumiem;
	

	5.3.8. 
	Pretendents veic Iekārtas veiktspējas testu Iekārtas uzstādīšanas vietā, nodrošinot testa veikšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus/mehānismus. Tests veicams atbilstoši Iekārtas ražotāja prasībām. Pēc Iekārtas veiktspējas testa veikšanas Pušu pilnvarotās personas paraksta veiktspējas testa pārskatu Kravu kontroles rentgena iekārtas atbilstības pārbaudes darbību apraksts un veiktspējas testa akta paraugs 2-4 .pielikumā.
Veiktspējas tests veicams arī uzturēšanas laikā (1x gadā). Ja testa rezultāts nesasniedz sākotnējā testa rezultātus, jāveic regulēšana vai citi pasākumi, lai to nodrošinātu.
	

	5.3.9. 
	Pretendents nodrošina Iekārtas ekspluatēšanu testa režīmā. 30 (trīsdesmit) dienas pirms Iekārtas nodošanas Pasūtītājam ekspluatācijā. Iekārtas ekspluatēšana testa režīmā tiek uzsākta pēc Iekārtas Piegādes un visu šīs tabulas 5.3.5.-5.3.8.apakšpunktā noteikto darbu pabeigšanas
	

	5.3.10. 
	Pretendents nodrošina, ka Sistēmā, tajā skaitā serveros, darbstacijās, tīkla komutatoros, videonovērošanas sistēmā u.c. iekārtās ir izveidots Pasūtītāja lietotāja konts ar visaugstāko privilēģiju (sistēmas administratora) tiesībām. Paroli nosaka Pasūtītāja pilnvarotā persona;
	

	5.3.11. 
	Iekārtas tehniskā dokumentācija nododama Pasūtītājam kopā ar Iekārtas piegādes un uzstādīšanas nodošanas - pieņemšanas un uzturēšanas uzsākšanas akta
parakstīšanu, t.sk.
	Pretendents apliecina, ka prasība tiks izpildīta

	5.3.12. 
	Programmatūras licenču saraksts, ts.sk. licenču skaits un vienības cenas 
	Pretendents apliecina, ka prasība tiks izpildīta

	5.3.13. 
	Uzstādīto iekārtu, t.sk. datortehnikas ražotājs, modelis, ražotāja nr. (produkta ID), skaits un iekārtu pilna tehniskā specifikācija un vienības cena  
	Pretendents apliecina, ka prasība tiks izpildīta

	6. 
	Iekārtas uzturēšana

	6.1. 
	Pretendents nodrošina Iekārtas Uzturēšanu no darbu pieņemšanas	 – nodošanas un  Uzturēšanas uzsākšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas līdz paiet 5 (pieci) gadi no Līguma spēkā stāšanās datuma.
	

	6.2. 
	Visi Pasūtītāja problēmu ziņojumi Līguma darbības laikā tiks pieteikti VID informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēmā (turpmāk – ISIPS) atbilstoši 2., 3. un 4. pielikuma noteikumiem.
	

	6.2.1. 
	Pirms Iekārtas nodošanas ekspluatācijā Izpildītājam jānodrošina problēmas pieteikumu apmaiņu starp Izpildītāja projekta pārvaldības vidi (IPPV) un ISIPS
	

	6.3. 
	Iekārtas uzturēšanas laikā sniedzamie pakalpojumi:

	6.3.1. 
	Iekārtu tehniskā apkope un remonts :

	6.3.1.1. 
	Iekārtas tehniskā apkope saskaņā ar Iekārtas ražotāja noteikto grafiku, Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotajām personām iepriekš saskaņojot ierašanās laiku Iekārtas atrašanās vietā.
	

	6.3.2. 
	Programmatūras uzturēšana:

	6.3.2.1. 
	Pretendentam uzturēšanas laikā jānodrošina izstrādātās, piegādātās un uzstādītās programmatūras uzturēšanu atbilstoši Tehniskā piedāvājuma 2.pielikuma “Iekārtas garantijas un pēc garantijas Uzturēšanas  prasības”  un 2-3.pielikuma “Iekārtu sistēmas programmatūras uzturēšanas prasības” noteikumiem.
	Piedāvātās Sistēmas programmatūras uzturēšanas apraksts jāiekļauj  piedāvājumā. Pretendents norāda datnes nosaukumu un lpp. Nr., kurā ir atrodams apraksts.

	6.3.2.2. 
	Uzturēšanas ietvaros Pretendents nodrošina	Sistēmas programmatūras atjaunošanu un nepieciešamo jauninājumu uzstādīšanu, Problēmu (bojājumu) (programmatūras, datu bāzes, nekvalitatīvi veikto darbu u.c.) bez papildus samaksas novēršanu (labošanu – uz vietas objektā vai pieslēdzoties attālināti, konsultācijas – telefoniski, izmantojot elektronisko pastu)	Bez papildus samaksas latviešu valodā, jānodrošina palīdzība Pasūtītājam Sistēmas programmatūras instalēšanā, konfigurēšanā.
	

	6.3.2.3. 
	Pasūtītājam tiek nodrošināta sazināšanās iespēja latviešu valoda ar pretendenta tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot elektronisko pastu un tālruni.
	

	6.4. 
	Citi darbi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Iekārtas darbību – uzturēšanas laikā un ietvaros pretendentam jānodrošina arī citi neuzskaitīti  darbi, kas ir nepieciešami darbības nodrošināšanai.
	

	7. 
	Personāla mācības 

	7.1. 
	Mācības pirms Iekārtas nodošanas ekspluatācijā

	7.1.1. [bookmark: _Hlk170975123]
	Pretendents nodrošina teorētiskās mācības Pasūtītāja telpās vai attālināti un praktiskās mācības Iekārtas piegādes vietā, iepriekš saskaņojot mācību laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Pretendents nodrošina mācības latviešu valodā par Sistēmas ieslēgšanu/izslēgšanu, darbību, attēla analīzi, darba drošību u.c.
Pretendents nodrošina mācības:
•	 divām grupām līdz 10 (desmit) pasūtītāja darbiniekiem katrā grupā pirms Sistēmas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;
•	 Apmācības, ne vairāk kā 2 (divas) reizes, līdz 4 (četriem) pasūtītāja darbiniekiem ar padziļinātu mācību programmu, kuri var mācīt citus pasūtītāja darbiniekus un padziļinātas mācībās par iekārtas uzbūvi, kļūdu novēršanu, lai operatīvi novērstu iekārtu kļūdas un bojājumus bez mehāniskas iejaukšanās iekārtā.
Pretendents izsniedz katram Pasūtītāja darbiniekam mācību apguves apliecinošu dokumentu, kurš satur šādu informāciju:
•	darbinieka vārds un uzvārds;
•	mācību programmas nosaukums;
•	mācību norises vieta, laiks;
•	pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.
•	apliecinājums Padziļināto mācību apguvušo pasūtītāja darbiniekiem (pasniedzējiem),  ka ir tiesības mācīt citus VID nodarbinātos. 
Mācības veicamas 40 dienu laikā no mācību pasūtīšanas brīža.
	Personāla apmācības programmas iesniedzamas kopā ar piedāvājumu. Pretendents norāda datnes nosaukumu un lpp. Nr., kurā ir atrodama mācības programma.

	7.2. 
	Mācības Iekārtas uzturēšanas laikā

	7.2.1. 
	Iekārtas Uzturēšanas	laikā muitas darbinieku pamatapmācības ne vairāk kā 4 reizes un ne mazāk kā 6 (seši)  un ne vairāk kā  10 (desmit) darbiniekiem vienā grupā
 
Pasūtītāja darbinieku – Iekārtas attēlu analīzes operatoru apmācība latviešu valodā Pasūtītāja darba telpās.
Apmācība jānodrošina ne mazāk kā 16 (sešpadsmit) astronomiskajās mācību stundās 2 (divās) darba dienās, Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotajām personām iepriekš saskaņojot apmācības laiku. Apmācības nobeigumā katram apmācības dalībniekam jāizsniedz apmācības apguvi apliecinošs dokuments (sertifikāts), kas satur šādu informāciju:
· apmācītā darbinieka vārds un uzvārds;
· apmācību programmas nosaukums;
· iekārtas, par kuru veiktas mācības, nosaukums;
· mācību norises vieta, laiks;
· pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.
Gadījumā ja mācībās piedalās mazāk par 10 cilvēkiem, tad mācību maksa tiek aprēķināta dalot piedāvāto summu ar 10 un reizinot ar apmācāmo skaitu.
Padziļinātās apmācības, ne vairāk kā 2 (divas) reizes, līdz 2 (divi) pasūtītāja darbiniekiem ar padziļinātu mācību programmu, kuri var mācīt citus pasūtītāja darbiniekus un padziļinātas mācībās par iekārtas uzbūvi, kļūdu novēršanu, lai operatīvi novērst iekārtu kļūdas un bojājumus bez mehāniskas iejaukšanās iekārtā.
Apmācībai nepieciešamos izdales un palīgmateriālus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem
	Pretendents norāda padziļināto apmācību ilgumu un programmu

	7.3. 
	Izpildītājam katram apmācības dalībniekam jānodrošina apmācības materiāls latviešu valodā, tajā skaitā Iekārtu lietošanas rokasgrāmatas.
	

	8. 
	Garantija

	8.1. 
	Bezmaksas	konsultāciju nodrošināšana pa tālruni visu diennakti latviešu vai angļu valodā, lai operatīvi varētu atrisināt konstatētos Iekārtas darbības traucējumus, kuri radušies ārpus darba laika, kā arī darba laikā, ja Iekārtas darbības atjaunošanai nav nepieciešama Izpildītāja speciālista klātbūtne.
	

	8.2. 
	Bezmaksas	 Sistēmas programmatūras atjauninājumu, tajā skaitā drošības ievainojamību ielāpu, kurus izstrādātājs izplata bez maksas, programmatūras uzlabojumu un programmatūras kļūdu novēršanas nodrošināšana Iekārtas Garantijas laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma tās norādītajā termiņā vai arī pēc Izpildītāja iniciatīvas, konstatējot kļūdas, kā arī 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad ir kļuvuši pieejami bezmaksas programmatūras atjauninājumi.
	

	8.3. 
	Sistēmas garantijas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu bezmaksas novēršana visu līguma darbības laiku;
	

	9. 
	Ārkārtas remontdarbi un to veikšanas nosacījumi

	9.1. 
	Kravu rentgena iekārtu bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršana darbi, kas radušies lietojot kravu rentgena iekārtas neatbilstoši lietošanas instrukcijai, kā arī bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršana, kas radušies trešo personu rīcības rezultātā, (turpmāk – Ārkārtas remontdarbi) veicami saskaņā ar 2.pielikuma “Iekārtas Uzturēšanas  prasības” prasībām
	





2.	Piedāvājam	piegādāt	šādiem	tehniskajiem	parametriem,	komplektācijai	un obligātajām (minimālajām) prasībām atbilstošu Iekārtu
2.tabula
	Nr. p.k.
	Prasības
nosaukums
vai prasība
	Tehniskie parametri, komplektācija, obligātās (minimālās) prasības
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:3] [3:  aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “nodrošināsim” vai kā citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasības izpildi.] 


	1. 
	Iekārtas modelis
	
	Piedāvātās Iekārtas modelis: Iekārtas apraksts jāpievieno piedāvājumam

	2. 
	Iekārtas ražotājs
	
	Piedāvātās Iekārtas ražotājs:

	3. 
	Iekārtas/Risinājuma dzīvescikls
	Dzīvescikls vismaz 10 gadi, kura laikā jābūt pieejamām rezerves daļām un programmatūras atjauninājumiem 

	Pretendenta apliecinājums iekļauts piedāvājuma __lp.



	4. 
	Iekārtas struktūra/izpildījums, novietojums

	4.1. 
	Iekārtas mobilitāte
	Stacionāra
	

	4.2. 
	Iekārtas novietojums
	Iekārtas izmēri un aparatūras izvietojuma plāns vienā projekcijā, t.sk. šķērsgriezums. 
Faktiskais aparatūras izvietojums ir jāprojektē ņemot vērā konkrētos apstākļus uz vietas un būvju tuvināšanas gabarītus, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un ar VAS „Latvijas dzelzceļš” tehniskajām prasībām
	Iekļauts piedāvājuma __.lp.


	4.3. 
	Attēla iegūšana (Scanning principle)
	Pārbaudes objekts kustīgs, starojuma avots un detektoru bloks nekustīgs.
Vilcienam iebraucot skenēšanas zonā, sistēma automātiski mēra tā ātrumu un kontrolē rentgenstarus, lai netiktu veikta lokomotīves, pasažieru vilciena un noradīta vagona (operators norāda atslēdzamo vagonu pēc kārtas (piemērām: vagons Nr.7)) skenēšana,  bet tiktu veikta izvēlēto vagonu skenēšana.
	

	4.3.1. 
	Skenēšana ar atslēgtajiem vagoniem
	Sistēma veic skenēšanu visiem vagoniem, ieskaitot vagonus pirms un pēc atslēgtā vagona.    
Ir pieļaujama  vagonu pirms un pēc atslēgtā vagona  skenēšana ar samazinātu jaudu
	Pretendenta piedāvātais risinājums pielikumā.

	4.3.2. 
	
	Dzelzceļa sastāvs tiek uzskatīts par noskenētu, ja tiek iegūti attēli par visiem dzelzceļa sastāva vagoniem. Izpildītājs nav atbildīgs par to, lai  skenēšanas laikā dzelzceļa sastāva otrajā lokomotīvē neatrastos cilvēki. Ja dzelzceļa sastāvam ir viena lokomotīve, dzelzceļa sastāvs tiek uzskatīts par noskenētu, ja tiek iegūti attēli par visiem dzelzceļa sastāva vagoniem, izņemot pirmo vagonu. Dzelzceļa sastāva vagonu daļēja attēlu iegūšana pieļaujama gadījumā, ja dzelzceļa sastāvs pārvietojas ar ātrumu, kas ir neatbilstošs skenēšanas veikšanai (atbilstošs ātrums skenēšanas veikšanai ir noradīts šīs tabulas 4.6.3. punktā) vai citā objektīvā, no Izpildītāja darbības vai bezdarbības neatkarīgā gadījumā.
	

	4.3.3. 
	Manuālā skenēšanas uzsākšana 
	Skenēšanas procesu veic un kontrolē operators operatoru telpā
	

	4.3.4. 
	Automātiskā skenēšana
	Sistēma darbība automātiska režīmā. 
Sistēma  identificē  vilcienu, lokomotīves, vagonu tipus, braukšanas virzienu un citus parametrus.  un veic kravas vagonu skenēšanu. Skenēšana notiek bez operatora iesaistes.   
	 Pretendenta piedāvājums

	4.3.5. 
	Attālināta  skenēšana no VID datortīkla 
	Skenēšana uzsākšana tiek palaista attālināti pieslēdzoties no VID datortīkla operatora darbstacijai/darba vietai
	Pretendenta piedāvājums

	4.4. 
	Elektrobarošana
	No maiņstrāvas tīkla 400/230 V, 50 Hz
Vienlaicīgi maksimālā slodze ____
	Pretendenta piedāvājums.
Risinājumā vienlaicīgi iespējamā maksimālā slodze
-  	


	4.4.1. 
	
	Iekārtas pieslēgšana pie elektrotīkliem un nepieciešamas iekārtas (transformatora) uzstādīšanā. Pieslēgšanās projekta saskaņošana ar Sadales tīkliem 
	

	4.4.2. 
	Rezerves elektrobarošana, kam jānodrošina Iekārtas darbība
	Iekārtai ražotāja prasībām atbilstošas jaudas dīzeļģenerators (DĢ) un UPS, kas nodrošinās nepārtrauktu iekārtas, datorsistēmu darbību.
	 

	4.4.2.1. 
	Rezerves elektrobarošana, kam jānodrošina MKP darbība
	Zilupes MKP nodrošināt ar UPS, lai nodrošināt 12 stundu darbību.

UPS uzstādīt esošajā serveru telpā un nodrošināt:
1.skenera operatora telpu
2.MKP 3 darba vietas
3.serveru telpas esošas iekārtas
4.MKP apgaismojumu

Nepieciešamības gadījumā nodrošināt MKP serveru telpu ar skaņas izolācijas, lai nodrošināt atbilstošus darba apstākļus MKP, saskaņā ar MK noteikumiem.   
	

	4.4.2.2. 
	Dīzeļģenerators un UPS.
	No maiņstrāvas tīkla 400/230 V, 50 Hz ar iespēju bez degvielas uzpildes darboties vismaz 12 stundas pie pastāvīgas slodzes. Jābūt iespējai DĢ Ieslēgt/Izslēgt manuāli vai darbināt Auto režīmā gadījumā, ja Iekārta ir pieslēgta pie pastāvīgā elektrobarošanas tīkla (Sadales tīkla).

	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošināta iekārta atbilstoša prasībām. Iekārta tiks saskaņota projektēšanas laikā.

	4.4.2.3. 
	Iekārtas nepārtrauktās barošanas avots. (UPS)
	UPS jaudai jābūt tādai, lai elektrobarošanas traucējumu gadījumos nodrošinātu pilnvērtīgu Iekārtas darbību vismaz 5 minūtes (+ laiks kas nepieciešams pārslēgšanai uz DĢ). Gadījumā, ja elektrobarošanas traucējumi Sadales tīklā ir ilgāki par 5 minūtēm, sistēmai automātiski elektrobarošana jāpārslēdz uz DĢ.

	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošināta iekārta atbilstoša prasībām, Iekārta tiks saskaņota projektēšanas laikā.

	4.4.2.4. 
	MKP nepārtrauktās barošanas avots (UPS)
	UPS jaudai jābūt tādai, lai elektrobarošanas traucējumu gadījumos nodrošinātu pilnvērtīgu MKP darbību. Gadījumā, ja ir elektrobarošanas traucējumi Sadales tīklā un nodrošināt 12 stundas darbību.
 
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošināta iekārta atbilstoša prasībām, Iekārta tiks saskaņota projektēšanas laikā.

	4.4.2.5. 
	
	Galvenajā elektrosadalē uz elektrobarošanas ievada jāuzstāda strāvas analizatori kuri nodrošina vismaz šādu parametru mērīšanu:
-Spriegums sadalījumā pa fāzēm, kā arī kopējais [Voltage];
-Strāvas stiprums sadalījumā pa fāzēm, kā arī kopējais [Current];
-Jaudas koeficients sadalījumā pa fāzēm, kā arī kopējais [Power factor];
-Aktīvā jauda sadalījumā pa fāzēm, kā arī kopējā [Active power];
-Reaktīvā jauda [Reactive power];
-Pilnā jauda sadalījumā pa fāzēm, kā arī kopējā [Apparent power];
-Frekvence [Hz];
-Patērētais aktīvās elektroenerģijas daudzums sadalījumā pa fāzēm, kā arī kopējais kWh;
-Patērētais reaktīvās elektroenerģijas daudzums sadalījumā pa fāzēm, kā arī kopējais kVArh;
-Individuālās harmonikas, vismaz 15;
-Strāvas sprieguma kopējais harmoniskais kropļojums (THD);
-Strāvas stipruma kopējais harmoniskais kropļojums (THD);

	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošināta iekārta atbilstoša prasībām. Iekārta tiks saskaņota projektēšanas laikā.

	4.4.2.6. 
	
	DĢ, UPS un strāvas analizatoriem jābūt vadības kontrolieriem, kas aprīkoti ar Ethernet pieslēgvietu (RJ45) ar iespēju informāciju par iekārtu darbību nodot VID monitoringa sistēmai izmantojot SNMP vai Modbus TCP protokolu. Jābūt iespējai DĢ, UPS un strāvas analizatorus konfigurēt attālināti izmantojot WEB saskarni. DĢ vadības kontrolierim jānodrošina degvielas bākā esošās degvielas daudzuma mērīšana un mērāmo datu nodošanu uz monitoringa sistēmu Zabbix. Jānodrošina DĢ, UPS un strāvas analizatoru pieslēgšana pie risinājuma kopējā datortīkla.
	

	4.5. 
	Uzraudzība
	No visām iekārtām kas pieslēgtas datortīklā jānodrošina bojājumu un veiktspējas ziņojumu nosūtīšana uzraudzības sistēmai Zabbix. Zabbix sistēmā tiks izveidota iekārtas uzraudzības konfigurācija, kura ziņos par, piemēram, bojātiem disku masīva elementiem (kontrolieriem, diskiem, ventilatoriem, barošanas blokiem u.c.), Izveidota veiktspējas parametru nodošana Zabbix (lasīšanas, rakstīšanas IOPS, cache, letancy). Visiem uzraugāmajiem parametriem Zabbix ir izveidoti brīdinājuma ziņojumi (triggers) bojājumu paziņošanai un grafiska vizualizācija.
	

	4.6. 
	
Iekārtas svars, kg
	
	Piedāvātās Iekārtas svars 

	4.6.1. 
	
Starojuma avots
	Rentgena starojuma ģenerators (X-ray)
	
Pretendenta piedāvājums

	4.6.2. 
	Starojuma	avota enerģija, MeV
	Lai nodrošināt pietiekamu sistēmas veiktspēju, ņemot vērā konkrētā MKP tehniskās īpatnības.
	Pretendents norāda starojuma avota enerģiju

	4.6.3. 
	Kvalitatīva skenēšanas attēla iegūšana vilcienam braucot ar mainīgu kustības ātrumu, km/st  
	[bookmark: _Hlk184284431]no 5 km/h līdz 40 km/h
Pretendents var piedāvāt lielāku ātruma diapazonu  ievērojot minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
no ___ km/h līdz ___ km/h

	4.6.4. 
	Skenēšanas virziens
	abos virzienos
	

	4.6.5. 
	Minimālais laiks skenera sagatavošanai darbam skenēšanai no pretējās puses iebraucošajam vilcienu sastāvam
	Ne lielāks par 300 sek.
Laiks pēc, kura skeneris tehniski var atsākt darbu. (Sekundes starp noskenēto dzelzceļa sastāvu un nākošo skenējamo sastāvu (laika atskaite sākas pēc skenēšanas pārtraukšanas izbraucošajam vilcienam un beidzas ar skenēšanas uzsākšanu iebraucošajam vilcienam) 
	Pretendents norāda laiku skenera sagatavošanai darbam


	4.6.6. 
	Skenēšanas vārtu izvietojums 

	Pāri dzelzceļa sliežu ceļiem

	

	4.6.7. 
	Minimālais skenējamais augstums no sliedes virsmas augšējā līmeņa, m
	≤ 0,35
	

	4.6.8. 
	Iekārtas darba režīms
	Diennakts
	

	4.6.9. 
	Darba temperatūru diapazons, ◦C
	No –35 līdz +45
	

	4.6.10. 
	Pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums Iekārtas darbības laikā 
	Ne vairāk kā 98 %, bez kondensācijas
	

	4.6.11. 
	Skenējamo sastāvu skaits diennaktī
	ne vairāk kā 10 gab. (550 vagoni)
	

	4.7. 
	Veiktspējas testa rezultāti, kuri veikti atbilstoši Tehniskā piedāvājuma 2-4.pielikuma prasībām
	Nepieciešamie materiāli un iekārtas ir jānodrošina piegādātajam.
	Iekārtu testa pārskati jāpievieno piedāvājumam

	4.7.1. 
	Skenēšanas ātrums  testēšanas laikā
	8 km/h; 30 km/h
	

	4.7.2. 
	[bookmark: _Hlk186272311]Skenēšanas darbības pārbaude minimāla un maksimālajā ātrumā 

	[bookmark: _Hlk186271640]Minimālais -5 km/h 
Maksimālais - 40 km/h 
Skenēšanas ātruma pārbaude jāveic veiktspējas testa laikā
	

	4.7.2.1. 
	Kvalitatīva skenēšanas attēla iegūšana vilcienam braucot ar mainīgu kustības ātrumu, km/st
	Skenēšanas attēla kvalitātes pārbaude tiks veikta saskaņā ar 1.tabulas 5.3.9.punkta prasībām:  Pretendents nodrošina Iekārtas ekspluatēšanu testa režīmā. 30 (trīsdesmit) dienas pirms Iekārtas nodošanas ekspluatācijā 
	

	4.7.3. 
	Iespiešanās dziļums tēraudā 
	 
	

	4.7.3.1.
	
	Ne mazāk kā 270 mm (tērauds C45) pie testēšanas ātruma 8 km/h
Pēc Iekārtas uzstādīšanas atkārtoti tiks veikts Iekārtas veiktspējas tests 
	Pretendents piedāvājums
_____mm

	4.7.3.2.
	
	Pie testēšanas ātruma 30 km/h iespiešanās dziļums tēraudā ( tērauds C45)

Pēc Iekārtas uzstādīšanas atkārtoti tiks veikts Iekārtas veiktspējas tests
	Pretendents piedāvājums
_____mm

	4.7.4. 
	Vara stieples redzamības tests (Wiredetection) 
	
	

	4.7.4.1.
	
	Iekārtai jāspēj identificēt vara stiepli 2 mm diametrā (jo identificētās stieples diametrs mazāks, jo labāk) pie testēšanas ātruma 8 km/h.
Pēc Iekārtas uzstādīšanas atkārtoti tiks veikts Iekārtas veiktspējas tests.
	Pretendents piedāvājums_____mm

	4.7.4.2.
	
	Identificējamais vara stieples diametrs  pie testēšanas ātruma 30 km/h

Pēc Iekārtas uzstādīšanas atkārtoti tiks veikts Iekārtas veiktspējas tests
	Pretendents piedāvājums_____mm

	4.7.5. 
	Telpiskās izšķirtspējas tests
(testēšanas ātrumā) 
	
	

	4.7.5.1.
	
	Pie testēšanas ātruma 8 km/h
Attālums starp četrstūra stieņiem ne lielāks par 6 mm un stieņu platums ne lielāks par 6 mm
Lai noteiktu mazāko attālumu starp četrstūra stieņiem, kuri ir redzami radiografiskajā attēlā testam izmantojami trīs četrstūra stieņi. Stieņu platums ir d, attālums starp stieņiem 2d
Attālums starp metāla plāksnes izgriezumiem ne lielāks par 6 mm un izgriezuma platums ne lielāks par 6 mm.
Lai noteiktu mazāko attālumu starp četrstūra metāla plāksnes izgriezumiem, kuri ir redzami radiografiskajā attēlā testam izmantojama plāksne ar trim četrstūra izgriezumiem. Izgriezuma platums ir d, attālums starp izgriezumiem 2d
(Apstiprinājums iesniedzams testa pārskata veidā, iesniedzot piedāvājumu, kā arī pēc Iekārtas uzstādīšanas atkārtoti tiek veikts Iekārtas veiktspējas tests).
	Pretendents piedāvājums_____mm

	4.7.5.2.
	
	Pie testēšanas ātruma 30 km/h
Lai noteiktu mazāko attālumu starp četrstūra stieņiem, kuri ir redzami radiografiskajā attēlā testam izmantojami trīs četrstūra stieņi. Stieņu platums ir d, attālums starp stieņiem 2d
Attālums starp metāla plāksnes izgriezumiem ne lielāks par 6 mm un izgriezuma platums ne lielāks par 6 mm.
Lai noteiktu mazāko attālumu starp četrstūra metāla plāksnes izgriezumiem, kuri ir redzami radiografiskajā attēlā testam izmantojama plāksne ar trim četrstūra izgriezumiem. Izgriezuma platums ir d, attālums starp izgriezumiem 2d
Pēc Iekārtas uzstādīšanas atkārtoti tiks veikts Iekārtas veiktspējas tests

	Pretendents piedāvājums_____mm

	4.7.6. 
	Organisko/ neorganisko vielu izšķiršana
	Radiografiskajā attēlā attēlojamā testējamā materiāla krāsa:
	

	4.7.6.1. 
	
	Svins
	Krāsa: 	

	4.7.6.2. 
	
	Tērauds
	Krāsa: 	

	4.7.6.3. 
	
	Varš
	Krāsa: 	

	4.7.6.4. 
	
	Stikls parastais
	Krāsa: 	

	4.7.6.5. 
	
	Stikls organiskais
	Krāsa: 	

	4.7.6.6. 
	
	Alumīnijs
	Krāsa: 	

	4.7.6.7. 
	
	Sāls
	Krāsa: 	

	4.7.6.8. 
	
	Cukurs
	Krāsa: 	

	4.7.6.9. 
	
	Ūdens
	Krāsa: 	

	5. 
	Operatoru darba vietas:

	5.1. 
	Skaits
	Ne mazāk kā 2 (divas) darba vietas skenera operatoru telpā.
[bookmark: _Hlk195624704]Pretendents nodrošina vismaz 20 darba vietām  nepieciešamo programmatūru rentgena attēlu analīzei.
Programmatūrai jābūt saderīgai ar Citrix virtualizācijas risinājumu.
	

	5.1.1. 
	
	Jānodrošina attālinātas pieslēguma iespējas vismaz 20 (divdesmit) no Pasūtītāja iekšējā datortīkla – vienlaicīgi,  attēlu analīzei un  apstrādei.

	

	5.1.2. 
	Izvietojums/atrašanās vieta 
	Iekārtas operatora un Iekārtas sistēmas operatora darba vietas izvietotas Zilupes  MKP darba telpās (1.pielikums)

	

	5.1.2.1.
	Operatoru telpas remonts
	•	Grīdas seguma maiņa ( linolejs vai flīzes) ar apakškonstrukciju; 
•	sienu apmešana, špaktelēšana un krāsošana;
•	griestu špaktelēšana un krāsošana;
•	Telpas durvju bloka nomaiņa vai atjaunošana/pielāgošana (paredzot likvidēt slieksni);
Telpas elektroinstalācija (jauni vadi rozetes  darba vietu skaits atbilstoši pretendenta piedāvājumam + 3 darba vietas citām vajadzībā. Izvietojums skaņojams pirms darbu veikšanas)
•	Apgaismojuma maiņa uz LED lampām atbilstoši darba vietu izkārtojumam (jauni vadi no slēdža un jauns slēdzis);
•Ugunsdrošības signalizācijas demontāža remonta laikā un uzstādīšana
•	Jaunas loga žalūzijas.
Izmaksās ir jāiekļauj demontāžas darbi un inženiertīklu un iekārtu demontāža un atpakaļ pielikšana, ja tāda būs nepieciešama.
Materiālu un krāsu saskaņošana jāveic pirms darbu veikšanas.
	

	5.1.3. 
	Darba vietas organizēšanas 
prasības
	Operatoru darba telpā elektrobarošanas tīkla  izmaiņas tā, lai nodrošinātu tā nepārtrauktu darbību (tas nozīmē ka elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā sistēmai un visām tās komponentēm jādarbojas autonomi), atbilstoši 4.4.2. apakšpunkta noteikumiem
	

	5.1.4. 
	Savienojums
	Visas operatoru darba vietas un cita Iekārtas darbībai nepieciešamā aparatūra, kas atrodas MKP, savienotas lokālajā datortīklā. Datortīkls tiek ierīkots atbilstoši Tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr.2.-6 prasībām. Iekārtas lokālais datortīkls jāsavieno ar VID korporatīvo datortīklu.
	

	6. 
	Radiācijas drošība:

	6.1. 
	
	Jonizējošā starojuma avota avārijas izslēgšanas sistēma operatoru darba vietā: ārkārtas apstāšanas pogas ir uzstādītas operatoru darba telpā, Iekārtas uzstādīšanas telpā un aprīkojuma telpās. Ārkārtas slēdži ir uzstādīti skenēšanas tunelī.  
	

	6.1.1. 
	
	Visu avārijas izslēgšanas slēdžu stāvokļa statusam ir jābūt redzamam uz operatora darba stacijas, lai būtu iespējams identificēt kurš no slēdžiem ir aktivizēts
	

	6.2. 
	Radiācijas drošības zonas 
nosacījumi
	
	Pretendents norāda radiācijas drošības zonas izmērus
Pretendents iesniedz radiācijas drošības zonas aprakstu  

	6.3. 
	Kritiskās iedzīvotāju grupas pārstāvju doza gadā,  µSv/gadā 
	Kritiskās iedzīvotāju grupas pārstāvju doza gadā nedrīkst pārsniegt 100 µSv. Tostarp, jāievēro, ka šis limits nedrīkst būt pārsniegts, gadījumā, ja iedzīvotājs atrodas pie iežogojuma (kur piemērojams noslodzes faktors, kas nav zemāks par 0,025), kā arī gadījumā, ja iedzīvotājs atrodas uz aptuveni 40 metru attālumā no skenera izvietošanas vietas esošās pārbrauktuves Nr.532 (kur piemērojams noslodzes faktors, kas nav zemāks par 0,3). Aptuvenais vilcienu skaits, kas izmantojams aprēķiniem, gadā sastāda 1900 vilcieniem gadā). Viens vilciens = 55 vagoni.
Noslodzes faktors ir bezdimensionāls lielums – laika daļa, ko kāda persona maksimāli var atrasties konkrētā vietā, kamēr ir ieslēgts starojums. Iekārtas darba laiks var nebūt vienmērīgs (kādā dienā lielāks, citā zemāks), tad noslogojuma faktors ir daļa no darba laika. 
Ja aptuvenais vilcienu skaits gadā ir 1900, tad:
1. noslodzes faktora 0,025 piemērošana nozīmē, ka maksimāli gada laikā pie iežogojuma persona varētu atrasties 47,5 vilcienu starošanas reizēs. 
1. noslodzes faktora 0,3 piemērošana nozīmē, ka maksimāli gada laikā 40m attālumā persona varētu atrasties 570 vilcienu starošanas reizēs.
Konkrētais pieņemtais gadījums ir faktiski sliktākais (piemēram, ja starošana notiek ikdienā vienā laikā un uz pārbrauktuves atrodas kāda persona – piemēram, braucot uz/no darba).
	

	6.3.1. 
	
	Iekārtai jāatbilst Starptautiskās radiācijas drošības komisijas (ICRP-60) rekomendācijām,
Pasaules veselības aizsardzības organizācijas (WHO) prasībām.
	

	6.3.2. 
	Jonizējošā starojuma mērītājs
	Integrēts sistēmā vai pārnēsājams
Iesniedz kalibrēšanas sertifikātu pie PN akta parakstīšanas 
	Norādīt Marku un Modeli

	6.3.3. 
	
	Iekārtai automātiski jāizslēdzas, ja drošības zonu šķērso cilvēks/dzīva būtne. Apkārt radiācijas drošības zonai novietot drošības sistēmu (piem. žogs un sensori).
	

	7. 
	Brīdināšanas sistēma:

	7.1. 
	
	Brīdināšanās skaņas sistēmas automātiskā ieslēgšanās skenēšanas procesa uzsākšanas brīdī. Brīdinošās skaņas sistēmai ir jābūt dzirdamai visā Iekārtas drošības zonas perimetrā. 
Kad vilciens ir noteiktā attālumā no skenēšanas sistēmas, sensors to automātiski identificēs. Tajā brīdī sistēma izdos automātisku audio signālu ar ierakstu, kas brīdinās par vilciena tuvošanu. Ierakstu var mainīt pēc Pasūtītāja vajadzībām. Tā arī sistēmai ir vizuāla brīdināšanas sistēma, kas norāda iekārtas darbības stāvokli. Kad iekārta darbojas, sistēma izdod sarkanu signālu, kā arī tiek ieslēgt brīdinošs audio signāls.
	

	7.2. 
	
	Projektētājam, izstrādājot projektu, ir jāievēro Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
	

	7.3. 
	
	Gaismas signalizācijai jāinformē par Iekārtas skenēšanas sistēmas darbības statusu (izslēgta, gatava darbam, jonizējošā starojuma avots ir ieslēgts un notiek skenēšana).
Iekārtas gaismas signalizācija informē par šādiem iekārtas stāvokļiem:
Sarkans – iekārta ieslēgta un notiek rentgenstaru izstarošana.
Dzeltens – iekārta ir gatava uzsākt darbību.
Zaļš – iekārta ir ieslēgta.
Nav gaismas signāla – iekārta ir izslēgta.
	

	7.4. 
	
	Jānodrošina radiācijas drošības zonas nožogojuma, barjeru, speciālo zīmju uzstādīšanu.
	

	7.5. 
	
	Jānodrošina radiācijas kontroles zonas apgaismojumu. 
	

	7.6. 
	
	Jānodrošina kontroles teritorijas un tās iežogojuma perimetra novērošana ar videonovērošanas sistēmu (CCTV). 
	

	7.7. 
	
	Jānodrošina drošības sistēma pret nesankcionētu iekļaušanu radiācijas drošības zonā un tehniskajās telpās. Nesankcionētas iekļuves mēģinājuma gadījumā, drošības sistēmas nosūtīs brīdinājumu operatoram. 
	

	7.8. 
	
	CCTV kameras arī tiek izmantotas, lai monitorētu drošības zonu. Identificējot drošības zonas pārkāpēju, operators var izmantot publisko trauksmes signālu, lai pārkāpēju brīdināt. 
	

	8. 
	Iekārtas uzraudzības sistēma:

	8.1.1. 
	
	Iekārtas uzraudzības sistēmai jānodrošina operators ar pilnu informāciju par Iekārtas sistēmu statusu
	

	8.1.2. 
	
	Visiem Iekārtas sistēmas brīdinājuma un darbības traucējumu paziņojumiem jābūt saglabātiem un pieejamiem jebkurā	laikā pēc nepieciešamības
	

	8.1.3. 
	
	Iekārtas uzraudzības sistēmai jāatrodas operatoru darba telpā. Iekārtas uzraudzības sistēma ir integrēta sistēmas kontroles centrā, kas atrodas operatora darba telpā.
	

	8.1.4. 
	
	Iekārtas uzraudzības sistēmā jābūt iekļautiem Iekārtas testa un diagnostikas rīkiem, ar kuru palīdzību iespējams identificēt darbības traucējumu iemeslus.
	 
Iekārtas uzraudzības sistēmas darbības apraksts iekļauts piedāvājuma ___.lpp.

	8.1.5. 
	
	Jānodrošina iespēja veikt attālinātu Iekārtas ieslēgšanu/izslēgšanu.
	

	9. 
	Iekārtas attēlu apstrādes iespējas operatora darba vietā (minimālās prasības):

	9.1. 
	
	Veic radiografisko attēlu analīzi
Iekārtā kā viens ieraksts (notikums) tiek glabāts dzelzceļa vagona Nr., četru skatu fotogrāfijas/uzņēmums (no abiem sāniem, no augšas, no apakšas) no videokameras un radiografiskais attēls un/vai konteinera identifikācijas numurs,  kopā ar  radiografisko attēlu.
	

	9.2. 
	
	Lietotāja grafiskā saskarne tiek pārvaldīta ar klaviatūru un peli.
	

	9.3. 
	
	Jānodrošina iespēja veikt Iekārtas atmiņā glabājamo radiografisko attēlu, ciparu fotogrāfiju un pievienoto dokumentu pārskatīšanu.
	

	9.4. 
	
	Jānodrošina iespēja uz ekrāna esošajam radiografiskajam attēlam pievienot salīdzināšanai Iekārtas atmiņā glabājamo radiografisko attēlu (operatora ekrānā vienlaicīgi divi attēli), kurš tiek atlasīts no iepriekš veikto skenējumu datu bāzes, atlasot pēc pazīmes: vilciena Nr., vagona Nr., konteinera Nr.,  “aizdomīgie objekti” (Suspect), “rezultatīvs” (konstatēts pārkāpums vai slēpnis)  skenēšanas datums, laiks; skenēšanas skaits un iespēja ātri apskatīt attēlu; rezultatīvu skenēšanu skaits un iespēja ātri apskatīt attēlu  u.c.
	

	9.5. 
	
	Jānodrošina iespēja izdalīt un palielināt to attēla daļu, kuru ir vēlēšanās pārbaudīt; monitora ekrāna mazajā lodziņā vienmēr jābūt redzamam kopējam attēlam ar norādi uz to attēla daļu, kura tobrīd tiek rādīta uz ekrāna
	

	9.6. 
	
	Jānodrošina attēla filtrēšana un normalizēšana.
Attēla normalizēšana ir iekļauta kā papildus funkcija attēla apstrādes režīma logā.
Jānodrošina skenētā attēla palielināšanas un samazināšanas iespēja (vismaz 1/4 x, 1/2 x, 1 x, 2 x, 4 x)
	

	9.7. 
	
	Jānodrošina krāsu paletes, kontrasta un spilgtuma noteikšana
	

	9.8. 
	
	Jānodrošina kontūru spilgtuma palielināšanas iespēja
	

	9.9. 
	
	Jānodrošina attēla histogrammas koriģēšanas iespēja
	

	9.10. 
	
	Jānodrošina lineārās/logaritmiskās transformācijas
	

	9.11. 
	
	Jānodrošina objekta izmēru un platības aprēķināšana
	

	9.12. 
	
	Jānodrošina	iespēja	atzīmēt aizdomīgus objektus un ierakstīt komentārus
	

	9.13. 
	
	Jānodrošina	iespēja	datubāzē atsevišķi saglabāt  aizdomīgus objektus
	

	9.14. 
	
	Notikumam jāsatur informācija par skenēšanas datumu, vilciena Nr., faila nosaukums radiografisko attēlu datubāzē (ID Nr.), kravas satura apraksts un preces koda pirmie četri cipari, vilciena kustības virziens, preču nosūtītais un preču saņēmējs – viens skats/logs.
Radiografiskais (skenētais) attēls – otrs skats/logs.
	

	9.14.1. 
	
	Sistēmai izveidotājā notikumā jāielasa informāciju par vagoniem (vagonu numuri un kravu apraksts) automātiski no APOVS vai EMDAS. Notikums tiek izveidots katram vagonam atsevišķi.
Sistēmai jānodrošina iespēja automātiski sasaistīt naturlapā norādīto informāciju par vagonu ar rentgeniekārtas attēlu pēc sastāva numura un vagona kārtas numura, t.sk., ņemot vērā nenoskenētos vagonus. Nenoskenētajiem vagoniem automātiski pievienojot pazīmi “NS” (nav skenēts), ka netika noskenēts un tiek pievainotās fotogrāfijas no augšas, apakšas un sāniem. Sistēmai ir jābūt arī pazīmei par gadījumiem, kad muitas amatpersona pieņēma lēmumu neskenēt vagonu.
	

	9.15. 
	
	Jānodrošina iespēju attēlus saglabāt lokāli PDZ vai JPG formātā
	

	9.16. 
	
	Jānodrošina iespēju vienlaicīgi veikt attēlu analīzi no abām dzelzceļa sastāva pusēm (viens operators no sastāva sakuma, viens no beigām)
	

	9.17. 
	
	Atlasīt attēlus no arhīva pēc  vilciena Nr., vagona Nr., konteinera Nr.,  “aizdomīgie objekti” (Suspect), “rezultatīvs”, skenēšanas datums, laiks; skenēšanas skaits; rezultatīvu skenēšanu skaits un iespēja ātri apskatīt attēlu  u.c.
	

	9.18. 
	Attēlu	attālinātā analīzes iespējas
	Jānodrošina iespēju veikt attēlu analīzi arī no jebkuras piekļuves vietas no VID datortīkla attēlu operatoru darba vietām (radiografisko attēlu apstrādei jāsaņem jebkurai brīvai attēlu operatoru darba vietai, kura pabeigusi iepriekšējā attēla analīzi). Pēc noklusējuma radiografiskos attēlus jāsaņem Zilupes MKP izvietotajām operatora darba vietām.
	

	9.19. 
	
	Risinājumam jābūt spējīgam noteiktā formāta notikumu (attēlus, reģistrēšanas informācija, fotoattēli, uc.) saglabāt sistēmas serverī (mapē), lai cits risinājums (piemēram BAXE), var notikumu paņemt un apstrādāt.
	

	10. 
	Iekārtas sistēmas operatora darba vieta:

	10.1. 
	
	Veic centrālās vadības pults funkcijas un ir paredzēta visas Iekārtas pārvaldīšanai, veic CCTV monitoringu. 
Tajā instalēta sistēmas vadības programmatūra. Saskarnes valoda latviešu.
	

	10.2. 
	
	Sūta komandas skenēšanas, drošības bloķēšanas un citu mehānismu pārvaldīšanai
	

	10.3. 
	
	Ar Iekārtas sistēmas operatora vienu darbību iniciē iekārtas palaišanu, pārvalda jonizējošā starojuma avotu un citas procedūras	(piemēram, kalibrēšanas procesu, videokameru, citu signālu datu plūsmu no katra kontroles iekārtas sensora)
	

	10.4. 
	
	Ļauj izsaukt uz monitora ekrānu vēlamo informāciju: radiografiskos attēlus, transportlīdzekļa un/vai konteineru ciparu fotogrāfijas, pievienotos dokumentus, teritorijas novērošanas videokameru signālus
	

	11. 
	CCTV monitoringa sistēma (kontroles teritorijas un tās iežogojuma perimetra novērošanai ar video novērošanas sistēmu)
	Nodrošināt iespēju veikt dzelzceļa sastāva vizuālo kontroli kustībā (videonovērošana vai fotografēšana, turpmāk tekstā dzelzceļa sastāva novērošanas sistēma) no apakšas (kamera izvietota starp sliedēm – fiksē ritošā sastāva konstrukcijas no apakšas), no abiem sāniem (kamera fiksē pilno vagona sānu skatu tai skaitā atpazīt vagona numuru) un no augšās (kamera fiksē ritošo sastāvu no augšas). 
Jānodrošina sastāva novērošanas sistēmas darbību , saskaņā ar  28.11.2023. MK noteikumiem Nr. 680 “Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi” un atbilstoši iekārtas darbības režīmam, temperatūrai, mitrumam.
	

	11.1.1. 
	UVSS monitoringa sistēma
	Dzelzceļa sastāva novērošanas sistēmai no apakšas ir jābūt spējīgai nofiksēt/nofilmēt  pie dzelzceļa ritošā sastāva piestiprinātu priekšmetu melnā krāsā ar izmēriem 100mm x 100mm x 100mm
Jānodrošina, lai vagona fotogrāfija no apakšas būtu pieejama vienlaicīgi ar skenēšanas attēlu
Jānodrošina skenēšanas objekta pilnu skatu no apakšas (piem. izmantojot Line scan kameru)
Jānodrošina atbilstošs apgaismojums
Aizsardzība pret mitrumu IP68
Jābūt nodrošinātai kameras objektīva aizsardzībai no netīrumiem (piemēram, kamera pēc vilciena noskanēšanas tiek noslēgta ar aizvaru) 
Darba temperatūra no – 25 grādiem līdz + 50 grādiem
	

	11.1.2. 
	
	Dzelzceļa sastāva novērošanas sistēmai no augšas ir jābūt spējīgai nofiksēt/nofilmēt  pusvagonos esošās ogļu gravas uzbēruma reljefa izmaiņas (piemēram – pēdas nospiedumi). Nodrošināt skenēšanas iekārtas darbības zonas un palīgēku novērošanu.
	

	11.2. 
	Struktūra
	Atsevišķs sistēmbloks vai NVR ar monitoru dzelzceļa sastāva novērošanas sistēmai un atsevišķs sistēmbloks un monitors iekārtu videonovērošanai sistēmai.
Piedāvātās datortehnikas modelis un tehniskie parametri, operētājsistēmas un citas programmatūras nosaukumus un versija, nepieciešamo licenču skait:

	

	11.2.1. 
	
	Vilciena vagonu videonovērošana un attēli ir pieejami atsevišķi no radiografiskiem (skenēšanas) attēliem  un var skatīt videonovērošanas monitorā vai attālināti no VID datortīkla. 
Vilciena vagonu četru skatu (no abiem sāniem, no augšas, no apakšas) uzņemtās fotogrāfijas tiek pievienotās pie notikumiem neatkarīgi no vagona skenēšanas attēla izveidošanas vai neizveidošanas.  
	

	11.2.2. 
	
	Dažas videokameras ir uzstādītas skenēšanas tunelī, lai monitorētu pārbaudāmo vilcienu, kā arī citas kameras ir uzstādītas uz drošības sienām un tunelī, lai monitorētu iekārtu.
	

	11.2.3. 
	
	Tiek nodrošināta sistēmas kontroles centra programmatūra, lai kontrolētu sistēmas darbību, ar vienu darbības licenci, ko paredzēts izmantot operatoru telpā.
	

	11.2.4. 
	
	Visa struktūra atbilst piedāvātās iekārts prasībām.
	

	11.3. 
	Informācijas kopēšanas iespējas 
	Vismaz zibatmiņā
	

	11.4. 
	Informācijas glabāšanas ilgums un laiks
	Ne mazāk kā 90 kalendārās dienas
	

	11.5. 
	Videonovērošanas sistēma  (VNS)
	Videonovērošanas risinājumu jāparedz integrēt ar  Pasūtītāja rīcībā  esošo  VNS risinājumu, kas izmanto Bosch BVMS vadības un datu apstrādes risinājumu. Videonovērošanas risinājumam jānodrošina video informācijas lokāla saglabāšana un paralēla straumēšana uz VID VNS centrālo mezglu Rīgā, Talejas ielā 1. Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences piedāvātā VNS integrēšanai kopējā Pasūtītāja VNS sistēmā.
	

	11.6. 
	Āra videokameras parametri:
	

	11.6.1. 
	Video novērošanas kamera
	Bosch NIN-73023-A3A videokameras vai ekvivalentas, kuras ir integrējamas un vadāmas izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošo Bosch BVMS vadības un datu apstrādes risinājumu.
	Pretendents apliecina, ka tiks nodrošināta atbilstoša tehnika, kas tiks skaņota projektēšanas laikā.

	11.6.2. 
	Izšķiršanas spēja
	1080p (1920 x 1080 jeb 2MP)
	

	11.6.3. 
	Kadru skaits sekundē
	50 fps
	

	11.6.4. 
	Aizsardzība pret putekļiem un mitrumu
	IP66
	

	11.6.5. 
	Mehāniskās noturības klase
	IK10
	

	11.6.6. 
	Korpuss
	Kupolveida kamera
	

	11.6.7. 
	Analītika
	Intelligent Video Analytics, vismaz šādas funkcijas:
· inteliģentā automātiskās ekspozīcijas vadības tehnoloģija, kas ļauj skatīt kustīgu objektus attēla gaišajos un tumšajos apgabalos;
· vienkārša attēla kalibrēšana;
· viltus trauksmes samazināšana;
attēlā definēto līniju vai segmentu šķērsojošo plūsmas skaitīšana;
identificēto objektus sekošana, analīze un brīdinājumu nosūtīšana, ja tiek aktivizēti iepriekš definēti trauksmes signāli
	

	11.6.8. 
	PoE elektrobarošana
	802.3af (802.3at Type 1) Power level: Class 3      
	

	11.6.9. 
	SD kartes
	Jānodrošina iespēja ievietot atmiņas karti 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC card (Class 6 or higher )       
	

	11.6.10. 
	Jutība krāsu režīmā
	0.0104 lux
	

	11.6.11. 
	Jutība melnbaltā režīmā 
	0.0039 lux   
	

	11.6.12. 
	Atbilstība video iekārtu savietojamības standartiem
	ONVIF Profile S
	

	11.6.13. 
	Duālās straumēšanas iespēja
	Jānodrošina, vismaz viena ne mazāk kā 25fps un otra ne mazāk kā 3fps
	

	11.6.14. 
	Videokompresija
	H.264 (MP); M- JPEG     
	

	11.6.15. 
	Matricas lielums
	1/2.8‑inch CMOS
	

	11.6.16. 
	Slēdža ātrums
	Fiksētie diapazoni no 1/25 līdz 1/15000
	

	11.6.17. 
	Tīkla drošība un atbalstāmie protokoli
	Aizsardzība ar paroli, IP adrešu filtrs, IEEE 802.1x tīkla piekļuves kontrole. 
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, DiffServ (QoS), FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v3 (MIB-II), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP
	

	11.6.18. 
	Video satura šifrēšana
	TLS 1.2, SSL, DES, 3DES
	

	11.6.19. 
	Attēla uzstādījumi
	High Dynamic Range (WDR) līdz 120dB; automātiska attēla rotācija, attēla koriģēšana miglas laikā (defog funkcija)
	

	11.6.20. 
	Darbības nodrošināšanas mikrovides prasības (diapazonā)
	-30C līdz +50C
Rel. gaisa mitrums no 10 līdz 90% bez kondensācijas
	

	11.6.21. 
	Skaits
	Skaits tiek nodrošināts atkarībā no realizētā kameru redzamības pārklājamības risinājuma, lai nodrošinātu videonovērošanu uzstādītā aprīkojuma kontroles zonā (vandālisms, utt.). 

	Pretendents apliecina, ka tiks nodrošināta atbilstoša tehnika, kas tiks skaņota projektēšanas laikā.

	11.6.22. 
	Iekštelpu videokamera tehniskās telpas novērošanai 
	Bosch NDI-5502-AL videokameras vai ekvivalentas, kuras ir integrējamas un vadāmas izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošo Bosch BVMS vadības un datu apstrādes risinājumu.
	Pretendents apliecina, ka tiks nodrošināta atbilstoša tehnika, kas tiks skaņota projektēšanas laikā.

	11.6.23. 
	Nepieciešamie skati

	1. Tehnisko telpu durvju novērošana no iekšpuses;
2. Tehniskajās telpās skats uz statnes/sadalņu durvīm
	

	11.6.24. 
	Skaits
	 Atbilstoši tehnisko telpu skaitam
	

	11.6.25. 
	Izšķirtspēja
	1080p (1920 x 1080 jeb 2MP)
	

	11.6.26. 
	Kadru skaits sekundē
	25 fps
	

	11.6.27. 
	Korpuss
	Kupolveida kamera, aprīkota ar necaurspīdīgiem kupoliem
	

	11.6.28. 
	Analītika
	Essential Video Analytics, vismaz šādas funkcjas:
· uz noteikumiem balstīti trauksmes signālu ģenerēšana un sekošana objektiem
· definētas līnijas šķērsošana
· sekošana objekta maršrutam
· cilvēku skaitīšana izvēlētajā zonā

	

	11.6.29. 
	PoE Elektrobarošana
	IEEE 802.3af (802.3at Type 1) 
Power level Class 3
	

	11.6.30. 
	SD kartes
	Jānodrošina iespēja ievietot atmiņas karti 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC card (Class 6 or higher)
	

	11.6.31. 
	Jutība krāsu režīmā
	0.24 lux
	

	11.6.32. 
	Jutība melnbaltā režīmā 
	0.03 lux
	

	11.6.33. 
	Atbilstība video iekārtu savietojamības standartiem
	ONVIF Profile S; 
ONVIF Profile G

	

	11.6.34. 
	Duālās straumēšanas iespēja
	Jānodrošina, vismaz viena ne mazāk kā 25fps un otra ne mazāk kā 3fps
	

	11.6.35. 
	Videokompresija
	H.265; H.264; M- JPEG
	

	11.6.36. 
	Matricas lielums
	1/2.9‑inch CMOS
	

	11.6.37. 
	Infrasarkanais apgaismojums
	Iebūvēts
	

	11.6.38. 
	Slēdža ātrums
	Fiksētie diapazoni no 1/25 līdz 1/15000
	

	11.6.39. 
	Tīkla drošība un atbalstāmie protokoli
	Aizsardzība ar paroli, IP adrešu filtrs, IEEE 802.1x tīkla piekļuves kontrole. 
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, DiffServ (QoS), FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v3 (MIB-II), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP
	

	11.6.40. 
	Attēla uzstādījumi
	High Dynamic Range (WDR) līdz 120dB; automātiska attēla rotācija, attēla koriģēšana miglas laikā (defog funkcija)
	

	11.6.41. 
	Video satura šifrēšana
	TLS 1.2, AES128, AES256
	

	11.6.42. 
	Darbības nodrošināšanas mikrovides prasības (diapazonā)
	-20C līdz +40C
Rel. gaisa mitrums no 10 līdz 90% bez kondensācijas
	

	11.6.43. 
	Videoierakstu uzglabāšanas aparatūra
	Bosch DIVAR recorder vai ekvivalents risinājums, kuram pieslēgtās kameras ir integrējamas un vadāmas izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošo centralizēto Bosch BVMS vadības un datu apstrādes risinājumu. Ekvivalentajā risinājuma pieslēgtajām kamerām jānodrošina vienas videoinformācijas straumes saglabāšana ekvivalentā risinājuma datu glabātuvē un otras videonovērošana straumes saglabāšana Bosch BVMS 12.x  versijā.
Bosch BVMS 12. x versijas atbalsts
	Pretendents apliecina, ka tiks nodrošināta atbilstoša tehnika, kas tiks skaņota projektēšanas laikā.

	11.6.44. 
	Videoierakstu uzglabāšanas apjoms
	Vismaz 8x4TB bojājumpiecietīgā cieto disku slēgumā
	

	11.6.45. 
	Videoierakstu uzglabāšanas aparatūras un kameru licences
	Jāiekļauj visas nepieciešamās licences (kameru, lokālā ierakstītāja, centrālā mezgla u.c.) integrācijai Pasūtītāja rīcībā esošajā Bosch BVMS vadības un datu apstrādes risinājumā.
	

	12. 
	Serveru telpa
	

	12.1. 
	
	Pretendenta piedāvātā risinājuma darbināšanai nepieciešamo centrālo datortehniku (Serveri, tīkla komutatori, videonovērošanas sistēmas straumēšanas serveri u.c.).  izvietošanai jābūt nodrošinātai speciālai, atsevišķai telpai (turpmāk - Serveru telpa). Serveru telpai jābūt ar stingri ierobežotu darbinieku piekļūšanas iespēju, nodrošinot tajā normālu temperatūras un mitruma režīmu;
Serveru telpas izbūves prasības noteiktas  Tehniskā piedāvājuma 2-5.pielikumā
	

	12.2. 
	Durvju kontrole
	Visas risinājumā esošās ieejas durvis jāpieslēdz piekļuves kontroles risinājumam. Piekļuves kontroles risinājuma minimālās prasības noteiktas  8. pielikuma 1.10. punktā. 
Durvīm jābūt aprīkotām ar solenoīda slēdzeni ar roktura kontroli un dalīto roktura stieni, kas nodrošina iespēju identificēt - vai durvju rokturis  ir nospiests no telpas iekšpuses vai telpas ārpuses.
	

	12.3. 
	Iekārtas lokālā datortīkla savienošana ar VID korporatīvo datortīklu.
	Iekārtas operatora ēkas un Iekārtas angāra lokālā datortīkla savienošana ar Zilupes muitas kontroles punkta serveru telpu, jāveic ierīkojot optisko starpsavienojumu. Starpsavienojuma izveidei jāizmanto vismaz 24 vienmoda (single-mode) optiskās  dzīslas.
Kā arī jāveic Iekārtas lokālā datortīkla pieslēgšana VID korporatīvajam datortīklam  un IS pārraudzības sistēmai.
Ierīkotajam optiskajam starpsavienojumam, jāatbilst prasībām, kas norādītas šīs tabulas 12.3. apakšpunktā.
Starpsavienojuma savienotājpaneļus jāmontē  Tehniskā piedāvājuma 2-5.pielikuma 1.2. vai 1.3. punktos noteiktajās serveru statnēs.
	

	12.4. 
	Prasības optiskā starpsavienojuma izveidei:
	

	12.4.1. 
	darba	frekvences	viļņa garums
	ir robežās λ=1310 nm – 1550 nm;
	

	12.4.2. 
	
optisko šķiedru vājinājums
	20°C temperatūrā nepārsniedz sekojošos rādītājus:
a) 0,5 dB/km pie viļņa garuma 1310 nm;
0,3 dB/km pie viļņa garuma 1550 nm.
	

	12.4.3. 
	



Optisko šķiedru metināšana
	Visi savienojumi tiek veikti ar optisko šķiedru metināšanas tehnoloģiju;
Gadījumā, ja kādā posmā objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams veikt savienojumu metināšanu, tas jānorāda pieņemšanas nodošanas aktā.
	

	12.4.4. 
	
Optisko šķiedru savienošana
	savienojot optiskās šķiedras, jāievēro ražotāja noteikto krāsu gammas atbilstoši standartam IEC 304.
	

	12.4.5. 
	

Savienojumu	mērījumu veikšana
	Pēc	starpsavienojumu ierīkošanas jāveic ierīkoto savienojumu		mērīšana. Mērījumu rezultātā iegūtās reflektogrammas jāiesniedz
Pasūtītājam.
	



3.	Piedāvājam piegādāt Iekārtu, kas nodrošināta ar informācijas uzkrāšanas, nodošanas un analīzes rīkiem atbilstoši šādām obligātajām (minimālajām) prasībām un nosacījumiem:

Iekārta nodrošināta ar šādiem informācijas uzkrāšanas, nodošanas un analīzes rīkiem
3. Tabula
	Nr. p.k.
	Prasības
nosaukums
	Obligātās (minimālās) prasības un nosacījumi
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:4] [4:  aizpilda pretendents, ierakstot “Nodrošināsim” vai citādi raksturojot savu piedāvājumu vai savas spējas nodrošināt prasības izpildi
] 


	1. 
	Iekārtas skenēšanas sistēmas funkcijas:

	1.1. 
	
	Veic skenēšanas laikā iegūtās un ievadītās informācijas attēlošanu monitora ekrānā, saglabāšanu datu bāzē, meklēšanu analīzi, un nodošanu datortīklā un informācijas par vagona Nr., informācijas par kravu (vismaz kravas nosaukums un svars) automātisko importu no ārējām sistēmām un sasaisti ar skenēšanas attēlu.
	

	1.2. 
	
	Iekārtas skenēšanas sistēmai jānodrošina skenēšanas rezultātu datu (attēlu failu, teksta informācijas un videoierakstu u.tml.) pieejamību apmaiņai ar ārējām sistēmām
Jānodrošina vismaz šādas informācijas nodošanu ārējām sistēmām:
Notikuma numurs; 
Datums un laiks; 
Muitas kontroles punkta nosaukums;
Virziens – imports vai eksports;
Vilciena Nr.;
Vagona Nr.;	
Konteinera Nr.;
Skenēšanas rezultāts; 
Kravas nosaukums;
Skenētais attēls – pēc pieprasījuma.
Kravas nosaukums - muitas	kombinētās nomenklatūras koda pirmie četri cipari
Skenētie kravas dokumenti pēc pieprasījuma
	

	1.2.1. 
	
	Sistēmai jāimplementē ziņojuma vārtejas saskarnes komponente, kas vajadzīga, lai apmainītos ar datiem ārējās uzticamības sistēmās.
Datu apmaiņai ar ārējām informatīvajām sistēmām ir jāizmanto XML datnes, HTTP(S) vai SOAP protokoli
	

	1.3. 
	
	Radiografiskie attēli tiek glabāti individuāli. Visiem radiografiskajiem attēliem ir individuāls glabāšanas un pārsūtīšanas identificēšanas numurs (faila vārds)
	

	1.4. 
	
	Var glabāt un apstrādāt ne  mazāk kā 1 000 000 radiografisko attēlu; Ieraksti Iekārtas sistēmā glabājami ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus.
Sistēmai jānodrošina datu, kas vecāki par 12 mēnešiem automātisko dzēšanu, izņemot aizdomīgos (suspect) un rezultatīvos attēlus.
	

	1.5. 
	
	Lietotāji darbam ar Iekārtu izmanto grafisko lietotāja saskarni
	

	1.6. 
	
	Programmatūra	kontrolē jonizējošā starojuma avotu, nodrošina datu ievākšanu, veido radiografisko attēlu, veic kalibrēšanu, skenēšanu, regulē avota jaudu
	

	1.7. 
	
	Attēla analīzes rīki ļauj lietotājam koncentrēties uz detaļām, izdalīt dominējošo apgabalu un veikt citas  funkcijas, drukāt, iezīmēt dažādu materiāla blīvumu, palielināt un samazināt attēla mērogu. Paredz iespēju veikt filtrēšanu: daļu iezīmēšanu, daļu izdalīšanu, palielināšanu, samazināšanu
	

	1.8. 
	
	Nodrošina elektronisko atskaiti par maiņas darbu, kurā fiksēti visi skenētie vilcieni, virziens, operatora vārds , uzvārds, datums
	

	1.9. 
	
	Jānodrošina	Piekļuve Iekārtas sistēmai no VID datortīkla (bezvadu risinājumi nav pieņemami)
	

	1.10. 
	
	Iekārtas sistēmas risinājums nodrošina automatizētu datu rezerves kopēšanu, lai būtu iespējama Iekārtas sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām.
Jānodrošina visas iekārtas datu rezerves kopiju uzglabāšanai un atjaunošanai.
	Piedāvātais	datu rezerves kopēšanas risinājums iekļauts piedāvājuma
.lpp.

	1.11. 
	
	Iekārtai automātiski jāizslēdzas, ja drošības zonu šķērso cilvēks/dzīva būtne
	

	1.12. 
	
	Jānodrošina attēlu konvertēšana un eksportēšana JPEG, TIFF formātos
	

	1.13. 
	
	Unificētais attēla formāts: WCO standarta formāts (UFF 2.0)
	

	2. 
	 Prasības Iekārtas sistēmas programmatūrai un datortehnikai:

	2.1. 
	
	Sistēmai jāstrādā uz tādas operētājsistēmas, kurai tiek nodrošināta ražotāja uzturēšana (vismaz līdz uzturēšanas termiņa beigām). Izpildītājam jāpiegādā sistēmas darbībai nepieciešamais operētājsistēmu un citas programmatūras licences.
	  Piedāvātais operētājsistēmas un citas programmatūras nosaukums un versija, nepieciešamo licenču skaits, tajā skaitā bezmaksas, jānorāda 4.tabulā.

	2.2. 
	
	Sistēmai jābūt izstrādātai bez OWASP mājaslapā reģistrētām biežāk pieļautajām drošības ievainojamībām, kā arī, ņemot vērā standartā ISO 15408:2- 2008 vai ekvivalentā standartā noteiktās drošības vadlīnijas,  par ko Pasūtītājs pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā, var pasūtīt neatkarīgu ārēju drošības auditu.
Pretendentam jāievēro spēkā esošajos normatīvajos aktos par minimālās kiberdrošības prasībām noteikto.
	

	2.3. 
	
	Saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, jānodrošina out-of-band attālinātas administrēšanas	iespējas serverim
	

	2.4. 
	
	Sistēmai jānodrošina vairāku līmeņu lietotāju piekļuves tiesības
Nodrošina pasūtītāja Iekārtu sistēmu lietotājiem atbilstošas minimālās lietotāju tiesības, kas nepārsniedz tiešā darba veikšanai nepieciešamās tiesības. Lietotājiem nedrīkst tik piešķirta administratoru tiesību kopa.
Sistēma tiek izstrādāta un uzturēta tā, lai nodrošinātu apstrādājamās un glabājamās informācijas aizsardzību, lai nevar apiet autentifikācijas un autorizācijas procedūras un nesankcionēti lietot Sistēmas ietvaros apstrādājamo un glabājamo informāciju vai datnes, nodrošinot, ka Sistēmu iespējams lietot tikai identificēti, autentificēti un autorizēti lietotāji. 
Sistēmā nedrīkst būt iebūvētas piekļuves, apejot autentifikācijas mehānismus. 
Jānodrošina aizsardzība pret lietotāju esamības pārbaudi (IS nedrīkst atklāt vai lietotājs eksistē vai nē, pirms sekmīgas autentifikācijas). Pārbaudei jānotiek katra pieprasījuma līmenī.
Nodrošināt, ka sistēma un kļūdas paziņojumi nesniedz lietotājam informāciju, kas varētu apdraudēt sistēmas drošību, tai skaitā, nepieļaujot iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un veikto IS pārbaužu raksturu.
Visiem Iekārtas sistēmu lietotāju kontiem, ieskaitot izpildītāja pārstāvju kontiem, jābūt integrētiem VID Aktīvā direktorijā un jānodrošina to darboties spēja atbilstoši Aktīvās direktorijas politiku prasībām.
Visām Iekārtas rentgena lietotāju kontu, izpildītāja pārstāvja kontu un tehnoloģisko kontu parolēm, jābūt no 9 (deviņām) līdz 15 (piecpadsmit) zīmēm, jālieto lielie un mazie burti, cipari un speciālās zīmes. Zīmju skaitam un izmantojamajiem simboliem ir jābūt konfigurējamiem. Jābūt iespējai definēt paroles derīguma termiņu.
Beidzoties paroles derīguma termiņam Sistēmai laicīgi jābrīdina lietotājs par paroles derīguma termiņa beigām vienlaicīgi aicinot veikt paroles nomaiņu.
Sistēmai jānodrošina, ka pēc paroles termiņa beigām lietotājam autorizējoties Sistēmā automātiski tiek piedāvāta, paroles nomaiņa. Jānodrošina ka lietotāju autorizēšanās Sistēmā ir iespējama tikai ar piekļuves rekvizītiem kuriem nav beidzies derīguma termiņš.
Sistēmas administratoram jābūt iespējai nomainīt tehnoloģisko kontu un lietotāju piekļuves paroles.
	

	2.5. 
	
	Sistēmai jābūt savietojamai ar antivīrusa programmatūru McAfee Enterprise versiju 8.8.0. vai jaunāku un nodrošinātai tās uzstādīšanai
	

	2.6. 
	
	Sistēmai jābūt pieslēgtai VID datu pārraides tīklam un konfigurētai tā, lai nodrošinātu automātisku antivīrusu atjauninājumu saņemšanu, Active directory GPO ierobežojumu uzstādīšanu, un varētu veikt sistēmas darbības rādītāju monitoringu Zabbix sistēmā un sistēmas datu rezerves kopēšanu.
Jānodrošina svarīgāko žurnālfailu nodošanu, VID izmantotajam drošības informācijas un notikumu pārvaldības risinājumam IBM Security Qradar SIEM, tiešsaistes režīmā.
Servera un darba staciju  administrēšanai jāizmanto speciāli veidoti VID aktīvās direktorijas tehnoloģiskie konti.
	

	2.6.1. 
	Prasības sistēmas programatūrai

	2.6.1.1. 
	
	Nodrošina, lai Iekārtas programmatūras žurnālpierakstos tiktu fiksētas visas darbības, kas tiek veiktas uz SCS (system control station) darbstacijas. Jānodrošina iespēja auditēt ar iekārtu notikušos procesus, tajā skaitā lietotāju veiktās darbības ar skenera iekārtas vadības pulti, barjerām, vārtiem u.c. Žurnālpierakstiem jābūt cilvēkam lasāmā formātā, lai būtu iespējams izsecināt kādas konkrēti darbības ar iekārtas vadību ir veiktas. Ja žurnālpierakstos veiktās darbības ar iekārtu tiek fiksētas ar specifiskiem kodiem, jānodrošina šo kodu atšifrējumi. Informācija ir jāuzglabā ne mazāk par vienu gadu ar iespēju termiņu konfigurēt.
	

	2.6.1.2. 
	
	Sistēmas programmatūrai jānodrošina šāda funkcionalitāte:
- Sistēmas programmatūras lietotāju un administratoru (turpmāk– Lietotājs) darbības audits: 
- Lietotāja darbību auditācija – Sistēmas programmatūrai ir jāauditē vismaz šādas Lietotāju veiktās darbības: 
- Lietotāja pieslēgšanos (veiksmīgu, neveiksmīgu) Sistēmai un atslēgšanos no sistēmas; 
- Lietotāju izsauktos pārskatus un aktivizētos uzdevumus; 
- skenēšanas notikumu datu apskati, pievienošanu, labošanu un dzēšanu (ja šādas darbības Sistēmas programmatūrā tiek veiktas); 
- Par katru no Lietotāja veiktajām darbībām Sistēmas programmatūrā jāuzglabā vismaz šāda informācija: 
- Darbības datums un laiks; 
- Lietotāja identitāte; 
- Darbības veids (pieslēgšanas sistēmai, atslēgšanās no sistēmas, ieraksta pievienošana, ieraksta labošana, ieraksta apskate, utt.); 
- IP adrese, no kura veiktas darbības;- Lietotāja tiesību izmaiņu auditācija - Sistēmā jāuzglabā un jāvar apskatīt informācija par visām Sistēmas programmatūras Lietotāju tiesību izmaiņām. Par katru izmaiņu jābūt apskatāmai vismaz šādai informācijai: 
- Lietotāja vārds Sistēmas programmatūrā; 
- administratora, kurš veicis izmaiņas, identitāte; 
- izmaiņu datums un laiks; 
- izmaiņu veids (pievienošana, rediģēšanas, dzēšana, apskate, u.t.t.); 
- izmainītās un jaunās vērtības;
- IP adrese, no kura veiktas darbības;
- Sistēmas programmatūras lietotāju saraksta eksports uz *.xlsx (sarakstā jābūt vismaz lietotāja vārdam, uzvārdam, Identifikatoram, struktūrvienībai, IS nosaukums, IS lomai, tiesību piešķiršanas datumam)
Jānodrošina Sistēmas servera un darba staciju operētājsistēmas žurnalēšanas failos ierakstītās informācijas saglabāšanu  vēlākai auditācijai.
Informācija ir jāuzglabā ne mazāk par vienu gadu ar iespēju termiņu konfigurēt.

	

	2.6.1.3. 
	Testa vide
	Jānodrošina Sistēmas vadības servera testa vides izveide. Testa videi pēc funkcionalitātes jābūt identiskai ar produkcijas vidi.
Risinājumā jāparedz, ka skenēšanas notikumi pēc nepieciešamības tiktu apstrādāti vai nu testa vidē vai produkcijas vidē.
Jāparedz, ka pieslēgšanās risinājums  testa un produkcijas vidēm lietotājiem (Iekārtas operātoriem ) ir  draudzīgs. Piemēram, pieslēgšanās vidi lietotājs izvēlas no izvēlnes pirms autorizācijas Sistēmā. Gadījumā ja tiek lietota testa vide, Sistēmai lietotāju ar atsevišķiem paziņojumiem ir jābrīdina, ka tiek lietota testa vide.
Jābūt iespējai veikt produkcijas vidē esošo datu sinhronizāciju ar testa vidi. Sinhronizējamam datu apjomam jābūt konfigurējamam gan pēc datuma, gan pēc skenēšanas notikuma kādas no pazīmēm.
Jāparedz piegādāt testa vides izveidei nepieciešamā aparatūra un programmatūra. Testa vides serverim jāatbilst šīs tabulas 2.8.punktā noteiktajām tehniskajām prasībām.
Sistēmas ekspluatācijas laikā jāparedz, ka jebkāda veida būtiskas izmaiņas sistēmas konfigurācijā, vai programmatūras jaunāko versiju uzstādīšana vispirms tiek veikta testa vidē.
	

	2.6.1.4. 
	Tehnoloģiskie lietotāji
	SISTĒMĀ jāvar konfigurēt tehnoloģiskos lietotājus. Izpildītājam jānodrošina, ka SISTĒMAS servisi, iekšējie un ārējie datu apmaiņas procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kas nepieciešama attiecīgās datu apmaiņas nodrošināšanai, lai nepamatoti augstu privilēģiju izmantošana, kur tas nav nepieciešams, neradītu nevajadzīgus datu integritātes, konfidencialitātes un pieejamības riskus.
	

	2.7. 
	Tīkla komutatoriem jāatbilst šādām minimālajām prasībām un to skaitam jānodrošina sistēmas darbība:
	 Piedāvātais skaits___
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošināta iekārta atbilstoša noteiktajām prasībām. Iekārta tiks saskaņota projektēšanas laikā 

	2.7.1. 
	Pieslēguma porti
	Portu skaitam jābūt tādam, lai būtu iespējams vienā komutatorā saslēgt visas paredzētās tīkla iekārtas, bet ne mazāk, kā 24 - 10/100/1000Base-Tx PoE porti (to starpā 10 porti rezervēti pasūtītājam)
SFP ligzdu skaitam jābūt tādam, lai pie viena komutatora būtu iespējams pieslēgt pienākošos optiskos starpsavienojumus, tai skaitā savienojumus uz VID korporatīvo datortīklu. SFP ligzdām jābūt nokomplektētām ar atbilstošiem raidītāju- uztvērēju moduļiem (transceiver).
	

	2.7.2. 
	Backplane ātrums
	104Gbps
	

	2.7.3. 
	VLAN
	VLAN atbalsts, VLAN trunking (802.1Q)
	

	2.7.4. 
	Priority
	Priority (802.1p)
	

	2.7.5. 
	Portu autentifikācija
	Komutatoram jābūt pilnībā integrējamam pasūtītāja rīcībā esošajā Cisco Identity Services Engine infrastuktūrā.

	

	2.7.6. 
	SNMP
	SNMPv2, SNMPv3
	

	2.7.7. 
	Vadība
	Jānodrošina elastīga pārvaldība ar konsoli.
	

	2.7.8. 
	Attālināta vadība
	Attālināta iekārtas vadība izmantojot SSH un WEB vai speciālo aplikāciju. SSH jānodrošina pilnvērtīga vadība, nodrošinot visu komutatora uzstādījumu konfigurēšanas iespēju (IP adreses, drošības uzstādījumi, portu uzstādījumi,
vlan uzstādījumi).
	

	2.7.9. 
	Pārvaldība
	Komutatoram	jābūt	pilnībā integrējamam	pasūtītāja rīcībā
Esošajā Cisco	Prime infrastructure pārvaldības rīkā.
	

	2.8. 
	Serveriem jāatbilst šādām minimālajām prasībām un to skaitam jānodrošina sistēmas darbība:
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošināts nepieciešamo serveru skaits atbilstoša noteiktajām prasībām produkcijas un testa vidēm. Iekārtas tiks saskaņotas projektēšanas laikā.

	2.8.1. 
	Izpildījums
	Statnē montējams (Rackmount), komplektā iekļautas sliedes un citi nepieciešamie	komponenti
servera montāžai statnē
	

	2.8.2. 
	Procesors
	2 gab. Ar kopējo skaitļošanas jaudu vismaz 100 punkti pēc www.spec.org “SPECrate®2017_int_base” specifikācijas.
	

	2.8.3. 
	Operatīvā atmiņa
	64 GB ECC ar kļūdu labošanas mehānismu, vismaz 1866MHz kopnes ātrums jebkādā
operatīvās atmiņas konfigurācijā
	

	2.8.4. 
	RAID adapteris
	RAID 0, 1, 5, 10 atbalsts. Pret elektrobarošanas pārrāvumu aizsargāta kešatmiņa vismaz 1024 MB apmērā.
	

	2.8.5. 
	Cietie diski
	1. diskdziņi	karsti	maināmi
(Hot-Swap);
2. minimālais diskdziņu kopējais apjoms 10 TB pēc SI metriskās sistēmas (InternationalSystemofUnits)
3. minimālais diskdziņu kopējais IOPS daudzums 1080 (pieņemot ka viens diskdzinis SAS 10000 RPM = 140 IOPS, SAS 15000
RPM = 180 IOPS
	

	2.8.6. 
	Grafiskais adapteris
	Grafiskais	adapteris	ar izšķirtspēju SXGA (1280x1024)
	

	2.8.7. 
	Tīkla adapteris
	4 portu GigabitEthernet 10/100/1000 BASE-T, RJ-45 connector adapteris. 
Adapteru funkcionalitāte slodzes
līdzsvarošanas (Loadbalancing) režīmā, portu dublēšana (Redundancy), iscsi režīmā Windows	un	Linux operētājsistēmās
	

	2.8.8. 
	Barošanas avots
	1. HotSwap, redundant
Ne vairāk kā 750W “80 PLUS Bronze”, “80 PLUS Silver”, “80 PLUS Gold” vai “80 PLUS Platinum” sertificētie barošanas bloki			pēc			ECOS PlugLoadSolutions: http://www.plugloadsolutions.co m/	specifikācijas				(vai ekvivalenti).			Katrs		barošanas avots ir apgādāts ar neatkarīgu elektrobarošanas	pieslēguma ievada		kontaktu			(AC
redundancy)
	

	2.8.9. 
	USB saskarne
	USB 2.0 vai modernākas saskarnes.
	

	2.8.10. 
	Diagnostikas iespējas
	Diagnostikas	iespējas,
neapstādinot	sistēmu (onlinediagnostics).
Iespēja paredzēt sistēmas bojājumus vai darbaspējas zudumus šādām komponentēm – CPU, cietajiem diskiem un operatīvai atmiņai – kā pamatojums	komponentes nomaiņai garantijas laikā. Vizuālā indikācija komponenšu (cietajiem diskiem, barošanas blokiem)		darbspējas
novērtēšanai.	SNMPv2 protokola atbalsts un MIB datnes
	

	2.8.11. 
	Sistēmas menedžments
	Sistēmas menedžmenta apakšsistēma	ar	10/100
BaseTEthernetport	(RJ-45)
interfeisa portu Servera pārvaldībai, arī tad, kad serveris ir “PowerOff” stāvoklī, bet ir pievienots pie elektrobarošanas. Pārvaldības nodrošināšanai paredzētā programmatūra  ar šādu funkcionalitāti:
· grafiskā konsole nepārtrauktai (laika periodā nelimitētai) servera attālinātai vadībai;
· SNMPv2 protokola atbalsts un MIB datnes vai IPMI atbalsts;
· SSL tehnoloģija savienojuma drošībai visos režīmos;
· iespēja veikt attālinātu operētājsistēmas instalāciju.
Visām pārvaldības programmatūras licencēm jābūt iekļautām piedāvājumā.
	

	2.8.12. 
	Operētājsistēma
	Atbilstoša	piedāvātajam risinājumam:
Microsoft Windows Server Standard OEM vai ekvivalenta operētājsistēma, piedāvātajai operētājsistēmai jābūt tādai kurai tās izstrādātājs nodrošina  uzturēšanu (drošības ievainojamību un kļūdu novēršanu) visā līguma darbības periodā.
Linux operētājsistēma vai ekvivalenta ar izstrādātāja atbalsta servisa nodrošināšanu visā līguma darbības periodā.

	

	2.8.13. 
	Citi
	Visas Serveru komponentes ir viena ražotāja komplektējumā (izpildījumā).
Ja tiek izmantota Microsoft Windows operētājsistēma, tad piedāvātajam serverim jābūt Windows sertificētam
(https://www.windowsservercatalog.com/ )
	

	2.8.14. 
	Zaļā publiskā iepirkuma prasības
	Zaļā publiskā iepirkuma prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 3.2 apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji IKT infrastruktūras komponentēm” noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām.
	

	2.8.15. 
	Enerģijas patēriņš
	- serveriem, kuros var izmantot tikai vienu procesoru, jābūt aprīkotiem ar vienu vai vairākiem 230V barošanas blokiem, kura(-u) efektivitāte pie 50 procenti noslodzes ir vismaz 90 procenti;
-	 serveriem, kuros var vienlaicīgi izmantot vairāk nekā vienu procesoru, un disku masīviem, kuriem ir iespējams tikai viens vai divi kontrolieri, ir jābūt aprīkotiem ar vienu vai vairākiem 230 V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50 procenti noslodzes ir vismaz 90 procenti;
-	 serveru šasijām (piemēram, asmeņserveru šasijām) un disku masīviem, kuriem ir iespējams izmantot vairāk nekā divus kontrolierus, ir jābūt aprīkotām ar vismaz diviem 230 V barošanas blokiem, kuru efektivitāte pie 50 procenti noslodzes ir vismaz 90 procenti.
	

	2.8.16. 
	Kalpošanas ilgums
	Serveriem jābūt konstruētiem tā, lai:
-  operatīvā atmiņa būtu nomaināma vai modernizējama
-  cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas, ja serverī tādas ir) varētu nomainīt bez instrumentu palīdzības.
	

	2.8.17. 
	Garantija
	Garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar produkta aizvešanas un atvešanas vai remonta uz vietas iespēju.
Garantija nodrošina to, ka Serveris atbilst līguma specifikācijām, nenosakot papildu maksu par to remontu, ja ir ievēroti ekspluatācijas un garantijas noteikumi.
	

	2.8.18. 
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	2.9. 
	Minimālās prasības datoram:
	Piedāvātais skaits atbilstoši pretendenta piedāvājumam
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošinātas iekārtas atbilstoša  noteiktajām prasībām. Iekārtas tiks saskaņotas projektēšanas laikā.

	2.9.1. 
	Procesors
	Passmark Performance Test CPU – 10 0001 
	

	2.9.2. 
	RAM
	16GB (2x8GB) DDR4, 2133MHz, non-ECC
	

	2.9.3. 
	
DIMM skaits
	8gab. atbalsta līdz 256GBm DDR4, 2133Mhz, ECC/non-ECC
	

	2.9.4. 
	

Diskdzinis
	512GB SSD,
secīgās piekļuves lasīšanas ātrums: 540 MB/s
 secīgās piekļuves rakstīšanas ātrums: 450 MB/s
	

	2.9.5. 
	Disku kontrolieris
	seši SATA III konektori
	

	2.9.6. 
	
Video
	videoprocesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark:87002
	

	2.9.7. 
	Audio
	Iebūvēta HighDefinition (HD)
Audio
	

	2.9.8. 
	LAN
	100/1000 Mbits/sec, wake on
LAN
	

	2.9.9. 
	







Porti
	PCI Express x16 vismaz 2gab (viens	x4/	x16).; PCI Express x1/ x4 vismaz 1gab.;
PCI Express x1 vismaz 1gab.; PCI	vismaz	1gab. USB 2.0 vismaz 6 gab. un USB
3.0 vismaz 4gab. (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī);
Ethernet	(RJ-45); Audio ieeja (3.5mm) un izeja (3.5mm)
	

	2.9.10. 
	Barošanas bloks
	Ar	vismaz	 90%	lietderības koeficientu3
	

	2.9.11. 
	
Video porti
	Vismaz 2 HDMI un/vai Display porti
	

	2.9.12. 
	

Optiskā pele ar rullīti
	Ar USB, kabeļa garums ir ne mazāks kā 1,5m un diametrs ir nemazāks par 2,5mm. Komplektā iekļauts peles paliktnis
	

	2.9.13. 
	

Peļu paliktnis
	Ergonomisks peles paliktnis, izmēri vismaz 20 x 20 (cm), spilventiņa augstums vismaz 2 cm, paredzēts optiskām un
lāzerpelēm
	

	2.9.14. 
	
Tastatūra
	Ar USB pieslēgumu un LAT/EIRO/RUS	tastatūras
izkārtojumu
	

	2.9.15. 
	



Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi CE (CommunaiteEuropeene). RoHS-compliant.
	

	2.9.16. 
	
Korpuss
	Korpusa sānu malu biezumam (plānākajā vietā) ir jābūt vismaz 0,6 mm.
	

	2.9.17. 
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz.
	

	2.9.18. 
	



Savietojamība
	Ja tiek piedāvāta Windows operētājsistēma, tad piedāvātā datora	modelim	ir jābūt iekļautam			Windows CertifiedProductsList (https://sysdev.microsoft.com/en
-US/Hardware/lpl/) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju
– pievienot apstiprinošu izdruku vai	precīzu	saiti	Procesors
atbalsta x86 vai x64 komandu sistēmu.
	

	2.9.19. 
	

Drošības un citas prasības
	Jāvar atļaut/aizliegt Seriālā, Paralēlā, USB un IEEE-1394a (ja šādi porti ir piegādātā datora komplektācijā) portu lietošanu. Jābūt iespējai uzstādīt 2 BIOS paroles – lietotājam un
administratoram.
	

	2.9.20. 
	

Prasības sistēmbloka konfigurēšanai
	Sistēmblokam jābūt pilnībā saliktam, nokonfigurētam, kā arī ar attiecīgu programmatūru. Piedāvātā datortehnika nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst
būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
	

	2.9.21. 
	





Sistēmbloka trokšņu līmenis
	Sistēmas bloka deklarētais A- svērtais skaņas spiediena līmenis (A-WEIGHTED	SOUND PRESSURE LEVELS) (LpAm)
nedrīkst pārsniegt 33dB , kas mērīts saskaņā ar ISO 7779 vai ekvivalenta, operatora darba vietā (operator position), cietā diska darbības gaidīšanas (Operational) režīmā, un deklarēts saskaņā ar ISO 9296 vai ekvivalentu. Strīdus gadījumā preces atbilstību konkrētai prasībai apliecina	sertificētas laboratorijas atzinums4
	

	2.9.22. 
	
Standarta komplektācijā iekļauts
	
Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi.
	

	2.9.23. 
	
Operētājsistēma
	MS Windows Enterprise operētājsistēma vai ekvivalenta.
Piedāvātajai operētājsistēmai, jābūt tādai, kurai tās izstrādātājs  nodrošina uzturēšanu (drošības ievainojamību un kļūdu novēršanu) visā līguma darbības periodā.
	

	2.9.24. 
	Zaļā publiskā iepirkuma prasības
	Atbilstošas tehniskās specifikācijas 6.punkta prasībām.
	

	2.10. 
	Minimālās prasības monitoriem:
	Pretendents  iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošinātas iekārtas atbilstoši prasībām. Iekārtas tiks saskaņota projektēšanas laikā.

	2.10.1. 
	Iekārtas operatoru darba vietās (katrai darba vietai 2 monitori, var piedāvāt risinājumu, izvietojot abus monitorus uz vienas kājas):
	

	2.10.1.1. 
	Ekrāna virsmas forma
	Ieliekts Plakans (flat), ar 1500mm līdz 1800mm arkas rādiusu 
	

	2.10.1.2. 
	Ekrāna proporcijas
	16 pret 9
	

	2.10.1.3. 
	Matrica
	IPS  vai VA atbilstoši rentgena  iekārtas ražotāja rekomendācijām 
	

	2.10.1.4. 
	Ekrāna	izmērs, Izšķirtspēja
	27” (collas), vismaz 2560 x 1440 MPix
	

	2.10.1.5. 
	Reakcijas laiks
	 < 5ms
	

	2.10.1.6. 
	Regulēšanas iespējas
	augstuma	regulācija vismaz 115 mm, iespēja regulēt slīpumu
	

	2.10.1.7. 
	elektrobarošanas spriegums
	220-240V, 50Hz
	

	2.10.1.8. 
	Komplektācija
	Kabeļi monitora pieslēgšanai pie piedāvātajiem datoriem
	

	2.10.1.9. 
	Zaļā publiskā iepirkuma prasības
	Atbilstošas tehniskās specifikācijas 6.punkta prasībām.
	

	2.11. 
	Minimālās prasības printerim:
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošinātas iekārtas atbilstoša prasībām. Iekārtas tiks saskaņotas projektēšanas laikā.

	2.11.1. 
	Printera veids
	Krāsu lāzerdrukas printeris
	

	2.11.2. 
	Izšķirtspēja
	1200x1200dpi
	

	2.11.3. 
	Papīra formāts
	A4
	

	2.11.4. 
	Drukāšanas ātrums krāsainā režīmā
	38 lpp/min
	

	2.11.5. 
	Drukāšanas ātrums melnbaltā režīmā
	38 lpp/min
	

	2.11.6. 
	Atmiņas apjoms
	1 GB
	

	2.11.7. 
	Pieslēguma vietas
	USB 2; Ethernet (RJ45)
	

	2.11.8. 
	Divpusējā druka
	Ir
	

	2.11.9. 
	Elektrobarošana
	220-240V, 50Hz
	

	2.11.10. 
	Drukas pārvaldības prasības
	Savietojams ar Papercut MF
Nepieciešamās licences jāiekļauj piedāvājumā.
	

	2.11.11. 
	Zaļā publiskā iepirkuma prasības
	Atbilstošas tehniskās specifikācijas 6.punkta prasībām.
	

	2.12.
	Minimālās prasības dokumentu skenerim
( notikumu reģistrēšanas darba vieta): 
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošināta iekārta atbilstoša prasībām. Iekārta tiks saskaņota projektēšanas laikā.

	2.12.1.
	Skenera veids
	Tīkla skeneris ar automātisku  papīra padevi
	

	2.12.2.
	Papīra formāts
	vismaz A4
	

	2.12.3.
	Izmantojamā papīra svars
	vismaz 60 - 128 g/m2
	

	2.12.4.
	Optiskā izšķirtspēja
	vismaz	600 dimensijā
	

	2.12.5.
	Skenēšanas ātrums
	vismaz 40 lapas un 80 lapaspuses A4, 200 dpi, pelēko pustoņu režīmā
	

	2.12.6.
	Dokumentu padeve
	100 lapas (80 g/m²)
	

	2.12.7.
	Automātiskā abpusējā skenēšana
	ir
	

	2.12.8.
	Pieslēguma vietas
	USB 2; Ethernet (RJ45)
	

	2.12.9.
	Atbalstītās vides:
	Saderība ar piedāvātās datortehnikas operētājsistēmu.
	

	2.12.10
	Failu formāti:
	PDF, MultiPage PDF, searchable PDF, TIFF, Multi- page TIFF, JPEG
	

	2.12.11
	Programmatūra	teksta atpazīšanai un attēlu apstrādei.
	Nodrošina pamata funkcijas, skenētā teksta (latviešu, angļu un krievu valodā) atpazīšana, korekcija un saglabāšana .docx,
.xlsx, .pdf u.c. formātos
	

	2.12.12
	elektrobarošana
	220-240V, 50Hz
	

	2.13.
	Papildu aprīkojums (draiveri, kabeļi)
	Sistēmbloku, monitoru, printera, dokumentu skenera komplektācijā jābūt nepieciešamiem draiveriem darbam operētājsistēmas vidē un kabeļiem
	

	2.14.
	Savietojamība
	Sistēmbloku, monitoru, printera, dokumenta skenera modeļi ir iekļauti Microsoft Hardware Compatible List kā savietojami ar operētājsistēmu
	

	3.
	Piegādājamās datortehnikas, piegādes un garantijas nodrošināšanas nosacījumi

	3.1.1.
	Datortehnikai jānodrošina 5 (piecu) gadu garantija no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Piegādātās datortehnikas garantijas laiks sākas ar preču piegādes un preču pavadzīmes parakstīšanas brīdi. Piegādes dokumentos ir jānorāda
tehnikas seriālais numurs garantijas pārbaudei.
	

	3.1.2.
	Pretendentam	garantijas	servisa	laikā	bez	papildus	samaksas jānodrošina:
· palīdzība datortehnikas testēšanā, ja tāda nepieciešama, tajā skaitā uz vietas objektā.
· Datortehnikas defektu noteikšana un novēršana, tajā skaitā uz vietas objektā.
· Datortehnikas funkcionalitātes pārbaude, tajā skaitā uz vietas objektā.
· palīdzība Datortehnikas konfigurācijas korekcijas veikšanā tajā skaitā uz vietas objektā.
· Datortehnikas	bojāto	komponenšu	nomaiņa	un	Iekārtu funkcionalitātes atjaunošana, tajā skaitā uz vietas objektā.
Datortehnikas un Iekārtu bojāto komponenšu piegāde bez papildu maksas.
	

	4.
	Sistēmas darbības atjaunošanas plāns–instrukcija:
	Iesniedzama Iekārtas nodošanas- pieņemšanas laikā.
Instrukcijā jānosaka, kā tiek atjaunots sistēmas darbs pēc avārijām:
· Atbildīgās personas rīcības kārtība (ietver kam un ko ziņot ar kontaktinformāciju);
· Personāla, kas iesaistīti sistēmas atjaunošanā, rīcības kārtība - kādas darbības veic, ko pārbauda atjaunošanas laikā (piem., vai ir tīkla savienojums), un lai pārliecinātos, ka sistēmas darbība ir sekmīgi atjaunota), pietiekami detalizēt, lai
personas, kas iesaistītas atjaunošanas darbā, skaidri
 zinātu, ko darīt
	

	5.
	Informācija par iekārtas sastāvdaļām un garantijas laikā veicamajiem apkopes darbiem un to regularitāte :

	5.1.
	
	Piedāvātā risinājuma arhitektūras apraksts – piedāvātās informācijas sistēmas konceptuālā darbības shēma un apraksts, parādot galvenos funkcionālos blokus, saskarnes un informācijas sistēmas, ar kurām tā sadarbosies. Shēmā ir jāattēlo piedāvāto iekārtu un datortehnikas izvietojums, skaits atšifrējot to modeļus, kā arī programmatūras licenču izvietojums, skaits (jāparāda kuram funkcionālajam blokam kuras programmatūras licences tiks izmantotas);

	Pievienots risinājuma arhitektūras apraksts

	5.2.
	
	Ir jāapraksta katrs funkcionālais bloks, raksturojot tā funkcijas (iespējas) un realizāciju. Kā papildinājumi apraksta vizualizācijai var tikt izmantoti ekrānuzņēmumi;
	Pievienots katrā funkcionālā bloka apraksts.


	5.3.
	
	Var tikt pievienota jebkāda cita informācija, kas raksturo piedāvāto risinājumu un tās atbilstību nolikumā un to pielikumos norādītajām pasūtītāja prasībām
	Pievieno papildus informāciju pēc nepieciešamības

	5.4.
	
	 Garantijas laikā veicami apkopes darbi un to regularitāte
	Pievienots saraksts ar garantijas laikā  veicamajiem apkopes darbiem un to regularitāte

	6.
	Kopā ar pavadzīmi un nodošanas- pieņemšanas aktu iesniedzamā dokumentācija:
	Kopā ar pavadzīmi un pieņemšanas-nodošanas aktu Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz:
-Iekārtas programmatūras administratora rokasgrāmatu (tai skaitā minimālās prasības darbībai	ar
tehniku/standartprogrammatūru;
· Lietotāja rokasgrāmatu;
· Iekārtas programmatūras uzbūves arhitektūru (tai skaitā datubāzu modeļa), tajā skaitā programmatūras, kas veic datu nodošanu ārējām sistēmām;
· Piegādātās	datortehnikas sarakstu ar seriāliem numuriem;
· Piegādātās	programmatūras sarakstu un licences;
· Administratoru lietotājvārdus un paroles;
· Iekārtas sistēmu konfigurācijas aprakstu;
· Sistēmas iekārtās izmantoto IP adrešu saraksts;
· Sistēmas iekārtu datu tīkla slēguma shēma;
· Optisko kabeļu ieguldīšanas shēma kabeļu kanalizācijā
·  Telpu plāni ar iekšējā datortīkla izvietojuma shēmām;
· Tīkla komutācijas skapju fasādes  un slēguma shēmas; 
·  Elektrotīklu saslēguma un slēguma shēmas;
·  Elektrības sadalņu fasādes slēguma shēmas;
	



1- Datora procesora veiktspējas testa “PassmarkPerformanceTest CPU Mark” rezultāts. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.cpubenchmark.net/ publicētās informācijas;
2- Videokartes veiktspējas testa “PassmarkPerformanceTest G3D Mark” rezultāts.  Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konkursa komisija vadīsies pēc Interneta vietnē http://www.videocardbenchmark.net/  publicētās informācijas;
3- Piedāvātās iekārtas barošanas bloks ir iekļauts 80plus.org ( http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx  ) vismaz BRONZE līmenī – pievienot apstiprinošu izdruku vai precīzu saiti.
4- Ja pārbaudes rezultātā tiek apstiprināta preces neatbilstība konkrētajai tehniskās specifikācijas prasībai, ar pārbaudes (ekspertīzes) veikšanu saistītos izdevumus sedz piegādātājs;

5. Zaļā publiskā iepirkuma prasības datortehnikai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 3.1 apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām.
5.tabula
	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta
Piedāvātais*

	1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visai datortehnikai ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai**, kurā iekļauta šāda informācija:
	Enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (ja attiecināms) (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols) 
	 

	Displeja izšķirtspēja (ja attiecināms)
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	enerģijas patēriņa veidlapas pievienotas piedāvājuma __lp. (Vai jānorāda pielikumā pievienotās atsevišķās datnes nosaukums)

	2.
	Kalpošanas ilgums
	Datortehnikai jābūt konstruētai tā, lai:
• operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
• cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas) un CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt;
• barošanas bloks būtu ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes.
	

	3.
	Trokšņa līmeņi
	Datortehnikas emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
3.1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
3.1.1. 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
3.1.2. 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
	

	4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.
	

	5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldību
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz tīmekļvietnes resursu, kas tos satur:
5.1. pēc noklusējuma iestatīto energopatēriņa pārvaldības iestatījumu apraksts;
5.2. dažādu energopatēriņa pārvaldības funkciju laika iestatījumu apraksts;
5.3. norādes par to, kā pareizi aktivizēt datortehniku no miega režīma.
	

	6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc datortehnikas ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	7.
	Plastmasas korpusu apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.
	

	8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)
	

	9.
	Garantija
	Pretendents nodrošina garantiju atbilstoši 1.tabulas 4.punkta prasībām. Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar produkta aizvešanas un atvešanas vai remonta uz vietas iespēju.
	





