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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 27.11.2024.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Indukcijas galda plīts 
	9
	Gab.
	1. Ar vismaz 2 keramiskām indukcijas sildvirsmām;
2. Katras virsmas sildelementa diametrs: vismaz 19,5 cm;
3. Iespēja regulēt temperatūru diapazonā no vismaz + 60 °C līdz + 230 °C;
4. Ārējie izmēri: robežās no 550x340x45mm līdz 620x400x100(h)mm;
5. Kopējā jauda: ne lielāka par 4 Kw;
6. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	2. 
	[bookmark: _Hlk183011503]Rotējošā elektriskā krāsns   konditorejai un maizei un raudzējamais skapis
	1
	Gab.
	1. Elektriskā rotējošā konditorejas krāsns: 
1.1. Maksimālā temperatūra: vismaz 270 0C;
1.2. Paredzēta vismaz 10 paplātēm ar izmēru 600x400mm;
1.3. Attālums starp līmeņiem: ne mazāks par 80mm;
1.4. Ar vairāku ventilatoru sistēmu;
1.5. Ar vismaz dubulto stiklu;
1.6. Vismaz 5 ventilatora ātrumi;
1.7. Statiskā vai daļēji statiskā gatavošana;
1.8. Vismaz 5 gatavošanas režīmi;
1.9. Ar tvaika kontroli;
1.10. Ar manuālo lietošanas režīmu;
1.11. Lietošanas režīms ar iepriekš iestatītām programmām;
1.12. Ar USB pieslēgvietu;
1.13. Ar skārienjūtīgu displeju;
1.14. Krāsns ārējais izmērs: vismaz 1100x1100x1000(h) mm;
1.15. Krāns aprīkots ar nosūcēju, kura ārējais izmērs: vismaz 1100x1100x150(h)mm;
1.16. Kopējā jauda: vismaz 15 kW; 
1.17. Spriegums: 380-400V/3F;
2. Raudzējamais skapis:
2.1. Uzstādāms zem 1. punktā norādītās elektriskās rotējošās konditorejas krāsns;
2.2. Paredzēta vismaz 10 konditorejas pannām ar izmēru 600x400mm; 
2.3. Attālums starp līmeņiem: ne mazāks par 73mm;
2.4. Maksimālā temperatūra: vismaz 60 0C;
2.5. Ar elektronisku displeju;
2.6. Kopējais ārējais izmērs: vismaz 1100x1100x800(h) mm;
2.7. Kopējā jauda: vismaz 2,5 kW; 
2.8. Spriegums: 220-230V;
3. Darbam pilnībā nokomplektētas, saderīgas un funkcionējošas Preces. 

	3. 
	Elektriskā plīts ar 4 sildvirsmām
	11
	Gab.
	1. Sadzīves plīts elektriskā, ar cepeškrāsni, keramikas virsmu;
2. Elektroenerģijas klase: vismaz A; 
3. Sildriņķu skaits: vismaz 4; 
4. Ārējie kopējie izmēri: 
4.1. augstums robežās no 84 līdz 87 cm;
4.2. platums robežās no 50 līdz 55 cm;
4.3. dziļums robežās no 60 līdz 65 cm, 
5. Krāsa: nerūsējošā tērauda, gaiši pelēka vai ekvivalents.
6. Cepeškrāsns tilpums: vismaz 55 litri, 
7. Cepeškrāsnij vismaz 5 gatavošanas funkcijas;   
8. Cepeškrāsns aprīkota ar pulksteni, apgaismojumu, ventilatoru, grillu, pannu un režģi;
9. Kopējā jauda: ne lielāka par 8 Kw;                                                                 
10. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana.
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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