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2. pielikums
konkursa procedūras ar sarunām 2.posmam
“Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana”
iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/239/CCEI


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
konkursa procedūras ar sarunām “Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/239/CCEI. (turpmāk – Konkurss) 2.posmam


[bookmark: _Hlk125395439]Konkursa tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2025. gada 15.aprīlī

Mēs, _________________________________________________________________________,
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

piedāvājam ____________________________:




TEHNISKAIS PRASĪBAS

1. Vispārīgās prasības
1.Tehniskās prasības Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana
1. tabula
	Nr. p.k.
	
Prasības nosaukums vai prasība
	Obligātie (minimālie) nosacījumi
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:2] [2:  aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “nodrošināsim” vai kā citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasības izpildi.] 


	1.	Iekārtu piegādes/nodošanas ekspluatācijā laiks un vieta 

	Iepirkuma priekšmets ir jaunas, nelietotas, mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas (turpmāk – Iekārta)  un izstrādātas programmatūras un tās licences (turpmāk – Sistēma) piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un  garantijas nodrošināšana 

	1.1. 
	
	Iekārtas piegādes un nodošanas ekspluatācijā vieta Rīgā,  Valsts ieņēmumu dienesta  Muitas kontroles punktā 

	

	



1.2.
	



Iekārtas Piegāde un nodošana ekspluatācijā
	Iekārtas piegādes un nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 14 (četrpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

	Piedāvātais Iekārtas nodošanas termiņš pasūtītājam:
 	 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

	           2. Personāla mācības

	2.1.
	
	Pretendents nodrošina teorētiskās mācības Pasūtītāja telpās vai attālināti un praktiskās mācības Iekārtas piegādes vietā, iepriekš saskaņojot mācību laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Pretendents nodrošina mācības latviešu valodā par Sistēmas ieslēgšanu/izslēgšanu, darbību, attēla analīzi, darba drošību u.c.
Pretendents nodrošina mācības:
•	 divām grupām līdz 10 (desmit) pasūtītāja darbiniekiem katrā grupā pirms Sistēmas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;
•	 Apmācības, ne vairāk kā 2 (divas) reizes, līdz 4 (četriem) pasūtītāja darbiniekiem ar padziļinātu mācību programmu, kuri var mācīt citus pasūtītāja darbiniekus un padziļinātas mācībās par iekārtas uzbūvi, kļūdu novēršanu, lai operatīvi novērstu iekārtu kļūdas un bojājumus bez mehāniskas iejaukšanās iekārtā.
Pretendents izsniedz katram Pasūtītāja darbiniekam mācību apguves apliecinošu dokumentu, kurš satur šādu informāciju:
•	darbinieka vārds un uzvārds;
•	mācību programmas nosaukums;
•	mācību norises vieta, laiks;
•	pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.
•	apliecinājums Padziļināto mācību apguvušo pasūtītāja darbiniekiem (pasniedzējiem),  ka ir tiesības mācīt citus VID nodarbinātos. 
Mācības veicamas 40 dienu laikā no mācību pasūtīšanas brīža.
	Personāla apmācības programmas iesniedzamas kopā ar piedāvājumu. Pretendents norāda datnes nosaukumu un lpp. Nr., kurā ir atrodama mācības programma. 


	3.
	Iekārtas uzstādīšanas nosacījumi:

	
3.1.
	
	Pretendents nodrošina Iekārtas radiācijas stāvokļa apsekošanu un radiācijas stāvokļa apsekošanas pārskata iesniegšanu. Apsekošana veicama atbilstoši Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra prasībām, pārskats iesniedzams 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apsekošanas veikšanas.
Pretendents nodrošina  grozījumu veikšanu Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra Pasūtītājam izsniegtajā licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, par minētās licences papildināšanu ar Līguma ietvaros Piegādātāja piegādātām Iekārtām, darbībai – lietošanai.
	

	3.2. 
	
	Pretendents nodrošina transporta līdzekļa:
· reģistrāciju CSDD;
· pirmreizējo tehnisko apskati,
·  kā arī kārtējās tehniskās apskates līguma darbības laikā;
· Transporta līdzekļa ražotāja noteiktās apkopes garantijas laikā, t.sk. nepieciešamos materiālus. 
	

	3.3. 
	
	Pretendentam jāpiegādā visu nepieciešamo programmatūru un tās licences saskaņā ar ražotāja prasībām ar iespēju programmatūru lietot bez termiņa ierobežojuma.
	Pretendents norāda nepieciešamās licences un to skaits skaitu 

	


3.4.
	
	Lai nodrošinātu iepirkuma priekšmeta izpildi Pretendents uzstāda	visu nepieciešamo datortehniku saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma 3.tabulas 2.punktu.	Piedāvātai datortehnikai jābūt iekļautai Microsoft Hardware Compatible List	kā savietojami ar operētājsistēmu;
Atbilstošas specifikācijas datortehnikas piedāvājumu nodrošināšanai aicinām vērsties pie datortehnikas tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem.
	Pretendents norāda piedāvāto	iekārtu
ražotāju,	modeli, skaitu

	



3.5.
	
	Pretendents veic Iekārtas veiktspējas testu Iekārtas uzstādīšanas vietā, nodrošinot testa veikšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus/mehānismus. Tests veicams atbilstoši Iekārtas ražotāja prasībām. Pēc Iekārtas veiktspējas testa veikšanas Pušu pilnvarotās personas paraksta
veiktspējas testa pārskatu
Kravu kontroles rentgena iekārtas atbilstības pārbaudes darbību apraksts un veiktspējas testa akta paraugs 1.pielikumā.
Veiktspējas tests veicams arī uzturēšanas laikā (1x gadā). Ja testa rezultāts nesasniedz sākotnējā testa rezultātus, jāveic regulēšana vai citi pasākumi, lai to nodrošinātu.
	

	



3.6.
	
	Pretendents nodrošina Iekārtas ekspluatēšanu testa režīmā. 30 (trīsdesmit) dienas pirms Iekārtas nodošanas Pasūtītājam ekspluatācijā. Iekārtas ekspluatēšana testa režīmā tiek uzsākta pēc Iekārtas Piegādes un visu šīs tabulas 3.1.-3.5.apakšpunktā noteikto darbu pabeigšanas
	

	



3.7.
	
	Pretendents nodrošina, ka Sistēmā, tajā skaitā serveros, darbstacijās, tīkla komutatoros, videonovērošanas sistēmā u.c. iekārtās ir izveidots Pasūtītāja lietotāja konts ar visaugstāko privilēģiju (sistēmas administratora) tiesībām. Paroli nosaka Pasūtītāja pilnvarotā persona;
	

	4.
	Iekārtas uzturēšana

	4.1.
	
	Pretendents nodrošina Iekārtas Uzturēšanu no	darbu pieņemšanas	–	nodošanas	un  Uzturēšanas 	uzsākšanas akta abpusējas parakstīšanas	dienas līdz paiet 5 (pieci) gadi no Līguma spēkā stāšanās datuma.
	

	4.2.
	Iekārtas uzturēšanas laikā sniedzamie pakalpojumi:

	4.2.1.
	Iekārtu tehniskā apkope : 

	4.2.1.1
	
	Iekārtas tehniskā apkope saskaņā ar Iekārtas ražotāja noteikto grafiku, Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotajām personām iepriekš saskaņojot ierašanās laiku Iekārtas atrašanās vietā
	








	
4.2.2.
	Programmatūras uzturēšana:

	4.2.2.1.
	
	Pretendentam uzturēšanas laikā jānodrošina izstrādātās, piegādātās un uzstādītās programmatūras uzturēšana atbilstoši Tehniskā piedāvājuma 2.pielikuma prasībām.
	Piedāvātās Sistēmas programmatūras uzturēšanas	apraksts jāiekļauj piedāvājumā. Pretendents norāda datnes nosaukumu un lpp. Nr., kurā ir atrodams apraksts.


	4.2.2.2.
	
	Uzturēšanas ietvaros Pretendents nodrošina	Sistēmas programmatūras atjaunošanu un nepieciešamo jauninājumu	uzstādīšanu, Problēmu	(bojājumu) (programmatūras, datu bāzes, nekvalitatīvi veikto darbu u.c.) bez papildus samaksas novēršanu (labošanu – uz vietas objektā vai pieslēdzoties attālināti, konsultācijas – telefoniski,		izmantojot elektronisko pastu)	Bez papildus samaksas latviešu valodā, jānodrošina palīdzība
Pasūtītājam Sistēmas programmatūras instalēšanā, konfigurēšanā.
	

	4.2.2.3.
	
	Pasūtītājam tiek nodrošināta sazināšanās iespēja latviešu vai angļu valodā ar pretendenta tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot elektronisko pastu un tālruni.
	

	4.2.2.4.
	
	Citi darbi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Iekārtas darbību – uzturēšanas laikā un ietvaros pretendentam jānodrošina arī citi neuzskaitīt  darbi, kas ir nepieciešami 	darbības nodrošināšanai.
	

	4.2.2.5.
	
	Iekārtas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršana.
Pēc Iekārtas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršanas Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotās personas paraksta	nodošanas	– pieņemšanas aktu.
Jebkuru iekārtas darbības traucējumu jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas paziņojuma par darbības traucējumiem nosūtīšanas dienas, saskaņā ar tabulas 4.2.2.7.apakšpunktu.
Pēc iekārtas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršanas attiecīgais muitas kontroles punkta atbildīgais darbinieks un Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Izpildītāja tehniskā speciālista darba izpildes aktu.
Iekārtas dīkstāve 6 (sešu) mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 18 (astoņpadsmit) dienas. Pasūtītājs neapmaksā uzturēšanas maksu par Iekārtas dīkstāves dienām, kuras pārsniedz 18 (astoņpadsmit) dienas 6 (sešu) mēnešu periodā.
Par dīkstāvi tiek uzskatīts tāds Iekārtas bojājums, kura rezultātā nav iespējams veikt kravas skenēšanu (iegūt kvalitatīvu skenējuma attēlu un saglabāšanu Iekārtas lokālā serverī, veikt attēlu apstrādi). Dīkstāves sākums tiek fiksēts no Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas. Dīkstāve ilgst līdz remonta darbu nodošanas-pieņemšanas aktā fiksētajam faktiskajam Iekārtas darbības atjaunošanas datumam un laikam. Ja, pārvietojoties kontrolējamam objektam, tiek konstatēts, ka Iekārtas darbība nav atjaunota, tiek uzskatīts, ka dīkstāve turpinās nepārtraukti no sākotnējā Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas.
Aktu paraugi Līguma projekta 5. un 6.pielikumos Uzturēšanas atskaites paraugs 8.pielikumā.
	

	4.2.2.6.
	
	Visi Pasūtītāja problēmu ziņojumi Līguma darbības laikā tiks pieteikti VID informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēmā (turpmāk – ISIPS). ISIPS sadarbības kārtība Līguma projekta 6. pielikumā.
Visas darbības, kas saistītas ar bojājumu novēršanu, Izpildītājam jāreģistrē ISIPS. Ja ISIPS nav pieejams, informācija tiek nosūtīta, izmantojot e-pastu.
	

	4.2.3.
	
Darbinieku mācības  Iekārtas uzturēšanas laikā

	4.2.3.1.
	
	Iekārtas Uzturēšanas 	laikā muitas darbinieku pamatapmācības ne vairāk kā 4 reizes līdz 10 (desmit) darbiniekiem vienā grupā 
Pasūtītāja darbinieku – Iekārtas attēlu analīzes operatoru apmācība latviešu valodā Pasūtītāja darba telpās.
Apmācība jānodrošina ne mazāk kā 16
(sešpadsmit) astronomiskajās stundās 2 (divās) darba dienās, Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotajām personām iepriekš saskaņojot apmācības laiku. Apmācības nobeigumā katram apmācības dalībniekam jāizsniedz apmācības apguvi apliecinošs dokuments (sertifikāts), kas satur šādu informāciju:
· apmācītā darbinieka vārds un uzvārds;
· apmācību programmas nosaukums;
· iekārtas, par kuru veiktas mācības, nosaukums;
· mācību norises vieta, laiks;
· pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

Padziļinātās apmācības, ne vairāk kā 2 (divas) reizes, līdz 4 (četriem) pasūtītāja darbiniekiem ar padziļinātu mācību programmu, kuri var mācīt citus pasūtītāja darbiniekus un padziļinātas mācībās par iekārtas uzbūvi, kļūdu novēršanu, lai operatīvi novērst iekārtu kļūdas un bojājumus bez mehāniskas iejaukšanās iekārtā.
Apmācībai nepieciešamos izdales un palīgmateriālus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem
	

























Pretendents norāda padziļināto apmācību ilgumu un programmu

	4.2.4.
	
	Iekārtas tehniskā dokumentācija nododama Pasūtītājam kopā ar Iekārtas piegādes un uzstādīšanas nodošanas - pieņemšanas un uzturēšanas uzsākšanas akta parakstīšanu.
	

	5.
	Garantija

	5.1.
	
	Bezmaksas	konsultāciju nodrošināšana pa tālruni visu diennakti latviešu vai angļu valodā, lai operatīvi varētu atrisināt konstatētos Iekārtas darbības traucējumus, kuri radušies ārpus darba laika, kā arī darba laikā, ja Iekārtas darbības
atjaunošanai nav nepieciešama Izpildītāja speciālista klātbūtne
	

	5.2.
	
	Bezmaksas	 Sistēmas programmatūras atjauninājumu, tajā skaitā drošības ievainojamību ielāpu, kurus izstrādātājs izplata bez maksas, programmatūras uzlabojumu un programmatūras kļūdu novēršanas nodrošināšana Iekārtas Garantijas laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma tās norādītajā termiņā vai arī pēc Izpildītāja iniciatīvas, konstatējot kļūdas, kā arī 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad ir kļuvuši pieejami bezmaksas programmatūras atjauninājumi.
	

	5.3.
	
	Sistēmas garantijas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu bezmaksas novēršana visu līguma darbības laiku;
	

	[bookmark: _Hlk128051972]5.4.
	
	Jā Iekārtas dīkstāves (ar Iekārtu nav iespējams iegūt attēlu un veikt to analīzi) laiks nepārtraukti pārsniedz 182 (simts astoņdesmit divas)  dienas, vai 365 (trīssimts sešdesmit piecas) dienas visā līguma darbības laikā. Izpildītājs nodrošina Iekārtas nomaiņu pret jaunu līdzvērtīgu Iekārtu.
	

	6. 
	Ārkārtas remontdarbi un to veikšanas nosacījumi

	6.1.
	
	Kravu rentgena iekārtu bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršana darbi, kas radušies lietojot kravu rentgena iekārtas neatbilstoši lietošanas instrukcijai, kā arī bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršana, kas radušies trešo personu rīcības rezultātā, (turpmāk – Ārkārtas remontdarbi) veicami saskaņā ar Izpildītāja un VID pilnvarotās personas iepriekš  saskaņotu tāmi.
Ārkārtas remontdarbu pieteikšana saskaņā ar 4.2.2.6.punktu.
	

	6.2.
	
	Ja Izpildītājs konstatē, ka veicamais remonts ir klasificējams kā ārkārtas remonts, Izpildītājs 10 (desmit ) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam ārkārtas remonta detalizētu tāmi, kurā norāda ārkārtas remonta izmaksas un tā izpildes termiņu.
	

	6.3.
	
	Ārkārtas remontu veic tikai pēc tāmes abpusējas saskaņošanas un tas jānodrošina tāmē norādītajā termiņā.
	

	6.4.
	
	Dīkstāve, kas radusies ārkārtas remonta veikšanas nepieciešamības dēļ, netiek uzskatīta par dīkstāvi.
	

	6.5.
	
	Ja ārkārtas bojājuma vainas dēļ nav iespējams veikt skenēšanu (iegūt kvalitatīvu skenējuma attēlu un saglabāšanu Iekārtas lokālā serverī, lai veiktu tā apstrādi), tad par šo laika periodu no Iekārtas bojājuma dienas līdz ārkārtas remontu pabeigšanas dienai netiek maksāta Iekārtas uzturēšanas maksa.
	

	6.6.
	
	Ja ārkārtas remontu neveic saskaņotajā tāmē norādītajā termiņā, tad nokavētais laiks tiek uzskatīts par dīkstāvi.
	

	
	
	Ārkārtas remonta nodošanas – pieņemšanas aktā papildus norāda ārkārtas remonta tāmes saskaņošanas datumu un tāmē norādīto saskaņoto ārkārtas remonta izpildes termiņu.
	





[bookmark: _Hlk125556339]2. Iekārtas tehniskie parametri un komplektācija
2. tabula
	Nr. p.k.
	
Prasības nosaukums vai prasība
	Tehniskie parametri, komplektācija, obligātās (minimālās) prasības
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:3] [3:  aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “nodrošināsim” vai kā citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasības izpildi.] 


	1.
	Iekārtas modelis
	
	Piedāvātās Iekārtas modelis: Iekārtas apraksts jāpievieno piedāvājumam

	2.
	Iekārtas ražotājs
	
	Piedāvātās Iekārtas ražotājs:

	3.
	Iekārtas/Risinājuma dzīvescikls
	Dzīvescikls vismaz 10 gadi, kura laikā jābūt pieejamām rezerves daļām un programmatūras atjauninājumiem 

	Pretendenta apliecinājums iekļauts piedāvājuma __lp.



	4.
	Iekārtas struktūra/izpildījums, novietojums

	4.1.
	Iekārtas mobilitāte
	Transportlīdzekļu kategorija N1 vai N2 saskaņā ar ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu nr.1494 „mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi
	Pretendents norāda ražotāju/tipu/modeli

	4.2.
	Prasības transportlīdzeklim
	1) Ceļu satiksmei Latvijā jāapstiprina speciāli pielāgots transportlīdzeklis ar uzstādītu rentgena sistēmu. 
2) Atbilstoši transportlīdzekļa izlaides gadā spēkā esošajām prasībām (bet vismaz EURO 6), iesniedzot ražotāja vai citas kompetentas
institūcijas apliecinājumu par transportlīdzekļa
atbilstību Pretendenta norādītajam piesārņojumu emisiju standartam izmešu standartam
3) Transportlīdzeklim jābūt vadītājam paredzētai kabīnei un iebūvētai kravas daļai bez logiem ar tehnisku ieeju iekšpusē. 
4) Laiks no Piegādes  nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas līdz nākošajai valsts tehniskās apskates dienai nedrīkst būt īsāks par 11 (vienpadsmit) mēnešiem un, parakstot Piegādes nodošanas – pieņemšanas aktu, jāiesniedz atbilstošs valsts tehniskās apskates protokols
Pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas pircējs pilnvaro pārdevēju to reģistrēt Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz VID vārda 3 (trīs) darba dienu laikā no autobusu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas
5) Transportlīdzekļu nodošanas – pieņemšanas brīdī jāiesniedz ekspluatācijas instrukcija valsts valodā un servisa apkopes grāmatiņa vai dokuments, kas apliecina veikto tehnisko apkopju periodiskumu un nākamo tehnisko apkopi.
6) Jānodrošina, ka salons un virsbūve piegādes brīdī būs tīra. Virsbūvei jābūt bez skrāpējumiem, buktēm, u.c. veida bojājumiem, salonam, sēdekļiem jābūt bez plēsumiem, traipiem un specifiskiem aromātiem u.c. Nedrīkst būt mainīta (metināta), neviena no virsbūves nesošajām daļām.
7) Pretendentam jānodrošina, ka piegādātajā Transportlīdzeklī degvielas tvertnē nodošanas – pieņemšanas brīdī jābūt ne mazāk kā 10 (desmit), litriem ekspluatācijai atbilstošas markas degvielai.
8) Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti –informācija no transportlīdzekļa ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja, kas apliecina attiecīgā transportlīdzekļa ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, norādot:
a) oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjomu;
b) slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjomu;
c) metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjomu;
d) cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu;
e) vidējo kombinēto degvielas patēriņu;
Piedāvājumam var pievienot bukletus, prospektus, brošūras un citus materiālus, kas papildina tehnisko informāciju un sniedz 
vizuālo priekšstatu par piedāvātajiem transportlīdzekļiem.
9) Dīzeļdzinēja jauda ne mazāka kā 115 kW.
10)Transportlīdzekļa stūres iekārta un spēka bremžu sistēma.
10.1. Regulējams stūres augstums, Stūres pastiprinātājs.
10.2. Pretbloķēšanas bremzēšanas sistēma (ABS) un elektroniskā bremzēšanas spēka sadalīšanas sistēma transportlīdzekļa aprīkojumā.
11) Elektroniskais imobilaizers transportlīdzeklī.
12) Centrālā atslēga ar pretaizdzīšanas signalizāciju un distances pulti. 
13) Nodrošināta transporta līdzekļa sistēmās notiekošo tehnisko procesu signāli vadītājam un viņa apziņošanu ar kontrolierīču un kontrollampu dažādu signālkrāsu ugunīm, operatīvai procesu kontrolei un dažādu ar vadīšanu saistītu situāciju paredzēšanai. Iespēja vadības panelī apskatīt odometru un vidējo degvielas patēriņu.
14) Priekšējie LED lukturi un aizmugurējie LED signāl lukturi.
15) Transportlīdzeklis ir aprīkots ar miglas lukturiem.
16) Automātiskā vai manuālā gaisa kondicionēšanas sistēma ar klimata kontroles funkciju, autonomo mikroklimata regulēšanu un iebūvētu autonomās apsildes sistēmu (piemēram webasto vai analoga).
17) Degvielas bāka ar tilpumu vismaz 70 litri.
18) Vadītāja un pasažieru vietām gumijas paklāji.
19) Vadītāja sēdeklis ar augstuma un atzveltnes slīpuma regulatoru, regulējamu sēdekļa papildus amortizāciju, sēdeklis aprīkots ar elkoņbalstiem un elektro apsildi.
20) Sēdekļu apdares materiāls – viegli tīrāms, nodilumizturīgs, no mitrumu atgrūdoša materiāla.
21) Vismaz vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni un ceļgalu drošības spilveniem, ja ražotājs piedāvā šādu funkcionalitāti.
22) Elektroniski vadāmi un apsildāmi atpakaļ skata sānu spoguļi.
23) Elektroniski vadāmi priekšējo durvju sānu logu pacēlāji.
24) Multimediju sistēma: nodrošina FM radio uztveršanu, audio iekārta ar mobilā telefona Bluetooth brīvroku sistēmu.
25) Transportlīdzekļa un virsbūves krāsa – balta vai sudraba. Transportlīdzekļa krāsojums ir jāsaskaņo ar pasūtītāju.
26) Transportlīdzeklis piegādājams ar divām Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes atstarojošām grafiskām zīmēm, kas uzstādītas uz transportlīdzekļa sānu sienām, lai varētu identificēt transportlīdzekli, zīmju izmēri tiks norādīti iegādes brīdī un divas atstarojošas grafiskas zīmes – zīmju izmēru un saturu iegādes brīdī nodrošinās Pasūtītājs. 
27) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vasaras un ziemas riepu (Ziemas riepas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos, aprīkotas ar radzēm) komplektiem, pilna izmēra rezerves riteni ar oriģināla izmēra riepu.
28) Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar automātisko ātrumkārbu.
29) Atbilstoša Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”
30) Atbilstošs Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”. Visā līguma darbības laikā ugunsdzēšamajam aparātam jābūt ar derīgu lietošanas termiņu.
31) Atbilstošs Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”
32) 1 (viena) veste ar atstarojošiem elementiem.
33) Instrumentu komplekts ar pacēlāju (rūpnīcas paredzētais).
34) Papildu bremžu signāla lampa aizmugurē.
35) Divi LED prožektoru lukturīši ar rokturi un regulējamu gaismas jaudu. Ar akumulatoru darbināms, elektrotīkls un auto lādētājs, apgaismojuma laiks min. 3 stundas. Spilgtums min 14000 lūmeni" Ar noņemamu sarkanas krāsas pārklājumu.
	

	4.3.
	Attēla	iegūšana (Scanning)
	Jāspēj pārbaudīt vieglo automobiļu, kravas automašīnu un kravas/konteineru saturu, izmantojot atstaroto starojumu, (turpmāk tekstā Iekārta).
Jāstrādā dažādos režīmos
1. Iekārta skenē stacionārus transportlīdzekļus/konteinerus 
2.  Stacionāri, Iekārta nekustīga, kustīgs skenēšanas objekts.

	

	[bookmark: _Hlk167262279]
4.4.
	
Elektrobarošana
	1) Elektrobarošanu nodrošina iebūvēts dīzeļģenerators, kas spēj bez degvielas uzpildes darboties vismaz 24 stundas pie pastāvīgas slodzes veicot 100 skenējumus. Ir degvielas līmeņa indikācija.
vai 
2) Elektrobarošanu nodrošina uzlādējamas baterijas, kas darbojas vismaz 12 stundas (komplektā piegādājama to uzlādes iekārta, kas  nodrošina bateriju uzlādi ne ilgāk kā 4 stundās) veicot 50 skenējumus. Baterijām ir uzlādes līmeņa indikācija.
Datorsistēmai jābūt aprīkotai ar UPS, lai uzturētu spriegumu vismaz 30 minūtes. 

	Pretendents norāda iekārtas darbībai dīzeļģeneratora vai bateriju elektrobarošanas ražotāju/modeli, to parametrus.

	
5.
	
Iekārtas svars, kg
	
	Piedāvātās Iekārtas svars 

	
6.
	Starojuma	avota	enerģija, MeV
	

	Pretendents norāda starojuma avota enerģiju

	7.
	Veiktspējas testa rezultāti, kuri veikti atbilstoši Tehniskā piedāvājuma 1.pielikuma prasībām
	Nepieciešamie materiāli un iekārtas ir jānodrošina piegādātajam. 
Tests veicams atbilstoši standartam ANSI N42 46-2008  pilnvarotās personas klātbūtnē pēc Iekārtas uzstādīšanas.
	

	7.1.
	Iespiešanās dziļums tēraudā (Penetration)
	Ne mazāk kā 6 mm (jo lielāks iespiešanās dziļums, jo labāk)

	Pretendenta piedāvājums
_____ mm



	



7.2.
	Vara stieples redzamības tests (Wiredetection) 
	Iekārtai jāspēj identificēt vara stiepli 3 mm diametrā (jo identificētās stieples diametrs mazāks, jo labāk).

	Pretendenta piedāvājums
_____ mm


	7.3.
	Telpiskās izšķirtspējas tests (Spatial resolution)
	Ne vairāk kā 20 mm (jo mazāka attālums, jo labāk)
	Pretendenta piedāvājums
_____ mm

	

7.4.
	Organisko/ neorganisko vielu izšķiršana
	Radiografiskajā attēlā attēlojamā testējamā materiāla krāsa Iekārtas veiktspējas tests:
	

	8.
	Skenējamo transportlīdzekļu skaits diennaktī
	ne vairāk kā 100 gab., garums līdz 18m.
	

	
9.
	Minimālais skenējamais augstums no zemes, mm
	≤ 50
	

	10.
	Iekārtas skenēšanas lauks (FOV)
	Skenēšanas augstums vismaz 3,8 m, ja skenējamais objekts atrodas 1,7m no Iekārtas
	

	11.
	Iekārtas darba režīms
	Diennakts
	

	
12.

	Klimatiskie apstākļi Iekārtas darbības laikā
	Gaisa mitrums no 40% līdz 95%. Lietus, sniegs, migla, krusa, sasalstošs lietus un vējš nedrīkst ietekmēt Iekārtas pareizu darbību, kā arī drošības sistēmu darbību.
Darba temperatūras diapazons, ◦C +40°C  –  -25°C
	

	13.
	Operatoru darba vietas:

	

13.1.
	Skaits
	1 (viena) darba vieta. 
Operatora/ transportlīdzekļa vadītāja  kabīne ir aprīkota ar reāllaika attēlu interpretācijas staciju, ko var darbināt vadītājs (pirmais operators) vai pasažieris (otrais operators). Attēlu analīzes darbstacijai atbilstoši 3.tabulas 2.9.apakšpunktā “Minimālās prasības portatīvajam datoram” noteiktajam.
	

	13.2.
	Savienojums
	Savienojums ar VID korporatīvo datortīklu, lai nodrošinātu datu pārsūtīšanu.
Jābūt pieslēgtai VID datu pārraides tīklam un konfigurētai tā, lai nodrošinātu automātisku antivīrusu atjauninājumu saņemšanu, Active directory GPO ierobežojumu uzstādīšanu.

	

	13.3.
	Bezvadu piekļuves punkts ar iebūvētu modemu savienošanai ar VID korporatīvo datortīklu
	Lai nodrošinātu datu pārraidi, jānodrošina: 
- bezvadu piekļuves punkts (Access point) ar iebūvētu modemu, piemēram Mikrotik LtAP LTE6 iekārta vai analoga

	

	14. Radiācijas drošība:

	

14.1.
	
	Jonizējošā starojuma avota avārijas izslēgšanas sistēma operatoru darba vietā
Uzstādīta un nodrošināta jonizējošā starojuma avota avārijas izslēgšanas sistēma operatoru darba vietā (avārijas apturēšanas poga)
	

	
14.2.
	
Radiācijas drošības zonas 
nosacījumi
	 
	Pretendents norāda radiācijas drošības zonas izmērus
Pretendents iesniedz radiācijas drošības zonas aprakstu  

	

14.3.
	Efektīvās dozas pamatlimits uz drošības zonas robežām, mSv/gadā (saskaņā ar LR 09.04.2002. MK Nr.149
43.punktu)
	

Ne vairāk kā 1,0 mSv/gadā	Comment by Antra Vīmane: Max skenējumu skiats	Comment by Antra Vīmane: Pameklēt	Comment by Antra Vīmane: Ir norādīts
	

	

14.4.
	
	Iekārtai jāatbilst Starptautiskās radiācijas drošības komisijas (ICRP-60) rekomendācijām,
Pasaules veselības aizsardzības organizācijas (WHO) prasībām.
	

	14.5.
	Jonizējošā starojuma mērītājs
	Integrēts sistēmā vai pārnēsājams
Iesniedz kalibrēšanas sertifikātu pie PN akta parakstīšanas 
	

	15.
	Brīdināšanas sistēma:

	

15.1.
	
	Brīdināšanās skaņas sistēmas automātiskā	ieslēgšanās skenēšanas procesa uzsākšanas brīdī. Brīdinošās skaņas sistēmai ir jābūt dzirdamai visā Iekārtas drošības zonas perimetrā
(projektētājam, izstrādājot projektu, ir jāievēro Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”)
	

	
15.2.
	
	Jānodrošina transportlīdzekļa perimetra video novērošana  tai skaitā skenējamā objekta novērošana ar ieraksta iespēju. Jānodrošina  ieraksta saglabāšanas iespēju ne mazāk kā 5 diennaktis.
	

	
16.
	Iekārtas uzraudzības sistēma
	Iekārtas uzraudzības sistēmai jānodrošina operators ar pilnu informāciju par Iekārtas sistēmu statusu, tajā skaitā arī ģeneratora degvielas daudzumu tvertnē vai bateriju uzlādes līmeni.
	

	17.
	Iekārtas attēlu apstrādes iespējas operatora darba vietā:

	17.1.
	
	Veic radiografisko attēlu analīzi
	

	
17.2.
	
	Lietotāja grafiskā saskarne tiek pārvaldīta ar klaviatūru un peli.
	

	

17.3.
	
	Jānodrošina iespēja veikt Iekārtas atmiņā glabājamo radiografisko attēlu un ciparu fotogrāfiju pārskatīšanu
	

	






17.4.
	
	Spēja salīdzināt kārtējās pārbaudes laikā iegūto attēlu ar attēlu, kas izvēlēts no arhīva vienā monitorā.
	

	


17.5.
	
	Jānodrošina iespēja atzīmēt aizdomīgās vietas un izvietot piezīmes attēlā atzīmētajās vietās 
	

	
17.6.
	
	Iespēja saglabāt un meklēt rentgena transportlīdzekļu attēlus pēc numura zīmes, konteinerus pēc konteinera koda un attēla izveides datuma.
	

	
17.7.
	
	Jānodrošina skenētā attēla palielināšanas iespēja minimālais 32x attēla palielinājums (ar starpvērtībām x2, x3, x4, x8).
	

	
17.8.
	
	Jānodrošina pārmērīgi eksponētu objektu attēlošana kā melnbalts attēls vai ar piešķirto krāsu palīdzību.
	

	

17.9.
	
	Saglabātam attēlam jāsatur informācija par skenēšanas datumu, transportlīdzekļa valsts numuru un konteinera numuru
	

	18.
	Iekārtas sistēmas operatora darba vieta:

	

18.1.
	
	Veic centrālās vadības pults funkcijas un ir paredzēta visas Iekārtas pārvaldīšanai, veic CCTV monitoringu. 
Tajā instalēta sistēmas vadības programmatūra. Saskarnes valoda latviešu.
	

	
18.2.
	
	Sūta komandas skenēšanas, drošības bloķēšanas un citu mehānismu pārvaldīšanai
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3. [bookmark: _Hlk180486860]Iekārta, kas nodrošināta ar informācijas uzkrāšanas, nodošanas un analīzes rīkiem atbilstoši šādām obligātajām (minimālajām) prasībām un nosacījumiem:

Iekārta nodrošināta ar šādiem informācijas uzkrāšanas, nodošanas un analīzes rīkiem
3. Tabula
	Nr. p.k.
	
Prasības nosaukums
	Obligātās (minimālās) prasības un nosacījumi
	Pretendenta piedāvājums[footnoteRef:4] [4:  aizpilda pretendents, ierakstot “Nodrošināsim” vai citādi raksturojot savu piedāvājumu vai savas spējas nodrošināt prasības izpildi
] 


	1.
	Iekārtas skenēšanas sistēmas funkcijas:

	1.2.
	
	Iekārtas skenēšanas sistēmai jānodrošina skenēšanas rezultātu datu (attēlu failu, teksta informācijas u.tml.) pieejamību apmaiņai ar ārējām sistēmām.:
Iekārtas skenēšanas sistēmai
jānodrošina skenēšanas rezultātu datu (attēlu failu, teksta informācijas un videoierakstu u.tml.) pieejamību apmaiņai ar ārējām sistēmām
Jānodrošina vismaz šādas informācijas nodošanu ārējām sistēmām:
Notikuma numurs; 
Datums un laiks; 
Muitas kontroles punkta nosaukums;
Virziens
imports vai eksports; 
Transporta līdzekļa Nr	
Konteinera Nr. Skenēšanas rezultāts; Kravas nosaukums
Skenētais attēls – pēc pieprasījuma.
Kravas nosaukums -
muitas	kombinētās nomenklatūras koda pirmie četri cipari
Skenētie kravas dokumenti pēc pieprasījuma.
Sistēmai jāimplementē ziņojuma vārtejas saskarnes komponente, kas vajadzīga, lai apmainītos ar datiem ārējās uzticamības sistēmās.
Datu apmaiņai ar ārējām informatīvajām sistēmām ir jāizmanto XML datnes, HTTP(S) vai SOAP protokoli
	

	1.3.
	
	Katram radiografiskajam attēlam ir individuāls	glabāšanas	un pārsūtīšanas identificēšanas numurs (faila vārds). 
Katrs radiografiskais attēls (skenēšanas attēls) tiek glabāts kopā ar pievienotajiem pavaddokumentiem, transporta līdzekļa fotoattēliem u.c. – viens notikums (mape, fails).		
	

	1.4.
	
	Var glabāt un apstrādāt ne  mazāk kā 50 000 radiografisko attēlu; Atzīmētie (aizdomīgie) attēli nedrīkst būt dzēsti automātiski (2 pielikuma 1.5. punkts)

	

	1.5.
	
	Lietotāji	darbam	ar	Iekārtu
izmanto	grafisko lietotāja saskarni
	

	1.6.
	
	Programmatūra	kontrolē jonizējošā starojuma avotu, nodrošina datu ievākšanu, veido radiografisko attēlu, veic kalibrēšanu, skenēšanu, regulē avota jaudu
	

	1.7.
	
	Jānodrošina attēlu konvertēšana un eksportēšana JPEG, TIFF formātos
	

	[bookmark: _Hlk133416066]1.8.
	
	Unificētais attēla formāts: WCO standarta formāts (UFF 2.0)
	

	2.
	Prasības Iekārtas sistēmas programmatūrai un datortehnikai:

	2.1.
	
	Sistēmai	jāstrādā	uz tādas operētājsistēmas, kurai tiek
nodrošināta ražotāja uzturēšana (vismaz līdz uzturēšanas termiņa beigām). Izpildītājam jāpiegādā sistēmas darbībai nepieciešamais operētājsistēmu un citas programmatūras licences.
	Piedāvātais operētājsistēmas
un	citas
programmatūras nosaukums	un versija, nepieciešamo licenču skaits, tajā skaitā bezmaksas, jānorāda 4.tabulā.

	2.2.
	
	Sistēmai jānodrošina autentifikāciju ar AD (Active directory) lietotāja kontu.
Vai iespēja autentificēties ar lokālo kontu (katram lietotājam jāveido savs konts ar iespējām piešķirt tiesības). Jānodrošina vismaz trīs  lietotāju līmeņus – lietotājs, sistēmas administrators, lietotāju administrators.  
	

	2.3.
	
	Nodrošināt, ka sistēma nesniedz lietotājam informāciju, kas varētu apdraudēt sistēmas drošību, tai skaitā, nepieļaujot iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un veikto IS pārbaužu raksturu. Kļūdas situācijās lietotājam parādīt nepieciešamo informāciju, detalizētu tehnisko informāciju nosūtot sistēmas administratoram un/vai veicot informācijas ierakstīšanu sistēmas žurnālā, lai pārāk detalizēti kļūdu paziņojumi neļauj lietotājam iegūt nevēlamu informāciju par izmantotajām tehnoloģijām, sistēmas un VID informācijas sistēmu arhitektūru un veiktajām drošības pārbaudēm, kas varētu atvieglot tālākos uzbrukumus informācijas sistēmām.
	

	2.4.
	
	Lietotāju darbību kontrolei jāievēro šādi principi:
· “Ir jānodrošina minimālās tiesības pienākumu pildīšanai”, gan lietotājiem, gan tehnoloģiskajiem lietotājiem (least privilege);
· Jānodrošina lietotāju darbību reģistrācija un šo datu saglabāšana (accountability).
· IS tiek pilnveidota un uzturēta tā, lai nodrošinātu apstrādājamās un glabājamās informācijas aizsardzību, lai nevar apiet autentifikācijas un autorizācijas procedūras un nesankcionēti lietot IS ietvaros apstrādājamo un glabājamo informāciju vai datnes, nodrošinot, ka IS apkalpo tikai identificētus, autentificētus un autorizētus lietotājus.
· Nodrošināt, ka neizpaužama informācija gan tās pārraides, gan glabāšanas laikā netiks atklāta personām vai informācijas sistēmām, kurām nav attiecīgas autorizācijas.
· Nodrošināt lietotāju identifikācijas datu aizsardzību. Aizliegts uzglabāt autentifikācijas datus atklātā tekstā datubāzē vai interneta pārlūkprogrammā.
· IS nedrīkst būt iebūvētas piekļuves, apejot autentifikācijas mehānismus. 
· Jānodrošina aizsardzība pret lietotāju esamības pārbaudi (IS nedrīkst atklāt vai lietotājs eksistē vai nē pirms sekmīgas autentifikācijas). Pārbaudei jānotiek katra pieprasījuma līmenī.
	

	2.5.
	
	Nodrošināt autorizēto lietotāju veikto darbību auditāciju, reģistrējot vismaz šādus auditācijas pierakstus:
· Par katru datubāzē veikto ieraksta skatīšanos/labošanu/rakstīšanu/dzēšanu ir jāizveido auditācijas pieraksts. 
· Par iestatījumu maiņu, kurus veicis administrators. 
· Par jebkuru nesekmīgu autorizācijas vai autentifikācijas mēģinājumu.
	

	2.6.
	
	Katrā auditācijas pierakstā jāiekļauj vismaz šāda informācija par auditējamo notikumu:
· lietotāja vārds vai identifikators, kurš veica izmaiņas;
· notikuma datums un laiks;
· notikuma veids vai veiktā darbība (piemēram, lasīts, labots);
· ar notikumu saistītā lietotāja identitāte;
· IP adrese, no kura veiktas darbības. 
	

	2.7.
	
	Nodrošināt, ka persona, kas veikusi kādas darbības, nevar noliegt šādu darbību veikšanas faktu, kā arī nodrošināt, ka tiktu pamanīti gadījumi, ja informācija tikusi modificēta to pārraides vai glabāšanas laikā.
	

	2.8.
	
	Sistēmai jābūt izstrādātai bez OWASP mājas lapā reģistrētām biežāk pieļautajām drošības ievainojamībām, kā arī Pretendentam jānodrošina sistēmas atbilstība LVS ISO/IEC 15408-2:2011 “Informācijas tehnoloģija. Drošības metodes. Kritēriji informācijas tehnoloģiju drošības novērtēšanai. 2. daļa: Drošības funkcionālās prasības” noteiktajām funkcionālajām drošības prasībām, par ko Pasūtītājs pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā, var pasūtīt neatkarīgu ārēju drošības auditu.
Pretendentam jāievēro  Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos par minimālajām  kiberdrošības prasībām noteikto.
	

	2.9.
	Minimālās prasības portatīvajam datoram:
Atbilstošas specifikācijas datortehnikas piedāvājumu nodrošināšanai aicinām vērsties pie datortehnikas tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem.
	Piedāvātais
modelis, ražotājs, skaits atbilstoši pretendenta piedāvājumam

	2.9.1.
	Ekrāns
	14" ± 0.5", IPS, PLS, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080, vismaz 400 nits
	

	2.9.2.
	Procesors
	Passmark Performance Test CPU – 15 0001 
	

	2.9.3.
	RAM
	32GB DDR4
	

	

2.9.4.
	

Datu glabātuve
	512GB M.2 SSD NVMe,
secīgās piekļuves lasīšanas ātrums: vismaz 6500 MB/s
 secīgās piekļuves rakstīšanas ātrums: vismaz 5500 MB/s
	

	
2.9.5.
	
Video
	Videoprocesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark:25002
	

	2.9.6.
	Audio
	Iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons
	

	2.9.7.
	Tīmekļa kamera
	Iebūvēta, vismaz HD, ar iespēju kameru mehāniski aizklāt
	

	2.9.8.
	Tīkla iekārtas
	Iebūvēts Bluetooth, vismaz 5.1; iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus
	

	
2.9.9.
	
Iebūvētie porti
	Divi USB 3.2 porti, paredzēts arī citu iekārtu uzlādei; vismaz viens USB 3.2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort 1.4); vismaz viens digitālais video ports
	

	

2.9.10.
	

Optiskā pele ar rullīti
	Ar USB, kabeļa garums ir ne mazāks kā 1,5m un diametrs ir nemazāks par 2,5mm
	

	

2.9.11.
	

Peļu paliktnis
	Ergonomisks peles paliktnis, izmēri vismaz 20 x 20 (cm), spilventiņa augstums vismaz 2 cm, paredzēts optiskām un
lāzerpelēm
	

	




2.9.12.
	



Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Piedāvātajām iekārtām (t.sk. visām iekārtas atsevišķajām ierīcēm) jāatbilst Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumu Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās	iekārtās” prasībām un jābūt marķētām ar zīmi		CE
(CommunaiteEuropeene). RoHS-compliant.
	

	2.9.13.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietd.koef. pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī3
	

	2.9.14.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz.
	

	



2.9.15.
	



Savietojamība
	Ja tiek piedāvāta Windows operētājsistēma, tad piedāvātā datora	modelim	ir jābūt iekļautam			Windows CertifiedProductsList (https://sysdev.microsoft.com/en
-US/Hardware/lpl/) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju
– pievienot apstiprinošu izdruku vai	precīzu	saiti	Procesors
atbalsta x86 vai x64 komandu sistēmu.
	

	

2.9.16.
	

Drošības un citas prasības
	Jāvar atļaut/aizliegt Seriālā, Paralēlā, USB un IEEE-1394a (ja šādi porti ir piegādātā datora komplektācijā) portu lietošanu. Jābūt iespējai uzstādīt 2 BIOS paroles – lietotājam un
administratoram. Iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	

	
2.9.17.
	
Standarta komplektācijā iekļauts
	
Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi.
	

	
2.9.18.
	
Operētājsistēma
	MS Windows 10 Enterprise operētājsistēma vai ekvivalenta.
Piedāvātajai operētājsistēmai, jābūt tādai, kurai tās izstrādātājs  nodrošina uzturēšanu (drošības ievainojamību un kļūdu novēršanu) visā līguma darbības periodā.
	

	2.9.29.
	Zaļā publiskā iepirkuma prasības
	Atbilstošas tehniskās specifikācijas 6.punkta prasībām.
	

	3.
	Piegādājamās datortehnikas, piegādes un garantijas nodrošināšanas nosacījumi

	3.1.
	Datortehnikai jānodrošina 5 (piecu) gadu garantija no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Piegādātās datortehnikas garantijas laiks sākas ar preču piegādes un preču pavadzīmes parakstīšanas brīdi. Piegādes dokumentos ir jānorāda
tehnikas seriālais numurs garantijas pārbaudei.
	

	3.2.
	Pretendentam	garantijas	servisa	laikā	bez	papildus	samaksas jānodrošina:
· palīdzība datortehnikas testēšanā, ja tāda nepieciešama, tajā skaitā uz vietas objektā.
· Datortehnikas defektu noteikšana un novēršana, tajā skaitā uz vietas objektā.
· Datortehnikas funkcionalitātes pārbaude, tajā skaitā uz vietas objektā.
· palīdzība Datortehnikas konfigurācijas korekcijas veikšanā tajā skaitā uz vietas objektā.
· Datortehnikas	bojāto	komponenšu	nomaiņa	un	Iekārtu funkcionalitātes atjaunošana, tajā skaitā uz vietas objektā.
Datortehnikas un Iekārtu bojāto komponenšu piegāde bez papildu maksas.
	

	4.
	Sistēmas darbības atjaunošanas plāns–instrukcija:
	Iesniedzama Iekārtas nodošanas- pieņemšanas laikā.
Instrukcijā jānosaka, kā tiek atjaunots sistēmas darbs pēc avārijām:
· Atbildīgās personas rīcības kārtība (ietver kam un ko ziņot ar kontaktinformāciju);
· Personāla, kas iesaistīti sistēmas atjaunošanā, rīcības kārtība - kādas darbības veic, ko pārbauda atjaunošanas laikā (piem., vai ir tīkla savienojums), un lai pārliecinātos, ka sistēmas darbība ir sekmīgi atjaunota), pietiekami detalizēt, lai
personas, kas iesaistītas atjaunošanas darbā, skaidri
 zinātu, ko darīt
	

	5.
	Informācija par iekārtas sastāvdaļām un garantijas laikā veicamajiem apkopes darbiem un to regularitāte :

	5.1.
	
	Piedāvātā risinājuma arhitektūras apraksts – piedāvātās informācijas sistēmas konceptuālā darbības shēma un apraksts, parādot galvenos funkcionālos blokus, saskarnes un informācijas sistēmas, ar kurām tā sadarbosies. Shēmā ir jāattēlo piedāvāto iekārtu un datortehnikas izvietojums, skaits atšifrējot to modeļus, kā arī programmatūras licenču izvietojums, skaits (jāparāda kuram funkcionālajam blokam kuras programmatūras licences tiks izmantotas);

	Pievienots risinājuma arhitektūras apraksts

	5.2.
	
	Ir jāapraksta katrs funkcionālais bloks, raksturojot tā funkcijas (iespējas) un realizāciju. Kā papildinājumi apraksta vizualizācijai var tikt izmantoti ekrānuzņēmumi;
	Pievienots katrā funkcionālā bloka apraksts.


	5.3.
	
	Var tikt pievienota jebkāda cita informācija, kas raksturo piedāvāto risinājumu un tās atbilstību nolikumā un to pielikumos norādītajām pasūtītāja prasībām
	Pievieno papildus informāciju pēc nepieciešamības

	5.4.
	
	 Garantijas laikā veicami apkopes darbi un to regularitāte
	Pievienots saraksts ar garantijas laikā  veicamajiem apkopes darbiem un to regularitāte

	6.
	Kopā ar pavadzīmi un nodošanas- pieņemšanas aktu iesniedzamā dokumentācija:
	Kopā ar pavadzīmi un pieņemšanas-nodošanas aktu Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz:
-Iekārtas programmatūras administratora rokasgrāmatu (tai skaitā minimālās prasības darbībai	ar
tehniku/standartprogrammatūru;
· Lietotāja rokasgrāmatu;
· Iekārtas programmatūras uzbūves arhitektūru (tai skaitā datubāzu modeļa), tajā skaitā programmatūras, kas veic datu nodošanu ārējām sistēmām;
· Piegādātās	datortehnikas sarakstu ar seriāliem numuriem;
· Piegādātās	programmatūras sarakstu un licences;
· Administratoru lietotājvārdus un paroles;
· Iekārtas sistēmu konfigurācijas aprakstu.
	





1- Datora procesora veiktspējas testa “PassmarkPerformanceTest CPU Mark” rezultāts. Izvērtējot iesniegtos	piedāvājumus,	konkursa	komisija	vadīsies	pēc	Interneta	vietnē http://www.cpubenchmark.net/ publicētās informācijas;
2- Videokartes veiktspējas testa “PassmarkPerformanceTest G3D Mark” rezultāts.  Izvērtējot iesniegtos	piedāvājumus,	konkursa	komisija vadīsies	pēc	Interneta	vietnē
http://www.videocardbenchmark.net/  publicētās informācijas;
3	-	Piedāvātās	iekārtas	barošanas	bloks	ir	iekļauts	80plus.org
( http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx  ) vismaz BRONZE līmenī – pievienot apstiprinošu izdruku vai precīzu saiti.
4- Ja pārbaudes rezultātā tiek apstiprināta preces neatbilstība konkrētajai tehniskās specifikācijas prasībai, ar pārbaudes (ekspertīzes) veikšanu saistītos izdevumus sedz piegādātājs;


4. Pretendenta un trešo personu Kravu skeneru un videonovērošanas sistēmas darbībai nepieciešamo programmatūras licenču saraksts
4. tabula
	
Nr.p.k..
	
Programmatūras ražotājs5
	
Programmatūras nosaukums un versija5
	Nepieciešamo
licenču skaits, piezīmes5
	
Norāde “maksas”/ “bezmaksas”6

	1.
	Kravu rentgena iekārtu programmatūra, tajā skaitā standartprogrammatūra

	1.1.

	…
	
	
	

	1.2.
	…
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5 – aizpilda pretendents. Sarakstā jābūt iekļautām visām programmatūras licencēm, tai skaitā serveru un darbstaciju operētājsistēmām, datu bāžu vadības sistēmām, specializētā programmatūra kā arī cita programmatūra, kas nepieciešama lai nodrošinātu Pretendenta piedāvātās Kravu skeneru sistēmas, LPR un videonovērošanas sistēmas risinājuma darbību. Pasūtītājs patur tiesības neiegādāties, datu bāžu vadības sistēmas un serveru operētājsistēmas pieslēgumu (call) licences no pretendenta, bet tās pēc nepieciešamības iegādāties patstāvīgi no trešajām personām – attiecīgās programmatūras ražotāja vai tā pilnvarotajiem pārstāvjiem.
6 – aizpilda pretendents. Ja attiecīgā programmatūra ir bezmaksas, tad jāieraksta norāde “bezmaksas”, ja programmatūra ir maksas, tad jāieraksta norāde “maksas”. Visām tabulā uzskaitītajām maksas programmatūras licencēm ir jābūt iekļautām Finanšu piedāvājumā, kā atsevišķām pozīcijām (Finanšu piedāvājuma 5.tabulā jānorāda katras “maksas” programmatūras cena un attiecīgās programmatūras cenu kopsumma).





5. Zaļā publiskā iepirkuma prasības datortehnikai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 3.1 apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām.
5.tabula
	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta
Piedāvātais*

	1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visai datortehnikai ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai**, kurā iekļauta šāda informācija:
	Enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (ja attiecināms) (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols) 
	 

	Displeja izšķirtspēja (ja attiecināms)
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	enerģijas patēriņa veidlapas pievienotas piedāvājuma __lp. (Vai jānorāda pielikumā pievienotās atsevišķās datnes nosaukums)

	2.
	Kalpošanas ilgums
	Datortehnikai jābūt konstruētai tā, lai:
• operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
• cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas) un CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt;
• barošanas bloks būtu ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes.
	

	3.
	Trokšņa līmeņi
	Datortehnikas emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
3.1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
3.1.1. 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
3.1.2. 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
	

	4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.
	

	5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldību
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz tīmekļvietnes resursu, kas tos satur:
5.1. pēc noklusējuma iestatīto energopatēriņa pārvaldības iestatījumu apraksts;
5.2. dažādu energopatēriņa pārvaldības funkciju laika iestatījumu apraksts;
5.3. norādes par to, kā pareizi aktivizēt datortehniku no miega režīma.
	

	6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc datortehnikas ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	7.
	Plastmasas korpusu apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.
	

	8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)
	

	9.
	Garantija
	Pretendents nodrošina garantiju atbilstoši 1.tabulas 4.punkta prasībām. Šī garantija attiecas uz remontu vai nomaiņu un ietver pakalpojumu līgumu ar produkta aizvešanas un atvešanas vai remonta uz vietas iespēju.
	








1.pielikums 

Kravu kontroles rentgena iekārtas atbilstības pārbaudes darbību apraksts

Pirms kravu kontroles rentgena iekārtas pieņemšanas – nodošanas piegādātājs pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē veiks šādus testus atbilstoši standartam ANSI N42 46-2008 (Piegādātājam tests jāveic arī, lai sagatavotu piedāvājumu, norādot testa rezultātus tehniskajā piedāvājumā):

1.  Iespiešanās dziļums tēraudā (Nolikuma prasības pārbaude), lai pārliecinātos par piedāvājumā norādītās iekārtas caursišanas spēju (Nolikuma prasības pārbaude)
Tests tiek uzskatīts par izietu, ja konstatētā caursišanas spēja ir atbilstoša piedāvājumam vai ir labāka

 
2. Vara stieples redzamības tests (Nolikuma prasības pārbaude)
a. iekārtai jāspēj identificēt vara stiepli atbilstoši pretendenta piedāvātajam. Vienas vara stieples identificēšana ir definēta kā iekārtas spēja konstatēt vienu atbilstoša diametra vara stiepli.
b. Tests tiek uzskatīts par izietu, ja konstatētais rādītājs ir atbilstošs piedāvājumam vai ir labāks.

3.  Telpiskās izšķirtspējas tests (Nolikuma prasības pārbaude)
a. Tests tiek uzskatīts par izietu, ja radiografiskajā attēlā ir redzami trīs stieņi un konstatētais rādītājs ir atbilstošs piedāvājumam vai ir labāks.
b. Tiek testēs divos stāvokļos vertikāli un horizontāli
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4. Testa norises vieta un kārtība:
a. Rīgā, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kontroles punktā 
b. Piegādātāja testa vieta
c. Testu veikšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus un testējamos materiālus jānodrošina piegādātājam
c. Testi Nr.1, Nr.2 un Nr.3 veicami vienlaicīgi.
d. Testu rezultātus apliecina radiografisko attēlu izdrukas, kas ir testēšanas pārskata neatņemam sastāvdaļa
Pārskatā jānorāda Iekārtas nosaukums, testa veikšanas datums, radiografisko attēlu identifikācijas nr. (pievienojot attēlu izdrukas) 
Veiktspējas testa pirms iekārtu pieņemšanas kā arī Piegādātāja testa (paraugs)

	
Testa vieta:
	Piegādātāja testa
vieta (norādīt)
	

	
	Rīgas brīvostas MKP
	

	Datums:
	
	

	Radiografisko attēla identifikācijas nr. (attēla izdruka pielikumā)
	
	

	Iekārtas nosaukums
	
	

	Piegādātāja testa veicēja kontaktinformācija
	
	

	
	


1. Iespiešanās dziļums tēraudā 
	Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā)
	
Testa laikā

	xx mm
	xx mm




2. Vara stieples redzamība skenēšanas attēlā (Wire detection) 
	Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā)
	
Testa laikā

	xx mm
	xx mm



3. Telpiskā izšķirtspēja (Spatial resolution) 
	Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā)
	
Testa laikā

	Vertikāli xx mm
	xx mm

	Horizontāli xx mm
	xx mm





Testa veicēju paraksti: 	




[bookmark: _Hlk132811349]                                                                                                 2.pielikums


Iekārtu sistēmu programmatūras uzturēšana
	1. 
	Izpildītājs Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros nodrošina Iekārtu sistēmu programmatūras, operētājsistēmas programmatūras, trešo pušu programmatūras  uzturēšanu atbilstoši šādām noteiktajām drošības prasībām:

	1.1. 
	Nodrošina, ka Iekārtas sistēmas programmatūra strādā uz tādas operētājsistēmas, kurai tiek nodrošināta izstrādātāja uzturēšana.

	1.2. 
	Nodrošina, ka Iekārtas sistēmas programmatūra, tajā skaitā, trešās puses programmatūra strādā uz tādas versijas, kurai tiek nodrošināta attiecīgās programmatūras izstrādātāja uzturēšana.

	1.3. 
	Nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā pēc Pasūtītāja norādījumiem, veic serveru un darbstaciju konfigurēšanu (tajā skaitā pieslēgšanai Pasūtītāja monitoringa sistēmām), kā arī citas nepieciešamās darbības drošības ievainojamību novēršanai.

	1.4. 
	Nodrošina regulāru (ne retāk kā reizi 2 nedēļās) antivīrusa datu bāzu atjaunošanu darbstacijām un serveriem, kuras nav pievienotas VID domēnam vai automātiski neatjaunojas.

	1.5. 
	Nodrošina Pasūtītāja Iekārtu sistēmu programmatūras lietotājiem atbilstošas minimālās lietotāju tiesības, kas nepārsniedz tiešā darba veikšanai nepieciešamās tiesības (nedrīkst labot un dzēst nekādus notikumu ierakstus). Lietotājiem nedrīkst tikt piešķirta administratoru tiesību kopa.

	1.6. 
	Nodrošina, ka IS datu apmaiņas, kā arī citi iespējamie automatizētie datu apstrādes procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kādā tā nepieciešama attiecīgās datu apmaiņas nodrošināšanai. 

	1.7. 
	Sistēma tiek uzturēta tā, lai samazinātu visus potenciālos drošības atribūtu – konfidencialitātes, integritātes un pieejamības, apdraudējuma riskus,

	1.8. 
	Nodrošina, ka darbam ar IS ir izmantojamas ražotāja uzturētas jaunākās versijas pārlūkprogrammām Google Chrome,Microsoft Edge, Mozilla Firefox

	1.9. 
	Nodrošināt, ka tiek uzturētas aktuālas IS saskarņu piekļuves prasības (porti un protokoli) un IS darbībai nepieciešamo servera pakalpojumu (servisu) saraksts.

	1.10. 
	Uztur aktuālu katras Iekārtas sistēmas programmatūras darbības atjaunošanas plānu–instrukciju, kas vismaz 1 (vienu) reizi gadā tiek testēts Pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē.

	1.11. 
	Ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no oficiālās izsludināšanas brīža Izpildītājs informē Pasūtītāju par programmatūras jaunākajām versijām un labojumiem esošajās versijās un nodrošina Iekārtu sistēmas programmatūras, tajā skaitā  trešās puses programmatūras un  operētājsistēmu programmatūras jauninājumu uzstādīšanu (upgrade).

	1.12. 
	Nodrošina problēmu (bojājumu) (programmatūras, datu bāzes, nekvalitatīvi veikto darbu u.c.) novēršanu (labošanu – uz vietas VID telpās), bez papildu samaksas.

	1.13. 
	Iekārtu tehniskās apkopes laikā un ietvaros Izpildītājs nodrošina arī citus neuzskaitītus darbus, kas ir nepieciešami Iekārtas darbības nodrošināšanai.







