Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju 
un sniedz atbildi
	Jautājums
	Atbilde

	Lūdzam sakārtot/izlabot Lokālās tāmes nr.2 apjomus pandusa konstrukciju izbūvei  pēc projektu lapām BK-10 un BK-11. Tāmes apjomi ir neskaidri un neatbilst projekta specifikācijām: 
-lokālajā tāmē Nr.2 pozīcijā nr.1.18 norādīts, ka jāizbūvē monolīta betona pamati (20,gab.-0,2x02x0,2m, bet projektā nav uzrādīti pamati ar šādiem izmēriem un daudzumiem. Projekta lapā BK-10 ir redzami  tikai divi betona pamati PM-1 ar izmēriem 0,3x0,3x0,9(h)m. Projektā norādīta betona marka C30/37 XC2, bet tāmē pozīcijā nr. 1.19-betons C25/30. Tāmē nav iekļauta armatūra pamatu PM 1 stiegrošanai.
-nav skaidra tāmes pozīcija nr. 1.22  
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Projektā norādīts, ka no cinkota tērauda caurules D50 jāizgatavo pandusa margas divos līmeņos un šie darbi atspoguļoti pozīcijā nr.1.28. 
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Ja darbi pozīcijā nr.1.22 domāti margu statņu izgatavošanai, tad pēc projekta margu statņus paredzēts izgatavot no kvadrātveida caurulēm 40x40x3mm., 28gb. ar augstumu 1,1(h)m. Kopējais garums sastāda 30,8m(lapa BK-11). Lūdzam precizēt, kādi darbi noradīti pozīcijā nr.1.22 un kur tos var apskatīt projektā. 
-darba apjomos nav iekļauti pandusa sijas SR-1(5gb.) un SR-2(2gb), ka arī pandusa metāla karkasa izgatavošana. Šie darbi ir atspoguļoti projekta lapās BK-10 un BK-11. Lūdzam papildināt tāmi ar pandusa sijas SR-1 (0,022*5gb=0,11tn) un SR-2 (0,046*2gb=0,092tn), ka arī pandusa metāla karkasa (0,521tn) izgatavošanas darbiem un materiāliem.
-tāmes pozīcijā nr.1.25 norādīts, ka jāmontē cinkotu metinātu režģi 34x38/40x40 pandusam ar platību S=13,5m2. Lapā BK-11 tērauda klāja plānā ir redzams ,ka nepieciešami 4 režģu posmi ar izmēru 0,75x1,5m, un 9 režģu posmi ar izmēru 1,0x1,1m. Sanāk, ka kopēja režģu platība sastāda: S=((0,75*1,5)x4)+((1,0*1,1)x9)=4,5+9,9=14,40m2. 
Lūdzam izlabot tāmes pozīciju nr.1,25.

	Izmaiņas/papildinājumi:
LT-2  poz.1.18. ;  1.19. ;  1.19*  ;  1.22. ;  1.25. ;  1.26. ;  1.30* ;   1.30*1  ;  1.30*2   ;  1.30.** ;  1.30.**1 ;   1.30.**2  ;  1.30.**3;


	Esošas iekšējās kanalizācijas un ūdensvada sistēmas demontāžas darbi no tāmes nr.1.1 pozīcijas nr.2.10 un nr.2.11 dublējas ar tāmes Nr.3.4 pozīcijām nr.4.26 ; nr.5.20 ; nr.6.19 un 7.31

Lokālā tāme Nr.1.1
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	Lokālā tāme Nr.3.4
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	Lūdzam sakārtot sistēmu demontāžas darbus, atstājot tos vienā tāmē Nr.3.4., kur norādīta tīklu metrāža.
	Izmaiņas/papildinājumi:
LT 3.4. poz. 4.26.  5.20    6.19.  7.31.
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6.19.līg.cenaEsošā ūdensvada tīkla demontāža gb. 50,00
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7.31.līg.cenaEsošā kanalizācijas tīkla demontāža m. 150,00
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1.22.līg.cena

Statnes invalīda laukumu ierīkošana no cinkota tērauda 

caurules D50 ar visiem palīgdarbiem

m 42
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1.28.līg.cena

Margas invalīda laukumu ierīkošana no cinkota tērauda 

caurules D50 ar visiem palīgdarbiem

m 74
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2.10. līg.cena

Esošas iekšejas kanalizācijas sistēmas demontāža ar 

visiem palīgdarbiem

komp 1,00

2.11. līg.cena

Esošas iekšejas ūdensvada sistēmas demontāža ar 

visiem palīgdarbiem

komp 1,00


image4.emf
4.26.līg.cenaEsošā ūdensvada tīkla demontāža m. 150,00
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5.20.līg.cenaEsošā ūdensvada tīkla demontāža m. 100,00


