Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju 
un sniedz atbildi

	Jautājums
	Atbilde

	Lokālā tāmē Nr.1.3 pozīcijās Nr.1.1.-1.4. paredzēti darbi iekš sienas mūrēšanai no gāzbetona blokiem. Šo gāzbetona bloku un citu palīgmateriālu daudzums paredzēts SS-3 sienu izbūvei, bet 1. un 2.stāva plānos noradīts, ka jāparedz ailes aizmūrēšanu esošajās sienās V=8,7m3 daudzumā. Ailes aizmūrēšanas darbi un šo vietu apmēšanas darbi nav iekļauti darba apjomos.
	Papildinājumi LT Nr.1.3.:
p.1.1.	31.9- 40.6 m3
p.1.2.	28.9-36.78 m3
p.1.3.	6.4-8.1 m3
p. 1.4.	98-124kg

	Lūdzam precizēt grīdas flīzes daudzumu. Saskaņā ar projekta lapām AR-17i un AR-18(Apdares darbu tabulas) ir nepieciešams ieklāt flīzes 166,20m2 platībā pirmajā stāvā un 171,10m2 otrajā stāvā. Grīdas flīžu kopējā platība sastāda S=166,2+171,1=337,30m2. Lokālajā tāme nr.1.6 ir iekļautas grīdas flīzes tikai S=328,0m2 laukumam (poz.1.24-151,90m2; poz.3.5-12,0m2; poz.4.8-164,10m2).
	Papildinājumi LT Nr.1.6
p.1.24	151.9-154.2m2
p.4.1.	164.1-171.1m2
p.4.2.	167.4-174.5 m2
p.4.3.	164.1-171.1 m2
p.4.4.	172.3-179.7 m2
p.4.5.	492-513.3 gab.
p.4.6.	164.1-171.1 m2
p.4.7.	147.7-154 kg
p.4.8.	164.1-171.7 m2
p.4.9.	172.3-180.9m2
p.4.10.	451.3-470.5kg
p.4.11.	45.1-46.2kg

	Lūdzam norādīt, no kāda materiāla jābūt grīdlīstēm (flīžu grīdlīstes, PVC, koka vai MDF grīdlīstes?)
	PVC

	Lūdzam iesniegt sīkāku informāciju grīdas apdares materiāliem: --flīzes biezums, šķiras, pretslīdes koeficients, izmērs un citas prasības;
-lamināta biezums, lamināta klase un citas prasības;







-lamināta apakšklāja biezums un materiāls: kokšķiedra, korķa vai putu polietilēna apakšklājs?	 

	Atbilstoši telpu specifikācijai:
	Telpas nosaukums
	Šķira
	Izmēri mm
	Biezums
mm
	Nodilum-
izturība
	Pretslīde

	Sanmezgli
	1
	~ 300x300
	Min 7
	PEI II
	R12

	Virtuvju
	1
	~ 300x300
	Min 7
	PEI II
	R10

	Koplietošanas telpas
	1
	~ 300x300
	Min 7
	PIE III
	R10


· Izmēri nav principiāli, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju
-Lamināta biezums min.8 mm, klase min 22, citi prasības pēc saskaņošanas ar pāsūtītāju
- materiāls polietilēna apakšklājs
-biezums 2 mm pietiek, bet tas ir atkarīgs no grīdas pamatnes virsmas kvalitātes

	Saskaņā ar projekta lapu BK-5(Griezums 3-3) 1.stāva grīdas                kanāls jāpārklāj ar PP-10 pārseguma plātnēm (www.ramkons.lv) un grīdas virsmu (G-3) jānoflīzē ar platību  S=12,0m2. [image: ]  
Pārseguma plātnes PP-10 izmēri: 970x495x60mm. Ja nepieciešams nosegt ar plāksnēm 12,0 m2, tad plātņu skaits būs 24 gab., bet lokālajā tāmē Nr.1.6 pozīcijā Nr.3.1 iekļautas tikai 12.gab. Lūdzam precizēt pārseguma plātņu PP-10 daudzumu.
	Papildinājumi LT Nr.1.6 
- pozīcijā Nr.3.1  	12 -24 gab. 
- pozīcijā Nr.3.2		 12-24gab.
- pozīcijā Nr.3.3		0.2-0.4 m3


	Projekta lapā BK-4 (1.stāva grīdas plāns) ir norādīti arī citi grīdas kanāli, kas jāpārklāj ar PP-10 pārseguma plātnēm (skatīt griezumus nr.2-2 un 4-4).
[image: ] [image: ] Materiālu tabulā kopējais PP-10 plātņu skaits visiem grīdas kanāliem ir 57 gab., bet tas nav iekļauts darba apjomos. Lūdzam  papildināt tāmi ar nepieciešamajiem darbiem un materiāliem grīdas kanālu pārklāšanai. 

	-Kanālu ierīkošana sk.LT Nr.1.2 p.1.19 un t.t.
-Kanālu pārsegums LT Nr. 1.2. jauns punkts 1.30* un 1.30**


	Lokālā tāme nr.1.5 pozīcijā Nr.1.15 ir paredzēta tapešu līmēšana S=1803,40m2. Lūdzam iesniegt prasības tapetēm. Ja plānots līmēt tapetes krāsošanai, tad nepieciešams iekļaut tāmē arī krāsu uz visu tapešu laukumu S=1803,40m2 . Ja tapetēm jābūt ar gatavu krāsu vai rakstu, lūdzam konkretizēt tapešu veidu (papīra, vinila vai  flizelīna tapetes). 

	Tas nav telpu dizaina projekts .Tapešu veids – vinils bez krāsošanas.



image1.png
Griezums 3.3
M110

777777,

100 (100





image2.png
. aﬂfﬁum! 44 21085008 -1200
PP10 bso 1ﬂ e 0,020
£ i
. [z
685008 25
S0
TVS ENTO055

460

252

172





image3.png
Griezums 2-2

885008 -2800 o

hidroizolacija
PP10 /
0 ¢

50 L2700
TYS ENTO058

_ DEES00B-360,5,
31450

250

1085008 4600,
‘501100 (6gb.)
©10B5008 -570

Ezaac)





