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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 17.12.2024.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Banketu marmīts

	3
	Gab.
	1. Uz galda liekams marmīts ar noslēdzošu vāku;
2. Izgatavots pamatā no nerūsējošā tērauda; 
3. Komplektā ar elektrisku sildelementu un sveču turētāju; 
4. Ar GN1/1 izmēra trauku, dziļums maksimāli iespējamais;
5. Ārējie izmēri: robežās no 630x450x440(h) līdz  700x500x500(h) mm;
6. Jauda: robežās no 0,3 līdz 0,5 Kw;
7. Spriegums: 220-230V;
8. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	2. 
	SILTAIS GALDS AR SLĪDDURVĪM 1300 MM
 
	1
	Gab.
	1. Nerūsējošā tērauda konstrukcija;
2. Ar 2 slīddurvīm;
3. Nodrošina vienmērīgu siltuma sadali; 
4. Ar elektronisku temperatūras kontrolieri;
5. Temperatūra regulējama: vismaz no +30 līdz +80 °C; 
6. Apakšējā plaukta maksimālā slodze: vismaz 120 kg; 
7. Aprīkots ar augstumā regulējamu vidējo plauktu;
8. Ārējie izmēri: Platums x Dziļums x Augstums: 1300x700x900(h)mm (±20mm);
9. Jauda: robežās no 2 līdz 2,5 Kw;
10. Spriegums: 220-230V;
11. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	3. 
	AUKSTAIS GALDS AR 7 ATVILKTNĒM

	1
	Gab.
	1. Izgatavots pamatā no nerūsējošā tērauda; 
2. Iekārtas korpusa siltumizolācijas biezums: vismaz 50mm; 
3. Tiek nodrošināts vienmērīgs aukstuma sadalījums; 
4. Ar vismaz 7 atdalītām atvilktnēm; 
5. Visi iekšējie stūri ir noapaļoti vieglai tīrīšanai;
6. Nomaināms dzesēšanas monobloks; 
7. Ar elektronisku temperatūras kontrolieri; 
8. Automātiska atkausēšana un iztvaicēšana; 
9. Ar regulējamām nerūsējošā tērauda kājām; 
10. Atvilktnes ar 100% izbīdāmām nerūsējošā tērauda teleskopiskām sliedēm; 
11. Darba temperatūra: vismaz no -5 līdz +8 °C;
12. Ārējie izmēri: Platums x Dziļums x Augstums: 1300x700x900(h)mm (±20mm);
13. Jauda: nepārsniedz 0,5 Kw;
14. Spriegums: 220-230V;
15. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	4. 
	Dubults virsplaukts ar karsto lampu

	2
	Gab.
	1. Izgatavots pamatā no nerūsējošā tērauda; 
2. Piemērots stiprināšanai uz galda virsmas; 
3. Divi plaukti ar infrasarkano staru spuldzēm un siltumizolāciju; 
4. Katram plauktam atsevišķi var ieregulēt temperatūru: vismaz līdz +60 °C; 
5. Maksimālā slodze uz plauktu: vismaz 30 kg;
6. Ārējie izmēri: 1300x300x700(h)mm (±10mm);
7. Ar vismaz 6 lampām, kur katras jauda ir vismaz 450w;
8. Spriegums: 220-230V;
9. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	5. 
	Dubults virsplaukts ar karsto lampu

	1
	Gab.
	1. Izgatavots pamatā no nerūsējošā tērauda; 
2. Piemērots stiprināšanai uz galda virsmas; 
3. Divi plaukti ar infrasarkano staru spuldzēm un siltumizolāciju; 
4. Katram plauktam atsevišķi var ieregulēt temperatūru: vismaz līdz +60 °C; 
5. Maksimālā slodze uz plauktu: vismaz 30 kg;
6. Ārējie izmēri: 1000x300x700(h)mm (±10mm);
7. Ar vismaz 4 lampām, kur katras jauda ir vismaz 450w;
8. Spriegums: 220-230V;
9. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. [bookmark: _Hlk160704937]Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana.
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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