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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 10.01.2025.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
[bookmark: _Hlk180418081]
	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Mēr-
vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	[bookmark: _Hlk181337530][bookmark: _Hlk180498345]Metāla lokšņu malu apstrādes iekārta
	1
	Kompl.
	1. Iekārta uz lineārām plāksnēm izveido metināšanai gatavu virsmu un ir saderīga ar dažādiem metāla materiāliem. 
2. Iekārtu ir iespējams regulēt dažādās dimensijās.
3. Iekārtu var piestiprināt pie apstrādājamās virsmas horizontālā vai vertikālā stāvoklī.
4. Maksimālais frēzēšanas platums: vismaz 12mm.
5. Regulējams frēzēšanas leņķis: ne mazāk kā 10° un ne vairāk kā 60°.
6. Frēzējamā materiāla biezums:  vismaz no 6 līdz 40 mm.
7. Dzinēja jauda: vismaz 1500 W.
8. Maksimālais strāvas stiprums: ne lielāks par 32A.
9. Spriegums: 380-400V.
10. Padeves ātrums: vismaz 1,6 m/min.
11. Ar gājiena regulāciju.
12. Komplektā ar vismaz 2 papildus griežņiem, kā arī ar pārvietošanas ratiņiem.
13. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	2. 
	Indukcijas sildītājs  ar ūdens dzesēšanu
	1
	Kompl.
	1. Iekārta ir paredzēta feromagnētisku un vadošu materiālu sildīšanai. 
2. Iekārta - ar ūdeni dzesējams indukcijas sildītājs ar garu indukcijas degli un maināmiem uzgaļiem.
3. Spriegums: 220-240V 50/60 Hz.
4. Ieejas jauda: vismaz 3 kW.
5. Izejas indukcijas jauda: vismaz 3.5 kVA.
6. Maksimālais strāvas stiprums: ne lielāks par 16 A.
7. Aizsardzības klase: ne mazāk kā IP22.
8. Darba frekvence: vismaz robežās no 18-60 Hz.
9. Indukcijas degļa garums: ne mazāks par 1.9 m.
10. Dzesēšanas šķidruma tilpums: vismaz 2 l.
11. Komplektā ar vismaz 2 dažādiem maināmiem uzgaļiem t.sk. gredzenu tipa.
12. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	3. 
	[bookmark: _Hlk180498382]Dūmu nosūcējs ar  dūmu nosūkšanas cauruli
	1
	Kompl.
	1. Iekārta paredzēta metināšanas dūmu filtrēšanai, kā arī ir piemērota sausiem metināšanas dūmiem, kas nesatur eļļas tvaikus. 
2. Iekārtai jābūt viegli pārvietojamai.
3. Savietojamai caurulei ir  jābūt viegli lokamai vismaz četrās dimensijās. 
4. Filtra virsmas platība: vismaz 45 m2.
5. Filtra efektivitāte: vismaz 90%.
6. Filtra elementa efektīvas darbības cikls: vismaz 730 kg metināšanas stieples izmantošanas gadījumā un vismaz 480 kg pulverstieples izmantošanas gadījumā.
7. Ar filtra aizsērēšanas indikatora aprīkojumu.
8. Motora apgriezieni: vismaz 2700 apgr./min.
9. Nosūkšanas jauda:  ne mazāk kā 1200 m3/h.
10. Motora jauda: vismaz 0.75kW.
11. Spriegums: 380-400V.
12. Nosūkšanas caurules diametrs: vismaz 190mm.
13. Nosūkšanas caurules garums: vismaz 2900mm.
14. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un personāla apmācība (vismaz 2 cilvēkiem).
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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